


八大特殊作业安全试题
一 选择题（100题）
1. 下列作业中不需要办理动火作业许可证的是（A）：
A.化验室中的电炉加热作业
B.乙炔气柜附近使用砂轮作业
C.氨合成装置区内进行气割作业
D.汽油罐区进行焊接作业

2. 当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，动火分析的合格标准是:其被测浓度应不大于（A）。
A.0.5%（体积百分数）
B.0.2%（体积百分数）
C.2%（体积百分数）
D.5%（体积百分数）

3. 在500m3的甲醇储罐内中上部位进行动火作业，应对（D）进行监测分析。
A.上部
B.中部
C.下部
D.以上所有部位均需分析

4. （B）天气，原则上禁止露天动火作业。
A. 四级风以上（含四级）
B. 五级风以上（含五级）
C. 六级风以上（含六级）
D.七级风以上（含七级）

5. 5月25日，某地六级大风，该地一企业甲醇精馏装置区域内冷凝器循环冷却水管线破裂，需要动火，以下说法正确的是（B）。
A.有监护人在就可以动火
B.可以动火，但应升级管理
C.只要车间主任签字即可动火
D.环境化验分析合格即可动火。

6. 作业中断时间超过（C），应重新分析，每日动火前均应进行动火分析；特殊动火作业期间应随时进行监测。
A.30min
B.45min
C. 60min
D.无限制

7. 在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业，是（A）。
A.特殊动火作业
B.一级动火作业
C.二级动火作业
D.三级动火作业

8. 当被测气体或蒸气的爆炸下限小于等于4%时，动火分析的合格标准是:其被测浓度应不大于（B）。
A.0.5%（体积百分数）
B.0.2%（体积百分数）
C.2%（体积百分数）
D.5%（体积百分数）

9. 动火过程中，监护人确需离开现场时，监护人可做以下处理（A）：
A.收回作业证，暂停动火
B.指派作业人员进行监护
C.交待安全须知后离开
D.继续动火作业。

10. 在设备外部动火，应在不小于动火点（C）范围内进行动火分析。
A.2m
B.5m
C.10m
D.15m

11. 带压不置换动火作业按（A）管理。
A.特殊动火作业
B.一级动火作业
C.二级动火作业
D.说法不明确，无法判断

12. 动火分析与动火作业间隔一般不超过（A）。
A.30min
B.45min
C.60min
D.无限制

13. 凡生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后，可根据其火灾、爆炸危险性大小，经所在单位安全管理部门批准，动火作业可按（C）管理。
A.特殊动火作业
B.一级动火作业
C.二级动火作业
D.非动火作业

14. 铁路沿线（A）以内的动火作业，如遇装有危险化学品的火车通过或停留时，应立即停止。
A.25m
B.30m
C.35m
D.40m。

15. 使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应（B）。
A.卧放
B.直立放置
C.倾斜放置
D.无要求

16. 遇节假日或生产不正常情况下的动火，应进行（C）管理。
A.降级
B.一级
C.升级
D.二级

17. 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时，设备内氧含量不应超过（D）。
A.18%
B.21%
C.21.5%
D.23.5%

18. 下列选项中叙述错误的是（D）。

A.动火作业前，应清除动火现场及周围的易燃物品
B.动火作业前，应办理动火作业证、按要求进行动火分析
C.动火作业前，应采取有效安全防火措施、配备满足需求的消防器材
D.动火作业前，应清理现场，确认无残留火种。

19. 动火期间，距动火点（D）内不应排放可燃气体。
A.10m
B.15m
C.20m
D.30m

20. 厂区管廊上的动火作业按（B）进行管理
A.特殊动火作业
B.一级动火作业
C.二级动火作业
D.升级动火作业

21. 动火期间，距动火点（C）内不应排放可燃液体。
A.5m
B.10m
C.15m
D.20m

22. 下列选项不是动火安全作业证的必要内容的是（D）。
A.动火分析的具体数值
B.动火的起止时间
C.危害辨识和安全措施
D.环境温度

23. 在动火点（B）范围内及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。
A.5m
B.10m
C.15m
D.20m

24. 动火安全作业证中动火作业的起止时间至少应明确到（B）。
A.日
B.时
C.分
D.秒

25. 使用气焊、气割动火作业时，氧气瓶与乙炔瓶之间距不应小于（A）。
A.5m
B.10m
C.15m
D.20m

26. 在高1.8m的甲醇废液槽上使用电焊进行管道焊接需要开具（B）。
A.高处安全作业证、动火安全作业证、临时用电安全作业证
B.动火安全作业证、临时用电安全作业证
C.动火安全作业证
D.临时用电安全作业证。

27. 使用气焊、气割动火作业时，氧气瓶和乙炔瓶与作业地点间距不应小于（B），并应设置防晒设施。
A.5m
B.10m
C.15m
D.20m

28. 下列选项中不是动火作业分析数值的是（D）。
A.O2：23.5%
B.H2：0.2%
C.H2S：10ppm
D.H2SO4：1mg/m3

29. 下列关于动火的说法不正确的是（A）。
A.在生产不稳定的情况下,可以进行带压不置换动火作业
B.进行特殊动火时，应预先制定作业方案，落实安全防火措施，必要时可请专职消防队到现场监护
C.进行特殊动火时，动火点所在的生产车间（分厂）应预先通知工厂生产调度部门及有关单位
D.进行特殊动火时，应保持作业现场通排风良好

30. 某炼厂，汽油罐区一阀门井内阀门泄漏，必须使用气割对其进行处理，需要开具（B）。

A.受限空间安全作业证、动火安全作业证、临时用电安全作业证
B.受限空间安全作业证、动火安全作业证
C.动火安全作业证、临时用电安全作业证
D.受限空间安全作业证、临时用电安全作业证。

31. 下列设施或场所不属于受限空间的是（D）
A.反应器
B.污水池
C.储槽
D.配电室

32. 对受限空间内可燃或有毒气体（或蒸气）进行测试的方法是（C）：
A.将点燃的火柴扔进去
B.将活的小动物放入
C.取样或采用经标准气体样品标定合格的便携式分析仪分析
D.用鼻子去闻。

33. 工厂中置换易燃易爆介质常用的气体是（A）：
A.氮气
B.氦气
C.氢气
D.空气

34. 进入储存过氨水的储槽作业前，应对储槽内的（D）进行分析？
A.氧含量
B.氨含量
C.水含量
D.氧含量和氨含量

35. 受限空间作业的氧含量分析合格标准是（D）：
A.大于15%
B.大于17%
C.大于21%
D.18%～21%，在富氧环境下不应大于23.5%

36. 受限空间作业时同时涉及电焊作业，以下描述正确的是（D）：
A.办理受限空间作业证
B.办理动火作业许可证
C.办理临时用电作业证
D.办理受限空间作业证，同时办理动火作业证、临时用电作业证。

37. 在受限空间内作业时应保持空气流通良好，如下措施中错误的做法是（C）：
A.打开人孔、手孔等与大气相通的设施进行自然通风
B.采用风机强制通风
C.用管道向内输送氧气
D.用管道向内输送空气

38.进入受限空间作业前需对受限空间进行隔绝，以下做法错误的是（D）：
A.与受限空间连通的管道插入盲板
B.拆除一段管道
C.与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵
D.关闭与受限空间连通的管道上的阀门。

39. 对于受限空间作业，以下做法错误的是（D）：
A.用电设备应停止运行并有效切断电源，在电源开关处上锁并加挂警示牌
B.易燃易爆的受限空间经清洗或置换仍达不到要求的，应穿防静电工作服及防静电工作鞋，使用防爆型低压灯具及防爆工具
C.高温的受限空间，进入时应穿戴高温防护用品，必要时采取通风、隔热、佩戴通讯设备等防护措施
D.可通过管道向内输送富氧空气进行通风

40. 作业前应对受限空间内的气体浓度进行严格监测，分析合格后才能进入。下列要求正确的是（B）：
A.作业前60 min内，如现场条件不允许，时间可放宽至120 min
B.作业前30 min，如现场条件不允许，时间可适当放宽，但不能超过60 min
C.作业前45min，如现场条件不允许，时间可放宽至60 min
D.作业前30min，如现场条件不允许，时间可放宽至90 min

41. 对容积较大的受限空间的取样分析，下列做法正确的是（D）：
A.在上部取样分析
B.在中部取样分析
C.在下部取样分析
D.在上、中、下各部位分别取样分析

42. 作业前应对参加作业的人员进行安全教育，不属于安全教育范围的内容是（B）：
A.作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项
B.风险分析的主要方法
C.事故的预防、避险、逃生、自救、互救知识
D.作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素及应采取的具体安全措施

43. 下列说法错误的是（C）。
A.进入受限空间作业前，作业单位和生产单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施
B.作业前，应对参加作业的人员进行相关安全教育
C.当作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应停止作业，但不能撤离现场
D.作业前，应落实现场安全措施

44. 进入受限空间作业时，缺氧或有毒的受限空间经清洗置换仍达不到要求的，应采取以下措施（A）。
A.佩戴隔绝式呼吸器，必要时应拴带救生绳
B.2人进入
C.应拴带救生绳
D.佩戴防护口罩。

45. 下列说法正确的是（B）。
A.受限空间作业中应定时监测，至少每1h监测一次
B.受限空间作业中应定时监测，至少每2h监测一次
C.受限空间作业中应定时监测，至少每3h监测一次
D.受限空间作业中应定时监测，至少每4h监测一次

46. 下列说法正确的是（A）。
A.如监测分析结果有明显变化，应立即停止作业，撤离人员，对现场进行处理，分析合格后方可恢复作业
B.如监测分析结果有明显变化，可以停止作业，但作业人员不能撤离
C.如监测分析结果有明显变化，对现场进行处理后即可恢复作业
D.如监测分析结果有明显变化，可不停止作业

47. 对于受限空间作业，下列说法错误的是（C）。
A.涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取强制通风措施
B.作业中断时间超过60 min时，应重新进行分析
C.对可能释放有害物质的受限空间，每2h监测一次
D.酸碱等腐蚀性介质的受限空间，应穿戴防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等防腐蚀护品

48. 下列说法正确的是（B）。
A.受限空间照明电压应小于或等于42V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V
B.受限空间照明电压应小于或等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V
C.受限空间照明电压应小于或等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于24V
D.受限空间照明电压应小于或等于42V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于24V

49. 下列说法正确的是（C）。
A.在潮湿容器中，作业人员应站在金属板上作业
B.在潮湿容器中，作业人员可以站在湿木板上作业
C.在潮湿容器中，作业人员应站在绝缘板上，同时保证金属容器接地可靠
D.在潮湿容器中，作业人员应站在橡胶板上

50. 下列说法错误的是（C）。
A. 在受限空间外应设有专人监护
B.作业期间监护人员不应离开
C.作业期间监护人员可以兼做其他工作
D.监护人员应经过培训，具备相应的知识

51. 下列说法正确的是（A）。
A.在风险较大的受限空间作业时，应增设监护人员，并随时与受限空间内作业人员保持联络
B.在风险较大的受限空间作业时，可不增设监护人员
C.在风险较大的受限空间作业时，监护人员不需要与受限空间内作业人员保持联络
D.在风险较大的受限空间作业时，应增设作业人员

52. 下列说法正确的是（A）。
A.受限空间作业最长作业时限不应超过24 h,特殊情况超过时限的应办理作业延期手续
B.受限空间作业最长作业时限不应超过36 h,特殊情况超过时限的应办理作业延期手续
C.受限空间作业最长作业时限不应超过48 h,特殊情况超过时限的应办理作业延期手续
D.受限空间作业最长作业时限不应超过72 h,特殊情况超过时限的应办理作业延期手续

53. 在受限空间内作业，下列说法错误的是（C）。
A.受限空间外应设置安全警示标志，备有空气呼吸器（氧气呼吸器）、消防器材和清水等相应的应急用品
B.受限空间出入口应保持畅通
C.作业人员应将手机带入受限空间，以便对外联系
D.有噪声产生的受限空间，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具

54. 下列说法错误的是（C）。
A.受限空间作业前后应清点作业人员和作业工器具
B.在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具
C.作业人员离开受限空间休息时可将气割（焊）工器具留在受限空间内
D.有粉尘产生的受限空间，应配戴防尘口罩、眼罩等防尘护具

55. 下列说法正确的是（B）。
A.为了保证作业人员安全，应向受限空间内充氧气或富氧空气
B.难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业方式
C.作业结束即可封闭受限空间
D.作业中可以抛掷物品

56. （A）应预先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号，并设专人统一指挥作业。
A.生产车间（分厂）
B.作业人员
C.监护人员
D.审批单位

57. 最安全可靠的隔绝办法是（B）。
A.关闭有关阀门
B.加堵盲板
C.清洗置换
D.停止生产

58. 高压盲板使用前应经（D）检查，并符合JB/T 450的要求。
A.磁粉
B.目视
C.着色
D.超声波

59. 作业单位应按图进行盲板抽堵作业，并对每个盲板设标牌进行标识，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致。（B）应逐一确认并做好记录。
A.作业单位
B.生产车间（分厂）
C.监护人员
D.作业人员

60. 在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿（A），并应使用防爆灯具和防爆工具。
A.防静电工作服
B.放酸碱工作服
C.防化服
D.防尘服

61. 盲板抽堵作业时，作业点压力应（A），并设专人监护。
A.降为常压
B.维持不变
C.降低至1MPa以下
D.降低至2MPa以下

62. 在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应按（A）的要求选用防护用具。
A.个体防护装备选用规范
B.个人习惯
C.主管领导
D.监护人

63. 距盲板抽堵作业地点（B）m内不应有动火作业。
A.3
B.30
C.2
D.20

64. 在强腐蚀性介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应采取（A）的措施。
A.防止酸碱灼伤
B.防火防爆
C.抽空设备
D.防尘防毒

65. 盲板抽堵作业时，在介质温度较高、可能造成烫伤的情况下，作业人员应采取（B）措施。
A.防腐
B.防烫
C.停止作业
D.报告

66. 下列不属于盲板及垫片选择原则的是（D）：
A.根据管道内介质的性质选择
B.根据管道内介质的温度选择
C.根据管道内介质的压力选择
D.根据作业地点的气压选择

67. 盲板抽堵作业结束，由（C）确认。
A.作业单位
B.生产车间（分厂）
C.作业单位和生产车间（分厂）
D.审批单位

68. 下列不属于直接引起坠落的客观危险因素是（B）：
A.阵风风力五级（风速8.0 m/s）以上
B.平均气温等于或低于20℃的作业环境
C.作业场地有冰、雪、霜、水、油等易滑物
D.作业场所光线不足或能见度差

69. 在高处作业人员的职责中，负责监督检查高处作业安全措施的落实，对高处作业的组织、安排和作业审批的人员是（B）。
A.作业人员
B.作业单位负责人
C.作业监护人
D.安技部门负责人

70. 高处作业靠近10kv电源线路时,应距离至少（A）m。
A.1.7
B.2.0
C.2.5
D.4.0

71. 凡在坠落高度离基准面（A）以上有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。
A.2m
B.3m
C.4m
D.5m

72. 在使用安全带时要（C）。
A.平挂平用
B.低挂高用
C.高挂低用
D.高挂高用

73. 根据GB 30871规定，高处作业分为四个等级,当作业高度在30m以上时，为（D）级高处作业。
A.一
B.二
C.三
D.四

74. 对于高处作业，下列说法错误的是（D）。
A.作业人员应正确配戴符合GB 6095要求的安全带
B.带电高处作业应使用绝缘工具或穿均压服
C.高处作业（30m以上）宜配备通讯联络工具
D.拆除脚手架、防护棚时，上部和下部可同时施工。

75. 高处作业与其他作业存在交叉作业时，下列说法错误的是（B）。
A.作业人员应按指定路线上下作业面
B.下层作业人员可以与上层在同一垂直方向上作业，但需要保持一定距离
C.上下层作业人员不得在同一垂直作业面上操作
D.作业现场负责人应提前与作业各方协调，分析作业活动影响范围和控制措施，明确安全责任

76. 在高处作业时，以下做法错误的是（D）。
A.高处作业应设专人监护，作业人员不应在作业处休息
B.在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料上作业，应铺设牢固的脚手板并加以固定，脚手板上要有防滑措施
C.在临近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱等场所进行作业时，应预先与作业所在地有关人员取得联系、确定联络方式，并为作业人员配备必要的且符合相关国家标准的防护器具
D.因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，应经作业人员同意，并采取相应的防护措

77. 下列说法不正确的是（B）。
A.移动式起重机吊装作业实行作业许可管理，吊装前需办理吊装作业许可证
B.有人监护情况下，起重机可以带载行走
C.禁止起吊超载、质量不清的货物和埋置物件
D.使用前起重机各项性能均应检查合格，吊装作业应遵循制造厂家规定的最大负荷能力，以及最大吊臂长度限定要求

78. 下述说法错误的是（D）。
A.无法看清场地、吊物，指挥信号不明，不能起吊
B.起重臂吊钩或吊物下面有人、吊物上有人或浮置物，不能起吊
C.重物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡，绳打结，绳不齐，斜拉重物，棱角吊物与钢丝绳之间没有衬垫，不能起吊
D.重物质量不明、与其他重物相连、埋在地下、与其他物体冻结在一起，可以起吊

79. 在大雪、暴雨、大雾等恶劣天气及风力达到（C）级以上时，不应进行露天吊装作业。
A.4
B.5
C.6
D.7

80. 任何人员（C）在悬挂的货物下工作、站立、行走，（C）随同货物或起重机械升降。
A.可以、可以
B.不可、可以
C.不得、不得
D.可以、不得

81. 吊装作业时，汽车式起重机支腿应（D），底部承压面的承受力应大于支腿的压力。
A.伸出一半
B.无要求
C.视现场环境而定
D.完全伸出

82. 进入吊装作业区域之前，应对相关内容进行评估。以下说法不正确的是（D）。
A.应对基础地面进行评估
B.应对作业环境进行评估
C.应对地下土层承载力进行评估
D.只需要对吊物的重量进行评估

83. 当起重作业人员利用两台或多台起重机械吊运同一重物时应保持同步，各台起重机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的（C）
A.60%
B.70%
C.80％
D.90%

84. 在吊装作业时，下列说法正确的是（C）
A.起吊重物就位前，可以解开吊装索具
B.吊钩或吊物下面有人，吊物上有人或浮置物时，可根据现场指挥人员的指挥进行起重操作
C.吊物捆绑应牢靠，吊点和吊物的中心应在同一垂直线上
D.下方吊物时，严禁自由下落（溜）；但可以利用极限位置限制器停车

85. 在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电上锁并加挂如下哪种标示牌（C）。
A.正在工作
B.止步，高压危险
C.禁止合闸，有人工作
D.小心触电

86. 临时用电架空线应采用绝缘铜芯线，并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离，在作业现场不低于（D）m，穿越机动车道不低于（D）m。
A.2.0，5.5
B.2.5，3.5
C.3.0，4.0
D.2.5，5.0

87. 当在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业，临时照明行灯电压不应超过（B）V。
A.6V
B.12
C.18
D.24

88. 触电事故中，绝大部分是（A）导致人身伤亡的。

A.人体接受电流遭到电击
B.烧伤
C.电休克
D.施救不及时

89. 关于吊装作业，下列说法错误的是：（B）
A.严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点
B.经作业人员测试，可以将建筑物、构筑物作为锚点
C.对在轨道上作业的吊车，应将吊车停放在指定位置有效锚定
D.起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将吊物放回地面，排除故障后重新试吊，确认正常后方可正式吊装

90. 临时用电时间一般不超过（C）天，特殊情况不应超过一个月。
A.5
B.10
C.15
D.20

91. 临时用电应符合（A）。
A.火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电源及电气元件，并采取相应的防爆安全措施
B.临时用电线路及设备应有良好的绝缘，所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于380V的绝缘导线
C.临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域，可有接头，并采取相应的保护措施
D.临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具可根据情况配置漏电保护器和电源开关

92. 动土作业人员在沟（槽、坑）下作业应按规定坡度顺序进行，二人以上作业人员同时挖土时应相距（B）m以上，防止工具伤人。
A.1m
B.2m
C.3m
D.4m

93. 动土作业人员在沟（槽、坑）下作业应按规定坡度顺序进行，深度大于（B）时应设置人员上下的梯子等，保证人员快速进出设施。
A.1m
B.2m
C.3m
D.4m

94. 动土作业应设专人监护。挖掘坑、槽、井、沟等作业，下列说法错误的是（D）。
A.应视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支撑
B.在坑、槽、井、沟的边缘安放机械、铺设轨道及通行车辆时，应保持适当距离，采取有效的固壁措施，确保安全
C.挖掘土方应自上而下逐层挖掘，不应采用挖底脚的办法挖掘
D.可以在土壁上挖洞攀登

95. 动土作业应设专人监护。挖掘坑、槽、井、沟等作业，下列说法正确的是（A）。
A. 作业过程中应对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架随时检查
B. 可以根据实际情况在坑、槽、井、沟内休息
C. 使用的材料、挖出的泥土应堆放在距坑、槽、井、沟边沿至少0.5m处
D. 可以根据实际需要在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走

96. 断路作业前，作业申请单位应会同本单位相关主管部门制定交通组织方案，方案应能保证（A）和其它重要车辆的通行，并满足应急救援要求。
A.消防车
B.大货车
C.运输车
D.小货车

97. 断路作业单位应根据需要在断路的路口和相关道路上设置（B），在作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。
A.路障
B.交通警示标志
C.标语
D.告知牌

98. 在夜间或雨、雪、雾天进行断路作业应设置道路作业警示灯，警示灯设置错误的是（A）。
A.采用220V电压
B.设置高度应离地面1.5m，不低于1.0 m
C.其设置应能反映作业区的轮廓
D.应能发出至少自150 m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。

99. 在道路上进行定点断路作业，白天不超过（B）h、夜间不超过1 h即可完工的，在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下，只要作业区设置了相应的交通警示设施，即白天设置了锥形交通路标或路栏，夜间设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯，可不设标志牌。
A.1
B.2
C.3
D.4

100. 断路作业结束后，（C）应检查核实，并报告有关部门恢复交通。
A.作业人员
B.审批单位
C.申请断路单位
D.监护人

二 填空题（55题）
1. 动火作业：能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业，如使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生（ 火焰 ）、（ 火花 ）和（ 炽热表面 ）的非常规作业。
2. 特殊动火作业：在生产运行状态下的（ 易燃易爆 ）生产装置、（ 输送管道 ）、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所进行的动火作业。（ 带压不置换 ）动火作业按（ 特殊动火 ）作业管理。
3. 使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置；氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于（ 5 ）m，二者与动火作业地点不应小于（ 10 ）m，并不得在烈日下曝晒。
4. 动火作业完毕，动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场，（ 监火人 ）确认（ 无残留火种 ）后方可离开。
5. 取样与动火间隔不得超过（ 30 ） min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过（ 30 ） min，应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。
6. （ 动火人 ）应随身携带《动火安全作业证》。
7. 特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过（ 8 ）h。
8. 一级动火作业的《作业证》由主管（ 安全防火 ）部门审批。
9. 《动火作业证》实行（ 一个动火点、一张动火证 ）的动火作业管理。
10. 进行动火作业时，（ 监火人 ）应坚守岗位，不准脱岗；在动火期间，不准兼做其它工作。
11. 凡距坠落高度基准面（ 2 ）m及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。距坠落高度基准面10m的高度，其防坠落半径为（ 4 ）米。
12. 高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，应在作业前加以检查，确认其（ 完好 ）后投入使用。
13. 雨天和雪天进行高处作业时，应采取可靠的（ 防滑 ）、防寒和（ 防冻 ）措施。
14. 高处作业人员不得在高处作业处（ 休息 ）。
15. 作业人员在作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。安全带不得（ 低挂高用 ）。系安全带后应检查扣环是否扣牢。
16. 对患有（ 职业禁忌证 ）：如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员，不得进行高处作业。
17. 设备检修前，设备使用单位应对参加检修作业的人员进行（ 安全教育 ）。
18. 对检修现场存在的可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，设置警告标志，夜间应设（ 警示红灯 ）。
19. 对检修设备上的电器电源，应采取可靠的断电措施，确认无电后在电源开关处设置安全（ 警示 ）标牌或（ 加锁 ）。
20. 应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查；手持式、移动式电气工器具应配有（ 漏电保护装置 ）。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。
21. 参加检修作业的人员应按规定正确穿戴（ 劳动保护用品 ），安全管理部门应该进行现场检查、监督。
22. 检修项目（ 负责人 ）应与设备使用单位负责人共同检查，确认设备、工艺处理等满足检修安全要求。
23. 当设备检修涉及高处、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、受限空间等作业时，须按相关作业（ 安全规范 ）的规定执行。
24. 因检修需要而拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等（ 安全设施 ）应恢复其安全使用功能。
25. 受限空间 ：化学品生产单位的各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、窨井、坑（池）、下水道或其它（ 封闭 ）、（ 半封闭 ）场所。
26. 受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效（ 隔离 ）措施。管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。
27. 受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后切断电源，上锁并加挂（ 警示牌 ）。
28. 禁止向受限空间充（ 氧气 ）或富氧空气。
29. 在缺氧或有毒的受限空间作业时，应佩戴隔离式防护面具，必要时作业人员应拴带（ 救生绳 ）。
30. 受限空间照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于（ 12 ）V。
31. 在受限空间内使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，应配备漏电保护器。在潮湿容器中，作业人员应站在（ 绝缘板 ）上，同时保证金属容器接地可靠。
32. 受限空间作业（ 监护人员 ）不得脱离岗位，并应掌握受限空间作业人员的人数和身份，对人员和工器具进行清点。
33. 受限空间出入口应保持（ 畅通 ），不得堵塞出入口。
34. 严禁作业人员在有毒、窒息环境下摘下（ 防毒面具 ）。
35. 难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取（ 轮换 ）作业。
36. 作业前后应清点（ 作业人员 ）和作业工器具。作业人员离开受限空间作业点时，应将作业工器具带出。
37. 在受限空间作业环境、作业方案、防护设施及用品，检查、确认应急准备情况达到安全要求，并核实内外联络及（ 呼叫 ）方法后，方可安排人员进入受限空间作业。
38. 监护人当发现异常时，立即向作业人员发出撤离警报，并帮助作业人员从受限空间（ 逃生 ），同时立即呼叫紧急救援。
39. （ 作业人员 ）在作业中如出现异常情况或感到不适或呼吸困难时，应立即向作业监护人发出信号，迅速撤离现场。
40. 《受限空间安全作业证》应由受限空间所在单位（ 负责人 ）审批。
41. 生产车间（ 分厂 ）负责人应了解管道、设备内介质特性及走向，制定、落实盲板抽堵安全措施，安排（ 监护人 ），向作业单位负责人或作业人员交代作业安全注意事项。
42. 在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿防静电工作服、工作鞋；工作照明应使用防爆灯具；作业时应使用防爆工具，禁止用（ 铁器 ）敲打管线、法兰等。
43. 作业完成后，（ 作业人 ）应会同生产单位负责人检查盲板抽堵情况，确认无误后方可离开作业现场。
44. 不得在不坚固的结构（如彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料等）上作业。登不坚固的结构（如彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料）作业前，应保证其承重的立柱、梁、框架的受力能满足所承载的负荷，应铺设牢固的（ 脚手板 ），并加以固定，脚手板上要有防滑措施。
45. 断路作业：在化学品生产单位内交通主干道、交通次干道、交通支道与车间引道上进行工程施工、（ 吊装吊运 ）等各种影响正常交通的作业。
46. 《断路安全作业证》由断路申请单位指定专人至少提前（ 一天 ）办理。
47. 断路作业单位应根据需要在作业区相关道路上设置（ 作业标志 ）、限速标志、距离辅助标志等交通警示标志，以确保作业期间的交通安全。
48. 道路作业警示灯应为红色。警示灯应防爆并采用（ 安全电压 ）。道路作业警示灯设置高度应离地面1.5m，不低于1.0m。
49. 动土作业前，项目负责人应对作业人员进行安全教育。作业人员应按规定着装并佩戴合适的个体防护用品。施工单位应进行施工现场（ 危害辨识 ），并逐条落实安全措施。
50. 作业人员多人同时挖土应相距在（ 2 ）m以上，防止工具伤人。所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息。
51. 交流弧焊机的一次侧电源线进线处必须设置（ 防护罩 ）。电焊机械的一次线、二次线均应采用防水橡皮护套铜芯（ 软电缆 ）且不得有接头。电缆的长度不应大于30m，不得采用金属构件或结构钢筋代替（ 二次线 ）的地线。
52. 动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间必须悬挂（ 红灯 ）示警。
53. 在危险场所动土时，应有（ 专业人员 ）进行现场监护，当所在生产区域发生突然排放有害物质时，现场监护人员应立即通知动土作业人员停止作业，迅速撤离现场，并采取必要的应急措施。
54. 吊装作业时应明确指挥人员，指挥人员应佩戴（ 明显的标志 ），应佩戴安全帽。
55. 操作人员应严格按照指挥人员所发出的指挥信号进行操作。对紧急停车信号，不论由何人发出，均应（ 立即 ）执行。

三 判断题（80题）
1. 可以用吊钩缠绕重物，但不得将不同种类或不同规格的索具混在一起使用。（×）
2. 休息时，为方便吊装作业，可以将吊物、吊笼、吊具和吊索吊在空中。（×）
3. 作业完毕作业人员应该将起重臂和吊钩收放到规定的位置，所有控制手柄均应放到零位，使用电气控制的起重机械，应断开电源开关。（√）
4. 为缩短吊装作业时间，司索人员可以采取抖绳摘索或者利用起重机抽索。（×）
5、按照《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022）规定：厂区管廊上的动火作业应该按特殊动火作业管理。（×）
6. 按照《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022）规定：遇节日、假日或其它特殊情况时，动火作业应升级管理。（√）
7. 进入受限空间、高处等进行动火作业时，还须执行化学品生产单位受限空间作业安全规范和化学品生产单位高处作业安全规范的规定。（√）
8. 动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其它有效的安全防火措施，并配备消防器材。（×）
9. 动火作业完毕，只需监火人清理现场，监火人确认无残留火种后方可离开。（×）
10. 根据动土作业施工现场工作实际需要，指挥人员可以在坑、槽、井、沟上端边沿上站立、行走。（×）
11. 作业人员多人同时挖土应相距在1m以上，防止工具伤人。（×）
12. 动土施工单位在动土作业主管部门领取《作业证》，填写有关内容后交申请单位。 （×）
13. 在道路上进行定点作业，白天不超过2h，夜间不超过1h即可完工的，在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下，只要作业区设置了完善的安全设施，即白天设置了锥形交通路标或路栏，夜间设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯，可不设标志牌（√）
14. 高处作业用的脚手架的搭设应符合安全要求，两端应捆绑牢固。作业前，应检查所用的安全设施是否坚固、牢靠。（√）
15. 安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，也可以系挂在移动物件上。（×）
16. 当设备检修涉及高处、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、受限空间等作业时，须按相关作业安全规范的规定执行。涉及到临时用电还应办理用电手续。（√）
17. 设备的隔绝、清洗、置换必须由设备使用单位负责。（√）
18. 检修结束后，检修需要而拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应由操作工恢复其安全使用功能。（×）
19. 检修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应由操作工清理干净。（×）
20. 进入受限空间作业前，只需打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。采取强制通风是浪费电。（×）
21. 受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后切断电源，并加挂警示牌。电源开关上锁是耽误检修时间，是多此一举。（×）
22. 为防止受限空间内作业人员发生因缺氧窒息死亡事故的发生，可以在受限空间外用氧气瓶内的氧气向受限空间内补氧。（×）
23. 在有毒的受限空间作业时，应佩过滤式防护面具，必要时作业人员应拴带救生绳，以保障作业人员的安全。（×）
24. 受限空间作业，在受限空间外应设有专人监护。当缺少工作器具、零配件时，监护人员必须服从作业人员的安排，可以帮忙去拿取。（×）
25. 作业人员必须服从作业监护人的指挥，如发现作业监护人员不履行职责时，应停止作业并撤出受限空间。（√）
26. 一处受限空间、同一作业内容只需办理一张《作业证》，当受限空间工艺条件、作业环境条件改变时，应重新办理《作业证》。（√）
27. 作业人员不得携带与作业无关的物品进入受限空间，作业人员因为忘记带某种体积小、质量轻的工作器具、材料，为方便作业和节约工作时间，视情况可以抛掷材料、工器具等物品。（×）
28. 加盲板的位置一般在来料阀前部法兰处，盲板两侧均应加垫片并用螺栓紧固，并做到无泄漏。（×）
29. 视工作需要，可以在同一管道上同时进行两处盲板抽堵作业。（×）
30. 外来检修施工单位应具有国家规定的相应资质，并在其等级许可范围内开展检修施工业务。公司和外来检修施工单位只需签订设备检修合同。（×）
31. 受限空间作业管理由总经理负责总体协调。（×）
32. 受限空间的有害环境中空气的氧含量可以低于18%或超过25%。（×）
33. 作业前，必须将作业的受限空间与其他空间、管道等进行可靠隔离。并视空间情况进行清理、清洗、置换、通风等，可能存在有机物的受限空间，必须检测硫化氢、甲烷、一氧化碳、二氧化碳气体浓度。（√）
34. 受限空间作业时可根据受限空间作业情况，安排作业人员定时轮换，无需在受限空间外部设监护人。（×）
35. 进入受限空间作业人员必须佩戴好规定的劳动防护用品，如安全帽、工作服、工作鞋、防毒面具或空气呼吸器（√）
36. 施救人员必须熟知救援环境、救援技能和方法。不具备救援条件，或不能保证施救人员的生命安全时，禁止盲目施救。（√）
37. 进入金属容器和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业，照明电压≤220V，需使用电动工具或照明电压＞12V时，应按规定安装漏电保护器。（×）
38. 作业环境存在爆炸性液体、气体等介质的，应使用防爆电筒或电压≤12V的防爆安全行灯，作业人员应穿戴防静电服装，使用防爆工具。（√）
39. 受限空间作业必须严格执行《工作票、操作票使用管理规定》。作业前，工作负责人必须进行危害识别，根据危害程度，制定相应的防范措施，并在开工前对全部工作人员交底，检查各项防范措施落实后，方可开工。（√）
40. 受限空间的作业一旦完成，所有作业者及所携带的设备和物品均已撤离，或者在受限空间及其附近发生了许可所不容许的情况，要终止进入并注销许可。（√）
41. 动火前应进行安全分析，取样点可选择动火区内任意点（×）
42. 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，氧含量不得超过20%（×）
43. 当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度应不大于0.5%（体积百分数）（√）
44. 当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度应不大于0.1%（体积百分数）（×）
45. 动火作业负责人负责办理《作业证》并对动火作业负全面责任（√）
46. 动火作业超过有效期限，应重新办理《作业证》（√）
47. 遇节日、假日或其它特殊情况时，动火作业应升级管理（√）
48. 在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位所进行的动火作业为一级动火作业（×）
49. 拆除管线的动火作业，应先查明其内部介质及其走向，并制订相应的安全防火措施（√）
50. 在铁路沿线（30m以内）进行动火作业时，遇装有危险化学品的火车通过或停留时，应立即停止作业（×）
51. 采用管道送风时，送风前应对管道内介质和风源进行分析。（√）
52. 可以向受限空间充氧气或富氧空气。（×）
53. 容积较大的受限空间采样点，应采取上、中、下各部位取样。（√）
54. 涂刷有挥发性溶剂的涂料时，应每隔2个小时进行一次分析。（×）
55. 受限空间经清洗置换后达不到要求的，绝对不能进入作业。（×）
56. 一处受限空间、同一作业内容可以办理一张《作业证》。（√）
57. 为保证受限空间内人员呼吸需要，必须采取强制通风。（×）
58. 受限空间外应备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的应急用品。（√）
59. 在进入许可证时限内中断作业超过半小时，必须进行气体检测合格方可继续作业。（√）
60. 作业负责人对受限空间作业安全负全面责任。（√）
61. 高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。（√）
62. 作业人员不得在高处作业处休息。（√）
63. 安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，必须低挂高用。（×）
64. 便携式木梯和便携式金属梯梯脚底部应坚实，可以垫高使用。（×）
65. 对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。（√）
66. 高处作业与其他作业交叉进行时，应上下垂直作业。（×）
67. 立梯工作角度以75°±5°为宜，过大易发生侧滑危险。（√）
68. 距地面3米以上的作业处，要设防护栏杆、挡板或安全网。（√）
69. 高处作业所使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不得持物。（√）
70. 在降雪时进行的雪天高处作业需要报厂相关主管部门审批。（√）
71. 在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿防静电工作服、工作鞋。（√）
72. 盲板的拆装作业本身有可能发生物体打击、高空坠落、火灾、爆炸、中毒窒息等事故。（√）
73. 当使用8字盲板时，可以不设手柄。（√）
74. 《盲板作业证》保存期限至少为0.5年。（×）
75. 盲板的位置一般在来料阀前部法兰处，盲板两侧均应加垫片并用螺丝紧固，做到无泄漏。（×）
76. 盲板的厚度需通过计算确定，原则上盲板厚度不得低于管壁厚度。（√）
77. 在蒸汽管道上进行盲板抽堵作业时，作业人员应采取保温措施。（×）
78. 在复杂危险的作业环境下进行抽堵盲板作业时，应制定应急预案。（√）
79. 设备检维修时多工种多层次交叉作业时，应统一协调。（√）
80. 检修现场的消防通道安全通道可以放置材料，检修完成后应保持畅通。（×）
四 简答题（10题）
1. 固定动火区的条件是什么？
答：
① 固定动火区域应设置在易燃易爆区域全年最小频率风向的上风或侧风方向；
② 距易燃易爆的厂房、库房、罐区、设备、装置、阴井、排水沟、水封井等不应小于30m，并应符合有关规范规定的防火间距要求；
③ 室内固定动火区应用实体防火墙与其他部分隔开，门窗向外开，道路要畅通；
④ 生产正常放空或发生事故时，能保证可燃气体不会扩散到固定动火区；
⑤ 固定动火区不准存放任何可燃物及其他杂物，并应配备一定数量的灭火器材；
⑥ 固定动火区应设置醒目、明显的标志，其标志应包含：“固定动火区”的字样；动火区的范围（长x宽）；动火工具、种类；防火责任人；防火安全措施及注意事项；灭火器具的名称、数量等内容。

2. 在易燃易爆场所人的行为有哪四忌？
答：忌动火；忌穿着化纤原料服装和钉子鞋；忌动用非防爆工具、灯具；忌使用手机和普通电话机。

3. 进入设备内作业前，必须对设备进行清洗置换，并达到什么要求？
答：氧含量18%---21%；有毒气体浓度及可燃气体浓度均应符合《化工企业安全管理制度》的规定。

4. 动火分析的合格标准是什么？
答：
① 爆炸下限小于4%的可燃气体、蒸汽，其含量不超过0.2%。
② 爆炸下限大于或等于4%的可燃气体、蒸汽，其含量不超过0.5%。
③ 爆炸下限大于10%的可燃气体、蒸汽，其含量不超过1% 。

5. 爆炸的三个条件有哪些？
答：
① 爆炸性物质：能与氧气（空气）反应的物质，包括气体、液体和固体。（气体：氢气，乙炔，甲烷等；液体：酒精，汽油；固体：粉尘，纤维粉尘等。）
② 空气或氧气。
③ 点燃源：包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。

6. 化工厂八大常规安全作业许可证有哪些？
答：动火安全作业许可证；动土安全作业许可证；高空作业安全作业许可证；抽堵盲板安全作业许可证；受限空间安全作业许可证；吊装安全作业许可证；设备检修安全作业许可证；断电联络票等常见安全作业证。

7. 什么是安全电压？安全电压分为哪几个等级？施工现场对安全电压的选用有哪些要求？
答：
① 安全电压指不戴任何防护设备，接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。
② 我国国家标准GB3805《安全电压》中规定，安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种，同时还规定：当电器设备采用了超过24V时，必须采取防直接接触带电体的保护措施。
③ 对下列特殊场所应使用安全电压照明器：隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明，电源电压应不大于36V；在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V；在特别潮湿的场所，导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

8. 动火作业规范对动火分析是怎样要求的？
答：
① 动火作业前应进行安全分析，动火分析的取样点要有代表性。
② 在较大的设备内动火作业，应采取上、中、下取样，应进行环境分析，且分析范围不小于动火点10米
③ 取样与动火间隔不得超过30分钟,如超过次间隔或动火作业中断时间超过30分钟，应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。
④ 使用便携式可燃气体检测仪或其它类似手段进行分析时，检测设备应经标准气体样品标定合格。

9. 动火作业规范对动火人的作业要求是什么？
答：
① 应参与风险危害因素辨识和安全措施的制定。
② 应逐项确认相关安全措施的落实情况。
③ 应确认动火地点和时间。
④ 若发现不具备安全条件时不得进行动火作业。
⑤ 应随身携带《动火作业证》。

10. 简述进入受限空间作业前应做好哪些准备工作？
答：
① 确认密闭空间处理合格，正确监测分析，符合安全要求；
② 施工方案可行，安全措施可靠；
③ 落实安全措施，通风、照明良好且符合安全要求，转动构件断电隔离(动力电源)，配备合格的防护器材、监护人、作业者；
④ 审签进入密闭空间内作业许可证。



