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	三
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	五
	总分

	得分
	
	
	
	
	
	


	 评分员
	 

	 得  分
	 


一、填空题（每空2分 共20分）
1、   、《安全生产法》 是我国第一部规范安全生产的综合性基础法律。
2、我国的安全生产方针包括安全第一、预防为主

            和综合治理。

3、电气安全的基本要求包括建立健全规章制度。配备管理机构和管理人员，

            进行安全检查       和加强安全教育。
4、触电事故中最危险的电流途径是          左手至胸部                     。
5、数十毫安的电流通过人体短时间使人致命的原因是       引起心室纤维性颤动        。

6、作口对口人工呼吸时。应是触电者               头部充分后仰              。

7、绝缘材料是依据          、耐热性能                                   分级的。
8、工作绝缘是指               、耐热性能                                  之间的绝缘。

9、塑料绝缘线的最高温度一般不得超过   70 ℃。
10、独立避雷针的接地体与其他临近接地体之间的最小距离为     3  M。
	 评分员
	 

	 得  分
	 


二、单选题（每题1分。共30分）
1、用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时，要用单根电线分别将线路 L 及接地 E 端与被测物联接，其中( B  )端的联结线要与大地保持良好绝缘。

A、L    B、E     C、G    D、N

2、室外雨天使用高压绝缘棒，为隔阻水流和保持一定的干燥表面，需加适量的防雨罩，防雨罩安装在绝缘棒的中部，额定电压10kV及以下的，装设防雨罩不少于 ( A  ) ，额定电压35kV不少于4只。 
A、 2 只   B、 3 只   C、4 只     D、5 只 
3、触电时通过人体的电流强度取决于(  C )。
A、触电电压   B、人体电阻  C、触电电压和人体电阻  D、都不对
4、电流通过人体的途径，从外部来看，( A  )的触电最危险。
A、左手至脚 B、右手至脚 C、左手至右手 D、脚至脚
5、触电人已失去知觉，还有呼吸，但心脏停止跳动，应使用以下哪种急救方法(B  )。
A、仰卧牵臂法   B、胸外心脏挤压法   C、俯卧压背法   D、口对口呼吸法
6、两只额定电压相同的电阻，串联接在电路中，则阻值较大的电阻(  A )。
A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别 D、不一定

7、绝缘手套的测验周期是( B  )。 
A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 D、三个月一次
8、值班人员巡视高压设备(   A)。 
A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 
9、倒闸操作票执行后，必须( B  )。 
A、保存至交接班 B、保存三个月  C、保存六个月  D、长时间保存 
10、接受倒闸操作命令时(   A)。 
A、要有监护人和操作人在场，由监护人接受 B、只要监护人在场，操作人也可以接受   C、可由变电站(所)长接受，操作人操作  D、操作人接受并操作人
11、装设接地线时，应(  B )。 
A、先装中相                    B、先装接地端，再装导线端  

C、先装导线端，再装接地端       D、无所谓先后

12戴绝缘手套进行操作时，应将外衣袖口(  A)。
A、装入绝缘手套中 B、卷上去 C、套在手套外面  D、扎好

13、 低压电气设备保护接地电阻不大于(  C )。
A、0。5Ω   B、2Ω   C、4Ω   D、10Ω
14、在变压器中性接地系统中，电气设备严禁采用(  A )。
A、接地保护  B、接零保护  C、接地与接零保护  D、都不对
15、(    A)工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘，而且它还包含一个附加的安全预防措施。
A、Ⅰ类     B、Ⅱ类     C、Ⅲ类      D、Ⅳ类
16、使用螺口灯头时，中心触点应接在(   B)上。
A、零线 B、相线 C、零线或相线
17、 测量500v以下设备的绝缘应选用(  B )的摇表。
A、2500v B、1000v C、5000v  D、10000v

18、用万用表R×100档测电阻，当读数为50Ω时，实际被测电阻为(  B )。
A、100Ω B、5000Ω C、50Ω   D、50kΩ
19、万用表使用完毕后应将旋钮置于(  B )档。
A、电阻档 B、交流电压最高档 C、电流档  D、任意档

20、接到严重违反电气安全工作规程制度的命令时，应该(  C )。
A、考虑执行   B、部分执行    C、拒绝执行
21、施行胸外心脏按压法时，每分钟的动作次数应为(  B )。
A、16次   B、80次   C、不小于120次   B、160次
22、电动机若采用Y—△起动时，其起动电流为全压起动的(  B)。
A、 1倍 B、 1/3倍 C、 3倍    D、1/2倍
23、对36V电压线路的绝缘电阻， 要求不小于(C  )。  
A、0。036ΜΩ B、 0。22ΜΩ C、0。5ΜΩ   D、2ΜΩ
24、发生电气火灾后必须进行带电灭火时，应该使用(   B)。
A、消防水喷射 B、二氧化碳灭火器 C、泡沫灭火器
25、机床上的低压照明灯，其电压不应超过(  B )。
A、110V   B、36V    C、12V    D、6V

26、当人体触电时间越长，人体的电阻值( B )。
A、变大   B、变小   C、不变   D、不一定

27、电气设备保护接地电阻越大，发生故障时漏电设备外壳对地电压( C  )。
A、越低   B、不变  C、越高   D、与电压大小有关

28、电缆从地下引至电杆，设备，墙外表面或屋外行人容易接近处，距地面高度(  C)以下的一段需穿保护管或加装保护罩。

A、1m       B、1。5m       C、2m       D、3m

29、如果线路上有人工作，停电作业时应在线路开关和刀闸操作手柄上悬挂(  B)的标志牌。
A、止步，高压危险 B、禁止合闸，线路有人工作 C、在此工作  D、合闸请联系
30、电气工作人员对〈电业安全工作规程〉应每年考试一次。因故间断电气工作连续(    B)以上者，必须重新温习本规程，并经考试合格后，方能恢复工作。
A、一年      B、3个月     C、6个月       D、两年
	 评分员
	 

	 得  分
	 


三、多选题（每空2分。共20分）

1、高压设备上工作，必须遵守下列各项（     ABC  )。
A、填用工作票或口头，电话命令       B、至少应有两人在一起工作    

C、完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施
2、在电气设备上工作，保证安全的组织措施 (    ABC   )。
A、工作票制度  B、工作许可制度  C、工作监护制度  D、监护人制度
3、填用第二种工作票的工作为: (    BCD   )
A、在停电线路上工作               B、带电作业和在带电设备外壳上的工作
C、控制盘和低压配电盘，配电箱，电源干线上的工作   D、二次接线回路上的工作，无需将高压设备停电者
4、在全部停电或部分停电的电气设备上工作，必须完成下列措施: (    ABCD   )
A、停电    B、验电     C、装设接地线    D、悬挂标示牌和装设遮栏
5、检修高压电动机和启动装置时，应做好下列安全措施: (    ABCD   )
A、断开电源断路器(开关)，隔离开关(刀闸)，经验明确无电压后装设接地线或在隔离开关(刀闸)间装绝缘隔板，小车开关应从成套配电装置内拉出并关门上锁；
B、在断路器(开关)，隔离开关(刀闸)把手上悬挂"禁止合闸，有人工作!"的标示牌
C、拆开后的电缆头须三相短路接地
D、做好防止被其带动的机械 (如水泵，空气压缩机，引风机等) 引起电动机转动的措施，并在阀门上悬挂"禁止合闸，有人工作!"的标示牌。
6、触电伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，正确进行就地抢救。(      ABC )
A、通畅气道    B、口对口(鼻)人工呼吸   C、胸外接压(人工循环) 
7、正确的按压位置是保证胸外按压效果的重要前提，确定正确按压位置的步骤:(    ABC   )
A、右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上，找到肋骨和胸骨接合处的中点。

B、两手指并齐，中指放在切迹中点(剑突底部)，食指平放在胸骨下部。

C、另一只手的掌根紧挨食指上缘，置于胸骨上。
8、《安全生产法》规定生产单位的从业人员享有（   ABD  ）安全生产权利。
A、知情权  B、合法拒绝权  C、隐私权   D、紧急避险权

9、跨步电压的大小受（   BCD   ）等多因素的影响。

A、接地电流大小  B、鞋与地面特征  C、两脚之间的距离  D、两脚的方位
10、产生照明电路短路的原因主要有（ABCD   ）。

A、熔丝熔断  B、丝头脱落  C、断线     D、开关未接通
	 评分员
	 

	 得  分
	 


四、判断题（对的打√，错的打×；每题1分。共20分）

	 评分员
	 

	 得  分
	 


1、电压互感器二次绕组不允许开路，电流互感器二次绕组不允许短路。 ( 错  )
2 、使用万用表测量电阻，每换一次欧姆档都要把指针调零一次。      (  对 )
3、电烙铁的保护接线端可以接线，也可不接线。                     (  错 )
4、装临时接地线时，应先装三相线路端，然后装接地端；拆时相反，先拆接地端，后拆三相线路端。                                         （    错 )
5、交流电流表和电压表所指示的都是有效值。                       (   对) 
6、绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。                           (  错)
7、导线的安全载流量，在不同环境温度下，应有不同数值，环境温度越高，安全载流量越大。                                                      (  错 )
8、钢心铝绞线在通过交流电时，由于交流电的集肤效应，电流实际只从铝线中流过，故其有效截面积只是铝线部分面积。                                (   对)
9、变电所停电时，先拉隔离开关，后切断断路器。                   (  错 )
10、很有经验的电工，停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修。(错  )
11、采用36V安全电压后，就一定能保证绝对不会再发生触电事故了。  (  错)
12、在有易燃易爆危险的厂房内，禁止采用铝芯绝缘线布线。             ( 对  )
13、通常并联电容器组在切断电路后，通过电压互感器或放电灯泡自行放电，故变电所停电后不必再进行人工放电而可以进行检修工作。                     (错  )
14、漏电保护器对两相触电不能进行保护，对相间短路也起不到保护作用。  错  )
16、多尘，潮湿的场所或户外场所的照明开关，应选用瓷质防水拉线开关。5MΩ，照明线路应不低于0。22MΩ。
                                                                   (  错)
18、对于具有多台电动机负荷的线路上，熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于线路上的额定电流。                                                   （  错）
19、电动机外壳一定要有可靠的保护接地或接零。                  （ 错）    
五、问答题（第1、2小题每题3分，第3小题4分；共10分）
1、根据《安全生产法》，简述从事电工特种作业人员的基本要求？  
答：：根据《安全生产法》，从事电工特种作业人员的基本要求有以下几点：

       （1）年满十八周岁。

      （2）身体健康，不得有妨碍从事本职工作的病症与生理缺陷。

      （3）具有不低于初中毕业的文化程度，以及必要的电工安全技术、电工基础理论和专业技术知识，并有一定的实践经验。

      （4）必须经过安全技术培训，掌握必要的操作技能与触电急救方法，并经考试合格后方可从事电工作业。
2、简述普通照明线路漏电故障的查找方法。
答：（1）首先判断是否确实漏电。

（2）判断是火线与零线之间的漏电，还是相线与大地间的漏电，或是两者兼而有之。

（3）确定漏电范围。

（4）找出漏电点并排除故障
3、根据《安全生产法》，简述从业人员的安全生产权利与义务。
答：（1）在正常情况下，经电压互感器、电流互感器等元件接入电路，监视设备与线路的正常运行。

（2）在变压器油面下降、温度升高、负荷过大、气体继电器信号动作以及不接地系统发生单相接地等不正常情况下，继电器保护动作，发出信号，提醒值班人员尽快处理。

（3）当系统发生等短路故障时，继电器保护可靠动作，切除故障部位，确保非故障部位安全运行。

（4）切除故障后，再借助继电保护装置启动自动重合闸，接通新电源或投入备用电源。












单   位　　　　　　　　　准考证号　　　　　　　　　　姓　　名            座位号        
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