电气、焊工考试题
单位：                     姓名：       工种：     时间：   年  月  日 成绩：
总包安全负责人：                         监理安全负责人：                
一、填空：（每空2分，共50分）

1、分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区，分配电箱与开关箱的距离不得超过  　 米。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过     　米。
2、由于电焊机空载运行时间长，损耗大，           的机率高，所以必须安装节能的               。

3、电工、焊工从事电气安装和气焊切割作业，要有有效         和           。 

4、使用电气设备和易燃易爆物品，必须采用严格         ，指定防火         配备               ，确保施工安全。

5、在施工程要坚持防火            。特别在进行            、油漆粉刷或从事防水等危险作业时，要有具体防火要求。

6、氧气瓶、乙炔瓶，工作间距不小于      米，两瓶与明火作业距离不小于      米。

7、电气焊工动火前，要清除附近易燃物，配备          和          用火证当日有效。

8、中华人员共和国特种作业操作证，在全国范围内使用，可独立从事      的特种作业，自签发之日起，有效期为         。

9、《安全法》规定从业人员应当接受安全生产教育和        ，掌握本职工作所需要的 安         知识，提高           技能，增加            和应急处理能力。

10、《安全法》规定从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生
产          和          ，服从管理，正确       和使用        。

二、判断题：（每题3分，共15分）说明（每题对打√错打×）
1、电气焊工进入施工现场后跟所有人员一样都要进行入场教育。（    ）。

2、电气焊工动火前由于领导安排，任务急需可以先进行操作，后补动火证。（    ）

3、电气焊工在操作前开了动火证，配备了灭火器材无需在有专人看守。（    ） 

4、施工现场要有明显的防火标志，每月对职工进行一次治安、防火教育。（   ）

5、施工现场和生活区，未经保卫部门批准，不得使用电热器具。（    ）
三、问答题：（共35分）
1、电焊机放置及一次线长度进线处有什么要求？（JGJ46—2005）（10分）

2、电焊工操作时有什么规定？（JGJ46—2005）（10分）

3、电焊机二次线有什么要求？（JGJ46—2005）（10分）

4、（论述题）进入施工现场后你将如何工作？（5分）
电气焊工考试题正确答案
1、 30     3 
2、 发生事故      触电保护器

3、防火措施    灭火器材
4、防火措施   负责人       灭火器材
5、安全交底制度          电气焊  
6、  5            10     
7、 灭火用具       看火人员  
8、    限定               二年

9、    培训         安全生产         安全生产技能      事故预防 

10、 规章制度    操作规程       佩戴       劳动防护用品 。

二、判断题：（自己答）

三、问答题：（共35分）

1、

答：焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方，焊接现场不准放置易燃易爆物品，交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不大于5米，进线处必须设置防护罩。

2、

答：使用焊机机械必须按规定使用防护用品，对发电机式直流弧焊机的转向器应经常检查和维护。

3、

答：焊接机械的二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆，电缆的长度应不大于30米。 

4、
自答题
