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姓名     分数：  
一．填空：（每题4分 共40分）
1.作业人员进入施工现场必须佩戴   及   用品。
2. 起重机司机必须经过   ，经考试合格后   。
3. 起重机械驾驶室必须设有   驾驶。严禁非驾驶   。
4.每日每次开车前，必须检查所有   和   设备是否良好，操作系统是否   ，并按规定对设备进行   和   。
5.  开车前先检查机械、电气、安全装置是否 良好 ；车上有无可碰、卡、挂现象；确认一切正常，打铃告警后，再   。
6.  操作中必须   ，与下面密切配合。操作时   、   和   。
7.  操作中要始终做到   、   、   。在靠近邻车或接近人时必须及时   。
8. 不允许长时间吊重于   ，龙门吊吊装重物时，司机和地面指挥人员   。
9.  必须保持   正确，发生出槽   现象应及时下降理正后再起吊。
10.  吊物悬空运转后突发   时，指挥者应迅速视情况判断，紧急通告危险部位   。起重工将吊物慢慢放下，排除险情后，再行起吊。 
二．判断题：（每题4分 共40分）
1.  在处理故障或离车时，控制器必须放于'0'位，切断电源。不准悬挂重物离开车。下班时把小车停于驾驶室一端，吊钩升至规定高度。（ ）
2.  离开工作地时应将吊物放下，吊钩升到规定高度，切断电源。（ ）
3.  起重工必须持证作业，熟知吊装方案、指挥信号、安全技术要求及起重机械的操作方法。（ ）
4.  起重机驾驶人员交接班必须实行班点检，详细记录每班检查及运转情况。（ ）
5.  信号指挥者应当站在有利于保护自身安全，又能正常指挥作业的有效位置。（ ）
6.  起吊物宜在空中长时间停留，若须停留应采取可靠的安全措施。（ ）
7.起吊后严禁人员从吊物下穿越、停留、要集中精力观察吊装动态。（  ）
8.吊装指挥要检查吊物挂钩、钢丝绳吊点部位、是否正确、等作业人员安全离开在指挥起吊司机起吊。（  ）
9.  起吊前，必须正确掌握吊件重量，不允许起重机具超载使用。（ ）
10.   龙门吊吊运物品时，应鸣铃让人躲开或绕开，禁止从人头顶通过，开车前必须发出开车警告信号。（  ）
三．选择题：（ 每题2分 共8分）
1. 露天起重机当风力达（ ）级及以上。
A.5 B. 4 C. 6 D.3
2.  起吊重物时，距地面距离不许超过（ ） 米。
A． 0.5 B.0.7 C.0.8 D.1.0
3.  吊运接近额定负荷时，应升至（ ）毫米高度停车检查刹车能力。
A.50 B.60 C.80 D.100
4.  吊物起吊（ ）mm高度时，应停钩检查，待妥当后再行吊运。 
A.（50-60） B.（60-80） C.（100-200） D.（200-300）
四．问答题：（每题6分 共12分）
1.起吊作业施工应注意的基本事项是什么？
2.简答起重 操作中严格执行“十不吊”的原则是 ？（至少答五条）
1 填空题
 1 安全帽 安全劳动防护 2  特殊工种培训 持证上岗 
 3  专人 人员操作 4  机械 电器 灵活 保养 润滑 
 5  良好   送电试车 6 集中精力 不准吸烟 吃东西 与他人谈话 7 稳起 、稳行 、稳落 打铃告警
8  空中停留 不得离开 9  钢丝绳卷绕 乱卷 
10 异常 人员撤退
2．  判断题
 1 √ 2 √ 3√ 4 √ 5√ 6 × 7 √ 8 √ 9√ 10√
三 选择题
1 C 2 A 3 D 4 D 
四 简答题
 1 答：施工中的工作人员，必须具备良好的专业起重工素质和相对固定的人组成，按照场内的安全上岗要求经培训后精心操作，工作中戴好安全帽及劳动防护用品，不能穿拖鞋或凉鞋，做到安全文明施工。从事工作人员必须严格执行相关安全操作规程，操作正确，稳妥可靠，服从指挥，配合协调。
2 1.超载或被吊物重量不明时不吊。
2.指挥信号不明确时不吊。
3.捆绑、吊挂不牢或不平衡可能引起吊物滑动时不吊。
　4.被吊物上有人或有浮置物时不吊。
5.结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊。
6.遇有拉力不清的埋置物时不吊。
7.歪拉斜吊重物时不吊。
8.工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊。
9.重物棱角处与捆绑钢丝绳之间未加衬垫时不吊。
10.钢(铁)水包装得太满时不吊。





  

