
电气与机械安全技术（电工）考试试卷

姓名：                                                  成绩       

一、选择题（每题4分，共80分）
1、国际规定，电压（ ）伏以下不必考虑防止电击的危险。

A、36伏  B、65伏  C、25伏

2、停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，应悬挂如下哪种标示牌？（ ）

A、“在此工作”  B、“止步，高压危险”  C、“禁止合闸，有人工作”

3、触电事故中，绝大部分是（ ）导致人身伤亡的。

A、人体接受电流遭到电击  B、烧伤   C、电休克

4、如果触电人伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳致力，应竭力施行（  ）和胸外心脏挤压。

按摩  B、点穴  C、人工呼吸

5、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种？（  ）

用四氯化碳或1211灭火器进行灭火  B、用沙土灭火  C、用水灭火

6、静电电压最高可达（  ），可现场放电，产生静电火花，引起火灾。

A、50伏  B、数万伏   C、220伏

7、漏电保护器的使用是防止（  ）

A、触电事故   B、电压波动  C、电荷超负荷

8、下列哪种操作是不正确的？（  ） 
A.戴褐色眼镜从事电焊    B.操作机床时，戴防护手套    C.借助推木操作剪切机械

9、金属梯子不适于以下什么工作场所？（ ）

有触电机会的工作场所  B、坑穴或密闭场所  C、高空作业

10、使用手持电动工具时，下列注意事项哪个正确？（ ）

A、使用万能插座  B、使用漏电保护器   C、身体或衣服潮湿

11、发生触电事故的危险电压一般是从（  ）伏开始。

A、24  B、26  C、65

12、使用电气设备时，由于维护不及时，当（ ）进入时，可导致短路事故。

导电粉尘或纤维  B、强光辐射  C、热气

13、工厂内各固定电线插座损坏时，将会引起（  ）

引起工作不方便  B、不美观  C、触电伤害

14、下列有关使用漏电保护器的说法，哪种正确？（）

A、漏电保护器既可用来保护人身安全，还可用来对低压系统或设备的对地绝缘起到监督作用。B、漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。C、漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按实验按钮来检验其是否灵敏可靠。

15、如果工作场所潮湿，为避免触电，使用手持电动工具的人应（ ）

A、站在铁板操作  B、站在绝缘胶板上操作   C、穿防静电鞋操作

16、机械设备主要危险部位是设备的（ ）

A、静止部分  B、运动部分  C、传动部分

17、机械传动分为（ ）

A、齿轮传动、链传动B、齿轮传动、链传动、带传动  C、齿轮传动、链传动、带传动、轴承传动

18、凡离地面高度不足（ ）米的链传动，必须安装防护罩；在通道上方时，下方必须有防护档板，以防链条断裂时落下伤人。

A、1米  B、2米   C、3米

19、下列哪种伤害不属于机械伤害的范围？（  ） 
A.夹具不牢固导致物件飞出伤人。    B.金属切屑飞出伤人    C.红眼病 
20、在下列哪种情况下，不可进行机器的清洗工作？（  ） 

A.没有安全员在场    B.机器在开动中    C.没有操作手册 
二、判断题（每题2分，共20分）

1、在充满可燃气体的环境中，可以使用手动电动工具。（ ）

2、家用电器在使用过程中，可以用湿手操作开关。（ ）

3、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。（ ）

4、对容易产生静电的场所，应保持地面潮湿，或铺设导电性能好地板。（ ）

5、在距离线路或变压器较近，有可能误攀登的建筑物上，必须挂有“禁止攀登，有电危险”的标示牌。（ ）

6、有人低压触电时，应该立即将他拉开。（  ）

7、禁止把工具、量具、卡具和工件放在机器或变速箱上，防止落下伤人。（  ）

8、机器运转时，可以用手调整或测量工件（  ）

9、机器运转时可以进行清扫、加油、检查和维修保养等作业（  ）
10、在有转动部分的机器设备上工作时，可以戴手套（  ）
电气试卷答案：

一、    1．A     2.C      3.A      4.C       5.C        

 6.B      7.A      8.B      9. A      10.B   

11.C     12. A     13.C     14. A     15.B 

16.B     17.B     18.C     19.C      20.B

二、    1.×      2. ×      3. √      4. √       5. √   

6. ×     7. √      8. ×      9.  ×      10. ×


