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一、多选题
1. 以下 作业需按动土作业管理的有（ ABCD  ）
A  生产区地面开挖
B  消防通道开挖
C  管道附近挖机填土
D  管道附近打桩、钻探
2 ．生产区内用电镐破水泥地坪时，需办理（ ABD  ）许可证
A  动土作业
B  临时用电
C  进入受限空间
D  用火
3. 关于挖掘坑、井、沟等作业，下列说法正确的是（ ABC   ）
A  不应在 土壁上挖洞攀登。
B  不应在坑、井、沟上端边沿站立、行走。
C  不应在坑、井、沟内休息。
D  拆除固壁支撑应从上而下。
4. 下列关于动土作业许可证说法正确的是（ ABCD ）
A  现场施工管理人员应隐身携带作业许可证。
B  一个施工点、一个施工周期应办理一张作业许可证。
C  严禁涂改作业许可证。
D  不得擅自变更动土作业内容、扩大作业范围或转移作业地点。
6 . 在道路上（含居民区）及危险区域内动土施工，应采取（ ABCD ）安 全措施。
A  设围栏  B  加盖板  C  设警告标志  D  设警示灯
7 . 动土作业过程中，出现滑坡、塌方或其他险情时，应如何处置（ ABCD ）。
A 立即停止作业 。
B 先撤出作业人员及设备 。
C  挂出明示标志的警告牌，夜间设警示灯 。
D  划出警戒区，设置警戒人员，通知工程建设部门共同调查处理。
二、单选题
8. 开挖深度达（ D ）米时，应设置应急逃生通道。
A 0.8 B1 C1.5 D2
9. 两人以上同时挖土时，为防止工具伤人，应相距（   ）米以上。
A 0.8 B1 C1.5 D2
10. 动土作业应严格按照顺序施工，下列说法正确的是（ A  ）
A  由上至下逐层挖掘  B  先挖空底脚
C  采用挖洞方法挖掘  D  以上方法均可
11. 挖出的土，使用的材料应规范堆放，下列说法正确的是（ D ）
A  距坑、槽、井、沟边沿至少 0. 8 米
B  堆土高度不得大于 1 .5 米
C  不应堵塞下水道和窖井
D  以上都正确
12. 动土作业过程中，如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，正确的做法是（ C ）。
A  继续开挖。
B  暂停作业，采用敲击、移动等方式进行确认。
C  立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位处理，按要求采取措施、重新审批后方可继续动土作业。
D  以上说法均不对。
13. 动土作业许可证由（ A  ）提出申请
A  输油站  B 管理处主管科室  C 施工单位  D 抢维修队
三、判断题
14.  作业监护人应持证上岗，许可审批人只要是管理人员即可。（ × ）
15. 动土作业期间不需要视频监控。（ × ）
16. 动土作业期间必须全程视频监控。（ √ ）
17. 输油站内动土作业需要视频监控，外管道动土作业不需要。（ × ）
18. 施工单位作业许可审批人需要持证上岗。（ √ ）
19.   施工单位作业许可审批人不需要持证上岗。（ × ）
20. 施工单位编制施工方案时可以不到施工现场。（ ×   ）
21. 施工单位应根据工作任务，现场交底情况及施工要求，制定施工方案，落实安全措施。（ √ ）
22. 为上下方便，可以在土壁上挖洞攀登。（ × ）
23.   使用机械挖掘时，作业人员不应进入机械旋转半径内。（ √ ）
24.   使用机械挖掘时，作业人员戴好安全帽后可以进入机械旋转半径内。（ × ）





  

