企业管理人员安全知识测试A卷（有限空间）

单位：                  姓名：                职务：               

一、填空题
1.企业要经常性开展安全隐患排查，并切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“        ”。
 2.生产经营单位的          和            必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
3.生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并            。
4. 新颁布的“八大作业安全规范”包括动火作业、          、吊装作业、盲板抽堵作业、动土作业、断路作业、高处作业、和临时用电作业。    
5.凡进入有限空间作业，必须办理《                  》。
二、选择题
1. 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的(    )。
A.安全宣传标语 
B.安全宣传挂图 
C.安全警示标志
2. 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、(   )、控告;有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
A.起诉 
B.检举 
C.仲裁
3. 负有安全生产监督管理职责的部门，对涉及安全生产的事项需要审查批准或者验收的，必须严格依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的(     )进行审查。
A.安全生产条件和级别 
B.安全生产条件和程序
C.安全生产形式和程序
4. 安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的(   )。
A.执法证件 
B.监督执法证件 
C.监督证件
5. 在有限空间作业时，遇有（     ）以上强风、浓雾、下暴雨、打雷、闪电等恶劣天气时，应立即停止作业。
A、五级
B、六级
C、七级
D、八级
[bookmark: _GoBack]6. 进入受限空间作业必须采取通风措施，下列说法错误的是（    ）。
A、打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风
  B、必要时，可采取强制通风  
C、氧含量不足时，可以向受限空间充纯氧气或富氧空气
D、在条件允许的情况下，尽可能采取正向通风即送风方向可使作业人员优先接触新鲜空气。  
7. 受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施，管道安全隔绝措施应该(           )。
A、插入盲板或拆除一段管道 
B、水封
C、关闭阀门
D、止逆阀
8. 《安全生产法》第十八条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有七个方面的职责，其中最重要的一条是(      )。
A、保证安全生产投入的有效实施
B、建立、健全本单位安全生产责任制
C、及时、如实报告生产安全事故D、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
9. 受限空间作业是指作业人员进入存在危险有害因素（如缺氧、有硫化氢、一氧化碳、甲烷等有毒气体或粉尘中毒危险）且受到限制和约束的封闭、半封闭设备、设施及场所的作业活动，下列不属于受限空间的是（   ）。
A、管道
B、垃圾站
C、粮筒仓 
 D、生活房间
10. 受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后有效切断电源，加挂“有人作业、禁止合闸”警示牌并上锁，钥匙由（     ）（若为外来单位人员作业钥匙交由作业申请部门监护人）保存。

A、 安全监督检查人员
B、作业单位领导
C、现场监护人
D、作业人员
三、简答题
1.什么是有限空间作业？




一 1、：答案：五到位  2、答案：主要负责人    安全生产管理人员
3、答案：定期组织演练  4、答案：受限空间作业   5、答案：进入有限空间作业许可
二、1C  2 B  3、B   4、A  5、B 6、C 7、A 8、B 9、A 10、D
三、答案：
是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。


