安全常识测试A卷（有限空间作业）

单位：                     姓名：                    岗位：         
       
一、选择题
1.、以下场所不属于地下有限空间的是( C ) 
 A、地下管道
  B.污水井  
  C.锅炉房
2.如下情况可拒绝危险作业（ C）。
A、任意时刻均可
 B、停工可能造成更大危险事故
 C、安全无法保障
3. 对患有(A)、饮酒、患病等不适于受限空间作业的人员，不得进行受限空间作业。
A、职业禁忌症
B、职业病
C、职业健康
4.  受限空间检测按照“先（B），后作业”的原则  。
A、打扫    B、检测   C、清洗
5. 发生自身安全无法保障时，（B）
A、等待处理
B、停工并撤离
C、坚守岗位
6、有限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施，管道安全隔绝措施应该（A） 
A、插入盲板或拆除一段管道  B、水封  C、关闭阀门 D、止逆阀
7、对于作业过程中可能时时挥发易燃可燃、有毒有害气体的应定时监测，至少每（ C）
小时监测一次，如有一项不合格或监测分析结果有明显变化，应立即停止作业，撤离作业人员，经对现场处理并达到安全作业条件后方可恢复作业。 
A、30分钟   B、1小时    C、2小时    D、4小时
6、《有限空间作业许可证》有效期一般不超过（B）小时。
A、8      B、12        C、24       D、36
8、进入有限空间作业必须采取通风措施，下列说法错误的是（C） 
A、打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风      
B、必要时，可采取强制通风             
C、氧含量不足时，可以向有限空间充纯氧气或富氧空气        
D、在条件允许的情况下，尽可能采取正向通风即送风方向可使作业人员优先接触新鲜空气。
9、有限空间作业是指作业人员进入存在危险有害因素（如缺氧、有硫化氢、一氧化碳、甲烷等有毒气体或粉尘中毒危险）且受到限制和约束的封闭、半封闭设备、设施及场所的作业活动，下列不属于有限空间的是（D）。 
A、管道     B、垃圾站    C、粮筒仓      D、生活房间 
10、化粪池、污水井容易发生(A)中毒事故。 
A、硫化氢    B、一氧化碳    C、苯    D、甲苯
二、判断题（每题4分） 
1、作业人员在作业前应了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。（√）
2、有限空间作业人员应服从作业监护人的指挥，如发现作业监护人员不履行职责时，等作业完毕后向相关领导汇报。（×）
3、有限空间作业前，作业现场负责人、现场作业人员、监护人与安全监督人员应熟知现场应急处置方法。（√ ） 
4、在同一有限空间作业时，只要进行了检测和安全评估，符合作业安全要求，第二天进行同样作业时不需要进行检测和安全评估（×） 
5、有限空间作业不允许进行多工种、多层交叉作业（√）
6、有限空间内发生窒息、中毒等事故时，救护人员必须佩戴隔离式防护面具进入有限空间内实施抢救，任何人员不得在未采取个体防护措施的情况下进入有限空间内实施救援，同时至少有1人在外部负责联络、协调、报告工作。（√） 
7、在办理《有限空间作业许可证》时，作业人员不需要签字确认，只要作业现场负责人、申请部门负责人、监护人与安全监督人员签字即可。（×）
8、按照“先检测、后作业”的原则，当工作面发生变化时，视为进入新的有限空间，应重新检测后再进入。（√）
9、进入有限空间作业过程中，监护人只要认真监护就行，不必同作业人员约定联络信号（×）
10、管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，也可用水封、关闭阀门、采用止逆阀等代替。（×）

