安全常识测试B卷（有限空间作业）

单位：                     姓名：                      岗位：             
一、单项选择题(共50题，每题1分，满分50分。
1．以下安全帽使用及保养注意事项中错误的是(C)。 
A、佩戴前，应检查安全帽各配件有无破损，装配是否牢固，帽衬调节部分是否卡紧、插口是否牢靠、绳带是否系紧 
B、安全帽在使用时受到较大冲击后，即应更换受损的安全帽     
c、安全帽清洗后应放在暖气片上烘干     
D、安全帽应避免重物挤压或尖物碰刺 
2．化粪池、污水井容易发生(A)中毒事故。 
A、硫化氢    B、一氧化碳    C、苯    D、甲苯 
3．有限空间的某些环境下具有突发性。如开始进入有限空间检测时没有危害，但是在作业过程中突然涌出大量的有毒气体，造成(B)。 
A、慢性中毒    B、急性中毒    c、缺氧    D、爆炸 
4．二氧化碳、氮气、乙烷、氢气、氦气等本身无毒或毒性甚微，但吸入这类气体过多时，也都会对人体产生损害，主要原因是（Ｂ)。 
A、急性中毒    B、缺氧    C、过氧化    D、燃爆 
5．在有限空间中作业，由于人数多、时间长，可造成（Ｂ )气体蓄积。   
A、一氧化碳    B、二氧化碳    C、氮气    D、甲烷 
6．对比重比空气重的有毒有害气体存在的有限空间使用风机进行通风换气时，通风时应选择有限空间的(Ａ)。 
A、中下部    B、中上部    C、上部    D、以上均正确 
7．有限空间危害控制措施之一是将作业场所与(Ｄ)有效隔离。     
A、外界    B、设备    C、系统    D、以上均不正确 
8．从事有限空间作业时，现场人员必须严格执行(C)的原则，对有限空间有毒有害气体含量进行检测并全程监测，做好实时检测记录。     
A、边检测、边作业    B、先作业、后检测     C、先检测、后作业    D、先搅动、后检测
9．污水井、化粪池、排水管道等有限空间中存在的有毒有害气体，不包括(C)。     
A、硫化氢    B、一氧化碳    C、氧气    D、甲烷   
10．进入有限空间作业，作业人员必须使用(C)。 
A、防火工具    B、防水工具    C、防爆工具    D、一般工具 
二、选择题
1. 有限空间作业必须严格执行作业(B)，严禁擅自进入有限空间作业。
A.管理措施B.审批制度C.注意事项 D.生产条件 
2.生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的(C)。 
A.安全宣传标语 B.安全宣传挂图 C.安全警示标志
3.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、( B)、控告;有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
A.起诉 B.检举 C.仲裁 D.举报 
4. 下列说法中错误的是（B）。
A、下污水井作业人员禁止携带手机或打火机
B、进入污水井等地下有限空间调查取证时，作业人员可使用普通相机拍照。
C、下井作业现场严禁吸烟，未经许可严禁动用明火。
D、当作业人员进入排水管道内作业时，应设置专人呼应及监护。
5. 关于应急救援原则，以下那项是错误的（D）。
A、尽可能实施非进入救援
B、救援人员未经授权，不得进入有限空间进行救援
C、根据有限空间的类型和可能遇到的危害，决定需要采用的应急救援方案
D、发生事故时，救援人员无论是否具备应急救援能力，都应迅速进入有限空间实施救援。 
6. 对积聚有二氧化碳的有限空间进行机械通风时，风管应放置在有限空间的（C）。
A、上部
B、中部 
C、下部
D、以上均正确
7.特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得(A)，方可上岗作业。
A、特种作业操作资格证书  B、培训合格证书  C、相应资格
[bookmark: _GoBack]D、特种作业操作合格证书   
8. 作业前，应在有限空间进入点附近张贴或摆放危险告知牌以及（A）。 
A、安全警示标志 
B、风险评估报告 
C、作业审批表
D、交底单
二、判断题
1．安全带属特种劳动防护用品，因此应到有生产许可证厂家或有特种防护用品定点经营证的商店购买。(A) 
2.高处作业人员佩戴的安全帽，要有下颏带和后颈箍并应拴牢，以防帽子滑落与脱掉。(A) 
3．由于有限空间作业的情况复杂，危险很大，所以无论检测结果合格与否，都必须派专人监护。(A) 
4．在污水井井口测定硫化氢的浓度。(B) 
5.有限空间为缺氧环境时，可以用纯氧进行通风。(B) 
6．封堵盲板是有限空间作业场所与外界隔绝的有效措施。(A) 
7．置换密闭设备内有毒有害气体前，应先放空设备内残留的物质。(A) 
8．对于污水管道、合流管道和化粪池等地下有限空间，作业人员进入时可以使用过滤式防毒面具。(B) 
9.下井前进行气体检测时，应先搅动作业井内泥水，使气体充分释放出来，以测定井内气体实际浓度。(A) 
10．发现热力管道地下有限空间蒸气泄漏等危险情况时，须立即打开相邻的井盖，关闭上下游阀门，并采取通风、降温等措施，确保没有危险时，方可进入。(A) 
11．作业人员发现情况异常或感到不适，呼吸困难时，必须坚持完成作业，方可离开(B)。 
12.由于摩擦会产生静电，因此在火灾爆炸危险场所禁止穿、脱防静电服。
13.使用气体检测设备时无需考虑不同气体产生的干扰问题。(B)  
14.在没有防护的情况下，任何人不应暴露在能够或可能危害健康的空气环境中。(A) 
15．监护人员应该确认作业人员及气体检测人员的职业安全培训及上岗资格。A 
16．发生事故后应立即拨打119和110，以尽快得到消防队员和急救专业人员的救助。A 
