[bookmark: _GoBack]高处作业培训试题
 
 

高处作业试题
部门及姓名：         分数：
一、单选题： （1 2 *2分）
1.  高处作业是指在坠落高度基准面 ( )m 有可能坠落的高处进行的作业。
A.2 B. 2.5 C .3 D.3.5
2.  据统计：（   ）米的高度是最易发生高处坠落的高度， 70% 的高处坠落事故发生在高度不超过 9 米的地方。
A. 4 — 8 B. 8 — 10 C. 13 — 16 D.3 — 6
3.  下列哪一项作业不属于特殊高处作业
特级高处作业
夜间高处作业
三级高处作业
强风高处作业
4.  二级高处作业的坠落半径为（   ）
3 4 5 6
5.  标准防护栏杆系统中的立杆间距为（   ）
不大于 2m
不大于 3m
不大于 4m
不大于 5m
6.  高处作业夜间作业时，作业面照度通常不应低于（   ）勒 克斯（ LUX ）或 3.0 尺烛光（ Foot-candle ）
20 30 40 50 
7.  施工作业人员的五大违章心理不包括（   ）
侥幸   省能   自我表现   懒散
8.  施工现场中，作法不正确的是（   ）
垂直交叉作业时采取隔离措施
作业人员在休息处休息
采用工具袋运送工具
移动过程中有一个挂钩挂在可靠系挂点上
9.  关于救生索的使用过程中，不正确的是（   ）
连接在同一高度的至少两个系挂点上
预置一定的张力使其绷紧
与锋利边缘接触时，应加防护垫进行保护
经作业负责人检查合格后方可投入使用
10.  安全防护棚使用木板的，可单层搭设，木板厚度不小于（   ）
50mm 60mm 70mm 80mm
11.  脚手架工作平面至少应有三个标准跳板（   ） mm 宽度，且绑扎牢固。
750  850 950 
12.  脚手架防护立杆底端固定牢固（预埋或打入方式固定），能承受任何方向最小（   ）外力作用
500 N 800N 900N 1KN
二、填空题： （每空1分 ，共34分 ）
1.  高处作业的分类包括临边作业、洞口作业、（   ）、（   ）、交叉作业。
2.  登高架设作业指在高处从事（   ）、跨越架架设或拆除的作业。
3.  高处安装、维护、拆除作业指在高处从事（       ）、维护、（   ）的作业。
4.  高处作业共分为（   ）级，三级高处作业是指高度在（   ），特级高处作业许可的审批领导为（   ）。
5.  大雨、大雪、大雾或（   ）级以上大风等恶劣天气的不准开展登高作业。
6.  作业高度是 35m 时，坠落半径为（       ）。
7.  防护栏杆适用于（   ），以及建筑施工中的（   ）、（   ）、（   ）。
8.   运送工具、材料、部件应装入（   ），使用（   ）系送或吊机运送，严禁（       ）。
9.   直爬梯总长度不应超 6m ，否则 （   ） 以上安装（   ），超过 （   ） 设置梯间平台，上端伸出作业平面（   ）。
10.   移动式操作平台轮子与平台架体连接牢固，配有（     ）、（     ）等固定措施；移动时平台上（   ）。
11.   孔洞边长在 （   ），使用 坚实的盖板覆盖，对盖板进行固定，防止移位，悬挂醒目的 （   ）   。
12.   孔洞边长大于 1500mm ，应使用（   ）。
13.   救生索应使用直径不小于（   ）的钢丝绳索，使用（   ）钢丝绳卡子在系挂点处进行捆扎固定。
14.   公司对高处作业安全带的要求是（     ）、（   ）的安全带，并确保 （   ） 进行一次专项检查。
15.   施工作业中的“三违”是指（   ）、（   ）、（   ）。
三、简答题：
1 ．对高处作业监护人的要求有哪些？高处作业许可签发人员的要求有哪些？ （ 10 分 ）
2.  高处作业中标准护栏系统该如何设置？ （ 1 6 分 ）
3.  结合自身岗位，你对现场存在的高处作业该如何监督和管理？（ 15 分 ）





  

