更多资料关注公众号：论安-安全智库

第一部分 选择题

1 股份公司高处作业标准和规定是 (  A  )  

      A.强制性的       B．推荐性的        C．供各厂参考  
2 高空作业标准在公司执行，适用人员是（  C     ）
A、仅适用柳工员工         B、适用柳工员工和合同方人员      

  C、柳工员工、合同方人员、相关第三方人员都适用
3 从事高处作业的工人，必须年满多少周岁? (   B   )    
   A．16          B．18            C．20    
4 高空作业标准适用于（  A、B   ）

A、所有在1.8米及以上高度

B、存在坠落风险的作业

5 对高处作业的职工需要多久进行一次体检?(   B   )
A.半年B．1年C．2年
6 存有下列   心脏病     禁忌症的人员不准从事高空作业（   A   ）
A、心脏病   B、轻度贫血   C、轻度关节炎   D、胃病

7 遇到什么天气不能从事高处作业?(   A  )
　　A．6级以上的风天和雷暴雨天    B．冬天     C.35度以上的热天
8 在遇到雷雨、大风、冰雪等恶劣气候条件下，禁止露天高空作业。特殊情况下作业，应得到谁的工作许可。 （  A  ） 

     A．事业部总经理        B．分厂厂长        C.车间主任  
9 高处作业人员的以下行为是危险的（   C   ）

A、进行清洗作业      B、从事电焊作业      C、往下扔或踢杂物

10 任何高处作业，第一步要做的是 (  B  ) 

     A．工作许可     B．风险分析     C．检查安全带 
11 工作许可，风险评估表应存放于：(    D    )  
A、班组       B、分厂安全室      C、事业部     D、作业现场

12 WAH坠落风险评估应由：(   B     )  

A、安全部长组织进行              B、工段长或班组长组织进行       
C、评估人员在会议室内发挥想象力，进行头脑风暴  
13  一般高处作业工作申请由谁批准（  C   ）。

A、班组长或工段长   B、车间主任或分厂厂长    C、安全部门或授权人

14 办理高处作业工作许可时要求一式三联，请问三联的颜色分别为（   C     ）

A、白、绿、红          B、白、黄、绿        C、白、黄、红       D、蓝、黄、红

15 高空作业工作许可签发的日期最长不能超过    8小时    ，如工作无法在当班完成或交接班，应重新办理申请。（   C  ） 

 A、 24小时      B、16小时      C、8小时

16 在高处作业时，工具必须放在哪里？(   B    )
     A. 工作服口袋里     B.手提工具箱或工具袋里     C．握住所有工具  
17 高处作业控制措施的优先次序要求是(    A     )

A、消除、隔离、工程措施、管理与PPE使用。

B、隔离、消除、工程措施、管理与PPE使用。

C、管理与PPE使用、消除、隔离、工程措施。

18 高处作业的下列几项安全措施中，哪一项应是优先考虑的?(   C   )  

     A. 安全带       B．安全网        C．合格的工作平台   
19 临边作业是指，工作面边沿无围护设施或围护设施高度低于 90 cm   时的高处作业（  D  ）
A、60 cm        B、70 cm
C、80cm              D、90 cm
20 下面是临边作业主要安全要求的是（   A  ）

A、设置安全围栏来防止人员从临边坠落
B、临边作业，可以不系挂安全带
C、作业人员需持证上岗
21 梯子使用时至少应超出顶部 1   米。（  B  ） 

   A、2；      B、1；       C、3

22 梯子只能用于（   A、B   ）

A、上、下的登高工具

B、从事简单的工作（如换灯泡等）

C、不能当做工作平台

23 上下梯子应（  A、B、C  ）

A、双手把扶，双脚接触

B、面向梯子

C、严禁越级跳下，在任何情况下都应确保三个接触点――双脚单手，或双手单脚

24 一般不能用梯子从事的工作是（   C   ）
A、用于上、下的登高工具       B、简单工作（如换灯泡等）   C、当做工作平台

25 上下梯子应双手把扶，双脚接触，并面向梯子，严禁越级跳下，在任何情况下都应确保三个接触点，三个接触点指（   C     ） 

 A、双脚单手      B、双手单脚    C、AB都是 

26 梯子合适的放置角度是（   C   ）。

A、45-50度      B、50-60度      C、70-75度     D、75-80度

27 梯子使用前应进行外观检查，发现安全隐患禁止使用，至少每隔   6  个月对梯子进行仔细检查并贴检查标签。（  C   ）
  A、4        B、 5        C、6        D、8

28 在公司的施工现场，只有  全身式  安全带（移动时使用双挂钩）才允许被使用。（  B  ）
A、围腰式       B、全身式       C、半身式

29 安全带应编号，并且由有资质的人员至少每   半年   进行一次检查，并保留检查记录，注明日期并签字。（  A   ）
A、半年        B、1年        C、2年

30 在进行高空作业时，安全带应（    B     ） 

A、低挂高用      B、高挂低用     C、平挂平用

31佩戴安全带进行高处作业，正确的是（   A   ）
A、不得在无人监督的情况下单独进行作业

B、可以单独进行作业

C、为方便作业安全带的带长可以尽量长
33 施工现场高处作业“三宝”是指：（  A   ）
A安全帽、安全带、安全网    

B  安全帽、安全带、劳保鞋  

C 安全帽、安全带、脚手架
34 高处作业，对作业人员安全帽的要求是。（   C   ）
A、看情况决定是否佩戴安全帽    B、不必强制使用安全帽    C、必须规范使用安全帽

35 下列使用安全帽的做法，哪种不正确?(   C   )
　　A．附加护耳罩B．贴上标记C．自己钻孔加扣带
51 布置卷扬机时，应使钢丝绳绕入卷扬机卷筒的方向与卷筒轴线成(   D   )。
A 45°  B 60° C 75°  D 90°
54 对新建、改建、   扩建   项目，必须执行安全设施与生产设施同时院 设计  、同时施工、同时投产的“三同时”原则。(   A   )
A．扩建、设计     B．重建、设计        C.规划、设计

56 合同方在投标或签订合同前，须签订（   C    ），确认同意上述安全条款。是否同意上述规定是选择合同方的否决项。 
A、《个人防护用品承诺书》     B、《安全保证书》      C、《安全协议》

57 屋顶上工作时，在临近屋顶边缘 3 米以内作业必须使用防坠落设施。（  B  ）
A、2；      B、3；       C、5

59  关于移动平台的描述，正确的是（   C    ）
A、必须由经过培训的、有资质的、且得到授权的人员进行操作
B、每2年对移动平台进行一次维护与检查
C、平台在事故、修理和改装后运行半年也必须进行检查维护
60 移动工作台上的操作正确的是（  B   ）

A、人员可以不使用安全带。

B、工作台不得超过安全载重。

C、容许作业过程中滑移平台

61 屋顶上工作正确的是（  A   ）

A、采用安全护网、安全警示，设监护人来保护屋顶上下的人员安全。

B、临时工具、设备及物料应放置在屋顶

C、大风天气可以进行屋顶作业。

64 建筑物外立面或塔架清洗作业要实行‘双绳’制度，双绳的作用是（  A   ）

A、一绳用于人员作业升降，一绳用于系挂人员安全带   

B、一绳用于人员作业升降，一绳用于控制方向   

C、一绳用于系挂人员安全带，一绳用于系挂工具

67 安全带的主要作用是：（  A  ）

A、阻止坠落    B、预防坠落    C、协助安全     D、辅助生产
68 在柳工现场，下列哪种安全带严禁使用：（ B ）

A 全身式安全带  B 半身式安全带  C 双挂钩安全带  D 带减震包的安全带

69 在柳工现场，关于梯子的说法，错误的是：（ C ）

A、现场禁止使用木制梯子           B、现场禁止使用竹制梯子

C、电气室内禁止使用木梯子         D、禁止使用八字梯子

70 梯子不能够用来做：（ C  ）

A、上、下的登高工具   B、从事简单的工作    C、作工作平台     D、换灯泡

71 关于梯子，下列说法错误的是：（  C  ）

A 每次使用梯子前仔细检查梯子的安全状况，包括横档有无断裂，有无大的裂缝等，不安全的梯子坚决弃之不用
B 放置梯子的区域应足够安全（周围无频繁移动的车辆，上方无起吊车或电线）
C 放置梯子的地面坚固可靠，应在易碎或易陷落的表面上放置梯子，并有防滑措施。
D 保持梯子合适的放置角度（75 度）
72 梯子使用不正确的是：（ D ）
A 梯子顶部或两边必须用绳或铁丝绑住固定

B 每个梯子至少应超出顶部1 米

C 上下梯子应双手把扶，确保三点接触

D 上下梯子应背向梯子，严禁越级跳下

81 梯子必须：（ A、C、D ）

A 坚实，不得缺层               B 梯阶的间距不能大于40CM 

C 梯子应该放置在坚固的地面上   D 放置地点应该有足够的空间

85 风险是由（  D  ）决定的。

A 事故发生的时间长度和空间范围      B 发生事故的可能性和可控制程度

C 事故发生的广度和严重性            D 发生事故的可能性和严重性

86 柳工高空作业标准责任落实人是：（  B  ）

A 股司管理层    B一线管理层   C安全员   D合同方

87 高空作业的再培训教育应多长时间一次？（ B ）

A 0.5年     B 1年     C 1.5年     D 2年

88 事业部WAH规定应（ B、C ）
A 不高于股司要求     B 易于查阅      C 及时沟通    D 每五年回顾一次

89 高空作业的工作许可（ C ）
A 签发人员在办公室签发  

B 许可有效期最长时间不超过24小时

C 应在坠落风险分析，采取安全控制措施后
90 相关WAH事故交流，不对的是（  C  ）
A 充分的交流   B 有相应预防措施   C 无须对承包商交流
第二部分   判断题

在柳工，高空作业标准适用于所有在1.8 米及以上高度、存在坠落风险的作业。（   √     ）

深度近视、服用药物、酒精后的人员可以从事高空作业（   ×    ）

梯子使用前应进行外观检查，发现安全隐患禁止使用，至少每隔12个月对梯子进行仔细检查并贴检查标签。（    ×    ）
移动平台必须由经过恰当培训的、有资质的、且得到授权的人员进行操作。（   √    ）
每半年一次对移动平台进行维护与检查：由有资质的人员，进行彻底检查（事故、修理和改装后也须进行彻底检查），同时对起重滑车进行检查。（   √     ）
全身式安全带的目的是预防坠落，而不是阻止坠落。（    ×      ）
安全帽由帽壳、帽衬和帽檐组成。(  √  ) 
高度在l5-30米的高处作业，称为二级高处作业。(  ×  )

施工现场“三宝”是安全帽、安全带、脚手架。(  ×  )

下脚手架时，如果脚手架不高，可以跳下。(  ×  )

安全帽是用来遮挡阳光和雨水的。(  ×   )

凡有2层(含2层)以上作业人员，同时在垂直体内作业，这样容易发生的作业，称为交叉作业。
（ √ ）
为预防高处坠落，作业人员要明确、熟悉作业方法，掌握、执行操作规程，正确使用PPE，管理人员要加强监管。（   √   ）

通常来说，被安全带悬挂在空中的事故受害人会在6-20 分钟时间里陷入昏迷状态。因此，使用安全带进行高空作业的人员不得在无人监督的情况下单独进行作业。（  √  ）

在高空作业期间，须采取有效的措施，如使用工具袋等手段来防止工具、材料等坠物伤人。（ √ ）
垂直固定梯子离地4米以上应安装安全护笼。（  ×  ）

大雨等恶劣天气情况下不得进行屋顶作业。（  √  ）

禁止在在易碎屋顶上作业，应在其附近设置明显警示标记，防止人员攀登。（ √  ）

临边作业是指工作面边沿无围护设施或围护设施高度低于5 0 c m 时的高处作业（  ×  ）

临边作业包括在无防护楼面周边作业（  √  ）
移动平台必须由经过恰当培训的、有资质的人员进行操作，操作人员可以没有得到授权（  ×  ）

移动平台上有人时移动，应非常小心，缓慢移动（  ×  ）

屋顶上作业必须采取设立安全护网、安全警示和监护人 （  √  ）

屋顶上作业，为防止人员上下带来的危险，工具、设备及物料应提前放置在屋顶（  ×  ）

移动工作台上的操作人员必须使用安全带。安全带应与工作台上的恰当固定点连接，不得与外部固定点连接。（  √  ）

高处作业因为人员站在高处，无需戴安全帽。（  ×  ）

安全带在接长使用时，所接段绳索必须非常牢固。（  ×  ）

安全带因有专业人员定期检查，日常检查可以随便（  ×  ）

只要作业的位置高度不到1.8米，就没有高空作业的相关危险（ ×  ）

工厂必需要有针对高空作业救援预案并演练。（  √  ）

对胆小的人来说，可以先喝点酒壮胆，然后进行高空作业。（  ×  ）

电工张某临时更换在附近的几个灯泡，使用移动脚手平台，在换完一个后，下面的人便推着平台至4米外处再更换另一个，张某的做法是否正确（ ×  ）

行政部临时买来一车办公用品用卡车拉到办公室门前，便临时是找来几个临工直接卸车，很快做完。（  ×  ）
第三部分  简答题：

什么是高处作业?
指作业人员在一定高度位置进行的作业。国家标准GB3608-1983《高处作业分级》规定：凡在坠落高度基准面2米（含2米）有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。柳工规定高处作业为1.8米
什么是坠落风险评估表？

用于任何相对高差在1.8米及以上存在坠落风险的作业而设计的专用坠落风险评估表。《坠落隐患风险评估表》。

什么是高空作业许可？
用于任何相对高差在1.8米及以上存在坠落风险的作业而设计的专用作业许可证。

请简述《高空作业许可申请表》流程？

明确作业时间/地点/内容/人员；

分解工作步骤，按照消除/隔离/工程控制/管理及PPE的原则，所有参与作业的人员在作业负责人的带领下进行风险分析；

对分析结果进行交流；

检查防护设施并确保完好；

设立限制区域；

讨论紧急情况救援方案；

完成以上步骤后，正式申请作业许可，得到许可（安全人员签字）开展作业；

高空作业标准控制措施的优先次序是什么？分别解释？

→消除：将高空作业转化为平面（地面）作业。

→隔离：如果无法避免高空作业，在可行的条件下，高空作业必须在底板、踢脚板和护栏安装恰当的固定平台内进行操作。所谓固定平台包括永久通道或工作区。固定平台及配套设施（如梯子和台阶）的搭建和使用必须符合当地法规规定。
→工程控制：使用设备或其他手段防止坠落

→管理和PPE：管理控制依靠政策，程序和工作许可来实现对高空作业控制。每当要使用PPE来提供坠落保护时，必须开具高空作业工作许可。

如何做好危险作业区域的安全工作? 
→根据工作内容分解工作步骤；

→根据工作步骤按照HOC要求进行风险分析；

→根据风险分析结果，寻找出有效的控制措施；

→准备最坏情况下的应急方案；

→隔离出作业区域。
你自己能够顺利地穿好安全带吗？
你所在的部门安全带、梯子已经编号并定期检查了吗？

→安全带1次/3月

→梯子1次/6月
如何做高空作业前工作风险分析？

→使用风险分析表，识别涉及高空作业的具体活动和具体控制措施来保障人员安全。对于一些没有适当控制措施或者需要其他控制措施的地方，通过工作风险分析可以督促使用者制定整改计划，以便开始实施控制流程。因此，做高空作业前工作风险分析，应按照<高空作业>标准要求，结合工作任务要求，从人、物（料）、设备、方法和环境几方面来逐一识别具体活动的风险与差距从而落实具体控制措施，

对上磨筒体开磨门进行工作风险分析
如果员工高空作业前没有做工作风险分析，你如何做？

→如果是非管理人员：立既提醒并汇报；如果是部门管理人员则立即进行提醒并要求停工，待进行工作风险分析并落实具体控制措施后再开工；

对承包商的高空作业安全如何要求?
 →  1.<高空作业>标准要求同样适用于承包商（合同方）和第三方,因此对承包商的高空作业使用相同的控制优先层级.即:消除、隔离、工程措施、管理与PPE使用;2. 进行高空作业前，必须和承包商一起进行坠落风险评估, 开具高空作业许可 ;3. 必须进行高空作业培训 ;4. 定期对其进行监控，从而确保相关程序得到遵守

什么是HOC?
    →是控制措施等级的英文缩写，它分为消除/隔离/工程控制/管理和PPE四个等级
为什么消除风险是最佳选择？
   →因为消除风险是风险控制的最佳效果
高空作业的培训要求是什么？

   →“学”理解并掌握公司高空作业标准和管理规定

   →“用”每次工作中都正确应用标准规定开展工作

   →“看”定期进行现场观察，纠正错误行为

   →“交流”相互交流信息，了解行为效果
高空作业人员需培训的内容是什么？

→ 《高空作业程序》
→坠落风险评估

→高空作业许可程序

→个人防护用品规定

→坠落防护装置、设施的使用方法

→坠落事故救援计划

→现场危险有害因素辨识知识

什么是个人坠落阻止系统（PFAS）？
   →是能够将人员与悬挂点连接起来，从而完全避免坠落的发生或阻止自由坠落，使人员免受伤害。此系统包含三个部份；悬挂点及连接件/坠落防护全身安全带/连接系统
PFAS的三个基本要件？
→悬挂点及连接件

→坠落防护全身安全带

→连接系统
什么是锚固点？锚固点（挂点）标准？

    →锚固点(吊带,杆三脚架等)：位于作业点上方,以避免人员坠落时与地面或低层结构碰撞的连接点，它必须与个人坠落防护系统牢固地连接起来。

    →标准：其负载力需大于10KN,并维持3分钟以上。(EN362标准)
为什么要使用全身式安全带？

    →配有背带和腿带的全身安全带是唯一适合于坠落制动的产品
全身式安全带的关键事项

    →尾绳/带体/连接件
坠落安全距离是什么?
    →发生坠落时人员不与下面平面接触的相对高差
如何计算坠落安全距离？
    →安全带尾绳长度+减震绳的延伸长度+人体身高+安全系数
什么是坠落限制？
    →使用如生命线/全身式安全带等个人防坠落抑制装置来限制人员发生坠落
哪儿需要使用坠落限制装置？

    →相对高差≥1.8米，存在坠落风险的区域作业过程中员工需要腾出双手进行维修、作业，同时又要保持坠落防护时，需要使用坠落限制装置，
哪些地方使用坠落抑制？为什么应首选坠落抑制？

    →相对高差≥1.8米，存在坠落风险的区域作业，坠落抑制是防止伤害扩大的有效途径。
坠落阻止是什么？
    →用来防止人/物坠毁落，或用来避免、减速轻坠落或物击伤害的网具
坠落救援计划指什么？

    →发生坠落事故时的抢救方案
临边作业的安全措施有哪些？
→设置围栏/加盖板以及警示标志

→使用坠落抑制设备（安全带）
进行高空作业前，为什么要进行坠落风险分析和工作许可？

    →通过风险分析找出作业中可能存在的危害因素，寻求有效的预防控制措施。通过工作许可达到控制高风险作业的作用
使用梯子应注意什么安全问题？

→禁止使用木、竹制梯子

→梯子不能当做工作平台

→合适放置角度（70 - 75度）

→顶部或两边固定

→至少超出顶部1米

→上下梯子确保三点接触
→不得手持工具材料攀爬梯子

→使用前进行外观检查，每隔六个月专业检查（梯子应编号）
人字梯应采取什么防滑措施 ? 
   →垫防滑垫/打抗滑柱 
工程车辆检查维护中如遇高空作业，如何做？
→首先进行作业风险分析并申请工作许可/当存在人员坠落风险时，应采用系安全带等防止坠落设施来预防人员高空坠落/作业过程中，还应注意由于车体表面油污而造成人员高空滑倒。
移动平台上作业应注意哪些安全问题？
   →安全带挂在平台上/平台移动时禁止有人员和工具在平台上/在移动平台上作业时应将轮子锁
54．工厂在高空作业上应有的基本安全规定是哪些?

→具体规定至少应包括：安全带规定/梯子规定/ /升降机安全操作指导，维保计划/应急救援预案和演习

55．对分厂安全规定的管理要求是什么?

→不低于各级要求/易于查阅/及时沟通/每三年回顾一次/事业部总经理签发

57．高处作业戴安全帽的作用？

   →1、主要保护头部，防高空物体坠落，防物体打击、碰撞硬质物体的冲击或挤压时，减少冲击力，消除或减轻其对人体头部的伤害
 2、防止与装置内设备管道的碰撞   
3、防有害液体高处滴落的伤害  
安全带能接长使用吗？为什么？

   →不能接长使用。因为：接长使用时会发生结点应力集中，极易在结点处断裂。
安全带如何进行检查？

→安全带的检查内容：
（1）织带是否有切口或撕裂；
（2）是否有磨损，特别是织带连接部位；
（3）是否有过拉伸，导致性能下降；
（4）是否因与热、腐蚀物或溶解接触而发生损伤；
（5）是否因腐烂、发霉或紫外线辐射暴露而变质
（6）金属挂钩、带扣或D型环是否有裂纹
第四部分  看图片找错题（危险辨识）

1、图片一                                                  2、图片二
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 →使用简易梯子                              →门式移动平台无上下梯道

高处作业无安全带                            平台间无满铺脚手板

                                             护栏不全

垂直交叉作业

3、图片三                                            
    SHAPE  \* MERGEFORMAT 



→→脚手架搭建不符合规范要求

2名高空作业人员无全身式安全

作业平台未满铺脚手板

高空交叉作业

工作服不符合要求（高可视）

5、图片五                                                 6、图片六
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   SHAPE  \* MERGEFORMAT 



→高空作业平台安全护栏                →驾驶员登高观察无安全防护措施

  工作服可视度不够高

7、图片七                                      8、图片八

       SHAPE  \* MERGEFORMAT 



→临边坑洞无护栏防护

临边无踢脚板

梯子护栏过低

9、图片九                                              10、图片十

   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


        SHAPE  \* MERGEFORMAT 



→现场使用木制梯子                           →地坑平台无踢脚板

  房顶平台无护栏                               工具摆放无序，有高处落物伤人风险存在

11、图片十一                                            12、图片十二

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  

→临边通道缺安全通道                    
15、图片十五                                      16、图片十六

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   SHAPE  \* MERGEFORMAT 



→楼梯应有护栏，上下楼梯时应三点接触    →梯子安放角度应为70-75°，梯子要高

过支撑平面1米并固定上端，过陡、过

缓均有风险

17、图片十七                 18、图片十八

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   SHAPE  \* MERGEFORMAT 



→在坑内作业坑壁存在垮埸风险，应尽量避  →高处抛物极其危险，要以安全的方法将物品

免这种作业方式，如不能避免要采取工程    运送到地面，如在上图使用一个垂直输送管

措施，对坑壁进行稳固的支撑              将物品送到地面

19、图片十九                                     20、图片二十
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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→在斜屋面边缘作业存在高处坠落风险，应有  →移动式平台移动时不能有人和工具在平台上

妥善的防护平台
21、图片二十一                                   22、图片二十二

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   SHAPE  \* MERGEFORMAT 



→屋顶上的作业人员使用三点式安全带，尾绳过  →在叉车斗子内在搭梯子，梯子上端没有固

长，低挂高用，锚固点不可靠                  定，尾绳低挂高用，

→屋子侧面的作业人员站在不合格的脚手架上，

脚手板没有满铺，没有防护栏，没系全身式安

全带，自己为上面的作业人员拉着尾绳（代替

锚固点）
23、图片二十三                                 24、图片二十四

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   SHAPE  \* MERGEFORMAT 



→用大吨位叉车举起小吨位叉车做移动平台，→高边坡作业人员无防坠落保护设备

有重心失稳，物体坠落可能，站在小叉车  →临边作业无安全防护网/栏

上的人有高处坠落危险                  →边坡上部的浮石没有清除

→高处的4个人均没有防坠落设备，高处临  →坡顶仍有作业，存在高处交叉作业

边无防护

→地面站立的人仍处在有坠落物体打击的范

围内，高处作业未隔离出安全区

25、图片二十五                                    26、图片二十六

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


       SHAPE  \* MERGEFORMAT 



→立杆横距、纵距均不符合要求                    →立杆横距过大

→立杆底无垫板                                  →步距大

→无扫地杆                                      →小横杆布置不正确

→无剪刀撑/斜撑/无安全网                        →无脚手板

→无脚手板                                      →无安全网

                                              →无剪刀撑

27、图片二十七                                       28、图片二十八

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   SHAPE  \* MERGEFORMAT 



→临边作业无防护                           →高处作业无防护/交叉作业

29、图片二十九                                  30、图片三十

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   SHAPE  \* MERGEFORMAT 



→临边高边坡危石/浮石没有及时清理          →高处作业无防护，有坠落风险
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