更多资料关注公众号：论安-安全智库

第一部分  填空题：

受限空间的潜在危险包括（有毒有害气体）、（物料掩埋）、（人员陷入）和其它危险能源等.

在受限空间进行焊接作业时，气瓶和焊接设备要放在受限空间的（外）部
受限空间是一个（与外界相对隔离，进出口受限，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间）但可以允许人员（进入作业 ）的空间，但它本身设计上不是(固定工作场所/用来容纳人员的)的。

控制高风险作业的最佳途径是（ 消除/对于进入密闭空间作业来说，应致力于找出替代方案来避免进入密闭空间）
在受限空间进行作业的氧气的浓度要求是（19.5％－23.5％）
在进入受限空间作业期间至少要安排（1名专职人员）在受限空间外持续进行监护。
为保证足够的新鲜空气供给，应采取（自然通风）、（强制通风）；
通风时应考虑（足够）通风量，保证能稀释作业过程中释放出来的（有毒有害气体），并满足（人体正常所需氧气）供应；

强制通风时，应把通风管道伸延至受限空间（底部），有效去除重于空气的（有害 ）气体或蒸汽；
强制通风时，空气气源应避免导入已（受到污染）的空气。

强制通风的供气质量应（符合国家标准，可供人体）呼吸。

救援人员应经过（专业）培训，培训内容应包括（救援知识）和（救援技能/实践）

进入受限空间作业须提供符合要求的（作业人员）、（监护人）、（作业计划）、（作业环境）、（检测仪器）、（工用具），以及（PPE）和其他（必要的救援）设备



当受限空间内存在可燃性气体和粉尘时，所使用的器具应达到（防爆标准）要求。

受限空间作业许可证的时限是（有效期不超过一个班次/8小时）

MSDS指的是（化学品安全说明书）

受限空间内使用手持电动工具应有（ 漏电保护 ）设备

受限空间许可证须至少应包括以下内容：（作业内容）、(气体测试结果)、（安全控制措施）、（个人防护用品）、（许可签发）、（能量隔离措施）、（特别注意事项）、（许可关闭）、（应急求援措施）。

应根据受限空间（结构）和（存在的有害物质）制定气体测试抽样方法。

受限空间作业面存在坠落风险时，必须按照（高空作业）标准制定（ 预防高空坠落）安全措施。

判断题：

我们完全可以安全地完成受限空间作业，杜绝死亡事故发生  （√   ）

进入受限空间不用进行气体测试。（  × ）

在受限空间内作业只需开始时测试一次气体。（× ）

地坑不是受限空间。（  × ）

进入受限空间是一项高风险活动。（√  ）
吞没风险只是进入封闭空间的风险之一，我们应该精心计划，尽可能避免进入受限空间作业.。（√  ）
因时间紧张，来不及到现场，可以在办公室批准受限空间作业许可。（×   ）

只要有气体测试仪就可进入受限空间。（×   ）

所有参与受限空间进入的人员都应该接受培训。（√  ）

所有受限空间都应该有警示标识。（  √ ）

工厂不必要将受限空间登记管理。（×  ）

受限空间许可证可以由作业负责人代表所有作业人员签字。（×  ）

为了保证不窒息，可以直接向受限空间输送纯氧。（×  ）

对环境有可能发生变化的受限空间应重新进行风险评估。（√  ）
强制通风时可直接使用工业用途的气源。（×  ）
委托承包商从事受限空间工作时，应当告知承包商受限空间的危险。（√  ）
进入作业过程中作业者只有在需要工具时才需与监护者保持联络。（×   ）
监护者应具有能警觉并判断进入受限空间作业者异常行为的能力（√）
监护者不能安全有效地履行职责时，作业者可以继续作业。（×  ）
如果许可作业者或监护者对风险评估结果提出质疑，用人单位可拒绝，不用重新评估。（×  ）
当无法确定是否是受限空间时，宜按进入受限空间作业进行管理。（√  ）
如果受限空间没有危害因素，或不进入就能将受限空间内的有害物质消除，可以将其划归无需许可的受限空间（×  ）
只有一个监护人在场时，监护人不能进入受限空间救援（√ ）
经过培训之后，进入者不用再培训就可以反复进出受限空间（  ×   ）
如果受限空间里有动火作业，就可能氧气不足（√ ）
每当计划一个受限空间进入作业前都应该考虑：“能否不进入就可以完成该工作” （√）
设计为长期办公室使用的地下室应定义为受限空间（√ ）
只有全身都进入受限空间才需要办理许可（×）
只要公司将所有受限空间的进入作业都外包给合同方，公司就不需制定受限空间相关程序。（×）
首先空间内如果有铁梯的，应定期检查，因为经常有锈蚀。（√）
有人在受限空间内工作时监护人除了去洗手间不得离开。（×）
监护人有责任签发受限空间进入许可证。（×）
受限空间作业的救援人员每年必须至少进行一次救援演练。（√）
因有毒气体可能伤害员工，气体测试时应首先检测有毒气体。（√）
受限空间的救援只要有120急救就可。（×）
机械制造加工行业不是石化行业，受限空间没必要每次进入都进行气体测试。（×）
夜间为了补充能量和节省时间，监护人应该给进入受限空间的作业人员去取夜宵。（×）
受限空间内切割时氧气瓶和乙炔气瓶应相隔5米以上放在受限空间内。（×）
受限空间内的沟通很可能不如外面顺畅。（√）

当无法确定是否是受限空间时，不按进入受限空间作业进行管理。（×）

所有进入受限空间的作业必须持有有效的进入许可证。（√）

用于检测受限空间中气体的检测仪不需校验。（×）

挖沟不属于受限空间作业。（×）

低于地面的坑洞可能积聚有害气体。（√）

每个分厂都需针对受限空间回顾能量隔离、PPE、通风、照明等安全程序。（√）

为了测试数据可靠，签发许可证前应到受限空间内进行气体检测。（√）
受限空间作业范围改变时，应重新办理许可证。（  √ ）

为了便于使用，行灯变压器应放置在受限空间内。（×  ）

受限空间进入许可证是为控制进入风险而签发的书面文件。（√   ）

应保证在接到报警时救援人员能在有效时限内实施救援。（  √ ）

受限空间作业结束后应办理终结手续。（√  ）

第三部分  选择题：（20题）

受限空间可能进出受限，并存在如下风险：（abcd）
存在或可能进入有害气体；

存在可能威胁人身安全的物料流入，并因此可能掩埋进入者或使其受困；

空间内部结构可能导致员工陷入；
其他健康安全风险

气体测试的顺序是：（ d  ）
有毒气体、氧气、可燃气体

可燃气体、氧气、有毒气体

氧气、有毒气体、可燃气体

氧气、可燃气体、有毒气体

用人单位的职责有：（a b c d ）
制定受限空间作业进入许可程序和安全作业规程，

保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。

确定并明确受限空间作业负责人、作业者和监护者及其职责。

提供有关的职业安全卫生培训等。

受限空间作业负责人的职责有：（a b c）
确认作业者、监护者的安全培训及上岗资格；

在受限空间及其附近发生安全作业许可所不允许的情况时，终止进入。

在受限空间作业完成后，在确定作业者及所携带的设备和物品均已撤离后终止许可。

使用未经检查、验证效果的应急救援服务。

进行受限空间救援和应急服务时，应采取以下措施：（a b c ）
告知每个救援人员所面临的危害；

为救援人员提供安全可靠的个人防护设施，并通过培训使其能熟练使用； 

无论许可作业者何时进入受限空间，受限空间外的救援均应使用吊救系统

发生以下哪些事项时作业者应及时向监护者报警或撤离受限空间：（a b c）
已经意识到身体出现危险症状和体征；

监护者和作业负责人下达了撤离命令；

探测到必须撤离的情况或报警器发出撤离警报。

在金属设备内和特别潮湿作业场所作业，其安全灯电压应为：（ c ）
36V,   b）24V,    c) 12V 
d)以上都可

以下什么症状的人不宜进入受限空间：（a b c）
幽闭症

恐高症

夜盲症

关于进入受限空间说法正确的是：（a b d ）
进入者必须经过专门培训
必须在现场进行风险评估

作业人员派代表在许可证上签字即可

许可证全部张贴在现场

工厂的受限空间安全管理程序应包含：（a b d）
总裁签署

定期回顾与更新

放在电脑中即可

人员职责

关于受限空间进入的培训描述正确的是：（b c）
原有的受限空间危害有变化时不需重新培训

员工知识或技能不够时应再次培训
至少应保留员工的最近一次培训记录

以下哪种是监护人的职责？（a c d）
始终掌握在受限空间内人员的情况，与进入者保持沟通；

意外时进入受限空间救援

防止未经授权的人员进入； 

启动撤离行动

关于气体测试，描述正确的是：（a b d）

测试仪器需要定期校验

测试人员要经过培训

第一次数据必须进入空间内部测试

通风的时候进行测试

出现以下哪些情况时应从受限空间撤离？（ a b c）

发生火灾

出现危险气体

紧急警报响起

进入受限空间作业许可证的批准人：（a c ）

是必须经过培训合格的人

可以口头授权别人

授权后仍承担受限空间进入的安全责任

通常进入受限空间须配备的设备有：（a b d）

气体测试仪器

通风设施

220v强光灯

救援吊具

第四部分  简答题：
对受限空间进入来说，如何制定风险控制层级?
答：一是在设计时设计为不需要进入的设备，消除进入受限空间的风险；

二是采用替代方案在外部作业，避免人员进入受限空间。

三是对必须进入的受限空间作业，严格执行风险评估，采取控制措施，办理作业许可；四是严格配备、正确使用合格的PPE和救援设备；

五是严格按照评审通过的作业方案和应急救援程序作业、救援。

请列出受限空间进入的主要危害（8种以上）

答：主要有1）窒息；2）烟气；3）高温；4）爆炸；5)隐藏的易燃物; 6)电击; 7)被固体淹没; 8)溺死; 9)移动的机械; 10)中毒; 11) 灯光不足; 12) 沟通不畅; 13) 噪声; 14) 辐射
气体测试时应先测试哪种气体，为什么？

答：正常次序应当是氧含量、易燃性，然后是毒性
原因：1）氧气是助燃物，是引发燃烧的重要条件；2）氧气是作业者生命的必须物质。
请列出在受限空间内哪些作业（现象）会消耗氧气？

答：1）动火作业：2）高温：3）高浓度扬尘；4）密闭空间缩小；5）大量物料流入；6）有害气体进入7）作业人员呼吸。

