建筑施工企业作业人员安全生产知识考试试题

单位：                   姓名：                 成绩：            
一、单选题（共10题，每题2分，共20分）
1.安全生产法规定，从业人员有权拒绝违章指挥和（   ）。  
A．正常工作安排   B．强令冒险作业  C．自己不想干的工作 D．有难度的工作 
2. 生产经营单位应为劳动者配备劳动防护用品，从业者（  ）。  
A．应该正确佩戴   B．可戴可不戴   C．可拿回家     D．可要求兑换成现金 
3. 安全色有红、黄、蓝、绿四种，其中（  ）表示禁止、停止。 
A．红色        B．黄色         C．蓝色        D．绿色  
4. 新进场员工必须经过“三级”安全教育，即公司级教育、（  ）、班组级教育。
 A．技术级     B．专业级     C．项目级        D．集团级  
5.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业操作证每隔（  ）年复审一次。  
A．１         B．２          C．３         D．４  
6. 挖掘作业时，（  ）不得在铲斗回转半径内停留。  
A．围观群众    B．任何人    C．非工作人员    D．非工程技术人员 
7. 《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向（  ）报告；接到报告的人员应当及时予以处理。  
A．本单位负责人            B.行业主管部门
C. 安全生产监督管理部门    D.政府有关部门
8．为了防止触电通常可采用哪些技术措施以保障用电安全。（  ） 
A．绝缘、防护、隔离等。   B．仅绝缘、防护； C．仅绝缘、隔离 
9．工人操作机械时，要求穿着紧身适合的工作服，以防（  ）。 
A．着凉    B．被机器转动部分缠绕    C．被机器弄污 
10．在剪切机械造成的事故中，伤害人体最多的部位是（  ）。 
A．手和手指    B．脚    C．眼晴 
二、填空题（共10题，每题3分，共30分）
1.作业高度在      米以上的，称为高处作业。
2. 氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于      米。
3. 离岗三个月以上六个月以下复工的工人，要重新进行      安全教育。
4.为保证工人安全，当高层建筑高度超过      米以上的交叉作业，应设双层保护设施。
5. 为避免意外，楼梯应设有      。
6.“三宝”指：      、      、      
7.“四口”指：      、      、      、      
8.“五临边”指      、      、      、      、      
9. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于      米的金属防护门。
10. 遇到      级以上大风和雷暴雨天天气不能从事高处作业。  
三、判断题（共10题，每题2分，共20分）
1．安全防护装置如发现损坏，应立即通知有关部门修理。 （  ）   
2. 在气瓶运输过程，同车装不同种性质的气瓶，尽量多装。（  ）
3.室内发生火灾应迅速开门进入扑救。（  ）
4. 安全色是用以表达禁止、警告、指令、指示等安全信息含义的颜色，具体规定为红、蓝、黄、绿。（  ）
5.开关箱与用电设备之间，可实行“一闸多机”和一台漏电保护器同时保护二台以上设备的作法。（  ）  
6. 室内照明灯具使用220v电压时；高度不低于2.5m。（  ）  
7. 雪、风力六级以上（含六级）天气不得露天作业。雨、雪后应清除积水、积雪后方可作业。（  ）  
8. 电焊完成作业后，电焊工即可离开现场。（  ）  
9．施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置职工宿舍。（  ）  
10. 在工期紧的情况下，非电工人员也可以接线。（  ）  
四、简答题（共3题，每题10分，共30分）
1. 建筑行业有几大伤害发生率较高?安全施工要杜绝哪“三违”？
2. 焊接作业要防止哪些事故隐患？
3. 佩戴安全帽有哪些要求?
答案：
一、选择题
ABCAA  CACDC  ABDAA  ABACA
二、填空题
1. 2  2.5  3.岗位  4.20  5. 双面扶手  6. 安全帽、安全带、安全网  7. 楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口  8. 沟、坑，槽和深基础周边；楼层周边；楼梯侧边；平台或阳台边；屋面周边。  9. 1.2  10.6
三、判断题
√××√×    √√×××
四、简答题
1.五大伤害发生率较高,分别是:(1)高处坠落;(2)触电事故;(3)物体打击;(4)机械伤害;(5)坍塌事故。 
安全施工要杜绝的"三违"是:违章指挥、违章作业,违反劳动纪律。
2. （1）防止电弧光辐射对人体的危害；（2）防止金属飞溅，焊条头造成的灼伤和火灾；（3）防止有害气体、粉尘中毒，重视除尘和通风；（4）防止焊接承压容器而引起的爆炸；（5）防止高空坠落，要有安全措施；（6）防止触电事故，做好绝缘防护。
3. （1）安全帽由帽衬和帽壳两部分组成，帽衬与帽壳不能紧贴，应有一定间隙，当有物料坠落到安全帽壳上时，帽衬可起到缓冲作用，不使颈椎受到伤害。（2）必须栓紧下鄂带，当人体发生坠落时，由于安全帽戴在头部，起到对头部的保护作用。
