
建筑施工新员工三级安全教育培训试题（答案）

1、 安全教育培训的目的是提高员工的安全素质，防患于未然，使员工努力做到（   C  ）。

A、事不关已，高高挂起  

B、保护自己，不被他人伤害

C、不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害

2、 伤亡事故发生的主要原因是“三违’造成的，主要包括违章指挥、违章作业和（   B   ）。

A、 违反工头命令       B、违反劳动纪律       C、违反作息时间                 

3、 新进场的劳动者必须经过“三级”安全教育，即公司教育、（  C  ）、班组教育。

A、 技术教育             B、专业教育           C、项目教育

4、 直接从事带电作业时，必须（  B  ）防止发生触电。

A、 有人监护       B、穿绝缘鞋戴绝缘手套     C、戴绝缘手套

5、 施工现场电气发生为火灾时，应先切断电源，再（  A  ）进行灭火，防止发生触电事故。

A、 使用干粉灭火器  B、使用泡沫灭火器 C、使用任何灭火器都可以

6、 施工人员到高处作业时（  B   ）。

A、 当无上下通道时，可以攀爬脚杆上下

B、 必须走专用通道，禁止攀爬脚杆上下

C、 禁止攀爬脚杆上下时，必须系好安全带

7、 “四口”是指：孔洞口、（   A  ）、出入口、电梯井口。 

A、 楼梯口             B、大门口         C、脚手架口

8、 进入施工现场必须戴（  B  ），并系好安全带，使用安全带时应高挂低用。

A、防护眼镜             B、安全帽             C、绝缘手套

9、建筑施工的“三宝”是：安全帽、安全带、（  C  ）。

A、灭火器             B、安全栏               C、安全网

10、（  C  ）级以上大风应停止露天高处作业。

A、四                      B、五                   C、六

11、钢筋机械露天使用时，应搭设防雨棚、（  A   ）。

A、防砸棚             B、防盗围栏           C、防火棚

12、凡在坠落高度超过（   B  ）米，有可能坠落的高处进行作业挂好安全带。

A、1.8米              B、2米                C、2.5米

13、 土方堆放离槽边1米以外，堆放高度不得超过（    A   ）米。

A、1.5米              B、2.5米              C、5米

14、安全带适用于以下哪种作业?  (    A    )

A．高处作业           B．悬挂                C．吊物

15、从事高处作业的工人，必须年满多少周岁? (    B   )

A．16                 B．18                  C．20

16、安全带的正确挂扣应该是(   C    )。

A．同一水平           B．低挂高用           C．高挂低用

17、下列使用安全帽的做法，哪种不正确?(    C    ) 

A．附加护耳罩         B．贴上标记          C．自己钻孔加扣带

18、堆放钢筋的场地要平整干燥，钢筋离地面高度应为（ A  ）厘米以上。

　A、20厘米             B、50厘米           C、100厘米

19、安全网筋绳分布必须合理，相邻两根筋绳的最小建筑施工与高处作业安全距离不得小于多少?(   C    )

A．10厘米             B．20厘米              C．30厘米

20、正确戴安全帽必须注意两点：一是帽衬与帽壳应有一定间隙，不能紧贴；二是（   B   ）。

 A、应把安全帽戴正     B、必须系紧下颚带    C、帽衬应略紧

1、 判断题（每题1分，共20题）

1、入场前必须经过公司、项目和班组三级安全教育。（ √  ）

2、安全带的正确系挂方法是高挂低用。（ √  ）

3、入场必须带平安卡、安全帽。（ √  ）

4、铺脚手板时，搭接长度不小于15厘米。（ ×  ）

5、建筑施工“三宝”是安全帽、安全带、脚手架。(  ×   )

6、土方工程施工中，地下水位应经常保持低于开挖底面的0．5米以上。(   √   )

7、在电动吊篮内作业可以不挂安全带。（ ×   ）

8、使用井字架、龙门架运送砂浆时，人员可以随吊笼一起上下。（ ×  ）

9、移动电动吊篮挑梁位置时，吊篮可以不落地。（  ×  ）

10、塔吊在六级以上大风应停止作业。（ √  ）

11、少量饮酒可以指挥吊车。（  ×  ）

12、吊运重物时，吊物下降到1米时，应及时发出慢就位信号。（ √  ）

13、高压输电线下可以进行新建房屋、搭设工棚等施工作业。(  × )

14、在沟槽边码放管件时，管件码放高度不超过2米。（ √  ）

15、拆模的顺序是先支后拆、后支先拆。（ √  ）

16、作业人员在安装柱、梁、板等结构的模板时，既可以站在脚手架或平台上操作，也可以站在墙上或登在模板的楞木上作业。( × )

17、安全帽由帽壳、帽衬和帽檐组成。( × )

18、现场施工用的变压器，应该布置在现场中央。( × )

19、在土方作业过程中，如发现未曾预料的管线或电缆时，应该绕过其并继续施工。(  ×  )

20、机械挖土、铲运、装车等作业，必须划出危险区域，非施工人员不得入内。(  √  )


