企业项目负责人安全知识测试A卷（建筑）

单位：                  姓名：                职务：            

一、选择题（共20小题，每题2分，合计40分）
1、单位的安全生产费用不应该用于 （C）             。
A、购买施工安全防护用具               B、安全设施的更新
C、职工安全事故的赔偿                 D、安全施工措施的落实
2、《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)。
A、安全作业培训                       B、安全生产管理能力    
C、安全生产知识和管理能力             D、安全生产专业水平
3、依据《安全生产法》的规定，生产经营单位要具备法定的安全生产条件，必须有相应的资金保障，(  C  )是生产经营单位的“救命钱”。
A、安全意识     B、安全产出     C、安全投入      D、安全思想
4、生产经营单位使用淘汰的危及生产安全的工艺、设备，情节严重的，（B ）。
A、处五万元以下罚款                    B、责令停业停产整顿  
C、追究刑事责任                        D、给予行政处分
5、 新《安全生产法》在安全生产方针中增加了新内容，新内容是（c ）。
A、增强红线意识                       B、强化企业责任   
 C、综合治理                           D、强化个人责任
6、《安全生产法》规定，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，企业从业人员超过（   A  ）人的，应当设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。  
A、100           B、400           C、300           D、200 
7、凡在坠落高度基准面( B )米及以上有可能坠落的高处进行的作业叫高处作业。 
 A、1米         B、2米           C、3米          D、200 
8、生产经营单位对（C）应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。
A、事故频发场所                        B、每个操作岗位   
 C、重大危险源                          D、安全检查情况
9、用人单位不得安排有职业禁忌的劳动者从事（B）的作业。
A、重体力劳动      B、其所禁忌      C、危险      D、高处
10、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围包括（ B ）
 A、开挖深度超过16m的机械挖孔桩工程 
B、提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程 
 C、搭设高度5m混凝土模板支撑工程
D、开挖深度4m的基坑
11、专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人应当向(  C)进行安全技术交底。
A、仅向作业人员                        B、仅向现场管理人员
 C、现场管理人员和作业人员              D、监理工程师
12、安全管理目标应包括生产安全事故控制指标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产、文明施工管理目标等，安全管理目标应予(  A )。
A、量化        B、统一化       C、细化       D、标准化
13、JGJ59-2011标准规定宿舍内住宿人员人均面积不应小于2.5㎡，且不得超过（B）人
A、18          B、16           C、10         D、20
14、有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：（  A）
A、没有齐全有效的安全保护装置的       B、大修后的设备
C、超过规定使用年限但通过评估的设备   D、未进行验收的设备
15、建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员经安全生产考核合格的，由建设行政主管部门核发建筑施工企业管理人员（B）。
A、资质证书  B、安全生产考核合格证书  C、执业证书 D、上岗证
16、安全施工技术交底，下面说法正确的是（ A  ）。
 A、施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底
 B、专职安全生产管理人员向施工作业人员交底
C、施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底
D、施工单位负责项目管理的技术人员向监理工程师交底
17、脚手架垫板应采用长度不少于（）跨、厚度不小于（  ）mm，宽度不小于（  ）mm的木垫板。（ D）
 A、3，50，200  B、3，100，100  C、2，100，100   D、2，50， 200
1. 位于主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站、广场的建筑施工现场设置的围挡其高度不得低于（ C ）
 A、1.8m         B、2.0m         C、2.5m        D、2.8m
1. 在施工现场，（  A ）是施工项目安全生产的第一责任者。
A、项目经理                       B、专职安全生产管理人员  
C、施工员                         D、企业法定代表人
20、建设工程项目应当配备专职安全生产管理人员，其中1万-5万m2的建筑工程，装饰工程至少应配备（B  ）专职安全生产管理人员。
A、1           B、2            C、3              D、4
二、判断题（共10小题，每题2分，合计20分，对的打“√”，错的打“x”）
1.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离;办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。经审批后施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。（×)
2、安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项进行。（ √）
3、文明施工检查评定应符合国家现行标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720和《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188的规定。（√  ）
4、项目部安全检查应由技术负责人组织，专职安全员及相关专业人员参加，定期进行并填写检查记录；（×  ）
5、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的,责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的,吊销执业资格证书,5年内不予注册;造成重大安全事故的,终身不予注册;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。( √ )
6、总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查。（ √ ）
7、工程项目部应针对工程特点，进行重大危险源的辨识。应制定防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击等主要内容的专项应急救援预案，并对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控。（ √）
8、施工现场应建立消防安全管理制度、制定消防措施。（ √）
9、 电缆应采用架空或埋地敷设并应符合规范要求，可以沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设。（×）
[bookmark: _GoBack]10、食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗。（ √）
三、简答题（共2小题，第1小题15分，第2小题25，合计40分）
1、建筑施工企业安全生产管理规范规定建筑施工企业的各项安全管理制度应明确规定哪些内容？
 答：（1） 工作内容；
（2）责任人（部门）的职责与权限；
（3）基本工作程序及标准。



2、施工单位应当在施工现场哪些部位设置安全警示标志？安全警示标志必须符合国家标准。（答对六项过关）
答：施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。

