
建筑施工新员工三级安全教育培训试题

姓名       　 　　性别　       　工种　        　
1、 选择题（共20题，每题3分，共60分）

1、 安全教育培训的目的是提高员工的安全素质，防患于未然，使员工努力做到（   ）。

A、事不关已，高高挂起  

B、保护自己，不被他人伤害

C、不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害

2、 伤亡事故发生的主要原因是“三违’造成的，主要包括违章指挥、违章作业和（   ）。

A、 违反工头命令       B、违反劳动纪律       C、违反作息时间

3、 新进场的劳动者必须经过“三级”安全教育，即公司教育、（   ）、班组教育。

A、 技术教育             B、专业教育           C、项目教育

4、 直接从事带电作业时，必须（   ）防止发生触电。

A、 有人监护       B、穿绝缘鞋戴绝缘手套     C、戴绝缘手套

5、 施工现场电气发生为火灾时，应先切断电源，再（   ）进行灭火，防止发生触电事故。

A、 使用干粉灭火器  B、使用泡沫灭火器 C、使用任何灭火器都可以

6、 施工人员到高处作业时（   ）。

A、 当无上下通道时，可以攀爬脚杆上下

B、 必须走专用通道，禁止攀爬脚杆上下

C、 禁止攀爬脚杆上下时，必须系好安全带

7、 “四口”是指：孔洞口、（   ）、出入口、电梯井口。 

A、 楼梯口             B、大门口         C、脚手架口

8、 进入施工现场必须戴（   ），并系好安全带，使用安全带时应高挂低用。

A、 防护眼镜             B、安全帽             C、绝缘手套

9、建筑施工的“三宝”是：安全帽、安全带、（   ）。

A、灭火器             B、安全栏               C、安全网

10、（   ）级以上大风应停止露天高处作业。

A、四                      B、五                   C、六

11、钢筋机械露天使用时，应搭设防雨棚（   ）。

A、防砸棚             B、防盗围栏           C、防火棚

12、凡在坠落高度超过（   ）米，有可能坠落的高处进行作业挂好安全带。

A、1.8米              B、2米                C、2.5米

13、 土方堆放离槽边1米以外，堆放高度不得超过（   ）米。

A、1.5米              B、2.5米              C、5米

14、安全带适用于以下哪种作业?  (   )

A．高处作业           B．悬挂                C．吊物

15、从事高处作业的工人，必须年满多少周岁? (   )

A．16                 B．18                  C．20

16、安全带的正确挂扣应该是(   )。

A．同一水平           B．低挂高用           C．高挂低用

17、下列使用安全帽的做法，哪种不正确?(   ) 

A．附加护耳罩         B．贴上标记          C．自己钻孔加扣带

18、堆放钢筋的场地要平整干燥，钢筋离地面高度应为（   ）厘米以上。

A、20厘米             B、50厘米           C、100厘米

19、安全网筋绳分布必须合理，相邻两根筋绳的最小建筑施工与高处作业安全距离不得小于多少?(   )

A．10厘米             B．20厘米              C．30厘米

20、正确戴安全帽必须注意两点：一是帽衬与帽壳应有一定间隙，不能紧贴；二是（   ）。

A、应把安全帽戴正     B、必须系紧下颚带    C、帽衬应略紧

2、 判断题（共20题，每题2分，共40分）

1、入场前必须经过公司、项目和班组三级安全教育。（   ）

2、安全带的正确系挂方法是高挂低用。（   ）

3、入场必须带平安卡、安全帽。（   ）

4、铺脚手板时，搭接长度不小于15厘米。（   ）

5、建筑施工“三宝”是安全帽、安全带、脚手架。(   )

6、土方工程施工中，地下水位应经常保持低于开挖底面的0．5米以上。(   )

7、在电动吊篮内作业可以不挂安全带。（   ）

8、使用井字架、龙门架运送砂浆时，人员可以随吊笼一起上下。（   ）

9、移动电动吊篮挑梁位置时，吊篮可以不落地。（   ）

10、塔吊在六级以上大风应停止作业。（   ）

11、少量饮酒可以指挥吊车。（   ）

12、吊运重物时，吊物下降到1米时，应及时发出慢就位信号。（   ）

13、高压输电线下可以进行新建房屋、搭设工棚等施工作业。(   )

14、在沟槽边码放管件时，管件码放高度不超过2米。（   ）

15、拆模的顺序是先支后拆、后支先拆。（   ）

16、作业人员在安装柱、梁、板等结构的模板时，既可以站在脚手架或平台上操作，也可以站在墙上或登在模板的楞木上作业。(   )

17、安全帽由帽壳、帽衬和帽檐组成。(   )

18、现场施工用的变压器，应该布置在现场中央。(   )

19、在土方作业过程中，如发现未曾预料的管线或电缆时，应该绕过其并继续施工。(   )

20、机械挖土、铲运、装车等作业，必须划出危险区域，非施工人员不得入内。(   )


