企业项目负责人安全知识测试B卷（建筑）

单位：                  姓名：                职务：            
一、选择题（共20小题，每题2分，合计40分）
1、国家对严重危及生产安全的工艺、设备实施( C )制度。
A、审批          B、登记        C、淘汰        D、监管 
2、生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的( B )，保证安全生产责任制的落实。
A、综合管理     B、监督考核    C、监督管理    D、专业管理
3、《安全生产法》所指的危险物品包括( A )。
A、易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品       B、枪支弹药 
C、高压气瓶、手持电动工具                     D、起重设备
4、依据《安全生产法》的规定，( B )是安全生产的主体。
 A、施工单位   B、生产经营单位   C、建设单位  D、监理单位
5、生产经营单位的安全生产管理人员未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，尚不构成犯罪的，应（ A ）其与安全生产有关的资格。
 A、暂停或者撤销     B、保留     C、吊销     D、停薪留职
6、习总书记讲话中提出的“党政同责，一岗双责，齐抓共管”和“三个必须”，其中“三个必须”，是指管（   ）必须管安全、管（   ）必须管安全、管（    ）必须管安全。（ B ）
 A、管理  业务  生产经营          B、业务  行业  生产经营
 C、行政管理  生产  经营          D、管理  生产  行业
7、各种气瓶的存放，必须保证安全距离，气瓶距离明火在（ B ）m以上，避免阳光暴晒。 
 A、2              B、10            C、30          D、5
8、对于操作工人来说，下面哪一部分的安全教育内容最为重要（ A ） 
A、安全生产知识、安全意识与安全操作技能教育 
B、安全科学基本理论与教育 
C、安全生产方针、法规与管理方法教育 
D、安全技术操作规程
9、《生产安全事故报告和调查处理条例》中的较大事故是指（ C ）
A、指造成5人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上4000万元以下直接经济损失的事故。
B、指造成3人以上20人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者2000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
C、指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
D、指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。
10、有限空间作业应当严格遵守（ A ）的原则。
A、先通风、再检测、后作业         B、先检测、再通风、后作业  
C、先通风、再作业、后检测         D、先检测、再作业、后通风
11、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家组成员应当由（  ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员（  ）以专家身份参加专家论证会。( C ) 
A、5，可以        B、3,不得       C、5,不得       D、3,可以
12、危险性较大的分部分项工程范围包括（ A ）
A、建筑幕墙安装工程 
B、开挖深度不超过3m的土方开挖工程 
C、高度小于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
D、提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程 
13、专项方案经论证后需做重大修改的，施工单位应当按照论证报告修改，并（ C ）。
A、自行审批通过                  B、不需要再次论证
C、重新组织专家进行论证          D、直接按照修改后的方案施工
14、（  C ）是工程项目施工现场安全生产第一责任人，负责组织落实安全生产责任，实施考核，实现项目安全管理目标；
A、技术负责人   B、专职安全员    C、项目经理     D、执行经理
15、对建筑施工安全检查评定划分为优良、合格、不合格三个等级。合格标准为分项检查评分表（  ），汇总表得分值应在（  ）分以下，70分及以上。（ B ）
A、允许有一个零分，85                B、无零分，80 
 C、无零分，85                   D、允许有一个零分，75
16、采用扣件式钢管作摸板支架时，立杆顶端伸出顶层横向水平杆自由端中心线的长度限值为（ B ）
   A、0.7m        B、0.5m        C、0.6m         D、1m
1. 脚手架立杆底座底面标高应至少应高于自然地坪（ C ）mm
   A、200         B、150         C、50           D、300
1. 边长超过（ B ）的洞口，四周设防护栏杆且洞口下张设安全平网。
   A、120cm        B、150cm       C、200cm      D、180cm
1. 脚手架的连墙件必须采用（ C ）
 A、可承受压力的构造                B、可承受拉力的构造 
C、可承受压力和拉力的构造          D、柔性拉结的构造
20、电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ A ）设一道安全网。
  A、10m         B、12m         C、9m         D、15m
二、判断题（共10小题，每题2分，合计20分，对的打“√”，错的打“x”）
1、建设工程安全生产管理条例规定：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任,对建设工程项目的安全施工负责,落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。（ √）
2、施工单位在申请领取施工许可证时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。（×)
3、施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员,不得上岗。(√ )
4、施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备,并定期组织演练。(√)
5、总包单位与分包单位不用签订临时用电管理协议，明确各方相关责任。（  × ）
6、施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取专项防护措施。（ √）
7、在施工中发生危及人身安全的紧急情况时,作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。（ √）
8、施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。（ √）
9、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。（ √ ）
10、施工现场应建立应急救援组织，培训、配备应急救援人员，定期组织员工进行应急救援演练。（√ ）
三、简答题（共2小题，第1小题15分，第2小题25，合计40分）
1、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）安全管理检查评分表中保证项目应包括哪几项？（答对四项过关）
答：安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援。




2、建筑施工企业新上岗操作工人必须进行岗前教育培训，教育培训应包括哪些内容？
答：
（1） 安全生产法律法规和规章制度；
（2） 安全操作规程；
（3） 针对性的安全防范措施；
（4）违章指挥、违章作业、违反劳动纪律产生的后果；
（5）预防、减少安全风险以及紧急情况下应急救援的基本措施。

