企业管理人员安全知识测试B卷（非煤地下矿山）

单位：                            姓名：               职务：            
一、选择题（30分 每题3分）
1、根据《安全生产法》，国家实行生产安全事故(   )，依照有关法律、法规规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。
    A、报告与调查处理制度； B、批复制度；  C、责任追究制度。
2、根据《安全生产法》，生产经营单位对重大危险源应(   )，进行定期检测、评估、监管，并制定应急预案。
    A、设置标识；    B、公告公示；    C、登记建档。
3、安全生产责任制的内容包括(      )（多选题）。
    A、各级领导的安全职责；    B、职能部门的安全生产职责；
    C、安全专职机构的职责；    D、工人的安全职责。
4、在井下进行动火作业时，应制定经(    )批准的防火措施。
    A、矿长；    B、主管矿长；    C、安全科长。
5、井下主要排水设备，至少应由同类型的(    )台泵组成。
    A、2；    B、3；    C、4。
6、金属非金属矿山新招的井下作业人员，除按照规定进行安全培训外，还应当在有经验的职工带领下实习满(    )个月后，方可独立上岗作业。
    A、一；    B、二；    C、三。
7、每个矿井至少应由两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于  (   )m。
    A、50；    B、30；    C、100。
8、井下主要排水泵中，除检修泵外，其他水泵应能在(    )h内排出一昼夜的最大涌水量。
    A、10；    B、15；    C、20。
9、矿井（竖井、斜井、平硐等）井口的标高，应高于当地历史最高洪水位(    )m以上。
    A、1；    B、0.5；    C、2。
10、地下矿山企业应每(   )年开展一次安全避险“六大系统”应急演练，并建立应急演练档案。
    A、2；    B，l；    C、3。
二、填空题（30分  每空3分）
1、生产经营单位应当为从业人员建立职业健康（        ），并妥善（      ）。  
2、采场形成通风系统之前，（    ）进行（    ）作业。
3、矿山电气设备、线路应有可靠的(    、      )。
4、矿井开采不得（     ）滥挖，不得越层越界（      ）。    
5、三级安全教育培训是指（       ）级、（               ）级和（      ）级安全教育培训形式。
三、简述题
简述你所在矿井可能存在的主要危险有害因素以及采取的安全防范措施。


企业管理人员安全知识测试B卷（非煤地下矿山）答案
一、选择题（30分 每题3分）
1、根据《安全生产法》，国家实行生产安全事故( C )，依照有关法律、法规规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。
    A、报告与调查处理制度； B、批复制度；  C、责任追究制度。
2、根据《安全生产法》，生产经营单位对重大危险源应( C )，进行定期检测、评估、监管，并制定应急预案。
    A、设置标识；    B、公告公示；    C、登记建档。
3、安全生产责任制的内容包括( ABCD )（多选题）。
    A、各级领导的安全职责；    B、职能部门的安全生产职责；
    C、安全专职机构的职责；    D、工人的安全职责。
4、在井下进行动火作业时，应制定经(  B )批准的防火措施。
    A、矿长；    B、主管矿长；    C、安全科长。
5、井下主要排水设备，至少应由同类型的(  B  )台泵组成。
    A、2；    B、3；    C、4。
6、金属非金属矿山新招的井下作业人员，除按照规定进行安全培训外，还应当在有经验的职工带领下实习满(  B  )个月后，方可独立上岗作业。
    A、一；    B、二；    C、三。
7、每个矿井至少应由两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于  ( B )m。
    A、50；    B、30；    C、100。
8、井下主要排水泵中，除检修泵外，其他水泵应能在(  C  )h内排出一昼夜的最大涌水量。
    A、10；    B、15；    C、20。
9、矿井（竖井、斜井、平硐等）井口的标高，应高于当地历史最高洪水位(  A  )m以上。
    A、1；    B、0.5；    C、2。
10、地下矿山企业应每( B )年开展一次安全避险“六大系统”应急演练，并建立应急演练档案。
    A、2；    B，l；    C、3。
二、填空题（30分  每空3分）
1、生产经营单位应当为从业人员建立职业健康（监护档案），并妥善（保存）。  
2、采场形成通风系统之前，（不应）进行（回采）作业。
3、矿山电气设备、线路应有可靠的(防雷、接地装置)。
4、矿井开采不得（乱采）滥挖，不得越层越界（开采）。    
5、三级安全教育培训是指（厂、矿 ）级、（车间（工段、区、队））级和（ 班组 ）级安全教育培训形式。
三、简述题
简述你所在矿井可能存在的主要危险有害因素以及采取的安全防范措施。
答案根据被测试人员所在矿井实际情况判定。

