地下矿山安全生产试卷（三）
一、填空题（每题3分，总分15分）
1. 井下最多同时作业人数超过30人的金属非金属地下矿山应建立完善人员定位系统。
2. 人员进入独头掘进工作面和通风不良的采场之前，应开动局部通风设备通风。
3. 地下矿山企业应遵循“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原则。
4.爆破必须严格按照作业规程进行打眼装药，严禁边打眼、边装药，边卸药、边装药，边联线、边装药。
5. 非煤矿山外包工程的安全生产，由发包单位负主体责任，承包单位对其施工现场的安全生产负责。
二、选择题（每题3分，总分15分）
1. 发包单位在地下矿山正常生产期间，不得将（ABCD）、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包。
A、主通风 B、主提升 C、供排水 D、供配电
2. 地下矿山采矿方法主要分为（）三类。
A、空场法 B、充填法 C、崩落法 D、爆破法
3. 金属非金属矿山总发包单位对地下矿山一个生产系统进行分项发包的，承包单位原则上不得超过（C）家。

A、1 B、2 C、3 D、4
4. 每个作业班组均配置至少（D）台便携式气体检测报警仪。

A、2 B、3 C、4 D、1  
5. 金属非金属矿山总发包单位对地下矿山一个生产系统进行分项发包的，承包单位原则上不得超过（C）家。

A、1 B、2 C、3 D、4
三、判断题（每题2分，总分10分）
1. 地下矿山企业井口位置必须高处地面1米以上。（X）
2. 地下矿山按照国家规定必须建立紧急避险仓。（X）
3. 地下矿山企业必须限期淘汰井下非阻燃电缆、非阻燃风筒、主要井巷木支护等。（√）
4. 总承包大型地下矿山工程和深凹露天、高陡边坡及地质条件复杂的大型露天矿山工程的，具备矿山工程施工总承包三级以上施工资质。（X）
5. 地下矿山企业井下一氧化碳报警浓度不高于24ppm，二氧化氮报警浓度不高于2.5ppm。（√）
四、名词解释（每题5分，总分15分）
1.非煤矿山领域“六打六治”：打击无证开采、超越批准的矿区范围采矿行为，整治图纸造假、图实不符问题；打击新、改、扩建矿山建设项目未落实安全设施“三同时”，非法违法建设行为，整治矿山建设项目安全设施设计未审查投入建设，建设工程安全设施未验收投入生产的问题；打击尾矿库非法建设、运行的行为，整治危库、病库运行的问题；打击矿山隐患排查治理责任不落实，安全管理制度不执行等行为，整治矿山从业人员安全培训工作和危险作业安全管理不到位问题；打击不贯彻落实《非煤矿山企业安全生产十条规定》行为，整治违反十条规定问题；打击违反非煤矿山外包工程安全管理行为，整治外包工程不规范问题。
2.安全避险“六大系统”：监测监控系统、通讯联络系统、紧急避险系统、人员定位系统、压风自救系统、供水施救系统。
3.非煤矿山十类生产安全事故：中毒窒息、火灾、透水、爆炸、坠罐跑车、冒顶坍塌、边坡垮塌、尾矿库溃坝、井喷失控和硫化氢中毒、重大海损

五、简答题（每题15分，总分45分）
1. 非煤矿山外包施工安全生产管理协议应当包括哪些内容？

答案：（一）安全投入保障；（二）安全设施和施工条件；（三）隐患排查与治理；（四）安全教育与培训；（五）事故应急救援；（六）安全检查与考评；（七）违约责任。
2. 根据国家总局严防非煤矿山十类事故规定，地下矿山企业有哪些主要措施防止爆炸事故？
答案：一是确保爆破作业人员具备相应资格。从事爆破作业的人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗。二是加强井下炸药库安全管理。井下炸药库的建设、通风、贮存量、消防设施等必须符合设计要求，必须严格执行爆破器材入库、保管、发放、值班值守和交接班等管理制度，严禁非工作人员进入炸药库；严禁在井下炸药库30米以内的区域进行爆破作业，在距离炸药库30～100米区域内进行爆破时，禁止任何人在炸药库内停留。三是严格爆破器材安全管理。爆破材料必须用专车运送，严禁用电机车或铲运机运送爆破材料，严禁炸药、雷管同车运送，严禁在井口或井底停车场停放、分发爆破材料；井下工作面所用炸药、雷管应分别存放在加锁的专用爆破器材箱内，严禁乱扔乱放；爆破器材箱应放在顶板稳定、支护完整、无机械电器设备的地点，起爆时必须将爆破器材箱放置于警戒线以外的安全地点；当班未使用完的爆破材料，必须在当班及时交回炸药库，不得丢弃或自行处理。四是规范爆破作业。矿山爆破工程必须编制爆破设计书或爆破说明书，制定爆破作业安全操作规程；必须严格按照作业规程进行打眼装药，严禁边打眼、边装药，边卸药、边装药，边联线、边装药。
3. 申请非煤矿山企业安全生产许可证需要什么资料？
答案：（一）建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程；（二）安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用；（三）设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员；（四）主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书；（五）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（六）其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格；（七）依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；（八）制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；（九）新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格；（十）危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验；（十一）制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议；（十二）符合有关国家标准、行业标准规定的其他条件。
