地下矿山安全生产试卷（二）
一、填空题（每题3分，总分15分）
1. 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
2. 地下矿山企业应当建立健全领导带班下井制度，制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计划，建立和完善领导带班下井档案。
3. 鼓励人员定位系统与监测监控系统、通讯联络系统进行总体设计、建设。
4. 地下矿山企业井下一氧化碳报警浓度不高于24ppm，二氧化氮报警浓度不高于2.5ppm。
5. 矿山爆破工程必须编制爆破设计书或爆破说明书，制定爆破作业安全操作规程；必须严格按照作业规程进行打眼装药，严禁边打眼、边装药，边卸药、边装药，边联线、边装药。
二、选择题（每题3分，总分15分）
1. 每个矿井至少要有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口间距不少于（C）米。
A、70 B、50  C、30  D、20

2. 地下矿山企业必须确保每个班次至少有（A）名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、同时出井。
A、1 B、2 C、3 D、4
3. 金属非金属矿山总发包单位对地下矿山一个生产系统进行分项发包的，承包单位原则上不得超过（C）家。

A、1 B、2 C、3 D、4
4. 下面属于地下矿山安全避险“六大系统”是（ABCD）。
A、监测监控系统 B、通讯联络系统 C、人员定位系统 D、压风自救系统
5. 排土场安全度分为（ABC）三级。
A、正常级 B、危险级 C、病级  D、险级
三、判断题（每题2分，总分10分）
1. 发包单位在地下矿山正常生产期间，可以将主通风、主提升、供排水、供配电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包。（X）
2. 总承包中型、小型地下矿山工程的，具备矿山工程施工总承包二级以上施工资质。（X）
3.地下矿山企业必须每年进行一次反风试验。（√）
4.地下矿山企业在申请安全生产许可证时可以不提交危险性较大设备设施检测检验资料。（X）
5. 井下同时作业人数少于30人的地下矿山必须安装人员定位系统。（X）
四、名词解释（每题5分，总分15分）
1.非煤矿山：非煤矿山是指开采金属矿石、放射性矿石以及作为石油化工原料、建筑材料、辅助原料、耐火材料及其他非金属矿物（煤炭除外）的矿山和尾矿库。
2. 非煤矿山领域“六打六治”：打击无证开采、超越批准的矿区范围采矿行为，整治图纸造假、图实不符问题；打击新、改、扩建矿山建设项目未落实安全设施“三同时”，非法违法建设行为，整治矿山建设项目安全设施设计未审查投入建设，建设工程安全设施未验收投入生产的问题；打击尾矿库非法建设、运行的行为，整治危库、病库运行的问题；打击矿山隐患排查治理责任不落实，安全管理制度不执行等行为，整治矿山从业人员安全培训工作和危险作业安全管理不到位问题；打击不贯彻落实《非煤矿山企业安全生产十条规定》行为，整治违反十条规定问题；打击违反非煤矿山外包工程安全管理行为，整治外包工程不规范问题。
3.安全避险“六大系统”：监测监控系统、通讯联络系统、紧急避险系统、人员定位系统、压风自救系统、供水施救系统。
五、简答题（每题15分，总分45分）
1.地下矿山企业安全生产十条规定？
答案：1.必须证照齐全有效，安全生产管理机构健全或配备专职安全生产管理人员，安全生产责任制落实，外包工程安全管理到位。2.必须确保矿领导下井带班，全员培训合格，“三项岗位人员”持证上岗。3.必须按规定设置安全出口并保持畅通，严禁独头开采。4.必须建立机械通风系统，局部通风管理安全可靠。5.必须配齐自救器和便携式气体检测仪。6.必须加强顶板管理和采空区监测、治理。7.必须落实探放水制度，加强水害隐患治理。8.必须确保提升、运输设备安全可靠，严禁使用国家明令淘汰和未经检测检验合格的设备、材料。9.必须落实爆破器材库和爆破作业安全管理。10.必须建立专（兼）职应急救援队伍，确保救援装备和物资配备及应急演练到位。
2. 根据国家总局严防非煤矿山十类事故规定，地下矿山企业有哪些主要措施防止井下火灾事故？
答案：一是减少井下可燃物。新建和改扩建矿井要使用具备阻燃特性的动力线、照明线、输送带、风筒等设备设施，生产矿井要严格落实《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号）要求。二是严格井下动火作业和用电管理。井下切割、焊接等动火作业必须制定安全措施，并经矿长签字批准后实施；严禁在井下吸烟，严禁违规使用电器，严禁使用电炉、灯泡等进行防潮、烘烤、做饭和取暖。三是强化井下油品管理。井下各种油品必须单独存放在安全地点，并严密封盖，柴油设备或油压设备一旦出现漏油，要及时处理。四是完善井下消防系统。要按照有关规定设置地面和井下消防设施，并要有足够可用的消防用水；要制定火灾事故现场处置方案，并定期进行演练。
3. 根据国家总局严防非煤矿山十类事故规定，地下矿山企业有哪些主要措施防止坠罐跑车事故？
答案：一是确保操作人员具备相应资格。要建立健全提升运输设备设施安全管理制度，提升机司机、信号工等特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗。二是确保提升设备符合安全要求。新建、改建或者扩建地下矿山必须使用已取得矿用产品安全标志的提升运输设备，用于提升人员的竖井应优先选用多绳摩擦式提升机；要限期淘汰非定型罐笼、φ1.2米以下（不含φ1.2米）用于升降人员的提升绞车、KJ、JKA、XKT型矿井提升机、JTK型矿用提升绞车，严禁使用带式制动器的提升绞车作为主提升设备。三是严格落实防坠罐跑车措施。罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器必须与提升机信号实现连锁，提升信号必须与提升机控制实现闭锁；提升矿车的斜井要设置常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场要设阻车器或挡车栏，斜井下部车场要设躲避硐室，倾角大于10°的斜井要设置轨道防滑装置，斜井人车要装设可靠的断绳保险器，每节车厢的断绳保险器应相互连结，各节车厢之间除连接装置外还应附挂保险链。四是强化检测检验和维护保养。提升机、提升绞车、罐笼、防坠器、斜井人车、斜井跑车防护装置、提升钢丝绳等主要提升装置，要由具有安全生产检测检验资质的机构定期进行检测检验；要严格按照《金属非金属矿山安全规程》，加强提升运输系统维护保养，加强日常安全检查，发现隐患要立即停用，及时整改，严防提升设备带病运转；要健全档案管理制度，将检查结果和处理情况记录存档；严禁超员、超载、超速提升人员和物料。
