地下矿山企业试卷（一）
一、填空题（每题3分，总分15分）
1.非煤矿山企业的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
2.非煤矿山新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
3.地下矿山企业应当建立健全领导带班下井制度，制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计划，建立和完善领导带班下井档案。
4.地下矿山企业应为下井人员配备额定防护时间不少于30分钟的自救器，并按入井总人数的10%配备备用自救器。
5.每个矿井至少有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口间距不小于30米。
二、选择题（不定项选择题，每题3分，总分15分）
1.每个矿井至少要有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口间距不少于（）米。
A、70 B、50  C、30  D、20

2.必须确保矿领导下井带班，全员培训合格，“三项岗位人员”必须持证上岗。其中的“三项岗位人员”是指（A）
A、主要负责人、安全管理人员、特种作业人员 

B、主要负责人、安全管理人员、驾驶员
C、安全管理人员、特种作业人员、信号员
D、主要负责人、特种作业人员、信号员 
3.地下矿山企业每（D）至少进行一次反风试验。
A、一个月 B、三个月 C、半年 D、一年
4. 排土场工作面向坡顶线方面应有（A）的反坡。
A、2%-5% B、1%-4%  C、2%-6%  D、3%-6%
5、地下矿山企业严格按照（ABCD）的水害防治原则，落实“防、堵、疏、排、截”综合治理措施。
A、预测预报 B、有疑必探 C、先探后掘 D、先治后采
三、判断题（每题2分，总分10分）
1.地下矿山企业井口位置必须高处地面1米以上。（X）
2.地下矿山井下排水设备必须保证一备、一用。（X）
3.地下矿山钢丝绳、排水泵、空压机等危险性较大设备设施必须进行检测检验。（√）
4. 发包单位可以将主通风、主提升、供排水、供配电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包。（X）
5.井下同时作业人数少于30人的地下矿山必须安装人员定位系统。（X）
四、名词解释（每题5分，总分15分）
1. 金属非金属地下矿山：以平硐、斜井、斜坡道、竖井等作为出人口，深入地表以下，采出供建筑业、工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。
2. 排土场：集中排放矿山剥离和掘进过程中产生的腐植表土、风化岩土、坚硬岩石及其混合物和贫矿等的场所。
3.非煤矿山领域“六打六治”：打击无证开采、超越批准的矿区范围采矿行为，整治图纸造假、图实不符问题；打击新、改、扩建矿山建设项目未落实安全设施“三同时”，非法违法建设行为，整治矿山建设项目安全设施设计未审查投入建设，建设工程安全设施未验收投入生产的问题；打击尾矿库非法建设、运行的行为，整治危库、病库运行的问题；打击矿山隐患排查治理责任不落实，安全管理制度不执行等行为，整治矿山从业人员安全培训工作和危险作业安全管理不到位问题；打击不贯彻落实《非煤矿山企业安全生产十条规定》行为，整治违反十条规定问题；打击违反非煤矿山外包工程安全管理行为，整治外包工程不规范问题。
五、简答题（每题15分，总分45分）
1.根据国家总局严防非煤矿山十类事故规定，地下矿山企业有哪些主要措施防止井下透水事故？
答案：一是查清水害隐患。要调查核实矿区范围内的其他矿山、废弃矿井（露天开采废弃采场）、老采空区，本矿井积水区、含水层、岩溶带、地质构造等详细情况，并填绘矿区水文地质图；要摸清矿井水与地下水、地表水和大气降水的水力关系，预判矿井透水的可能性。二是完善排水系统。要按照设计和《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）建立排水系统，加强对排水设备的检修、维护，确保排水系统完好可靠。三是落实探放水制度。要健全防治水组织机构和工作制度，严格按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原则，落实“防、堵、疏、排、截”综合治理措施；水害隐患严重的矿山要成立防治水专门机构，配备专用探放水设备，建立专业探放水队伍，排水作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗。四是强化应急保障。要不断完善透水事故应急救援预案，水文地质情况复杂的矿井要按照要求建设紧急避险设施，并配备满足抢险救灾必需的大功率水泵等排水设备；要加强对作业人员的安全培训和透水事故应急救援预案的演练，提高作业人员应对透水事故的能力；严禁相邻矿井井下贯通，严禁开采隔水矿柱等各类保安矿柱。
2.根据国家总局严防非煤矿山十类事故规定，地下矿山企业有哪些主要措施防止冒顶坍塌事故？
答案：一是加强顶板管理。要落实顶板分级管理制度，确保井下检查井巷和采场顶帮稳定性、撬浮石、进行支护作业的人员经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗；回采作业前，必须“敲帮问顶”，处理顶板和两帮的浮石，确认安全方准进行作业；处理浮石时，应停止其他妨碍处理浮石的作业，严禁在同一采场同时凿岩和处理浮石；发现冒顶预兆，应停止作业进行处理，发现大面积冒顶危险征兆，应立即通知井下人员撤离现场，并及时上报。二是强化地压和采空区管理。工程地质复杂、有严重地压活动，以及开采深度超过800米的地下矿山要建立并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度；必须建立地压监测系统，实时在线监测，发现大面积地压活动预兆，应立即停止作业，将人员撤至安全地点；地表塌陷区应设明显标志和栅栏，通往塌陷区的井巷应封闭，严禁人员进人塌陷区和采空区。三是大力推广充填采矿法。新建地下矿山首先要选用充填采矿法，不能采用的要经过设计单位或专家论证，并出具论证材料。
3. 地下矿山企业领导带班下井时，应当履行哪些职责？
答案：（一）加强对井下重点部位、关键环节的安全检查及检查巡视，全面掌握井下的安全生产情况；（二）及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产；（三）遇到险情时，立即下达停产撤人命令，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。
