地下矿山安全生产试卷（四）
一、填空题（每题3分，总分15分）
1. 每个矿井至少有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口间距不小于30米。
2. 生产中段在最低安全出口以下垂直距离超过300米的矿山，应在最低生产中段设置避险设施。
3. 矿山爆破工程必须编制爆破设计书或爆破说明书，制定爆破作业安全操作规程。
4. 发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。
5. 矿山排土场位置选定后，应进行专门的地质勘探工作。
二、选择题（每题3分，总分15分）
1. 非煤矿矿山企业包括（ABCD）。
A、金属非金属矿山企业及其尾矿库 B、地质勘探单位 C、采掘施工企业 D、石油天然气企业
2.发包单位在地下矿山正常生产期间，不得将（ABCD）、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包。
A、主通风 B、主提升 C、供排水 D、供配电
3. 井下最多同时作业人数少于30人的金属非金属地下矿山应建立完善（B）制度。
A、安全管理 B、人员出入井信息管理C、隐患排查 D、教育培训
4. 金属非金属矿山总发包单位对地下矿山一个生产系统进行分项发包的，承包单位原则上不得超过（C）家。

A、1 B、2 C、3 D、4
5. 地下矿山防治水应落实（ABCDE）综合治理措施。
A、防 B、堵 C、疏 D、排 E、截
三、判断题（每题2分，总分10分）
1. 地下矿山企业可以使用非阻燃电缆、非阻燃风筒。（X）
2.总承包大型地下矿山工程和深凹露天、高陡边坡及地质条件复杂的大型露天矿山工程的，具备矿山工程施工总承包二级以上施工资质。（√）
3. 地下矿山企业井下可以使用电炉、灯泡等进行防潮、烘烤、做饭和取暖。（X）
4. 所有通风机必须安装开停传感器，主要通风机必须安装风压传感器，回风巷必须设置风速传感器。（√）

5. 地下矿山企业井下一氧化碳报警浓度不高于2.5ppm，二氧化氮报警浓度不高于24ppm。（X）
四、名词解释（每题5分，总分15分）
1.非煤矿山领域“六打六治”：打击无证开采、超越批准的矿区范围采矿行为，整治图纸造假、图实不符问题；打击新、改、扩建矿山建设项目未落实安全设施“三同时”，非法违法建设行为，整治矿山建设项目安全设施设计未审查投入建设，建设工程安全设施未验收投入生产的问题；打击尾矿库非法建设、运行的行为，整治危库、病库运行的问题；打击矿山隐患排查治理责任不落实，安全管理制度不执行等行为，整治矿山从业人员安全培训工作和危险作业安全管理不到位问题；打击不贯彻落实《非煤矿山企业安全生产十条规定》行为，整治违反十条规定问题；打击违反非煤矿山外包工程安全管理行为，整治外包工程不规范问题。
2.机械通风：利用通风机的运转给空气一定的能量,造成通风压力以克服矿井通风阻力,使地面空气不断地进入井下,沿着预定路线流动,然后将污风再排出井外的通风方法叫机械通风。
3.重大危险源：长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。
五、简答题（每题15分，总分45分）
1. 企业安全生产责任体系五落实五到位规定？

答案：一、必须落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。二、必须落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。三、必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。四、必须落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。五、必须落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。六、必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。
2. 地下矿山企业领导带班下井时，应当履行哪些职责？
答案：（一）加强对井下重点部位、关键环节的安全检查及检查巡视，全面掌握井下的安全生产情况；（二）及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产；（三）遇到险情时，立即下达停产撤人命令，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。
3. 非煤矿山外包施工安全生产管理协议应当包括哪些内容？
答案：（一）安全投入保障；（二）安全设施和施工条件；（三）隐患排查与治理；（四）安全教育与培训；（五）事故应急救援；（六）安全检查与考评；（七）违约责任。
