露天矿山安全生产试卷（一）
一、填空题（每题3分，总分15分）
1. 露天矿山必须确保相邻的采石场采矿许可范围之间最小距离大于300米。
2. 露天矿山必须按设计自上而下分台阶分层开采。
3. 小型露天采石场新进矿山的作业人员应当接受不少于40小时的安全培训，已在岗的作业人员应当每年接受不少于20小时的安全再培训。
4. 小型露天采石场实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个。
5. 对爆破后产生的大块矿岩应当采用机械方式进行破碎，不得使用爆破方式进行二次破碎。
二、选择题（每题3分，总分15分）
1. 非煤矿矿山企业包括（ABCD）。
A、金属非金属矿山企业及其尾矿库 B、地质勘探单位 C、采掘施工企业 D、石油天然气企业
2. 小型露天采石场应当在每年（B）测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理。
A、年中 B、年末 C、年初 

3. 露天采石场开采的废石、废碴应当排放到（A）。
A、废石场 B、沟里C、河里 D、山上
4. 小型露天采石场距工作台阶坡底线（B）米范围内不得从事碎石加工作业。
A、30 B、50 C、40 D、60
5. 大、中型露天矿山或边坡潜在危害性大的露天矿山，每（D）年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析。
A、3 B、2 C、1 D、5
三、判断题（每题2分，总分10分）
1. 露天矿山企业可以自下而上开采。（X）
2.露天矿山企业必须采用中深孔爆破，不具备实施中深孔爆破条件的，必须由所在地安全生产监督管理部门聘请有关专家进行论证。（√）
3. 露天矿山采剥作业前，必须对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体（√）
4. 露天矿山企业不必采用湿式凿岩。（X）

5. 小型露天采石场可以在同一坡面上下双层或者多层同时作业。（X）
四、名词解释（每题5分，总分15分）
1.非煤矿山领域“六打六治”：打击无证开采、超越批准的矿区范围采矿行为，整治图纸造假、图实不符问题；打击新、改、扩建矿山建设项目未落实安全设施“三同时”，非法违法建设行为，整治矿山建设项目安全设施设计未审查投入建设，建设工程安全设施未验收投入生产的问题；打击尾矿库非法建设、运行的行为，整治危库、病库运行的问题；打击矿山隐患排查治理责任不落实，安全管理制度不执行等行为，整治矿山从业人员安全培训工作和危险作业安全管理不到位问题；打击不贯彻落实《非煤矿山企业安全生产十条规定》行为，整治违反十条规定问题；打击违反非煤矿山外包工程安全管理行为，整治外包工程不规范问题。
2.金属非金属露天矿山：在地表开挖区通过剥离围岩、表土或砾石，采出供建筑业、工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。
3.小型露天采石场：年采剥总量不超过500kt、最大开采高度不超过50m的山坡型采石场。
五、简答题（每题15分，总分45分）
1. 企业安全生产责任体系五落实五到位规定？

答案：一、必须落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。二、必须落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。三、必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。四、必须落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。五、必须落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。六、必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。
2. 根据国家总局严防非煤矿山十类事故规定，露天矿山企业有哪些主要措施防止边坡垮塌事故？
答案：一是必须采用分台阶分层开采。露天矿山必须遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，小型露天采石场不能采用台阶式开采的，必须自上而下分层顺序开采，并确保台阶（分层）参数符合设计要求；严禁掏采，严禁在工作面形成伞檐、空洞。二是强化边坡安全检查。作业前，必须对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体；对采场工作帮要每季度检查一次，高陡边坡要每月检查一次；对运输和行人的非工作帮，应定期进行安全稳定性检查，发现坍塌或滑落征兆，应立即停止采剥作业，撤出人员和设备。三是及时消除安全隐患。要查清开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，设置明显的警示标志，超前进行处理；节理、裂隙等地质构造发育、容易引起边坡垮塌事故的矿山，要采取人工加固措施治理边坡；大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，要建立健全边坡管理和检查制度，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施，每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析。四是加强监测监控。要根据最终边坡的稳定类型、分区特点确定监测级别，并建立边坡监测系统，对坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等进行定点定期观测，对存在不稳定因素的最终边坡要长期监测。五是强化排土场安全管理。要严格落实《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ 2005-2005），加强排土场（废石场）安全管理，严禁在排土场捡拾矿石。
3. 非煤矿山外包施工安全生产管理协议应当包括哪些内容？
答案：（一）安全投入保障；（二）安全设施和施工条件；（三）隐患排查与治理；（四）安全教育与培训；（五）事故应急救援；（六）安全检查与考评；（七）违约责任。
