安全常识测试C卷（非煤露天矿山）

单位：                            姓名：               岗位：            
一、选择题（总分70分）
（一）单选题（每题4分，总分40分）
1. 生产经营单位(    )工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
A、新建、扩建、引进；            B、新建、扩建、改建；
C、新建、扩建、装修。
2. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位负责人接到报告后，应当于(   )小时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门及有关部门报告。
    A、1；    B、2；    C、12。
3. 对企业发生的事故，坚持(    )原则进行处理。
    A、四不放过；    B、预防为主；    C、三同时。
4. 事故隐患分为(    )。
    A、一、二、三等三个等级；    B、一般和重大两个等级；   
C、一、二、三、四等四个等级。
5. 穿孔作业应采用(    )或采取其他有效防尘措施。
A、干式作业；    B、湿式作业；    C、防尘作业。
6. 矿山设备的维护保养，分为日常保养和(    )。
    A、季节保养    B、定期保养    C、不定期保养
7． 采石场内从事运输的汽车，在工作面装车时，发动机不准熄火，(   )检查、维修车辆。
      A、方便；     B、随时；     C、禁止。
8. 影响矽肺发病的因素不包括（  ）。
A 游离二氧化硅含量；   B 粉尘浓度；  C 个人嗜好。
9. 相邻的采石场采矿许可范围之间最小距离大于（  ）米。
A、200；   B、500；  C、1000；   D、300。
10. 采石场上部需要剥离的，剥离工作面应当超前于开采工作面（  ）米以上。
A、3；   B、2；   C、4；   D、5。
（二）多选题（每题6分，总分30分）
1. 职业安全卫生教育的内容包括(      )。
     A、本岗位的安全操作技能；          B、劳动纪律；
     C、劳动防护用品及用具的使用与保管；
D、安全生产法律法规方针政策
2. 安全生产管理的“四全”原则有(      ) 。
     A、全员；         B、全过程；    
C、全方位；       D、全天候。
3. 安全生产管理中的四不放过原则包括(     ) 。
     A、事故原因未查清不放过；  B、整改措施未落实不放过；
     C、生产效益未提高不放过；  D、当事人未受到教育不放过。
4. 我国安全生产方针是（       ）。
A、安全第一；    B、预防为主； 
C、综合治理；    D、加强管理。
5. 三级安全教育培训是指 (       ) 。
A、厂、矿级；            B、车间（工段、区、队）级；  
C、班组级；              D、总公司级。
二、判断题（每题2分，总分30分）
1. 露天矿山企业可以根据企业实际进行排土作业。（  ）
2. 采石场的入口道路及相关危险源点应当设置安全警示标志，作业人员可以在边坡底部休息和停留。（  ）
3. 露天矿山企业可以自下而上开采。（  ）
4. 露天矿山采剥作业前，必须对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体（  ）
5. 露天矿山企业不必采用湿式凿岩。（  ）
6. 三级安全教育培训是指厂、矿级、车间（工段、区、队）级和公司级安全教育培训形式。（  ）
7. 挖掘机作业时任何人不得在悬臂和铲斗下面及附近停留。(  )
8. 采石场的入口道路及相关危险源点应当设置安全警示标志，作业人员可以在边坡底部休息和停留。  (  )
9．挖掘机上下坡时，铲斗要空载并下放与地面保持适当距离。(  )
10. 边坡浮石清除完毕之前，人员和设备可以在边坡底部停留。(  )
11. 挖掘机向汽车装岩时由于空间限制等特殊情况下，铲斗可以从汽车驾驶台上方通过。(  )
12．在露天矿开采中，边坡角越大．说明矿岩稳定性越好，也比较安全。(   )
13. 生产经营单位应当为从业人员建立职业健康监护档案，并妥善保存。(   )  
14. 任何人在雷电、暴雨、大雪和大风天气上钻架顶部作业，必须系好安全带。  (   )
15. 用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置。（   ）


安全常识测试C卷（非煤露天矿山）答案
一、选择题（30分，每题3分）
1. 生产经营单位( B )工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
A、新建、扩建、引进；            B、新建、扩建、改建；
C、新建、扩建、装修。
2. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位负责人接到报告后，应当于( A )小时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门及有关部门报告。
    A、1；    B、2；    C、12。
3. 对企业发生的事故，坚持( A )原则进行处理。
    A、四不放过；    B、预防为主；    C、三同时。
4. 事故隐患分为( B )。
    A、一、二、三等三个等级；    B、一般和重大两个等级；   
C、一、二、三、四等四个等级。
5. 穿孔作业应采用(  B )或采取其他有效防尘措施。
A、干式作业；    B、湿式作业；    C、防尘作业。
6. 矿山设备的维护保养，分为日常保养和( B )。
    A、季节保养    B、定期保养    C、不定期保养
7． 采石场内从事运输的汽车，在工作面装车时，发动机不准熄火，( C )检查、维修车辆。
      A、方便；     B、随时；     C、禁止。
8. 影响矽肺发病的因素不包括（C）。
A 游离二氧化硅含量；   B 粉尘浓度；  C 个人嗜好。
9. 相邻的采石场采矿许可范围之间最小距离大于（D）米。
A、200；   B、500；  C、1000；   D、300。

10. 采石场上部需要剥离的，剥离工作面应当超前于开采工作面（C）米以上。
A、3；   B、2；   C、4；   D、5。
（二）多选题（每题6分，总分30分）
1. 职业安全卫生教育的内容包括(A B C D)。
     A、本岗位的安全操作技能；          B、劳动纪律；
     C、劳动防护用品及用具的使用与保管；
D、安全生产法律法规方针政策
2. 安全生产管理的“四全”原则有(A B C D) 。
     A、全员；         B、全过程；    
C、全方位；       D、全天候。
3. 安全生产管理中的四不放过原则包括(A B D) 。
     A、事故原因未查清不放过；  B、整改措施未落实不放过；
     C、生产效益未提高不放过；  D、当事人未受到教育不放过。
4. 我国安全生产方针是（ ABC ）。
A、安全第一；    B、预防为主； 
C、综合治理；    D、加强管理。
5. 三级安全教育培训是指 ( A B C  ) 。
A、厂、矿级；            B、车间（工段、区、队）级；  
C、班组级；              D、总公司级。
二、判断题（每题2分，总分30分）
1. 露天矿山企业可以根据企业实际进行排土作业。（×）
2. 采石场的入口道路及相关危险源点应当设置安全警示标志，作业人员可以在边坡底部休息和停留。（×）
3. 露天矿山企业可以自下而上开采。（×）
4. 露天矿山采剥作业前，必须对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体（√）
5. 露天矿山企业不必采用湿式凿岩。（×）
6. 三级安全教育培训是指厂、矿级、车间（工段、区、队）级和公司级安全教育培训形式。（×）
7. 挖掘机作业时任何人不得在悬臂和铲斗下面及附近停留。(√)
8. 采石场的入口道路及相关危险源点应当设置安全警示标志，作业人员可以在边坡底部休息和停留。  (×)
9．挖掘机上下坡时，铲斗要空载并下放与地面保持适当距离。(√)
10. 边坡浮石清除完毕之前，人员和设备可以在边坡底部停留。    (×)
11. 挖掘机向汽车装岩时由于空间限制等特殊情况下，铲斗可以从汽车驾驶台上方通过。    (×)
12．在露天矿开采中，边坡角越大．说明矿岩稳定性越好，也比较安全。(×)
13. 生产经营单位应当为从业人员建立职业健康监护档案，并妥善保存。(√)  
14. 任何人在雷电、暴雨、大雪和大风天气上钻架顶部作业，必须系好安全带。  (×)
15. 用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置。（√）

