尾矿库安全生产试卷（二）
一、填空题（每题3分，总分15分）
1. 尾矿库按库容分可分为一等库、二等库、三等库、四等库、五等库。
2. 尾矿库按堆存方式可分为上游式筑坝、下游式筑坝、中线式筑坝。
3. 尾矿库下游1公里范围内不得有居民、村庄、工厂、学校等重要生产生活设施。
4. 尾矿回采再利用工程应当进行回采勘察、安全预评价和回采设计，回采设计应当包括安全设施设计，并编制安全专篇。
5. 尾矿库运行到设计最终标高的前12个月内，生产经营单位应当进行闭库前的安全现状评价和闭库设计，闭库设计应当包括安全设施设计。
二、选择题（每题3分，总分15分）
1.尾矿库按地形条件分应分为（ABC）。
A、山谷型 B、傍山型 C、平底型 
2. 下面情形属于危库的是（ABCD）。
A、尾矿库调洪库容严重不足，在设计洪水位时，安全超高和最小干滩长度都不满足设计要求，将可能出现洪水漫顶B、排洪系统严重堵塞或坍塌，不能排水或排水能力急剧降低C、排水井显著倾斜，有倒塌的迹象 D、坝体出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌、流土变形，坝体出现深层滑动迹象

3.险库必须（A）、（B）。
A、立即停产 B、排除险情 C、继续生产
4. 尾矿库应当每（C）至少进行一次安全现状评价。
A、一年 B、二年 C、三年 D、四年
5. 尾矿库新改建项目必须履行（C）。
A、安全评估 B、安全评价 C、安全设施三同时
三、判断题（每题2分，总分10分）
1. 四等以上尾矿库必须建立在线监测系统。（X）
2.尾矿库下游2公里范围内可以有村庄、学校、工厂等重要生产生活设施。（X）
3. 尾矿库按安全度可分为正常库、病库、险库、危库。（√）
4. 危库必须停止生产并采取应急措施。（√）

5. 病库必须立即停产，排除险情。（X）
四、名词解释（每题5分，总分15分）
1.全库容：尾矿坝某坝顶面、下游坡面及库底面所围成空间的容积包括有效库容、死水库容、蓄水库容、调洪库容和安全库容5部分。
2. 有效库容：某坝顶标高时，初期坝内坡面、堆坝外坡面以里对下游式尾矿筑坝则为坝内坡面以里、沉积滩面以下、库底以上的空间，即容纳尾矿的库容。
3. 总坝高：与总库容相对应的最终堆积标高时的坝高。
五、简答题（每题15分，总分45分）
1. 尾矿库企业安全生产十条规定？

答案：1.必须证照齐全有效，安全生产责任制落实，配备专（兼）职安全技术人员。2.必须确保全员培训合格，“三项岗位人员”持证上岗。3.必须按设计放矿、筑坝，确保坝体稳定性、安全超高、干滩长度、浸润线埋深符合要求。4.必须确保排洪、排渗设施设计规范、建设达标、运行可靠。5.必须建立监测监控系统并有效运行，落实定期巡查和值班值守制度。6.必须限期消除病库安全隐患，严禁危库、险库生产运行。7.必须加强“头顶库”安全管理。8.必须按设计及时闭库。9.必须加强闭库和回采安全管理。10.必须建立应急联动机制，确保应急装备和物资及应急演练到位。
2. 根据国家总局严防非煤矿山十类事故规定，尾矿库企业有哪些主要措施垮坝事故？
答案：一是健全尾矿库安全管理制度和机构。要健全安全生产责任制，设立专门的尾矿库管理部门和安全生产管理机构，配备专（兼）职技术人员和安全管理人员；尾矿作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗。二是严格按设计建设和运行。严禁尾矿坝堆积坡比陡于设计值；采用上游式筑坝的，必须于坝前均匀放矿，保持坝体均匀上升，不得不经论证在库后或一侧岸坡放矿，不得冲刷初期坝和子坝，严禁矿浆沿子坝内坡脚线流动冲刷坝脚，坝顶及沉积滩面应均匀平整，沉积滩长度及滩顶最低高程必须满足防洪设计要求；尾矿坝下游坡面上不得有积水坑，当坝面或坝肩出现集中渗流、流土、管涌、沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等异常现象时，要立即停止生产，及时处理；严禁尾矿库高水位运行，严禁危库、险库生产运行，严禁无监测监控设施（系统）或非正常使用运行，严禁无应急机制的尾矿库生产运行。三是强化安全监测。要严格按照《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）和《尾矿库安全监测技术规范》（AQ2030-2010），对尾矿坝位移、渗流、干滩、库水位、降水量、外坡坡比、坝体滑坡、浸润线、排渗设施、周边山体稳定性、违章建筑、违章施工和违章采选作业等进行监测和检查，要建立完善监测监控设施（系统）。四是强化汛期安全生产工作。汛期前要对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通，要制定事故应急预案，建立和地方政府及有关部门的应急联动机制，并加强演练；汛期和洪水过后要对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时，采取措施降低库水位。
3. 尾矿库企业汛期八查八看？
答案：查责任制与度汛方案、抢险预案、人员撤离计划制定情况，看防汛度汛准备工作是否到位；查尾矿坝稳定情况，看是否存在异常沉降、位移、坍塌、沼泽化、浸润线逸出等隐患；查尾矿库安全超高、调洪库容、干滩长度，看是否满足设计要求；查排洪构筑物结构尺寸、入水口高程及建筑材料，看是否与设计相符合，是否存在变形、位移、损毁、淤堵、排洪不畅等隐患；查库区周边，看是否存在山体滑坡、塌方和泥石流等异常现象，是否存在违章爆破、采石、排放废弃物等危及尾矿库安全的行为；查尾矿回采是否按照设计采挖，看是否破坏原排洪设施，是否影响安全度汛；查在建库是否建设规范，看是否严格按照设计施工，是否落实防汛措施；查岩溶发育地区尾矿库防汛措施落实情况，看库区周边地下水是否有异常情况。
