尾矿库安全生产试卷（一）
一、填空题（每题3分，总分15分）
1. 尾矿库的勘察单位应当具有矿山工程或者岩土工程类勘察资质。设计单位应当具有金属非金属矿山工程设计资质。安全评价单位应当具有尾矿库评价资质。施工单位应当具有矿山工程施工资质。施工监理单位应当具有矿山工程监理资质。
2. 对涉及尾矿库库址、等别、排洪方式、尾矿坝坝型等重大设计变更的，应当报原审批部门批准。
3. 上游式尾矿坝堆积至二分之一至三分之二最终设计坝高时，应当对坝体进行一次全面勘察，并进行稳定性专项评价。
4.尾矿库企业应当建立健全防汛责任制，实施24小时监测监控和值班值守。
5. 尾矿库运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业的，应当在一年内完成闭库。
二、选择题（每题3分，总分15分）
1.尾矿库按库容分应分为（ABCDE）。
A、一等库 B、二等库 C、三等库 D、四等库 E、五等库
2. 必须按设计放矿、筑坝，确保坝体（ABCD）符合要求。
A、稳定性 B、安全超高 C、干滩长度 D、浸润线埋深 

3. 新建尾矿库下游（A）范围内不得有居民区、村庄、学校、工厂等重要生产生活设施。
A、1公里 B、2公里 C、3公里 D、4公里
4. 一等、二等、三等尾矿库建设项目，其勘察、设计、安全评价、监理单位具有甲级资质，施工单位具有总承包（AD）资质。
A、一级 B、二级 C、三级 D、特级
5. 尾矿库建设项目试运行时间不得超过（B）。
A、3个月 B、6个月 C、9个月D、1年
三、判断题（每题2分，总分10分）
1. 三等以上尾矿库必须建立在线监测系统。（√）
2.尾矿库企业坝型、库容、排放方式发生变化时需经原设计单位同意，不用原审批机关批准。（X）
3. 尾矿库按安全度可分为正常库、危险库、病库。（X）
4. 库容113万立方，坝高98米的尾矿库为四等库。（X）

5.汛期尾矿库企业必须检查24小时值班值守和巡查制度。（√）
四、名词解释（每题5分，总分15分）
1.尾矿库：筑坝拦截谷口或围地构成的，用以堆存金属或非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣的场所。
2. 尾矿库安全设施：直接影响尾矿库安全的设施包括初期坝、副坝、排渗设施、尾矿库排水设施、尾矿库观测设施及其他影响尾矿库安全的设施。。
3. 安全超高：尾矿坝沉积滩顶至设计洪水位的高差。
五、简答题（每题15分，总分45分）
1. 尾矿库企业安全生产十条规定？

答案：1.必须证照齐全有效，安全生产责任制落实，配备专（兼）职安全技术人员。2.必须确保全员培训合格，“三项岗位人员”持证上岗。3.必须按设计放矿、筑坝，确保坝体稳定性、安全超高、干滩长度、浸润线埋深符合要求。4.必须确保排洪、排渗设施设计规范、建设达标、运行可靠。5.必须建立监测监控系统并有效运行，落实定期巡查和值班值守制度。6.必须限期消除病库安全隐患，严禁危库、险库生产运行。7.必须加强“头顶库”安全管理。8.必须按设计及时闭库。9.必须加强闭库和回采安全管理。10.必须建立应急联动机制，确保应急装备和物资及应急演练到位。
2. 根据国家总局严防非煤矿山十类事故规定，尾矿库企业有哪些主要措施垮坝事故？
答案：一是健全尾矿库安全管理制度和机构。要健全安全生产责任制，设立专门的尾矿库管理部门和安全生产管理机构，配备专（兼）职技术人员和安全管理人员；尾矿作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗。二是严格按设计建设和运行。严禁尾矿坝堆积坡比陡于设计值；采用上游式筑坝的，必须于坝前均匀放矿，保持坝体均匀上升，不得不经论证在库后或一侧岸坡放矿，不得冲刷初期坝和子坝，严禁矿浆沿子坝内坡脚线流动冲刷坝脚，坝顶及沉积滩面应均匀平整，沉积滩长度及滩顶最低高程必须满足防洪设计要求；尾矿坝下游坡面上不得有积水坑，当坝面或坝肩出现集中渗流、流土、管涌、沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等异常现象时，要立即停止生产，及时处理；严禁尾矿库高水位运行，严禁危库、险库生产运行，严禁无监测监控设施（系统）或非正常使用运行，严禁无应急机制的尾矿库生产运行。三是强化安全监测。要严格按照《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）和《尾矿库安全监测技术规范》（AQ2030-2010），对尾矿坝位移、渗流、干滩、库水位、降水量、外坡坡比、坝体滑坡、浸润线、排渗设施、周边山体稳定性、违章建筑、违章施工和违章采选作业等进行监测和检查，要建立完善监测监控设施（系统）。四是强化汛期安全生产工作。汛期前要对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通，要制定事故应急预案，建立和地方政府及有关部门的应急联动机制，并加强演练；汛期和洪水过后要对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时，采取措施降低库水位。
3. 尾矿库企业汛期八查八看？
答案：查责任制与度汛方案、抢险预案、人员撤离计划制定情况，看防汛度汛准备工作是否到位；查尾矿坝稳定情况，看是否存在异常沉降、位移、坍塌、沼泽化、浸润线逸出等隐患；查尾矿库安全超高、调洪库容、干滩长度，看是否满足设计要求；查排洪构筑物结构尺寸、入水口高程及建筑材料，看是否与设计相符合，是否存在变形、位移、损毁、淤堵、排洪不畅等隐患；查库区周边，看是否存在山体滑坡、塌方和泥石流等异常现象，是否存在违章爆破、采石、排放废弃物等危及尾矿库安全的行为；查尾矿回采是否按照设计采挖，看是否破坏原排洪设施，是否影响安全度汛；查在建库是否建设规范，看是否严格按照设计施工，是否落实防汛措施；查岩溶发育地区尾矿库防汛措施落实情况，看库区周边地下水是否有异常情况。
