更多资料关注公众号：论安-安全智库

     甘肃省煤矿企业采煤司机考试试卷A答案
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一、填空（每题2分，共20分）

1.安全生产方针是 安全第一 、 预防为主 、 综合治理 。

2．在煤矿生产中，当安全与生产、安全与效益、安全与进度相冲突时，必须是(安全第一)。

3.( 用人单位)必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

4.从业人员在安全生产方面的权利是：(有权) 拒绝违章指挥和强令冒险作业。

5．“三违”是指违章指挥、(违章作业、违反劳动纪律) 。

6. 液压系统压力的大小取决于（负载）。
7. 滚筒采煤机液压牵引(速度)的大小由主油泵的输出流量和油马达的排量大小来决定的。
8. 采煤机牵引部液压系统控制压力偏高会导致牵引速度(减慢)。
9. 液压牵引采煤机和电牵引来煤机都能实现(无级)调速。
10. 滚筒式采煤机上必须装有能停止工作面刮板输送机运行的(闭锁)装置。

单选（每题2分，共20分）
1.滚筒采煤机牵引部传动装置按传动类型可分为三种，以下不属于这三种的是（  C  ）。
机械牵引     B、电牵引      C、钢丝绳牵引
2.在井下维修牵引部时，必须由（  C  ）批准，方可打开牵引部盖。

区长    B、队长   C、矿机电领导

3.牵引部导链装置齐全，磨损不大于（  C ）。
2 mm      B、5 mm      C、10 mm
4.下列不属于按照牵引机构调速方式划分采煤机的是（  B ）。

机械调速采煤机
    B、单滚筒采煤机    C、液压调速采煤机

5.采煤机工作时，电动机输出的功率主要消耗在（  A  ）上。
截煤     B、牵引     C、装煤
6.双滚筒采煤机截割部的作用是完成落煤、装煤作业。它是整个机器的（  A  ）部分。
工作    B、牵引    C、传动    

7.采煤机截割部滚筒齿座损坏或短缺的数量不超过（  B  ）。
1个    B、2个    C、3个
8.采煤机截割部滚筒（  B  ）变速。
不可能      B、可以      C、有时可以
9.采煤机截割部减速箱（  A  ）承受较大的冲击动载荷，结构紧凑。
能       B、不能     C、有时能
10.采煤机截割部是采煤机的（  B  ）。
A、动力机械      B、工作机械     C、控制机械
多选（每题2分，共20分）
1.滚筒采煤机采用链牵引时，牵引链的固定装置有（ A B C  ）。
A、刚性固定装置           B、液压补偿式固定装置
C、弹簧补偿式固定装置     D、弹性联轴节固定装置
塑性固定装置
2.以下属于滚筒采煤机无链牵引装置形式的有（ A B C D  ）。
A、齿轮一齿轨型     B、滚轮（销轮）一齿轨型
C、链轮一链轨型     D、齿轮一销轨型
链轮一齿轨型
3.下面选项中属于采煤机牵引部特点的是（ C D E  ）。
A、牵引速度大
B、通过改变电动机的转向可实现双向牵引
C、有足够的牵引力
D、采煤机保护齐全，尤其是过载时能迅速降低牵引速度以保护机器
有较大的传动力矩
4.滚筒采煤机（ B C ）方式可实现牵引速度的无级调速。
A、机械调速      B、液压调速     C、电动机调速
齿轮变速　    E、差功调速
5.滚筒采煤机的截齿有两种类型，即（ A E  ）。
A、扁形（刀型）截齿       B、圆柱截齿
横向截齿     D、纵向截齿      E、搞形截齿
6.滚筒直径一定的滚筒采煤机，滚筒转速对（ B C D E  ）都有影响。
A、牵引速度       B、煤的块度      C、粉尘量
装煤能力       E、单位能耗
7.采煤机喷雾的主要作用是（  B C D E  ）。 
A、降低电动机温度     B、降尘    C、冷却截齿
扑灭截割火花       E、湿润煤层
8.采煤机滚筒螺旋叶片升角为（ B C D  ）度的滚筒装煤效果较好。
6      B、12     C、18     D、24

9.采煤机螺旋滚筒上截齿的排列方式直接影响（ C D E  ）。
A、截割速度       B、牵引速度     C、单位能耗
出煤的块度     E、煤尘量的大小
10.采煤机滚筒截齿损坏方式有(  B C D E  )。
A、生锈       B、磨损      C、崩掉合金
D、弯曲       E、折断
判断（每题2分，共20分）

1.牵引部传动装置按传动类型可分为机械牵引、液压牵引和电牵引(正确)。
2.滚筒采煤机的牵引部是由牵引机构和传动装置组成的(正确)。
3.液压牵引采煤机和电牵引采煤机都能实现无级调速(正确)。
4.在井下可随时打开牵引部机盖检查内部结构(错误)。
5.牵引机构和传动装置组成了采煤机的牵引部(正确)。。
6.滚筒采煤机滚筒的宽度应等于或稍大于采煤机滚筒的截深(正确)。。
7.滚筒直径是指滚筒上截齿齿尖的最小截割圆直径(错误)。
8.采煤机扁形截齿沿滚筒半径方向安装，习惯称为刀型截齿(正确)。
9.滚筒采煤机滚筒直径大小的选择只取决于所采煤层的采高(错误)。
10.滚筒采煤机截割部的传动是由液压传动和机械传动构成的(错误)。
五、简答题（每题10分，共20分）

1．什么情况下采煤机可紧急停机。

   （1）当采煤机负荷过大，电动机被蹩住（闷车）时；

   （2）采煤机附近片帮冒顶严重，危及安全时；

   （3）出现人身事故或重大事故时； 

   （4）采煤机本身发生异常，掉道、失控等。

2．采煤司机岗位责任制的具体内容。

   （1）熟知采煤机的结构、原理、性能、采煤工艺，遵守安全生产相关法律、法规和各项规章制度。

   （2）集中精力认真操作，注意观察煤层及顶板的变化。顶、底板要割平，煤要割直。

   （3）精心维护保养，实行包机到人，注意检查更换截齿、喷嘴，注意润滑，保持机器的完好和清洁。

   （4）及时排除一般性故障，协助检修采煤机，排除疑难故障，参加事故分析。

   （5）保管好备用的零部件，及时将换下来的零部件回收上井，以便修复使用。

   （6）严格交接班制度，除认真填写运转日志和事故记录外，要将本班的设备运行情况详告接班司机。
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