     甘肃省煤矿企业采煤司机考试试卷B答案
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一、填空（每题2分，共20分）
1.安全生产方针是 安全第一 、 预防为主 、 综合治理 。
2．在煤矿生产中，当安全与生产、安全与效益、安全与进度相冲突时，必须是(安全第一)。

3.( 用人单位)必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

4.从业人员在安全生产方面的权利是：(有权) 拒绝违章指挥和强令冒险作业。

5．“三违”是指违章指挥、(违章作业、违反劳动纪律) 。
6.对因人为原因造成的责任事故，必须依法追究(责任者)的法律责任，以示警戒。

7. 从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得(特种作业)资格。

8. 综采工作面采煤工艺的工序为（割煤、移架、推移输送机）。

9. 普通机械化采煤技术中，采煤机的割煤方式有(双向和单向)两种。
10. 液压支架的移架步距应该和采煤机(截深)及输送机的推移步距一致。
二、单选（每题2分，共20分）
1.采煤机截割部传动系统中（ A ）机械过载保护装置。
A、 有        B、 没有     C、有的没有
2.采煤机滚筒的高度变化是通过（ A ）的升降和机身的升降实现的。
A、 摇臂   B、机头箱   C、调高液压系统   

3.采煤机滚筒的调斜装置主要由（ B  ）来实现。
A、 摇臂   B、调斜油缸     C、调高液压系统
4.适用于割脆性煤的截齿排列方式为（ B  ）。
A、 顺序排列    B、交错排列    C、混合排列
5.按滚筒采煤机截割机构的数量分，可分为（ B ）采煤机。
A、可调高式和不可调高式    B、单滚筒和双滚筒
C、内牵引和外牵引          
6.滚筒螺旋叶片的升角在（ B ）范围内，装煤效果较好。
A、 5°～10°   B、8°～24°   C、5°～35°
7.采煤机最常用的载深为(  A  )。
A、 0.6m     B、1m     C、1.2m
8.滚筒采煤机在更换截齿和滚筒上下(  C  )以内有人工作时，必须护帮护顶切断电源，并打开离合器等措施。
A、 5m       B、8m      C、3m      
9.采煤机截割部传动系统中(  A  )机械过载保护装置。
A、 有    B、没有   C、有的没有
10.要求滚筒的装煤能力（  A  ）落煤能力。


A、大于
   B、小于
   C、等于

3、 多选（每题2分，共20分）
1.滚筒采煤机冷却系统主要用于冷却（ B C E ）。
A、滚筒齿座      B、电动机     C、截割部油温
D、 底托架        E、液压牵引部油温
2.零件拆卸后，清洗时最常用的洗涤剂是( B C E  )。
A、酒精      B、汽油     C、柴油
D、 苯        E、煤油
3.滚筒式采煤机基本组成部分包括（ A B C D E ）。

A、电动机
        B、截割部
  C、牵引部
D、 一些附属设备    E、以上包括


4.以下各项中，属于采煤机电气控方式的是（ A B C D ）控制。
A、载波       B、芯线     C、手动
D、 无线电     E、背压
5.下各项中，属采煤机工况控制的有（ A C D  ）。
A、采煤机左、右牵引     B、采煤机启动停止
C、左滚筒升降           D、右滚筒升降
6.以下属于滚筒采煤机电动机主要技术参数的是（ A C E  ）。
A、额定功率     B、出厂时期     C、额定电压
D、 磁极对数     E、相数
7.我国综采电气设备电源电压等级多采用（  C D  ）。

A、380 V
   B、660 V
    C、1140V
D、 3300V
   E、6000 V

8.以下各项中，（ A B C  ）是液压牵引来煤机不启动的可能原因。
A、急停按钮未解锁     B、主电路控制芯线断开
C、启动按钮损坏       D、输送机停止按钮未解锁
9.某工作面采煤机工作时不能启动，其电气方面的原因是（A B C D ）。
A、启动按钮损坏            B、带重负荷启动
C、控制回路短路或断路      D、紧急停止按钮未解锁
10.采煤机通电后不能启动的可能原因有（ A B C D E ）。
A、电缆芯线与接线柱连接不好
B、电动机定子绕组烧毁
C、三相中有一相断线
D、定子绕组相间短路或转子断条
E、负载过大
4、 判断（每题2分，共20分）
1.采煤机截割部有离合器，可以接通式切断传动系统(正确)。
2.采煤机截割部中锥齿轮通常位于传动系统的低速部分(错误)。
3.采煤机摇臂和行星减速器采用飞溅润滑(正确)。
4.滚筒采煤机底托架分为固定式和可调式两种(正确)。
5.采煤机至少应装设内喷雾装置(错误)。
6.滚筒式采煤机的工作机构，其作用主要是落煤和装煤，同时还作为降尘系统内喷雾压力水的通道(正确)。
7.采煤机截割部减速箱设有强迫润滑和冷却装置(正确)。
8.内喷雾灭尘效果差，外喷雾效果好(错误)。
9.滚筒式采煤机电气部分由电动机和电气控制箱所组成(错误)。
10.采煤机上必须装有能停止工作面刮板机运行的闭锁装置(正确)。
五、简答题（每题10分，共20分）
1.采煤司机“四懂四会”的内容是什么。
    四懂：应懂得所用设备的结构、原理、性能、采煤工艺。
四会：会正确操作、会检查、会维护保养、会排除故障。
2．采煤司机岗位责任制的具体内容。
   （1）熟知采煤机的结构、原理、性能、采煤工艺，遵守安全生产相关法律、法规和各项规章制度。
   （2）集中精力认真操作，注意观察煤层及顶板的变化。顶、底板要割平，煤要割直。
   （3）精心维护保养，实行包机到人，注意检查更换截齿、喷嘴，注意润滑，保持机器的完好和清洁。

   （4）及时排除一般性故障，协助检修采煤机，排除疑难故障，参加事故分析。
   （5）保管好备用的零部件，及时将换下来的零部件回收上井，以便修复使用。
   （6）严格交接班制度，除认真填写运转日志和事故记录外，要将本班的设备运行情况详告接班司机。
单位：                                       姓名：                               
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