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安全基础知识试题
姓名：     分数：  
一、不定项选择 （每题 2 分，共 40 分）
1 、哪种环境下不能使用滤毒罐防毒（　　　）。
A 、有毒环境下 O 2 ＜ 18% ；　 B 、有毒气体浓度在 2% 以上；
C 、 O 2 ＜ 18% ，有毒气体浓度＞ 2% 。
2 、以下哪种情况可以判断滤毒罐失效（　　　）。
A 、戴好面具后闻到毒物的臭味
B 、药罐的阻力太大（ f ＞ 24mmH 2 O ）或阻力太小（ f ＜ 8mmH 2 O ）；
C 、摇罐有沙沙声或漏出吸收剂。
3 、长管面具阻力过大使用不安全，一般蛇形管总长不应超过（　　　）。
A 、 10m B 、 15m C 、 20m
4 、常用浓度单位 PPm 表示（　　　）单位。
A 、体积百分数；　 B 、体积万分数；　 C 、体积百万分数。
5 、燃烧的必备条件是（　　　）。
A 、可燃物质　　 B 、助燃物质　　 C 、能源
6 、干粉灭火器的基本原理（　　　）。
A 、使燃烧着的物质与氧（空气）隔绝，即消除助燃物质；
B 、降低着火物质温度，从而消除燃烧所需的能源。
7 、下列物质能发生分解爆炸的有（　　　）。
A 、乙炔　　 B 、氢　　 C 、二氧化碳
8 、爆炸性混合物发生爆炸的条件是（　　　）。
A 、可燃物质按一定比例与空气混合；　 B 、有引爆能源；　 C 、有一定的空间。
9 、下列物质与空气混合均匀点燃后能发生爆炸的有（　　　　）。
A 、 H 2 　  B 、 CO 　  C 、 C 2 H 2 　  D 、 CO 2 　  E 、煤粉　  F 、铝粉
10 、氢气的爆炸极限（　　　）。
A 、 4.1 ～ 75% 　　 B 、 1.5 ～ 82% 　　 C 、 12 ～ 74%
11 、一氧化碳的爆炸极限（　　）。
A 、 12.5 ～ 74.2% 　　 B 、 12.5 ～ 75% 　　 C 、 12 ～ 82%
12 、凡进入人体后引起肌体严重损伤或致死作用的物质叫有毒物质或剧毒物质，两者区分的界限为（　　　）。
A 、 50 克　　 B 、 30 克　　 C 、 20 克
13 、下列哪些工种是特殊工种（　　　　）。
A 、司炉工　　 B 、焊工　　 C 、变换操作工　　 D 、电工
14 、压力容器的安全附件有（　　　）。
A 、安全阀　 B 、防爆板　 C 、压力表　 D 、液位计　 E 、温度计
15 、厂区动火作业分为（　　　　）。
A 、特殊危险动火　 B 、一级动火　 C 、二级动火　 D 、一般动火
16 、一级动火作业由（　　　）终审批准。
A 、动火单位主管领导； B 、主管安全部门； C 、总工程师或主管厂长
17 、在潮湿、狭小容器内作业，照明电压应小于（　　　）。
A 、 36V 　　 B 、 24V 　　 C 、 12V
18 、带压抽堵盲板，刺激性气体的压力应小于（　　　）。
A 、 200mmHg 柱；　　 B 、 100mmHg 柱；　　 C 、 50mmHg 柱。
19 、带压抽堵盲板中盲板必须符合（　　　　）。
A 、盲板选材要适宜、平整、光滑、无裂纹和孔洞；
B 、直径合适，强度足够；
C 、盲板要留手柄，便于识辨、抽堵；
D 、盲板垫片要适合介质压力、温度、性质。
20 、在吊装作业中，以下哪种情况不准吊装（　　　）。
A 、指挥信号不明；　 B 、超负荷或物体质量不明；
C 、重物下站人；　　 D 、重物埋在地下；　 E 、光线不足
二、填空题 （ 14 分）
1 、特殊危险动火及一级动火作业证的有效期为 　　　　 h 。
2 、动火分析使用人工分析时，被测气样爆炸下限≥ 4% 时 , 其被测浓度应≤ 　　　 % ，当被测气样爆炸下限＜ 4% 时 , 其被测浓度≤ 　　　 % 。
3 、设备内作业氧含量为 　　　　 ；如需在设备内动火 , 氧含量为 　　 。
4 、凡距坠落高度基准面 　　　　 m 及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称高处作业。
5 、作业高度在 　　　　 m 时称为一级高处作业，在 　　　　 m 时称为二级高处作业。
6 、对患有 　　　　　　　 和年老体弱、 　　　　　　 、 　　　　　 及酒后人员等不准进行高处作业。
7 、电气线路停电作业，必须挂“ 　　　　　 、 　　　　　 ”标志牌。
8 、在三相四线制系统中应采用保护接 　　　　　　 措施 , 防止触电。
三、判断题： 对的打“√”，错的打“×”（每题 1 分，共 6 分）
1 、只要具备燃烧的三个必备条件就可以发生燃烧。   （   ）
2 、容器中有毒气体稍为超标，可戴滤毒面具入内作业。（   ）
3 、仓库内没有绝缘鞋，可领劳保皮鞋暂时代替。   （   ）
4 、登高作业，不能穿高跟鞋。   （   ）
5 、抹运转机电设备，长发要盘好。   （   ）
6 、带压容器、管道不得随意敲打，更不能紧松螺栓。   （   ）
四、问答题 （每题 10 分，共 40 分）
1 、化工企业为何规定穿工作服上班？
2 、为何不能酒后上班？
3 、防毒面具如何使用保管？
4 、事故为何不能隐瞒不报？
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