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电工安全教育培训试题

姓名：                考试时间：               分数：            

选择题（每题3分，计30分）
1、万用表的转换开关是实现（   ）。 

A、各种测量种类及量程的开关 B、万用表电流接通的开关 C、接通被测物的测量开关 

2、绝缘手套的测验周期是（   ）。 

A、每年一次    B、六个月一次    C、五个月一次 

3、值班人员巡视高压设备（    ）。 

A、一般由二人进行   B、值班员可以干其它工作   C、若发现问题可以随时处理 

4 、直流母线的正极相色漆规定为（   ）。 

A、蓝   B、白   C、赭 

5 、接地中线相色漆规定涂为（   ）。 

A、黑   B、紫   C、白 

6、在建工程（含脚手架具）周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（     ）。

A、4m          B、6m         C、8m          D、10m

7 、继电保护装置是由（   ）组成的。 

A、二次回路各元件   B、各种继电器   C、包括各种继电器和仪表回路 

8 、装设接地线时，应（   ）。 

A、先装中相   B、先装接地端，再装两边相   C、先装导线端 


9 、分配电箱与开关箱的距离不得超过（   ），开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（  ）

A、10m、5m            B、20m、3m          C、30m、3m        D、40m、5m

10 、施工现场用电工程的基本供配电系统应按（    ）设置。

A、一级       B、二级       C、三级        D、四级
填空题（每题3分，计30分）
1、变电所中，A、B、C三相母线分别用      、       、      三种颜色标记。

2、串联电阻越多，等效电阻越       ，并联电阻越多，等效电阻越        。

3、安全工作规程是中规定：设备对地电压高于    为高电压；安全电压为     以下；安全电流为      以下。 

4、在变压器的图形符号中Y表示三相线圈      连接 。

5、施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的PE线应采用         。

6、在三相电路中，流过电源或负载各相的电流称为        。流过各端线的电流称为        。

7、晶体三极管的电流放大系数随温度升高而       。

8、电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从       高度至地下1米处，必须加设防护套管。

9. 当把磁铁插入线圈时，线圈的磁通将       
10、接地极分              和             两大类。

判断题（每题3分，计30分）

1．纯电阻单相正弦交流电路中的电压与电流，其瞬间时值遵循欧姆定律。（   ）

2.线圈右手螺旋定则是：四指表示电流方向，大拇指表示磁力线方向。（    ）

3.没有电压就没有电流，没有电流就没有电压。（    ）

4. 作业人员应从规定的通道上下，不得在阳台之间等非规定通道进行攀登，但可利用吊车臂架等施工设备进行攀登。（    ）

5.铁芯内部环流称为涡流，涡流所消耗的电功率，称为涡流损耗。（     ）

6.不引出中性线的三相供电方式叫三相三线制，一般用于高压输电系统。（     ）

7.通过电阻上的电流增大到原来的2倍时，它所消耗的电功率也增大2倍。（    ）

8. 电气设备需要临时检修时，以免影响施工用电，可以带电作业。  （    ）

9. 遇大雾、大雨和六级大风时，禁止高处作业。（   ）

10. 施工现场停、送电的操作顺序是：送电时，总配电箱→分配电箱→开关箱；停电时，开关箱→分配电箱→总配电箱。 (    )

问答题（每题5分，计10分）

1.什么是三相交流电？

2、什么是个人防护用品？ 

电工安全教育培训试题答案

一、选择题：1-5 ABACA   6-10 BBBCC

二、填空题 ：1黄、 绿 、 红  2大  小  3 、250V  36V  10mA  4星形  5绝缘铜线   

6  相电流  线电流  7增大   8 2米  9增加  10自然接地体 和 人工接地体
三、判断题：1-5√√××√  6-10 √××√√

四、1答：由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统，叫三相交流电。  

    2答：个人防护用品是保护职工安全与健康方面的要求措施，如安全帽、防护眼镜、防毒面具、防护服、防护鞋、安全带、防护手套等。
电焊工安全教育培训试题

姓名：                考试时间：               分数：            

选择题（每题3分，计30分）
1、为延长焊机的使用寿命，保证生产的正常进行，下面使用焊机不正确的方法是（     ）

A、按照焊机的额定焊接电流和负载持续率来使用

B、在焊接时间内不要使焊钳与焊件造成短路

C、焊机的机壳应接地，接地线截面积应不小于6平方毫米

2、在容器内焊接时，通风方式最好采用（     ）

A、缩压空气吹     B、采用风扇吹     C、采用可移动式排烟罩

3、登高焊割作业的高度为（     ）

A、4米以上     B、2米以上     C、3米以上

4、在金属容器或管道内和潮湿的地方焊接时，照明安全电压为（     ）伏。

A、36     B、24     C、12

5、手弧焊时，焊接电源的种类应根据（     ）进行选择。

A、焊条直径     B、焊件厚度     C、焊条药皮性质

6、立焊时，中间焊道填充应适当做横向摆动，为使两侧坡口熔合良好，在坡口两侧应（   ）。

A、停留片刻     B、慢速折回     C、快速折回

7、焊工工作时，应穿（    ）帆布工作服，防止弧光灼伤皮肤。

A、白色     B、蓝色     C、灰色

8、焊割场地周围（    ）范围内,各类可燃易爆物品应清理干净。

A．.3 m     B．5 m     C．10 m     D.15 m

9、发现焊工触电时，应立即（   ）。

A、报告领导    B、剪断电缆    C、切断电源

10、焊机接上电源或修理焊机接线可以施工的是（    ）。

A、焊工     B、焊工班长    C、电工
填空题（每题3分，计30分）

1、进入施工现场必须穿防护鞋、戴好安全帽，扣好             。

2、2米以上的高处、悬空作业、无安全防护设施的必须系好安全带，扣好         。

3、“三不伤害”是指：不伤害自己、                、不被他人伤害。

4、焊机必须采取 接零接地和             以保证操作人员安全，对于接焊导线及焊钳接导线处都应有                 。

5、电焊工操作时应佩戴头鼻或手持面罩防护服、             、等防护用品。

6、焊割操作可能引起           、           、          、高空坠落和瓦斯中毒等事故的发生。

7、电焊钳应有良好的           和         能力。

8、现场使用的电焊机，应设有          、        和防晒的机棚，并应相应的消防器材。

9、凡属非固定的，尚有危险因素的场所，必须临时进行动火焊、割的都属于          。

10、气瓶距明火大于   米，氧气、乙炔瓶距离大于       米，操作人员持证上岗。
判断题（每题3分，计30分）

1. 遇大雾、大雨和六级大风时，禁止高处作业。（     ）

2．作业人员应从规定的通道上下，不得在阳台之间等非规定通道进行攀登，但可利用吊车臂架等施工设备进行攀登.（     ）

3、施工现场要有防火管理制度，建立防火责任制，有专人负责，并配备必须的消防器材(   )

3、焊机必须采取接零接地和漏电保护，以保证操作人员的安全，对于接焊导线及焊钳接导线处都应有可靠的绝缘。（     ）

5．气焊作业焊（割）炬点火时焊炬口不得对人。 ( ) 

6．当生产任务赶上同安全生产发生矛盾时，应服从施工进度。（      ）  

7. 氧气瓶与乙炔瓶间距应大于5m。（      ） 

8. 电焊机一次线长度应小于5m，二次线长度应小于30米。（      ）

9.对刚进企业的新工人应接受劳动部门、公司、班组的三级安全教育。（      ）

10.电焊机要有可靠的防雨措施，做到“一机、一箱、一闸、一漏保”，一、二项电源接线处都要有防护装置。（  ）      

问答题（每题5分，计10分）

1、对特种作业人员的要求是什么？ 

答：

２、电焊工作业时有哪些安全要求？

答：

电焊工安全教育培训试题答案

一、选择题：1-5BBBCC  6-10AACCC

二、填空题：1、帽带2、保险钩3、不伤害他人4、漏电保护、可靠绝缘5、护手套

6、触电、火灾、爆炸7、绝缘、隔热8、防雨、防潮9、三级动火10、5、5
三、判断题：1-5√×√√√6-10×√√×√
四、问答题：

1、年满18周岁；身体健康，无妨碍从事相应做作的疾病和生理缺陷；具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格，必须持合格有效证件上岗作业。

2、戴安全帽，穿绝缘鞋、防护服，戴绝缘手套，严禁酒后操作，如有登高作业必须佩戴安全绳，焊接前清理周围及下方可燃物，在焊割区域配置有效灭火设备。

架子工安全教育培训试题

姓名：                考试时间：               分数：            

选择题（每题3分，计30分）
1、钢管脚手架立杆接头应错开，相邻两个立杆的接头应错开布置，在不同步距内，错开距离不小0.5米，接头距离相近的节点不大于（    ）。

A1/2   B1/3   C1/4    D1/5

2、钢管脚手架连墙件设置间距：架空50米以下，垂直和水平方向均不应大于6米；架高50米以上，垂直方向不应大于4米，水平方向不应大于（     ）米。

A6    B7    C8    D9

3、高24米以上的脚手架，剪刀撑应在架体整个立面沿长度和高度连续设置，每个剪刀撑所占的跨度不多于6个，且每片架子不应少于(     )道。

A3   B4    C5    D6 

4、在选用扣件时，应检查扣件的外形：有否裂纹变形活动，是否良好，坚固的“T”型螺丝是否损伤等。紧固时，螺栓拧紧力矩应控制在（     ）N.m范围内。

A30~40     B40~65   C50~70

5、电梯井内要设置多层平面网，网间距离要小于（   
   ）米。

    A20   B15   C10   D5

6、脚手架高度达到（      ）米时，要设置首层平网。

    A2    B3    C4    D5

7、脚手架高度大于24米时，要求剪刀撑（      ）搭设。

    A可不    B断续    C连续    D间断

8、剪刀撑斜杆与地面夹角的要求是（      ），至少跨越4跨，宽度大于6米，扣件固定点距离主节点小于150mm。

    A小于45度°   B45°到60°    C60°    D大于60°

9、高处作业的高度在（       ）米范围内的，称为三级高处作业。

    A2-5    B5-15    C15-30    D大于30

10、特种作业人员必须取得（    ）才具备上岗作业资质，但上岗前必须接受三级安全教育，考试合格后方可上岗。

    A技术资格证书    B操作资格证书    C安全资格证书    D入场资格证书

填空题（每题3分，计30分）

1、高处作业是指凡在坠落基准面      以上，可能坠落的高处进行作业。高空作业必须佩戴安全帽，穿防滑鞋系好           。
2、脚手架搭设人员应是      架子工，且取得劳动部门核发的           操作证。

3、钢管脚手架必须有良好的         装置，接地电阻不大于4欧姆，雷雨季节应按规定设置避雷装置。

4、脚手架在升、降作业时，在主要出入口处必须设置             。

5、搭设脚手架前应严格进行钢管筛选，凡严重      、薄壁、严重弯曲变形的杆件一律不得采用。

6、脚手架外侧每隔9米必须设置剪力撑，与地面的夹角控制在          度之间，自下而上连续设置，钢管脚手架剪刀撑的接长必须搭接，其搭接长度不应小于     米。

7、安全带的正确系挂方法是用          的安全带，           ，禁止打结或接长使用，系挂牢固。

8、搭接铺脚手板时搭接长度不小于不小于    厘米。不同外径的钢管不可以         。

9、遇有     级以上大风时应停止脚手架作业。 

10、脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于      厘米。脚手架各拉结点间水平距离不应大于       米。
判断题（每题3分，计30分）

1、脚手架搭设标准应横平坚直、连接牢固，底脚着实层层拖牢，通畅平坦安全设施齐全牢固。(   )

2、高处作业时不准往下或往上乱抛材料和工具等杂物。(   )

3、扣件连接的钢管脚手架刚度较好，搭设前对所有的杆件及零配件应认真的进行挑选(  )

4、钢管脚手架的构造中，可与竹杆等其它材料混用。(   )

5、搭拆脚手架时必须设置警戒区域，张挂醒目的警示标识，警戒区域内严禁非作业人员同行或在脚手架下继续组织施工，地面监护人员必须履行监护职责

6、脚手架的拉撑设置，即水平方向每二个立杆（3.6米），垂直方向每隔二步（3.6米）设一拉撑。（   ） 

7、未经三级安全教育及考试不合格的职工可以先上岗独立操作，但必须进行补考或补上安全三级教育课。 （  ）                       

8、在脚手架上作业，高度不够时可以架设梯子。（  ） 

9、在外脚手架上作业，方便的情况下可以从架子上下。（  ） 

10、手持电动工具电源线不得任意接长或调换。（  ）

问答题（每题5分，计10分）

1、说出三种不适合作为架子工的病症，搭、拆脚手架时作业人员必须佩戴哪些防护用品？ 

答：

2、脚手架使用期间严禁拆除的杆件是哪些？

答：
架子工安全教育培训试题答案
一、选择题：1-5BAABC   6-10BCBCB

二、填空题：1、2米  安全带  2、专业、特殊工种  3、接地  4、防护人员 5、锈蚀  

6、45-60、 1   7、检验合格  高挂低用 8、20、混用   9、 6    10、 10 、 6

三、判断题：1-5√√√×√   6-10√×××√ 

四、问答题：1、答：患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够等不适宜做架子工。搭拆脚手架时必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

2、使用期间的脚手架主节点处的纵向、横向水平杆，纵向、横向扫地杆，连墙件严禁拆除。

钢筋工安全教育培训试题
姓名：                考试时间：               分数：            

选择题（每题3分，计30分）
1、国家实行生产安全事故责任（   ）制度。 

A、追究   B、支持   C、管理  

2、施工单位的安全生产管理人员应根据施工环境特点，对安全生产状况进行（   ）的检查。 

A、经常性 B、实际性 C、安全性 

3、钢筋必须严格分类、分级和（   ）。

A、分散堆放  B、集中堆放 C、分牌号对方 

4、堆放钢筋的场地要干燥，一般要用枕垫搁起，离地面高度为（   ）以上。 

A、20cm  B、30cm  C、40cm 

5、焊接机械必须装有接地线，接地电阻不应大于（   ）欧姆?

A、5欧姆 B、4欧姆 C、6欧姆  

6、切断机切钢筋时，钢筋较短时严禁用手扶，短于（   ）厘米时应使用钢管套夹具？ 

A、40cm  B、50cm   C60cm

7、施工现场使用的手持照明灯（行灯）的电压应采用（   ）伏以下的安全电压？ 

A、36V   B、12V    C、5V

8、高处作业时，脚手板的宽度不得小于多少厘米？（   ）

A、40cm  B、30cm   C、20cm 

9、脚手架上的钢筋应随使用随运送，码放钢筋时应注意（   ）。

A、不得集中堆放 B、不得分散堆放 C、不得分类堆放 

10、切断钢筋时，手与刀口的距离不得小于（   ）厘米。

A、30cm  B、20cm   C、15cm 

填空题（每题3分，计30分）

1、钢筋切断机的使用接送料的工作平台应和切刀下部             ，工作台的长度应根据待加工材料长度设置。 

2、钢筋加工机械未达到                时，严禁使用。

3、切料时，必须使用切刀的中小部位，紧握钢筋对准刃口迅速           。

4、不得剪切直径及强度超过                   的钢筋。

5、运转中的钢筋切断机严禁        清除切刀附近的钢筋和杂物。 

6、切短料时，手和切刀之间的距离应保持在       mm以上，如手握端小于40cm时，应采用               将钢筋短头压住或夹牢。

7、在调制块未固定、          的情况下不得送料。

8、钢筋加工机械在运行作业中严禁打开各部位的                    。

9、弯曲机的芯轴、挡铁轴和转盘应无裂纹和损伤，防护罩坚实可靠，经        确认正常后，方可操作。

10、钢筋弯曲机在工作中，严禁更换轴芯、销子、也不得进行变换角度       清扫和加油。

判断题（每题3分，计30分）

1、建设工程安全应坚持“安全第一、预防为主”的工作方针，贯彻落实国家法律、法规和各项规章制度。（    ）

2、钢筋断料、配料弯料等工作应在地面进行，不准在高空操作。（    ） 

3、钢筋头子应及时清理，成品、半成品堆放整齐，并要有标色。（    ）

4、当生产任务赶上同安全生产发生矛盾时，应服从施工进度。（    ）

5、未经安全三级教育及考试不合格的职工可以先上岗独立操作，但必须进行补考或补上安全三级教育课。（    ） 

6、机械运转中可以用手直接清除刀口附近的断头和杂物。（       ）

7、绑扎立柱和墙体钢筋时，为工程进度可以直接站在钢筋骨架上。（    ） 

8、作业中出现危险征兆时，作业人员应该暂停作业，撤至安全区域并立即向上级报告。

（    ）

9、未经安全三级教育及考试不合格的职工可以先上岗独立操作，但必须进行补考或补上安全三级教育课。（    ）

10、用电设备要做到“四个一”，即一机一闸和一漏一箱 （    ）

问答题（每题5分，计10分）

简述安全生产六大纪律。

2、建筑施工中的三不伤害是什么？

钢筋工安全教育培训试题答案
一、选择题：1-5AACAB 6-10AACAC

二、填空题：1、保持水平  2、正常运转   3、投入  4、机械铭牌额定 5、用手直接  

6、150 、 套管或夹具   7、防护罩未盖好  8、防护罩    9、空运转    10、调速

三、判断题：1-5√√√××6-10××√×√ 
四、问答题：1、答：第一、进入施工现场必须带好安全帽，系好安全带；并正确使用个人劳动防护用品。第二、2m以上的高处、悬空作业，无安全设施的，必须带好安全带，扣好安全钩。第三、高出作业时，不准往下或往上乱抛材料和工具等物件。第四、各种电动机械设备必须有可靠有效的安全接地和防雷装置，方能开动使用。第五、不懂电器和机械人员，严禁使用和玩弄机电设备。第六、吊装区域非操作人员严禁入内，吊装机械设备必须完好，把杆垂直下方不准站人。

2、三不伤害是我不伤害他人、我不被他人伤害、我不伤害自己

木工安全教育培训试题
姓名：                考试时间：               分数：            

选择题（每题3分，计30分）
1．现浇混凝土结构工程施工用的模板结构，（     ）是直接接触新浇筑混凝土的承力板。

A、面板        B、支撑结构           C、连接件

2．高层施工脚手架(高20m以上)在搭设过程中，必须以（     ）m为一段，根据实际情况，采取撑、挑、吊等分阶段将荷载卸到建筑物的技术措施。

A、13～15      B、15～18       C、18～20       D、20～25

3．剪力撑的接长采取搭接形式，搭接长度不小于 (     )，连接扣件不少于3只。

A、0.8m,  1只      B、1.0m,  2只       C、2.0m,  3只      D、2.5m,  4只

4．高度超过20m的脚手架不得使用（       ）材料进行拉结。

A、钢管        B、刚性         C、柔性         D、无所谓

5. 扣件式钢管脚手架立杆的接头除在顶层可采用搭接外，其余各接头必须采用对接扣件连接。两相邻立杆接头在高度方向错开的距离应不小于（    ）。

A、200mm         B、300mm         C、400mm          D、500mm

6．拆除悬臂结构混凝土模板时，强度必须达到设计强度的（     ）。

A、50%        B、75%              C、100%

7．垫板宜采用长度不少于（     ）跨，厚度不小于5cm的木板，也可采用槽钢，高层脚手架底座应准确放在定位位置上。

A、1           B、2            C、3            D、4

8．坡道及平台必须绑两道护身栏杆和（      ）mm高的挡脚板。

A、120         B、160          C、180          D、200

9．在施工程的电梯井、采光井、螺旋式楼梯口，除必须设金属可开启式安全防护门外，还应在井口内首层并每隔4层固定一道（     ）。无法搭设水平安全网的，必须逐层立挂密目安全网全封闭。

A、水平安全网     B、立面安全网     C、防护栏杆     D、挡脚板

10．模板支架立杆应竖直设置，2m高度的垂直允许偏差7mm，支架立杆根部的可调底座，伸出长度不得超过（     ）。

A、7mm        B、20mm        C、30mm       D、40mm

填空题（每题3分，计30分）

1．模板系统一定要按计算书上的间距安装，不经            审批不得随意改变。

2．施工现场“三违”是指违章指挥、            和              。

3．模板安装时一定要注意各个节点的连接牢固和拼缝的严密，特别是支撑与         的连接点，一旦出现连接不牢的问题后果将不堪设想。

4．脚手架地基的一般要求是具有              、平整夯实、可靠的排水措施，防止积水侵泡地基。

5．脚手架的外侧、斜道和平台，要绑1.2m高的防护栏杆和       cm高的挡脚板。

6．预留构件模版计算按                以立方米计算。

7．在拆模板之前应事先检查所使用的工具是否牢固、                       、工作时思想要集中防止钉子扎脚和从空中跌落。

8．拆下的脚手杆、脚手板、钢管、扣件、钢丝绳等材料。应向下传递或用绳吊下，禁止       。

9．现浇混凝土结构工程施工用的模板结构主要由模板、           和            三部分组成。

10．模板设计的原则有质量第一、            和                  。

判断题（每题3分，计30分）

1．建筑登高作业，必须经专业安全技术培训，考试合格，持特种作业操作证上岗作。（      ）

2．六级以上大风，不能进行模板安拆。（      ）

3．患有高血压、心脏病、癫痫病的人员，只要不是在发作的时候，就能从事登高架设作业。（      ）

4．承重钢丝绳与挑梁连接必须牢靠，并应有预防钢丝绳受剪的保护措施。（      ）

5．拆除大片架子时，可以不加临时围栏。（      ）

6．插口架安装后必须经过检查、验收，合格签字后，才能使用。（      ）

7．使用塔式起重机等起重机械提升或降落插口架，架子工可以站在架子上随架子升降。（      ）

8．各类建筑施工中必须按规定搭设安全网。安全网分为平支网和立挂网两种。安全网搭设要搭接严密、牢固、外观整齐,网内不得存留杂物。安全网绳不得损坏和腐朽。（      ）

9．模板工喝酒后只要不醉，就可以模板搭设。（      ）

10．风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气，应停止高处露天作业。风、雨、雪过后要进行检查，发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复，合格后方可使用。（      ）

问答题（每题5分，计10分）

1、常见的高处坠落事故形式有哪些？

答：

模板的拆除应遵循原则？

答：

木工安全教育培训试题答案
一、选择题：1-5BBBCD 6-10CBCAC

二、填空题：1、技术负责人  2、违章操作、违反劳动纪律  3、足够的承载力  4、机械铭牌额定 5、18  6、混凝土实体体积  7、扳手等工具必须用绳系挂身上  8、往下投扔    9、支撑系统、操作平台    10、安全可靠、经济合理
三、判断题：1-5√√×√×6-10√×√×√

四、问答题：1、答：（1） 洞口坠落（预留口、通道口、楼梯口、电梯口、阳台口坠落等）；（2） 脚手架上坠落；（3） 悬空高处作业坠落；（4） 石棉瓦等轻型局面坠落；（5） 拆除工程中发生的坠落；（6） 登高过程中坠落；（7） 梯子上作业坠落；（8） 屋面作业坠落；（9） 其它高处作业坠落（铁塔上、电杆上、设备上、构架上、树上、以及其它各种物体上坠落等）。

2、答：自上而下先拆侧向支撑后拆垂直支撑，先拆不承重结构后拆承重结构。

混凝土工安全教育培训试题
姓名：                考试时间：               分数：            

选择题（每题3分，计30分）
1、高空作业的高度是（  ）米以上，凡无安全防护设施的高空作业，必须系好安全带 

A、1      B、2       C、3   D、4 

2、在建工程的“三宝”是：（  ）、安全带、安全网，必须正确使用 

A、安全帽     B、绝缘手套     C、绝缘胶鞋    D、防护罩 

3、我国安全生产的方针是“安全第一，预防为主，___________” 

A、积极治理     B、主动治理      C、综合治理    D、全面治理 

4、浇灌高度（  ）米以上的作业应设操作平台，不得站在模板或支撑上操作。 

A、2     B、3    C、4     D、5 

5、用塔吊运送砼时，吊斗必须使用专用吊具，吊点不得少于（   ）个，吊环应固定可靠 

A. 4       B、5      C、6     D、7 

6、浇注混凝土作业人员不可以直接在（   ）上面踩踏、行走。

A、混凝土     B、钢筋    C、平台     D、过道

7、垂直运输混凝土时必须明确（    ）。

A、分工     B、人员    C、联系信号   D、混凝土到场时间 

8、浇筑混凝土作业时，模板仓内照明电压必须使用（    ）低压。

A、12     B、13    C、14     D、15 

9、向模板内灌注混凝土时，作业人员应协调配合，灌注人应听从（       ）指挥。

A、司机    B、洒水人员    C、布料人员  D、振捣人员 

10、安全带使用的原则是（     ）。   

A、高挂低用    B、平行挂    C、低挂高用  D、垂直挂

填空题（每题3分，计30分）

1、搅拌机的安装应平稳牢固；运转中，严禁用手或工具伸入      扒料、出料。

2、四口是指电梯井口、临边洞口、________、预留洞口。 

3、安全生产的“三不伤害”是：       、我不被他人伤害、我不伤害自己。 

4、离开特种作业岗位___个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核， 经确定合格后方可上岗作业。

5、施工中三不伤害是不伤害自己、             、不被他人伤害。 

6、插入时振捣器操作时,应做到                。

7、常见的安全标帜红、黄、蓝、绿分别表示为红色：       、黄色：     、蓝色：指令、绿色：提示。

8、插入式振捣器不适用于          的构件和薄的肋形楼板、屋面板等构件。 

9、对于现浇混凝土结构跨度大于8米称重构件，拆模时所须混凝土强度应达到      。  

10、高空作业严禁从上往下          任何物料、工具和施工垃圾。 

判断题（每题3分，计30分）

1、当知道是违章指挥时，应当先按照指挥者意愿完成工作后再与指挥者沟通（    ） 

2、泵管道应架设牢固，因泵管道故障堵塞，在疏通砼输送泵管道时，应疏散周围人员（    ）。 

3、使用混凝土泵运输送混凝土时，应由2名以上人员牵引布料管。向模内灌注混凝土时，作业人员应协调配合，灌注人应听从振捣人员指挥（    ）。 

4、砼振捣器使用前必须经工人自己检验确认合格后方可使用。砼振捣器使用前，操作者必须穿绝缘鞋，戴绝缘手套。（    ）。

5、楼梯混凝土强度达到 70%时，方可拆除楼梯脚板模板。（    ）

6、浇注墙板时，应按一定方向，分层顺序浇注，分层厚度以40-50 厘米为宜。（    ） 

7、用塔吊吊运混凝土时，吊斗必须焊有吊环，吊点不得少 于2个。（    ）

8、六级以上强风和大雨、大雾天气，应停止露天高处起重吊装和打桩作业。（    ）

9、浇注混凝土时，沟槽深度大于3米时，应设混凝土溜槽 （    ）

10、浇灌高度3米以上的墙壁、柱、梁、板混凝土应设操作平台，不得站在模板或支撑上操作。（    ）

问答题（每题5分，计10分）

1、施工作业人员入场前应接受那些教育？  

答： 
2、建筑“五大伤害”是什么？

答：

混凝土工安全教育培训试题答案
一、选择题：1-5 BACAA  6-10BCADA

二、填空题：1、搅拌桶内  2、电梯井口  3、我不伤害他人    4、6    5、不伤害他人  

6、快插慢拔  7、禁止、警示  8、断面大   9、100%   10、抛掷
三、判断题：1-5×√√×√   6-10√×√××

四、问答题：1、答：答施工作业人员进场前必须经过项目部、施工队、班组三级安全教育培训，考试合格后方可上岗作业。

2、答：高处坠落、触电、物体打击、机械伤害 坍塌。
起重工安全教育培训试题
姓名：                考试时间：               分数：            

填空题（每题3分，计30分）
1、滑动摩擦系数是随着相对运动        和             上的压力的变化而变化的。

2、物体的重量是物体          的合力,等于物体的体积与该物体比重的乘积。

3、移动式起重机,在起重吊装时需要试吊,试吊高度一般为         ,试吊时间控制在10min左右。

4、使用人字梯时,下部必须挂牢,其张开夹角一般为             度。

5、在垂直吊装的场合，起升机构最大载荷等于静荷载、___________、震动荷载三者之和。

6、
地锚拉绳与地面的水平夹角在30°左右,否则会使地锚承受过大的             ,而影响正常使用。

7、
油压千斤顶禁止作              。

8、幅度是起重机的旋转中心与取物装置______________的距离。

9、动滑车可分为省时和        两种。

10、用板吊法吊装过程中,最大的板耗力发生在板吊的_____________。

选择题（每题3分，计30分）

1、
求两力的合力可用力的平行四边形或三角形法则。(     )

2、
合力等于分力的矢量和,因此合力一定比分力大。   (     )

3、
多层作业时,操作者的位置应相互错开。          (     )

4、
除特点吊装外,不得使用横销无螺纹的卸扣。     (    )

5、
作用力与反作用力是一对平衡力,且作用在同一物体上。(     )

6、
麻绳用于手动起重机时,卷筒或滑轮的直径应小于麻绳直径的10倍。(    )

7、
起重机的起升、变幅机机构不得使用编结接长的钢丝绳。(   )

8、
钢丝绳发生麻心挤出的应报废,而钢丝绳出现2~3根断丝的也应报废。(    )

9、
滑轮直径与钢丝绳直径之比一般不得小于9倍。(    )

10、在受力方向变化比较大的地方或高空作业中,应用吊钩型滑车。(     )

判断题（每题3分，计30分）

1、
滑车组的计算公式中的工作绳数n是表示（         ）

A、使用的钢丝绳根数         B、滑车组中定滑轮上的绳数

C、滑车组中动滑轮上的绳数   D、滑车组中定滑轮和动滑轮上的绳数之和。

2、
起重作业中计算荷载时，经常要用动载荷系数，其目的是为了（      ）

A、增加安全性  B、补偿惯性力  C、克服摩擦力 D、克服冲击载荷

3、
在起重及运输作业中，可使用的材料，一般都是（       ）材料。

A、刚性         B、塑性        C、脆性       D、韧性

4、
当杆件受大小相等、方向相反、作用线相距很近的一对横向力作用时，杆件上两力之间的部分沿外力方向发生相对错位，杆件的这种变形称为（       ）变形。

A、弯曲           B、扭转        C、剪切       D、压缩

5、
材料力学的首要任务，就是研究构件的强度、刚度和（       ）问题。

A、稳定性          B、变形        C、承载力     D、破坏性

6、
设备安装中依靠建筑物定位、放线的重要依据是建筑图上的（       ）。

A、基准线          B、轴线        C、中心线      D、对称线

7、
当一个物件受到两个以上的力共同作用时，可用（       ）代替上述力，这个力叫做原有各力的合力。

A、总力           B、分力         C、等效力      D、大的力

8、
起重的基本操作方法主要有：撬、顶与落、转、拔、提和（        ）等7种。

A、水平运输与扳    B、滑与滚和扳   C、滑与扳   D、滚与扳

9、
麻绳一般用于（        ）kg以内的重物的绑扎与吊装。

A、500             B、600           C、800     D、1000

10、平衡梁（又称铁扁担），可以负担（        ）力。

A、垂直分力      B、轴向拉力        C、侧向分力  D、水平拉力

简答题（每题5分，计10分）

1、钢丝绳报废标准是什么？

  答： 

2、简述“十不吊”内容。

答：

起重工安全教育培训试题答案

一、填空题：1、速度  单位面积  2、重力  3、200mm   4、45-60  5、惯性荷载  

6、竖向拉力  7、永久支撑  8、铅垂线之间 9、省力 10、开始时刻

二、判断题：1-5√×√√×   6-10×√×√×

三、选择题：1-5 CBBCA   6-10 BCBAD

四、简答题：1、答：1）外表面钢丝磨损、断系数；2）表面腐蚀、麻面、锈蚀；3）钢丝绳一股折断；4）扭结、折弯处塑性变形；5）绳芯增大或脱出；6）受电弧及高温酌伤。
2、答：（1） 信号指挥不明不准吊；（2）斜牵斜挂不准吊；（3）吊物重量不明或超负荷不准吊；（4）散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊；（5）吊物上有人不准吊；（6）埋在地下物不准吊；（7）安全装置失灵或带病不准吊；（8）现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊；（9）棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊；（10）六级以上强风不准吊。

起重信号工、司索工安全教育培训试题
姓名：                考试时间：               分数：            

填空题（每题3分，计30分）
1、塔式起重机按结构型式可分为固定式塔式起重机、移动式塔式起重机、         塔式起重机。

2、塔式起重机主参数包括幅度、起重量、                、              。

3、塔机一般设置有起升机构、变幅机构、      机构和         机构。这四个机构是塔式起重机最基本的工作机构。

4、塔式起重机的基本结构是由金属结构、            和          部分组成。

5、额定起重量是指塔式起重机所允许吊起的        和可分吊具质量的总和。

6、塔式起重机的起重量是随        变化的关系称起重量曲线。

7、杆件的基本变形有拉伸、        、剪切、       、扭转五种。

8、塔式起重机的的整机稳定性是指塔式起重机抵抗由吊重载荷、          、        、坡度等倾翻因素的影响，能保持不倾翻的能力。

9、塔式起重机日常维护保养应贯彻的“十字”作业法是调整、        、      、清洗、防腐。

10、塔式起重机的额定起升载荷的性能试验按以下两种工况进行：                                 、在相当于最大起重量的幅度下起吊最大起重量。

判断题（每题3分，计30分）
1、塔式起重机工作幅度比汽车起重机大。（     ）

2、内爬式塔机塔身短，不适宜高层建筑用。（     ）

3、起重力矩是衡量塔机起重能力的主要参数。（     ）

4、塔机不能使用限制器和限位装置来代替操作机构。（    ）

5、塔式起重机可以带载行走。（     ）

6、最大起重量是衡量塔机起重能力的主要参数。（     ）

7、内爬式塔机塔身比附着式塔机塔身长。（     ）

8、为防止塔机斜吊常用起重力矩限制器。（    ）

9、同一组安装人员，安装与上次同一型号塔机，不必编写安装方案，就可以进行安装工作。（     ）

10、塔式起重机的拆卸程序是安装的逆过程。（     ）
选择题（每题3分，计30分）
1、重型自升塔机的平衡臂常采用（    ）结构

A、矩形断面  B、正三角形断面   C、三角断面格桁   D、矩形断面格桁

2、（    ）的作用是保护起吊物品重量不超过塔机的允许的最大起重量。

A、力矩限制器   B、起重量限制器    C、起升高度限制器   D、幅度限位器

3、塔机附着于建筑物用的拉结系统称为（    ）。

A、锚固环   B、锚固装置   C、附着杆    D、附着支座

4、塔式起重机工作时，风速应低于(      )级。

A.4     B.5      C.6     D.7

5、风力在(       )级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A.4    B.5    C.6    D.7

6、附着装置以上的塔身自由高度一般不得超过(      )。

A.40m    B.35m    C.30m    D.25m

7、塔机的任何部位与输电线路的水平距离不得小于(       )。

A.4m    B.3m    C.2m    D.1m

8、超过(       )高的塔机，必须在起重机的最高部位(臂架、塔帽或人字架顶端)安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

A.20m    B.30m    C.40m    D.50m

9、起升钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少保留(       )圈。

A.1    B.2    C.3    D.5

10、出现(       )的情况，吊钩应报废。

A.挂绳处断面磨损量超过原高的20%   B.挂绳处断面磨损量超过原高的15%

C.挂绳处断面磨损量超过原高的10%   D.挂绳处断面磨损量超过原高的5%

简答题（每题5分，计10分）
1、什么是起重吊装“十不吊”?

答：

2、建筑业的“五大伤害”是什么? 
起重信号工、司索工安全教育培训试题答案
一、填空题：1、自升式  2、起重力矩 、 起重高度  3、回转 、行走  

4、工作机构 、电器机构  5、重物  6、变幅  7、压缩 、弯曲8、风载荷、动载荷 

9、紧固、润滑 10、在最大幅度下起吊相应的额定起重量
二、判断题：1-5××√√√   6-10×××√√

三、选择题：1-5 CBBCA   6-10 ACBCC

四、简答题：1、答：（1） 信号指挥不明不准吊；（2）斜牵斜挂不准吊；（3）吊物重量不明或超负荷不准吊；（4）散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊；（5）吊物上有人不准吊；（6）埋在地下物不准吊；（7）安全装置失灵或带病不准吊；（8）现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊；（9）棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊；（10）六级以上强风不准吊。

2、答：高空坠落、触电、物体打击、坍塌、机械伤害。

泥工安全教育培训试题
姓名：                考试时间：               分数：            

填空题（每题3分，计30分）
1、安全教育的目的是为了增强              知识，提高           和应急处理能力；

2、新工人进场必须进行公司、        、班组三级安全教育，           后方可上岗；

3、在建工程的“三宝”是：安全帽、          、            ，必须正确使用；

4、“四口”是：    、楼梯口、     、预留洞口，必须做好      措施；

5、“五临边”是施工现场内无围护设施或围护设施高度低于0.8米的楼层周边、        、平台或阳台边、         和沟、坑、槽、深基础周边等危及人身安全的边沿的简称。
6、进入施工现场必须戴好安全帽，     ；正确使用         用品；

7、高空作业的高度是             ，凡无安全防护设施的高空作业，必须       ；

8、非         严禁安装电路设施；设备配电实行一机一箱、一漏一闸的原则；

9、严禁     上岗、在易燃易爆区域严禁吸烟或动火作业，动用明火作业          ；

10、上岗时不要放弃使用劳动保护用品，有权          和强令冒险作业的指令。

判断题（每题3分，计30分）

1、在坠落高度基准面2米及以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高空作业。   （     ） 

2、施工现场的防护设施如防碍施工的，可以拆除。（     ） 

3、戴安全帽可以不系安全带。（     ） 

4、脚手架的连墙拉结点在外粉刷时应全部拆除。（     ） 

5、在施工现场中，应照顾年老体弱的或妇女同志，让他们开卷扬机。（     ） 

6、施工人员应服从管理人员的一切指挥。（     ） 

7、工人可直接站在石棉瓦屋顶上干活，要特别注意小心。（     ） 

8、安全重要，但生产第一。（     ） 

9、在找不到电工的情况下，非电工人员应自己接线，以保证正常生产。（     ） 

10、严禁赤脚、穿拖鞋进入施工现场，严禁酒后上班。（     ） 

选择题（每题3分，计30分）
1、砍砖时应面向（     ）打，注意碎砖跳出伤人。

A、外     B、内     C、下

2、砌砖基础时，堆放砖块材料应离开坑边（     ）米以上。

A、1      B、2       C、3

3、浇捣砼时，使用震动棒时应穿胶鞋，湿手不得接触（    ），电源线不得破皮漏电。

A、开关   B、电器   C、建筑物

4、定期安全检查是为了及时消除（    ）、严禁违章作业。

A、违章指挥   B、事故隐患    C、不合格材料 

5、室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固，脚手板跨度不得大于（    ）米。

A.2   B. 3    C. 4   D. 5
6、沙的质量要求颗粒坚硬洁净，含泥量不超过（    ）。

A.1%    B.2%      C.3%

7、窗台抹灰的操作工艺顺序是（    ）。

A.立面、侧面、平面、底面      B.立面、平面、底面、侧面  

C.侧面、立面、平面 、底面     D.平面、底面、立面、侧面

8、在阴暗潮湿处进行作业时，安全照明电压要求在（    ）。

A.36伏以下  B.220伏   C.380伏  D.100

9、抹灰层由底层、中层、面层组成，中层的作用是（    ）。

A．粘结     B．找平    C．装饰   D．粘结和找平

10、地面防水砂浆施工时，当采用防水粉时，其掺人量为水重的3~5%，防水砂浆要随用随拌，时间不得超过(    )。

   A、20min   B、45min   C、60min   D、90min

简答题（每题5分，计10分）
1、什么是事故处理的“四不放过”原则？ 

答：

2、什么是个人防护用品？ 

答： 

泥工安全教育培训试题答案
一、填空题：1、安全防护  事故预防 2、项目部 考试合格 3、安全带  安全网 4、通道口 电梯井口安全防护  5、楼梯侧边 屋面周边 6、扣好帽带 个人劳动防护  7、2（含2米） 系好安全带  8、专业电工 9、酒后、要先审批后动火 10、阻止违章作业 

二、判断题：1-5√××××   6-10××××√

三、选择题：1-5 BAABA   6-10 CBABB

四、简答题：1、答：（1、事故原因不清楚不放过；2、事故责任人和职工受不到教育部放过 3、事故隐患不整改不放过；4、事故责任人不受到处理不放过 

2、答：个人防护用品是保护职工安全与健康方面的要求措施，如安全帽，防护眼镜，防毒面具，防护服，防护鞋，安全带，防护手套

油漆工安全教育培训试题
姓名：                考试时间：               分数：            

填空题（每题3分，计30分）
1、各类油漆和其他易燃、有毒材料，应存放在            内，不得与其他材料混放。

2、挥发性油料应装入             内，妥善保管。

3、油漆涂料库房应               ，不准住人，并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志，库房与其他物应保持一定的安全距离。

4、使用煤油、汽油、松香水、香蕉水等易燃物调配时，应佩带好           ，严禁吸烟。

5、外墙外窗悬空高空作业时，应戴好安全帽，系好安全带。安全带应      。

6、夜间作业时，照明灯具应采用      灯具。

7、沾染油漆或稀释剂类的棉纱、破布等物，应集中存放在           内，待不能使用时集中销毁或用碱性溶液洗净以备再用。

8、喷涂对人体有害的油漆时，应戴            。如对眼睛有害，则须戴上封闭式眼镜。 

9、刷坡度大于25度的铁皮屋面时，应设置活动跳板防护栏杆和      。

10、喷涂硝基漆和其他          溶剂的添作料时，不准使用明火或吸烟。

判断题（每题3分，计30分）
1、刷坡度大于25度的铁皮层面时，应设置活动跳板防护栏杆和安全网。（   ）

2、在涂刷红丹防锈漆和含铅颜料的油漆时，要戴好口罩或防毒面具。（   ）

3、有钢丝刷、板锉、气动或电动工具削除铁锈或铁鳞时，须戴好防护目镜。（  ）

4、刷涂耐酸、耐腐蚀的过氧乙烯涂料时，没必要带口罩，出去透风就可以。（  ）

5、涂刷大面积声地时，室内照明或电气设备必须按防爆等级规定安装。 （  ）

6、喷涂时如发现喷的不均匀，可以对着喷嘴察看，发现问题立即修理。（   ）

7、喷涂硝基漆和其他易挥发易燃性的涂料时，不准使用明火或吸烟。 （   ）

8、为避免静电聚集，喷漆室或罐体应设有接地保护装置。（   ）

9、使用喷浆机，手上沾有浆水时，不准开关电闸，以防触电。（  ）

10、使用天然漆时，禁止已沾漆的手触摸身体的其他部位。中毒后要用香樟木块泡开水冲洗患部，也可用韭菜在患部搓揉，或去医院治疗。（   ）

选择题（每题3分，计30分）
1、油漆窗子时，严禁站在或骑在窗栏上操作，以防栏断人落。刷封沿板或水落管时，应利用建筑脚手架或（    ）进行。 

A、专用脚手架  B、窗台栏杆   C、女儿墙    D、挑檐板 

2、夜间作业时，照明灯具应采用（   ）灯具。 

A、高压   B、低压    C、照明    D、防爆 

3、在室内或容器内喷涂，必须保持良好的通风（一般应尽量在露天进行）。作业区周围严禁有炎种或明火作业，电气设备安装必须按（  ）规定进行。

A、防爆等级  B、照明    C、防火    D、法律 

4、使用喷灯加油不得（  ），打气不应过足，使用的时间不宜过长，点火时火嘴不准对人。

A、适当    B、过少    C、过满    D、无所谓 

5、大面积喷涂时，电气设备安装必须按（  ）规定进行。

A、防爆等级  B、照明   C、防火    D、法律 

6、高处作业应正确佩戴安全防护用品，安全带须（  ） 

A、低挂高用   B、高挂低用  C、缠在腰上   D、放在地上 

7、各类油漆和其他易燃、有毒材料，应存放在（ ）内，不得与其他材料混放。 

A、木工房  B、宿舍  C、在建工程    D、专用库房 

8、喷涂对人体有害的油漆添作料时，应戴（ ）。如对眼睛有害，则须戴上封闭式眼镜。 

A、防毒口罩  B、绝缘手套    C、安全帽    D、绝缘鞋 

9、为避免静电，喷漆室或罐体应设有（  ）装置。 

A、接地保护   B、避雷    C、变压器    D、稳压器 

10、涂刷作业时，如感觉（ ）或心悸时，应立即停止作业到户外呼吸新鲜空气。如仍感不适，应去医院医治。 

A、头痛    B、恶心    C、心闷   D、以上全部

简答题（每题5分，计10分）
1、油漆工使用“人字梯”时应注意哪些问题？

答： 

2、如何防止手工刷漆出现刷纹？
答：

油漆工安全教育培训试题答案
一、填空题：1、专用库房；2、密闭容器；3、通风良好；4、防护用品；5、高挂低用；

6、防爆；7、金属箱；8、防毒口罩；9、安全网；10、易挥发易燃性
二、判断题：1-5：√√√×√；6-10：×√√√√
三、选择题：1-5 ADACA  6-10 BDAAD

四、简答题：1、答：（1）梯脚底部应坚实，不得垫高使用。（2）顶端捆扎牢固或设专人扶梯。（3）各类直立梯的底脚要有防滑措施。（4）立梯工作角度应以70度~80度为宜，踏步以30cm为宜，不得缺档。
2、答：⑴适当在油漆中加入稀释剂⑵调整油漆的稠度；⑶开油的面积不要太大；⑷选用毛刷要合适，不得过软；⑸吸收性强的底层上刷一道底油；⑹施工温度一般在10℃以上，选用挥发慢的溶剂或稀释剂。

水电安装工安全教育培训试题
姓名：                考试时间：               分数：            

填空题（每题3分，计30分）
1、遇大雾、大雨和            时，禁止高处作业。

2、高处作业时不准往下或往上乱抛      和工具等杂物。

3、高处作业是指凡在坠落基准面      以上，可能坠落的高处进行作业。高空作业必须佩戴安全帽，穿防滑鞋系好           。
4、穿线管用的废钢丝必须            ，以免让楼层施工人员摔伤。

5、建设工程安全应坚持“                 ”的工作方针，贯彻落实国家法律、法规和各项规章制度。 

6、当生产任务赶上同安全生产发生矛盾时，应服从            。 

7、操作机电设备，严禁戴手套，要扎紧袖口，机械运转中不得进行               。 

8、电焊机一次线长度应小于    m。

9、对刚进企业的新工人应接受公司、项目部、          的三级安全教育。

10、使用手持移动电动工具必须设有漏电保护开关，电源线必须       ，严禁乱抛乱拉。 

判断题（每题3分，计30分）
1、电工和用电人员必须经过教育培训后持证上岗。（    ）

2、对施工工艺的了解是对安全员能力的基本要求。（    ）          

3、目前我公司工人三级安全教育中，项目部级教育人是班组长。（    ）

4、操作者签订安全、文明施工协议和接受过安全教育，若操作者违章发生工伤，项目部和公司没有赔偿的法律责任。（    ）

5、由于装饰施工的安全、环保事故、事件发生的概率很低，可以不制定项目应急预案和进行应急的准备。（    ）   

6、项目部安全管理由安全员负责，因此项目安全管理状况没有必要向项目经理汇报。（   ）

7、安全教育只对特殊作业人员进行就可以了。（   ）

8、常在施工现场看到木工锯床使用漏电保护器作为启动开关，应予以推广。（   ）

9、列入公司重危险源并且在项目中存在的应列入项目的重大风险进行控制。（   ）

10、二级“动火证”由动火作业者提出，项目的安全员审批后可以动火作业。（    ）

选择题（每题3分，计30分）
1、下列不属于“三不伤害”的是（     ）

A.不伤害工人  B.不伤害自己 C.不伤害他人   D.不被别人伤害 

2、对施工现场临时电工的人员条件是(     )。

A.有安装电工资格；B.有低压维修电工资格；C.有电焊工作业资格；D.有安全员资格

3、施工现场应遵守的《施工现场临时用电安全技术规范》的有效版本是(     )。

A.JGJ46-88；  B.JGJ46-2000；   C.JGJ46-2005；  D.JGJ46-2012； 

4、劳保及防护用品配备的对象是(     )。 

  A.电焊工；  B.油漆工；    C.木工；  D.需用防护的操作人员；

5、高空作业是指离地(     )的作业。

A.1.5米以上；   B.1.8以上米；  C.2.0以上米；   D.高过人身高； 

6、工地发生伤亡事故时，应（     ）。

A. 立即有组织地抢救伤员   B.立即抢救伤员并向上级报告

C. 有组织地抢救伤员，保护事故现场，及时向上级和有关部门报告事故

7、电箱起火可以使用(     )进行灭火。

A.泡沫灭火器；   B.干粉灭火器；     C.水；    D.湿棉胎； 

8、楼梯和通道照明用电要求使用的电压是(     )伏。

 A.36；     B.24；    C.48；    D.220； 

9、建筑电气安装工程中，保护线（PE线）其颜色规定为（     ）

A 黄色  B 绿色     C 淡黄色   D 黄绿相间 

10、开关箱距离电焊机的距离不得大于（     ）米。 

A 10    B 5     C 3    D 20

简答题（每题5分，计10分）
作业人员作业之前应该检查什么：

答：

2、施工中“三不伤害”是什么？

答：

水电安装工安全教育培训试题答案

一、填空题：1、六级大风   2、材料   3、 2  安全带   4、及时清除  

5、安全第一、预防为主   6、安全生产   7、维修保养  8、  5   9、班组  10、架空
二、判断题：1-5√××××   6-10×××√×

三、选择题：1-5 ABDDC   6-10 CBADC

四、简答题：1、答：应该检查工具、设备、现场环境等是否存在不安全因素，是否正确穿戴个人安全防护用品。

2、答：我不伤害自己、我 不伤害他人、我不被他人伤害。

营业线施工安全教育培训试题
姓名：                考试时间：               分数：            

填空题（每题4分，计40分）
1、入场前必须经过公司、          、班组三级安全教育。

2、进行拆、搭金属构架作业时，人及物体与一般带电设备应保持不少于     的安全距离。

3、所有上线人员必须是经过         并         合格，方能持证上岗。

4、营业线施工进入现场必须穿        、穿防滑鞋、戴安全帽。

5、营业线施工必须把确保           放在首位，坚持“安全第一、预防为主 、综合治理”的方针。

6、封锁施工时，施工单位在车站行车室设驻站联络员，施工地点设            ，驻站联络员和现场防护员应由经过考试合格的人员担当。

7、劳务工必须由具有                   带领，不准劳务工单独上道作业。

8、横跨线路时，加强瞭望牢记“         、       、        ”的原则，横跨铁路时严禁各种金属物体与钢轨连接造成短路，出现红光带影响行车。
9、夜间施工进入施工现场的人员必须穿着         的服装。
10、在营业线上施工，必须做到“        、       、         ”，严禁机械、料具侵限影响行车。
判断题（每题4分，计40分）
1、营业线施工未经过安全培训的人员可以上道作业。（      ）

2、无计划、无防护、无驻站、现场无负责人不可以上线施工。（      ）

3、严格执行架子队标准化作业，架子队定员编制，认真落实人员配置基本要求，在施工中坚决执行“行车不施工、施工不行车”的原则。（      ）

4、严禁无报检、报验材料设备送入工地，严格抓好质量安全工作，禁止返工浪费造成经济损失。（      ）

5、劳务工不能担任营业线施工的爆破工、施工安全防护员等工作。（      ）

6、靠近线路堆放材料、机具等，不得侵入建筑接近限界。（      ）

7、挖掘机、装载机、推土机等大型工程机械在铁路安全保护区内进行有碍行车安全的施工时，只要取得操作证就可以施工。

8、严禁作业人员跳车、钻车、扒车和由车底下、车钩上传递工具材料，休息时不准坐在钢轨、轨枕头及道床边坡上。绕行停留车辆时其距离应不小于5米，并注意车辆动态和邻线上开来的列车。

9、挖坑作业时每个基坑不少于2人，坑内作业时坑上必须有人防护，当发现来车时坑内人员必须上到安全地点等避，列车通过时坑内方可作业。
10、工务、电务、供电等设备管理单位在光电缆沟开挖前指明光电缆敷设位置，应做好明显的防护表示并采用十字开挖法确认光电缆具体位置。
简答题（每题10分，计20分）
1、什么是邻近营业线施工？营业线设备安全限界范围指的是什么？

答：

请简述营业线上施工八不准制度。

答：

营业线施工安全教育培训试题答案
一、填空题：1、项目部  2、 2   3、安全教育  考试  4、防护服  5、行车安全  

6、现场防护员  7、带班资质的正式工  8、一站  二看  三通过  9、反光  

10、工完 料净 场地清
二、判断题：1-5×√√×√   6-10√×√√√

三、简答题：1、答：邻近营业线施工是指在营业线两侧一定范围内，新建铁路工程、既有线改造工程及地方工程等影响或可能影响铁路营业线设备稳定、使用和行车安全的施工作业。

电气化铁路接触网支柱外侧2米（接触网支柱外侧附加悬挂外2米，有下锚拉线地段时在下锚拉线外2米）、非电气化铁路信号机立柱外侧1米范围称为营业线设备安全限界。

2、答：1．未取得我局《营业线施工许可证》的局外施工单位不准在我局营业线上施工； 2．未签订施工安全协议书的施工项目，不准施工； 3．不登记要点不准施工； 4．领导不到位不准施工； 5．（实施监理制度的项目）监理人员不到位不准施工；6．配合单位人员不到位不准施工； 7．没有制定安全措施和防范预案不准施工； 8．不准擅自变更施工地点、扩大影响范围和增加项目。

