
三级教育试卷

姓名      性别    工种      身份证号                

工地名称：                      成绩         
一、填空（60分）      

安全生产方针是                     ，                   。

劳动者在劳动过程中，必须严格遵守              对用人单位管理人员            有权拒绝执行。对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出         ，         ，和         。

用人单位强令劳动者违章冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果的，对责任人依法               。

参加施工的所有人员都要要熟知和遵守施工安全              和本岗位                    。

操作前必须进行岗位安全检查，下班时应               ，                ，                。

工作时间内应遵守劳动纪律、            、            、            、严禁酒后上岗，不准带小孩进入            。

施工现场的所有安全设施，安全警标等，不得擅自           由施工要求确须移动时，必须填报安全              ，经工地管理负责人            后才能移动，完工后，必须立即            ，并                。

要支持和尊重                   履行职责，接受对                的劝阻，并立即加以纠正。

土方工程挖掘应该            施工，禁止采用           的操作方法，并且应该做好           。挖出泥土的堆放，距离坑边最小     米，高度不能超过    米，根据土壤性质，湿度和挖掘深度应设置          或          。拆除固壁支架的时候，应该按照          顺序，            逐步拆除。

对患有          、          、          、          、          、以及经医生鉴定患有                 的人员，不得从事高处作业。作业时衣着要        应穿               。禁止          、          、          、          和           ，必须戴好          并扣好          。
在          、          、          、          “四口”处或框架结构等施工时必须有                 和              。深沟夜间应设               。无外架施工工程临时应设                    或张挂             。

施工用电必须由            来从事作业，不经            不能随便接            动用                ，所有电气设备等安装、维护和拆除，必须由            来完成。
所有机电设备应          严禁            ，并应专用             的线路要重复接地，重复性接地电阻不超过     欧，工作接地电阻不超过     欧。

现场照明室外灯具距地面高度大于     米，室内灯具大于     米，并不得任意挪动充作            使用。用电闸刀要有闸刀箱并符合“          、          、          、          和          ”的要求，不准撬砸             。

设备在操作前要检查机械各项部件和安全装置，并进行            确认完好后可              。

认真实行              、              、              、等三宝规则，并明确各自的责任。

拆除脚手架顺序应            、            拆下材料应向下          或           ，严禁           。井架、龙门架拆除必须先            才能拆除               ，临时缆风绳距井架的距离不得大于           米。

仓库内的灯具不得使用        W以上的灯泡,工具房,工棚不得使用       W的仓库内的灯具不得使用        W以上的灯泡,工具房,工棚不得使用       W的灯泡,发生火警要及时组织灭火,同时挂         电话报警。

工伤事故发生后的报告顺序                            ，                           必须及时                           。

安全三宝                   ，发生触电要迅速切断       或用     等绝缘物使触电者脱离电源、进行          、抢救人员双手按压在胸部，上下反复按压，按压速度为每分钟        次。

二、名词解释（20分）

1、《劳动法》第三条内容是什么？

2、高处作业？

3、三相五线制？

4、四不放过原则？

三、问答题（20分）

三级教育的主要目的是什么？

安全三级教育试卷

姓名         性别    工种        身份证号                

工地名称：             成绩         
1.安全生产方针是  安全第一   ，  预防为主   。

2.劳动者在劳动过程中，必须严格遵守  安全操作规程    对用人单位管理人员  违章指挥、冒险作业  有权拒绝执行。对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出 

批评    ，  检举    ，和  控告   。

3.用人单位强令劳动者违章冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果的，对责任人依法  追究刑事责任  

4.参加施工的所有人员都要要熟知和遵守施工安全  规章、规定   和本岗位 安全技术操作规程  。

5.操作前必须进行岗位安全检查，下班时应  收好工具  ，  清理好工作现场 ，  清扫不安全因素 。

6.工作时间内应遵守劳动纪律、 精力集中 、 听从指挥 、 不要戏闹 、严禁酒后上岗，不准带小孩进入 施工现场 。

7.施工现场的所有安全设施，安全警标等，不得擅自 拆除或移动  由施工要求确须移动时，必须填报安全 设施变更记录，经工地管理负责人 批准 后才能移动，完工后，必须立即   复原  ，并 请批准人验收 。

8.要支持和尊重 安全检查人员 履行职责，接受对 违章作业 的劝阻，并立即加以纠正。

9.土方工程挖掘应该 从上而下 施工，禁止采用 挖空底角 的操作方法，并且应该做好 排水措施 。挖出泥土的堆放，距离坑边最小 0.8 米，高度不能超过 1.5 米，根据土壤性质，湿度和挖掘深度应设置 安全边坡 或 固壁支架 。拆除固壁支架的时候，应该按照 回填 顺序， 从上而下 逐步拆除。

10.对患有精神病 、 高血压 、 严重贫血 、 心脏病、 癫痫、以及经医生鉴定患有 不宜从事高空作业  的人员，不得从事高处作业。作业时衣着要 灵便 应穿 软底防滑鞋 。禁止 赤脚  、 穿拖鞋 、 硬底鞋 、  凉鞋 和 高跟鞋  ，必须戴好 安全帽 并扣好 帽带 。

11.在预留洞口 、通道口、电梯井口、楼梯口“四口”处或框架结构等施工时必须有 安全防护措施   和 警标 。深沟夜间应设 红灯示警 。无外架施工工程临时应设 防护栏杆 或张挂 安全网 。

12.施工用电必须由 专业电工 来从事作业，不经 专业培训 不能随便接 电线 动用 电气设备 ，所有电气设备等安装、维护和拆除，必须由    专业电工 来完成。

13.所有机电设备应 单设开关 严禁 一闸多用 ，并应专用 保护接零 的线路要重复接地，重复性接地电阻不超过10     欧，工作接地电阻不超过 9  欧。

14.现场照明室外灯具距地面高度大于 3 米，室内灯具大于 2.4 米，并不得任意挪动充作 行灯使用。用电闸刀要有闸刀箱并符合“ 防水 、防潮 、 有锁 、 有警标 和 箱内无杂物”的要求，不准撬砸 电闸刀箱 。

15.设备在操作前要检查机械各项部件和安全装置，并进行 试运行 确认完好后可 正式操作 。

16.认真实行 安全帽 、  安全网   、 安全带  、等三宝规则，并明确各自的责任。

17.拆除脚手架顺序应 由上而下  、 一步一清  拆下材料应向下 传递  或 用绳吊下 ，严禁 往下投掷 。井架、龙门架拆除必须先 栓好临时缆风绳 才能拆除 固定缆风绳，临时缆风绳距井架的距离不得大于 6 米。

18.仓库内的灯具不得使用 60 W以上的灯泡,工具房,工棚不得使用 100 W的灯泡,发生火警要及时组织灭火,同时挂       119  电话报警。

19.工伤事故发生后的报告顺序 负伤人员或发现人员报告班组长 ， 班组长向上级领导报告，必须及时 报告公司安全部门领导 。

20安全三宝  安全帽、安全网、安全带，发生触电要迅速切断 电源 或用 木棍 等绝缘物使触电者脱离电源、进行 人工呼吸 、抢救人员双手按压在胸部，上下反复按压，按压速度为每分钟 30～40 次。

二、1.《劳动法》第三条内容是什么？

劳动者享有平等就业的权利和选择就业的权利，取得报酬的权利，接受职能培训的权利，休息、休假的权利，获得劳动安全卫生的权利，享受社会保险和福利的权利，申请劳动争议处理的权利以及法律的其他权利。

2、高处作业？

凡在坠落高度基准面2m（含2m）高处进行作业，均称为高处作业。

3、三相五线制？

三根相线，一根接地保护零线，一根工作零线，称为三相五线制。

4、四不放过原则？

事故不查清不放过，事故责任人何群众没受到教育不放过，没有防范措施不放过，对事故有关领导和责任人不查处不放过。

三、三级教育的主要目的是什么？

通过教育使工作者掌握党、国家关于安全作业政策法规、土方工程、高处作业、安全用电、设备安全、拆除工程、现场防火、事故报告等一般知识。 


