
更多资料关注公众号：论安-安全智库

	三类人员考核知识点

	编号
	分类
	题型
	知识点
	

	1
	A
	判
	生产经营单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。
	

	2
	A
	判、单
	主要负责人对本单位的安全生产工作负有下列职责：1、建立、健全本单位安全生产责任制；2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3、保证本单位安全生产投入的有效实施 ；4、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；5、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 ；6、及时、如实报告生产安全事故。
	

	3
	ABC
	判、单
	生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
	

	4
	ABC
	判、单
	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。【未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业】。 
	

	5
	AB
	多
	生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全生产设施，必须与【主体工程】同时设计、同时施工、同时投产使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。     
	

	6
	C
	
	生产经营单位【应当】在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志,【安全警示标志】。
	

	7
	BC
	判、单
	国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行【淘汰制度】。
	

	8
	
	单
	生产经营单位必须为从业人员提供符合【国家标准或者行业标准】的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
	

	9
	A
	
	建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。
	

	10
	ABC
	判
	有下列情形之一的，（建设单位）应当按照国家有关规定办理申请批准手续：（一）需要临时占用规划批准范围以外场地的；
（二）可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的；         （三）需要进行爆破作业的；
（四）法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。
	

	11
	ABC
	
	施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。
	

	12
	ABC
	
	建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章指挥或违章作业。作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的防护用品。作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评、检举和控告。
	

	13
	AB
	判、单
	建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。【鼓励】企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。
	

	14
	ABC
	
	施工单位应当设立【安全生产管理机构】，配备【专职】安全生产管理人员。
	

	15
	AB
	
	建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程【主体结构】的施工。
	

	16
	AB
	
	总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担【连带责任】。
	

	17
	BC
	判、单
	分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担【主要责任】。
	

	18
	A
	
	安全警示标志必须符合【国家标准】。
	

	19
	BC
	
	施工单位不得在【尚未竣工】的建筑物内设置员工集体宿舍。
	

	20
	BC
	判、单
	施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并【书面告知】危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
	

	21
	ABC
	
	施工单位在采用【新技术、新工艺、新设备、新材料】时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
	

	22
	AB
	
	  实施总承包的建设工程发生事故，由【总承包单位】负责上报事故。
	

	23
	B
	
	注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任
	

	24
	BC
	判、单
	施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，【处挪用费用20%以上50%的罚款】，造成损失的，依法承担赔偿责任。
	

	25
	A
	
	安全生产许可证颁发管理机构应当自收到申请之日起【45日】内审查完毕。
	

	26
	ABC
	单
	安全生产许可证的有效期为【3年】。
	

	27
	ABC
	单
	安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于【期满前3个月】向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
	

	28
	A
	单
	转让安全生产许可证的，没收违法所得，并处【10万元以上50万元以下】的罚款，并吊销安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	

	29
	ABC
	判、单
	【重大事故】是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。
	

	30
	ABC
	判、单
	事故发生后，事故现场有关人员应当立即向【施工单位负责人】报告。
	

	31
	ABC
	单
	事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于【1小时】内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告
	

	32
	B
	判
	较大事故逐级上报至【省、自治区、直辖市】人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
	

	33
	A
	单
	事故发生之日起【30日】内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
	

	34
	A
	判、单
	根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请【人民检察院派人参加】。
	

	35
	A
	判、单
	事故调查组应当自事故发生之日起【60日】内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过【60日】。
	

	36
	A
	判
	重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起【15日】内作出批复。
	

	37
	A
	单
	特别重大事故，【30日】内作出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过【30日】。
	

	38
	A
	判、单
	事故发生单位主要负责人不立即组织事故抢救的；或迟报或者漏报事故的；或在事故调查处理期间擅离职守，处上一年年收入【40％至80％】的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任，
	

	39
	ABC
	判、多
	事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员【谎报或者瞒报事故的；或伪造或者故意破坏事故现场的；或在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；或事故发生后逃匿的】，处以上一年年收入【60％至100％】的罚款；构成违反治安管理行为的，由公搴机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	

	40
	A
	判
	事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，【依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书】。
	

	41
	A
	单
	事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，【5年内】不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
	

	42
	A
	多
	特种设备生产、使用单位应当建立健全【特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度】。
	

	43
	ABC
	单
	特种设备使用单位对在用特种设备应当至少【每月进行一次】自行检查。
	

	44
	A
	判
	【用人单位】应当将参加工伤保险的有关情况在本单位内公示。
	

	45
	B
	
	【用人单位】应当按时缴纳工伤保险费。【职工个人不缴纳】工伤保险费。
	

	46
	ABC
	单
	在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在【48小时】内经抢救无效死亡的，视同工伤。
	

	47
	ABC
	单
	在抢险救灾等维护【国家利益、公共利益】活动中受到伤害的，视同工伤。
	

	48
	ABC
	单
	 职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：【故意犯罪的；醉酒或者吸毒的；自残或者自杀的】   
	

	49
	A
	
	职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在【残疾、影响劳动能力】的，应当进行劳动能力鉴定。
	

	50
	AB
	单
	停工留薪期一般不超过【12个月】。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过【12个月】。
	

	51
	A
	
	安全生产管理应当以人为本，坚持【安全第一、预防为主、综合治理】的方针。
	

	52
	AB
	判
	各级工会依法组织从业人员参加本单位安全生产工作的民主管理，维护从业人员在安全生产方面的【合法权益】。
	

	53
	ABC
	判、单
	本市推进安全生产社会化服务体系建设，支持有关【中介服务机构】依法开展安全生产评价、检测、检验、培训等活动。
	

	54
	ABC
	单、多
	生产经营活动中，从业人员享有下列权利：【1、在集体合同、劳动合同中，载明劳动安全、防止职业危害和工伤保险等事项；2、了解其作业场所、工作岗位存在的危险因素及防范、应急措施；3、发现直接危及人身安全的紧急情况时，停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所；4、因生产安全事故受到损害后提出赔偿要求；5、接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所必须的安全生产技能】
	

	55
	A
	判
	【正确使用劳动防护用品】，是从业人员应当【履行的义务】。
	

	56
	BC
	
	生产经营单位未按规定配备专职安全生产管理人员的，由安全生产监管部门责令限期改正；逾期未改的，责令停产停业整顿，并可以依法处以罚款，罚款额按未配备安全生产管理人员人数计，【每少配备一人罚款五千元】。
	

	57
	ABC
	
	生产经营单位主要负责人、分管安全生产的负责人、安全生产管理人员未按照规定参加安全培训并经考核合格的，由安全生产监管部门责令限期改正；逾期未改的，【处以罚款五千元以上二万元以下】的罚款。
	

	58
	AB
	
	建筑活动实行【发包代理制度、工程造价咨询制度和工程监理制度】。
	

	59
	AB
	判、多
	本市下列单位、应当经工商行政管理部门登记注册，并取得国家有关部门或者市建委颁发的【资质证书】后，方可从事建筑活动：【建设工程勘察、设计、施工单位；建设工程发包代理、监理、造价咨询单位；】
	

	60
	B
	
	国家规定实行执业资格注册制度的建筑活动专业技术人员，经资格考试合格，取得执业资格注册证书后，方可从事注册范围内的业务。
	

	61
	AB
	判、单
	建设工程【施工总承包单位】应当根据发包合同约定，负责建设工程质量和施工安全管理工作。
	

	62
	AB
	
	本市鼓励建设单位和承包单位参加建设工程保险。
	

	63
	A
	多
	为加强本市建设工程质量和安全管理，【保障人民群众生命和财产安全】，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，《建设工程安全生产管理条例》和其他有关法律、行政法规，结合本市实际，制定本条例。
	

	64
	ABC
	多
	为加强本市建设工程质量和安全管理，保障人民群众生命和财产安全，根据【《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，《建设工程安全生产管理条例》】和其他有关法律、行政法规，结合本市实际，制定本条例。
	

	65
	ABC
	多
	本市行政区域内建设工程的【新建、扩建、改建】和既有建筑物、构筑物的拆除、修缮，以及相关监督管理活动，适用《上海市建设工程质量和安全管理条例》。
	

	66
	ABC
	判、单
	【市建设行政管理部门】是本市建设工程质量和安全的综合监督管理部门。
	

	67
	
	
	从事建设工程活动的其他专业技术人员和管理人员，应当按照国家和本市规定取得【相应】的岗位证书。
	

	68
	ABC
	
	【建设单位】对建设工程质量和安全负有重要责任，应当负责建设工程各阶段的质量和安全工作的协调管理
	

	69
	ABC
	判
	施工单位应当组建施工现场项目管理【机构】。
	

	70
	AB
	多
	施工单位应当组建施工现场项目管理机构。并根据合同约定配备相应的【项目负责人、技术负责人、专职质量管理和安全管理人员】等技术、管理人员。
	

	71
	ABC
	判
	施工单位应当在施工现场【建立】消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
	

	72
	AB
	判、单
	施工单位按照国家和本市规定实行劳务分包的，劳务分包单位应当具备【相应的资质】。
	

	73
	BC
	
	施工作业人员应当向【市建设行政管理部门】申领施工作业人员劳务信息卡。施工单位或者劳务分包单位应当及时将施工作业人员的【身份信息、所在单位、岗位资格、从业经历、培训情况、社保信息等信息】输入劳务信息卡。
	

	74
	BC
	
	施工作业人员进出施工现场时，【施工单位】应当按其持有的劳务信息卡进行信息登记。
	

	75
	C
	
	施工单位应当按照国家和本市有关规定，根据季节和天气特点，采取预警和安全防护措施；出现高温天气或者异常天气时，【应当限制或者禁止露天作业】。
	

	76
	ABC
	单
	建设工程施工过程中发生质量和安全事故时，施工单位应当立即启动【应急处置预案】。
	

	77
	BC
	单
	建设行政管理部门和其他有关部门应当对报送备案的勘察、设计、施工图审查、施工、监理、检测等合同进行抽查。【抽查比例不得低于备案合同总量的十分之一】。
	

	78
	ABC
	单
	施工单位未按照规定安排项目负责人现场监督的，责令限期改正【处二万元以上十万元以下】罚款。
	

	79
	ABC
	判、单
	建设工程的消防设应当符合【国家消防技术标准】。
	

	80
	AB
	
	施工单位应当依照经公安机关消防机构审核同意或者备案的消防设计进行施工。
	

	81
	ABC
	单
	建筑物施工高度超过【24米】时，施工单位应当随施工进度落实消防水源。
	

	82
	C
	
	搭建【临时建筑物、构筑物或者改变建筑物用途】，应当符合消防安全要求。
	

	83
	AB
	判
	消防产品必须【符合国家标准；没有国家标准的，应当符合行业标准】。
	

	84
	ABC
	多
	下列人员应当接受消防安全培训：【消防安全管理人员；消防工程的设计、施工、监理、维修人员，消防产品的检验维修人员和自动消防设施的操作人员；易燃易爆危险物品的作业人员；消防技术服务机构的执业人员】。
	

	85
	BC
	单
	火灾扑灭后，由【公安机关消防机构】负责调查火灾原因，统计火灾损失。
	

	86
	AB
	
	搭建临时建筑物、构筑物或者改变建筑物用途不符合消防安全要求的，由公安机关消防机构处【警告或者二千元以上二万元以下罚款】；情节严重的，【处二万元以上二十万元以下罚款】。
	

	87
	A
	
	建设主管部门应当自受理建筑施工企业的申请之日起【45日】内审查完毕。不符合安全生产条件的，不予颁发安全生产许可证，【书面通知】企业并说明理由。
	

	88
	AB
	判、单
	建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后【10日】内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。
	

	89
	A
	判、单
	跨省从事建筑施工活动的建筑施工企业有违反本规定行为的，由【工程所在地】的省级人民政府建设主管部门将建筑施工企业在本地区的违法事实、处理结果和处理建议抄告原安全生产许可证颁发管理机关。
	

	90
	AB
	多
	全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：【安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；超越法定职权颁发安全生产许可证的；违反法定程序颁发安全生产许可证的；对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形】。
	

	91
	AB
	
	建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处【10万元以上50万元以下】的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	

	92
	AB
	判
	出租单位在建筑起重机械首次出租前，自购建筑起重机械的使用单位在建筑起重机械首次安装前，应当持建筑起重机械【特种设备制造许可证、产品合格证和制造监督检验证明】到本单位工商注册所在地县级以上地方人民政府建设主管部门【办理备案】。
	

	93
	BC
	
	有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用;【1、属国家明令淘汰或者禁止使用的;2、超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;3、经检验达不到安全技术标准规定的;4、没有完整安全技术档案的;5、没有齐全有效的安全保护装置的】。
	

	94
	BC
	判
	从事建筑起重机械的安装、拆卸的单位应当依法取得【建设主管部门颁发的相应资质】和建筑施工企业安全生产许可证，并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。
	

	95
	BC
	判
	安装单位应当按照安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。【安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督，技术负责人应当定期巡查】。
	

	96
	A
	多
	建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织【出租、安装、监理】等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织验收。
	

	97
	C
	判
	建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织【出租、安装、监理】等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。实行施工总承包的，由【施工总承包单位】组织验收。
	

	98
	BC
	判
	建筑起重机械使用过程中【需要附着的】，使用单位应当委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施，并按规定组织验收。【验收合格】后方可投入使用。
	

	99
	C
	多
	施工总承包单位的安全管理职责:【（1）向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保进场安装、拆卸所需的施工条件。（2）审核特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件。（3）审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。（4）审核安装单位制定的安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案。（5）审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。（6）指定专职安全生产管理人员监督检查安装、拆卸、使用情况。（7）施工现场有多台塔式起重机作业时，应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。】
	

	100
	B
	单
	 依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，【建设单位】应当协调组织制定防止相互碰撞的安全措施。
	

	101
	B
	判
	安装单位、使用单位拒不整改生产安全事故隐患的，建设单位接到监理单位报告后，【应当】责令安装单位、使用单位立即停工整改。
	

	102
	AB
	判、单
	生产经营单位【主要负责人】对本单位施工隐患排查治理工作全面负责。
	

	103
	B
	多
	对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人制定并实施事故隐患治理方案，重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：【(一）治理的目标和任务；㈡ 采取的方法和措施；㈢ 经费和物资的落实；㈣ 负责治理的机构和人员；㈤ 治理的时限和要求；㈥ 安全措施和应急预案。】
	

	104
	C
	多
	生产经营单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。【㈠ 应当从危险区域内撤出作业人员；㈡ 并疏散可能危及的其他人员；㈢ 设置警戒标志；㈣ 暂时停产停业或者停止使用】。
	

	105
	C
	判
	对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当【加强维护和保养，防止事故发生】。
	

	106
	A     B
	判   多
	生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处【三万元以下的罚款】：【㈠ 未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的；㈡ 未按规定上报事故隐患排查统计分析表的；㈢ 未制定事故隐患治理方案的；㈣ 重大事故隐患不报或者未及时报告的；㈤ 未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的；㈥ 整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的。】。
	

	107
	BC
	判、单
	工程项目竣工后【30天内】，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。
	

	108
	BC
	单
	在进行产生大量泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流，废浆应当采用【密封式罐车】外运。
	

	109
	ABC
	判、单
	从事房屋建设、房屋拆除的施工单位应当将扬尘世染防治方案在工程开工【3个工作日】前报施工所在地的【区、县建设行政主管部门】备案。
	

	110
	B
	判
	从事道路与管线施工的施工单位应当将扬尘污染防治方案在工程开工【3个工作日】前报施工所在地的区、县【市政主管部门】备案。
	

	111
	C
	多
	中心城、新城、中心镇范围内的道路保洁作业，应当符合防尘要求：【1、除雨天或者最低温度在摄氏4度以下，城市主要道路车行道至少每日冲洗1次、主要道路的人行道至少每3日冲洗一次；2、城市主要道路、高速公路、高架道路实行机械化洒水清扫，其他道路鼓励采取机械化洒水清扫；3、采用人工方式清扫的，应当符合本市市容环境卫生作业服务规范】。
	

	112
	B
	判
	市容环卫管理部门、市政管理部门应当将道路保洁过程中扬尘污染防治要求，【纳入保洁作业技术规范】。
	

	113
	ABC
	多
	本规定所称文明施工，是指在建设工程和房屋拆除等活动中，按照规定采取措施，【保障施工现场作业环境、改善市容环境卫生和维护施工人员身体健康，并有效减少对周边环境影响的施工活动】。
	

	114
	A
	判
	建设单位在编制工程概算、预算时，应当按照国家有关规定，确定文明施工措施费用，并在招标文件或者工程承发包合同中，【单独】开列文明施工费用的项目清单。
	

	115
	ABC
	判
	施工单位应当将文明措施费【专款专用】。
	

	116
	BC
	判
	施工单位应当在施工现场醒目位置，设置【施工铭牌】。
	

	117
	C
	多
	施工铭牌应当标明下列内容：【㈠ 建设工程项目名称、工地四至范围和面积；㈡ 建设单位、设计单位和施工单位的名称及工程项目负责人姓名；㈢ 开工、竣工日期和监督电话；㈣ 夜间施工时间和许可、备案情况；㈤ 文明施工具体措施；㈥ 其他依法应当公示的内容】。
	

	118
	C
	单
	内环线以内地区和内环线以外的居住密集区以及主要道路和景观区域的施工现场，围档高度不低于【2.5米】。
	

	119
	C
	单
	距离住宅、医院、学校等建筑物不足【5米】的施工现场，应当设置具有降噪功能的围档。
	

	120
	BC
	判
	建设工程施工现场堆放工程渣土的，堆放高度应当【低于】围档高度，并且不得影响周边建筑物、构筑物和各类管线、设施的安全。
	

	121
	BC
	多
	因建设工程施工需要：【对道路实施全部封闭、部分封闭或者减少车行道】，影响行人出行安全的，施工单位应当设置安全通道。
	

	122
	BC
	判
	临时占用施工工地以外的道路或者场地的，【施工单位应当设置围档予以封闭】。
	

	123
	BC
	单
	违反规定，脚手架杆件、搅拌预拌砂浆、渣土处置或者光照遮蔽措施不符合要求的，处【1000元以上1万元以下】的罚款。
	

	124
	C
	多
	施工单位应当按照有关的国家标准、行业标准或者地方标准，在施工现场设置安全防护设施，并达到下列要求：【㈠ 根据建设工程的施工进度，及时调整和完善安全防护设施；㈡ 在施工现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并设立醒目的警示标志；㈢ 根据季节或者天气特点，设置或者调整专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查】。
	

	125
	B
	单
	【施工单位】应当及时向施工人员提供施工安全所必须的、符合规定标准的劳动防护用品
	

	126
	A
	单
	施工单位违反本办法规定的，市建管办或者区、县【建设行政管理部门】可以责令其停止施工。
	

	127
	AB
	单、多
	为了建立健全安全生产事故隐患排查治理机制，落实生产经营单位的安全生产主体责任，防范和减少事故发生，保障人民群众生命财产安全，根据【《中华人民共和国安全生产法》、《上海市安全生产条例》】等法律一、法规，制定本办法。
	

	128
	A
	判
	【生产经营单位】是事故隐患排查治理的责任主体。
	

	129
	C
	多
	生产经营单位主要负责人和分管负责人应当定期组织安全生产管理人员、专业技术人员和其他相关人员进行全面的事故隐患排查，主要包括：【㈠ 安全生产法律、法规、规章、标准、规程的贯彻执行情况，安全生产责任制、安全管理规章制度、岗位操作规范的建立落实情况；㈡ 应急（救援）预案制定、演练，应急救援物、设备的配备及维护情况；㈢ 设施、设备、装置、工具的状况和日常维护、保养、检验、检测情况；㈣ 爆破、大型设备（构件）吊装、危险装置设备试生产、危险场所动火作业、有毒有害及受限空间作业，重大危险源作业等危险作业的现场安全管理情况；㈤ 重大危险源普查建档、风险辩识、监控预警制度的建设及措施落实情况；㈥ 劳动防护用品的配备、发放和佩戴使用情况，以及从业人员的身体、精神状况；㈦ 从业人员接受安全教育培训、掌握安全知识和操作技能情况，特种作业人员、特种设备作业人员工培训考核和持证上岗情况】。
	

	130
	A
	单
	事故隐患按照危害程度和整改难度，分为【三个级别】。
	

	131
	AB
	判
	危害和整改难度较大，需要4日以上停止使用相关设施设备，或者需要4至6日停产停业方可排除的隐患，为【二级事故隐患】。
	

	132
	AC
	单
	生产经营单位未建立事故隐患排查、登记、报告、整改等安全管理规章制度的；的，由负有安全生产监管职责的部门责令改正，同时可对该单位主要负责人【处1000元以上1万元以下的罚款】。
	

	133
	ABC
	单
	建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为【三年】。
	

	134
	A
	多
	“三类人员”在安全生产考核合格证书有效期内，有下列行为之一的，安全生产考核合格证书有效期届满时，应重新考核。对于企业主要负责人：【1、所在企业发生过较大及以上等级生产安全责任事故或两起及以上一般生产安全责任事故的；2、所在企业存在违法违规行为，或本人未依法认真履行安全生产管理职责，被处罚或通报批评的；3、未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；4、未按规定提出延期申请的；5、颁发管理机关认为有必要重新考核的其他行为】。
	

	135
	AB
	多
	“三类人员”在安全生产考核合格证书有效期内，有下列行为之一的，安全生产考核合格证书有效期届满时，应重新考核。对于项目负责人：【1、 承建的工程项目发生过一般及以上等级生产安全责任事故的；2、 承建的工程项目存在违法违规行为，或本人未依法认真履行安全生产管理职责，被处罚或通报批评的；3、 未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；4、 未按规定提出延期申请的；5、 颁发管理机关认为有必要重新考核的其他行为】。
	

	136
	ABC
	判、单
	逾期未办理延期且有效期满的，“三类人员”原证书【自动失效】。
	

	137
	ABC
	判
	安全生产管理机构是指建筑施工企业设置的负责安全生产管理工作的【独立职能部门】。
	

	138
	C
	单
	安全生产管理人员是指经建设主管部门或者其他有关部门安全生产考核合格取得安全生产考核合格证书，并在建筑施工企业及其项目从事安全生产管理工作的【专职人员】。
	

	139
	AC
	多
	建筑施工安全生产管理机构具有以下职责：【编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施；组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练；组织开展安全教育培训与交流；制订企业安全生产检查计划并组织实施；参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会】。
	

	140
	AC
	单
	建筑施工专业承包资质序列企业:二级和二级以下资质企业不少于【2人】。
	

	141
	ABC
	单
	 建筑施工企业应当实行建设工程项目专职安全生产管理人员【委派制度】。
	

	142
	ABC
	单
	建设工程项目的专职安全生产管理人员应当定期将项目安全生产管理情况报告企业【安全生产管理机构】。
	

	143
	BC
	多
	建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组。建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业【项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员】组成。
	

	144
	C
	多
	项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责：【㈠ 负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录；㈡ 现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况；㈢ 以作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；㈣ 对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；㈣ 对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；㈥ 依法报告生产安全事故情况。】。
	

	145
	BC
	单
	建筑工程、装修工程按照【建筑面积】配备：1万平方米以下的工程不少于1人；1万～5万平方米的工程不少于2人；5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。
	

	146
	BC
	单
	土木工程、线路管道、设备安装工程按照【工程合同价】配备：5000万元以下的工程不少于【1人】；
	

	147
	BC
	判
	专业承包单位应当配置至少【1人】，并根据所承担的分部分项工程匠工程量和施工危险程度增加。 
	

	148
	BC
	单
	劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人～200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的【5‰】。 
	

	149
	C
	判
	建筑施工企业应当定期【兼职】安全巡查员进行安全教育培训。
	

	150
	AB
	判
	 建设工程实行施工总承包的，建筑施工总承包企业应当依法将工程分包给具有安全生产许可证的专业承包企业或劳务分包企业，并加强对分包企业安全生产条件的【监督检查】。
	

	151
	BC
	判
	建筑施工企业应当加强对本企业和承建工程安全生产条件的【日常动态检查】，发现不符合法定安全生产条件的，应当立即进行整改，并做好自查和整改记录。
	

	152
	AB
	判
	在12个月内，同一企业同一项目被两次责令停止施工的。 市、县级人民政府建设主管部门应当于作业出最后一次停止施工决定之日起【15日内】以书面形式向颁发管理机关，提出暂扣安全生产许可证的建议。
	

	153
	A
	单
	颁发管理机关接到本办法第十条规定的暂扣安全生产许可证建议后，应当于5个工作日内立案，并根据情节轻重依法给予企业暂扣安全生产许可证【30日至60日的处罚】。 
	

	154
	A
	判
	【12个月内】同一企业连续发生三次生产安全事故的，【吊销安全生产许可证】。
	

	155
	A
	多
	建筑施工企业【①瞒报；②谎报；③迟报；④漏报事故】的，在本办法第十四条、第十五条处罚的基础上，再处延长暂扣期30日至60日的处罚。暂扣时限超过120日的，吊销安全生产许可证。 
	

	156
	A
	判
	 建筑施工企业在安全生产许可证暂扣期内，【拒不整改的】，吊销其安全生产许可证。 
	

	157
	A
	单
	上海市建设和交通委员会在收到安全生产许可证报批报告之日起的【5个工作日】内，完成审批。审批结果在网上公告。
	

	158
	A
	单
	建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等企业基本信息的，应当在信息变更后的【10个工作日】内，登录建设工程安全生产许可证网站办理变更手续。
	

	159
	A
	单
	三级资质以上项目经理由二级以上建造师（含临时）和企业自聘小型项目负责人替代，人数按标准规定的三级资质以上项目经理人数核准，其中（二级以上级建造师（含临时）不少于标准规定最少人数的【50%】。
	

	160
	ABC
	多
	建设工程安全防护、文明施工措施费用是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，用于【购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境】所需要的费用。
	

	161
	B
	单
	依法进行工程招投标项目的安全防护、文明施工措施费报价不应低于招标文件规定最低费用的【90％】。
	

	162
	A
	多
	建设单位与施工单位应当在施工合同中明确【①安全防护、文明施工措施项目总费用；②费用预付计划；③支付计划；④使用要求；⑤调整方式等条款】。 
	

	163
	AB
	单
	施工单位应当确保安全防护、文明施工措施费用专款专用，在财务管理中【单独列出】安全防护、文明施工措施费用清单备查。
	

	164
	BC
	判、单
	总承包单位不按本规定和合同约定支付费用，造成分包单位不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由【总承包单位】负主要责任。 
	

	165
	AB
	单
	工程施工合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的【50%】；工程施工合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的【30%】。
	

	166
	A
	判
	创建文明工地的，可以在原约定的安全防护、文明施工措施费基础上【适当提高】，由施工单位与建设单位在建设工程承发包合同中约定。
	

	167
	ABC
	单
	现场采用封闭围档，市容景观道路及主干道的建筑施工现场围档高度不得低于【2.5米】，其他地区围档高度不得低于【2米】。
	

	168
	BC
	判
	高层建筑的主体结构内动用明火进行焊割作业前，应当将供水系统安装至明火作业层，【并确保正常取水】。
	

	169
	ABC
	单
	 采用各类定额计价的工程，以及采用其他计价方式的工程或非招标发包项目，安全防护、文明施工措施费用不得低于工程总造价的【2%】。
	

	170
	ABC
	单
	安全费用按照【企业提取、政府监管、确保需要、规范使用】的原则进行管理。
	

	171
	AB
	判
	企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，【不得挤占、挪用】。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。  
	

	172
	AB
	多
	 企业应当建立健全【①内部安全费用管理制度；②安全费用提取；③使用的程序；④职责及权限；⑤按规定提取和使用安全费用】。
	

	173
	AC
	判
	建筑施工特种作业人员是指在房屋建筑和市政工程施工活动中，从事可能对本人、他人及周围设备设施的安全造成【重大】危害作业的人员。
	

	174
	B
	判
	省、自治区、直辖市人民政府【建设主管部门】负责本行政区域内建筑施工特种作业人员的监督管理工作。
	

	175
	C
	判
	建筑施工特种作业人员考核发证工作，由省、自治区、直辖市人民政府【建设主管部门或其委托的考核发证机构】负责组织实施。
	

	176
	ABC
	多
	 申请从事建筑施工特种作业的人员，应当具备下列基本条件：【㈠ 年满18周岁且符合相关工种规定的年龄要求；㈡ 经医院体检合格且无妨碍从事相应特种作业的疾病和生理缺陷；㈢ 初中及以上学历；㈣ 符合相应特种作业需要的其他条件】。
	

	177
	BC
	判
	建筑施工特种作业人员的考核内容应当包括【安全技术理论和实际操作】。
	

	178
	ABC
	单
	建筑施工特种作业资格证书在【全国通用】。
	

	179
	A
	判
	持有建筑施工特种作业操作资格证书的人员，应受聘于【建筑施工企业或者建筑起重机械出租单位】，方可从事相应的特种作业。
	

	180
	C
	判
	建筑施工特种作业人员应当严格按照安全技术标准、规范和规程进行作业，【正确佩戴和使用安全防护用品】，并按规定对作业工具和设备进行维护保养。
	

	181
	ABC
	单
	建筑施工特种作业人员变动工作单位，任何单位和个人不得以任何理由非法【扣押其资格证书】。
	

	182
	BC
	判、单
	建筑施工特种作业资格证书有效期为两年。有效期满需要延期的，建筑施工特种作业人员应当于期满前3个月内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。延期复核合格的，资格证书有效期延期【2年】。
	

	183
	BC
	判、单
	 安全操作技能考核，采用实际操作（或模拟操作）、口试等方式。考核实行百分制，【70分】为合格。
	

	184
	BC
	判
	安全技术理论考核不合格的，【不得参加安全操作技能考核】。安全技术理论考试和实际操作技能考核均合格的，为考核合格。
	

	185
	ABC
	判
	2009年10月1日起，凡属于符合本通知范围的本市特种作业人员未持有住房和城乡建设部监制的《操作资格证书》的，【不得】从事建设工程施工现场特种作业。
	

	186
	ABC
	
	本市规定建筑施工特种作业人员包括：【建筑电工；建筑施工脚手架(普通、附着升降式)架子工、建筑起重信号司索工；建筑起重机械司机；建筑起重机械安装拆卸工；吊篮安装拆卸(操作)工；桩工机械安装拆卸(操作)工；建筑焊割(操作)工；】。
	

	187
	BC
	单
	采取有效措施，确保安全质量标准化工作取得实效，形成【“执行—检查—改进—提高”】的封闭循环链。
	

	188
	AB
	单
	 根据《上海市建设工程安全质量标准化达标工地考核评分表》打评分，【80分及以上为“优良”，70分及以上80分以下为“合格”，70分以下为“不合格”】。
	

	189
	A
	单
	安全质量标准化考核管理部门对企业上报的年度自评考核材料进行审核。根据审核情况对管辖区域内按企业总数【10%】并不得少于【15家】的比例，组织实施安全生产条件核查。
	

	190
	B
	判
	 县级以上地方人民政府建设主管部门【应当】建立建筑起重机械备案登记诚信考核制度。
	

	191
	BC
	单
	建筑起重机械出租单位或者自购建筑起重机械使用单位在建筑起重机械首次出租或安装前，应当向【本单位工商注册所在地】县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案。
	

	192
	BC
	单
	设备备案机关应当自收到产权单位提交的备案资料之日起【7个工作日】内，对符合备案条件且资料齐全的建筑起重机械进行编号，向产权单位核发建筑起重机械备案证明。
	

	193
	BC
	多
	有下列情形之一的建筑起重机械，设备备案不予备案，并通知产权单位：【㈠ 属国家和地方明令淘汰或者禁止使用的；㈡ 超过制造厂家或者安全技术标准规定的使用年限的；㈢ 经检验达不到安全技术标准规定的】。
	

	194
	BC
	单
	建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起【30日】内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。
	

	195
	C
	判
	建设工程用塔式起重机、施工升降机、门式起重机和履带式起重机使用前，应向本市建设机械检测机构登记备案， 【未经备案的不得使用】。登记标志应置于或附着于该设备显著位置。
	

	196
	C
	判
	起重机械安装完毕使用之前，须组织验收并按规定测试力矩、重量限制器等安全装置。未经原生产和设计单位同意，起重机械设备【不得】使用替代部件和材料，严禁擅自改装。
	

	197
	B
	判
	起重机械使用年限达到设计规定的应当报废。起重机械使用满【15年，每年开展一次】，满【20年的，每半年】开展一次检测评估，合格后方可继续使用。  
	

	198
	B
	判
	无设计使用年限规定的，使用满【10年的，每年度开展一次】，满【16年的，每半年】开展一次检测评估。
	

	199
	C
	判
	起重机械租赁单位【实施登记备案制度】，出租的起重机械【必须有年检合格证书】。
	

	200
	BC
	多
	本市建筑起重机械需备案的设备包括：【塔式起重机、施工升降机、流动式起重机、门式起重机、高处作业吊蓝、物料提升机、附着升降脚手架】。
	

	201
	ABC
	单
	施工总包单位在收到建设机械检测机构发放的检测报告后，及时组织安装、使用、监理、产权等单位，对使用工况、条件、人员及检测整改项目等进行使用验收；合格后，向市【建设机械检测机构】申请办理使用登记。
	

	202
	BC
	判
	电梯安装管理和作业人员取得市质量技监部门核发的【《特种设备作业人员证（电梯安装维修）》】即可从事相应的电梯安装活动。
	

	203
	AC
	判
	市建设行政管理部门【支持】同时具备A级电梯制造、安装、改造和维修资质生产企业的人员报考建造师资格，并为其注册等提供便利。
	

	204
	AB
	判
	危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成【重大】不良社会影响的分部分项工程。
	

	205
	AB
	判
	危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是指施工单位在编制施工组织(总)设计的基础上，针对危险性较大的分部分项工程【单独编制】的安全技术措施文件。
	

	206
	ABC
	多、单
	【起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架】等专业工程实行分包的，其专项方案可由【专业承包单位】组织编制。
	

	207
	ABC
	判
	专项方案应当由【总包单位施工单位技术负责人】及相关专业承包单位建设负责人签字。
	

	208
	BC
	判
	施工单位应当严格按照专项方案组织施工，【不得】擅自修改、调整专项方案。
	

	209
	B
	判
	专项方案实施【前】，编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。
	

	210
	B
	判
	 施工单位技术负责人应当【定期巡查】专项方案实施情况。
	

	211
	BC
	判
	对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，【施工单位、监理单位】应当组织有关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入下一道工序。
	

	212
	BC
	判
	开挖深度超过【3m(含3m)】或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程为危险性较大的分部分项工程。
	

	213
	BC
	单
	搭设高度【24m】及以上的落地式钢管脚手架工程；附着式整体和分片提升脚手架工程；悬挑式脚手架工程；吊篮脚手架工程；自制卸料平台、移动操作平台工程为危险性较大的分部分项工程。
	

	214
	A
	判、单
	本市建设工程安全生产动态考核施工企业包括：【总包企业和分包（劳务）企业】
	

	215
	ABC
	多
	本市建设工程安全生产动态考核的相关人员包括【取得安全生产考核合格证书的施工企业主要负责人、项目负责人和安全管理人员，取得操作资格证书的建筑起重机械司机、取得安全监理上岗证书的安全监理员】。
	

	216
	A
	单
	本市对施工、监理企业安全生产动态考核是根据对其施工、监理工地的【考核结果予以确定】。考核结论分为【“合格”、“需整改”和“不合格”】。
	

	217
	ABC
	多
	人员的考核是指按照安全生产动态考核记分标准，对其进行记分、考核和处理。考核结论分为【“合格”、“需整改”和“不合格”】。
	

	218
	BC
	单
	安全生产动态考核的周期为【12个月】，考核时对被考核对象【前12个月】的不良业绩进行累计。
	

	219
	ABC
	多
	 企业有下列情形之一的，动态考核结论为“需整改”：【㈠“不合格工地”达到在建（监理）工地总数比例的10%，且少于20%；㈡“不合格工地”数达到3个，且少于5个】。
	

	220
	A
	判、单
	本市对施工企业相关人员安全生产动态考核的累计分值达到【5分】为“需整改”，达到【10分】为“不合格”。
	

	221
	ABC
	多
	企业安全生产动态考核结论为“需整改”的，采取以下处理措施；【㈠ 市安质监督总站约谈企业法人代表，责成限期整改，整改结束后组织安全生产条件核查；㈡ 对于逾期不整改或整改不合格的企业，按照“不合格”企业进行处理】。
	

	222
	ABC
	判
	对安全生产动态考核的本市施工企业，1个考核周期内第二次考核结论为“不合格”的，【暂扣】安全生产许可证2个月，情节严重的吊销安全生产许可证。
	

	223
	ABC
	单
	对安全生产动态考核的外省市企业，1个考核周期内第二次考核结论为“不合格”的，【暂停】在本市承接工程2个月，情节严重的禁止在本市承接工程。
	

	224
	BC
	判
	对本市安全生产动态考核“需整改”的施工企业相关人员，须参加【安全知识强化培训】。
	

	225
	ABC
	单
	对本市安全生产动态考核的外省企业相关人员，暂停在本市从事建筑活动【3个月】；1个考核周期内第二次考核结论为“不合格”的，暂停在本市从事建筑活动【6个月】，情节严重的禁止在本市从事建筑活动
	

	226
	ABC
	单
	省级人民政府应当自接到重大事故查处挂牌督办通知之日起【60日】内完成督办事项
	

	227
	AB
	单
	重大事故调查报告形成初稿后，省级人民政府安委会应当及时向国务院安委会办公室作出书面报告，经审核同意后，由【省级人民政府作出批复决定】。
	

	228
	ABC
	多
	事故报告内容包括：【1、事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称；2、事故的简要经过；3、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；4、事故的初步原因；5、事故发生后采取的措施及事故控制情况；6、事故报告单位或报告人员；7、其他应当报告的情况】等。
	

	229
	A
	判
	生产安全事故的调查处理，是安全生产的【重要环节】。
	

	230
	ABC
	单
	房屋市政工程生产安全和质量事故查处工作实行通报和约谈制度，上级住房城乡建设行政主管部门对工作不力的下级住房城乡建设行政主管部门予以通报批评，并【约谈】部门的主要负责人。
	

	231
	BC
	判
	住房城乡建设主管部门【应当】及时通报事故基本情况以及事故工程项目的建设单位及项目负责人、施工单位及其法定代表人和项目经理、监理单位及其法定代表人和项目总监。
	

	232
	BC
	单
	对于经调查认定为非生产安全事故的，住房城乡建设主管部门应当在事故性质认定后【10日内】，向上级住房城乡建设主管部门报送有关材料。
	

	233
	AB
	单
	建设工程生产安全重大隐患治理挂牌督办工作，按照工程项目【“谁受监谁主管”】的原则实施。
	

	234
	AB
	判
	施工企业应定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查每一个工程项目的重大隐患，对排查出的重大隐患，应及时进行治理、分析、登记备查，并将相关情况向【建设单位、监理单位报告】。  
	

	235
	ABC
	多
	建设工程项目被挂牌督办的企业，应当根据安全隐患情况制定治理计划，立即组织进行治理。做到【治理责任、治理时限、治理措施、治理资金和应急预案】五落实。
	

	236
	A
	判
	2020年，我国安全生产状况实现根本性好转，亿元国内生产总值死亡率、十万人死亡率等指标达到或者接近【世界中等发达国家水平】。
	

	237
	A
	判
	【企业主要负责人和领导班子成员】要轮流现场带班。 
	

	238
	BC
	判
	凡存在不经培训上岗、无证上岗的，依法【停产整顿】。  
	

	239
	ABC
	多
	全面开展【①安全达标；②开展以岗位达标；③专业达标和企业达标】为内容的安全生产标准化建设,凡在规定时间内未实现达标的企业要依法暂扣期生产安全许可证，责令停产整顿；对整改逾期未达标的，地方政府依法予以关闭。
	

	240
	ABC
	判
	对项目建设生产经营存在违法分包、转包等行为的，【立即】依法停工停产整顿，并追究项目业主、承包方等各方责任。
	

	241
	ABC
	判、单
	建立完善企业安全生产【预警机制】。
	

	242
	BC
	判
	完善落实工伤保险制度，积极稳妥推行安全生产【责任保险制度】。
	

	243
	A
	单
	牢固树立培训不到位是【重大安全隐患】的意识。
	

	244
	ABC
	单
	安全管理人员和生产经营单位特种作业人员【100%持证上岗】，监察人员100%持行政执法证上岗。
	

	245
	A
	单
	企业安全培训主体责任。【企业】是从业人员安全培训的【责任主体】。
	

	246
	A
	单
	企业调整职工岗位或者采用新工艺、新技术、新设备、新材料的，要进行【专门】的安全培训。 
	

	247
	ABC
	多
	完善和落实师傅带徒弟制度，高危企业新职工安全培训合格后，要在【经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗；工人师傅一般应当具备中级工以上技能等级；3年以上相应工作经历，成绩突出；善于“传、帮、带”，没有发生过“三违”行为】等条件。 
	

	248
	ABC
	判
	工人师傅一般【应当】具备中级工以上技能等级。
	

	249
	A
	判
	企业要建立【领导干部】上讲台制度，选聘一线安全管理、技术人员担任兼职教师。
	

	250
	ABC
	多
	强化实际操作培训。制定特种作业人员实训大纲和考试标准。提高【3D；4D；虚拟现实等技术】在安全培训中的应用，组织开发特种作业各工种仿真实实训系统。
	

	251
	ABC
	判
	建立安全培训【示范视频课程】体系。 
	

	252
	A
	单
	加强安全培训过程管理和质量评估。建立安全培训需求调研、培训策划、培训计划备案、教学管理、培训效果评估等制度，定期向全社会公布评估结果，并将【评估结果】作为安全培训机构考评的重要依据。
	

	253
	BC
	判
	要【建立健全】安全资格考试题库，完善国家与地方相结合的题库应用机制。
	

	254
	AB
	判
	要规范安全培训执法程序和方法，将抽查持证情况、抽查职工安全生产应知应会知识作为【日常执法的重要方式】。
	

	255
	A
	单
	企业要建立安全培训【自查自考】制度，加大“三违”行为处罚力度。
	

	256
	A
	判
	对于承建施工企业未取得安全生产许可证的工程项目，【不得】颁发施工许可证。
	

	257
	AB
	判
	企业要加强工程项目施工过程的日常安全管理。工程项目要有施工企业负责人或项目负责人、监理企业负责人或项目监理负责人在【现场带班】，并与工人同时上班、同时下班。  
	

	258
	AB
	判、多
	企业要经常性开展安全隐患排查，切实做到【整改措施；责任；资金；时限；预案】“五到位”。
	

	259
	ABC
	判
	企业每年要对所有人员至少进行【一次】安全教育培训。
	

	260
	A
	判
	【企业】要制定完善的应急救援预案，有专门机构和人员负责，配备必要的应急救援器材和设备，并定期组织演练，提高应急救援能力。
	

	261
	B
	判
	 施工企业必须将安全生产费用全部用于安全生产方面，【不得】挪作他用。
	

	262
	AB
	判
	工程项目建设中存在违法分包、转包等违法违规行为的，要依法【责令】停业整顿，并依法【追究】项目建设方、承包方等各方责任。 
	

	263
	BC
	判
	要结合安全生产实际，推广安全适用、先进可靠的【生产工艺和技术装备】，限制和强制淘汰落后的生产技术、工艺和设备。
	

	264
	AB
	判
	从事行政执法活动的人员【应当】具备相应的法律知识和专业技能，并经考试合格，取得行政执法资格。没有取得行政执法资格的人员不得从事行政执法活动。
	

	265
	ABC
	判
	实施行政强制、行政处罚前，行政执法人员【应当】依法告知当事业人行政执法的事实、理由、法律依据及其依法享有的陈述权、申辩权以及申请行政执法人员回避等权利。
	

	266
	ABC
	判
	行政执法人员强制拆除违法建筑时，【应当】通知当事人在限定期限内取走违法建筑内的财物，当事人未在限定期限内取走相关财物的，应当进行拍照或者摄像，并详细登记后妥善保管，同时及时通知当事人在限定期限内领取
	

	267
	A
	判
	建设管理部门和相关管理部门要加强对建筑企业的动态监管，对取得资质证书后【降低安全生产条件的企业】，要责令停业整顿、限期改正，经整改仍未达到与其资质等级相适应的安全生产条件的，依法降低其资质等级直至吊销资质证书。
	

	268
	A
	判
	对有【出借企业资质证书、违反建设工程安全生产规定】等违法行为的企业，要依法从严查处，追究单位法人代表、直接负责主管人员和其他直接责任人员的责任。
	

	269
	A
	判
	建设单位在建设项目预算中应当按照国家和本市的规定，单独列支安全防护和文明施工措施费、监理费、检测费等保证工程建设质量和安全的专项经费，【专款专用】，并在招标文件或者合同中予以明确。
	

	270
	B
	判
	要进一步完善招标评标办法，【安全防护和文明措施费、监理费不作为评标条件】。
	

	271
	A
	判
	 建设工程的发包单位和承包单位必须依法订立【书面合同】，明确双方的权利义务。 
	

	272
	AB
	判
	总承包单位应当编制与承包工程的规模、技术复杂程度相适应的施工方案，并在【施工现场设立项目管理机构】指导现场施工。 
	

	273
	AB
	判
	合同备案时应包括项目管理机构和人员，总承包单位【不得】擅自变更技术和经济管理人员。
	

	274
	BC
	判
	注册执业人员参加法律法规和专业培训情况，要记入个人执业记录，【未按规定参加培训的注册执业人员不得延期注册】。
	

	275
	ABC
	单
	取得注册安全工程师资格证并经注册的人员，注册资格证书在有效期内的，可以【视同】取得企业负责人和安全管理人员安全资格证、合格证。
	

	276
	ABC
	单
	【鼓励】从业人员攻读安全生产相关学历和学位或者报考注册安全工程师。
	

	277
	A
	多
	建筑施工企业负责人是指【项目总包、专业分包、劳务分包的企业法人代表、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副工程师】。
	

	278
	A
	单
	建筑施工企业负责人应当到企业所属的每个工地开展带班检查，其次数【每月不少于一次】；总的带班检查日，每月不少于工作日的【25%】。
	

	279
	B
	单
	项目负责人应当确保每月在现场带班生产的实际时间不少于本月施工时间的【80%】，不得擅自脱岗。
	

	280
	B
	单
	项目经理不在岗时应书面委托持有“B”类安全生产考核合格证书的人员代行其承担管理工作（劳务企业除外），被委托人应对固定，【书面】委托应报【建筑施工企业、监理单位、建设单位】备案并现场留存备查。
	

	281
	AB
	多
	各建设行政管理部门对现场带班制度的执行情况进行监督检查，重点检查下列内容：【1、建筑施工企业负责人每月带班检查记录；2、项目负责人现场带班生产考勤制度，包括带班检查记录、考勤公示3、监理企业对建筑施工企业负责人带班检查和项目经理带班生产的复核记录；4、建筑施工企业负责人带班检查和项目负责人带班生产的履职情况，特别是隐患整改和治理情况】。
	

	282
	AB
	单
	临时房屋的拆除实施【谁安装、谁拆除】的原则。
	

	283
	A
	判
	严禁使用【水泥珍珠岩保温复合板】临建房屋。
	

	284
	ABC
	多
	严禁使用【水泥珍珠岩、保温复合板】临建房屋。
	

	285
	B
	判
	办公、宿舍等临建房屋的围护结构【须使用不燃材料】。会议室等人员密集场所须设置在【首层】。
	

	286
	C
	判
	临建房屋周边【应当设置】临时消防车道，保证临时消防车道的畅通。禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。
	

	287
	ABC
	多
	临建房屋周围应【合理布置消火栓。消火栓处要设有明显标志，配备足够的消防水带、消防水枪，消防供水要保证足够的水源和水压。消火栓周围3米内不准存放物品，地下消火栓的设置必须符合现行技术规范要求】。临建房屋必须配备灭火器材，做到布局、选型合理，并经常检查、维护、保养，保证灭火器材灵敏有效。
	

	288
	B
	单
	消火栓周围【3米】内不准存放物品。
	

	289
	C
	判
	施工现场临建房屋用电，必须指定具备电工岗位资格【持有特种作业操作证的专人】进行管理。 
	

	290
	ABC
	多
	安全管理检查评定保证项目应包括：【安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援】。
	

	291
	BC
	单
	工程项目部应建立以【项目经理】为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制。
	

	292
	ABC
	单
	安全生产责任制应经【责任人】签字确认。
	

	293
	BC
	多
	安全技术交底：【㈠ 施工负责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底；㈡ 安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项进行；㈢ 安全技术交底应结合施工作业场所状况、特点、工序，对危险因素、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底；㈣ 安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认】。
	

	294
	BC
	单
	 安全技术交底应由【交底人、被交底人、专职安全员】进行签字确认
	

	295
	ABC
	多
	文明施工检查评定保证项目应包括：【现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办公与住宿、现场防火】。
	

	296
	C
	判
	 施工现场配电系统【不得】同时采用两种保护系统。
	

	297
	C
	判
	建筑施工安全检查评定中，保证项目【全数检查】。
	

	298
	C
	判
	当建筑施工安全检查评定的等级为不合格时，【必须】限期整改达到合格。
	

	299
	B
	单
	本规范适用于高度不大于【280米】玻璃幕墙、金属幕墙，高度不大于【120米】的花岗石材幕墙，高度不大于【80米】的其他面板材料的幕墙工程。
	

	300
	AB
	判
	幕墙材料的要求：幕墙材料应满足结构【安全性、耐久性和环境保护】要求。
	

	301
	B
	单
	幕墙材料具有相关证书：幕墙材料应具有【产品合格证、质保证书及相关性能检测报告】。
	

	302
	C
	判
	清洗幕墙面板的【清洁剂】，应对大气无污染，对人员健康无毒害，与墙面材料不发生化学反应，无腐蚀性。
	

	303
	C
	多
	安全防护设施：幕墙建筑周边宜设置【安全隔离带，主要出入口上方应有安全防护设施，人员密集处可采取设置绿化带、挑檐、有顶棚的走廊】等措施。
	

	304
	C
	判
	外倾式幕墙【不应】采用隐框玻璃幕墙。
	

	305
	B
	单
	内外层幕墙间距：内外层幕墙间距大于2.0米的整体式双层幕墙，应由【顶部】和两侧的敞开部位自然排烟。
	

	306
	BC
	单
	幕墙结构的连接节：幕墙结构的连接节点应有可靠的防松、防脱和【防滑】措施。
	

	307
	BC
	单
	大型幕墙建筑的节能、防火应经【专项评估】。
	

	308
	B
	判
	建筑幕墙构件应按构件的【5%】随机抽样检查，且每种构件不得少于【5件】。
	

	309
	C
	判
	建筑幕墙测量放线：风力大于【4级】时，不宜测量放线。
	

	310
	B
	判
	建筑幕墙吊挂玻璃安装要求：吊夹具与主体结构挂点连接牢固，吊点受力【应】均衡。
	

	311
	C
	判
	当幕墙安装与主体结构施工交叉作业时，在主体结构的施工层下方必须设置【防护网】。
	

	312
	C
	判
	幕墙外表面的检查、清洗、保养与维护工作【不应在四级以上】风力和雨雪天进行。
	

	313
	C
	多
	幕墙外表面的检查、清洗、保养与维护使用的机具设备应【安全可靠、保养良好、功能正常、操作方便】。
	

	314
	BC
	单
	拉杆或拉索幕墙在工程竣工验收后六个月时，必须进行一次全面的拉力检查和调整，以后应【每三年】检查一次。
	

	315
	BC
	多
	雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的【防滑、防寒和防冻】措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。
	

	316
	BC
	判
	暴风雪及台风暴雨后,【应对】高处作业安全设施逐一加以检查。发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修迎完善。
	

	317
	BC
	判
	分层施工的楼梯口和梯段边，【必须】安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。
	

	318
	C
	单
	梯子如需接长使用，必须有可靠的连接措施，且接头不得超过【1处】。
	

	319
	C
	判、单
	作业人员应从规定的通道上下，【不得】在阳台之间等非规定通道进行攀登，也不懂任意利用吊车臂架等施工设备进行攀登。
	

	320
	BC
	单
	支模应按规定的作业程序进行，模板未固定前不得进行下道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下，并严禁在【上下同一垂直面】上装、拆模板。
	

	321
	C
	单
	绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架和【马道】。
	

	322
	C
	单
	悬挑式钢平台的搁支点与上部位拉结点，必须位于【建筑物】上不得设置在脚手架等施工设施上。
	

	323
	C
	判
	支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在【同一垂直】方向上操作。
	

	324
	C
	判、单
	钢模板部件拆除后，临时堆放处离楼层边沿不应小于【1米】，堆放高度不得超过【1米】，楼层边口、通道口、脚手架边缘等处，严禁堆放任何拆下物件。
	

	325
	BC
	判
	每台用电设备必须有各自专用的开关箱，【严禁】用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）。
	

	326
	C
	单
	开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流【不应大于30mA】，额定漏电时间动作时间【不应大于0.1s】。
	

	327
	AC
	判
	特种设备操作人员应经过【专业培训】，考核合格取得建设行政主管部门颁发的操作证。并经过安全技术交底后持证上岗。
	

	328
	AC
	判
	机械上的各种安全防护和保险装置及各种安全信息装置【必须齐全有效】。
	

	329
	BC
	多
	建筑起重机的【变幅限位器、力矩限制器、起重量限制器、防坠安全器、钢丝绳防脱装置、防脱钩装置】以及各种行程限位开关等安全保护装置，必须齐全有效。
	

	330
	B
	单
	【严禁】利用限制器和限位装置代替操纵机构。
	

	331
	B
	单
	施工单位必须指定【安全技术人员】对桅杆式起重机的安装、使用和拆卸进行现场监督和监测。
	

	332
	C
	单
	【严禁】在离地下管线、承压管道【1米】距离以内进行大型机械作业。
	

	333
	C
	判
	装载机转向架未锁闭时，【严禁】站在前后车架之间进行检修保养。
	

	334
	C
	多
	料斗提升时，人员严禁在料斗下方停留或通过；当需在料斗下方进行清理或检修时，【应将料斗提升至上止点，并必须用保险销锁牢或用保险链挂牢】。
	

	335
	BC
	判
	发电机组电源必须与外电线路电源连锁，【严禁】与外电线路并列运行。
	

	336
	B
	判
	施工现场临时用电的电力系统【严禁】利用大地和动力设备金属结构体作相线或工作零线。
	

	337
	BC
	单
	】塔身接地，接地电阻不应大于【4Ω】。
	

	338
	BC
	多
	有下列情况之一的施工升降机不得安装使用：【1、属国家明令或禁止使用的；2、超过由安全技术标准或制造厂家规定使用年限的；3、经检验达不到安全技术标准规定的；4、无完整安全技术的档案的；5、无齐全有效的安全保护装置的】。
	

	339
	BC
	判
	施工升降机安装作业时【必须】将按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操作。
	

	340
	C
	判
	严禁施工升降机使用【超过有效标定期】的防坠安全器。
	

	341
	C
	判
	起重作业人员【必须】穿防滑鞋、戴安全帽，高处作业应佩挂安全带，并应系挂可靠或严格遵守【高挂低用】。
	

	342
	A
	多
	凡【新购、大修、改造以及长时间停用】的起重机械，均应按照有关规定进行技术检验，合格后方可使用。
	

	343
	C
	判
	起重机在每班开始作业时，【应先试吊】，确认制动器灵敏可靠后，方可进行作业。
	

	344
	C
	判
	起重机的变幅指示器、力矩限制器和限位开关等安全保护装置，必须齐全完整、灵活可靠，【严禁】随意调整、拆除，或以限位装置代替操作机构。
	

	345
	BC
	单
	用于起吊作业的卷筒在吊装构件时，卷筒上的钢丝绳必须最少保留【5圈】。
	

	346
	C
	多
	塔式起重机安装、拆卸作业应配备持有安全生产考核证书的【项目负责人和安全负责人、机械管理人员】。
	

	347
	C
	多
	塔式起重机安装、拆卸作业应配备：具有建筑施工特种作业操作资格证书的【建筑起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工】等特种作业操作人员。
	

	348
	BC
	单
	低位塔式起重机的起重臂端部与另一台桥式起重机的塔身之间的距离不到小于【2m】。
	

	349
	BC
	单
	高位塔式起重机的最低位置的部件与低位塔式起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不到小于【2m】。
	

	350
	BC
	判
	塔式起重机的安全装置【必须】齐全。并应按程序进行调式合格。
	

	351
	B
	判
	塔式起重机连接件及其防松防脱件【严禁】用其他代用品代用。
	

	352
	C
	判
	塔式起重机的力矩限制器、重量限制器、变幅限位器、行走限位器、高度限位器等安全保护装置，【不得】随意调整、拆除，严禁用限位装置代替操作机构。
	

	353
	BC
	判、单
	当采用扣件式钢管作立柱支撑时，每根立柱底部【应】设置底座及垫板，垫板厚度【不得小于50mm】。
	

	354
	BC
	单
	剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧，夹角宜为【45°～60°】。
	

	355
	BC
	单
	易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于【15m】，
	

	356
	BC
	单
	可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于【10m】，
	

	357
	BC
	单
	其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于【6m】。
	

	358
	BC
	判
	宿舍、办公用房的防火设计应符合：建筑构件的燃烧性能等级应为【A级】，当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为【A级】。 
	

	359
	BC
	判
	发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的防火设计应符合下列规定： 建筑构件的燃烧性能等级应为【A级】。
	

	360
	BC
	判
	施工现场的消火栓泵应采用【专用】消防配电线路。
	

	361
	C
	单
	专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器【上端接入】，且应保持不间断供电。
	

	362
	C
	多
	施工现场用火，应符合下列要求:【焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离；5裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。9具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火】。
	

	363
	BC
	单
	钢管扣件式模板垂直支撑系统，立杆纵横向水平间距不应大于【1200mm】。
	

	364
	BC
	单
	模板支架搭设【前】，应进行安全技术交底
	

	365
	C
	判
	在模板支架上进行电、气焊作业时，【必须】有防火措施后专人监护。
	

	366
	AB
	判
	基坑开挖深度【大于、等于12m】或基坑采用支护结构与主体结构相结合时，属一级安全等级基坑工程。
	

	367
	BC
	判
	基坑开挖深度【小于7m】，属三级安全等级基坑工程。
	

	368
	C
	判
	基坑安全等级为一级或环境保护等级为一级的基坑工程，【宜】进行现场试验确定加固工艺的适用性和水泥参量等参数，并满足设计强度要求。
	

	369
	AB
	判
	【建设工程参建各方】应根据各自的职责，制定危险性较大的分部分项工程及其重大危险源的安全管理制度，明确安全管理职责和权限，规定管理流程和要求。
	

	370
	BC
	判
	应依据审批通过的专项施工方案，确定危险性较大的分部分项工程安全防护、【文明施工措施费用并按规定支付、使用、监督、管理】。
	

	371
	BC
	判
	专项施工方案及其重大危险源风险控制安全技术措施应符合下列规定：【1、应明确工艺流程、施工方法、控制要点；2、应明确验收的组织、节点、部位及标准；3、应明确检查的组织、部位、内容、方法及频次要求】
	

	372
	BC
	多
	施工单位应依据专项施工方案及安全技术措施组织验收。验收合格并经【施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师】签字后，方可进入下一道施工工序或使用。
	

	373
	BC
	单
	相关单位应对危险性较大的分部分项工程施工过程中的资源配置、人员活动、实物状态、环境条件、设施设备、管理行为等与专项施工方案的相符性实施【动态检查】、检测及监测。
	

	374
	BC
	单
	可调托撑抗压承载力设计值不应小于【40kN】，支托板厚度不应小于5mm。
	

	375
	BC
	单、判
	单、双排脚手架拆除作业必须【由上而下逐层进行】，【严禁】上下同时作业。
	

	376
	BC
	单
	扣件在使用前应逐个挑选，有【裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用】。
	

	377
	AC
	判
	项目部应针对项目管理的组织结构，【明确并落实】现场施工各层次、各职能部门（或岗位）的安全职责、权限和相互关系。
	

	378
	ABC
	判
	项目部所有从业人员应按规定进行安全教育培训，项目部【必须禁止】未接受安全教育培训、未具备与其工作相适应的安全生产、文明施工的意识、知识和技能的从业人员上岗。
	

	379
	BC
	单
	项目部对检查中发现的安全隐患，应责令相关单位【整改】，并分类记录，作为安全隐患排查治理的依据；对检查中发现的不合格情况，还应要求采取纠正措施。
	

	380
	BC
	单
	项目部应依据风险控制要求，对易发生生产安全事故的部位、环节的作业活动实施【动态监控】。
	

	381
	C
	判
	事故发生后，项目部【应配合】查清事故原因，处理责任人员、教育从业人员，吸取事故教训，落实整改和防范措施。
	

	382
	B
	单
	项目部应及时、真实的形成现场施工安全生产管理活动的资料和记录，并有效保存至工程竣工之日起以后【1年】
	

	383
	C
	判
	当物料提升机安装高度大于或等于30m时，【不得】使用缆风绳。
	


