更多资料关注公众号：论安-安全智库

钢筋工知识测试题

姓名                                          得分            
一、填充题：（每空1分、共40分）

1．调直机电线接头连接           ，装上规定的          ，电磁开关接触可靠，限位开关和电磁铁应       ，电线整齐，      良好，无破损漏电；设备按规程         、         、          要接触可靠；电闸箱要        、        、       

       无杂物。  
2．调直机        、       完好，无缺损，按润滑表要求加注润滑油。

3．调直机           、         、         等螺检应连接牢固，有松动应予以紧固，活动销轴要有         ，防止销轴脱开，制动垫圈要卡住，损坏螺丝要更换，丢失螺丝要增补，检查调直块磨损，必要时         。

4、工作前先空运转调直筒，再空运转切断机机构各         分钟，察听转动机构应无异常        和        、无过大的噪音和         现象，试验离合器应         可靠。检查切断长度限位开关应工作可靠，切断的钢筋长度误差不得大于规定要求，在运转及工作中如发现不正常情况，应                   、         和          。

5、钢筋弯曲机，拆检电动机，清除定子和转子灰尘；检查电机轴弯曲如超过      毫米，应校正；清洗并润滑轴承，轴承磨损径向间隙超过       毫米应更换，试运中测量绕组绝缘电阻，如低于       兆欧应予以干燥，轴键坏松旷应更换。

6、钢筋切断机，线路连接牢固，绝缘良好，导线开关或按钮无破损，保险丝符合规定，控制电器灵敏可靠。接地（零）保护装置良好；电闸箱要        、        、          。

7、钢筋切断机，检查轴承径向间隙，如超过       毫米，应更换轴承。

8、切断机，各操作按钮、碰力开关的触电有烧伤，接触不良和损坏现象，必要时修换；电气各部伤必须        、       、        。

9、钢筋弯曲机，在检查磁力起动器及按钮等电器元件。如有        、       、动作不灵敏、            、壳体损坏应修换。

10、钢筋弯曲机，在检查回转盘与竖轴的配合、轴键的配合，如轴键松动旷应       

               。

二、选择题：（每题5分，共30分）

1钢筋切断机安全维修保养周期中的大修是            。

A、4800小时    B、1200小时      C、4000小时      D、4200小时

2．钢筋切断机的刀具上的润滑油品种是            。

A、机油    B、机械油     C、钙基脂      D、石墨润滑脂

3．钢筋调直机调直筒滚珠轴承的润滑方法是            。

A、旋转油杯   B、油壶浇注    C、用刷子涂抹   D、油枪注入

4．钢筋切断机电机轴承的润滑点数是            。

A、3      B、2      C、1        D、4

5、钢筋弯曲机齿轮上的润滑油是            。

A、钙基脂    B、机油    C、机油每年换油      D、石墨润滑脂

6、钢筋弯曲机竖轴轴承的润滑油周期是         。

A、每月    B、每班  C、每周      D、每月

三、简答题（30分）

1、钢筋调直机安全操作规程的主要内容是什么？

2、钢筋弯曲机安全操作规程的主要内容是什么？

泥工操作试题

           项目部 姓名：              住址              得分       

一、填充题：（每空1分，共35分）

1、当拉铲被障碍物卡死时，不得          ，不得             ，在拉料过程中不得               。
2、搅拌机满载搅拌时不得        ，当发生故障或停电时，应         

                        ，将搅拌筒内的混凝土         ，然后排除        或等待电源恢复。
3、搅拌机停机前，应先       ，然后按顺序        各部      

和       。应将螺旋管内的水泥全部输送出来，管内不得      任何物料。

4、在混凝土搅拌站，搅拌机作业后，应清理        、        、       ，并用          ，同时冲洗       及         。称量              、                  

并应确保          。

5、混凝土搅拌机启动后，应等                            后

进行上料，上料后要及时        ，添加新材料，必须将搅拌机内     
         全部        才能进行，不得        或              
搅拌机。

    6、作业过程中，在贮料区内和提升斗下，严禁              。

    7、搅拌筒启动前应盖好仓盖。机械运转中，严禁将手、脚深入        
或       探摸。

    8、搅拌机不准超载使用，进料斗升起时严禁任何人从       下通过或  

       。

    9、作业中发现故障，不能继续运转时，应立即             ，将搅拌筒内的混凝土         ，然后进行修检。

10、在混凝土搅拌机作业后，应将料斗降落到        ，应先固定好料斗，并         ，进入滚筒内处理障碍时，外面必须           
二、是非题：（对的画√，错的画×。每题5分，共35分）

    1、泵送作业中，料斗格网上不得堆满混凝土，应控制供料流量，及时清楚超粒径的骨料及异物，可以随意移动网格。（   ）

    2、垂直向上泵送中断后再次泵送时，应先进行反向推送。使分配阀内混凝土吸回料斗，经搅拌后再正向泵送。（   ）

    3、不得随意调整液压系统力。当油温超过70℃时，应停止泵送，但仍应使搅拌叶片和风机运转，待降温后继续运行。（   ）

4、在泵送时，可以调整、修理正在运转的部件。（   ）

5、搅拌机在运行时，可以离开休息一下等待，或者让他人操作。（   ）

6、混凝土搅拌机操作人员必须经专业训练，考核合格发给操作正持证上岗，无证不准操作。（   ）

7、砂浆机运转中是可以用水或木棒、工具等伸进搅拌筒内清理灰浆和拌料。（   ）

三、问答题：（每题15分，共30分） 

1、砂浆机主要安全操作规程有哪些？

2、搅拌机的搅拌筒规道、钢丝绳、出料斗轴承、搅拌大齿圈、进料斗离合器各用什么油？如何润油？

塔吊司机操作试题

           项目部 姓名：              住址              得分       

一、填充：（每空1分，共40分）

1、行程限位开关只是用来                                          
        。吊钩、       或      应达到限位装置碰杆所在点之前减速停车。
2、工作过程中，如      突然中断或      显著下降时，立即将控制面转至      、并拉开       ，此时如吊钩上挂有重物，应设法小心放松        

       使重物徐缓下降到       或        。
3、工作中突遇       ，或者在               时，均要松开回转机构的制动口和         ，使塔式起重机吊臂              ，对于下回转俯仰变幅压杆臂架的塔式起重机，则                。  

4、在离开驾驶室前，还应再一次注意           的电源是否已经切断，检查并清除          存留的润滑材料和             。

5、必须根据负责起重工的指挥信号、      、      、       或       的指令进行操作。在开始操作之前，必须       或喇叭示意，严禁          亦不得                             。 

6、不得在     以上和     以下的气温条件下进行吊装作业。

7、开始操作时，必须                ，然后             而达到全速运行，停止前，必须逐渐         ，然后慢慢        。禁止            。

8、禁止用吊钩运      。在工作中，必须             操作，不得      

工作岗位。

9、若要在运行过程中改变运行方向，应先将          拨至零位，待运动停止后，再作               ，严禁                        。

10、在工作中，禁止进行保养、        和        作业。

二、选择题：（每题5分，共30分）

1、地线连接应牢固可靠，导电良好，用摇表测量电阻，电阻数值不应超过                            

（      ）欧姆。

    A、4         B、3         C、2          D、1

    2、检查钢丝绳有无断丝变形，钢绳在一扣距内断丝超过（   ），直径减少（   ）应更换。

A、20％、15％   B、15％、7％   C、10％、7％   D、10％、20％

    3、定期检修：每运行（    ）小时或塔机拆迁后，组装试运前进行。

A、1600      B、2000       C、1800       D、1200

4、电机轴弯曲超过（    ）毫米应校正。

A、0.4     B、0.3       C、0.2         D、0.1

5、滑动轴承向间隙一般不超过（    ）毫米

A、0.4       B、0.3       C、0.2         D、0.1

6、电机转子、定子绝缘电阻在不低于（    ）兆欧时，可在运行中干燥。

A、0.2       B、0.4        C、0.3          D、0.1

三、问答题：（每题15分，共30分）

1、有哪几类人员不得操作塔式起重机？

2、工作结束时必须做到哪几点？

木工操作试题

           项目部 姓名：              住址              得分       

一、填充题：（每题1分，共35分）

1、平刨料时，刨料应              、          。刨大面时           ，

刨小面时                ，并不得          禁止             。
2、平刨料时，刨削量每次一般不得超过          。进料速度             ，经过刨口时         ，禁止                    。

3、平刨料时，刨厚度小于1.5cm，长度小于30cm的木料，必须           ，
禁止                 。

4、平刨料时，同一台刨机的          、      必须一致，       、       必须吻合，                   和           刀具不准使用。紧固刀片的螺钉，            ，并离刀背              。

5、圆盘锯操作时，操作者要戴防护眼睛，站在           ，禁止放在与锯片            、手臂不得                      。

6、平刨锯必须有安全防护装置，否则           。

7、木工压刨时，进料必须平直，发现材料走横或卡住，应停机降低      。  

遇硬节减慢送料速度，送料时手指必须离开滚筒    厘米以外，接料必须      

         。

    8、刨刀弯曲   毫米应拆检校直；轴承径向间隙超过   毫米应更换，固定刀片螺栓有损伤、乱扣及       失效应更换。

    9、线路接头连接牢固，      良好，无破损       ，开关和按钮无破裂，设备按规定            ，电闸箱要防雨防潮，内部整洁无杂物。

    10、平刨机，拉下电闸，锁好     ，清洁机体内外，室内如封闭不严，应加以适当的       ，以防风砂及       。

二、是非题：（对的画√错的画×，每题5分共35分）

    1、平刨机的刀轴轴承用的是机械油。（   ）

    2、平刨机的电动轴承半年润滑一次。（   ）

    3、压刨床的刨刀电机轴承润滑点数是2点。（   ）

    4、压刨机床只准采用单向开关，不准采用倒顺双向开关。三、四面刨，要按顺序开动。（   ）

    5、木工压刨送料和接料不准戴手套，并应站在机床的一侧。刨削量每次不得超过5毫米。（   ）

    6、木工平刨床，刨厚度小于1.5厘米，长度小于30厘米的木料，必须用压板或推棍，必要时也可以用收推。（   ）

    7、木工圆盘剧，进料必须紧贴靠山，不得用力过猛，遇应节慢推。接料要待料出锯片15厘米，不得用手硬拉。（   ）

三、问答题： 

1、圆盘剧的操作规程有那些？

2、如何做好平面刨的维修及保养？（简略说明）

