电焊工人进场三级安全教育试卷
姓名：                                                       得分：            
一、通用部分（60分，填空每格1.5分）：
1、安全教育的目的是为了增强          知识，提高          和           能力；

2、我国安全生产管理方针是：             、             ，             ；
3、新工人进场必须进行      、      、      三级安全教育，考试合格，方可上岗； 

4、在建工程的“三宝”是：           、          、          ，必须正确使用；

5、“四口”是：通道口、        、         、         ，必须做好安全防护措施；

6、“五临边”是：       、       、楼梯边、       、      ，要有安全防护措施；

7、进入施工现场必须戴好           ，扣好       ；正确使用             用品；

8、高空作业的高度是   米以上，凡无        设施的高空作业，必须系好        ；

9、造成安全事故的主要原因是“三违”即：          、违章指挥、违反          ；

10、安全生产的“三不伤害”是：             、我不被他人伤害、              ；

12、非电工人员严禁     电路设施；设备配电实行一机        、       一闸的原则；

13、严禁    上岗、在易燃易爆区域严禁     或动用     ，动用前要先     后作业；

14、电工、起重司机、登高作业等特殊工种必须持          操作证，方可上岗作业；

15、上岗时不要放弃使用         用品，有权阻止        和          作业的指令。

二、专业部分（30分，填空每格2分）：
1、电、气焊作业人员必须经过专业          ，取得特种作业          ，方可上岗；电、气焊作业要做到先            后施工的原则；

2、焊机一次侧电源线长度最大不超过    米，二次侧把线及地线长度最大不超过    米；焊机把线电缆应采用专用橡套               。
3、电焊时严禁借用          、金属脚手架、             等金属物搭接代替地线使用；

4、氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于      米，与明火距离不得小于        米；

5、焊工高处作业，必须站在稳固的          上作业，焊机必须放置平稳、牢固，设有良好的            装置；

6、室外使用电焊机应设      、防潮、      的机棚，并备有消防用品；电焊完成作业后，离开现场前应      ，将地线和把线分开，确定焊渣火星已     后，方可离开现场；

三、问答题（10分）：
结合本工种的特点，讲述如何做好自身的安全防护工作?

新工人进场三级安全教育学习资料（电气焊）

一、通用部分安全学习资料：
1、安全教育的目的是为了增强安全防护知识，提高事故预防和应急处理能力；

2、我国安全生产管理方针是：安全第一、预防为主，综合治理；
3、新工人进场必须进行公司、项目部、班组三级安全教育，考试合格，方可上岗； 

4、在建工程的“三宝”是：安全帽、安全带、安全网，必须正确使用；

5、“四口”是：通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口，必须做好安全防护措施；

6、“五临边”是：基坑边、阳台边、楼梯边、楼层边、屋面边，要有安全防护措施；

7、进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带；正确使用个人劳动防护用品；

8、高空作业的高度是2米以上，凡无安全防护设施的高空作业，必须系好安全带；

9、造成安全事故的主要原因是“三违”即：违章作业、违章指挥、违反劳动纪律；

10、安全生产的“三不伤害”是：我不伤害他人、我不被他人伤害、我不伤害自己；

12、非电工人员严禁安装电路设施；设备配电实行一机一箱、一漏一闸的原则；

13、严禁酒后上岗、在易燃易爆区域严禁吸烟或动用明火，动用明火要先审批后作业；

14、电工、起重司机、登高作业等特殊工种必须持特种作业操作证，方可上岗作业；

15、上岗时不要放弃使用劳动防护用品，有权阻止违章作业和强令冒险作业的指令。

二、专业部分安全学习资料：
1、电、气焊作业人员必须经过专业技术培训，取得特种作业操作证，方可上岗；电、气焊作业要做到先申请批准后施工的原则；

2、焊机一次侧电源线长度最大不超过5米，焊机二次侧把线及地线长度最大不超过30米；焊机把线电缆应采用专用橡套多股细铜线。
3、电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替地线使用；

4、氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于5米。与明火距离不得小于10米；

5、焊工高处作业，必须站在稳固的操作台上作业，焊机必须放置平稳、牢固，设有良好的接地保护装置；

6、室外使用电焊机应设防雨、防潮、防晒的机棚，并备有消防用品；电焊完成作业后，离开现场前应拉闸断电，将地线和把线分开，确定焊渣火星已熄灭后，方可离开现场；

三、问答题：
结合本工种的特点，讲述如何做好自身的安全防护工作?
新工人进场三级安全教育试卷（普工、勤杂人员）

姓名：               得分：          

一、通用部分（60分，填空每格1.5分）：

1、安全教育的目的是为了增强          知识，提高          和           能力；

2、我国安全生产管理方针是：             、             ，             ；
3、新工人进场必须进行      、      、      三级安全教育，考试合格，方可上岗； 

4、在建工程的“三宝”是：           、          、          ，必须正确使用；

5、“四口”是：通道口、        、         、         ，必须做好安全防护措施；

6、“五临边”是：       、       、楼梯边、       、      ，要有安全防护措施；

7、进入施工现场必须戴好           ，扣好       ；正确使用             用品；

8、高空作业的高度是   米以上，凡无        设施的高空作业，必须系好        ；

9、造成安全事故的主要原因是“三违”即：          、违章指挥、违反          ；

10、安全生产的“三不伤害”是：             、我不被他人伤害、              ；

11、非电工人员严禁     电路设施；设备配电实行一机        、       一闸的原则；

12、严禁    上岗、在易燃易爆区域严禁     或动用     ，动用前要先     后作业；

13、电工、起重司机、登高作业等特殊工种必须持          操作证，方可上岗作业；

14、上岗时不要放弃使用         用品，有权阻止        和          作业的指令。

二、判断题：(20分)

（对下列题目进行对错判断，对的打√，错的打ⅹ）

1、安全生产，人人有责；（    ）

2、上班前可以喝酒只要不喝醉就行；（    ）

3、患有高血压、心脏病、恐高症等人不能从事高空作业；       （     ）

4、高处作业可以不系安全带，只要自己当心就好了；           （      ）

5、在高空作业时可以往下或向上抛材料和工具等物件；         （      ）

6、不懂电器和机械的人员严禁使用和玩弄机电设备；           （      ）

7、不准坐在脚手架防护栏上休息和在脚手架上睡觉。           （      ）

8、进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带；                 （      ）
9、人货电梯载人、载物不得超载，楼层防护门必须关好；        （     ）
10、在施工现场可以带小孩出入；工地内可以烧电炉或明火取暖等。（     ）
三、简述题：（20分）

结合本工种的实际情况，请讲述如何加强自身安全防范工作。

新工人进场三级安全教育学习资料（普工、勤杂人员）

1、安全教育的目的是为了增强安全防护知识，提高事故预防和应急处理能力；

2、我国安全生产管理方针是：安全第一、预防为主，综合治理；
3、新工人进场必须进行公司、项目部、班组三级安全教育，考试合格，方可上岗； 

4、在建工程的“三宝”是：安全帽、安全带、安全网，必须正确使用；

5、“四口”是：通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口，必须做好安全防护措施；

6、“五临边”是：基坑边、阳台边、楼梯边、楼层边、屋面边，要有安全防护措施；

7、进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带；正确使用个人劳动防护用品；

8、高空作业的高度是2米以上，凡无安全防护设施的高空作业，必须系好安全带；

9、造成安全事故的主要原因是“三违”即：违章作业、违章指挥、违反劳动纪律；

10、安全生产的“三不伤害”是：我不伤害他人、我不被他人伤害、我不伤害自己；

12、非电工人员严禁安装电路设施；设备配电实行一机一箱、一漏一闸的原则；

13、严禁酒后上岗、在易燃易爆区域严禁吸烟或动用明火，动用明火要先审批后作业；

14、电工、起重司机、登高作业等特殊工种必须持特种作业操作证，方可上岗作业；

15、上岗时不要放弃使用劳动防护用品，有权阻止违章作业和强令冒险作业的指令。

16、安全生产，人人有责； 

17、上班前不准喝酒，禁止酒后上岗； 

18、患有高血压、心脏病、恐高症等人不能从事高空作业；        

19、高处作业必须系好安全带，并挂好保险钩，做到高挂低用；           

20、禁止高空作业时往下或向上抛材料和工具等物件；          

21、不懂电器和机械的人员严禁使用和玩弄机电设备；           

22、不准坐在脚手架防护栏上休息和在脚手架上睡觉。            

23、进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带；                  
24、人货电梯载人、载物不得超载，楼层防护门必须关好；        
25、施工现场不准带小孩出入；工地内不准烧电炉或明火取暖等。 
新工人进场三级安全教育试卷（起重司机、信号工）

姓名：               得分：          

一、通用部分（45分，填空每格1.5分）：

1、安全教育的目的是为了增强          知识，提高          和           能力；

2、我国安全生产管理方针是：             、             ，             ；
3、新工人进场必须进行      、      、      三级安全教育，考试合格，方可上岗； 

4、在建工程的“三宝”是：           、          、          ，必须正确使用；

5、“四口”是：通道口、        、         、         ，必须做好安全防护措施；

7、进入施工现场必须戴好           ，扣好       ；正确使用             用品；

8、高空作业的高度是   米以上，凡无        设施的高空作业，必须系好        ；

9、造成安全事故的主要原因是“三违”即：          、违章指挥、违反          ；

10、安全生产的“三不伤害”是：             、               、              ；

11、电工、起重司机、登高作业等特殊工种必须持           操作证，方可上岗作业；

12、上岗时不要放弃使用         用品，有权阻止        和          作业的指令。

二、专业部分（30分，填空每格2分）：
1、在开机后正式启用前，必须先    机械各部位         的灵敏可靠，不准     上岗；
2、塔机吊钩必须要有防脱钩           ，塔机、电梯在启动运行前或塔机通过人群时必须           ；
3、塔吊、电梯在    以上大风时应       。在任何情况下塔吊、电梯均不得          。                                                                                                                                                                     
4、在电梯作业时必须在关好            门后，才能启动；塔机作业时信号工           、纠正挂钩的        、            操作。                                           
5、在运行中发现            应立即停机，并向          ，待           后再使用；认真做好交接班手续、交接班记录等并认真填写。
三、问答题起重机械“十不吊”的内容是什么？（25分）：
答：（1）                            ；（2）                             ；

（3）                              ；（4）                              ；

（5）                             ；（6）                              ；
（7）                             ；（8）                               ；

（9）棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊；（10）六级以上强风不准吊。
新工人进场三级安全教育学习资料（起重司机、信号工）

姓名：               得分：          

一、通用部分安全学习资料：

1、安全教育的目的是为了增强安全防护知识，提高事故预防和应急处理能力；

2、我国安全生产管理方针是：安全第一、预防为主，综合治理；
3、新工人进场必须进行公司、项目部、班组三级安全教育，考试合格，方可上岗； 

4、在建工程的“三宝”是：安全帽、安全带、安全网，必须正确使用；

5、“四口”是：通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口，必须做好安全防护措施；

6、进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带；正确使用个人劳动防护用品；

7、高空作业的高度是2米以上，凡无安全防护设施的高空作业，必须系好安全带；

8、造成安全事故的主要原因是“三违”即：违章作业、违章指挥、违反劳动纪律；

9、安全生产的“三不伤害”是：我不伤害他人、我不被他人伤害、我不伤害自己；

10、电工、起重司机、登高作业等特殊工种必须持特种作业操作证，方可上岗作业；

11、上岗时不要放弃使用劳动防护用品，有权阻止违章作业和强令冒险作业的指令。

二、专业部分安全学习资料：
1、在开机后正式启用前，必须先检查机械各部位安全装置 的灵敏可靠，不准酒上岗；
2、塔机吊钩必须要有防脱钩保险装置，塔机、电梯在启动运行前或塔机通过人群时必须按铃示警；
3、塔吊、电梯在六级以上大风时应停止作业。在任何情况下塔吊、电梯均不得超载作业。                                                                                                                                                                     
4、在电梯作业时必须在关好楼层防护门后，才能启动；塔机作业时信号工必须监督、纠正挂钩的正确、牢固安全操作。                                           
5、在运行中发现机械异常应立即停机，并向上级汇报，待排除隐患后再使用；认真做好交接班手续、交接班记录等并认真填写。
三、问答题起重机械“十不吊”的内容是什么？（10分）：
答：（1） 信号指挥不明不准吊；（2）超负荷、斜牵斜挂不准吊；

（3）吊物重量不明或超负荷不准吊；（4）散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊；

（5）吊物上有人不准吊；    （6）埋在地下物不准吊；
（7）安全装置失灵或带病不准吊；（8）现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊；

（9）吊物捆绑、吊挂不牢或不平衡不吊 ；（10）六级以上强风不准吊。
