
工贸企业安全生产标准化培训考核试题
姓名​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________单位____________________得分_________
1、 填空题：（每题2分  共10分）

1、 国发【2010】23号文件要求开展以________达标，_________达标和__________达标为内容的安全生产标准化建设。

2、 《国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见（安委办【2011】18号）》，明确要求___________年底前，规模以上工贸企业实现安全达标；在_____________年底前，所有工贸企业实现安全达标。
3、 安全生产标准化评审评分大于等于_________分认定一级;评审评分大于等于_________分认定二级；评审评分大于等于___________分认定三级。
4、 新入厂人员在上岗前必须经过____________、____________ 和_______________三级安全培训教育。

5、 机械制造企业安全管理人员应该按照企业从业人员总人数的_____________配备。

2、 单选题：（每题3分，共15分）

1、 企业开展安全生产标准化工作以__________为基础，减少事故发生，保障人身安全健康。
A危险源管理    B风险控制   C安全评价  D隐患排查治理
2、 企业应___________至少一次对安全生产法律、法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。
A每半年    B每年      C每两年      D每三年

3、 压缩空气管道应采用____________材料。

A铜管     B钢管     C铝合金管     D铜合金管
4、 电焊机一次电源线长度不超过_____________米，且不得拖地或跨越通道使用。
A 1   B 2   C 3    D 5

5、 下列哪个不属于特种设备______________。
A  厂内机动车          B  0.5MP的压力容器
C  0.09MP的压力管道   D 电梯

3、 多选题（每题3分，共15分;多选少选不得分）

1、 剧毒物品的贮存应做到“五双制”,即：双账本、双人管、_____________。
A 双把锁  B 双人取   C 双人买   D  双人用
2、 压力容器出厂资料应有_____________。
A《压力容器使用登记表》  B 《压力容器合格证》
C 《压力容器使用证》     D质量证明书

3、 安全电压包括：______________。
A 42V     B 36V    C 24V    D 12V
4、 机械制造企业中，常用的无损探伤方法有__________等种类。
A 磁粉探伤    B超声波探伤    C射线探伤    D涡流探伤

5、 电击伤害的程度与通过人体的_____________因素有关。
A 电流强度    B 持续时间    C 频率    D 身体状况

4、 简答题（每题15分，共60分）
1、 安全生产标准化的内涵是什么？
2、 《机械制造企业安全质量标准化考评标准》有几部分，几大项，几小项？
3、 根据《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》安全生产标准化考评程序是什么？
4、 浅谈在本企业中如何开展创建安全生产标准化工作？
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