安全生产标准化管理知识试题

 单位名称：             姓名：            得分：      
一、单选题（40题，每题0.5分,共20分）
1、依照《中华人民共和国安全生产法》规定，对全国建设

工程安全生产工作实施综合监督管理的部门是（A）。

A、国务院                 B、国务院建设行政主管部门

C、国家安全监督管理部门   D、各部委

2、 根据《中华人民共和国建筑法》建筑施工企业负责安全生产全面责任的人是企业（B）。

A、负责生产工作的副经理    B、法定代表人

C、项目经理                D、现场工长

3、三级安全教育是指（B）。

      A、企业法定代表人、项目负责人、班组长   

B、公司、项目、班组

      C、公司、总包单位、分包单位             

D、建设单位、施工单位、监理单位

4、为从事危险作业的人员办理意外伤害保险时，意外伤害保险费由（B）支付。

       A、建设单位                B、施工单位

       C、从事危险作业的人员      D、事故责任单位

5、电石起火时必须用于砂或（C）灭火器，严禁用其他灭火器或水灭火。

A.泡沫       B.四氯化碳    C.二氧化碳   D.1211

6、施工起重机械，在验收前应当经有相应资质检验检测机构监督检验合格，这是（B）的规定。

     A、《设备安全运行条例》        B、《特种设备安全监察条例》

     C、《特种设备安全运行条例》   D、《特种设备监察条例

7、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告的是（C）。

A、最终用户              B、设计人员

C、作业人员              D、产品经销人员

8、安全生产检查的类型包括:定期安全检查、经常性安全检查、季节性及节假日前后安全检查、专项安全检查、(A)和不定期职工代表巡视安全检查。

A.综合性安全检查          B.指令性安全检查 

C.防火防爆安全检查        D.预防性安全检查

9、班组长在安全生产上的职责是:贯彻执行本单位对安全生产的规定和要求，督促本班组工人遵守有关安全生产规章制度和安全操作规程，切实做到（C）。

A.尽职尽责，措施完善        B.班前班后检查、评比

C.不违章指挥，不违章作业，遵守劳动纪律   D.事事有人管

10、特种作业人员安全技术考核以 (B)考核为主，合格者获得国家统一印制的(B)。

A.安全技术理论  《特种作业人员操作证》

B.实际操作技能  《特种作业人员操作证》

C.实际操作技能  《特殊工种资格证》    

D.安全技术理论  《特殊工种资格证》

11、（A）是安全生产法律法规和规章制度的直接执行者，（A）对本岗位的安全生产负直接责任。

A.安管人员  岗位工人       B.车间主任  班组长 

C.车间主任  工人           D.班组长  岗位工人

12、在安全生产工作中，通常所说的“三违”现象是指(B)。

　 　A．违反作业规程、违反操作规程、违反安全规程

　　 B．违章指挥、违章作业、违反劳动纪律

　 　C．违规进行安全培训、违规发放劳动防护用品、违规消减安全技措经费

D．违反规定建设、违反规定生产、违反规定销售

13、目前进行事故调查处理应坚持实事求是、尊重科学、(B)、公正公开和分级管辖的原则。

　　 A．严刑厉法            B．四不放过

　　 C．三不放过            D．五不放过

14、目前，我国安全生产监督管理体制是综合监管与行业监管相结合、(A)、政府监督与其他监督相结合。

A.国家监察与地方监管相结合       

B.群众监督与专业机构监督相结合

C.新闻媒体监督与社会监督相结合 

D.个人监督与集体监督相结合

15、建筑施工中，事故比例所占最高的是（A）

A．高处坠落事故         B．各种坍塌事故

C．物体打击事故         D．起重伤害事故

16、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有（A）的单位承担。

A．相应施工承包资质      B．制造能力

C．维修保养经验          D．检测检验人员

17、施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（B）安全生产管理人员。

A．兼职     B．专职    C．代理     D．业余

18、生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排（A）进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A.专门人员　  B.领导   C.技术工人     D.负责人

19、从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用（B）。

A、安全卫生用品          B、劳动防护用品

C、劳动防护工具          D、劳动防护服装

20、依据《安全生产法》，生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的(A)、防范措施以及事故应急措施。

A、危险因素  B、事故隐患  C、设备缺陷  D、安全生产责任

21、专职安全生产管理人员负责对施工现场的安全生产进行监督检查，发现违章指挥、违章操作的，应当（C）。

A、马上报告有关部门        B、找有关人员协商

C、立即制止                D、通知项目负责人

22、用人单位各项安全规章制度的核心是（A）。

A.安全生产责任制           B.安全生产管理制度

C.安全检查制度             D.安全操作规程

23、在人机系统中，人始终起着核心作用。解决人机系统安全问题的根本途径是(D)。
    A．控制人的不安全行为　　B．应用机械的冗余设计
    C．强化监控          　　D．实现生产过程机械化和自动化

24、《安全生产法》要求，生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事生产经营活动相应的安全生产知识和(C)。

    A. 安全资格　B.安全技能　C.管理能力　D.生产组织能力

25、安全生产“五要素”是既相对独立，叉相辅相成的有机统一体。“五要素”包括安全法制、安全责任、安全科技、安全投入和(A)。

A．安全文化  B．安全教育　C．安全管理 　D．安全评价

26、生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者（C）标准的劳动防护用品。 

A.当地       B.本单位      C.行业      D.国家

27、对于事故的预防与控制，安全技术对策着重解决（C）。

A.人的不安全行为      B.管理的缺陷 

 C.物的不安全状态      D.有害的作业环境
28、多次弯曲造成的（C）是钢丝绳破坏的主要原因之一。

A.拉伸       B.扭转     C.弯曲疲劳     D.变形

29、路基挖掘机作业时（A）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人  B.非工作人员  C.工程技术人员  D.围观群众

30、不得用挖掘机铲斗（A）。

A.吊运物料    B.助推机械   C.牵引机械   D.运料

31、雷电天气无（C）的桩机，应停止作业。

A.缆风绳    B.避雨棚   C.避雷装置    D.保险装置

32、桥梁桩机作业结束后，应将桩锤落下，切断（A）和电路开关、停机制动后人可离开。

A.电源      B.水源      C.气源      D.油路

33、工作停止，移动振动器时，应立即（A）。

A.切断电源        B.停止电动机转动 

C.搬动            D.切断总电源

34、桥梁上部结构脚手架作业层的脚手板铺设（B）。

A.可以不满铺         B.应满铺、铺稳

C.应铺满、铺稳，离开墙面不超过120--150mm 

D. 应铺满、铺稳，离开墙面200-300mm处可以不设任何防护

35、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定高度不低于（C）的挡脚板或40cm的挡脚笆。

A.14cm      B.16cm      C.18cm      D.20cm

36、在建工程（含脚手架具）周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（B）。

A.4m        B.6m       C.8m     D.10m

37、固定式配电箱、开关箱中心点与地面相对高度应为（C）。

A.0.5m       B.1.0m     C.1.5m    D.1.8m

38、两台塔吊在同一轨道作业时，应保持安全距离。两台同样高度的塔吊，其起重臂端部之间的距离应大于（B）m.

A．6　　  B．4　 　 C．2　  　D．1

39、在带压进仓工作中，下列（B）不符合《盾构法隧道施工与验收规范》的规定。

A、舱内压力为0.01---0.13MP时，作业时间不超过5小时

B、舱内有毒有害气体的检测可以进行投入小型动物试验

C、舱内压力为0.17---0.255MP时，作业人员出舱减压时间不少于51分钟。

D、不论进仓人员身体素质如何，24小时只允许进仓工作一次

40、盾构机隧道内氧含量不得少于(C)。

A、 18%     B、19%     C、20%     D、21%

二、判断题（24题，每题0.5分，共12分）

1、安全生产责任制是一项最基本的安全生产制度，是其他各项安全规章制度得以切实实施的基本保证。(√)

2、所有生产经营单位都必须将本单位的重大危险源报当地人民政府负责安全生产监督管理的部门备案。(√)

3、建设单位应将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。(√)
4、施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及施工安全措施所需费用，可以挪作他用。(×)  

5、安全生产责任制是一项最基本的安全生产管理制度。(√) 

6、生产和生活过程中接触粉尘、毒物、噪声、辐射等物理、化学危害因素达到一定的危害程度，将会导致职业病（√）
7、施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。（√）
8、生产经营单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员。（√）

9、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。（√）

10、生产经营单位从业人员不包括临时聘用的人员。（×）

11、门式起重机施工时，注意施工范围有无其它外界干扰，周围行人及运动物应与龙门吊保持足够的安全距离。（√）

12、安全管理人员的主要日常工作是建立并检查安全生产规章制度的落实情况，对施工现场进行检查并作出处理，进行安全技术管理、安全教育等内容。（√）

13、单位对新职工进行三级安全生产教育培训，危险性较大的行业或岗位教育培训时间不得小于36小时。（×）
14、电缆接头拆除与装配必须切断电源方可进行作业。（√）
15、铁路营业线施工时，线间局距小于6.5m不得堆料。（  ）

16、浇注高度3米以上的壁、柱、梁混凝土时，应该搭设操作平台。（×）  
17、项目安全技术交底由技术人员交底，施工负责人落实，安全检查人员进行监督检查。（√）
18、拆除工程施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，应及时排查险情、组织抢救、不用保护事故现场，向有关部门报告。（×）

19、风力在五级以上时，塔机不得进行顶升作业。（×）

20、施工现场临时用电必须分级设置漏电保护装置。（√）

21、乙炔瓶在储存或使用时可以水平放置。（×）

22、施工现场塔吊、拌和楼、物料提升机、龙门吊、钢脚手架等高架设施，必须按规定设置防雷、避雷装置。（√）

23、铁路隧道仰拱距掌子面距离Ⅴ级及以上围岩不得超过40m。（√）

24、铁路隧道二衬距掌子面Ⅳ级及以上围岩不得超过90m。（√）
三、填空题（20题，每题1分共20分）

1、特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、 

压力管道、起重机械、升降机、载客的索道、大型游乐设施。
2、各种电动机械设备，必须有可靠有效的安全措施和防护装置，才能开动使用。

3、高处作业是指坠落高度基准面在2米以上有可能坠落的高处作业，高度在30米以上时称为特级高处作业。 

4、搭、拆脚手架时作业人员必须佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋防护用品。

5、建筑施工中“五大伤害”指高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌事故。
6、安全带的使用期限一般为3年至5年，使用2年后，应抽验一次。

7、专项安全施工组织设计的重点是模板工程、拆除爆破工程、脚手架工程和土方开挖工程。

8、职业安全健康管理体系中的持续改进是指不断降低各类事故的风险。

9、冬季安全施工做好“三防”工作是指防滑、防冻、防火。
10、在室外当风力大于 六级时，露天工作的起重机应停止起重作业。

11、企业的安全教育制度包括：对新工人和换岗工人的三级教育；对特种作业人员的上岗持证培训培训；企业全员的日常安全教育等。

12、“四全”安全管理中的“四全”是指全员、全面、全过程、全天候。

13、三不伤害活动是指：对职工进行不伤害自己、不伤害他别人、不被别人伤害害的全员安全教育活动。

14、施工现场必须设有“五牌一图”，工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图。
15、建筑施工企业“三类”人员是指：企业负责人、项目负责人、
专职安全生产管理人员。
16、个体防护是保护人身安全的最后一道防线。
17、           是搞好安全生产工作的关键。

18、经常性安全培训教育的形式有安全生产会议、各类安全生产业务培训班、事故现场会、安全文化知识竞赛和张贴安全生产招贴画、宣传标语及标志等。

19、起重机械的安全装置，试至少写出五种起重量限制器、起升高度限制器、行走限制器、吊钩保险装置、防钢丝绳跳槽装置。
20、大型设备操作司机三懂是指懂生产原理、懂工艺流程、懂设备构造；四会是指会操作、会维护保养、会排除故障和处理事故、会正确使用消防器材和防护器材。

四、简答题（12题，每题4分，共48分）

1、盾构施工的常见风险有那些？

答：1、盾构机组装、调试、解体与吊装2、盾构始发与到达3、掘进过程中4、障碍物处理与换刀5、地下与地面建筑物的安全。

2、作业人员施工中应该执行什么要求？

答：必须认真执行掌握安全技术交底、施工方案、措施和安全规范要求。
3、作业人员作业前应检查什么？

答：应检查工具、设备、现场环境等是否存在不安全因素，是否正确穿戴个人防护用品。
4、施工人员在作业中必须佩戴什么用品？

答：必须正确佩戴和使用合格的个人防护用品。如：安全帽、安全带、护目镜、防尘口罩、绝缘手套、绝缘鞋等。
5、拆模作业应注意哪些安全问题？

答：拆模作业时，必须设警戒区并指派专人监护，严禁无关人员进人。拆模作业人员必须站在牢固可靠的地方，保持自身平衡，不得猛撬，以防失稳坠落。

6、建筑施工安全检查中关于基坑支护的五个保证项目是什么？

答：施工方案、临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载。
7、如何正确使用安全带？

答：选用检验合格的安全带，高挂低用，禁止打结或接长使用，系挂牢固，2米以上高处作业时必须系挂安全带。
8、混凝土搅拌机检修时必须注意那些事项？

9、作业现场 “四到位”指什么？

答：人员到位、措施到位、执行到位、监督到位。
10、什么是安全生产工作"五同时"？

答：同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
11、安全标志分为几类？各是什么？

答：常见的安全标志有四种，红、黄、蓝、绿。分别指示禁止、警告、指令、提示。
12、事故处理的四不放过原则是什么？

答：事故原因分析不清不放过，整改措施落实不到位不放过，群众和伤者未受教育不放过，责任人未进行处理不放过。
