选择题

1、隐患排查治理的业务流程是（）
A. 隐患排查——隐患整改——隐患验收——隐患核查
B. 隐患整改——隐患验收——隐患排查——隐患核查
C. 隐患排查——隐患核查——隐患整改——隐患验收
D. 隐患核查——隐患排查——隐患整改——隐患验收
2、安全隐患整改“五定”原则是（）
A.定标准、定时间、定人员、定措施、定责任
B.定措施、定时间、定人员、定整改类型、定资金
C.定资金、定人员、定措施、定整改方案、定责任
D.定时间、定责任、定资金、定整改类型、定标准
3、隐患整改类型包括（）
A.立即整改、上报整改、停产停业整改
B.立即整改、停产停业整改、限期整改
C.限期整改、下发整改、组织整改
D.立即整改、下发整改、停产停业整改
4、双重预防体系是构筑防范安全事故的前后两道防火墙。第一道防火墙是（）
A.风险辨识
B.风险管控
C.隐患排查
D.隐患治理
5、双重预防体系是构筑防范安全事故的前后两道防火墙。第二道防火墙是（）
A.风险辨识
B.风险管控
C.隐患排查
D.隐患治理
6、风险分级管控系统内置的风险评价方法有（）
A.LEC评价法、MES评价法、作业危害分析法
B.LS评价法、危险与可操作性分析法、MES评价法
C.风险矩阵法、LEC评价法、MES评价法
D.LEC评价法、作业危害分析法、MES评价法
7、常用的风险（危险源）辨识方法主要有（）
A.安全检查表分析法、作业危害分析法、危险与可操作性分析法
B.LEC评价法、作业危害分析法、危险与可操作性分析法
C.安全检查表分析法、LEC评价法、MES评价法
D.作业危害分析法、LS评价法、安全检查表分析法
8、常用的风险控制措施有（）
A.工程技术措施、制度管理措施、培训教育措施
B.个体防护措施、制度管理措施、风险转移
C.应急处置措施、风险回避、个体防护措施
D.风险保留、培训教育措施、管理措施
9、双控预防体系的销售政策说法正确的是（）
A.企业开通账号30个以下，收软件产品费2万元
B.企业开通30—100个账号，收软件产品费10万元，服务年费4万元
C.企业开通100—200个账号，收软件产品费10万元，服务年费6万元
D.企业开通200个以上账号，收软件产品费16万元，服务年费6万元
10、双重预防体系定制化产品的合同金额构成是（）
A.软件产品、增值服务费、服务年费
B.软件产品、服务年费、软件升级费
C.软件升级费、系统维护费、软件产品费
D.服务年费、增值服务费、系统维护费

11、河南省采用的风险四色图采用的是什么颜色？
A、红黄橙绿      B、红橙黄蓝      C、红黄蓝绿

12、（）承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的主体责任。
A、 企业          B、安监部门      C、主要负责人

13、导致事故发生的各种原因中（）占有主要地位。
A、人的因素     B、物的因素     C、不可测知的因素    D、环境的因素

14、风险点是指伴随在（）以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
A、 设备设施         B、场所             C、事故发生机理          D、区域

15、根据《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000），安全风险管控及隐患排查治理方面的主要内容不包括（）。
A.预测预警
B.隐患排查治理
C.设备设施管理
D.重大危险源辨识与管理

16、某安全管理人员在机床加工车间检查，发现甲某操作铣床时穿紧身工作服；乙某高速切削铸件时戴防护眼镜；丙某操作车床时戴一般防护手套。上述检查作业过程中，存在隐患的人员是（）
A、 甲                B、乙              C、丙

17、依据《企业职工伤害事故分类标准》，下列事故中，属于物体打击事故类别的有（）
A、 某车间作业人员被电机甩出的铁片划伤
B、 某仓库管理人员在作业时被堆置物倒塌砸伤
C、 起重机吊运货物从空中坠落砸伤某作业人员
D、 某职工在整理作业环境时被人为乱扔杂物
（物体打击，指物体在重力或其它外力作用下产生运动，打击人体，造成人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击）


18、某危险化学品储罐区发生火灾事故，1座汽油罐和两座煤油罐被烧毁，该起火灾为（）
A、 A类火灾       B、B类火灾        C、C类火灾         D、D类火灾


19、某机械加工车间使用普通车床加工细长杆金属材料时，发生长料甩击伤人事件，车间决定进行整改，下列最具针对性的是（）
A、 加强监督检查         B、穿戴防护用品       C、安装防弯装置     D、安全防护网


20、采用工程技术措施消除和降低粉尘危害是预防尘肺的根本措施，在切削石材环节，最有效的措施是（）
A、 抽风        B、湿式作业        C、密闭           D、佩戴防尘口罩

21、建筑物中设计排烟窗排烟井的目的是快速排出火灾烟气，从而消除烟气危害，这种排烟方式属于（）
A、机械排烟     B、加压控制排烟         C烟气稀释            D、自然排烟

12、锅炉在运行过程中，可能造成锅炉发生爆炸的事故原因有（）
A、安全阀损坏或装设错误           B、燃料发热值变低            C、长时间严重缺水干烧            D、主要承压部件出现裂纹、腐蚀、组织变化

22、具有爆炸危险性的粉尘较为普遍，下面不具爆炸危险性的是（）
A、木粉           B、淀粉          C、煤粉              D、水泥粉 

23、液化石油气瓶灌装站安装可燃气体探测器时，其安装位置应选择在（）
A、灌装站围墙高处     B、可能泄漏点的上方      C、可能泄露点的下方        D、可能泄露点的上风向

24、为了解决加热炉高温作业环境对人身体健康的影响，应优先采取的措施是（）
A、调整作业时间，由白天作业转为晚间作业 
B、改进加热炉隔热材料，降低作业环境温度
C、加装降温风扇，加强现场通风
D、配备防护用品，发放高温补贴

25、进入有限空间作业，作业现场应设置警示标识，评估可能存在的危害，提供合格的作业安全防护设施、个体防护用品及检测报警仪器等，还需提供（）
A、风向标        B、作业人员健康证明        C、作业人员备案手续       D、应急救援保障。

26、泡沫灭火器不能用于扑救（）火灾。
A、塑料         B、汽油            C、煤油                D、金属钠      

27、电气设备在发生火灾时不应该用（）灭火。
A、卤代烷          B、水              C、干粉           

28、带电的电气设备以及发电机、电动机等设备区应配置（）灭火措施。
A、水            B、泡沫             C、干粉灭火器           D、干砂


29、企业针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级分为（）
A.岗位
B.班组、岗位
C.公司、部门/车间、班组、岗位
D.部门/车间、班组、岗位



30、对于储存易燃物品的仓库应有醒目的（）警示标志。
A、禁止烟火        B、严禁吸烟       C、严禁带入火种       D、闲人免进


31、（） 必须接受专门的培训，经考试合格后取得特种操作证书，方可上岗作业。
A、岗位工人        B、班组长         C、车间主任        D、特种作业人员


32、一级风险的管控层级为：
A. 公司
B. 部门/车间
C. 班组、
D. 岗位


33、通过大量的事故调查发现，事故的发生原因无外乎是人的不安全行为、物的不安全状态、不良的外界环境、管理上的缺陷，其中最主要的是（）
A、人的不安全行为     B、物的不安全状态  C、不良的外界环境    D、管理缺陷

34、根据我公司制定的双控系统销售方案，当企业用户达到150人时，产品定价是多少？
A、软件产品12万，服务年费6万          B、软件产品10万，服务年费4万
C、软件产品16万，服务年费6万          D、软件产品10万，服务年费6万

35、作业条件危险性分析法LEC中影响作业条件危险性的主要因素有（）
A、 发生事故的可能性             B、暴露于这种危险环境的情况
C、事故产生的后果               D、操作人员的素质

36、下列属于特种设备的是（）
A、电梯       B、场内车辆       C、客运索道         D、电脑

37、在油气场所焊接必须由（）人员操作。
A、 经过焊工培训           B、防爆基本经验          C、领导允许
D、焊工作业操作证


38、下列哪一项不是重大隐患五落实的内容：
A. 治理的目标和任务；
B. 经费和物资的落实；
C. 负责验收的机构和人员
D. 治理的时限和要求；


39、（）情况下用电器具的外壳有带电可能。
A、 段时间过载       B、电线与外壳间的绝缘损坏         C、电源断路


40、（）情况下会增大现场触电的危险性。
A、 潮湿环境         B、木板地面          C、高温        D、金属设备多


41、下面选项不是MES评价方法的主要因素的是（）
A、 控制措施的状态               B、人体暴露危险状态的频繁程度
B、 事故发生的后果严重性         D、事故发生的可能性


42、在日常检查过程中发现部分女工在进行作业时，未带工作帽，披发进入工作岗位，她的行为属于（）
A、违反劳动纪律           B、违章指挥           C、违章作业


43、（）应当接受其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训。
A、 普通员工           B、车间主任         C、特种作业人员           D、企业老总


44、电焊作业时，若有其他人员在场，应当采取哪项安全措施？
A、 放置警告标志以示警惕           C、放置警告牌，在周围设置围挡        
B、 规定在场人员佩戴护目镜


45、对于排查出的问题应执行“五到位”原则，除了整改措施、安全责任、整改资金，还应该包含（）
A、 整改时限        B、应急预案       C、检查标准         D、整改效果


46、作业条件危险性分析法（LEC）中的E代表的是（）
A、 事故发生的可能性大小    B、暴露于危险环境的频繁程度     C、事故产生后果的严重程度


47、从事焊接作业的电焊工应配备的特种劳保用品包括（）
A、 便携式可燃气体报警器         B、安全帽         C、阻燃防护服     D、防护面具
E、 一次性手套


48、静电是在企业生产过程中很常见的东西，有关静电引发的事故也频繁发生，下面关于静电的管控措施不正确的是（）
A、 降低工艺速度      B、增大相对湿度    C、高绝缘体接地     D、应对抗静电添加剂

49、下列不属于高温作业场所防护措施的是（）
A、增加隔离设施        B、发放草帽等防护用品         C、减少工作时间      D、为员工准备降温饮品

50、企业至少应（）对本单位的双重预防体系的有效性、适应性进行一次评估。根据评估结果，对工作流程、规章制度、风险评估、分级管控、隐患排查治理等各环节进行修改完善，确保双重预防体系持续有效运行。
A. 每半年
B. 每年
C. 每天
D. 每班组


51、风险评估结果为一般风险时，应（）
A. 已满足风险分级管控要求，维持现有管控措施。
B. 增加控制措施。
C. 对现有控制措施的充分性进行评估，检查并确认控制程序和措施已经落实，需要时可增加控制措施。
D. [bookmark: _GoBack]维持现有管控措施，对执行情况进行审核。

52、下列说法不正确的是
A. 作业活动危险源辨识应采用作业危害分析法（JHA）等方法进行危险源辨识
B. 设备设施危险源辨识可采用安全检查表分析法（SCL）等方法进行危险源辨识
C. 作业活动危险源辨识应采用安全检查表分析法（SCL等方法进行危险源辨识
D. 对于复杂的工艺企业可委托专业安全技术服务机构采用危险与可操作性分析法（HAZOP）等方法进行辨识。

53、国务院下发关于双重预防机制建设的文件不包括：（   ）
A、《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》 (安委办（[2016]3号)       
B、《国务院安委办关于实施遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见》（安委办〔2017〕7号）
C、《国务院安委办关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办）〔2016〕11号
D、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》豫政办〔2018〕68号

54、风险分级管控建设的基本步骤为（  ）
A 成立组织机构-人员培训-确定风险点-风险分级管控-风险辨识评估-编制风险清单-持续改进
B成立组织机构-人员培训-确定风险点-风险辨识评估-风险分级管控-编制风险清单-持续改进
C 人员培训-成立组织机构-确定风险点-风险辨识评估-风险分级管控-编制风险清单-持续改进
D 人员培训-成立组织机构-确定风险点-风险分级管控-风险辨识评估-编制风险清单-持续改进

55、安环家智慧EHS管理平台的登录方式不包含以下那种方式（  ）
A搜索“安环家智慧EHS管理平台”，点击“进入工作台”
B 点击网址：http://api.anhuanjia.com/ehs/login.jhtml
C 搜索“安环家”，点击“工具”，点击智慧EHS管理平台“PC端体验”
D 搜索“安环家”，点击“工具”，点击智慧EHS管理平台“了解更多”

56、安环家智慧EHS管理平台的不同人员的权限不同，系统是通过那个功能模块实现的：（  ）
A 角色管理
B 组织机构设置
C 用户管理
D 岗位管理


57、安环家智慧EHS管理平台的安全生产信息公示平台的信息暂时不包括：（  ）
A厂区四色图、当前风险总数量
B 年度隐患数量、当月隐患数量
C 当月隐患整改率、事故数量
D 风险对象统计、隐患变化趋势

58、安环家智慧EHS管理平台的风险对象库不包括：（  ）
A设备设施库、作业活动库
B 设备设施库、工艺节点库
C 设备设施库、作业活动库
D 设备设施库、生产物料库

59、安环家智慧EHS管理平台的隐患管理模块实现PDCA循环不正确的是：（  ）
A日常隐患排查-隐患核查-隐患整改-隐患验收
B 隐患举报-隐患核查-隐患整改-隐患验收
C 三违举报-隐患核查-隐患整改-隐患验收
D 计划性隐患排查-隐患核查-隐患整改-隐患验收


60、风险控制措施包括哪几类（  ）
A工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施
B工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、规范行为措施
C 工程技术措施、管理措施、培训教育措施、环境治理措施、规范行为措施
D 工程技术措施、管理措施、培训教育措施、环境治理措施、应急处置措施




抢答题：
1、企业在制定风险管控措施时应包括：
工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以及应急处置措施。
2、“两个体系”建设指的那两个体系？
安全风险分级管控体系和隐患排查治理体系


3、风险分级管控体系都包含那几个步骤？
风险识别（危险源辨识）、风险评价、风险分级、风险管控（制定管控措施）
4、隐患排查治理体系包含哪几个步骤？
隐患排查、隐患治理、隐患验收、（持续改进）


5、安全风险和事故隐患是一回事吗？并简要说明
安全风险具有客观存在性和可认知性，强调固有风险，采取适当管控措施可以降低风险。
事故隐患来源于风险风险管控措施的缺失，只要管控措施到位，就能消除事故隐患。
两者的关联：事故隐患来源于安全风险的管控失效或弱化，安全风险得到有效管控就会不出现或少出现隐患。
6、什么是风险？
风险就是生产事故或者健康损害事件发生的可能性和严重程度的组合。（关键点）


7、为方便风险对象管理，我公司开发的风险分级管控系统中风险对象共分为哪几类？
设备设施、作业活动、工艺节点
8、为方便事故隐患管理，我公司开发的隐患排查治理体系中隐患类别共分为哪几类？
基础管理类隐患、生产现场类隐患


9、有企业说我已经做过安全生产标准化和职业健康安全体系，现在又要推行双重预防体系，我前期的工作是不是白做了？请说明安全标准化、职业健康安全体系和双重预控机制的关系。
双重预防机制建设不是“另起炉灶”，风险管控是基于风险辨识为基础，排查确认风险点，风险点既是风险的源头也是隐患的源头，隐患排查治理就是管控安全风险，风险管控体系是对隐患排查治理体系和安全生产标准化体系、职业健康安全体系（OHASA)的完善与补充，是安全管理制度系统性、针对性、实用性的提升过程
10、 风险等级分为哪四个级别？
重大风险、较大风险、一般风险和低风险。


11、 风险点划分原则是什么？
划分原则遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰；作业活动应能覆盖生产经营过程所有常规和非常规作业，重点考虑高风险作业。
12、 什么样的风险可以直接判定为重大风险？（任意三条都算正确）
1违反法律法规及国家标准强制性条款的
2发生过死亡重伤职业病重大财产损失事故，或5年内发生三次及以上轻伤事故，且现在事故条件依然存在的
3涉及重大危险源的
4具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的
5经风险评价确定为最高级别风险的。


13、 就一般的生产型企业而言，开展隐患排查的时候，排查组织级别怎么划分？
公司级、车间级、班组级、岗位级
14、 隐患排查的方式（类型）有哪些？
日常性隐患排查、专项隐患排查、综合性隐患排查


15、 常用的风险评价方法有哪些？
风险矩阵法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）、风险程度分析法（MES）
16、 针对设备设施和危险作业活动进行危险源辨识时一般采用什么方法？
设备设施危险源辨识可采用安全检查表分析法（SCL）、作业活动危险源辨识应采用作业危害分析法（JHA）、工业安全分析法（JSA）


17、 常见的事故类型有哪些？（任意五种）
1、物体打击   2、触电  3、车辆伤害  4、机械伤害  5、起重伤害  6高处坠落  7、火灾  8、灼烫  9、淹溺  10、放炮  11、容器爆炸  12、锅炉爆炸  13、瓦斯爆炸  14、火药爆炸  16、其他爆炸  17、中毒和窒息  18、冒顶片帮  19、透水  20、其他伤害

18、 岗位风险告知卡应该包含哪些内容？
应该包含本岗位存在的主要危险、有害因素、后果、风险管控措施、应急处置措施、应急电话等信息。


19、 隐患排查治理系统中的“三违”管理都包括什么类型？
违反劳动纪律行为、违章指挥行为、违章操作（作业）行为


20、 特种作业有哪几类？
一般指电工作业、压力容器操作、起重机械作业、金属焊割作业、制冷作业、动火作业等。

21、 安全标志都有哪几类？
安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志四类。

22、 电气线路发生火灾一般是由于什么原因？
一般是由于电线短路、超负荷、漏电、线路接触不良。

23、 根据我省双控体系化建设文件要求，企业应对不同区域使用四色分布图展示，请说明四色与风险等级之间的对应关系。
重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝）


24、 风险分级管控应遵循什么原则？
1分类、分级、分层、分专业，逐一明确企业、车间、班组和岗位的管控重点、管控责任和管控措施。
2重大风险应由企业级组织进行专项管控。
3风险控制资源投入如安全专项资金、升级改造、监测监控等应根据风险等级确定优先等级。
4按照消除、限制和减少、隔离、个体防护、安全警示、应急处置的顺序控制。


25、 请具体说明风险分级管控系统四色图是怎形成的？
操作步骤：打开系统设置的地理位置信息模块，上传厂区平面图（系统管理员），然后对不同区域进行定位，对区域内风险对象进行分析评价，分析评价结果审核/审定，最终形成四色图。


26、 风险四色图是固定不变吗？
不是固定不变的，风险四色图根据评价区域风险的分析评价结果实时发生变动，是一个动态的变化图。



27、 目前我们开发的软件都有哪些使用终端？
电脑端、手机APP端、平板电脑端


28、 风险分级管控的基本原则。
风险越高，管控层级越高，上级负责管控的风险，下级同样需要落实。

29、 根据国家双重预防机制建设要求，我公司设计研发双控大屏系统，大屏系统能展示什么？
风险四色图、通知公告、重大风险公示、重大隐患公示、风险隐患统计图

30、 我们集团开发的双控系统适用于哪些行业？
我们的系统是全行业通用的，不仅适用于一般的工矿商贸类企业，同时也能满足化工类企业的要求。

31、 为了实现信息的全面追踪，对于企业收的外部安全检查清单能否直接导入隐患排查系统内？
可以，我们在隐患排查系统内设置了外部检查模块，可将外部检查信息同步在系统当中，能够方便企业更好的落实隐患排查工作。

32、危险有害因素分为哪四类？
人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境、管理上的缺陷


32、 在风险辨识过程中，一般要考虑作业活动或设施设备的哪三种状态？
一般要考虑正常、异常和紧急三种状态。


33、 双重预防机制与传统安全生产监管模式有何不同？
双重预防机制基于过程标本兼治，注重事前预防。
传统生产监管模式基于结果，注重事故后期处理。


34、 目前我省的双控预防体系推进机制是什么？
企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工作格局，促使企业形成常态化运行的工作机制。


35、为推进全省双重预防体系落地，企业应组织全体人员开展有针对性的教育培训，应包括哪些内容？
双重预防机制建设相关法规、文件、标准；
双重预防机制建设的技巧；
风险管理理论、风险辨识评估方法；
风险点分级管控原则、方法；
重大风险管理措施


36、什么是风险分级管控？
按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式

37、危险源共分为哪两类？
第一类危险源：生产过程中存在的，可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质：如带电导体、遇水自燃物质、运动的机械、行驶的汽车、压力容器、悬吊物的势能、有毒品、粉尘、噪声等
第二类危险源：导致能量或危险物质的约束和限制措施破坏或失效的各种因素，包括：物的不安全状态、人的不安全行为、不良环境、管理上的缺失。


38、人的不安全行为一般指的是？
不适用保护用具、违章作业、违章指挥、接近危险场所、物料工具不安全放置、不按规定作业等。

39、设备类危险源一般采用哪些控制措施？
一般采取的控制措施有：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身带有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施

40、根据省政府要求，我省的双重预防工作首要开展的十大重点行业是？
这10大行业分别是：煤矿、道路运输、建设、文化、旅游、民爆、卫生、教育、冶金、商贸

判断题：
1、 风险管理的主要工作内容就是危险源识别、风险评估和风险控制。
2、 危险源辨识是对各单元或各系统的工作活动或任务中部分可能产生或诱发事故的不安全因素的识别。
3、 危险源包括事故隐患和重大危险源。
4、 事故隐患就是危险源。
5、 重大危险源一定伴随着事故隐患。（X）
6、 只要制定好合理的管控措施，危险源就一定能消除。（X）
7、 铸造车间应建在厂区不释放有害物质的生产建筑物的上风侧。（X）
8、 安全负责人承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的主体责任。（X）
9、 防火墙是用来防火的，所以为了便于发生火灾时人员逃生，应在防火墙上开逃生门。（X）
10、 个体防护是一种避免或减少事故损失的安全技术。
11、 危险源一定是事故隐患。（X）
12、 重大危险源一定是事故隐患。（X）
13、 危险源和事故隐患没有关系。（X）
14、 风险清单中部分风险属于低风险，基本不会导致事故，所以隐患排查时可以不检查。（X）
15、 隐患治理就是指消除控制隐患的活动或过程。
16、 风险越高，管控级别越高，上级负责管控的风险，下级可以不管。（X）
17、 风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果大小的组合。
18、 双控系统是智慧EHS系统的一部分。
19、 事故发生的可能性和严重性增加，风险就会随之增大。
20、 重大风险一定就是事故发生后造成后果最严重的风险。（X）
21、 低楼层发生火灾时，以上楼层人员应往下跑，以便及时得到救援。（X）
22、 对于易燃易爆场所，应该是用白炽灯进行照明。（X）
23、 对于风险级别较低的评价对象，发生事故造成的后果一定就很小。（X）
24、 企业通过采取风险控制措施将风险降低到自认为可以就行，无需验证。（X）
25、 双体系工作要求企业公布本单位的主要风险点、风险类别、等级和管控措施，目的就是让企业每个员工都了解风险的基本情况。
26、 风险管理是企业安全管理的核心。
27、 双重预防机制目的就是为了遏制重特大事故的发生，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。
28、 危险源就是可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
29、 人的不安全行为就是第一类危险源。（X）
30、 危险源辨识仅需辨识生产作业的工作区域（X）应覆盖所有作业活动和设备设施
31、 驾驶车辆不符合驾驶证限定车型，这就是一个危险源。
32、 应急处置措施就是企业应根据特定风险制定应急预案，配备应急救援物资，定期进行演练，提高风险事故的防范能力。
33、 安全培训是安全监管工作的重要内容和重要支柱，是安全生产治理体系和治理能力重要举措，是防范遏制重特大事故源头性根本性措施。
34、 在无法消除、预防、减弱危险、危害的情况下，应将人员与危险、危害因素隔开。
35、 根据风险四色图，红色表示重大风险，橙色标识一般风险、黄色表示较大风险、蓝色表示低风险。（X）
36、 根据企业对风险管控层级的设置，企业主要负责人无法查询到低风险信息和一般风险信息。（X）（所有人都能看到企业的全部风险信息，只是各种风险的管控层级不同，安全管理审批的权限不同。）
37、 在吊顶内同一桥架上平行铺设液氨管道和电力线路（X）
38、 根据风险的分级，风险越大，管控级别越高。
39、 多年来一直没有发生事故，风险就没有。（X）
40、 双控体系工作的基础是风险评估，重点是全员参与隐患排查。
