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	1、 压力容器应做到平稳操作严禁超温、超压、超负荷运行。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	2、 爆破片只要不损坏就可以长期继续使用，不必更换。
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	3、 新建冷库应选择能效比较高的制冷系统，不易选择已经淘汰的高能耗的制冷系统。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	4、 军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察不适用《特种设备安全监察条例》。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	5、 以水为介质产生蒸汽的压力容器，可以不安装水处理措施。
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	6、 根据《压力容器定期检验规则》，年度检查是指为了确保压力容器在检验周期内的安全而实施的运行过程中的在线检查，每半年至少一次。( )
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 


	

	7、 用于压力容器的碳素钢和低合金钢钢材，C≤0.35%、P≤0.035%、 S≤0.035%。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	8、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了规范特种设备事故报告和调查处理工作，及时准确查清事故原因，严格追究事故责任，防止和减少同类事故重复发生。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	9、 设计压力大于等于10MPa，小于100MPa的容器称为超高压容器。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	10、 余热锅炉，煤气发生炉水夹套是以水为介质受高温加热的压力容器，与锅炉不同，并不要求一定要进行水处理和对水质进行化验，有条件的使用单位可以使用锅炉的水处理设备进行水质处理。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	11、 制造容积相同的情况下，球形容器要比圆筒形多消耗30%-40%的钢材。( )
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	12、 压力容器改造、重大维修须经过具有相应资格的检验检测机构监督检验，未经监督检验合格的压力容器不得投入使用。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	13、 按《固定式压力容器安全技术监察规程》规定低压容器使用的压力表精度可以低于2.5级；中压或高压容器使用的压力表精度不低于1.6级。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	14、 换热压力容器特别强调要定期排放积存的油或水等。
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	15、 平垫密封宜用于大直径的高压容器。( )
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	16、 压力容器使用登记证在压力容器定期检验合格或不合格期间均有效。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	17、 修理更换压力容器受压元件时，选用的材料质量应高于原设计的材料质量。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	18、 对超过爆破片最大爆破压力而未爆破的爆破片应不予以更换。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	19、 设计温度小于等于-20℃的压力容器称为低温容器。( )
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	20、 压力容器裂纹一般最容易产生在焊缝和焊缝热影响区以及局部应力过高的部位。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 正确



	21、 主要用来完成介质热量交换的容器称为分离容器。( )
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	22、 使用单位根据本单位特种设备的特性和使用安全管理要求，制定特种设备使用安全管理目标，形成文件。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	23、 压力容器使用的压力表最大量程应与容器的工作压力相适应，《固定式压力容器安全技术监察规程》规定压力表盘刻度极限值应为工作压力的1.5～4.0倍。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	24、 充装显示装置，如果灵敏、可靠，可以在有效校验期外监控使用。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	25、 标准大气压、工程大气压、毫米汞柱和毫米水柱、兆帕都是国际通用的压力计量单位。( )
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	26、 压力容器未经定期检验，或者检验不合格的，可以继续使用。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	27、 压力容器由于承压和介质条件的特殊性，存在着失效以致爆炸的危险，压力容器爆炸不仅损坏压力容器本身，而且会危及整个装置和地区的安全，造成国家财产和人员的伤亡。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	28、 液化石油气储罐应控制介质中硫化氢含量。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	29、 绝对压力等于表压力与大气压力之和。( )
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	30、 对于压力来自器外的容器紧急停运，应迅速切断压力来源，开启放空阀、排污阀泄压。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	31、 晶间腐蚀通常是指（? ??? ）。
	单选

	A、 奥氏体不锈钢在腐蚀介质中沿晶粒边界发生的腐蚀? ?

B、 碳钢在水蒸气等介质中发生得腐蚀

C、 低合金钢在含湿H2S的液化石油气中产生的腐蚀。



	正确答案： A

你的答案： 



	32、 依靠流体本身的力量自动启闭的阀门是（ ）。
	单选

	A、 截止阀

B、 节流阀

C、 球阀

D、 止回阀



	正确答案： D

你的答案： 



	33、 液化石油气储罐应力腐蚀主要是介质中( )含量超标。
	单选

	A、 F- 

B、 CL- 

C、 H2S

D、 HCl



	正确答案： C

你的答案： 



	34、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
	单选

	A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m



	正确答案： A

你的答案： 



	

	35、 压力容器制造时，划分压力容器类别的压力条件指的是（ ）。
	单选

	A、 最高工作压力

B、 最大允许工作压力

C、 设计压力

D、 安全阀开启压力



	正确答案： C

你的答案： 



	36、 以下压力容器事故具有脆性破坏的特征（ ）
	单选

	A、 容器破裂时没有明显变形且伴有碎片

B、 容器破裂时局部发生变形且没有碎片产生

C、 容器破裂时有明显变形

D、 容器器壁应力超过材料强度极限



	正确答案： A

你的答案： 



	37、 在用压力容器的各种腐蚀破坏形式中，最危险的是（? ??? ）。
	单选

	A、 均匀腐蚀

B、 点腐蚀

C、 晶间腐蚀

D、 应力腐蚀



	正确答案： D

你的答案： 



	38、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
	单选

	A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机



	正确答案： A

你的答案： 



	39、 晶间腐蚀经常发生在奥氏体不锈钢容器中这种腐蚀形态表现为（ ）
	单选

	A、 表面为针孔状

B、 仍保持金属光泽故

C、 表面形成腐蚀坑

D、 壁厚均匀减薄



	正确答案： B

你的答案： 



	40、 在选用压力容器钢材时，应重点考虑钢材的力学性能、( )_和耐腐蚀性能。
	单选

	A、 延伸率

B、 工艺性能

C、 冷脆性 

D、 热脆性



	正确答案： B

你的答案： 



	41、 以水为介质直接受火焰加热且连续操作的压力容器包括管壳式余热锅炉，其水质（ ）
	单选

	A、 须符合工业锅炉水质标准的要求

B、 可不用对水质进行处理但必须定期对水质化验

C、 选用城市自来水时可不用进行水处理

D、 严格按照说明书要求在水中加入阻垢剂



	正确答案： A

你的答案： 



	42、 对于压力来自器外的容器紧急停运，应迅速切断( )。
	单选

	A、 紧急停止运行

B、 正常停止运行 



	正确答案： A

你的答案： 



	43、 对于开启压力大于( )MPa 的蒸汽用安全阀或介质温度超过235 ℃ 的气体用安全阀，宜选用带散热器的安全阀。
	单选

	A、 2

B、 3

C、 4

D、 5



	正确答案： B

你的答案： 



	44、 应力腐蚀是一种极危险的腐蚀形态，是在拉应力与（ ）共同作用下产生的
	单选

	A、 特定的腐蚀介质

B、 所有腐蚀介质

C、 所有酸性腐蚀介质

D、 所有碱性腐蚀介质



	正确答案： A

你的答案： 



	45、 压力容器操作人员应经过培训并经( )考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书。
	单选

	A、 特种设备安全监督管理部门 

B、 安全生产监督管理部门 

C、 特种设备检验部门

D、 人力资源部门 



	正确答案： A

你的答案： 



	46、 出厂技术资料齐全，设计、制造质量符合有关法规和标准的要求，在规定的定期检验周期内，在设计条件下能安全使用，压力容器的这种安全状况属于( )级。
	单选

	A、 1

B、 2

C、 3

D、 4



	

	正确答案： A

你的答案： 



	47、 对于压力来自器外的容器紧急停运，应迅速切断( )。
	单选

	A、 紧急停止运行

B、 正常停止运行 



	正确答案： A

你的答案： 



	48、 压力容器改造、重大维修须经过具有相应资格的检验检测机构（ ），未经监督检验合格的压力容器不得投入使用。
	单选

	A、 全面检验

B、 监督检验

C、 外部检验



	正确答案： B

你的答案： 



	49、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。
	单选

	A、 滴、漏

B、 渗液 

C、 腐蚀 

D、 跑、冒、滴、漏



	正确答案： D

你的答案： 



	50、 以水为介质产生蒸汽的压力容器，没有可靠的 不得投入运行。
	单选

	A、 环保措施

B、 水处理措施

C、 化验仪器

D、 防腐措施



	正确答案： B

你的答案： 



	51、 发现安全阀失灵或有故障时，压力容器应( )。
	单选

	A、 降压运行

B、 停止运行

C、 监控运行



	正确答案： B

你的答案： 



	52、 锅炉压力容器大多数是焊接结构，其焊接质量直接影响它们的( )。
	单选

	A、 设备安装

B、 结构性能

C、 生产效率 

D、 安全使用



	正确答案： D

你的答案： 



	53、 修理更换压力容器受压元件时，选用的材料与原制造相同或（ ）相近。
	单选

	A、 硬度

B、 冲击值

C、 强度



	正确答案： C

你的答案： 



	54、 反应容器要确保及( )操纵系统的正常工作。
	单选

	A、 阀门

B、 自动控制

C、 测温仪表

D、 联锁装置



	正确答案： B

你的答案： 



	55、 压力表的指针只能在90°范围内转动的是（? ???）。
	单选

	A、 杠杆式单圈弹簧管式压力表

B、 扇形齿式单圈弹簧管式压力表

C、 保证压力表的精度



	正确答案： A

你的答案： 



	56、 爆破片应重点检查安装( )是否正确。
	单选

	A、 位置

B、 方向

C、 高度



	正确答案： B

你的答案： 



	57、 压力容器操作人员应了解压力容器安全状况，根据压力容器安全状况等级需进行监控使用的压力容器（ ）
	单选

	A、 1级

B、 2级

C、 3级

D、 4级



	正确答案： D

你的答案： 



	58、 工艺性能是材料的冷塑性和( )的统称。
	单选

	A、 强度

B、 耐腐蚀性能

C、 硬度 

D、 焊接性能



	正确答案： D

你的答案： 



	59、 对于盛装液化气体的容器，特别要严格控制( )，防止容器超装。
	单选

	A、 温度

B、 压力

C、 液位

D、 流速



	正确答案： C

你的答案： 



	60、 辐射式温度计是利用物质的（ ）的原理显示温度的变化。
	单选

	A、 热辐射

B、 受热膨胀

C、 产生的热电势

D、 热电效应



	正确答案： A

你的答案： 



	61、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的( )。
	单选

	A、 1/20

B、 l/15

C、 1/10 

D、 1/25



	正确答案： A

你的答案： 



	62、 以下是对盛装可燃气体压力容器发生泄漏操作人员不可控制时的论述，不正确的是（ ）
	单选

	A、 立即启动事故应急预案

B、 操作人员可自行撤离岗位。

C、 开启放散阀，罐内气体送到火炬上烧掉

D、 应杜绝和避免明火



	正确答案： B

你的答案： 



	63、 压力容器使用单位应办理压力容器使用登记，建立( )。
	单选

	A、 压力容器技术档案

B、 压力容器台账

C、 压力容器数据库

D、 压力容器登记卡



	正确答案： A

你的答案： 



	64、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 
	单选

	A、 5

B、 4

C、 3

D、 1



	正确答案： D

你的答案： 



	65、 液氨系统用压力表（ ）。
	单选

	A、 可以是普通压力表

B、 必须是氨用压力表

C、 可以用氧用压力表

D、 应用抗震压力表



	正确答案： B

你的答案： 



	66、 根据《超高压容器安全技术监察规程》，在苛刻条件下使用的超高压容器爆破片装置应当( )至少更换一次。
	单选

	A、 每月

B、 每季

C、 每年

D、 每二年



	正确答案： C

你的答案： 



	67、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
	单选

	A、 超温、超压

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低



	正确答案： A

你的答案： 



	68、 容器操作人员应严格遵守压力容器安全操作规程，做到( )。
	单选

	A、 平稳操作

B、 无故障

C、 无泄漏

D、 满负荷运行



	正确答案： A

你的答案： 



	69、 根据《压力容器定期检验规则》，受压元件焊补深度大于( )的压力容器，全面检验合格后必须进行耐压试验。
	单选

	A、 6mm

B、 10mm

C、 12mm

D、 1/2壁厚。



	正确答案： D

你的答案： 



	70、 管壳式余热锅炉属于( )。
	单选

	A、 压力容器

B、 锅炉

C、 二者皆是 

D、 二者皆非



	正确答案： A

你的答案： 



	71、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
	单选

	A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造



	正确答案： C

你的答案： 



	72、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（ ）内以书面形式向原检验检测机构提出。
	单选

	A、 五个工作日

B、 七日

C、 七个工作日

D、 五日



	正确答案： C

你的答案： 



	73、 进行压力容器内部检验或检修时，要求工作空间空气中的氧含量（体积比）为（? ? ）。
	单选

	A、 15～25%

B、 ≥20%

C、 18～23%



	正确答案： C

你的答案： 



	74、 液面计的精度指的是( )。
	单选

	A、 测量示值与实际液面的比值，用百分比表示

B、 测量示值减去实际液面值，然后与全量程值的比值，用百分比表示

C、 测量示值减去实际液面值，然后与全量程值的比值，用扩大100倍的数值的绝对值表示。



	正确答案： C

你的答案： 



	75、 特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
	单选

	A、 30个工作日

B、 30日

C、 40日



	正确答案： B

你的答案： 



	76、 《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。
	单选

	A、 上一年年收入40%的

B、 上一年年收入60%的

C、 上一年年收入20%的

D、 上一年年收入30%的



	正确答案： A

你的答案： 



	77、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。
	单选

	A、 1

B、 10

C、 0.1



	正确答案： B

你的答案： 



	78、 常规力学性能包括：强度、塑性、韧性及( )等。
	单选

	A、 弹性

B、 刚性

C、 密度 

D、 硬度



	正确答案： D

你的答案： 



	79、 定期检验是由特种设备检验机构按照《压力容器定期检验规则》的规定，在压力容器停止运行时，对压力容器的安全状况与法规标准要求的复合性所进行的验证活动。其检验周期分为：安全状况等级为1、2 级的，一般（ ）至少检查一次。
	单选

	A、 2年

B、 3年

C、 5年

D、 6年



	正确答案： D

你的答案： 



	80、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，（ ）应当在5个工作日内对复审材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并且作出是否受理的决定。能够当场审查的，应当当场办理。
	单选

	A、 发证部门

B、 质监部门

C、 考试机构

D、 检验机构



	正确答案： A

你的答案： 



	81、 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》规定，事故的报告应当（ ）、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（ ）、漏报、谎报或者瞒报。
	不定项选择

	A、 立即

B、 及时

C、 迟报

D、 不报



	正确答案： B、C

你的答案： 



	82、 事故处理中的“四不放过”原则指的是（ ）
	不定项选择

	A、 事故原因不查清不放过

B、 事故责任人没处理不放过

C、 事故相关者没得到应有的教育不放过

D、 事故规范措施不落实不放过



	正确答案： A、B、C、D

你的答案： 



	83、 新建化工装置中以下哪些是与特种设备节能要求不相符（ ）
	不定项选择

	A、 提高容器的安全性选择较高的设计压力

B、 设计寿命40年

C、 选择了余热发电设备

D、 降低保温厚度使制冷负荷增加但厂方能够承受



	正确答案： A、B、D

你的答案： 



	84、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》规定特种设备使用安全管理的的文件应包括（ ）。
	不定项选择

	A、 形成文件的管理方针和管理目标

B、 描述管理体系要素及其相互作用的管理手册

C、 本标准所要求的文件，包括制度、岗位责任制

D、 与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准等 

E、 本标准所要求的记录



	正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： 



	85、 需进行热紧密封的系统，应在升温同时对（ ） 等进行均匀热紧，并注意用力适当。
	不定项选择

	A、 容器

B、 管道

C、 阀门

D、 附件



	正确答案： A、B、C、D

你的答案： 



	86、 反应容器控制压力的控制通过以下方法来实现（ ）
	不定项选择

	A、 控制投料量

B、 投料速度

C、 投料顺序

D、 反应温度



	正确答案： A、B、C、D

你的答案： 



	87、 压力容器运行期间检查的内容包括( )。
	不定项选择

	A、 工艺条件 

B、 设备状况

C、 安全装置 

D、 交变载荷



	正确答案： A、B、C

你的答案： 



	88、 容器法兰分为( )。
	不定项选择

	A、 整体法兰

B、 活套法兰

C、 任意式法兰



	正确答案： A、B、C

你的答案： 



	89、 按照在生成过程中的作用原理分类，将压力容器分为( )。
	不定项选择

	A、 反应压力容器

B、 换热压力容器

C、 分离压力容器 

D、 储存压力容器



	正确答案： A、B、C、D

你的答案： 



	90、 压力容器的主要工艺参数( )。
	不定项选择

	A、 温度 

B、 体积

C、 压力 

D、 介质



	正确答案： A、C

你的答案： 



	考生姓名:测试4 身份证号:371323199101073417 准考证号:2013011114130 作业项目:固定式压力容器操作 理论成绩:2 的考试试卷：
	原始卷 补考试卷 打印

	考试开始时间:2013-01-11 14:01:45 考试结束时间:2013-01-11 14:01:59

	1、 制定事故应急预案的目的是针对可能发生的各种突发事件，确保迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡和经济损失。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	2、 根据《压力容器定期检验规则》，因设备使用需要，压力容器检验人员可以在报告出具前，先出具《特种设备检验意见书》，将检验初步结论书面通知使用单位。( )
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	3、 爆破片是一种可以重复使用的泄压装置。（ )
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	4、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，使用单位不需要对简单压力容器进行安全管理。( )
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	5、 压力容器的密封元件指可拆连接处起密封作用的元件。它放在两个法兰或封头与筒体端部的接触面之间，借助于螺栓等连接件的压紧力而起密封作用。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	6、 快开门式压力容器如果快开门未关闭到位，此时罐内进行升压操作容易导致门扣松脱，发生爆炸事故。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	7、 刚度和强度是一样的，都是指抵抗变形的能力，只是叫法不同。( )
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	8、 进入容器检验，检验照明用电不超过36V，引入容器内的电缆应当绝缘良好，接地可靠。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	9、 《固定式压力容器安全技术监察规程》充分考虑压力容器的危险程度，将压力容器分为第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类，以利于进行分类监督管理。（? ?）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	10、 ? 换热容器操作前应熟悉掌握热(冷)载体的性质。 
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	11、 塑性破裂的压力容器一般有碎片飞出。( )
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	12、 制冷设备可以采取增大保温层厚度实现节能的目的。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	13、 根据阀瓣直径大小的不同，安全阀可分为全启式和微启式两种。( )
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	14、 特种设备使用单位应按照《山东省特种设备使用安全管理工作规范》要求建立特种设备使用安全管理体系，并且文件化。（ ） 
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	15、 刚度大的法兰不仅变形小，还可将螺栓预紧力均匀地传递给密封垫，故可提高密封性能。( )
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	16、 使用单位应当对在用压力容器的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 正确



	17、 断面收缩率指试样在拉断后的断口面积的缩小同原断面面积比值的百分率。( )
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	18、 压力容器使用前或者投入使用后30工作日内，应当向特种设备安全监督管理部门办理注册登记。
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	19、 压力容器按在生产工艺过程的作用原理分为：反应压力容器（代号R）、换热压力容器（代号E）、分离压力容器（代号S）、储存压力容器（代号C、其中球罐代号B）。（?? ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	20、 间歇操作的压力容器容易产生疲劳裂纹，因为此种裂纹危害比较小，故可不用重视。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	21、 固定式压力容器是指安装在交通工具上、作为运输装备的压力容器。（ ） 
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	22、 压力容器运行中的检查主要指对压力容器本体进行检查。
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	23、 职业性接触毒物允许浓度小于0.1mg/m3时，称为Ⅰ级极度危害。( )
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	24、 压力容器运行前，操作人员应对压力容器本体、附属设备、安全装置进行必要的检查。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	25、 压力容器是指盛装气体或液体，承载一定压力的密闭设备。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	26、 压力容器使用单位应当对出现故障或者发生异常情况的压力容器应及时进行检验，消除事故隐患。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	27、 压力容器停运方案应包括停运周期、停运操作的程序和步骤。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	28、 使用压力容器的单位和个人应当按照《锅炉压力容器使用登记管理办法》的规定办理压力容器使用登记，领取《特种设备使用登记证》，未办理使用登记并领取使用登记并领取使用登记证的压力容器不得擅自使用。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	29、 压力容器操作规程应包括操作工艺参数、岗位操作方法等内容。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员对涉及的被检验检测单位的商业秘密，负有保密义务。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	31、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。
	单选

	A、 5

B、 8

C、 10

D、 15



	正确答案： C

你的答案： 


	32、 压力容器除必须加强日常的维护保养工作外，还要注意压力容器在停用时的保养（ ）措施。 
	单选

	A、 清洗

B、 防腐

C、 维护



	正确答案： B

你的答案： 



	33、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察，触犯刑律的，依照刑法关于妨害公务罪或者其他罪的规定，依法追究（ ）。
	单选

	A、 经济责任

B、 行政责任

C、 刑事责任 

D、 法律责任



	正确答案： C

你的答案： 



	34、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。
	单选

	A、 强度

B、 压力

C、 密度



	正确答案： B

你的答案： 



	35、 用于介质为有毒、易燃气体的是（ ）式安全阀。
	单选

	A、 全封闭

B、 半封闭

C、 开放式



	正确答案： A

你的答案： 



	36、 被检压力容器内部介质必须排放、清理干净，用（ ）从被检容器的第一道法兰处隔断所有液体、气体或者蒸汽的来源，同时设置明显的隔离标志。
	单选

	A、 截止阀

B、 盲板

C、 球阀



	正确答案： B

你的答案： 



	37、 《特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求（ ）进行安全性能检验和能效测试。
	单选

	A、 及时

B、 酌情

C、 根据计划

D、 立即



	正确答案： A

你的答案： 



	38、 氨气是一种无色透明而( )的气体。
	单选

	A、 无刺激性气味

B、 带刺激性臭味

C、 带刺激性辣味



	正确答案： B

你的答案： 



	39、 精度为1.6级的压力表上，其允许误差为表盘刻度极限值的( )。
	单选

	A、 1%

B、 2%

C、 2.50%

D、 1.50%



	正确答案： D

你的答案： 



	40、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
	单选

	A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造



	正确答案： C

你的答案： 



	41、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构按照公布的（ ）、考试地点、考试时间组织考试。
	单选

	A、 考试内容

B、 考试单位

C、 考试科目

D、 考试思路



	正确答案： C

你的答案： 



	42、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
	单选

	A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m



	正确答案： A

你的答案： 



	43、 GB/T6397-1986《金属拉伸试验试样》规定了各种金属产品（ ）拉伸试验用试样的一般要求。
	单选

	A、 低温

B、 常温

C、 高温

D、 任一温度



	正确答案： B

你的答案： 



	44、 压力容器使用单位至少( )进行一次压力容器安全检查。
	单选

	A、 半年

B、 半个月

C、 每月

D、 三个月



	正确答案： C

你的答案： 



	45、 氮气是一种( )的气体。
	单选

	A、 有色、无味、无臭

B、 无色、有味、无臭

C、 无色、无味、有臭 

D、 无色、无味、无臭



	正确答案： D

你的答案： 



	46、 压力容器及其工艺管道需按规定经过蒸汽吹扫、贯通，并经( )试压合格，检查整体系统畅通情况和严密性。
	单选

	A、 水或氮气

B、 水或氧气 

C、 水或二氧化碳



	正确答案： A

你的答案： 



	47、 快开门式压力容器的安全联锁功能应当满足，当快开门达到预定( )，方能升压运行。
	单选

	A、 压力值

B、 关闭部位

C、 安全要求



	正确答案： B

你的答案： 



	48、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。
	单选

	A、 1

B、 10

C、 0.1



	正确答案： B

你的答案： 



	49、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
	单选

	A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机



	正确答案： A

你的答案： 



	50、 超温超压是压力容器爆炸事故的主要原因之一，随着容器内压力迅速升高，容器发生了显著变形最终产生破裂，这种破坏形式应为（ ）
	单选

	A、 韧性破坏

B、 疲劳破坏
C、 脆性破坏

D、 腐蚀破坏



	正确答案： A

你的答案： 



	51、 压力表的量程最好为容器工作压力的( )倍。
	单选

	A、 1.5

B、 2

C、 2.5

D、 3



	正确答案： B

你的答案： 



	52、 快开门式压力容器应当具有( )。 
	单选

	A、 同步报警功能 

B、 安全联锁功能 

C、 安全联锁装置 



	正确答案： B

你的答案： 



	53、 压力容器由于原料、能源供应不及时需要停止运行，属于( )。
	单选

	A、 紧急停止运行

B、 正常停止运行 



	正确答案： B

你的答案： 



	54、 用于制造受压元件的材料在( ）应进行标记移植。
	单选

	A、 切割前

B、 切割后



	正确答案： A

你的答案： 



	55、 压力容器爆炸事故性质分为（ ）和化学爆炸
	单选

	A、 超温爆炸

B、 超压爆炸

C、 物理爆炸

D、 脆性爆炸



	正确答案： C

你的答案： 



	56、 特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
	单选

	A、 30个工作日

B、 30日

C、 40日



	正确答案： B

你的答案： 



	57、 压力容器及其装置进料前要关闭所有的放空阀门，然后按规定的工艺流程，经操作人员、班组长、( )三级检查确认无误后，才能启动机泵进料。
	单选

	A、 安全员

B、 总工程师

C、 车间领导 

D、 安全科负责人



	正确答案： C

你的答案： 



	58、 压力容器由于技术改造需要停止运行，属于( )。
	单选

	A、 紧急停止运行

B、 正常停止运行 



	正确答案： B

你的答案： 



	59、 压力容器操作人员一时查不出事故原因时，应迅速报告，不得盲目处理，延误时机。事故未得到妥善处理之前（ ）
	单选

	A、 紧急撤离

B、 不得擅自撤离

C、 紧急停车后撤离

D、 做好记录撤离



	正确答案： B

你的答案： 



	60、 压力容器的凸形封头类型，有半球形封头、（ ）、碟形封头、无折边锥形等。
	单选

	A、 三角形

B、 多层形

C、 椭圆形



	正确答案： C

你的答案： 



	61、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。
	单选

	A、 交回登记机关

B、 使用单位保存
C、 使用单位销毁



	正确答案： A

你的答案： 



	62、 盛装液化气介质的压力容器，过量充装容易导致容器鼓包变形或爆炸,以下那些因素会导致过量充装（ ）
	单选

	A、 液位指示装置失灵，不能真实反映液位

B、 充装时环境温度过高

C、 充装时环境温度过低

D、 充装时气相压力不稳定，发生剧烈气化现象



	正确答案： A

你的答案： 



	63、 所承受的压力大于等于( )MPa ，小于1.6 MPa 的压力容器为低压容器。
	单选

	A、 1

B、 0.1

C、 0.2

D、 0,3


	正确答案： B

你的答案： 



	64、 常见压力容器事故有：超温超压、异常变形、异常响动、泄露、异常震动等，操作人员在处理这些事故时（ ）
	单选

	A、 可以自行处置 

B、 由主管部门处置

C、 启动事故预案或专项处置程序

D、 由指定人员处置



	正确答案： C

你的答案： 



	65、 压力容器作业人员应当持有相应的( )，方可从事相应的作业或者管理工作。
	单选

	A、 压力容器操作人员证

B、 压力容器作业人员证

C、 特种设备作业人员证

D、 特种设备操作人员证



	正确答案： C
你的答案： 



	66、 紧急切断阀装置，当没有外力（机械手动、油压、气压、电动操作力）作用时，主阀处于（? ??? ）位置。
	单选

	A、 常开

B、 常闭

C、 开和闭



	正确答案： B

你的答案： 



	67、 关于二次爆炸论述正确的是（ ）
	单选

	A、 是由于容器爆炸后可燃气体泄漏产生的。

B、 爆炸的范围都非常小故危害不大

C、 是可燃气体在容器内部产生的爆炸。

D、 是由于密封垫片失效造成可燃气体泄漏所产生的。



	正确答案： A

你的答案： 



	68、 较高温度下使用的压力容器一般控制介质的最高温度，并保证器壁温度不高于其( )。
	单选

	A、 最高温度

B、 设计温度

C、 允许温度

D、 工作温度



	正确答案： B

你的答案： 



	69、 安全阀的公称工作压力应( )压力容器的设计压力。
	单选

	A、 不小于 

B、 不大于

C、 必须等于



	正确答案： A

你的答案： 



	70、 压力容器必须按规定进行( ),保证容器在有效的检验期内使用，否则不得继续使用。
	单选

	A、 年度检查

B、 定期检验

C、 耐压试验

D、 全面检验



	正确答案： B

你的答案： 



	71、 需进行热紧密封的系统，应在( )同时对容器、管道、阀门、附件等进行均匀热紧。
	单选

	A、 降温

B、 升温

C、 保温



	正确答案： B

你的答案： 



	72、 焊后消除应力热处理可以提高钢的( )。
	单选

	A、 硬度

B、 耐腐蚀性

C、 强度 

D、 塑性及韧性



	正确答案： D

你的答案： 



	73、 对低温工况下工作的压力容器，主要控制介质的最低温度，并保证壁温不低于其( )。
	单选

	A、 最低温度

B、 工作温度

C、 设计温度

D、 允许温度



	正确答案： C

你的答案： 



	74、 安全阀进行校验和压力调整时，必须有使用单位主管压力容器安全的技术人员在场，调整及校验装置所使用压力表的精度应不低于（ ）级。
	单选

	A、 1

B、 2

C、 3

D、 4



	正确答案： A

你的答案： 



	75、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
	单选

	A、 超温、超压 

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低



	正确答案： A

你的答案： 



	76、 系统联动试车时应对压力容器及其工艺管道按规定进行( )吹扫。
	单选

	A、 氮气

B、 蒸汽

C、 空气

D、 水



	正确答案： B

你的答案： 



	77、 根据《压力容器定期检验规则》，使用超过( )年，经过技术鉴定或者由检验人员确认按正常检验周期不能保证安全使用的压力容器，其全面检验周期应当适当缩短。
	单选

	A、 10

B、 15

C、 20

D、 25



	正确答案： C

你的答案： 



	78、 球形容器和同容积的圆筒形容积相比，可节约材料( )_。
	单选

	A、 20 %～30 %

B、 30 %～40 %

C、 10 %～20 % 

D、 25 %～30 %



	正确答案： B

你的答案： 



	79、 爆破片装置与容器的连接管线应为直管，通道面积（ ）膜片的泄放面积。
	单选

	A、 不得小于

B、 不得大于

C、 不得等于



	正确答案： A

你的答案： 



	80、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，停止使用( )后重新复用的压力容器，使用前应当按照定期检验的有关规定进行检验，并且进行耐压试验。
	单选

	A、 半年

B、 一年

C、 二年

D、 三年



	正确答案： C

你的答案： 



	81、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，压力容器用液位计，应当根据压力容器的( )选用。
	不定项选择

	A、 介质

B、 设计压力

C、 最大允许工作压力；

D、 工作温度。



	正确答案： A、C、D

你的答案： 



	82、 压力容器（ ），压力容器使用单位应当向登记机关申请变更登记。
	不定项选择

	A、 安全状况发生变化

B、 长期停用

C、 移装或者过户的

D、 报废



	正确答案： A、B、C

你的答案： 



	83、 储存容器的操作要点需要严格控制（ ）
	不定项选择

	A、 温度

B、 压力 
C、 液位 

D、 明火

E、 电火花 



	正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： 



	84、 反应容器超压时，应立即停止投料，迅速开启（ ）
	不定项选择

	A、 放空阀

B、 安全阀

C、 卸料阀 

D、 排污阀



	正确答案： A、B、C、D

你的答案： 



	85、 带有夹套的反应釜，釜内压力为常压，毒性程度为轻度危害介质与氢气，夹套压力为0.25MPa、介质为110℃蒸汽。以下说法不正确的是（ ）
	不定项选择

	A、 容器类别划分应该按照危害最大的介质等级划分

B、 制定事故紧急处置程序时只考虑危害最大的介质特性
C、 制定事故紧急处置程序时应包括全部介质特性

D、 需要考虑釜内介质。



	正确答案： A、C

你的答案： 



	86、 新建化工装置中以下哪些是与特种设备节能要求不相符（ ）
	不定项选择

	A、 提高容器的安全性选择较高的设计压力

B、 设计寿命40年

C、 选择了余热发电设备

D、 降低保温厚度使制冷负荷增加但厂方能够承受



	正确答案： A、B、D

你的答案： 



	87、 按照在生成过程中的作用原理分类，将压力容器分为( )。
	不定项选择

	A、 反应压力容器
B、 换热压力容器

C、 分离压力容器 

D、 储存压力容器



	正确答案： A、B、C、D

你的答案： 



	88、 压力容器运行期间检查的内容包括( )。
	不定项选择

	A、 工艺条件 

B、 设备状况

C、 安全装置 

D、 交变载荷



	正确答案： A、B、C

你的答案： 



	89、 卧式容器的支座型式有( ）_。
	不定项选择

	A、 悬挂式

B、 鞍式

C、 圈座式 

D、 支撑式



	正确答案： B、C、D

你的答案： 



	90、 压力容器的主要工艺参数( )。
	不定项选择

	A、 温度 

B、 体积

C、 压力 

D、 介质



	正确答案： A、C

你的答案： 
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	1、 压力表的精度等级是以它的允许误差占表盘刻度值的百分数来划分的，其精度等级数越大允许误差占表盘刻度极限值的百分数就越大。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	2、 安全阀超过校验期的可以根据实际情况延后进行校验。
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	3、 支撑式支座适用于大型卧式容器。( )
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	4、 压力容器试运行中应无跑、冒、滴、漏，不窜气，不瞥压。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	5、 标准大气压、工程大气压、毫米汞柱和毫米水柱、兆帕都是国际通用的压力计量单位。( )
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	6、 压力容器作业人员应熟悉和掌握设备的生产工艺及主要作用原理。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	7、 在相同的容积内，工作介质是气体的要比工作介质为液体（非液化气体）的爆炸能量大数百倍至数万倍。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	8、 压力容器使用登记证在压力容器定期检验合格或不合格期间均有效。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	9、 人们通常所说的容器压力是指表压力。( )
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	10、 使用单位根据本单位特种设备的特性和使用安全管理要求，制定特种设备使用安全管理目标，形成文件。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	11、 分离压力容器应特别控制温度、压力、液位、明火、电火花及静电。
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	12、 减压阀必须在产品限定的工作压力、工作温度范围内工作，减压阀的进出口必须有一定的压力差。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	13、 超高压容器的定期检验分为全面检验和耐压试验。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	14、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案应当包括特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	15、 非法制造、粗制滥造、组焊质量低劣，未按有关规定标准制造与检验是压力容器事故发生原因的一个方面。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	16、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》所称高耗能特种设备，是指在使用过程中能源消耗量或者转换量大，并具有较大节能空间的锅炉、换热压力容器、电梯等特种设备。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	17、 设计压力大于等于10MPa，小于100MPa的容器称为超高压容器。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	18、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单式压力容器不需要办理使用登记手续。( )
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	19、 法兰密封面一般都要经过比较精密的加工，以保证足够的精度和光洁度。( )
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	20、 尽量减少压力容器的开停次数，并保证平稳操作，是为防止应力腐蚀裂纹的产生。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	21、 测温装置是一个组合件。它是由感温元件、接口、指示仪表等组成。（? ?）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	22、 反应容器有时需要通过控制液位来实现控制反应速度。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	23、 余热锅炉、冷凝器都是换热压力容器。( )
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	24、 带有搅拌的反应釜为保证获得较好的反应速度和生产效率应尽量匹配大功率电机。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	25、 用于压力容器的碳素钢和低合金钢钢材，C≤0.35%、P≤0.035%、 S≤0.035%。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	26、 参加应急处置的人员应配备必要的安全防护装备并设立专门的机构负责管理和维护。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	27、 设计压力大于等于0.1MPa，小于1.6MPa的容器称为低压容器。( )
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	28、 反应容器超压时，应立即停止投料，迅速开启放空阀、安全阀或排污阀。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	29、 法兰在容器与管道中起连接与密封作用。( )
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	30、 压力容器安装改造维修前，从事压力容器安装改造维修的单位应当向压力容器使用登记机关书面告知。 
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 正确



	31、 球形容器和同容积的圆筒形容积相比，可节约材料( )_。
	单选

	A、 20 %～30 %

B、 30 %～40 %

C、 10 %～20 % 

D、 25 %～30 %



	正确答案： B

你的答案： 



	32、 需进行热紧密封的系统，应在( )同时对容器、管道、阀门、附件等进行均匀热紧。
	单选

	A、 降温

B、 升温

C、 保温



	正确答案： B

你的答案： 



	33、 特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
	单选

	A、 30个工作日

B、 30日

C、 40日



	正确答案： B

你的答案： 



	34、 压力容器及其装置进料前要关闭所有的放空阀门，然后按规定的工艺流程，经操作人员、班组长、( )三级检查确认无误后，才能启动机泵进料。
	单选

	A、 安全员

B、 总工程师

C、 车间领导 

D、 安全科负责人



	正确答案： C

你的答案： 



	35、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。
	单选

	A、 交回登记机关

B、 使用单位保存

C、 使用单位销毁



	正确答案： A

你的答案： 



	36、 压力容器年度检查报告应当有检查、审批两级签字，审批人为使用单位（ ）。
	单选

	A、 压力容器质量负责人

B、 压力容器技术负责人

C、 分管压力容器的副厂长（或副经理）



	正确答案： B

你的答案： 



	37、 用于介质为有毒、易燃气体的是（ ）式安全阀。
	单选

	A、 全封闭

B、 半封闭

C、 开放式



	正确答案： A

你的答案： 



	38、 （ ）应当实施压力容器年度检查。
	单选

	A、 压力容器使用单位

B、 有资格的特种设备检验机构

C、 压力容器制造单位



	正确答案： A

你的答案： 



	39、 压力容器发生鼓包变形会使该区域材料发生大量塑性变形、壁厚减薄承载能力（ ）
	单选

	A、 没有显著降低

B、 提高

C、 降低

D、 不确定



	正确答案： C

你的答案： 



	40、 所承受的压力大于等于( )MPa ，小于1.6 MPa 的压力容器为低压容器。
	单选

	A、 1

B、 0.1

C、 0.2

D、 0,3



	正确答案： B

你的答案： 



	41、 超温超压是压力容器爆炸事故的主要原因之一，随着容器内压力迅速升高，容器发生了显著变形最终产生破裂，这种破坏形式应为（ ）
	单选

	A、 韧性破坏

B、 疲劳破坏

C、 脆性破坏

D、 腐蚀破坏



	正确答案： A

你的答案： 



	42、 容器的压力、介质温度超过许用值，不能有效控制而停止运行，属于( )。 
	单选

	A、 紧急停止运行

B、 正常停止运行 



	正确答案： A

你的答案： 



	43、 盛装( )℃ 以下介质的压力容器，应选用防霜液面计。
	单选

	A、 10

B、 20

C、 30

D、 0



	正确答案： D

你的答案： 



	44、 压力容器由于工艺需要采用间歇式操作方法停止运行，属于( )。
	单选

	A、 紧急停止运行

B、 正常停止运行 



	正确答案： B

你的答案： 



	45、 压力容器使用单位至少( )进行一次压力容器安全检查。
	单选

	A、 半年

B、 半个月

C、 每月

D、 三个月



	正确答案： C

你的答案： 



	46、 调质是钢中淬火后再进行( )的一种热处理方法。
	单选

	A、 正火

B、 回火

C、 高温回火 

D、 退火



	正确答案： C

你的答案： 



	47、 反应容器操作要点熟悉并掌握容器内( )、反应过程的基本原理及工艺特点。
	单选

	A、 介质的粘度

B、 介质的特性

C、 介质的PH值

D、 介质的含水量



	正确答案： B

你的答案： 



	48、 快开门式压力容器的安全联锁功能应当满足，当快开门达到预定( )，方能升压运行。
	单选

	A、 压力值

B、 关闭部位

C、 安全要求



	正确答案： B

你的答案： 



	49、 球形壳体应力是相同直径圆筒形壳体应力的( )。
	单选

	A、 1/2

B、 1/3

C、 1/4 

D、 相同



	正确答案： A

你的答案： 



	50、 快开门式压力容器的安全联锁功能应当满足，当压力容器的内部压力( )，方能打开快开门。
	单选

	A、 无显示

B、 降为零

C、 完全释放

D、 降低后 



	正确答案： C

你的答案： 



	51、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，需要在移动式压力容器和固定式压力容器之间进行装卸作业的，充装单位或者使用单位对装卸软管必须每( )进行1次水压试验。
	单选

	A、 三个月；

B、 半年；

C、 一年；

D、 二年。



	正确答案： B

你的答案： 



	52、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
	单选

	A、 超温、超压 

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低



	正确答案： A

你的答案： 



	53、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
	单选

	A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机



	正确答案： A

你的答案： 



	54、 特种设备事故，是指（ ），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。
	单选

	A、 因特种设备的不安全状态

B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为

C、 因相关人员的不安全行为

D、 因到期未检验



	正确答案： B

你的答案： 



	55、 紧急切断阀装置，当没有外力（机械手动、油压、气压、电动操作力）作用时，主阀处于（? ??? ）位置。
	单选

	A、 常开

B、 常闭

C、 开和闭



	正确答案： B

你的答案： 



	56、 若压力容器内的压力来自外部，此时压力容器发生超压时，应迅速（ ）使压力容器内部压力迅速降低。
	单选

	A、 切断外来压力源

B、 立即开启泄放阀门

C、 采取紧急停车

D、 喷淋水降温



	正确答案： A

你的答案： 



	57、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）死亡，为重大事故。
	单选

	A、 15人以上30人以下

B、 10人以上30人以下

C、 10人以上20人以下

D、 10人以上40人以下



	正确答案： B

你的答案： 



	58、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。
	单选

	A、 强度

B、 压力

C、 密度



	正确答案： B

你的答案： 



	59、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。
	单选

	A、 5

B、 8

C、 10

D、 15



	正确答案： C

你的答案： 



	60、 容器器壁温度的降低会引起材料( )下降，从而导致脆性破坏事故的发生。
	单选

	A、 强度

B、 韧性

C、 硬度

D、 刚度



	正确答案： B

你的答案： 



	61、 《特种设备安全监察条例》规定，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施（ ）
	单选

	A、 安全检查

B、 安全监察

C、 安全管理

D、 安全监督



	正确答案： B

你的答案： 



	62、 氯气是一种( )带有刺激性臭味的毒性气体。
	单选

	A、 黄绿色

B、 液体状态

C、 固态状态



	正确答案： A

你的答案： 



	63、 在安装使用前，低、中压容器用液面计应进行( )倍液面计公称压力的水压试验。 。
	单选

	A、 2

B、 1.5

C、 2.5

D、 O.5



	正确答案： B

你的答案： 



	64、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
	单选

	A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造



	正确答案： C

你的答案： 



	65、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）人以下死亡，为一般事故。
	单选

	A、 10

B、 5

C、 3

D、 1



	正确答案： C

你的答案： 



	66、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
	单选

	A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m



	正确答案： A

你的答案： 



	67、 铁碳合金中，含碳量为( )的部分称为钢。
	单选

	A、 〈0.8％ 

B、 0.8-2％

C、 0.02-2％ 

D、 〉2％



	正确答案： C

你的答案： 



	68、 盛装液化气介质的压力容器，过量充装容易导致容器鼓包变形或爆炸,以下那些因素会导致过量充装（ ）
	单选

	A、 液位指示装置失灵，不能真实反映液位

B、 充装时环境温度过高

C、 充装时环境温度过低

D、 充装时气相压力不稳定，发生剧烈气化现象



	正确答案： A

你的答案： 



	69、 天然气中的( )气体和水是造成容器内壁腐蚀、影响容器寿命的主要因素之一。
	单选

	A、 碱性

B、 酸性

C、 中性



	正确答案： B

你的答案： 



	70、 无折边锥形封头仅适用于压力较低且锥体半顶角小于( )的场合。
	单选

	A、 45°

B、 25

C、 40° 

D、 30



	正确答案： D

你的答案： 



	71、 校验后的压力表应贴上（ ）并铅封。
	单选

	A、 标签

B、 合格证

C、 标识



	正确答案： B

你的答案： 



	72、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。
	单选

	A、 1

B、 10

C、 0.1



	正确答案： B

你的答案： 



	73、 贮装液化气体的容器，除了装设安全阀、压力表温度计外，为了防止充装过量，还要设置（ ）。
	单选

	A、 紧急切断阀 

B、 液位计

C、 截止阀

D、 控制仪表



	正确答案： B

你的答案： 



	74、 压力容器作业人员应当持有相应的( )，方可从事相应的作业或者管理工作。
	单选

	A、 压力容器操作人员证

B、 压力容器作业人员证

C、 特种设备作业人员证

D、 特种设备操作人员证



	正确答案： C

你的答案： 



	75、 中、高压容器所用压力表，精度应不低于( )级。
	单选

	A、 1.6

B、 2.5

C、 2

D、 3



	正确答案： A

你的答案： 



	76、 压力容器必须按规定进行( ),保证容器在有效的检验期内使用，否则不得继续使用。
	单选

	A、 年度检查

B、 定期检验

C、 耐压试验

D、 全面检验



	正确答案： B

你的答案： 



	77、 玻璃板式液面计有（ ）或已经破碎的应停止使用。
	单选

	A、 裂纹

B、 气泡

C、 泄露



	正确答案： A

你的答案： 



	78、 优质碳素钢中的硫磷含量均小于( )。
	单选

	A、 0.30%

B、 0.04%

C、 0.01%

D、 0.10%



	正确答案： C

你的答案： 



	79、 一般用于接装测量仪表的接管是（ ）式接管。
	单选

	A、 螺纹短管

B、 法兰短管

C、 平法兰



	正确答案： A

你的答案： 



	80、 系统联动试车时应对压力容器及其工艺管道按规定进行( )吹扫。
	单选

	A、 氮气

B、 蒸汽

C、 空气

D、 水



	正确答案： B

你的答案： 



	81、 安全附件的运行检查主要是指（ ）
	不定项选择

	A、 压力表

B、 安全阀

C、 爆破片

D、 液面计



	正确答案： A、B、C、D

你的答案： 



	82、 封头的结构型式有( )。
	不定项选择

	A、 凸形 

B、 锥形

C、 凹形 



	正确答案： A、B

你的答案： 



	83、 压力容器运行期间检查的内容包括( )。
	不定项选择

	A、 工艺条件 

B、 设备状况

C、 安全装置 

D、 交变载荷



	正确答案： A、B、C

你的答案： 



	84、 与安全阀相比，爆破片的优势在于( )。
	不定项选择

	A、 严密无泄漏

B、 可对急剧升高的压力做出反应

C、 适宜用于经常超压的场合

D、 不受温度和介质的影响



	正确答案： A、B

你的答案： 



	85、 自然界中物质的形态有( )等三种。
	不定项选择

	A、 固态

B、 液态

C、 临界状态 

D、 气态



	正确答案： A、B、D

你的答案： 



	86、 《特种设备事故报告和调查处理规定》规定，任何单位和个人不得阻挠和干涉特种设备事故（ ）、（ ）和（ ）工作。
	不定项选择

	A、 报告

B、 调查

C、 处理

D、 采访



	正确答案： A、B、C

你的答案： 



	87、 压力容器（ ），压力容器使用单位应当向登记机关申请变更登记。
	不定项选择

	A、 安全状况发生变化

B、 长期停用

C、 移装或者过户的

D、 报废



	正确答案： A、B、C

你的答案： 



	88、 容器操作人员应严格遵守安全操作规程，做到平稳操作，严禁（ ）
	不定项选择

	A、 超温

B、 随意排污

C、 超压

D、 超负荷运行



	正确答案： A、C、D

你的答案： 



	89、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》规定特种设备使用安全管理的的文件应包括（ ）。
	不定项选择

	A、 形成文件的管理方针和管理目标

B、 描述管理体系要素及其相互作用的管理手册

C、 本标准所要求的文件，包括制度、岗位责任制

D、 与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准等 

E、 本标准所要求的记录



	正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： 



	90、 压力式温度计适用于测量（ ）。
	不定项选择

	A、 腐蚀性气体

B、 非腐蚀性气体

C、 蒸汽

D、 液体



	正确答案： B、C、D

你的答案： 
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	1、 安全联锁装置应具有“当快开门达到预定关闭部位，方能升压运行；当压力容器的内部压力完全释放，方能打开快开门。”的安全联锁功能。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	2、 《特种设备安全监察条例》规定， 特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察，发现重大违法行为或者严重事故隐患时，应当在采取必要措施的同时，及时向上级特种设备安全监督管理部门报告。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	3、 对于液化气体介质的储存容器高温季节要注意降温。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	4、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器变更登记，原有的注册代码保持不变。( )
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	5、 在任何工况条件下都能保证绝对密封的结构是不存在的，因此应针对不同的使用条件和要求提出不同的合理的泄漏量要求，作为密封结构设计的依据。( ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	6、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法行使安全、卫生方面的权利。
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	7、 爆破片的设计爆破压力一般大于压力容器的设计压力。（? ?）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	8、 带有搅拌的反应釜为保证获得较好的反应速度和生产效率应尽量匹配大功率电机。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	9、 冲击韧性是指材料在冲击载荷的作用下折断时所吸收的功。冲击韧性值αkv是指一定形状和尺寸的材料试样在冲击载荷的作用下折断时所吸收的功。（ ）?
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	10、 全面检验是指压力容器停机时的检验，其检验周期分为：安全状况等级为1，2级的，一般每8年至少一次；安全状况等级为3级的，一般2～4年一次；安全状况等级为4级的，其检验周期可由使用单位自行确定。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	11、 工作压力1.2MPa的压力容器是高压容器。( )
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	12、 煤气发生炉水夹套严重缺水时是非常严重的事故，使用单位应制定事故紧急预案，并适时进行演练。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	13、 法兰连接是由开孔补强、法兰、密封元件组成的密封连接件。( )
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	14、 使用单位根据本单位特种设备的特性和使用安全管理要求，制定特种设备使用安全管理目标，形成文件。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	15、 设备器壁等主要受压元件及管道因裂纹而产生的泄漏，可以用密封剂封堵。( )
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	16、 压力容器作业人员发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	17、 液化石油气储备生产现场的金属设备及附件都要设有可靠的接地，其接地装置的接地电阻不大于10欧姆。（? ?）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	18、 压力容器疲劳破坏往往从低应力区开始。
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 正确



	19、 硬度是指材料抵抗局部塑性变形的能力，即材料抵抗硬物压入的能力。常用的硬度有布氏硬度（HB）；洛氏硬度（HR）；维氏硬度(HV)。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	20、 小型制冷装置中，冷凝器是用来将氨制冷剂（R717）由气态转变成液态的设备。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	21、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，将在用压力容器安全状况等级划分为1、2、3、4、5五个等级。( )
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	22、 真空绝热压力容器外壁局部存在严重结冰、介质压力和温度明显上升，应当紧急停止运行。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	23、 压力容器工作温度是指在规定的正常工作情况下，容器内物料的温度。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	24、 需进行热紧密封的系统，应在降温同时对容器、管道、阀门、附件等进行均匀热紧。
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	25、 氯、氯化氢是腐蚀性气体。（? ?）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	26、 充装可燃液化气体的压力容器，如液化石油气压力容器等破裂时，液化气体大量蒸发，与周围空气混合，遇到火源和达到爆炸极限，会在容器外发生二次爆炸。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	27、 饱和蒸气压的大小只与液体的温度高低有关。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	28、 若压力容器内的压力是其中介质的化学反应而产生的，则容器不必单独装设安全泄压装置和压力表。
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	29、 压力表铅封损坏的应及时更换。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	30、 压力容器使用登记证在压力容器定期检验合格或不合格期间均有效。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	31、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。
	单选

	A、 1

B、 10

C、 0.1



	正确答案： B

你的答案： 



	32、 管壳式余热锅炉属于( )。
	单选

	A、 压力容器

B、 锅炉

C、 二者皆是 

D、 二者皆非



	正确答案： A

你的答案： 



	33、 由于水能溶解多种介质而形成电解质溶液，从而导致( )的产生。
	单选

	A、 电化学腐蚀

B、 化学腐蚀 

C、 氢腐蚀

D、 氧腐蚀



	正确答案： A

你的答案： 



	34、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）人以下死亡，为一般事故。
	单选

	A、 10

B、 5

C、 3

D、 1



	正确答案： C

你的答案： 



	35、 进行压力容器内部检验或检修时，要求工作空间空气中的氧含量（体积比）为（? ? ）。
	单选

	A、 15～25%

B、 ≥20%

C、 18～23%



	正确答案： C

你的答案： 



	36、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 
	单选

	A、 5

B、 4

C、 3

D、 1



	正确答案： D

你的答案： 



	37、 辐射式温度计是利用物质的（ ）的原理显示温度的变化。
	单选

	A、 热辐射

B、 受热膨胀

C、 产生的热电势

D、 热电效应



	正确答案： A

你的答案： 



	38、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）死亡，为重大事故。
	单选

	A、 15人以上30人以下

B、 10人以上30人以下

C、 10人以上20人以下

D、 10人以上40人以下



	正确答案： B

你的答案： 



	39、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
	单选

	A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m



	正确答案： A

你的答案： 



	40、 油压式或气压式紧急切断阀应保证在工作压力下全开，持续放置( )h 不会引起自然关闭。
	单选

	A、 36

B、 42

C、 48

D、 72



	正确答案： C

你的答案： 



	41、 特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
	单选

	A、 30个工作日

B、 30日

C、 40日



	正确答案： B

你的答案： 



	42、 晶间腐蚀通常是指（? ??? ）。
	单选

	A、 奥氏体不锈钢在腐蚀介质中沿晶粒边界发生的腐蚀? ?

B、 碳钢在水蒸气等介质中发生得腐蚀

C、 低合金钢在含湿H2S的液化石油气中产生的腐蚀。



	正确答案： A

你的答案： 



	43、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
	单选

	A、 超温、超压

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低



	正确答案： A

你的答案： 



	44、 反应容器要确保及( )操纵系统的正常工作。
	单选

	A、 阀门

B、 自动控制

C、 测温仪表

D、 联锁装置



	正确答案： B

你的答案： 



	45、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。
	单选

	A、 强度

B、 压力

C、 密度



	正确答案： B

你的答案： 



	46、 对于盛装液化气体的容器，特别要严格控制( )，防止容器超装。
	单选

	A、 温度

B、 压力

C、 液位

D、 流速



	正确答案： C

你的答案： 



	47、 对于压力来自器外的容器紧急停运，应迅速切断( )。
	单选

	A、 紧急停止运行

B、 正常停止运行 



	正确答案： A

你的答案： 



	48、 出厂技术资料齐全，设计、制造质量符合有关法规和标准的要求，在规定的定期检验周期内，在设计条件下能安全使用，压力容器的这种安全状况属于( )级。
	单选

	A、 1

B、 2

C、 3

D、 4



	正确答案： A

你的答案： 



	49、 对于压力来自器外的容器紧急停运，应迅速切断( )。
	单选

	A、 紧急停止运行

B、 正常停止运行 



	正确答案： A

你的答案： 



	50、 以下压力容器事故具有脆性破坏的特征（ ）
	单选

	A、 容器破裂时没有明显变形且伴有碎片

B、 容器破裂时局部发生变形且没有碎片产生

C、 容器破裂时有明显变形

D、 容器器壁应力超过材料强度极限



	正确答案： A

你的答案： 



	51、 对于开启压力大于( )MPa 的蒸汽用安全阀或介质温度超过235 ℃ 的气体用安全阀，宜选用带散热器的安全阀。
	单选

	A、 2

B、 3

C、 4

D、 5



	正确答案： B

你的答案： 



	52、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
	单选

	A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造



	正确答案： C

你的答案： 



	53、 压力容器改造、重大维修须经过具有相应资格的检验检测机构（ ），未经监督检验合格的压力容器不得投入使用。
	单选

	A、 全面检验

B、 监督检验

C、 外部检验



	正确答案： B

你的答案： 



	54、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。
	单选

	A、 滴、漏

B、 渗液 

C、 腐蚀 

D、 跑、冒、滴、漏



	正确答案： D

你的答案： 



	55、 以水为介质直接受火焰加热且连续操作的压力容器包括管壳式余热锅炉，其水质（ ）
	单选

	A、 须符合工业锅炉水质标准的要求

B、 可不用对水质进行处理但必须定期对水质化验

C、 选用城市自来水时可不用进行水处理

D、 严格按照说明书要求在水中加入阻垢剂



	正确答案： A

你的答案： 



	56、 以下是关于环氧乙烷储罐的叙述，那个是错误的（ ）
	单选

	A、 对人体没有毒性。

B、 环氧乙烷爆炸极限范围非常宽。

C、 有二次爆炸的危害

D、 环氧乙烷可用于灭菌剂



	正确答案： A

你的答案： 



	57、 在选用压力容器钢材时，应重点考虑钢材的力学性能、( )_和耐腐蚀性能。
	单选

	A、 延伸率

B、 工艺性能

C、 冷脆性 

D、 热脆性



	正确答案： B

你的答案： 



	58、 修理更换压力容器受压元件时，选用的材料与原制造相同或（ ）相近。
	单选

	A、 硬度

B、 冲击值

C、 强度



	正确答案： C

你的答案： 



	59、 发现安全阀失灵或有故障时，压力容器应( )。
	单选

	A、 降压运行

B、 停止运行

C、 监控运行



	正确答案： B

你的答案： 



	60、 液面计的精度指的是( )。
	单选

	A、 测量示值与实际液面的比值，用百分比表示

B、 测量示值减去实际液面值，然后与全量程值的比值，用百分比表示

C、 测量示值减去实际液面值，然后与全量程值的比值，用扩大100倍的数值的绝对值表示。



	正确答案： C

你的答案： 



	61、 以下是对盛装可燃气体压力容器发生泄漏操作人员不可控制时的论述，不正确的是（ ）
	单选

	A、 立即启动事故应急预案

B、 操作人员可自行撤离岗位。

C、 开启放散阀，罐内气体送到火炬上烧掉

D、 应杜绝和避免明火



	正确答案： B

你的答案： 



	62、 压力容器操作人员应经过培训并经( )考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书。
	单选

	A、 特种设备安全监督管理部门 

B、 安全生产监督管理部门 

C、 特种设备检验部门

D、 人力资源部门 



	正确答案： A

你的答案： 



	63、 锅炉压力容器大多数是焊接结构，其焊接质量直接影响它们的( )。
	单选

	A、 设备安装

B、 结构性能

C、 生产效率 

D、 安全使用



	正确答案： D

你的答案： 



	64、 爆破片应重点检查安装( )是否正确。
	单选

	A、 位置

B、 方向

C、 高度



	正确答案： B

你的答案： 



	65、 超高压水晶釜使用超过12年后，（ ）至少应当进行一次全面检验。
	单选

	A、 半年

B、 每年

C、 3年



	正确答案： B

你的答案： 



	66、 压力容器制造时，划分压力容器类别的压力条件指的是（ ）。
	单选

	A、 最高工作压力

B、 最大允许工作压力

C、 设计压力

D、 安全阀开启压力



	正确答案： C

你的答案： 



	67、 以水为介质产生蒸汽的压力容器，没有可靠的 不得投入运行。
	单选

	A、 环保措施

B、 水处理措施

C、 化验仪器

D、 防腐措施



	正确答案： B

你的答案： 



	68、 晶间腐蚀经常发生在奥氏体不锈钢容器中这种腐蚀形态表现为（ ）
	单选

	A、 表面为针孔状

B、 仍保持金属光泽故

C、 表面形成腐蚀坑

D、 壁厚均匀减薄



	正确答案： B

你的答案： 



	69、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的( )。
	单选

	A、 1/20

B、 l/15

C、 1/10 

D、 1/25



	正确答案： A

你的答案： 



	70、 定期检验是由特种设备检验机构按照《压力容器定期检验规则》的规定，在压力容器停止运行时，对压力容器的安全状况与法规标准要求的复合性所进行的验证活动。其检验周期分为：安全状况等级为1、2 级的，一般（ ）至少检查一次。
	单选

	A、 2年

B、 3年

C、 5年

D、 6年



	正确答案： D

你的答案： 



	71、 压力容器作业人员应经用人单位( )雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。
	单选

	A、 技术负责人

B、 法定代表人

C、 设备负责人

D、 安全负责人



	正确答案： B

你的答案： 



	72、 停止运行的容器尤其是长期停用的容器，一定要将内部介质( )，清除内壁的污垢，附着物和腐蚀产物。
	单选

	A、 排放干净

B、 严密封存

C、 反应完毕 

D、 高压液化



	正确答案： A

你的答案： 



	73、 应力腐蚀是一种极危险的腐蚀形态，是在拉应力与（ ）共同作用下产生的
	单选

	A、 特定的腐蚀介质

B、 所有腐蚀介质

C、 所有酸性腐蚀介质

D、 所有碱性腐蚀介质



	正确答案： A

你的答案： 



	74、 根据《超高压容器安全技术监察规程》，在苛刻条件下使用的超高压容器爆破片装置应当( )至少更换一次。
	单选

	A、 每月

B、 每季

C、 每年

D、 每二年



	正确答案： C

你的答案： 



	75、 常规力学性能包括：强度、塑性、韧性及( )等。
	单选

	A、 弹性

B、 刚性

C、 密度 

D、 硬度



	正确答案： D

你的答案： 



	76、 容器操作人员应严格遵守压力容器安全操作规程，做到( )。
	单选

	A、 平稳操作

B、 无故障

C、 无泄漏

D、 满负荷运行



	正确答案： A

你的答案： 



	77、 《中华人民共和国节约能源法》规定，国家实施节约与开发并举、把（ ）放在首位的能源发展战略。
	单选

	A、 开发

B、 创新

C、 节约

D、 低碳经济



	正确答案： C

你的答案： 



	78、 压力表的指针只能在90°范围内转动的是（? ???）。
	单选

	A、 杠杆式单圈弹簧管式压力表

B、 扇形齿式单圈弹簧管式压力表

C、 保证压力表的精度



	正确答案： A

你的答案： 



	79、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
	单选

	A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机



	正确答案： A

你的答案： 



	80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当（ ），消除事故隐患后，方可重新投入使用。
	单选

	A、 停止使用

B、 维修

C、 对其进行全面检查

D、 更换



	正确答案： C

你的答案： 



	81、 根据《压力容器定期检验规则》，压力容器年度检查，可以根据实际检查情况做出以下结论：( )。
	不定项选择

	A、 允许运行；

B、 监督运行；

C、 暂停运行；

D、 停止运行。



	正确答案： A、B、C、D

你的答案： 



	82、 快开门式压力容器联锁保护的目的是（ ）
	不定项选择

	A、 防止门关不到位时送气使门上卡口松脱.

B、 防止误操作将门打开。

C、 节能

D、 为了延长快开门的使用寿命



	正确答案： A、B

你的答案： 



	83、 关于压力容器操作说法是正确的是（ ）
	不定项选择

	A、 严禁超温超压运行

B、 严格遵守操作规程

C、 有泄漏现象时应更换垫片和加压填料

D、 应缓慢的加载卸载，保持载荷相对稳定



	正确答案： A、B、D

你的答案： 



	84、 反应容器超压时，应立即停止投料，迅速开启（ ）
	不定项选择

	A、 放空阀

B、 安全阀

C、 卸料阀 

D、 排污阀



	正确答案： A、B、C、D

你的答案： 



	85、 疲劳破裂的特征是（ ）
	不定项选择

	A、 裂成一个口

B、 破裂总是在反复加压、降压之后形成的

C、 往往在应力集中的部位

D、 断口呈暗灰色纤维状



	正确答案： A、B、C

你的答案： 



	86、 对于需进行带压密封时，使用单位应当按照设计规定提出有效的（ ），并且经过使用单位技术负责人批准。
	不定项选择

	A、 节能要求

B、 操作要求 

C、 防护措施



	正确答案： B、C

你的答案： 



	87、 压力式温度计适用于测量( ）_。
	不定项选择

	A、 腐蚀性气体

B、 非腐蚀性气体

C、 蒸汽 

D、 液体



	正确答案： B、C、D

你的答案： 



	88、 用于压力容器的钢材主要强调机械性能指标为( )。
	不定项选择

	A、 强度

B、 塑性

C、 刚度 

D、 韧性



	正确答案： A、B、D

你的答案： 



	89、 压力容器运行期间检查的内容包括( )。
	不定项选择

	A、 工艺条件 

B、 设备状况

C、 安全装置 

D、 交变载荷



	正确答案： A、B、C

你的答案： 



	90、 压力容器的主要工艺参数( )。
	不定项选择

	A、 温度 

B、 体积

C、 压力 

D、 介质



	正确答案： A、C

你的答案： 




