


电梯安全管理试卷一
一 判断题
1、 测量轿厢深度时，装饰、保护板或扶手都不包含在该距离之内。
正确答案： 错误
2、 自动扶梯的驱动部分都设置在扶梯端部
正确答案： 错误
3、 测量轿厢高度时，照明灯罩和可拆卸的吊灯包括在该距离之内。
正确答案： 正确
4、 电梯电动机的额定容量为短时工作制。
正确答案： 正确
5、 极限开关动作后，将限制轿厢两个方向的运动。
正确答案： 正确
6、 电梯的开关门机构仅驱动层门开启或关闭。
正确答案： 错误
7、 电梯导轨架一般为整体式结构，要有足够的弹性。
正确答案： 错误
8、 电梯对重支架上，只在下侧的两个角上设备导靴。
正确答案： 错误
9、 钩子锁又称自动门锁，只装在轿门上。
正确答案： 错误
10、 使用单位的电梯钥匙应专人保管、使用，但使用人无须经过培训。
正确答案： 错误
11、 提示标志的基本形式正方形边框，图形符号为白色，衬底为蓝色。
正确答案： 错误
12、 为了便于紧急状态下的紧急操作，盘车时抱闸一经人工打开即应锁紧在开启状态，使得只需一人即可完成盘车操作。
正确答案： 错误
13、 可以使用客梯运载体积不超的货物。
正确答案： 错误
14、 使用单位变更时，技术档案应随机移送。
正确答案： 正确
15、 施工单位必须具有独立编制施工方案的能力。
正确答案： 正确
16、 在使用检修装置时，其他启动装置均不起作用，安全开关和安全电路仍有效。
正确答案： 正确
17、 电梯日常维护保养单位应配合电梯检验检测机构对所日常维护保养的电梯进行定期检验。
正确答案： 正确
18、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：应当履行设备制造、安装、修理、改造安全质量监督检验程序而未按照规定履行的，责令应当履行设备制造、安装、修理、改造安全质量监督检验程序而未按照规定履行的，责令改正；属非经营性活动的，处一千元以下罚款。
正确答案： 正确
19、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，产权单位或者使用单位自行决定封停特种设备使用且其期限超过2年时，应当报该设备注册登记机构备案，办理停止使用手续。
正确答案： 错误
20、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,《制造许可证》由国家质量监督检验检疫总局发放。
正确答案： 正确
21、 按《特种设备安全监察条例》规定,电梯维护保养单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责
正确答案： 错误
22、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:作业人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，或者用人单位未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照《特种设备安全监察条例》第七十七条的规定对用人单位予以处罚。
正确答案： 正确
23、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，施工单位应任命1名技术负责人，负责本单位承担的机电类特种设备施工中的技术审核工作。技术负责人应掌握特种设备有关的法律、法规、规章、安全技术规范和标准，可在其他单位兼职；
正确答案： 错误
24、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，对所发生的设备事故隐瞒不报、谎报或者故意拖延报告的予以行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任.
正确答案： 正确
25、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：电梯制造企业承担自己制造电梯的安装、维修保养、改造业务时，应当按规定要求，申请并取得相应的资格证书。
正确答案： 正确
26、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，维保记录应当经使用单位安全管理人员签字确认。
正确答案： 正确
27、 《特种设备安全监察条例》规定， 按照安全技术规范的要求应当进行型式试验的试制特种设备新产品、新部件，未进行整机或者部件型式试验的，由特种设备安全监督管理部门责令取缔，并处2万元以上10万元以下罚款。
正确答案： 错误
28、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当将特种设备作业人员相关信息录入国家质检总局特种设备作业人员公示查询系统。
正确答案： 错误
29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当在安全检验合格有效期届满后，向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
正确答案： 错误
30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。
正确答案： 正确
二 单选题
31、 导向轮是为增大电梯轿厢与（）之间的距离而设置的。
A、 井道壁	B、 层门	C、 对重	D、 导轨
正确答案： C
32、 GB7588《电梯制造与安装安全规范》规定，轿门与闭合后层门之间的水平距离，或各门之间在整个操作期间的通行距离，不得大于()m。
A、 0.2	B、 0.3	C、 0.15	D、 0.12
正确答案： D
33、 曳引机包括电动机、曳引轮和（）等在内。
A、 制动器	B、 限速器	C、 缓冲器	D、 安全钳
正确答案： A
34、 杂物电梯轿厢额定载重量大于()kg，轿厢上应装设安全钳。
A、 200	B、 250	C、 300	D、 350
正确答案： B
35、 复绕轮增大了曳引绳对曳引轮的（）。
A、 摩擦系数	B、 压力	C、 包角	D、 磨损
正确答案： C
36、 （）引导轿厢和对重沿着导轨运行。
A、 导轨架	B、 导向轮	C、 导靴	D、 对重
正确答案： C
37、 双门刀式自动门锁关门时靠动压板上（）作用，使锁钩锁合。
A、 限位螺钉	B、 扭转弹簧	C、 螺栓	D、 销轴
正确答案： B
38、 一般情况下，电梯补偿绳用于（）m/s以上的电梯。
A、 1	B、 1.5	C、 1.75	D、 2.5
正确答案： C
39、 当速度大于（）m/s时，轿厢应采用渐近式安全钳。
A、 0.5	B、 1	C、 1.5	D、 1.75
正确答案： B
40、 端站保护装置是为防止电梯（）失灵时，造成轿厢到达顶层或底层后仍继续行驶而设置的一种安全保护装置。
A、 机械系统	B、 控制系统	C、 电气系统	D、 动力系统
正确答案： C
41、 选层器用钢带链条或链条与（）连接，模拟电梯运行状态。
A、 对重	B、 曳引机	C、 减速箱	D、 轿厢
正确答案： D
42、 电梯开关门结构中应设有（）装置，以实现快捷平稳，避免终端冲击。
A、 急停	B、 速度调节	C、 终端限位	D、 位置监控
正确答案： B
43、 无齿电梯的曳引轮安装在（）轴上。
A、 减速器	B、 制动器	C、 导向轮	D、 电动机
正确答案： D
44、 电梯速度检测装置与（）同轴连接，传递准确。
A、 限速器	B、 对重	C、 曳引电动机	D、 轿厢
正确答案： C
45、 对电梯钢丝绳起导向作用的是（）
A、 导向轮	B、 曳引轮	C、 轿厢	D、 对重
正确答案： A
46、 鼓励施工单位采用先进技术和科学的方法进行自检，确保电梯（）及自检记录的准确性。
A、 安全性能	B、 使用性能	C、 节能性	D、 可靠性
正确答案： A
47、 （）应当按照安全技术规范的要求，在《安全检验合格》标志规定的检验有效期届满前1个月，提出定期检验要求。
A、 电梯使用单位	B、 电梯维保单位	C、 特种设备检验检测机构	D、 安全监察部门
正确答案： A
48、 电梯日常维护保养单位必须取得电梯（）的资格许可。
A、 制造	B、 维修	C、 安装	D、 改造
正确答案： B
49、 受害人被压在底坑的缓冲器上，属于（）事故。
A、 坠落	B、 挤压	C、 剪切	D、 撞击
正确答案： B
50、 用层门钥匙开启层门前，应（）。
A、 观察层楼显示	B、 确认轿厢位置	C、 有人监护	D、 接受培训
正确答案： B
51、 特种设备在生产（设计除外）、使用时，其主要结构或者主要构件损坏，无法或者不宜修复再用的损坏，称为（）
A、 严重损坏	B、 完全损坏	C、 一般损坏	D、 严重故障
正确答案： B
52、 特种设备使用单位，应当建立特种设备（）。
A、 使用记录档案	B、 安全技术档案	C、 值班人员档案	D、 维修记录档案
正确答案： B
53、 当在用电梯发生火灾时，应立即（）。
A、 报告负责人	B、 乘电梯离开	C、 停止电梯运行	D、 与消防部门联系
正确答案： C
54、 电梯维修保养记录应填写两份，使用单位和施工单位各保存1份，保存时间为（）年。
A、 2	B、 3	C、 4	D、 5
正确答案： C
55、 检验工作完成后，检验机构必须在（）个工作日内，出具检验报告。
A、 10	B、 15	C、 20	D、 30
正确答案： A
56、 发现建筑物出现火灾时，电梯司机首先应（）。重复
A、 立即将电梯驶往着火层救人	B、 舍弃电梯逃离	C、 将电梯驶往疏散层放出乘客，锁梯或转入消防状态	D、 打火警电话报警
正确答案： C
57、 自动扶梯紧急制动器是直接作用于驱动主轴上的（）。
A、 高速轴	B、 低速轴	C、 从动轴	D、 机械式制动器
正确答案： D
58、 （）标志的基本形式是正三角形边框，三角形边框的图形为黑色，彻底为黄色。
A、 说明标志	B、 提示标志	C、 指令标志	D、 警告标志
正确答案： D
59、 自动扶梯和自动人行道属于（）。
A、 连续运输机械	B、 间歇运输机械	C、 曳引驱动的运输机械	D、 以运输货物为主的运输机械
正确答案： A
60、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，对经评审或复评提出不具备条件评审结论的，评审机构应当在完成现场评审后()个工作日内报告受理机构。
A、 5	B、 25	C、 30	D、 10
正确答案： D
61、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（）应建立特种设备作业人员管理档案。
A、 检验机构	B、 维护单位	C、 聘用单位
正确答案： C
62、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，封停特种设备期限超过 1 年但未报注册登记机构备案的，或者封停设备期限不足 1 年的，仍按照原期限进行（）。
A、 监督检验	B、 定期检验
正确答案： B
63、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：监督检验机构在接到具备验收检验或者定期检验条件的检验申请后，必须在()个工作日内安排相应的检验。
A、 10	B、 20	C、 30	D、 40
正确答案： A
64、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，事故发生单位及主管部门和当地人民政府应当按照国家有关规定对事故责任人员作出行政处分或者行政处罚的决定；构成犯罪的，由()依法追究刑事责任。
A、 行政机关	B、 检验机关	C、 司法机关	D、 公安机关
正确答案： C
65、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，电梯日常维护保养单位必须保证本单位职工能够及时抵达所维护保养电梯所在地，及时抵达的时间限制以双方协议规定为准，一般不应超过()小时。
A、 30分钟	B、 1个小时	C、 2个小时	D、 3个小时
正确答案： B
66、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：使用无相应有效证件的人员进行设备操作、检验等活动的，责令改正，并处()以下罚款。
A、 1000	B、 2000	C、 10000	D、 5000
正确答案： C
67、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯的安装、改造、重大维修应在()的基础上向检验检测机构提出监督检验申请。
A、 竣工	B、 自检合格	C、 使用单位验收合格	D、 运行无故障
正确答案： B
68、 按《特种设备安全监察条例》规定,电梯安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的电梯安装、改造、维修情况（）告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门。
A、 电话	B、 互联网上	C、 书面	D、 托人传话
正确答案： C
69、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，受理机构应建立发证单位()系统，保存《申请书》和必要的见证材料。评审机构应当保存制造条件评审的全部相关资料。 
A、 档案管理	B、 技术管理	C、 工具
正确答案： A
70、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请《特种设备作业人员证》的，不予受理或者不予批准发证，并在()年内不得再次申请《特种设备作业人员证》
A、 2	B、 3	C、 1	D、 5
正确答案： C
71、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，使用单位必须严格执行定期报检制度，按时申请()，及时更换《安全检验合格》标志中的有关内容。
A、 监督检验	B、 型式试验	C、 定期检验
正确答案： C
72、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：监督检验机构在完成相应检验工作后，必须在（）个工作日内出具检验报告。
A、 5	B、 10	C、 20	D、 30
正确答案： B
73、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》自 2001 年()起施行
A、 5月1日	B、 6月1日	C、 11月15日	D、 11月10日
正确答案： C
74、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》的依据之一是（ ）
A、 《特种设备作业人员考核大纲》	B、 《特种设备作业人员考核规则》	C、 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》	D、 《安全生产法》
正确答案： C
75、 《特种设备作业人员考核规则》规定，参加国家质检总局确定的考试机构统一考试的，由考试机构或者考试合格人员向设备所在地的（ ）发证部门申请审核、发证。
A、 政府部门	B、 市级	C、 省级	D、 县级
正确答案： C
76、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员考试申请表》由用人单位签署意见，明确申请人身体状况能够适应所申请考核作业项目的需要，经过( )，有3个月以上申请项目的实习经历。
A、 操作技能培训	B、 技术培训合格	C、 安全教育	D、 安全教育和培训
正确答案： D
77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。
A、 每年	B、 每季度	C、 每月	D、 每天
正确答案： C
78、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当根据（ ）的要求组织命题。
A、 培训大纲	B、 各类特种设备作业人员考核大纲	C、 各类特种设备作业人员	D、 特种设备作业人员
正确答案： B
79、 《特种设备安全监察条例》规定，有关机关应当按照批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对事故责任单位和有关人员进行（ ），对负有事故责任的国家工作人员进行处分。
A、 经济处罚	B、 法律处罚	C、 行政处罚	D、 纪律处分
正确答案： C
80、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向（ ）报名参加考试。
A、 省级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构	B、 省级质量技术监督部门	C、 县级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构	D、 市级质量技术监督部门
正确答案： A
三 多选题
81、 电梯的主要参数包括（）。
A、 拖动方式	B、 额定载重量	C、 额定速度	D、 轿厢尺寸
正确答案： B、C
82、 电梯曳引驱动系统包括（）等部件。
A、 电动机	B、 联轴器	C、 减速器	D、 导向轮
正确答案： A、B、C、D
83、 电梯重量平衡系统由（）组成。
A、 轿厢	B、 对重	C、 曳引绳	D、 补偿装置
正确答案： B、D
84、 电梯事故的危险性主要表现在（）等方面。
A、 机械伤害	B、 火灾伤害	C、 电气伤害	D、 高处坠落等
正确答案： A、C、D
85、 电梯钥匙主要包括（）等
A、 机房钥匙	B、 电锁钥匙	C、 轿内操纵箱钥匙	D、 厅门开锁三角钥匙
正确答案： A、B、C、D
86、 检验现场主要指（）。
A、 机房或机器设备间	B、 轿顶	C、 底坑	D、 井道
正确答案： A、B、C、D
87、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯的维保分为()、()、()和()维保.。
A、 半月	B、 季度	C、 半年	D、 年度
正确答案： A、B、C、D
88、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定,当事人应当承担的责任分为：（）
A、 全部责任	B、 同等责任	C、 次要责任	D、 主要责任
正确答案： A、B、C、D
89、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，施工单位资格许可工作程序包括：申请、受理、鉴定评审、审查发证和公告。
A、 申请	B、 受理	C、 鉴定评审	D、 审查发证和公告
正确答案： A、B、C、D
90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对（ ）实施安全监察时，应当有（ ）特种设备安全监察人员参加，并出示有效的特种设备安全监察人员证件。
A、 特种设备生产、使用单位和检验检测机构	B、 销售单位	C、 两名以上	D、 1名
正确答案： A、C


电梯安全管理试卷二
一 判断题
1、 平层是指在平层区域内，使轿厢地坎平面与层门地坎平面到达同一平面的精度。
正确答案： 错误
2、 在防爆电梯中宜选用液压缓冲器。
正确答案： 错误
3、 电梯层间距离是指两个相邻停靠层站层门地坎之间的垂直距离
正确答案： 正确
4、 电梯轿厢门的安全保护装置如光电保护等，当门关闭过程中碰触到人或物时，门应重新开启。
正确答案： 正确
5、 电梯曳引电动机要有足够的起动力矩，较软的机械特性。
正确答案： 错误
6、 有齿电梯的曳引轮直接安装在电动机轴上。
正确答案： 错误
7、 限速器通过钢丝绳与安全钳连接，并控制安全钳的动作。
正确答案： 正确
8、 电梯补偿装置分为补偿绳和补偿链，通常情况下，补偿链用于高速电梯。
正确答案： 错误
9、 电梯轿顶检修箱所处位置便于检修人员进入轿顶后都能操作。
正确答案： 正确
10、 电梯的随机技术资料，应从安装开始就明确专人负责统一保管。
正确答案： 正确
11、 安全管理人员要按安全操作规程操作电梯，不要违章操作电梯。
正确答案： 错误
12、 当发生电梯困人情况时，修理人员抵达的时间最长不应超过60分钟。
正确答案： 错误
13、 为在紧急情况下能尽快放出被困乘客，层门应能被救援人员直接扒开。
正确答案： 错误
14、 每次紧急开锁后，当再无开锁动作时，锁闭装置在层门闭合下不应保持开锁位置。
正确答案： 正确
15、 电梯安全管理人员应每月对所管辖电梯进行巡视。
正确答案： 错误
16、 电梯受检单位对检验结论如有异议，应在收到检验报告之日起15日内，以书面形式向检验机构提出，逾期不予受理。
正确答案： 正确
17、 电梯出现关人时，一名维修人员即可完成盘车放人操作。
正确答案： 错误
18、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，制造许可方式为制造单位许可的，制造许可的程序为：申请、受理、型式试验、制造条件评审、审查发证、公告。
正确答案： 正确
19、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位应当将电梯、客运索道、大型游乐设施的安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置。
正确答案： 正确
20、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：对违法行为责令改正的，由国家质量监督检验检疫总局或地方质量技术监督部门的设备安全监察机构发出《特种设备检验意见通知书》。
正确答案： 错误
21、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：在爆炸危险场所使用的特种设备除执行本规定有关要求之外，还必须符合防爆安全技术要求。
正确答案： 正确
22、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，消防员电梯、防爆电梯的维保单位，应当按照制造单位的要求制定日常维护保养项目和内容。
正确答案： 正确
23、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，为了美观，对投入使用的电梯轿厢进行装潢，并铺设大理石地面，对电梯系统毫无影响。
正确答案： 正确
24、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:发证、复审及监督检查情况要定期向社会公布。
正确答案： 正确
25、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，发生事故未按照规定报告或者隐瞒不报的，予以警告，并处 5000 元以上 25000 元以下罚款。
正确答案： 正确
26、 按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应当保证设备的安全和节能投入。
正确答案： 正确
27、 违反《山东省特种设备安全监察条例》规定，停用的特种设备，未经检验检测机构检验检测或者经检验检测不合格重新启用的，由县以上特种设备安全监督管理部门处以相应的经济处罚。
正确答案： 错误
28、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，对同意受理《特种设备作业人员证》发证的申请，发证部门应当在20个工作日内完成审核批准手续。不予发证的，应当口头说明理由。
正确答案： 错误
29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。
正确答案： 正确
30、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，使用单位应当建立特种设备安全管理、维护保养和自行检查制度，按照使用单位规定进行自行检查和日常维护保养并作出记录
正确答案： 错误
二 单选题
31、 信号控制电梯将与电梯运行方向（）的呼梯信号排列好，依次应答。
A、 一致	B、 相反	C、 一致或相反
正确答案： A
32、 （）是设置在轿厢入口的门。
A、 层门	B、 轿门	C、 厅门	D、 检修门
正确答案： B
33、 在信号控制的基础上把召唤信号集合起来进行有选择的应答是（）方式。
A、 手柄操纵	B、 按钮控制	C、 集选控制	D、 交流驱动
正确答案： C
34、 电梯曳引机是靠曳引绳和（）摩擦力驱动和停止电梯的装置。
A、 制动器	B、 曳引轮槽	C、 导向轮槽	D、 轿厢
正确答案： B
35、 集选控制电梯应（）司机操作。
A、 有	B、 无	C、 有或无
正确答案： C
36、 当电梯运行将到达停靠站时，提前一定距离把快速运行切换为慢速运行的装置是（）。
A、 急停装置	B、 换速平层装置	C、 检修装置	D、 停靠装置
正确答案： B
37、 电梯制动器必须具有当电梯轿厢有（）%额定载荷和全速运行时，不依赖其它装置将电梯停止的能力。
A、 100	B、 110	C、 125	D、 150
正确答案： C
38、 上端站防超越行程保护开关自上而下的排列顺序是（）。
A、 强迫缓速、极限、限位	B、 极限、强迫缓速、限位	C、 限位、极限、强迫缓速	D、 极限、限位、强迫缓速
正确答案： D
39、 电梯补偿装置主要是为了消除（）的重量引起的不平衡。
A、 对重	B、 轿厢	C、 载重	D、 钢丝绳
正确答案： D
40、 电梯供电装置有能切断电梯（）使用情况下最大电流的能力。
A、 超载	B、 正常	C、 卡阻	D、 异常
正确答案： B
41、 电梯门滑轮悬挂在（）上。
A、 门框	B、 轿厢架	C、 门导轨	D、 钢丝绳
正确答案： C
42、 电梯常用导轨有（）型导轨和空心导轨。
A、 U	B、 T	C、 ∏	D、 山
正确答案： B
43、 层门和门锁的有效设置，是防止（）事故的重要措施。
A、 撞击	B、 坠落	C、 电击	D、 机械伤害
正确答案： B
44、 （）是电梯轿厢防止超速和坠落的重要保护装置。
A、 限速器-安全钳	B、 缓冲器	C、 强迫缓速开关	D、 制动器
正确答案： A
45、 选层器用钢带链条或链条与（）连接，模拟电梯运行状态。
A、 对重	B、 曳引机	C、 减速箱	D、 轿厢
正确答案： D
46、 提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志是（）。
A、 说明标志	B、 提示标志	C、 警告标志	D、 禁止标志
正确答案： C
47、 对于不具备现场检验条件的电梯，以及继续检验可能造成安全和健康损害时，检验人员可以（）。
A、 终止检验	B、 通知使用单位	C、 继续检验	D、 采取防护措施
正确答案： A
48、 乘客对电梯服务有意见时，安全管理人员应（）。
A、 据理力争	B、 耐心解释并向主管领导汇报	C、 禁止其乘坐电梯	D、 关闭电梯，停止运行
正确答案： B
49、 电梯钥匙及安全提示牌应由（）来保管。
A、 电梯司机	B、 安全管理人员	C、 维修人员	D、 公司法人
正确答案： B
50、 梯级上方垂直净高度应不小于（）。
A、 2m	B、 2.5m	C、 2.3m	D、 2.2m
正确答案： C
51、 监督检验机构收到验收检验申请后，必须在（）个工作日内安排检验工作。
A、 10	B、 15	C、 20	D、 30
正确答案： A
52、 电梯钥匙的管理应有（）负责。
A、 电梯安全管理员	B、 电梯司机	C、 维保人员	D、 电梯使用单位负责人
正确答案： A
53、 受害人的胳膊在轿门与层门之间的上下门坎处被截成两半，是属于（）事故。
A、 坠落	B、 挤压	C、 剪切	D、 撞击
正确答案： C
54、 ()单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。
A、 电梯制造	B、 电梯安装	C、 电梯维修	D、 电梯使用
正确答案： A
55、 电梯周期日常维保保养项目表中有（）保养项目内容及要求。
A、 日、月、季、半年和年	B、 日、星期、半月、月和季	C、 星期、半月、月、季和年	D、 半月、月、季、半年和年
正确答案： D
56、 当电梯发生意外伤人事故时，电梯作业人员应首先（）
A、 自行处理	B、 把事故报告有关部门，听候处理	C、 按照三不放过原则，采取有效的防护措施	D、 停止电梯作业，抢救受伤人员，保护现场
正确答案： D
57、 因特种设备本体、部件或者安全装置发生意外，导致设备不能顺利运转，无法实现正常功能的现象称为（）
A、 故障	B、 失控	C、 失效	D、 损伤
正确答案： A
58、 自2009年12月31日起，电梯安装告知书可用（）方式告知监察部门。
A、 直接送达	B、 邮寄或传真	C、 网络或电子邮寄	D、 A或B或C
正确答案： D
59、 自动扶梯或自动人行道应设（）。
A、 错相保护装置	B、 断相保护装置	C、 A和B	D、 A或B
正确答案： B
60、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，一般事故，是指无人员伤亡，设备损坏不能正常运行，且直接经济损失()万元以下的设备事故。
A、 10	B、 20	C、 40	D、 50
正确答案： D
61、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，使用单位必须制定以()为核心的特种设备使用和运营的安全管理制度，并予以严格执行。
A、 承包制	B、 分包	C、 岗位责任制
正确答案： C
62、 《特种设备安全监察条例》规定，电梯的日常维护保养单位，应当对其维护保养的电梯的（）负责。
A、 使用性	B、 可靠性	C、 安全性能	D、 舒适性
正确答案： C
63、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:对同意受理的申请，发证部门应当在()个工作日内完成审核批准手续。
A、 10	B、 20	C、 15	D、 30
正确答案： B
64、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：特种设备安全监察员在行使安全监察职权时，应当出示特种设备()。
A、 操作人员证	B、 许可证	C、 安全监察员证
正确答案： C
65、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，()的《许可证》由省局发放，使用国家质检总局统一制作的证书，并须按照总局特种设备安全监察机构规定的方法编号。
A、 维修资格	B、 安装资格	C、 改造资格	D、 制造资格
正确答案： A
66、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,《制造许可证》有效期满后，拟继续制造该特种设备的制造单位，应在证书有效期届满前办理型式试验和制造条件评审，并在有效期届满前6个月提出换证申请。
A、 3	B、 5	C、 6	D、 9
正确答案： C
67、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：制造、销售不符合有关法规、标准的设备，致使设备不能投入使用的，按照()的有关规定处罚。
A、 《安全监察条例》	B、 《工业产品质量责任条例》	C、 《特种设备质量监督与安全监察规定》	D、 《中华人民共和国产品质量法》
正确答案： D
68、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，制定应急措施和救援预案，每()年至少针对本单位维保的不同类别（类型）电梯进行一次应急演练
A、 1	B、 2	C、 3	D、 半年
正确答案： D
69、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，事故调查报告书的批复应当在事故发生之日起()日内完成。
A、 10	B、 30	C、 50	D、 60
正确答案： D
70、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，收到注册登记申请的特种设备安全监察机构，必须在()个工作日内完成查验资料工作，符合 13 号令及《特种设备注册登记与使用管理规则》规定的，应在《特种设备注册登记表》上填写有关内容。
A、 10	B、 20	C、 30	D、 5
正确答案： D
71、 《特种设备安全监察条例》规定，电梯的日常维护保养单位在接到故障通知后，应当()赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。
A、 及时	B、 15分钟	C、 30分钟	D、 立即
正确答案： D
72、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:发证部门应当在()个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补全申请材料，并作出是否受理的决定。
A、 10	B、 15	C、 20	D、 5
正确答案： D
73、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：标准或者技术规程有寿命期限要求的特种设备或者零部件，应当按照相应要求予以()。
A、 停用	B、 报废	C、 检验
正确答案： B
74、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）人以上死亡，属特别重大事故。 
A、 2	B、 10	C、 20	D、 30
正确答案： D
75、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，受让单位应当在向设区的市特种设备安全监督管理部门办理使用注册登记。
A、 使用前三十个工作日内	B、 使用后三十个工作日内	C、 使用前三十日内	D、 使用后三十日内
正确答案： D
76、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员利用检验检测工作故意刁难特种设备生产、使用单位，特种设备生产、使用单位有权向特种设备安全监督管理部门投诉，（ ）。
A、 接到投诉的特种设备安全监督管理部门应当及时进行调查处理。	B、 接到投诉的特种设备检验检测机构应当及时进行调查处理。	C、 应当对检验检测人员及时进行处理。	D、 应当对检验检测机构及时进行处理。
正确答案： A
77、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当对涉及( )的特种设备的生产和使用环节实施重点监察。
A、 公共安全	B、 国有企业	C、 私营企业	D、 学校
正确答案： A
78、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位申请定期检验检测的，检验检测机构应当自收到检验检测申请之日起（ ）与申请者约定现场检验检测时间。
A、 三十个工作日内	B、 三十日内	C、 十个工作日内	D、 五个工作日内
正确答案： D
79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件进行（ ）、检修，并作出记录。
A、 定期检查	B、 定期更换	C、 定期修理	D、 定期校验
正确答案： D
80、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（ ）内以书面形式向原检验检测机构提出。
A、 五个工作日	B、 七日	C、 七个工作日	D、 五日
正确答案： C
三 多选题
81、 按杋房形式可把电梯分为（）电梯。
A、 有机房	B、 无机房	C、 小机房	D、 侧置机房
正确答案： A、B、C、D
82、 门联锁一般分为（）等几种。
A、 单刀式自动门锁	B、 手动开关门拉锁	C、 自动开关门钩子锁	D、 双刀式自动门锁
正确答案： B、C
83、 电梯曳引轮是钢丝绳的驱动元件，它的（）对曳引力大小和钢丝绳寿命有很大影响。
A、 固定	B、 绳槽形状	C、 联接	D、 尺寸
正确答案： B、D
84、 事故调查组根据事故的（），判定事故性质，认定事故责任。
A、 主要原因	B、 次要原因	C、 直接原因	D、 间接原因
正确答案： A、B
85、 电梯的技术档案包括以下（）方面的内容。
A、 新梯的移交资料	B、 设备的档案卡	C、 电梯的各种运行记录	D、 注册登记记录
正确答案： A、B、C
86、 按梯级宽度分为（）。
A、 1000mm	B、 800mm	C、 600mm	D、 1200mm
正确答案： A、B、C
87、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：电梯出厂时，必须附有制造企业关于该电梯产品或者部件的()等出厂随机文件。
A、 出厂合格证	B、 使用维护说明书	C、 装箱清单
正确答案： A、B、C
88、 按《特种设备安全监察条例》的规定，特种设备在下列（）情况下应报废。
A、 存在严重事故隐患	B、 无改造、维修价值	C、 超过安全技术规范规定使用年限
正确答案： A、B、C
89、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，维保记录中的电梯基本技术参数主要包括以下内容()。(重复)
A、 驱动方式	B、 额定载重量	C、 、额定速度	D、 层站数
正确答案： A、B、C、D
90、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？
A、 特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。	B、 重大事故由国务院特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。	C、 较大事故由省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。	D、 　一般事故由设区的市的特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。
正确答案： A、B、C、D


电梯安全管理试卷三
一 判断题
1、 电梯额定乘客人数是指电梯设计所限定的最多允许乘客数量，不包括司机。
正确答案： 错误
2、 载货电梯在运送货物时，允许有人员伴随。
正确答案： 正确
3、 电梯底坑是指电梯底层端站地面以下的井道部分
正确答案： 正确
4、 对于水平滑动层门与轿门联动的情况，如果证实层门锁紧状态的装置是依赖层门的有效关闭，则该装置同时可以作为证实层门闭合的装置。
正确答案： 正确
5、 电梯曳引电动机是驱动电梯上下运动的动力源。它把电能转换为机械能。
正确答案： 正确
6、 当电梯轿厢超速时，限速器能接受安全钳操纵，将轿厢强行制停在导轨上。
正确答案： 错误
7、 上下限位开关动作时切断总电源。
正确答案： 错误
8、 电梯制动器的作用是使轿厢停止和保护轿厢的停止状态。
正确答案： 正确
9、 电梯导轨用螺栓固定在支架上。
正确答案： 错误
10、 电梯发生困人时，电梯使用单位的电梯安全管理人员应及时采取措施，安抚乘客，并亲自操作电梯紧急救援装置实施救援。
正确答案： 错误
11、 电梯在投入使用后30日内，使用单位应当向设区的市的质量技术监督部门办理使用登记。
正确答案： 错误
12、 电梯维修保养人员少量饮酒后，不影响其安全地工作。
正确答案： 错误
13、 使用单位应当建立完整、准确的特种设备技术档案，并长期保存。
正确答案： 正确
14、 在轿顶或底坑作业时，必须检查安全装置可靠，同时个人应实施预防挤压的措施。
正确答案： 正确
15、 为了美观，对投入使用的电梯轿厢进行装潢，并铺设大理石地面，对电梯系统毫无影响。
正确答案： 错误
16、 未经定期检验或者检验不合格的电梯，可以继续使用。
正确答案： 错误
17、 使用单位必须将电梯《安全检验合格》标志固定在规定的位置上，标志超过有效期或者未按规定张挂标志的电梯不得使用。
正确答案： 正确
18、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:持有《特种设备作业人员证》的人员，必须经用人单位的法定代表人（负责人）或者其授权人雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。
正确答案： 正确
19、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，维保单位对其维保电梯的安全性能负责。
正确答案： 正确
20、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，特种设备安装、大修、改造后，使用单位必须根据国家有关法规和标准的要求，对设备的质量和安全技术性能进行自检合格并出具自检报告后，方能交付使用单位。
正确答案： 错误
21、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：新增特种设备，在投入使用前，必须由使用单位持监督检验机构出具的验收报告和安全检验合格标志，到所在地区的地、市级以上特种设备安全监察机构注册登记。
正确答案： 正确
22、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：没有按照规定履行设计文件审批手续的，或者没有按照规定进行型式试验就投入制造的，责令改正，处责任者二千元以下罚款.
正确答案： 错误
23、 按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备生产、使用单位的主要负责人应对本单位特种设备的安全和节能方面全面负责。
正确答案： 正确
24、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，申请单位对评审结论或评审人员行为有异议时，可在评审工作结束后的15日内，以书面形式向省局特种设备安全监察机构提出申诉。
正确答案： 错误
25、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定,电梯日常维护保养单位必须取得电梯维修的资格许可。
正确答案： 正确
26、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，发生特别重大事故、特大事故、重大事故和严重事故后，事故发生单位或者业主必须立即报告主管部门和当地质量技术监督行政部门。
正确答案： 正确
27、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审时，复审不合格的持证人员应当重新申请。
正确答案： 错误
28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的种类有锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道和大型游乐设施七类。
正确答案： 错误
29、 只有特种设备的生产（含设计、制造、安装、改造、维修）、使用、检验检测，遵守《特种设备安全监察条例》。
正确答案： 错误
30、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，对出借《特种设备作业人员证》的、或者使用借用的《特种设备作业人员证》的，处50000元以上罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
正确答案： 错误
二 单选题
31、 曳引绳绕过反绳轮可以构成不同的（）。
A、 摩擦系数	B、 压力	C、 包角	D、 曳引比
正确答案： D
32、 轿厢地坎与层门地坎之间的水平距离不得大于().
A、 25	B、 30	C、 35	D、 50
正确答案： C
33、 复绕轮增大了曳引绳对曳引轮的（）。
A、 摩擦系数	B、 压力	C、 包角	D、 磨损
正确答案： C
34、 为起到警示作用，电梯的旋转部件应涂成
A、 红色	B、 黄色	C、 绿色	D、 蓝色
正确答案： B
35、 导向轮是为增大电梯轿厢与（）之间的距离而设置的。
A、 井道壁	B、 层门	C、 对重	D、 导轨
正确答案： C
36、 电梯制动器是一个机电式制动器，当主回路和控制回路断电时，制动器（）。
A、 打开	B、 闭合
正确答案： B
37、 对电梯钢丝绳起导向作用的是（）
A、 导向轮	B、 曳引轮	C、 轿厢	D、 对重
正确答案： A
38、 电梯开关门结构中应设有（）装置，以实现快捷平稳，避免终端冲击。
A、 急停	B、 速度调节	C、 终端限位	D、 位置监控
正确答案： B
39、 端站保护装置是为防止电梯（）失灵时，造成轿厢到达顶层或底层后仍继续行驶而设置的一种安全保护装置。
A、 机械系统	B、 控制系统	C、 电气系统	D、 动力系统
正确答案： C
40、 电梯速度检测装置与（）同轴连接，传递准确。
A、 限速器	B、 对重	C、 曳引电动机	D、 轿厢
正确答案： C
41、 双门刀式自动门锁关门时靠动压板上（）作用，使锁钩锁合。
A、 限位螺钉	B、 扭转弹簧	C、 螺栓	D、 销轴
正确答案： B
42、 选层器用钢带链条或链条与（）连接，模拟电梯运行状态。
A、 对重	B、 曳引机	C、 减速箱	D、 轿厢
正确答案： D
43、 一般情况下，电梯补偿绳用于（）m/s以上的电梯。
A、 1	B、 1.5	C、 1.75	D、 2.5
正确答案： C
44、 当速度大于（）m/s时，轿厢应采用渐近式安全钳。
A、 0.5	B、 1	C、 1.5	D、 1.75
正确答案： B
45、 无齿电梯的曳引轮安装在（）轴上。
A、 减速器	B、 制动器	C、 导向轮	D、 电动机
正确答案： D
46、 （）标志的基本形式是正三角形边框，三角形边框的图形为黑色，彻底为黄色。
A、 说明标志	B、 提示标志	C、 指令标志	D、 警告标志
正确答案： D
47、 如果电梯定期自检有不合格项目，（）应填写整改记录并及时整改。
A、 安装单位	B、 改造单位	C、 重大维修单位	D、 维护保养单位
正确答案： D
48、 电梯出现关人现象，维修人员首先应做的是（）。
A、 打开抱闸，盘车放人	B、 切断电梯动力电源	C、 与轿内人员取得联系，了解情况	D、 打开厅门放人
正确答案： C
49、 电梯的（）均能从外面用三角钥匙将其开启。
A、 每个层门	B、 基站	C、 端站	D、 撤离层
正确答案： A
50、 鼓励施工单位采用先进技术和科学的方法进行自检，确保电梯（）及自检记录的准确性。
A、 安全性能	B、 使用性能	C、 节能性	D、 可靠性
正确答案： A
51、 特种设备在生产（设计除外）、使用时，其主要结构或者主要构件损坏，无法或者不宜修复再用的损坏，称为（）
A、 严重损坏	B、 完全损坏	C、 一般损坏	D、 严重故障
正确答案： B
52、 产权单位或使用单位自行决定封停特种设备使用且期限超1年时，应当报该设备（）机构备案。
A、 安全监察	B、 注册登记	C、 检验检测	D、 电梯维保
正确答案： B
53、 电梯日常维护保养单位必须取得电梯（）的资格许可。
A、 制造	B、 维修	C、 安装	D、 改造
正确答案： B
54、 特种设备使用单位，应当建立特种设备（）。
A、 使用记录档案	B、 安全技术档案	C、 值班人员档案	D、 维修记录档案
正确答案： B
55、 检验工作完成后，检验机构必须在（）个工作日内，出具检验报告。
A、 10	B、 15	C、 20	D、 30
正确答案： A
56、 （）发现电梯运行事故隐患需要停止使用的，有权作出停止使用决定，并立即报告本单位负责人。
A、 电梯司机	B、 维修人员	C、 安全管理人员	D、 安装人员
正确答案： C
57、 当在用电梯发生火灾时，应立即（）。
A、 报告负责人	B、 乘电梯离开	C、 停止电梯运行	D、 与消防部门联系
正确答案： C
58、 因电梯层门未关闭，受害人失足掉入井道，属于（）事故。
A、 坠落	B、 挤压	C、 剪切	D、 撞击
正确答案： A
59、 对于电梯定期检验原始记录和日常维护保养年度自行检查记录或者报告，检验机构应当至少保存（）个检验周期。
A、 1	B、 2	C、 4	D、 5
正确答案： B
60、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：企业自检站检验范围内的在用特种设备，应当接受监督检验机构的抽检，抽检比例不得高于该企业当年应当检验设备问题的（）%。
A、 5	B、 10	C、 20	D、 30
正确答案： C
61、 《特种设备安全监察条例》规定，() 、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备运营使用单位，应当设置特种设备安全管理机构或者配备专职的安全管理人员；其他特种设备使用单位，应当根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员。
A、 电梯	B、 起重机械	C、 锅炉	D、 场（厂）内机动车辆
正确答案： A
62、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:考试报名时间、考试科目、考试地点、考试时间等具体考试计划事项，应当在举行考试之日()个月前公布。 
A、 1	B、 2	C、 3	D、 4
正确答案： B
63、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯日常维护保养作业中，现场作业人员不得少于()人。(重复)
A、 1	B、 2	C、 3	D、 4
正确答案： B
64、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，乘客对电梯服务有意见时，安全管理人员应()。
A、 据理力争	B、 耐心解释并向主管领导汇报	C、 禁止其乘坐电梯	D、 关闭电梯，停止运行
正确答案： B
65、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，受理机构应建立发证单位()系统，保存《申请书》和必要的见证材料。评审机构应当保存制造条件评审的全部相关资料。 
A、 档案管理	B、 技术管理	C、 工具
正确答案： A
66、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，电梯安装、改造施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于()人。
A、 1	B、 2	C、 3	D、 4
正确答案： B
67、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：转让资格许可证书，或给无许可资格的单位出具虚假证明的，吊销相应的许可资格，并处10000元以上()元以下的罚款。
A、 2000	B、 30000	C、 10000	D、 20000
正确答案： B
68、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》自 2001 年()起施行
A、 5月1日	B、 6月1日	C、 11月15日	D、 11月10日
正确答案： C
69、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：监督检验机构在完成相应检验工作后，必须在（）个工作日内出具检验报告。
A、 5	B、 10	C、 20	D、 30
正确答案： B
70、 按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件的，由特种设备安全监督管理部门责令改正；情节严重的，责令停止生产、销售，处违法生产、销售货值金额 () 以下罚款。
A、 100%	B、 20%	C、 30%	D、 50%
正确答案： C
71、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（）应建立特种设备作业人员管理档案。
A、 检验机构	B、 维护单位	C、 聘用单位
正确答案： C
72、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯的安装、改造、重大维修应在()的基础上向检验检测机构提出监督检验申请。
A、 竣工	B、 自检合格	C、 使用单位验收合格	D、 运行无故障
正确答案： B
73、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，封停特种设备期限超过 1 年但未报注册登记机构备案的，或者封停设备期限不足 1 年的，仍按照原期限进行（）。
A、 监督检验	B、 定期检验
正确答案： B
74、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。
A、 上一年年收入40%的	B、 上一年年收入60%的	C、 上一年年收入20%的	D、 上一年年收入30%的
正确答案： B
75、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门应当对考试机构进行（ ），发现问题及时处理。
A、 监督	B、 管理	C、 考核	D、 培训
正确答案： A
76、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向（ ）特种设备安全监督管理部门登记。
A、 国务院	B、 省	C、 县级	D、 直辖市或者设区的市的
正确答案： D
77、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构按照公布的（ ）、考试地点、考试时间组织考试。
A、 考试内容	B、 考试单位	C、 考试科目	D、 考试思路
正确答案： C
78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。
A、 每年	B、 每季度	C、 每月	D、 每天
正确答案： C
79、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位，高耗能特种设备还应当按照安全技术规范的要求提交能效测试报告。( )应当将其存入该特种设备的安全技术档案。
A、 安装、改造、维修的施工单位	B、 使用单位	C、 安装单位	D、 改造、维修施工单位	E、 维修施工单位
正确答案： B
80、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当督促、支持特种设备安全监督管理部门依法履行安全监察职责，对特种设备安全监察中存在的重大问题及时予以协调、解决。
A、 各级政府	B、 特种设备生产、使用单位	C、 特种设备检验检测机构	D、 县级以上地方人民政府
正确答案： D
三 多选题
81、 必须由司机进行操作的电梯是（）电梯。
A、 按钮控制	B、 信号控制	C、 并联控制	D、 群控
正确答案： A、B
82、 电梯导轨的作用有：（）
A、 提供轿厢动力	B、 提供精确导向	C、 承受水平作用力	D、 作为安全钳动作夹紧的零件
正确答案： B、C、D
83、 电梯曳引轮是钢丝绳的驱动元件，它的（）对曳引力大小和钢丝绳寿命有很大影响。
A、 固定	B、 绳槽形状	C、 联接	D、 尺寸
正确答案： B、D
84、 管好三角钥匙的重点是什么（）。
A、 使用单位应建立三角钥匙保管使用制度	B、 三角钥匙要专人负责	C、 持三角钥匙的人要精心使用	D、 三角钥匙必须由持证人员使用
正确答案： A、C
85、 下列哪种情况的电梯，在其使用前，维护保养单位应当对其进行全面检查和维修保养（）。
A、 发生设备事故	B、 经受可能影响其安全技术性能的自然灾害	C、 停止使用1年以上的电梯	D、 在用电梯
正确答案： A、B、C
86、 特种设备事故分为哪几类（）？
A、 特别重大事故	B、 重大事故	C、 较大事故	D、 一般事故
正确答案： A、B、C、D
87、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，国家质检总局事故调查处理中心负责全国事故的()、()，并提出事故预防的()和()。
A、 统计	B、 分析	C、 措施	D、 建议
正确答案： A、B、C、D
88、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，“改造”是指改变原特种设备受力结构、机构（传动系统）或控制系统，致使特种设备的()与()发生变更的业务。 
A、 性能参数	B、 技术指标	C、 机械结构
正确答案： A、B
89、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：电梯出厂时，必须附有制造企业关于该电梯产品或者部件的()等出厂随机文件。
A、 出厂合格证	B、 使用维护说明书	C、 装箱清单
正确答案： A、B、C
90、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？
A、 特种设备安全监督管理部门依照《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察。	B、 特种设备安全监督管理部门依照《特种设备安全监察条例》规定，对学校、幼儿园以及车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所的特种设备，特种设备安全监督管理部门应当实施重点安全监察。	C、 特种设备安全监督管理部门依照《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备使用单位实施特别安全监察。	D、 特种设备安全监督管理部门依照《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备检验检测机构实施特别安全监察。
正确答案： A、B


电梯安全管理试卷四
一 判断题
1、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，维保单位对新承担维保的电梯是否符合安全技术规范要求应当进行确认，维保后的电梯应当符合相应的安全技术规范，并且处于正常的运行状态。
正确答案： 正确
2、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：特种设备安全管理人员应当对特种设备使用情况进行经常性检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。
正确答案： 正确
3、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。
正确答案： 正确
4、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，应当设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职安全管理人员和作业人员。
正确答案： 正确
5、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工前未将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门即行施工的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；
正确答案： 正确
6、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门应当将特种设备作业人员相关信息录入国家质检总局特种设备作业人员公示查询系统。
正确答案： 正确
7、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，制造单位申请施工资格许可时，不可以同时提出制造许可申请。
正确答案： 错误
8、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:特种设备作业人员作业时可以不随身携带证件。
正确答案： 错误
9、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，特种设备或者其零部件，达到或者超过执行标准或者技术规程规定的寿命期限后应予以报废处理。特种设备进行报废处理后，使用单位应当向该设备的注册登记机构报告，办理注销手续。
正确答案： 正确
10、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：违反设备设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造等有关法律、法规规定，造成事故的，依据有关规定进行处理.
正确答案： 正确
11、 按《特种设备安全监察条例》规定,电梯维修单位应制订电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练，而使用单位则不需要。
正确答案： 错误
12、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，当地质量技术监督行政部门在接到事故报告后不必逐级上报。
正确答案： 错误
13、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，同一单位同时申请多种型式设备的《制造许可证》，如按照《目录》规定分别由总局特种设备安全监察机构或省局特种设备安全监察机构受理申请时,应分别受理其申请。
正确答案： 错误
14、 对于多台电梯应分别单独建立各自的技术档案。
正确答案： 正确
15、 检验机构应当在安装、大修或改造等施工单位自检合格的基础上进行验收检验。
正确答案： 正确
16、 自动扶梯或人行道的检修插座电源应与主机的电源分开。
正确答案： 正确
17、 公共交通型的自动扶梯或人行道都应设置断带保护装置。
正确答案： 错误
18、 特种设备或者零部件，达到或者超过执行标准或者技术规范规定的寿命期限后应予以报废处理。
正确答案： 正确
19、 电梯司机要用手操纵开关，不要用手臂或身体其他部位操纵开关。
正确答案： 正确
20、 施工单位必须具有固定的办公场所和联系电话。
正确答案： 正确
21、 特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。
正确答案： 正确
22、 电梯轿顶检修箱所处位置便于检修人员进入轿顶后都能操作。
正确答案： 正确
23、 电梯轿门是靠厅门带动打开的。
正确答案： 错误
24、 电梯导轨可以确定轿厢和对重相对位置，并对它们的运行起导向作用
正确答案： 正确
25、 电梯层门联动机构是用来协调实现层门与轿门之间的运动的。
正确答案： 错误
26、 高速直流电动机称为无齿电梯，但是它也需要中间减速器。
正确答案： 错误
27、 端站保护装置是靠装在井道上、下端的碰板与装在轿厢上的三位碰轮相继接触，促使接点发出指令信号，迫使电梯减速停止。
正确答案： 错误
28、 建筑物一层大厅电梯轿厢停靠站称为电梯底层端站。
正确答案： 错误
29、 电梯检修门、井道安全门和检修活板门均不应向井道外开启。
正确答案： 错误
30、 在电梯检修状况下，手动操作检修装置使电梯以额定速度运行。
正确答案： 错误
二 单选题
31、 电梯的（）均能从外面用三角钥匙将其开启。
A、 每个层门	B、 基站	C、 端站	D、 撤离层
正确答案： A
32、 检验工作完成后，检验机构必须在（）个工作日内，出具检验报告。
A、 10	B、 15	C、 20	D、 30
正确答案： A
33、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:违章指挥特种设备作业的,责令用人单位改正，并处()元以上3万元以下罚款。
A、 500	B、 1000	C、 2000	D、 3000
正确答案： B
34、 《电梯日常维护保养规则》规定，电梯各控制回路原则上()。
A、 不允许短接	B、 允许短接	C、 允许拆掉	D、 不允许拆掉
正确答案： A
35、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，特殊情况，经上一级质量技术监督行政部门批准，批复期限可以延长，但不得超过()日.
A、 30	B、 60	C、 120	D、 180
正确答案： D
36、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，电梯出现关人现象，维修人员首先应做的是：（）
A、 打开抱闸，盘车放人	B、 切断电梯动力电源	C、 与轿内人员取得联系，了解情况	D、 打开厅门放人
正确答案： C
37、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处（）罚款。
A、 2000元以上1万元以下	B、 2000元以上2万元以下	C、 2万元以上10万元以下	D、 ５万元以上２０万元以下
正确答案： D
38、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，被约请的型式试验机构应及时向申请单位提供型式试验规程，通报进行型式试验所需要的相关资料与应当满足的条件。一般应在()个工作日内出具型式试验报告。
A、 10	B、 20	C、 30	D、 60
正确答案： C
39、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，维修和电梯日常维护保养施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于()人。
A、 1	B、 2	C、 3	D、 5
正确答案： A
40、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：受检单位对检验结果有异议时，可以在收到检验报告之日起()日内，以书面形式向监督检验机构提出。
A、 5	B、 10	C、 20	D、 15
正确答案： D
41、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：转让资格许可证书，或给无许可资格的单位出具虚假证明的，吊销相应的许可资格，并处10000元以上()元以下的罚款。
A、 2000	B、 30000	C、 10000	D、 20000
正确答案： B
42、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:考试报名时间、考试科目、考试地点、考试时间等具体考试计划事项，应当在举行考试之日()个月前公布。 
A、 1	B、 2	C、 3	D、 4
正确答案： B
43、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯日常维护保养作业中，现场作业人员不得少于()人。(重复)
A、 1	B、 2	C、 3	D、 4
正确答案： B
44、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，设备发生事故后不采取紧急救援措施，在人力能及的情况下未能有效防止事故灾害扩大的，予以警告，并处()元以上 25000 元以下的罚款。
A、 1000	B、 2000	C、 3000	D、 5000
正确答案： D
45、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，乘客对电梯服务有意见时，安全管理人员应()。
A、 据理力争	B、 耐心解释并向主管领导汇报	C、 禁止其乘坐电梯	D、 关闭电梯，停止运行
正确答案： B
46、 按《特种设备安全监察条例》规定,对于不具备现场检验条件的电梯，以及继续检验可能造成安全和健康损害时，检验人员可以()。(重复)
A、 终止检验	B、 通知使用单位	C、 继续检验	D、 采取防护措施
正确答案： A
47、 特种设备安全监督管理部门根据（ ）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。
A、 举报	B、 事实	C、 传言	D、 政府文件
正确答案： A
48、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当制订和认真落实特种设备作业人员的考试组织工作的各项规章制度，严格按照（ ）的原则，组织实施特种设备作业人员的考试，确保考试工作质量。
A、 公开、公正、公平	B、 安全第一	C、 质量第一	D、 信誉第一
正确答案： A
49、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当（ ），消除事故隐患后，方可重新投入使用。
A、 停止使用	B、 维修	C、 对其进行全面检查	D、 更换
正确答案： C
50、 《特种设备安全监察条例》规定，发生特种设备事故，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。
A、 2万元以上5万元以下	B、 1000元以上5000元以下	C、 5万元以上20万元以下	D、 2000元以上2万元以下
正确答案： C
51、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，受让单位应当在向设区的市特种设备安全监督管理部门办理使用注册登记。
A、 使用前三十个工作日内	B、 使用后三十个工作日内	C、 使用前三十日内	D、 使用后三十日内
正确答案： D
52、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（ ）内以书面形式向原检验检测机构提出。
A、 五个工作日	B、 七日	C、 七个工作日	D、 五日
正确答案： C
53、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当制定特种设备应急预案。
A、 地方政府	B、 特种设备生产单位	C、 特种设备安全监督管理部门	D、 特种设备检验检测机构
正确答案： C
54、 额定载重量为1000kg的电梯，其轿厢最大有效面积应为()m2。
A、 1.5	B、 2	C、 2.4	D、 2.6
正确答案： C
55、 电梯夹绳器是一种（）超速保护装置。
A、 轿厢上行	B、 轿厢下行	C、 对重上行	D、 对重下行
正确答案： A
56、 GB7588─2003《电梯制造与安装安全规范》规定， 轿厢内部的净高度至少为()m
A、 1.8	B、 2	C、 2.1	D、 2.2
正确答案： B
57、 曳引绳绕过反绳轮可以构成不同的（）。
A、 摩擦系数	B、 压力	C、 包角	D、 曳引比
正确答案： D
58、 轿厢地坎与层门地坎之间的水平距离不得大于().
A、 25	B、 30	C、 35	D、 50
正确答案： C
59、 选层器用钢带链条或链条与（）连接，模拟电梯运行状态。
A、 对重	B、 曳引机	C、 减速箱	D、 轿厢
正确答案： D
60、 对电梯钢丝绳起导向作用的是（）
A、 导向轮	B、 曳引轮	C、 轿厢	D、 对重
正确答案： A
61、 电梯门锁装置中的机械锁紧装置锁钩的啮合应不小于（）mm。
A、 6	B、 7	C、 8	D、 9
正确答案： B
62、 电梯制动器是一个机电式制动器，当主回路和控制回路断电时，制动器（）。
A、 打开	B、 闭合
正确答案： B
63、 一般情况下，电梯补偿绳用于（）m/s以上的电梯。
A、 1	B、 1.5	C、 1.75	D、 2.5
正确答案： C
64、 端站保护装置是为防止电梯（）失灵时，造成轿厢到达顶层或底层后仍继续行驶而设置的一种安全保护装置。
A、 机械系统	B、 控制系统	C、 电气系统	D、 动力系统
正确答案： C
65、 双门刀式自动门锁关门时靠动压板上（）作用，使锁钩锁合。
A、 限位螺钉	B、 扭转弹簧	C、 螺栓	D、 销轴
正确答案： B
66、 电梯速度检测装置与（）同轴连接，传递准确。
A、 限速器	B、 对重	C、 曳引电动机	D、 轿厢
正确答案： C
67、 当速度大于（）m/s时，轿厢应采用渐近式安全钳。
A、 0.5	B、 1	C、 1.5	D、 1.75
正确答案： B
68、 当电梯运行将到达停靠站时，提前一定距离把快速运行切换为慢速运行的装置是（）。
A、 急停装置	B、 换速平层装置	C、 检修装置	D、 停靠装置
正确答案： B
69、 渐近式安全钳与瞬时式安全钳制停距离相比（）。
A、 较短	B、 较长	C、 相同
正确答案： B
70、 电梯出现关人现象，维修人员首先应做的是（）。
A、 打开抱闸，盘车放人	B、 切断电梯动力电源	C、 与轿内人员取得联系，了解情况	D、 打开厅门放人
正确答案： C
71、 对于电梯定期检验原始记录和日常维护保养年度自行检查记录或者报告，检验机构应当至少保存（）个检验周期。
A、 1	B、 2	C、 4	D、 5
正确答案： B
72、 自动扶梯或自动人行道应设置检修控制装置，检修控制装置的电缆长度至少为（）米。
A、 3	B、 4	C、 5	D、 6
正确答案： A
73、 电梯定期自检记录由维护保养单位负责人、维护保养人员、质检员及使用单位（）签字。
A、 负责人	B、 法人代表	C、 电梯安全管理人员	D、 任何人
正确答案： C
74、 防爆电梯的维保单位，应当按照（）的要求制定日常维护保养项目和内容。
A、 年度维保	B、 电梯定期检验	C、 制造单位	D、 A和B
正确答案： C
75、 特种设备使用单位，应当建立特种设备（）。
A、 使用记录档案	B、 安全技术档案	C、 值班人员档案	D、 维修记录档案
正确答案： B
76、 申请A级安装资质的施工单位，其专职质量检验人员不得少于（）人。
A、 3	B、 4	C、 5	D、 6
正确答案： B
77、 特种设备在生产（设计除外）、使用时，其主要结构或者主要构件损坏，无法或者不宜修复再用的损坏，称为（）
A、 严重损坏	B、 完全损坏	C、 一般损坏	D、 严重故障
正确答案： B
78、 因电梯层门未关闭，受害人失足掉入井道，属于（）事故。
A、 坠落	B、 挤压	C、 剪切	D、 撞击
正确答案： A
79、 （）标志的基本形式是正三角形边框，三角形边框的图形为黑色，彻底为黄色。
A、 说明标志	B、 提示标志	C、 指令标志	D、 警告标志
正确答案： D
80、 （）发现电梯运行事故隐患需要停止使用的，有权作出停止使用决定，并立即报告本单位负责人。
A、 电梯司机	B、 维修人员	C、 安全管理人员	D、 安装人员
正确答案： C
三 多选题
81、 电梯门的结构形式可分为（）式门等。
A、 中分	B、 旁开	C、 常开	D、 直分
正确答案： A、B、D
82、 电梯曳引驱动系统包括（）等部件。
A、 电动机	B、 联轴器	C、 减速器	D、 导向轮
正确答案： A、B、C、D
83、 当电梯轿厢超速时，限速器可以（）。
A、 打开轿门	B、 切断控制回路	C、 迫使安全钳动作	D、 强迫减速
正确答案： B、C
84、 下列那些选项是电梯日常安全使用管理制度的内容（）。
A、 发生火警时，切勿乘搭电梯	B、 禁止在电梯内吸烟、乱涂、乱画	C、 防止超载，超载铃响时，后进者应主动退出	D、 求救警铃、风扇、应急照明必须工作正常
正确答案： A、B、C、D
85、 什么情况下必须配置附加制动器（）。
A、 提升高度大于6m	B、 驱动传动中存在摩擦传动	C、 存在单排链传动	D、 工作制动器不是机械式
正确答案： A、B、C、D
86、 电梯的维保分为()维保。
A、 半月	B、 季度	C、 半年	D、 年度
正确答案： A、B、C、D
87、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：电梯出厂时，必须附有制造企业关于该电梯产品或者部件的()等出厂随机文件。
A、 出厂合格证	B、 使用维护说明书	C、 装箱清单
正确答案： A、B、C
88、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，事故调查应当根据事故性质和当事人的行为，确定当事人应当承担的责任，并在事故报告书中，提出事故处理意见。
A、 事故性质	B、 事故发生地点和地点	C、 当事人的行为	D、 事故伤亡程度
正确答案： A、C
89、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，使用单位既可以是（），也可以是受电梯产权所有者授权或委托，具有（）。
A、 电梯产权所有者	B、 电梯管理权利和义务者	C、 电梯生产单位
正确答案： A、B
90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当应当遵守以下（ ）规定。
A、 作业时随身携带证件，并自觉接受用人单位的安全管理和质量技术监督部门的监督检查	B、 积极参加特种设备安全教育和安全技术培训	C、 严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度	D、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度
正确答案： A、B、C


电梯安全管理试卷五
一 判断题
1、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,制造可分为以下两种方式：产品型式试验和制造单位许可。
正确答案： 错误
2、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：没有按照规定履行设计文件审批手续的，或者没有按照规定进行型式试验就投入制造的，责令改正，处责任者二千元以下罚款.
正确答案： 错误
3、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:《特种设备作业人员证》每 2 年复审一次。持证人员应当在复审期届满前1个月，向发证部门提出复审申请。
正确答案： 错误
4、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定,电梯日常维护保养单位必须取得电梯维修的资格许可。
正确答案： 正确
5、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，维保单位对其维保电梯的安全性能负责。
正确答案： 正确
6、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，对无需现场安装的特种设备，凡有连续4年以上（含4年）验收检验合格记录企业制造的定型产品，经监督检验机构检验员确认其安全技术性能合格的，可以免于验收检验.
正确答案： 错误
7、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，发生特别重大事故、特大事故、重大事故和严重事故后，事故发生单位或者业主必须立即报告主管部门和当地质量技术监督行政部门。
正确答案： 正确
8、 使用单位变更时，技术档案应随机移送。
正确答案： 正确
9、 为了美观，对投入使用的电梯轿厢进行装潢，并铺设大理石地面，对电梯系统毫无影响。
正确答案： 错误
10、 说明标志主要指电梯设备铭牌。
正确答案： 正确
11、 电梯机房内应贴有发生困人故障时，救援步骤、方法和轿厢移动装置使用的详细说明。
正确答案： 正确
12、 附加制动器应满足GB7588-2003规定的扶梯制停距离的要求。
正确答案： 错误
13、 只要电梯使用单位同意，使用单位和施工单位可以不签日常维护保养合同。
正确答案： 错误
14、 在轿顶或底坑作业时，必须检查安全装置可靠，同时个人应实施预防挤压的措施。
正确答案： 正确
15、 使用单位必须将电梯《安全检验合格》标志固定在规定的位置上，标志超过有效期或者未按规定张挂标志的电梯不得使用。
正确答案： 正确
16、 当电梯轿厢超速时，限速器能接受安全钳操纵，将轿厢强行制停在导轨上。
正确答案： 错误
17、 电梯轿厢空间尺寸要符合要求，都是宽大于深。
正确答案： 错误
18、 电梯零速停车是指电动机使电梯轿厢停止运行后，制动器才动作。
正确答案： 正确
19、 电梯导轨架一般为整体式结构，要有足够的弹性。
正确答案： 错误
20、 电梯曳引电动机是驱动电梯上下运动的动力源。它把电能转换为机械能。
正确答案： 正确
21、 电梯层门锁紧元件及其附件应是耐冲击的,应用金属制造或加固。
正确答案： 正确
22、 载货电梯可以无司机操作。
正确答案： 错误
23、 电梯额定乘客人数是指电梯设计所限定的最多允许乘客数量，不包括司机。
正确答案： 错误
24、 交流电梯用永磁无齿曳引机作为动力源。
正确答案： 错误
25、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：特种设备作业人员，必须经专业培训和考核后，取得地、市级以上质量技术监督行政部门颁发的特种设备作业人员资格证书后，方可从事相应的工作。
正确答案： 正确
26、 《特种设备安全监察条例》规定：特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。
正确答案： 正确
27、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当保证特种设备的安全使用。
正确答案： 错误
28、 违反《山东省特种设备安全监察条例》规定，停用的特种设备，未经检验检测机构检验检测或者经检验检测不合格重新启用的，由县以上特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，处以相应的经济处罚。
正确答案： 正确
29、 特种设备生产单位，应当依照《特种设备安全监察条例》规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的标准的要求，进行生产活动。
正确答案： 错误
30、 《特种设备安全监察条例》规定，压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等（简称压力管道元件）的制造单位，应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的活动。
正确答案： 正确
二 单选题
31、 （）是设置在轿厢入口的门。
A、 层门	B、 轿门	C、 厅门	D、 检修门
正确答案： B
32、 信号控制电梯将与电梯运行方向（）的呼梯信号排列好，依次应答。
A、 一致	B、 相反	C、 一致或相反
正确答案： A
33、 电梯顶层高度是指（）地坎上平面到井道天花板之间的垂直距离。
A、 顶层端站	B、 底层端站	C、 轿厢	D、 层站
正确答案： A
34、 在信号控制的基础上把召唤信号集合起来进行有选择的应答是（）方式。
A、 手柄操纵	B、 按钮控制	C、 集选控制	D、 交流驱动
正确答案： C
35、 电梯曳引机是靠曳引绳和（）摩擦力驱动和停止电梯的装置。
A、 制动器	B、 曳引轮槽	C、 导向轮槽	D、 轿厢
正确答案： B
36、 电梯供电装置有能切断电梯（）使用情况下最大电流的能力。
A、 超载	B、 正常	C、 卡阻	D、 异常
正确答案： B
37、 电梯常用导轨有（）型导轨和空心导轨。
A、 U	B、 T	C、 ∏	D、 山
正确答案： B
38、 电梯补偿装置主要是为了消除（）的重量引起的不平衡。
A、 对重	B、 轿厢	C、 载重	D、 钢丝绳
正确答案： D
39、 （）是电梯轿厢防止超速和坠落的重要保护装置。
A、 限速器-安全钳	B、 缓冲器	C、 强迫缓速开关	D、 制动器
正确答案： A
40、 电梯门滑轮悬挂在（）上。
A、 门框	B、 轿厢架	C、 门导轨	D、 钢丝绳
正确答案： C
41、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：制造、销售不符合有关法规、标准的设备，致使设备不能投入使用的，按照()的有关规定处罚。
A、 《安全监察条例》	B、 《工业产品质量责任条例》	C、 《特种设备质量监督与安全监察规定》	D、 《中华人民共和国产品质量法》
正确答案： D
42、 《特种设备安全监察条例》规定，电梯的日常维护保养单位，应当对其维护保养的电梯的（）负责。
A、 使用性	B、 可靠性	C、 安全性能	D、 舒适性
正确答案： C
43、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,《制造许可证》有效期满后，拟继续制造该特种设备的制造单位，应在证书有效期届满前办理型式试验和制造条件评审，并在有效期届满前6个月提出换证申请。
A、 3	B、 5	C、 6	D、 9
正确答案： C
44、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:对同意受理的申请，发证部门应当在()个工作日内完成审核批准手续。
A、 10	B、 20	C、 15	D、 30
正确答案： B
45、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：特种设备安全监察员在行使安全监察职权时，应当出示特种设备()。
A、 操作人员证	B、 许可证	C、 安全监察员证
正确答案： C
46、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，评审机构至少配备()名专业配置合理的专职评审人员，评审人员的经历应与评审业务相适应。
A、 3	B、 4	C、 5	D、 6
正确答案： C
47、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，事故调查报告书的批复应当在事故发生之日起()日内完成。
A、 10	B、 30	C、 50	D、 60
正确答案： D
48、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，收到注册登记申请的特种设备安全监察机构，必须在()个工作日内完成查验资料工作，符合 13 号令及《特种设备注册登记与使用管理规则》规定的，应在《特种设备注册登记表》上填写有关内容。
A、 10	B、 20	C、 30	D、 5
正确答案： D
49、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录，定期检验报告，设备运行故障记录至少保存2年。
A、 1	B、 2	C、 3	D、 5
正确答案： B
50、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（ ）决定具体的《特种设备作业人员证》的发证分级范围，负责对考核发证工作的日常监督管理。
A、 国务院质量技术监督部门	B、 设区的市级质量技术监督部门	C、 省级质量技术监督部门	D、 县级质量技术监督部门
正确答案： C
51、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A、 20天	B、 3个月	C、 2个月	D、 1个月
正确答案： D
52、 《特种设备安全监察条例》规定，有关机关应当按照批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对事故责任单位和有关人员进行（ ），对负有事故责任的国家工作人员进行处分。
A、 经济处罚	B、 法律处罚	C、 行政处罚	D、 纪律处分
正确答案： C
53、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员（ ）程序包括：考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证。
A、 考试和审核发证	B、 培训、考试和审核发证	C、 考试和发证	D、 发证
正确答案： A
54、 电梯制动器必须具有当电梯轿厢有（）%额定载荷和全速运行时，不依赖其它装置将电梯停止的能力。
A、 100	B、 110	C、 125	D、 150
正确答案： C
55、 上端站防超越行程保护开关自上而下的排列顺序是（）。
A、 强迫缓速、极限、限位	B、 极限、强迫缓速、限位	C、 限位、极限、强迫缓速	D、 极限、限位、强迫缓速
正确答案： D
56、 层门和门锁的有效设置，是防止（）事故的重要措施。
A、 撞击	B、 坠落	C、 电击	D、 机械伤害
正确答案： B
57、 当电梯运行将到达停靠站时，提前一定距离把快速运行切换为慢速运行的装置是（）。
A、 急停装置	B、 换速平层装置	C、 检修装置	D、 停靠装置
正确答案： B
58、 电梯速度检测装置是对（）的实际转速的检测与传递。
A、 限速器	B、 对重	C、 曳引电动机	D、 轿厢
正确答案： C
59、 提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志是（）。
A、 说明标志	B、 提示标志	C、 警告标志	D、 禁止标志
正确答案： C
60、 乘客对电梯服务有意见时，安全管理人员应（）。
A、 据理力争	B、 耐心解释并向主管领导汇报	C、 禁止其乘坐电梯	D、 关闭电梯，停止运行
正确答案： B
61、 电梯周期日常维保保养项目表中有（）保养项目内容及要求。
A、 日、月、季、半年和年	B、 日、星期、半月、月和季	C、 星期、半月、月、季和年	D、 半月、月、季、半年和年
正确答案： D
62、 自动人行道的倾角为（）度。
A、 0-12	B、 0-20	C、 0-10
正确答案： A
63、 门联锁保护装置是锁住（）不被随便打开的重要安全保护机构。
A、 层门	B、 轿门	C、 检修门	D、 安全门
正确答案： A
64、 电梯钥匙及安全提示牌应由（）来保管。
A、 电梯司机	B、 安全管理人员	C、 维修人员	D、 公司法人
正确答案： B
65、 当电梯发生意外伤人事故时，电梯作业人员应首先（）
A、 自行处理	B、 把事故报告有关部门，听候处理	C、 按照三不放过原则，采取有效的防护措施	D、 停止电梯作业，抢救受伤人员，保护现场
正确答案： D
66、 受害人的胳膊在轿门与层门之间的上下门坎处被截成两半，是属于（）事故。
A、 坠落	B、 挤压	C、 剪切	D、 撞击
正确答案： C
67、 因特种设备本体、部件或者安全装置发生意外，导致设备不能顺利运转，无法实现正常功能的现象称为（）
A、 故障	B、 失控	C、 失效	D、 损伤
正确答案： A
68、 自2009年12月31日起，电梯安装告知书可用（）方式告知监察部门。
A、 直接送达	B、 邮寄或传真	C、 网络或电子邮寄	D、 A或B或C
正确答案： D
69、 当发生电梯困人情况时，修理人员抵达的时间最长不应超过（）分钟。
A、 15	B、 30	C、 45	D、 60
正确答案： B
70、 对于不具备现场检验条件的电梯，以及继续检验可能造成安全和健康损害时，检验人员可以（）。
A、 终止检验	B、 通知使用单位	C、 继续检验	D、 采取防护措施
正确答案： A
71、 电梯钥匙的管理应有（）负责。
A、 电梯安全管理员	B、 电梯司机	C、 维保人员	D、 电梯使用单位负责人
正确答案： A
72、 自动扶梯或自动人行道应设（）。
A、 错相保护装置	B、 断相保护装置	C、 A和B	D、 A或B
正确答案： B
73、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：标准或者技术规程有寿命期限要求的特种设备或者零部件，应当按照相应要求予以()。
A、 停用	B、 报废	C、 检验
正确答案： B
74、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，()的《许可证》由省局发放，使用国家质检总局统一制作的证书，并须按照总局特种设备安全监察机构规定的方法编号。
A、 维修资格	B、 安装资格	C、 改造资格	D、 制造资格
正确答案： A
75、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，一般事故，是指无人员伤亡，设备损坏不能正常运行，且直接经济损失()万元以下的设备事故。
A、 10	B、 20	C、 40	D、 50
正确答案： D
76、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，使用单位必须制定以()为核心的特种设备使用和运营的安全管理制度，并予以严格执行。
A、 承包制	B、 分包	C、 岗位责任制
正确答案： C
77、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，制定应急措施和救援预案，每()年至少针对本单位维保的不同类别（类型）电梯进行一次应急演练
A、 1	B、 2	C、 3	D、 半年
正确答案： D
78、 《特种设备作业人员考核规则》规定，参加国家质检总局确定的考试机构统一考试的，由考试机构或者考试合格人员向设备所在地的（ ）发证部门申请审核、发证。
A、 政府部门	B、 市级	C、 省级	D、 县级
正确答案： C
79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，对主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。
A、 1000元以上5000元以下	B、 4000元以上2万元以下	C、 2000元以上2万元以下	D、 2万元以上5万元以下
正确答案： B
80、 特种设备安全监督管理部门在办理本条例规定的有关行政审批事项时，其受理、审查、许可、核准的程序必须公开，并应当自受理申请之日起（ ）内，作出许可、核准或者不予许可、核准的决定；
A、 30日	B、 60日	C、 5日	D、 10日
正确答案： A
三 多选题
81、 电梯门的结构形式可分为（）式门等。
A、 中分	B、 旁开	C、 常开	D、 直分
正确答案： A、B、D
82、 电梯曳引轮是钢丝绳的驱动元件，它的（）对曳引力大小和钢丝绳寿命有很大影响。
A、 固定	B、 绳槽形状	C、 联接	D、 尺寸
正确答案： B、D
83、 安全钳按结构和动作原理可以分为（）。
A、 瞬时式	B、 渐近式	C、 离心式	D、 甩块式
正确答案： A、B
84、 电梯因停电或故障造成停梯时，管理人员或维修人员可采取（）方式与轿内人员联系。
A、 对讲电话	B、 手机	C、 监控装置	D、 喊话
正确答案： A、C、D
85、 按梯级宽度分为（）。
A、 1000mm	B、 800mm	C、 600mm	D、 1200mm
正确答案： A、B、C
86、 电梯的维保合同至少应该包括以下哪些内容（）。
A、 维保内容和要求	B、 维保的时间频次与期限	C、 具体维保人员的名单	D、 维保单位和使用单位双方的权利、义务与责任
正确答案： A、B、D
87、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:任何单位和个人不得非法印制、()、()、()、()或者出借《特种设备作业人员证》。 
A、 伪造	B、 涂改	C、 倒卖	D、 出租
正确答案： A、B、C、D
88、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，维保单位进行电梯维保，应当进行记录。记录至少包括以下内容()。
A、 电梯的基本情况和技术参数	B、 使用单位、使用地点、使用单位内编号	C、 维保单位、维保日期、维保人员（签字）	D、 电梯维保的项目（内容）进行详细记载
正确答案： A、B、C、D
89、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，评审结论分为()、()和()3种
A、 具备条件	B、 基本具备条件	C、 不具备条件
正确答案： A、B、C
90、 下列叙述哪些符合《山东省特种设备安全监察条例》的规定？
A、 特种设备的销售单位应当建立并严格执行特种设备进货检查验收和销售台帐制度，	B、 特种设备的销售单位应当验明特种设备制造许可证、设计文件、产品质量合格证、安装与使用维修说明、监督检验证明等文件，对其所销售的产品合法性负责，	C、 特种设备的销售单位应当验明特种设备制造许可证、设计文件、产品质量合格证、安装与使用维修说明、监督检验证明等文件，对其所销售的产品质量负责，	D、 特种设备销售单位不得销售证件不齐全的特种设备以及国家明令淘汰、禁止制造、强制报废的特种设备。
正确答案： A、B、D


电梯安全管理试卷六
一 判断题
1、 当杂物电梯额定载重量大于500kg，设计上允许检修人员抵达轿顶.
正确答案： 错误
2、 建筑物一层大厅电梯轿厢停靠站称为电梯底层端站。
正确答案： 错误
3、 如果轿厢顶部边缘和相邻电梯运动部件之间的水平距离小于0.3米，隔障应该贯穿整个井道。
正确答案： 正确
4、 电梯层门联动机构是用来协调实现层门与轿门之间的运动的。
正确答案： 错误
5、 自重力向下锁紧式（下钩式）门锁，是国标中规定使用的门锁。
正确答案： 正确
6、 安全钳和限速器动作后，必须经专业人员调整后方可恢复使用。
正确答案： 正确
7、 电梯曳引电动机要有足够的起动力矩，较软的机械特性。
正确答案： 错误
8、 电梯导轨架可以固定导轨的空间位置，但并不承受来自导轨的作用力。
正确答案： 错误
9、 有齿电梯的曳引轮直接安装在电动机轴上。
正确答案： 错误
10、 检验机构应当在安装、大修或改造等施工单位自检合格的基础上进行验收检验。
正确答案： 正确
11、 特种设备进行报废处理后，使用单位不需要再办理注销手续。
正确答案： 错误
12、 要站在（包括乘客）轿厢里或井道外等候，不要站在轿厢与井道之间等候。
正确答案： 正确
13、 特种设备出现故障或者发生异常情况,使用单位应当对其进行全面检查,消除事故隐患后,方可重新投入使用。
正确答案： 正确
14、 电梯的随机技术资料，应从安装开始就明确专人负责统一保管。
正确答案： 正确
15、 在承重梁和吊钩上应标明最大允许载荷，防止吊装时超载。
正确答案： 正确
16、 维护保养单位应在电梯安全检验合格有效期届满前半个月进行自检。
正确答案： 错误
17、 开启自动扶梯或自动人行道钥匙应放在方便拿取的地方。
正确答案： 错误
18、 按《特种设备安全监察条例》规定,因与电梯维保单位签定了维保合同，则电梯的安全问题应全部由电梯维保单位负责。
正确答案： 错误
19、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，事故批复后，组织该起事故调查的行政部门应当将事故调查报告书归档备查，并将事故调查报告书副本送达当地质检总局事故调查处理中心、当地人民政府和有关主管部门。
正确答案： 错误
20、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，评审机构由总局特种设备安全监察机构规划，受理机构提出，总局特种设备安全监察机构确定并统一对外公布。
正确答案： 正确
21、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，未经定期检验或者检验不合格的电梯，可以继续使用，同时向检验机构报检。
正确答案： 错误
22、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：违反设备设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造等有关法律、法规规定，造成事故的，依据有关规定进行处理.
正确答案： 正确
23、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，使用单位每半年至少应当组织一次特种设备出现意外事件或者发生事故的紧急救援演习，演习情况应当记录备查。
正确答案： 错误
24、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，制造单位申请施工资格许可时，不可以同时提出制造许可申请。
正确答案： 错误
25、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:特种设备作业人员证复审不合格的应当重新参加考试。
正确答案： 正确
26、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：特种设备产品出厂时，必须按照有关法律、行政法规及本规定的具体要求，提供相应的随机文件，并保证备品配件的供应。
正确答案： 正确
27、 违反《山东省特种设备安全监察条例》规定，停用的特种设备，未经检验检测机构检验检测或者经检验检测不合格重新启用的，由县以上特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，处以相应的经济处罚。
正确答案： 正确
28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案应当包括特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。
正确答案： 正确
29、 军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察不适用《特种设备安全监察条例》。
正确答案： 正确
30、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，各级质量技术监督部门应当对特种设备作业活动进行监督检查，查处违法作业行为。
正确答案： 正确
二 单选题
31、 电梯轿厢内部尺寸由（）决定。
A、 载重量	B、 额定载重量	C、 速度	D、 额定速度
正确答案： B
32、 电梯是动力驱动的（）设备
A、 机电	B、 机械	C、 电气	D、 电子
正确答案： A
33、 电梯提升高度是指从（）到顶层端站地坎上表面之间的距离。
A、 底坑底部	B、 缓冲器顶部	C、 轿厢地面	D、 底层端站地坎上表面
正确答案： D
34、 自动人行道的倾斜角不大于（）度
A、 6	B、 10	C、 12	D、 15
正确答案： C
35、 电梯曳引比是指悬吊（）的钢丝绳根数与曳引轮轿厢侧下垂的钢丝绳根数之比。
A、 轿厢	B、 对重	C、 曳引轮	D、 定滑轮
正确答案： A
36、 为了防止电梯导轨的弯曲，导轨（）固定在支架上。
A、 用螺栓	B、 焊接	C、 铆接	D、 用压板
正确答案： D
37、 当电梯运行将到达停靠站时，提前一定距离把快速运行切换为慢速运行的装置是（）。
A、 急停装置	B、 换速平层装置	C、 检修装置	D、 停靠装置
正确答案： B
38、 能反映并控制轿厢的实际运行速度的机械安全装置是（）。
A、 安全钳	B、 缓冲器	C、 限速器	D、 控制柜
正确答案： C
39、 联轴器作用是联接电动轴与（）输入轴。
A、 制动器	B、 曳引轮	C、 减速器	D、 导向轮
正确答案： C
40、 极限开关动作时，切断（）,使电梯停止运行。
A、 控制电路电源	B、 动力电路电源	C、 总电源	D、 安全回路电源
正确答案： C
41、 电梯补偿装置主要是为了消除（）的重量引起的不平衡。
A、 对重	B、 轿厢	C、 载重	D、 钢丝绳
正确答案： D
42、 用以承载轿厢重量和传递曳引绳的拉力的装置是（）。
A、 对重	B、 对重架	C、 轿厢	D、 轿厢架
正确答案： D
43、 门电气安全装置导线的截面积不应小于0.75m2,此规定最主要的目的是()。
A、 保证导线的电阻足够小	B、 保证电气连通性良好	C、 保证导线的机械强度	D、 保证门电气安全回路的电阻足够小
正确答案： C
44、 电梯速度检测装置是对（）的实际转速的检测与传递。
A、 限速器	B、 对重	C、 曳引电动机	D、 轿厢
正确答案： C
45、 电梯常用导轨有（）型导轨和空心导轨。
A、 U	B、 T	C、 ∏	D、 山
正确答案： B
46、 电梯（）等相关单位应当向检验机构提供有关的技术资料，并安排相关的专业人员到现场配合检验。
A、 受检单位	B、 维修保养	C、 制造单位	D、 受检单位及维修保养
正确答案： D
47、 维护保养单位变更时，使用单位应当持保养合同，在新合同生效之后（）日内到原登记机关办理变更手续。
A、 20	B、 30	C、 15	D、 10
正确答案： B
48、 一旦在电梯安装、维修作业现场发生触电事故时，应迅速（）
A、 报告有关部门	B、 保护现场	C、 分析原因	D、 切断电源
正确答案： D
49、 电梯钥匙及安全提示牌应由（）来保管。
A、 电梯司机	B、 安全管理人员	C、 维修人员	D、 公司法人
正确答案： B
50、 （）电梯不用司机在轿厢内操作电梯。
A、 杂物	B、 办公楼	C、 民用住宅	D、 液压电梯
正确答案： B
51、 发生火灾时，既造成了人的烧伤，也损坏了电梯设备，是属于（）事故。
A、 人身损害	B、 设备损坏	C、 复合性	D、 火灾
正确答案： C
52、 因特种设备本体、部件或者安全装置发生意外，导致设备不能顺利运转，无法实现正常功能的现象称为（）
A、 故障	B、 失控	C、 失效	D、 损伤
正确答案： A
53、 电网输入电压应正常，电压波动应在额定值（）的范围内。
A、 ±5%	B、 ±6%	C、 ±7%	D、 ±8%
正确答案： C
54、 施工中的土建、起重和脚手架架设等专项业务，应由（）单位承担。
A、 使用	B、 施工	C、 制造	D、 维修
正确答案： B
55、 在高度超过（）米的地方作业时，作业者应佩带安全带。
A、 2	B、 3	C、 4	D、 5
正确答案： A
56、 在需要进入电梯井道时，应使用（）打开电梯。
A、 双手用力向两侧扒门	B、 用撬棍撬	C、 用电焊切割	D、 层门钥匙
正确答案： D
57、 电梯的日常维保保养工作应遵循以（）的放在进行。
A、 保养为主	B、 维修为主	C、 保养为主，维修为辅。	D、 巡视检查
正确答案： C
58、 人员密集场所的电梯使用单位，（）至少进行一次救援演练。
A、 每年	B、 每季	C、 每月	D、 每半年
正确答案： A
59、 门联锁保护装置是锁住（）不被随便打开的重要安全保护机构。
A、 层门	B、 轿门	C、 检修门	D、 安全门
正确答案： A
60、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:负责全国特种设备作业人员的监督管理是（）.
A、 县以上质量技术监督部门	B、 国家质量监督检验检疫总局	C、 县级质量技术监督部门
正确答案： B
61、 《特种设备质量监督与安全监察规定》，在用电梯的定期检验周期为（）。
A、 二年	B、 三年	C、 一年
正确答案： C
62、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定在用特种设备，承担维修或维护保养的单位，也应当按照有关安全技术规范和标准的要求，按下列期限进行自检：电梯的期限为（）个月。
A、 3	B、 6	C、 9	D、 12
正确答案： D
63、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯的维保单位应当建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案，档案至少保存()年。
A、 2	B、 3	C、 4	D、 5
正确答案： C
64、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,《特种设备制造许可证》的有效期为（）年。
A、 1	B、 2	C、 3	D、 4
正确答案： D
65、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：实行生产许可证管理的设备未取得生产许可证的，按照（）等有关规定处罚。
A、 《安全监察条例》	B、 《工业产品质量责任条例》	C、 《特种设备质量监督与安全监察规定》
正确答案： B
66、 按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备安装、改造、维修施工前，应向()书面告知后，即可施工。
A、 直辖市或设区的市级特种设备安全监督管理部门	B、 省级特种设备安全监督管理部门	C、 国务院特种设备安全监督管理部门	D、 设计单位的省级主管部门
正确答案： A
67、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，安装、大修、改造特种设备前，使用单位必须持相关资料，到所在地区的（）特种设备安全监察机构备案
A、 省级以上（含省级）	B、 地市级以上（含地市级）	C、 省级以上（不含省级
正确答案： B
68、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定：事故分为（）
A、 特别重大事故、特大事故、重大事故、严重事故和一般事故	B、 爆炸事故、严重损害事故、一般损坏事故
正确答案： A
69、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:考试结束后，考试机构应当在()个工作日内将考试结果告知申请人，并公布考试成绩。 
A、 10	B、 20	C、 30	D、 5
正确答案： B
70、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定，电梯在投入使用前，将（）固定在特种设备显著位置上后，方可投入正式使用。
A、 应急救援程序	B、 上行超速保护实验方法	C、 平层显示	D、 安全检验合格标志
正确答案： D
71、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，现场评审由评审机构组成评审组进行，评审组由()名以上经总局特种设备安全监察机构考核合格的评审人员及特邀专家（必要时）组成，
A、 1	B、 3	C、 2	D、 5
正确答案： C
72、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯维保部位接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达维保电梯所在地实施现场救援，直辖市或者设区的市抵达时间不超过()min.
A、 10	B、 30	C、 20	D、 60
正确答案： B
73、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,受理机构接到产品质量或制造条件的鉴定评审材料后，应根据本规则规定进行审查,并在()个工作日内作出是否备案或在30个工作日内作出是否颁发《制造许可证》的决定。
A、 5	B、 10	C、 20	D、 30
正确答案： A
74、 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和（ ）报告。
A、 单位分管负责人	B、 单位安全负责人	C、 单位主要负责人	D、 单位有关负责人
正确答案： D
75、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当制定特种设备应急预案。
A、 地方政府	B、 特种设备生产单位	C、 特种设备安全监督管理部门	D、 特种设备检验检测机构
正确答案： C
76、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工前未将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况（ ）直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门即行施工的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；
A、 书面告知	B、 书面申请	C、 书面申报	D、 当面申报
正确答案： A
77、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，或者用人单位未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照（ ）对用人单位予以处罚。
A、 《特种设备安全监察条例》第八十六条的规定	B、 按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定	C、 按照国家标准	D、 按照特种设备安全技术规范
正确答案： A
78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位对其生产的特种设备的（ ）负责。
A、 安全性能	B、 能效指标	C、 安全性能和能效指标	D、 产品质量
正确答案： C
79、 特种设备安全监督管理部门在办理本条例规定的有关行政审批事项时，其受理、审查、许可、核准的程序必须公开，并应当自受理申请之日起（ ）内，作出许可、核准或者不予许可、核准的决定；
A、 30日	B、 60日	C、 5日	D、 10日
正确答案： A
80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）死亡，为重大事故。
A、 15人以上30人以下	B、 10人以上30人以下	C、 10人以上20人以下	D、 10人以上40人以下
正确答案： B
三 多选题
81、 交流电梯由交流电动机拖动，有（）等多种拖动方式。
A、 单速	B、 多速	C、 直流电动机	D、 调压调速
正确答案： A、B、D
82、 电梯驱动装置包括（）等。
A、 曳引电动机	B、 控制柜	C、 调整装置	D、 速度检测装置
正确答案： A、C、D
83、 门联锁保护装置一般由（）等部件组成。
A、 电联锁触点	B、 钩子锁	C、 电联锁开关	D、 副门锁开关
正确答案： B、C、D
84、 检验现场主要指（）。
A、 机房或机器设备间	B、 轿顶	C、 底坑	D、 井道
正确答案： A、B、C、D
85、 电梯的技术档案包括以下（）方面的内容。
A、 新梯的移交资料	B、 设备的档案卡	C、 电梯的各种运行记录	D、 注册登记记录
正确答案： A、B、C
86、 施工单位资格许可工作程序包括（）。
A、 申请	B、 受理	C、 鉴定评审	D、 审查发证和公告
正确答案： A、B、C、D
87、 按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备安全监察的原则是()。
A、 安全至上的原则	B、 企业负责的原则	C、 权责一致的原则	D、 统一监管的原则	E、 E.综合治理的原则
正确答案： A、B、C、D、E
88、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定,事故调查工作必须坚持()原则。
A、 尊重科学	B、 实事求是
正确答案： A、B
89、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:考试机构应当制订和认真落实特种设备作业人员考试组织工作的各项规章制度，严格按照()、()、()的原则，组织实施特种设备作业人员的考试，确保考试工作质量。 
A、 公开	B、 公正	C、 公平
正确答案： A、B、C
90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，《特种设备作业人员证》（ ）的，持证人应当及时报告发证部门，并在当地媒体予以公告。查证属实的，由发证部门（ ）。
A、 遗失或者损毁	B、 到期	C、 补办证书	D、 考试
正确答案： A、C


电梯安全管理试卷七
一 判断题
1、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：特种设备安全管理人员应当对特种设备使用情况进行经常性检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。
正确答案： 正确
2、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，同一单位同时申请多种型式设备的《制造许可证》，如按照《目录》规定分别由总局特种设备安全监察机构或省局特种设备安全监察机构受理申请时,应分别受理其申请。
正确答案： 错误
3、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员经过使用单位上岗培训合格，具备相应作业或者管理能力，即可从事作业或者管理工作。
正确答案： 错误
4、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训。
正确答案： 错误
5、 《特种设备安全监察条例》规定，国家强制推行科学的管理方法，采用先进技术，提高特种设备安全性能和管理水平，增强特种设备生产、使用单位防范事故的能力。
正确答案： 错误
6、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的销售单位发现销售的特种设备存在安全缺陷，销售单位应当立即停止销售，并协助制造单位进行处理。
正确答案： 正确
7、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：检验、检测及有关从事审查、型式试验等机构伪造检验数据或者出具虚假证明的，按《中华人民共和国产品质量法》的有关规定进行处罚。
正确答案： 正确
8、 按《特种设备安全监察条例》规定,电梯使用单位的日常安全管理人员应对施工单位的电梯日常维护保养进行监督，并对维保记录签字确认。
正确答案： 正确
9、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:考试合格的人员，凭考试结果通知单和其他相关证明材料，向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。
正确答案： 正确
10、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，特种设备的维修保养必须由持《特种设备作业人员资格证》的人员进行，人员数量应与工作量相适应。
正确答案： 正确
11、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，申请单位在注册地之外的省、自治区、直辖市设有分支机构的，如分支机构独立承担法律责任，分支机构应在所在地单独申请相关资格.
正确答案： 正确
12、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，为防止事故扩大、抢救人员或者疏通通道等，需要移动现场物件、设施时，必须做出标志，绘制现场简图并写出书面记录，见证人员应签字，必要时应当对事故现场和伤亡情况录相或者拍照。
正确答案： 正确
13、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，维保单位对新承担维保的电梯是否符合安全技术规范要求应当进行确认，维保后的电梯应当符合相应的安全技术规范，并且处于正常的运行状态。
正确答案： 正确
14、 电梯使用单位的日常安全管理人员应对施工单位的电梯日常维护保养记录签字确认。
正确答案： 正确
15、 对于电梯定期检验中发现的一般项目缺陷，因对电梯安全运行影响程度小，可不整改。
正确答案： 错误
16、 对于多台电梯应分别单独建立各自的技术档案。
正确答案： 正确
17、 在承重梁和吊钩上应标明最大允许载荷，防止吊装时超载。
正确答案： 正确
18、 非岗位人员未经安全管理员同意不得进入机房。
正确答案： 正确
19、 施工单位必须具有固定的办公场所和联系电话。
正确答案： 正确
20、 使用单位培训或聘用了持有电梯运行维修证的人员，则电梯的日常维护保养便可由自己的持证人员来进行。
正确答案： 错误
21、 电梯平衡系数偏大时，可以在轿顶放置对重块进行调整。
正确答案： 错误
22、 电梯轿门是靠厅门带动打开的。
正确答案： 错误
23、 当电梯超速下行时，限速器应首先使安全钳动作，然后切断电气触点。
正确答案： 错误
24、 电梯电动机的额定容量为短时工作制。
正确答案： 正确
25、 电梯对重导靴的主要作用是确保对重装置沿对重导轨垂直运行。
正确答案： 正确
26、 端站保护装置是靠装在井道上、下端的碰板与装在轿厢上的三位碰轮相继接触，促使接点发出指令信号，迫使电梯减速停止。
正确答案： 错误
27、 电梯轿顶检修箱所处位置便于检修人员进入轿顶后都能操作。
正确答案： 正确
28、 消防员电梯附加的保护、控制和信号使其能在消防服务的直接控制下使用。
正确答案： 正确
29、 在电梯检修状况下，手动操作检修装置使电梯以额定速度运行。
正确答案： 错误
30、 电梯检修门、井道安全门和检修活板门均不应向井道外开启。
正确答案： 错误
二 单选题
31、 门联锁保护装置是锁住（）不被随便打开的重要安全保护机构。
A、 层门	B、 轿门	C、 检修门	D、 安全门
正确答案： A
32、 受害人的胳膊在轿门与层门之间的上下门坎处被截成两半，是属于（）事故。
A、 坠落	B、 挤压	C、 剪切	D、 撞击
正确答案： C
33、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，使用单位必须制定以()为核心的特种设备使用和运营的安全管理制度，并予以严格执行。
A、 承包制	B、 分包	C、 岗位责任制
正确答案： C
34、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,《制造许可证》有效期满后，拟继续制造该特种设备的制造单位，应在证书有效期届满前办理型式试验和制造条件评审，并在有效期届满前6个月提出换证申请。
A、 3	B、 5	C、 6	D、 9
正确答案： C
35、 《特种设备安全监察条例》规定，电梯的日常维护保养单位，应当对其维护保养的电梯的（）负责。
A、 使用性	B、 可靠性	C、 安全性能	D、 舒适性
正确答案： C
36、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：标准或者技术规程有寿命期限要求的特种设备或者零部件，应当按照相应要求予以()。
A、 停用	B、 报废	C、 检验
正确答案： B
37、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，制定应急措施和救援预案，每()年至少针对本单位维保的不同类别（类型）电梯进行一次应急演练
A、 1	B、 2	C、 3	D、 半年
正确答案： D
38、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，一般事故，是指无人员伤亡，设备损坏不能正常运行，且直接经济损失()万元以下的设备事故。
A、 10	B、 20	C、 40	D、 50
正确答案： D
39、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，()的《许可证》由省局发放，使用国家质检总局统一制作的证书，并须按照总局特种设备安全监察机构规定的方法编号。
A、 维修资格	B、 安装资格	C、 改造资格	D、 制造资格
正确答案： A
40、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：制造、销售不符合有关法规、标准的设备，致使设备不能投入使用的，按照()的有关规定处罚。
A、 《安全监察条例》	B、 《工业产品质量责任条例》	C、 《特种设备质量监督与安全监察规定》	D、 《中华人民共和国产品质量法》
正确答案： D
41、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:对同意受理的申请，发证部门应当在()个工作日内完成审核批准手续。
A、 10	B、 20	C、 15	D、 30
正确答案： B
42、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，收到注册登记申请的特种设备安全监察机构，必须在()个工作日内完成查验资料工作，符合 13 号令及《特种设备注册登记与使用管理规则》规定的，应在《特种设备注册登记表》上填写有关内容。
A、 10	B、 20	C、 30	D、 5
正确答案： D
43、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,省级质量技术监督行政部门应在每个季度的第（）周内，将本部门在本次报告前1个季度内发出证书的复印件，上报总局特种设备安全监察机构。
A、 2	B、 3	C、 4	D、 1
正确答案： D
44、 《特种设备安全监察条例》规定，未经定期检验或者检验不合格的特种设备，（）继续使用。
A、 可以	B、 不得	C、 采取监护措施后可以	D、 整改后可以
正确答案： B
45、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：特种设备安全监察员在行使安全监察职权时，应当出示特种设备()。
A、 操作人员证	B、 许可证	C、 安全监察员证
正确答案： C
46、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录，定期检验报告，设备运行故障记录至少保存2年。
A、 1	B、 2	C、 3	D、 5
正确答案： B
47、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。
A、 每年	B、 每季度	C、 每月	D、 每天
正确答案： C
48、 《特种设备安全监察条例》规定，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施（ ）
A、 安全检查	B、 安全监察	C、 安全管理	D、 安全监督
正确答案： B
49、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试机构应当具备相应的场所、设备、师资、监考人员以及健全的考试管理制度等必备条件和能力，经发证部门（ ），方可承担考试工作。
A、 指定	B、 批准	C、 备案	D、 发证
正确答案： B
50、 特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，( )分合格。
A、 50	B、 60	C、 70	D、 90
正确答案： B
51、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，（ ）应当在5个工作日内对复审材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并且作出是否受理的决定。能够当场审查的，应当当场办理。
A、 发证部门	B、 质监部门	C、 考试机构	D、 检验机构
正确答案： A
52、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门对申办《特种设备作业人员证》的，应当在5个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并作出是否（ ）的决定。能够当场审查的，应当当场办理。
A、 批准	B、 批复	C、 审批	D、 受理
正确答案： D
53、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，锅炉、压力容器（含气瓶）、（ ）大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。
A、 压力管道、电梯、起重机械、客运索道、	B、 压力管道、电梯、起重机械、	C、 电梯、起重机械、客运索道、	D、 压力管道、电梯、客运索道、
正确答案： A
54、 信号控制电梯将与电梯运行方向（）的呼梯信号排列好，依次应答。
A、 一致	B、 相反	C、 一致或相反
正确答案： A
55、 （）是设置在轿厢入口的门。
A、 层门	B、 轿门	C、 厅门	D、 检修门
正确答案： B
56、 在信号控制的基础上把召唤信号集合起来进行有选择的应答是（）方式。
A、 手柄操纵	B、 按钮控制	C、 集选控制	D、 交流驱动
正确答案： C
57、 电梯顶层高度是指（）地坎上平面到井道天花板之间的垂直距离。
A、 顶层端站	B、 底层端站	C、 轿厢	D、 层站
正确答案： A
58、 集选控制电梯应（）司机操作。
A、 有	B、 无	C、 有或无
正确答案： C
59、 当电梯运行将到达停靠站时，提前一定距离把快速运行切换为慢速运行的装置是（）。
A、 急停装置	B、 换速平层装置	C、 检修装置	D、 停靠装置
正确答案： B
60、 电梯补偿装置主要是为了消除（）的重量引起的不平衡。
A、 对重	B、 轿厢	C、 载重	D、 钢丝绳
正确答案： D
61、 电梯供电装置有能切断电梯（）使用情况下最大电流的能力。
A、 超载	B、 正常	C、 卡阻	D、 异常
正确答案： B
62、 层门和门锁的有效设置，是防止（）事故的重要措施。
A、 撞击	B、 坠落	C、 电击	D、 机械伤害
正确答案： B
63、 （）是电梯轿厢防止超速和坠落的重要保护装置。
A、 限速器-安全钳	B、 缓冲器	C、 强迫缓速开关	D、 制动器
正确答案： A
64、 电梯常用导轨有（）型导轨和空心导轨。
A、 U	B、 T	C、 ∏	D、 山
正确答案： B
65、 上端站防超越行程保护开关自上而下的排列顺序是（）。
A、 强迫缓速、极限、限位	B、 极限、强迫缓速、限位	C、 限位、极限、强迫缓速	D、 极限、限位、强迫缓速
正确答案： D
66、 电梯制动器必须具有当电梯轿厢有（）%额定载荷和全速运行时，不依赖其它装置将电梯停止的能力。
A、 100	B、 110	C、 125	D、 150
正确答案： C
67、 电梯门滑轮悬挂在（）上。
A、 门框	B、 轿厢架	C、 门导轨	D、 钢丝绳
正确答案： C
68、 选层器用钢带链条或链条与（）连接，模拟电梯运行状态。
A、 对重	B、 曳引机	C、 减速箱	D、 轿厢
正确答案： D
69、 乘客对电梯服务有意见时，安全管理人员应（）。
A、 据理力争	B、 耐心解释并向主管领导汇报	C、 禁止其乘坐电梯	D、 关闭电梯，停止运行
正确答案： B
70、 电梯钥匙及安全提示牌应由（）来保管。
A、 电梯司机	B、 安全管理人员	C、 维修人员	D、 公司法人
正确答案： B
71、 电梯周期日常维保保养项目表中有（）保养项目内容及要求。
A、 日、月、季、半年和年	B、 日、星期、半月、月和季	C、 星期、半月、月、季和年	D、 半月、月、季、半年和年
正确答案： D
72、 提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志是（）。
A、 说明标志	B、 提示标志	C、 警告标志	D、 禁止标志
正确答案： C
73、 当发生电梯困人情况时，修理人员抵达的时间最长不应超过（）分钟。
A、 15	B、 30	C、 45	D、 60
正确答案： B
74、 对于不具备现场检验条件的电梯，以及继续检验可能造成安全和健康损害时，检验人员可以（）。
A、 终止检验	B、 通知使用单位	C、 继续检验	D、 采取防护措施
正确答案： A
75、 应急救援演习记录，设备运行故障记录至少保存（）年。
A、 1	B、 2	C、 4	D、 5
正确答案： B
76、 自动扶梯或自动人行道应设（）。
A、 错相保护装置	B、 断相保护装置	C、 A和B	D、 A或B
正确答案： B
77、 因特种设备本体、部件或者安全装置发生意外，导致设备不能顺利运转，无法实现正常功能的现象称为（）
A、 故障	B、 失控	C、 失效	D、 损伤
正确答案： A
78、 监督检验机构收到验收检验申请后，必须在（）个工作日内安排检验工作。
A、 10	B、 15	C、 20	D、 30
正确答案： A
79、 自2009年12月31日起，电梯安装告知书可用（）方式告知监察部门。
A、 直接送达	B、 邮寄或传真	C、 网络或电子邮寄	D、 A或B或C
正确答案： D
80、 当电梯发生意外伤人事故时，电梯作业人员应首先（）
A、 自行处理	B、 把事故报告有关部门，听候处理	C、 按照三不放过原则，采取有效的防护措施	D、 停止电梯作业，抢救受伤人员，保护现场
正确答案： D
三 多选题
81、 按使用气候条件自动扶梯可分为（）扶梯。
A、 露天	B、 室内	C、 半室内	D、 公共交通型
正确答案： A、B、C
82、 电梯导轨的作用有：（）
A、 提供轿厢动力	B、 提供精确导向	C、 承受水平作用力	D、 作为安全钳动作夹紧的零件
正确答案： B、C、D
83、 防止电梯冲顶或蹲底的控制系统保护装置由（）及其相应联动机构组成。
A、 限速器开关	B、 强迫减速开关	C、 终端限位开关	D、 极限开关
正确答案： B、C、D
84、 下列哪种特种设备，使用单位应当及时予以报废（）。
A、 存在严重事故隐患	B、 无改造、维修价值	C、 超过安全技术规范规定使用年限	D、 不合格的特种设备
正确答案： A、B、C
85、 电梯因停电或故障造成停梯时，管理人员或维修人员可采取（）方式与轿内人员联系。
A、 对讲电话	B、 手机	C、 监控装置	D、 喊话
正确答案： A、C、D
86、 下列那些描述属于指令标志（）。
A、 安装现场进入人员必须戴安全帽	B、 2m以上高度作业时必须系安全带	C、 电工作业时必须穿防护鞋	D、 焊工电焊时必须戴防护眼镜
正确答案： A、B、C、D
87、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，特种设备产权单位不变但需要易地重新安装的，使用单位应当按照本规则的有关规定，分别()、()和办理()的手续，其《安全检验合格》标志的有效期限重新计算。
A、 申请备案	B、 验收检验	C、 办理注册登记
正确答案： A、B、C
88、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，评审结论分为()、()和()3种
A、 具备条件	B、 基本具备条件	C、 不具备条件
正确答案： A、B、C
89、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:发证部门要建立特种设备作业人员监督管理档案，记录考核()情况。
A、 发证	B、 复审	C、 监督检查
正确答案： A、B、C
90、 《特种设备安全监察条例》规定，未经许可，擅自从事锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的维修或者日常维护保养的，由特种设备安全监督管理部门（ ）。
A、 责令改正	B、 予以取缔	C、 处1万元以上5万元以下罚款	D、 有违法所得的，没收违法所得	E、 触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于非法经营罪、重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任
正确答案： B、C、D、E


电梯安全管理试卷八
一 判断题
1、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，制造额定速度为1m/s 的无机房电梯应取得A级电梯制造许可证。
正确答案： 正确
2、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：未取得相应许可擅自从事电梯有关活动的，责令其停止违法行为。
正确答案： 正确
3、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，《特种设备作业人员证》每3年复审一次。
正确答案： 错误
4、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，应当附有《特种设备安全监察条例》的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。
正确答案： 错误
5、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，日常维护保养，是指对电梯进行清洁、润滑、调整、更换易损件和检查等日常维护或者保养性工作,不会改变任何电梯性能参数。
正确答案： 正确
6、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，更换乘客电梯的限速器属于维修。
正确答案： 错误
7、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:从事特种设备作业的人员应当按照《特种设备作业人员监督管理办法》的规定，经考核合格取得《特种设备作业人员证》，方可从事相应的作业或者管理工作。
正确答案： 正确
8、 按《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位只是指特种设备的生产单位
正确答案： 错误
9、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，当事人故意破坏、伪造事故现场、毁灭证据、未及时报告事故等致使事故责任无法认定的，当事人应当承担全部责任。
正确答案： 正确
10、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，特种设备安全检验合格标志的有效期自签发或者定期检验报告之日起计算。
正确答案： 正确
11、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：设计单位及其设计人员和制造单位对所设计特种设备的质量和安全技术性能负责。
正确答案： 错误
12、 生产设备易发生危险的部位，应该有安全标志。
正确答案： 错误
13、 电梯注册登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
正确答案： 正确
14、 安全是电梯服务于楼宇上下交通的最基本属性。
正确答案： 正确
15、 事故，即为不可预见的事件或情况，可能产生严重伤害的风险。
正确答案： 错误
16、 使用单位应当建立完整、准确的特种设备技术档案，并长期保存。
正确答案： 正确
17、 扶手胶带压紧装置，以增加扶手胶带与扶手驱动轮间的摩擦力，防止打滑。
正确答案： 正确
18、 特种设备作业人员必须持证上岗。
正确答案： 正确
19、 电梯维修检查中，严禁身体横跨于轿顶和层门间工作。
正确答案： 正确
20、 当电梯轿厢超速时，安全钳可以发出超速信号。
正确答案： 错误
21、 如果轿门需要上锁，则该门锁装置的设计和操作应采用与层门门锁装置相类似的结构。
正确答案： 正确
22、 电梯曳引电动机是驱动电梯上下运动的动力源。它把电能转换为机械能。
正确答案： 正确
23、 为防止轿厢在上下端站越程，电气控制系统应设置轿厢运行的上下限位开关，且必须采用安全触点
正确答案： 错误
24、 为了方便运输，电梯轿厢越大越好。
正确答案： 错误
25、 电梯对重可以减少电动机的功率，但并不对轿厢起平衡作用。
正确答案： 错误
26、 杂物电梯轿厢内允许人员进入
正确答案： 错误
27、 额定载重量是保证电梯正常运行的允许载重量。
正确答案： 正确
28、 电梯是沿弹性导轨运行的。
正确答案： 错误
29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员对涉及的被检验检测单位的商业秘密，不承担保密义务。
正确答案： 错误
30、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位，使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。
正确答案： 正确
二 单选题
31、 信号控制电梯将与电梯运行方向（）的呼梯信号排列好，依次应答。
A、 一致	B、 相反	C、 一致或相反
正确答案： A
32、 （）是设置在轿厢入口的门。
A、 层门	B、 轿门	C、 厅门	D、 检修门
正确答案： B
33、 集选控制电梯应（）司机操作。
A、 有	B、 无	C、 有或无
正确答案： C
34、 电梯顶层高度是指（）地坎上平面到井道天花板之间的垂直距离。
A、 顶层端站	B、 底层端站	C、 轿厢	D、 层站
正确答案： A
35、 在信号控制的基础上把召唤信号集合起来进行有选择的应答是（）方式。
A、 手柄操纵	B、 按钮控制	C、 集选控制	D、 交流驱动
正确答案： C
36、 当电梯运行将到达停靠站时，提前一定距离把快速运行切换为慢速运行的装置是（）。
A、 急停装置	B、 换速平层装置	C、 检修装置	D、 停靠装置
正确答案： B
37、 电梯常用导轨有（）型导轨和空心导轨。
A、 U	B、 T	C、 ∏	D、 山
正确答案： B
38、 上端站防超越行程保护开关自上而下的排列顺序是（）。
A、 强迫缓速、极限、限位	B、 极限、强迫缓速、限位	C、 限位、极限、强迫缓速	D、 极限、限位、强迫缓速
正确答案： D
39、 （）是电梯轿厢防止超速和坠落的重要保护装置。
A、 限速器-安全钳	B、 缓冲器	C、 强迫缓速开关	D、 制动器
正确答案： A
40、 电梯供电装置有能切断电梯（）使用情况下最大电流的能力。
A、 超载	B、 正常	C、 卡阻	D、 异常
正确答案： B
41、 电梯门滑轮悬挂在（）上。
A、 门框	B、 轿厢架	C、 门导轨	D、 钢丝绳
正确答案： C
42、 层门和门锁的有效设置，是防止（）事故的重要措施。
A、 撞击	B、 坠落	C、 电击	D、 机械伤害
正确答案： B
43、 电梯补偿装置主要是为了消除（）的重量引起的不平衡。
A、 对重	B、 轿厢	C、 载重	D、 钢丝绳
正确答案： D
44、 电梯制动器必须具有当电梯轿厢有（）%额定载荷和全速运行时，不依赖其它装置将电梯停止的能力。
A、 100	B、 110	C、 125	D、 150
正确答案： C
45、 选层器用钢带链条或链条与（）连接，模拟电梯运行状态。
A、 对重	B、 曳引机	C、 减速箱	D、 轿厢
正确答案： D
46、 发现建筑物出现火灾时，电梯司机首先应（）。
A、 立即将电梯驶往着火层救人	B、 舍弃电梯逃离	C、 将电梯驶往疏散层放出乘客、锁梯或转入消防状态	D、 打火警电话报警
正确答案： C
47、 监督检验机构收到验收检验申请后，必须在（）个工作日内安排检验工作。
A、 10	B、 15	C、 20	D、 30
正确答案： A
48、 当电梯发生意外伤人事故时，电梯作业人员应首先（）
A、 自行处理	B、 把事故报告有关部门，听候处理	C、 按照三不放过原则，采取有效的防护措施	D、 停止电梯作业，抢救受伤人员，保护现场
正确答案： D
49、 受害人的胳膊在轿门与层门之间的上下门坎处被截成两半，是属于（）事故。
A、 坠落	B、 挤压	C、 剪切	D、 撞击
正确答案： C
50、 自2009年12月31日起，电梯安装告知书可用（）方式告知监察部门。
A、 直接送达	B、 邮寄或传真	C、 网络或电子邮寄	D、 A或B或C
正确答案： D
51、 当发生电梯困人情况时，修理人员抵达的时间最长不应超过（）分钟。
A、 15	B、 30	C、 45	D、 60
正确答案： B
52、 特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，( )分合格。
A、 50	B、 60	C、 70	D、 90
正确答案： B
53、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备( )应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。
A、 生产、使用单位	B、 设计单位	C、 制造单位	D、 检验检测单位
正确答案： A
54、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故发生后，（ ）应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
A、 事故发生单位	B、 地方政府	C、 特种设备安全监督管理部门	D、 特种设备使用单位
正确答案： A
55、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。
A、 重大事故	B、 特别重大事故	C、 一般事故	D、 较大事故
正确答案： B
56、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）死亡，为较大事故。
A、 3人以下	B、 30以上	C、 10人以上30人以下	D、 3人以上10人以下
正确答案： D
57、 应急救援演习记录，设备运行故障记录至少保存（）年。
A、 1	B、 2	C、 4	D、 5
正确答案： B
58、 对于不具备现场检验条件的电梯，以及继续检验可能造成安全和健康损害时，检验人员可以（）。
A、 终止检验	B、 通知使用单位	C、 继续检验	D、 采取防护措施
正确答案： A
59、 电梯周期日常维保保养项目表中有（）保养项目内容及要求。
A、 日、月、季、半年和年	B、 日、星期、半月、月和季	C、 星期、半月、月、季和年	D、 半月、月、季、半年和年
正确答案： D
60、 门联锁保护装置是锁住（）不被随便打开的重要安全保护机构。
A、 层门	B、 轿门	C、 检修门	D、 安全门
正确答案： A
61、 电梯钥匙及安全提示牌应由（）来保管。
A、 电梯司机	B、 安全管理人员	C、 维修人员	D、 公司法人
正确答案： B
62、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，一般事故，是指无人员伤亡，设备损坏不能正常运行，且直接经济损失()万元以下的设备事故。
A、 10	B、 20	C、 40	D、 50
正确答案： D
63、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，()的《许可证》由省局发放，使用国家质检总局统一制作的证书，并须按照总局特种设备安全监察机构规定的方法编号。
A、 维修资格	B、 安装资格	C、 改造资格	D、 制造资格
正确答案： A
64、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:对同意受理的申请，发证部门应当在()个工作日内完成审核批准手续。
A、 10	B、 20	C、 15	D、 30
正确答案： B
65、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,《制造许可证》有效期满后，拟继续制造该特种设备的制造单位，应在证书有效期届满前办理型式试验和制造条件评审，并在有效期届满前6个月提出换证申请。
A、 3	B、 5	C、 6	D、 9
正确答案： C
66、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：制造、销售不符合有关法规、标准的设备，致使设备不能投入使用的，按照()的有关规定处罚。
A、 《安全监察条例》	B、 《工业产品质量责任条例》	C、 《特种设备质量监督与安全监察规定》	D、 《中华人民共和国产品质量法》
正确答案： D
67、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录，定期检验报告，设备运行故障记录至少保存2年。
A、 1	B、 2	C、 3	D、 5
正确答案： B
68、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，使用单位必须制定以()为核心的特种设备使用和运营的安全管理制度，并予以严格执行。
A、 承包制	B、 分包	C、 岗位责任制
正确答案： C
69、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：标准或者技术规程有寿命期限要求的特种设备或者零部件，应当按照相应要求予以()。
A、 停用	B、 报废	C、 检验
正确答案： B
70、 《特种设备安全监察条例》规定，电梯的日常维护保养单位，应当对其维护保养的电梯的（）负责。
A、 使用性	B、 可靠性	C、 安全性能	D、 舒适性
正确答案： C
71、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，事故调查报告书的批复应当在事故发生之日起()日内完成。
A、 10	B、 30	C、 50	D、 60
正确答案： D
72、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，评审机构至少配备()名专业配置合理的专职评审人员，评审人员的经历应与评审业务相适应。
A、 3	B、 4	C、 5	D、 6
正确答案： C
73、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:发证部门应当在()个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补全申请材料，并作出是否受理的决定。
A、 10	B、 15	C、 20	D、 5
正确答案： D
74、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,省级质量技术监督行政部门应在每个季度的第（）周内，将本部门在本次报告前1个季度内发出证书的复印件，上报总局特种设备安全监察机构。
A、 2	B、 3	C、 4	D、 1
正确答案： D
75、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：使用无相应有效证件的人员进行设备操作、检验等活动的，责令改正，并处()以下罚款。
A、 1000	B、 2000	C、 10000	D、 5000
正确答案： C
76、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向（ ）特种设备安全监督管理部门登记。
A、 国务院	B、 省	C、 县级	D、 直辖市或者设区的市的
正确答案： D
77、 《山东省特种设备安全监察条例》规定， 特种设备检验检测机构和检验检测人员进行检验检测时，（ ）在检验检测有效期内违反国家和省的有关规定对同一特种设备擅自重复检验检测或者收取重复检验检测费用。
A、 不得	B、 允许	C、 应当	D、 不宜
正确答案： A
78、 电梯钥匙的管理应有（）负责。
A、 电梯安全管理员	B、 电梯司机	C、 维保人员	D、 电梯使用单位负责人
正确答案： A
79、 因特种设备本体、部件或者安全装置发生意外，导致设备不能顺利运转，无法实现正常功能的现象称为（）
A、 故障	B、 失控	C、 失效	D、 损伤
正确答案： A
80、 自动人行道的倾角为（）度。
A、 0-12	B、 0-20	C、 0-10
正确答案： A
三 多选题
81、 电梯的主要参数包括（）。
A、 拖动方式	B、 额定载重量	C、 额定速度	D、 轿厢尺寸
正确答案： B、C
82、 门联锁保护装置一般由（）等部件组成。
A、 电联锁触点	B、 钩子锁	C、 电联锁开关	D、 副门锁开关
正确答案： B、C、D
83、 当电梯轿厢超速时，限速器可以（）。
A、 打开轿门	B、 切断控制回路	C、 迫使安全钳动作	D、 强迫减速
正确答案： B、C
84、 电梯钥匙主要包括（）等
A、 机房钥匙	B、 电锁钥匙	C、 轿内操纵箱钥匙	D、 厅门开锁三角钥匙
正确答案： A、B、C、D
85、 工作制动器分为（）。
A、 带式制动器	B、 紧急制动器	C、 盘式制动器	D、 块式制动器
正确答案： A、C、D
86、 下列那些事故属于人身伤害事故（）。
A、 坠落	B、 剪切	C、 挤压	D、 撞击
正确答案： A、B、C、D
87、 《机电类特种设备制造许可规则（试行）》是根据（）制定的。
A、 《特种设备安全监察条例》	B、 《特种设备质量监督与安全监察规定》	C、 《电梯制造与安装安全规范》
正确答案： A、B
88、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，施工单位资格许可工作程序包括：申请、受理、鉴定评审、审查发证和公告。
A、 申请	B、 受理	C、 鉴定评审	D、 审查发证和公告
正确答案： A、B、C、D
89、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:考试机构应当制订和认真落实特种设备作业人员考试组织工作的各项规章制度，严格按照()、()、()的原则，组织实施特种设备作业人员的考试，确保考试工作质量。 
A、 公开	B、 公正	C、 公平
正确答案： A、B、C
90、 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的（）人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的工作。
A、 及其相关管理人员	B、 技术人员	C、 作业人员	D、 有关负责人
正确答案： A、C


电梯安全管理试卷九
一 判断题
1、 交流电梯有直流发电机和直流电动机两种拖动方式。
正确答案： 错误
2、 电梯平层区就是指的其开锁区域。
正确答案： 错误
3、 在防爆电梯中宜选用液压缓冲器。
正确答案： 错误
4、 电梯补偿装置分为补偿绳和补偿链，通常情况下，补偿链用于高速电梯。
正确答案： 错误
5、 限速器通过钢丝绳与安全钳连接，并控制安全钳的动作。
正确答案： 正确
6、 强迫减速开关动作后，依次切断相应的安全回路，强迫电梯减速，最终停靠。
正确答案： 错误
7、 电梯轿厢门的安全保护装置如光电保护等，当门关闭过程中碰触到人或物时，门应重新开启。
正确答案： 正确
8、 有齿电梯的曳引轮直接安装在电动机轴上。
正确答案： 错误
9、 电梯层门联动机构不要求强度和刚度，但长度要适宜。
正确答案： 错误
10、 电梯受检单位及维护保养等相关单位应当向检验机构提供有关的技术资料，并安排相关专业人员到场配合检验。
正确答案： 正确
11、 为在紧急情况下能尽快放出被困乘客，层门应能被救援人员直接扒开。
正确答案： 错误
12、 特种设备《安全检验合格》标志的有效期自签发验收检验或者定期检验报告之日算起。
正确答案： 正确
13、 电梯受检单位对检验结论如有异议，应在收到检验报告之日起15日内，以书面形式向检验机构提出，逾期不予受理。
正确答案： 正确
14、 当发生电梯困人情况时，修理人员抵达的时间最长不应超过60分钟。
正确答案： 错误
15、 电梯出现关人时，一名维修人员即可完成盘车放人操作。
正确答案： 错误
16、 制动器失灵，造成轿厢坠落损坏，轿厢内乘客受到伤害的事故是设备损坏事故。
正确答案： 错误
17、 安全管理人员要按安全操作规程操作电梯，不要违章操作电梯。
正确答案： 错误
18、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，因与电梯维保单位签定了维保合同，则电梯的安全问题应全部由电梯维保单位负责。(重复)
正确答案： 错误
19、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：监督检验机构及其检验人员不得从事特种设备的销售、安装、维修、保养和改造等经营性活动。
正确答案： 正确
20、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，制造许可方式为制造单位许可的，制造许可的程序为：申请、受理、型式试验、制造条件评审、审查发证、公告。
正确答案： 正确
21、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:持证作业人员违章操作或者管理造成特种设备事故的，应当进行处罚，但不用吊销《特种设备作业人员证》。
正确答案： 错误
22、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，强令违章作业、管理混乱、对职工不进行安全教育，无证上岗、违章操作或对事故隐患不进行处理造成事故的，予以警告，并处 30000元以下罚款 。
正确答案： 错误
23、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：对违法行为责令改正的，由国家质量监督检验检疫总局或地方质量技术监督部门的设备安全监察机构发出《特种设备检验意见通知书》.
正确答案： 错误
24、 按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备安全监察机构，同时也是监督检验机构。
正确答案： 错误
25、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。
正确答案： 正确
26、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，特种设备生产是指设计、制造，不包括安装、改造、维修。
正确答案： 错误
27、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，应当设置专门或兼职的特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职安全管理人员和作业人员。
正确答案： 错误
28、 《特种设备安全监察条例》规定， 特种设备安全监督管理部门的安全监察人员，要经本部门考核，取得特种设备安全监察人员证书。
正确答案： 错误
29、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工后办理特种设备安装、改造、维修书面告知手续。
正确答案： 错误
30、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试成绩有效期为l年。
正确答案： 正确
二 单选题
31、 为起到警示作用，电梯的旋转部件应涂成
A、 红色	B、 黄色	C、 绿色	D、 蓝色
正确答案： B
32、 复绕轮增大了曳引绳对曳引轮的（）。
A、 摩擦系数	B、 压力	C、 包角	D、 磨损
正确答案： C
33、 轿厢地坎与层门地坎之间的水平距离不得大于().
A、 25	B、 30	C、 35	D、 50
正确答案： C
34、 曳引绳绕过反绳轮可以构成不同的（）。
A、 摩擦系数	B、 压力	C、 包角	D、 曳引比
正确答案： D
35、 杂物电梯轿厢额定载重量大于()kg，轿厢上应装设安全钳。
A、 200	B、 250	C、 300	D、 350
正确答案： B
36、 双门刀式自动门锁关门时靠动压板上（）作用，使锁钩锁合。
A、 限位螺钉	B、 扭转弹簧	C、 螺栓	D、 销轴
正确答案： B
37、 电梯开关门结构中应设有（）装置，以实现快捷平稳，避免终端冲击。
A、 急停	B、 速度调节	C、 终端限位	D、 位置监控
正确答案： B
38、 选层器用钢带链条或链条与（）连接，模拟电梯运行状态。
A、 对重	B、 曳引机	C、 减速箱	D、 轿厢
正确答案： D
39、 当速度大于（）m/s时，轿厢应采用渐近式安全钳。
A、 0.5	B、 1	C、 1.5	D、 1.75
正确答案： B
40、 电梯制动器是一个机电式制动器，当主回路和控制回路断电时，制动器（）。
A、 打开	B、 闭合
正确答案： B
41、 对电梯钢丝绳起导向作用的是（）
A、 导向轮	B、 曳引轮	C、 轿厢	D、 对重
正确答案： A
42、 一般情况下，电梯补偿绳用于（）m/s以上的电梯。
A、 1	B、 1.5	C、 1.75	D、 2.5
正确答案： C
43、 电梯速度检测装置与（）同轴连接，传递准确。
A、 限速器	B、 对重	C、 曳引电动机	D、 轿厢
正确答案： C
44、 端站保护装置是为防止电梯（）失灵时，造成轿厢到达顶层或底层后仍继续行驶而设置的一种安全保护装置。
A、 机械系统	B、 控制系统	C、 电气系统	D、 动力系统
正确答案： C
45、 层门和门锁的有效设置，是防止（）事故的重要措施。
A、 撞击	B、 坠落	C、 电击	D、 机械伤害
正确答案： B
46、 因电梯层门未关闭，受害人失足掉入井道，属于（）事故。
A、 坠落	B、 挤压	C、 剪切	D、 撞击
正确答案： A
47、 如果电梯定期自检有不合格项目，（）应填写整改记录并及时整改。
A、 安装单位	B、 改造单位	C、 重大维修单位	D、 维护保养单位
正确答案： D
48、 自动扶梯倾斜角是指（）。
A、 梯级的倾斜角	B、 金属结构的倾斜角	C、 梯级运行方向与水平面的最大角
正确答案： C
49、 鼓励施工单位采用先进技术和科学的方法进行自检，确保电梯（）及自检记录的准确性。
A、 安全性能	B、 使用性能	C、 节能性	D、 可靠性
正确答案： A
50、 对于电梯定期检验原始记录和日常维护保养年度自行检查记录或者报告，检验机构应当至少保存（）个检验周期。
A、 1	B、 2	C、 4	D、 5
正确答案： B
51、 电梯出现关人现象，维修人员首先应做的是（）。
A、 打开抱闸，盘车放人	B、 切断电梯动力电源	C、 与轿内人员取得联系，了解情况	D、 打开厅门放人
正确答案： C
52、 特种设备在生产（设计除外）、使用时，其主要结构或者主要构件损坏，无法或者不宜修复再用的损坏，称为（）
A、 严重损坏	B、 完全损坏	C、 一般损坏	D、 严重故障
正确答案： B
53、 电梯突然出现故障，（）应以最快的速度赶赴现场进行安慰、救援乘客，并及时通知维保单位前来维修
A、 电梯安全管理员	B、 电梯司机	C、 使用单位法人	D、 监察人员
正确答案： A
54、 （）发现电梯运行事故隐患需要停止使用的，有权作出停止使用决定，并立即报告本单位负责人。
A、 电梯司机	B、 维修人员	C、 安全管理人员	D、 安装人员
正确答案： C
55、 当在用电梯发生火灾时，应立即（）。
A、 报告负责人	B、 乘电梯离开	C、 停止电梯运行	D、 与消防部门联系
正确答案： C
56、 产权单位或使用单位自行决定封停特种设备使用且期限超1年时，应当报该设备（）机构备案。
A、 安全监察	B、 注册登记	C、 检验检测	D、 电梯维保
正确答案： B
57、 电梯的（）均能从外面用三角钥匙将其开启。
A、 每个层门	B、 基站	C、 端站	D、 撤离层
正确答案： A
58、 特种设备使用单位，应当建立特种设备（）。
A、 使用记录档案	B、 安全技术档案	C、 值班人员档案	D、 维修记录档案
正确答案： B
59、 在用电梯定期检验周期为（）年。
A、 半	B、 一	C、 一年半	D、 两
正确答案： B
60、 按《特种设备安全监察条例》规定,特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件的，由特种设备安全监督管理部门责令改正；情节严重的，责令停止生产、销售，处违法生产、销售货值金额 () 以下罚款。
A、 100%	B、 20%	C、 30%	D、 50%
正确答案： C
61、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》自 2001 年()起施行
A、 5月1日	B、 6月1日	C、 11月15日	D、 11月10日
正确答案： C
62、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，乘客对电梯服务有意见时，安全管理人员应()。
A、 据理力争	B、 耐心解释并向主管领导汇报	C、 禁止其乘坐电梯	D、 关闭电梯，停止运行
正确答案： B
63、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：企业自检站检验范围内的在用特种设备，应当接受监督检验机构的抽检，抽检比例不得高于该企业当年应当检验设备问题的（）%。
A、 5	B、 10	C、 20	D、 30
正确答案： C
64、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:考试报名时间、考试科目、考试地点、考试时间等具体考试计划事项，应当在举行考试之日()个月前公布。 
A、 1	B、 2	C、 3	D、 4
正确答案： B
65、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，电梯日常维护保养作业中，现场作业人员不得少于()人。(重复)
A、 1	B、 2	C、 3	D、 4
正确答案： B
66、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，受理机构应建立发证单位()系统，保存《申请书》和必要的见证材料。评审机构应当保存制造条件评审的全部相关资料。 
A、 档案管理	B、 技术管理	C、 工具
正确答案： A
67、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：转让资格许可证书，或给无许可资格的单位出具虚假证明的，吊销相应的许可资格，并处10000元以上()元以下的罚款。
A、 2000	B、 30000	C、 10000	D、 20000
正确答案： B
68、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，电梯安装、改造施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于()人。
A、 1	B、 2	C、 3	D、 4
正确答案： B
69、 《特种设备安全监察条例》规定，() 、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备运营使用单位，应当设置特种设备安全管理机构或者配备专职的安全管理人员；其他特种设备使用单位，应当根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员。
A、 电梯	B、 起重机械	C、 锅炉	D、 场（厂）内机动车辆
正确答案： A
70、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，特殊情况，经上一级质量技术监督行政部门批准，批复期限可以延长，但不得超过()日.
A、 30	B、 60	C、 120	D、 180
正确答案： D
71、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，封停特种设备期限超过 1 年但未报注册登记机构备案的，或者封停设备期限不足 1 年的，仍按照原期限进行（）。
A、 监督检验	B、 定期检验
正确答案： B
72、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：监督检验机构在完成相应检验工作后，必须在（）个工作日内出具检验报告。
A、 5	B、 10	C、 20	D、 30
正确答案： B
73、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（）应建立特种设备作业人员管理档案。
A、 检验机构	B、 维护单位	C、 聘用单位
正确答案： C
74、 特种设备使用单位未依照《特种设备安全监察条例》规定设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。
A、 5万元以上20万元以下	B、 2000元以上2万元以下	C、 2万元以上5万元以下	D、 1000元以上5000元以下
正确答案： B
75、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）重伤，为较大事故。
A、 10人以上50人以下	B、 3人以上10人以下	C、 30人以上100人以下	D、 100人以上
正确答案： A
76、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）应当督促、支持特种设备安全监督管理部门依法履行安全监察职责，对特种设备安全监察中存在的重大问题及时予以协调、解决。
A、 各级政府	B、 特种设备生产、使用单位	C、 特种设备检验检测机构	D、 县级以上地方人民政府
正确答案： D
77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备使用单位进行安全监察时，发现在用的特种设备存在事故隐患、不符合能效指标的，应当以书面形式发出特种设备（ ），责令有关单位及时采取措施，予以改正或者消除事故隐患。
A、 安全检查指令	B、 安全检验指令	C、 安全监察指令	D、 检验检测指令
正确答案： C
78、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备拟停用（ ），使用者应当自停用和重新启用之日起三十日内，书面告知原注册登记的特种设备安全监督管理部门。重新启用的，应当报经特种设备检验检测机构检验检测；未经检验检测或者经检验检测不合格的，不得启用。
A、 一年以上的	B、 半年以上的	C、 两年以上的	D、 一个定检周期以上的
正确答案： A
79、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告，情节严重的，（ ）。
A、 撤销特种设备作业人员资格	B、 给予行政处分	C、 依法追究刑事责任	D、 处2000元以上2万元以下罚款
正确答案： A
80、 《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。
A、 上一年年收入40%的	B、 上一年年收入60%的	C、 上一年年收入20%的	D、 上一年年收入30%的
正确答案： A
三 多选题
81、 电梯门的结构形式可分为（）式门等。
A、 中分	B、 旁开	C、 常开	D、 直分
正确答案： A、B、D
82、 电梯导轨的作用有：（）
A、 提供轿厢动力	B、 提供精确导向	C、 承受水平作用力	D、 作为安全钳动作夹紧的零件
正确答案： B、C、D
83、 防止电梯冲顶或蹲底的控制系统保护装置由（）及其相应联动机构组成。
A、 限速器开关	B、 强迫减速开关	C、 终端限位开关	D、 极限开关
正确答案： B、C、D
84、 下列那些事故属于设备损坏事故（）。
A、 机械磨损	B、 火灾	C、 烧伤	D、 湿水
正确答案： A、B、D
85、 发生下列哪种情况，司机不能开动电梯（）。
A、 超载荷	B、 安全装置失效	C、 物件堆放不牢固，不稳妥	D、 层、轿门未关好
正确答案： A、B、C、D
86、 下列哪种情况的电梯，在其使用前，维护保养单位应当对其进行全面检查和维修保养（）。
A、 发生设备事故	B、 经受可能影响其安全技术性能的自然灾害	C、 停止使用1年以上的电梯	D、 在用电梯
正确答案： A、B、C
87、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定，制造许可分为以下()方式。
A、 产品型式试验	B、 制造单位许可	C、 维护许可
正确答案： A、B
88、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，“改造”是指改变原特种设备受力结构、机构（传动系统）或控制系统，致使特种设备的()与()发生变更的业务。 
A、 性能参数	B、 技术指标	C、 机械结构
正确答案： A、B
89、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：电梯出厂时，必须附有制造企业关于该电梯产品或者部件的()等出厂随机文件。
A、 出厂合格证	B、 使用维护说明书	C、 装箱清单
正确答案： A、B、C
90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备存在（ ），特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处5万元以上20万元以下罚款。
A、 超期未定期检验	B、 严重事故隐患	C、 无改造、维修价值，	D、 或者超过安全技术规范规定的使用年限
正确答案： B、C、D


电梯安全管理试卷十
一 判断题
1、 平层是指在平层区域内，使轿厢地坎平面与层门地坎平面到达同一平面的精度。
正确答案： 错误
2、 自动扶梯的扶手带运行速度相对于梯级的速度允差为0- +2%。
正确答案： 正确
3、 电梯层间距离是指两个相邻停靠层站层门地坎之间的垂直距离
正确答案： 正确
4、 电梯电动机的额定容量为短时工作制。
正确答案： 正确
5、 电梯开门门刀都是双刀式。
正确答案： 错误
6、 极限开关动作后，将限制轿厢两个方向的运动。
正确答案： 正确
7、 电梯对重导靴的主要作用是确保对重装置沿对重导轨垂直运行。
正确答案： 正确
8、 当电梯超速下行时，限速器应首先使安全钳动作，然后切断电气触点。
正确答案： 错误
9、 电梯门锁装置中的机械锁紧装置和电联锁的触点必须是一体。
正确答案： 正确
10、 自动扶梯的附加制动器具有非操纵逆转保护作用。
正确答案： 正确
11、 自动扶梯的金属结构与建筑物不应直接接触，一般用隔振的材料隔离。
正确答案： 正确
12、 施工单位必须具有独立编制施工方案的能力。
正确答案： 正确
13、 对定期检验的配合是电梯维保单位的职责，使用单位可以不到场配合。
正确答案： 错误
14、 发生地震时，乘客应迅速乘坐电梯到达基站逃生。
正确答案： 错误
15、 电梯平衡系数偏大时，可以在轿顶放置对重块进行调整。
正确答案： 错误
16、 电梯三角钥匙应只交给一个负责人员。
正确答案： 正确
17、 电梯使用单位的日常安全管理人员应对施工单位的电梯日常维护保养记录签字确认。
正确答案： 正确
18、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，重大事故，是指造成死亡 3-9 人，或者受伤 20-49 人，或者直接经济损失100 万元（含 100 万元）以上 500 万元以下的设备事故。
正确答案： 正确
19、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，当由制造企业提供免费维修保养且其期限达到时，必须向注册登记机构补报规定的维修保养合同或者维修保养责任书。
正确答案： 正确
20、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,申请单位应按有关规定向评审机构交纳评审费用，向型式试验机构交纳试验费用。
正确答案： 正确
21、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，维保人员应配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验。
正确答案： 正确
22、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：境外企业在中国境内销售境外制造的电梯，必须明确中国境内注册的代理商，并由代理商承担相应的质量和安全责任。
正确答案： 正确
23、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，施工单位必须结合本单位情况和申请施工类别的管理要求，建立质量管理体系。
正确答案： 正确
24、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:对在1年内无违规、违法等不良记录，并按时参加安全培训的，应当按照有关安全技术规范的规定延长复审期限。
正确答案： 错误
25、 按《特种设备安全监察条例》规定,电梯的安装、改造、维修活动结束后，电梯制造单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试的结果负责。
正确答案： 正确
26、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：检验、检测及有关从事审查、型式试验等机构伪造检验数据或者出具虚假证明的，按《中华人民共和国产品质量法》的有关规定进行处罚。
正确答案： 正确
27、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，向原检验检测机构提出后。原检验检测机构应当自收到异议之日以书面形式予以答复。
正确答案： 错误
28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备登记标志应当存入特种设备档案。
正确答案： 错误
29、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员的特种设备作业人员资格证存入使用单位人事档案，按照特种设备操作规程和安全技术规范的要求作业。
正确答案： 错误
30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前，使用单位应当核对特种设备是否附有《特种设备安全监察条例》规定的设计、制造相关证明文件。
正确答案： 正确
二 选择题
31、 电梯平层精度是指轿厢停靠层站时，在没有负载变化的情况下，层、轿门地坎上平面之间的（）方向的误差值。
A、 水平	B、 平行	C、 铅垂
正确答案： C
32、 “载货”电梯是按（）划分的电梯类别。
A、 用途	B、 速度	C、 拖动方式	D、 控制方式
正确答案： A
33、 电梯顶层高度是指（）地坎上平面到井道天花板之间的垂直距离。
A、 顶层端站	B、 底层端站	C、 轿厢	D、 层站
正确答案： A
34、 “低速”电梯是按（）划分的电梯类别。
A、 用途	B、 速度	C、 拖动方式	D、 控制方式
正确答案： B
35、 （）是设置在轿厢入口的门。
A、 层门	B、 轿门	C、 厅门	D、 检修门
正确答案： B
36、 （）是电梯轿厢防止超速和坠落的重要保护装置。
A、 限速器-安全钳	B、 缓冲器	C、 强迫缓速开关	D、 制动器
正确答案： A
37、 电梯供电装置有能切断电梯（）使用情况下最大电流的能力。
A、 超载	B、 正常	C、 卡阻	D、 异常
正确答案： B
38、 层门和门锁的有效设置，是防止（）事故的重要措施。
A、 撞击	B、 坠落	C、 电击	D、 机械伤害
正确答案： B
39、 电梯轿厢是固定在（）上。
A、 钢丝绳	B、 井道	C、 轿厢架	D、 曳引机
正确答案： C
40、 当电梯运行将到达停靠站时，提前一定距离把快速运行切换为慢速运行的装置是（）。
A、 急停装置	B、 换速平层装置	C、 检修装置	D、 停靠装置
正确答案： B
41、 电梯常用导轨有（）型导轨和空心导轨。
A、 U	B、 T	C、 ∏	D、 山
正确答案： B
42、 上端站防超越行程保护开关自上而下的排列顺序是（）。
A、 强迫缓速、极限、限位	B、 极限、强迫缓速、限位	C、 限位、极限、强迫缓速	D、 极限、限位、强迫缓速
正确答案： D
43、 电梯补偿装置主要是为了消除（）的重量引起的不平衡。
A、 对重	B、 轿厢	C、 载重	D、 钢丝绳
正确答案： D
44、 电梯制动器必须具有当电梯轿厢有（）%额定载荷和全速运行时，不依赖其它装置将电梯停止的能力。
A、 100	B、 110	C、 125	D、 150
正确答案： C
45、 能反映并控制轿厢的实际运行速度的机械安全装置是（）。
A、 安全钳	B、 缓冲器	C、 限速器	D、 控制柜
正确答案： C
46、 监督检验机构收到验收检验申请后，必须在（）个工作日内安排检验工作。
A、 10	B、 15	C、 20	D、 30
正确答案： A
47、 电梯钥匙及安全提示牌应由（）来保管。
A、 电梯司机	B、 安全管理人员	C、 维修人员	D、 公司法人
正确答案： B
48、 提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志是（）。
A、 说明标志	B、 提示标志	C、 警告标志	D、 禁止标志
正确答案： C
49、 当发生电梯困人情况时，修理人员抵达的时间最长不应超过（）分钟。
A、 15	B、 30	C、 45	D、 60
正确答案： B
50、 对于不具备现场检验条件的电梯，以及继续检验可能造成安全和健康损害时，检验人员可以（）。
A、 终止检验	B、 通知使用单位	C、 继续检验	D、 采取防护措施
正确答案： A
51、 《制造许可证》自批准之日起，有效期为（）年。
A、 2	B、 3	C、 4	D、 5
正确答案： C
52、 （）电梯应由持证的电梯司机操作。
A、 直接用于旅游观光的	B、 速度大于2.5m/s的乘客	C、 医院提供患者使用的	D、 A或B或C
正确答案： C
53、 对电梯运行的基本要求是（），方便舒适。
A、 安全可靠	B、 高速	C、 稳定	D、 容量大
正确答案： A
54、 电梯钥匙的管理应有（）负责。
A、 电梯安全管理员	B、 电梯司机	C、 维保人员	D、 电梯使用单位负责人
正确答案： A
55、 围裙板与梯级的单边间隙小于（），两边间隙之和小于（）。
A、 4mm 6mm	B、 5mm 7mm	C、 4mm 7mm	D、 3mm 5mm
正确答案： C
56、 门联锁保护装置是锁住（）不被随便打开的重要安全保护机构。
A、 层门	B、 轿门	C、 检修门	D、 安全门
正确答案： A
57、 受害人的胳膊在轿门与层门之间的上下门坎处被截成两半，是属于（）事故。
A、 坠落	B、 挤压	C、 剪切	D、 撞击
正确答案： C
58、 自动扶梯紧急制动器是装在()。
A、 驱动主机上	B、 张紧装置上	C、 驱动主轴上
正确答案： C
59、 当效益和安全出现不和谐时，要把保证（）放在第一位。
A、 效益	B、 安全
正确答案： B
60、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:发证部门应当在()个工作日内对报送材料进行审查，或者告知申请人补全申请材料，并作出是否受理的决定。
A、 10	B、 15	C、 20	D、 5
正确答案： D
61、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，收到注册登记申请的特种设备安全监察机构，必须在()个工作日内完成查验资料工作，符合 13 号令及《特种设备注册登记与使用管理规则》规定的，应在《特种设备注册登记表》上填写有关内容。
A、 10	B、 20	C、 30	D、 5
正确答案： D
62、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：试制特种设备产品或者部件的，必须由（）认可的监督检验机构进行整机或者部件的型式试验。
A、 检验机构	B、 市质量技术监督局	C、 国家质量技术监督局
正确答案： C
63、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，现场评审时间一般不超过()日。
A、 1	B、 3	C、 5	D、 2
正确答案： D
64、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,省级质量技术监督行政部门应在每个季度的第（）周内，将本部门在本次报告前1个季度内发出证书的复印件，上报总局特种设备安全监察机构。
A、 2	B、 3	C、 4	D、 1
正确答案： D
65、 《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》规定：制造、销售不符合有关法规、标准的设备，致使设备不能投入使用的，按照()的有关规定处罚。
A、 《安全监察条例》	B、 《工业产品质量责任条例》	C、 《特种设备质量监督与安全监察规定》	D、 《中华人民共和国产品质量法》
正确答案： D
66、 《特种设备安全监察条例》调整了特种设备（）环节
A、 检验	B、 销售	C、 安装	D、 维修
正确答案： D
67、 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》中规定，发生一般事故后，事故发生单位或者业主应当立即向（）报告。 
A、 检验机构	B、 维护单位	C、 安装单位	D、 设备使用注册登记机构
正确答案： D
68、 《电梯使用管理及维护保养规则》中规定，维保单位变更时，使用单位应当持维保合同，在新合同生效后()日内到原登记机关办理变更手续，并且更换电梯内维保单位相关标识。
A、 10	B、 20	C、 30	D、 60
正确答案： C
69、 《特种设备作业人员监督管理办法》的规定:考试合格的人员，凭（）和其他相关证明材料，向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。 
A、 考试结果通知单	B、 准考证
正确答案： A
70、 《特种设备注册登记与使用管理规则》规定，监督检验机构收到验收检验申请后，必须在 10 个工作日内安排检验工作。完成验收检验后，必须在()个工作日内出具验收检验报告。
A、 10	B、 20	C、 15	D、 20
正确答案： A
71、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：标准或者技术规程有寿命期限要求的特种设备或者零部件，应当按照相应要求予以()。
A、 停用	B、 报废	C、 检验
正确答案： B
72、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，()的《许可证》由省局发放，使用国家质检总局统一制作的证书，并须按照总局特种设备安全监察机构规定的方法编号。
A、 维修资格	B、 安装资格	C、 改造资格	D、 制造资格
正确答案： A
73、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,《制造许可证》有效期满后，拟继续制造该特种设备的制造单位，应在证书有效期届满前办理型式试验和制造条件评审，并在有效期届满前6个月提出换证申请。
A、 3	B、 5	C、 6	D、 9
正确答案： C
74、 《特种设备安全监察条例》规定，发生较大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。
A、 上一年年收入40%的	B、 上一年年收入60%的	C、 上一年年收入20%的	D、 上一年年收入30%的
正确答案： A
75、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位不得生产（ ）特种设备，不得生产国家产业政策明令淘汰的特种设备。
A、 不符合安全性能要求的	B、 不符合能效指标的	C、 劣质的	D、 不符合安全性能要求和能效指标的
正确答案： D
76、 特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，( )分合格。
A、 50	B、 60	C、 70	D、 90
正确答案： B
77、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款
A、 10万元以上20万元	B、 20万元以上50万元以下	C、 50万元以上200万元以下	D、 2万元以上5万元以下
正确答案： C
78、 特种设备安全监督管理部门在办理本条例规定的有关行政审批事项时，其受理、审查、许可、核准的程序必须公开，并应当自受理申请之日起（ ）内，作出许可、核准或者不予许可、核准的决定；
A、 30日	B、 60日	C、 5日	D、 10日
正确答案： A
79、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（ ）内以书面形式向原检验检测机构提出。
A、 五个工作日	B、 七日	C、 七个工作日	D、 五日
正确答案： C
80、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当对涉及( )的特种设备的生产和使用环节实施重点监察。
A、 公共安全	B、 国有企业	C、 私营企业	D、 学校
正确答案： A
三 多选题
81、 电梯的主要参数包括（）。
A、 拖动方式	B、 额定载重量	C、 额定速度	D、 轿厢尺寸
正确答案： B、C
82、 电梯层门主要由（）等组成。
A、 门扇	B、 门导轨	C、 门刀	D、 门地坎
正确答案： A、B、C
83、 电梯曳引驱动系统包括（）等部件。
A、 电动机	B、 联轴器	C、 减速器	D、 导向轮
正确答案： A、B、C、D
84、 施工单位资格许可工作程序包括（）。
A、 申请	B、 受理	C、 鉴定评审	D、 审查发证和公告
正确答案： A、B、C、D
85、 无机房电梯应有紧急操作和动态试验装置，在操作该装置时应当能够直接或者通过显示装置观察到轿厢的（）。
A、 运动方向	B、 速度	C、 是否位于开锁区	D、 乘客数量
正确答案： A、B、C
86、 检验现场主要指（）。
A、 机房或机器设备间	B、 轿顶	C、 底坑	D、 井道
正确答案： A、B、C、D
87、 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定：电梯出厂时，必须附有制造企业关于该电梯产品或者部件的()等出厂随机文件。
A、 出厂合格证	B、 使用维护说明书	C、 装箱清单
正确答案： A、B、C
88、 按照《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定,取得《制造许可证》的单位，必须在（）、（）或（）上标明《制造许可证》编号及有效日期。
A、 产品包装	B、 质量证明书	C、 产品合格证
正确答案： A、B、C
89、 按《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的规定，施工单位资格许可工作程序包括：申请、受理、鉴定评审、审查发证和公告。
A、 申请	B、 受理	C、 鉴定评审	D、 审查发证和公告
正确答案： A、B、C、D
90、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、（ ）、测量调控装置及（ ）进行定期校验、检修，并作出记录。
A、 安全阀	B、 压力表	C、 安全保护装置	D、 有关附属仪器仪表
正确答案： C、D




