更多资料关注公众号：论安-安全智库

公司特种设备安全考试试题
一、 填空（每空2分，共40分）
1 特种设备是指涉及生命安全、（危险性较大）的锅炉压力容器压力管道电梯起重机客运索道大型游乐设施和场内专用机动车辆。
2 特种设备生产使用单位应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和（岗位安全节能责任制度）。
3 特种设备使用单位应当建立特种（设备安全技术档案）
4 特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行（经常性检查），发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并报告本单位有关负责人。
5 特种设备使用单位应当对（特种设备作业人员）进行特种设备安全、节能教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全、节能知识。
6 特种设备使用单位应当制定（事故应急专项预案），并定期进行事故应急演练。
7 新条例的核心内容是以安全为核心注重节能减排，涵盖设计、（制造）、安装、改造、维修、使用、检验检测及节能8个方面。
8 特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能（全面负责）。
9 特种设备全方位、全过程的安全监察包括设计、制造、安装、（改造）、维修、使用、检验检测及节能8个方面，其中对使用环节的监察是中心、是关键。
10 两有证：特种设备凭证合格标志使用；特种设备作业人员（持证上岗）。
11 三落实：（落实安全生产责任制）；落实安全管理机构、人员和各项管理制度及操作规程；落实定期检验。
12 使用单位必须制定并严格执行以（岗位责任制）为核心，包括技术档案管理、安全操作、常规检验、维修保养、定期报验和应急措施等在内的特种设备使用和运营的管理制度。
13 使用单位实施使用管理的总体要求：三落实、（两有证）、正确使用、精心维修保养。
14 （落实安全管理机构、人员），是做好特种设备使用管理工作的前提条件。
15 （定期检验）是指特种设备从办理使用登记开始到报废为止，在整个使用期间按特种设备安全技术规范规定的时间间隔，由国家质检总局核准的检验检测机构依法进行、确定特种设备能否安全使用到下一个检验周期的法定强制性检验。

二、单项选择题（每题1分，共计40分）

1 特种作业中发生事故，将导致重大的（ A ）伤害或设备损失。
A 、人身 B、经济 C、物质 D、工具
2 职业道德是指从事一定职业的人们在劳动中所应遵循的（ C ）规范。
A 、标准 B、准则 C、行为 D、约束
3 在轿厢运行速度超过允许值时，限速器发生电信号并产生（ C ）动作，使电梯轿厢停止运行。 A、运行 B、电脉动 C、机械 D摩擦
4 当电梯井道高度在30—60m 时，其垂直偏差应在（ C ）mm 。
A 、0—45 B、0—50 C、0—35 D、0—60
5 电梯机房必须通风，其环境温度应保持在（ B ）℃之间。
A 、3—55 B、5—40 C、20—30 D、40—60
6 （ A ）式安全钳，由于制动后容易解脱，所以使用广泛。
A 、双楔 B、滚子 C、偏心块 D、齿轮
7 瞬时动作安全钳适用于额定度≤（ D ）m/s的电梯。

A 、0.8 B、1 C、1.5 D、0.63
8 当轿厢速度达到电梯额速度的（ B）%以上时，限速器动作。
A 、100 B、115 C、120 D、125
9 （ C ）限速器一般用在快速和高速电梯上。

A 、抛块式 B凸轮式 C、甩球式 D、甩块式
10 热继电器主要技术数据是整定（ A ）。

A 、电流 B、电压 C、功率 D、过载
11 熔断器是利用熔体（ A ）作用切断电路的。

A 、熔化 B、阻断 C、电阻 D、超压
12 熔断器主要用于（ B ）和短路保护。

A 、通路 B、过载 C、超压 D、超速
13 干簧管通过（ B ）来驱动，构成干簧感应器，用以反映非电信号。
A 、铁块 B、永磁体 C、非金属体 C、光器件
14 在数字电路中，必须（ A ）信号转换成相应的数字信号。
A 、模拟 B、电流 C、电压 D、脉冲
15 微型计算机可控制电梯按( D )从启动、加速、稳速、减速到制动的全过程。
A 、电阻值 B、载重量 C、控制方式 D、运行曲线
16 线槽内导线总面积不大于槽净面积的（ C ）%。

A 、40 B、50 C、60 D、65
17 液压电梯的顶升是靠（ D ）将液压油压入柱塞内实现的
A 、电动机 B、自重 C、轿厢重 D、液压泵
18 液压电梯油泵站由电动机、油泵、（ A ）及其他部件构成。
A 、油箱 B、柱塞 C、蜗杆泵 D、油缸
19 在短行程，重载荷（ D ）kg 以上的场合最适合使用液压电梯。
A 、1000 B、2000 C、3000 D、4000
20 液压电梯的运行速度应不大于（C ）m/s。
A 、0.63 B、1.5 C、1 D、2
21 齿轮传动方式的自动扶梯有（ B ）个电动机与蜗杆连接。
A 、一 B、两 C、三 D、四
22 自动扶梯制动器包括工作制动器、（ C ）制动器和辅助制动器。
A 、紧急 B、位置 C、缓速 D、液压
23 自动扶梯的牵引部件是指牵引（ B）与牵引齿条两种。
A 、电动机 B、齿轮 C、轴 D、链条
24 自动扶梯的梯级由（ C ）、踢板、主轮、辅轮、轴、支架等组成。
A 、链轮 B、轴承 C、踏板 D、滑轮
25 电梯轿厢斜拉杆一定要上（ A ）螺母拧紧。
A 、双 B、单 C、三个 D、四个
26 甩球式限速器一般用在快速和（ D ）速电梯上。
A 、双 B、低 C、三 D、高
27 平衡补偿装置悬挂在对重和轿厢的（ A ）。
A 、下面 B、上面 C、左面 D、右面
28 对重与轿厢对应悬挂在曳引绳的另一端对重起到平衡（ B ）重量的作用。
A 、钢丝绳 B、轿厢 C电梯 D、电缆
29 电梯运行中无法用正常控制方式使电梯停止运行称为电梯运行（ A ）。
A 、失控 B、正常 C、慢速 D、超速
30 电梯对重蹾在缓冲器上称为（ B ）。
A 、撞底 B、冲顶 C、越程 D、超程
31 电动机、控制器等接地电阻不应大于（ B ）Ω。
A 、10 B、4 C、30 D、15
32 电气设备的金属外壳采用接零或接地保护时，其连接导线截面不小于相线的1/2，最小截面绝缘铜线不小于（ A ）mm2。
A 、1.5 B、1 C、2 D、4
33 电源采用三相四线制供电时，由电梯机房配电装置开始，工作零线和保护零线必须（ A ）。
A 、分开 B、合一 C、相连 D、合并
34 起重机允许吊起的重物或物料，连同可分吊具质量的总和称为（ B ）。
A 、有效起重量 B、额定起重量 C、最大起重量
35 普通起升、变幅缠绕绳应优先选用 （ A ）
A 6股线接触交绕绳 B 单绕绳 C、6股线接触绕绳
36 起重机电流引入装置分为硬滑线供电、（ A ）供电和滑环集电器。
A 、软电缆 B、硬电缆 C、裸电缆
37 保护接地：即把在故障情况下，可能出现危险的对地电压的金属部分，同大 地紧密地连接起来，其接地电阻不得大于（ C ）
A 10Ω B 2MΩ C 4Ω
38 在高温环境中工作的起重机应首选用具有（ C ）
A 每股37丝的钢丝绳 B 钢芯钢丝绳 C 特级韧性石棉芯钢丝绳
39 使用前应检查吊具的铰接部位的杠杆有无（ C ）
A 润滑 B松动 C 裂纹
40 物体的重心是物体上各个部分重力分力的（ B ）。
A 、大小 B、合力 C、方向
三、简答题：共计20分。
1 特种设备使用单位应当建立的特种设备安全技术档案包括哪些？
（一）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；
（二）特种设备的定期检验和定期自行检查记录；
（三）特种设备的日常使用状况记录；
（四）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；
（五）特种设备的运行故障和事故记录。

