更多资料关注公众号：论安-安全智库

起重机械题库
填空题：

起重机械是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于1t，且提升高度大于或者等于2m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。
起重机械使用单位必须制定本单位各个起重作业岗位的安全操作规程。
起重作业岗位安全操作规程必须由 操作者本人 、工艺人员、设备管理人员及其主管制作，安全员协助。

起重机械风险评估每 2 年开展一次。

起重作业连续操作不得超过2小时，每2小时连续起重作业，须确保不少于15分钟的休息时间。
起重机械安装、改造、 大修前30天应向当地特种设备安全监察机构送达《特种设备安装改造维修告知书》。 

起重机械使用前或使用后 30日内，使用单位应到质监部门办理使用登记。
无改造、修复价值的起重机械可办理报废。 

日常检查由起重机械操作人员在每天工作前进行。
起重机械定期检验周期最长不超过2年。

吊运熔融金属或危险品的起重机械必须设置下限位。

吊运熔融金属或易燃易爆危险品或发生溜钩现象可能造成重大危险或损失的起重机，起升机构应设置两套制动器。

一般电动葫芦吊车的上限位应大于0.3米，双梁起重机应大于0.5米。

扫轨板距轨面应≤10mm。

空操行车大车防护栏杆高度应≥1050mm，栏杆立柱间距应≤1000mm。

起重机走道板应采用≥4mm的花纹钢板。

起重机械的安全色可用黄底黑道，与水平面成45°角，倾斜的方向以机械的中心为对称轴。

空操行车需要安装门舱联锁保护装置的部位有：登机门、登桥架舱口、检修门。
本《起重机械安全管理制度》所指起重机械作业人员包括：起重机械司机、指挥司索、委外维修人员、起重机械安全管理人员。
所有新增、改建各类起重机械必须经过事业部总经理确认之后，由健康安全环保部部长审批通过方准新增和改建。

事业部安全管理部门负责每年组织起重机械作业人员（包含合同方、供应商）学习操作技能、安全知识的学习。
各事业部设备管理部门负责各类起重机械维护、保养、改造和安装。
事业部人力资源部门负责本事业部起重机械作业人员档案的管理。
分厂安全管理人员负责定期检查操作人员的点检表。
空操人员必须穿戴：安全帽、反光衣、绝缘鞋。
合同方必须取得国家颁发的特种设备作业人员证书，并向服务单位所属事业部申请临时授权许可，方可从事起重作业，授权参照附件起重作业培训授权流程执行。

事业部及其合同方授权培训由各事业部安全环保部按照健康安全环保部提供的培训资料和考核要求组织实施。
起重机械应在醒目位置挂有额定起重重量的吨位标识牌。
起重中级违章将接受5天无薪资安全培训。
严重违章经安委会讨论并批准后将可能被解雇。
二、判断题

起重机械存在严重事故隐患的，应立即办理停用手续，并粘贴停用标识。（√）
合同方已取得国家颁发的特种设备作业人员证书，在公司内从事起重作业可不经服务单位所属事业部申请临时授权。（×）

员工操作的起重机械类型变更时，需要重新进行授权培训并经考核合格获得新岗位授权证，方可上岗。（√）

员工连续起重操作作业不得超过2小时。（√）

起重司机和指挥司索必须随身携带授权许可证。（√）

《起重机械安全管理制度》中关于连带责任的处罚是指同在一起工作的员工对于同事的违章行为不指出和纠正，将受到相同的处罚。（√）

进行登高作业时，须搭建作业平台，起重机械可作为安装、维修、检修、清洗和保养外其他高空作业活动的作业平台。（×）

起重机械使用单位必须制定本单位各个起重作业岗位安全操作规程。（√）

当起重机械作业人员感觉非常疲劳时，有权停止起重作业。（√）

起重机械应在醒目位置挂有额定起重重量的吨位标识牌。（√）

定期培训：各事业部每两年组织一次对本单位起重机械作业人员（包含合同方）进行培训。（×）

合同方员工无国家颁发的特种设备作业人员证书经事业部授权可以在柳工起重作业。（×）

汽车起重机和叉车不纳入《起重机械安全管理制度》管理。（√）

安全管理人员操作地控行车不需要国家颁发的特种设备作业人员证书。（×）

起重机械安装、改造、 大修前15天应向当地特种设备安全监察机构送达《特种设备安装改造维修告知书》。 （×）

起重机械的安装改造和大修方案必须由具备相应资质的单位来制定和实施。 （√）

起重机械安装施工完成后应上报当地特种设备管理政府部门验收，验收合格后，报事部安全管理部门或总部健康安全环保部备案后，方可使用该台起重机械。 （√）

存在严重事故隐患的起重机械应停用。（√）

定期检验被特种设备检验所判定为不合格的起重机械可不停用。（×）

经评估，整改难以达到安全技术相关标准要求的起重机械应停用。（√）

停用的起重机械必须粘贴停用标识。（√）

停用的起重机械必须经特检所检验合格后方可启用。（√）
停用起重机械不须到特检索办理停用手续。（×）

日常检查由班组长在每天工作前进行。（×）

柳工员工无国家颁发的空操行车司机证书经事业部授权后可在柳工操作空操行车。（×）

合同方员工有国家颁发的空操行车司机证书经事业部授权后可在柳工操作地控行车。（√）

起重机械报废的，使用单位应当到登记部门办理使用登记注销。（√）

起重机械定期检验周期最长不超过3年。（×）

使用单位应当在定期检验有效期届满1个月前，向检验检测机构提出定期检验申请。（√）

报废的起重机械可整体卖给别的厂家。（×）

发生起重机械事故，使用单位必须按照有关规定要求，及时向所在地的质量技术监督部门和相关部门报告。（√）

起重行车驾驶室可用220V电压的电风扇。（×）

连续一年内受到两次书面警告的属于中级违章。（√）

吊运熔融金属或易燃易爆危险品或发生溜钩现象可能造成重大危险或损失的起重机，起升机构应设置两套制动器。（√）

起重行车驾驶室照明应用24V或36V安全电压。（√）

空操驾驶室和滑线板可在同一侧。（×）

空操行车需要安装门舱联锁保护装置的部位有：登机门、登桥架舱口、检修门。（√）

起重司机上岗时只需要正确穿戴好安全帽、反光衣、安全鞋这三类个人防护用品即可。（ ×）

39、起重机吊运货物应使吊物沿吊运安全通道移动。（√）

40、进入起重机的门和司机室到桥架上的门，必须设有电气联锁保护装，当任何一个门开时，起重机所有机构应均不能工作。（√）

41、司机必须服从指挥，在得到指挥人员的指挥信号后，方能开车。（√）

42、起重操作中可拨打或接听电话。（×）

43、起重作业人员发生事故及违章操作2次以上的需要重新授权培训。

44、在柳工工厂的合同方起重工不需要遵守柳工《起重机械安全管理制度》。（×）

45、在柳工工厂的同同方起重工只需遵守其公司制度，不须遵守柳工现场的规章制度。（×）

46、所有新增、改建各类起重机械必须经过事业部总经理确认之后，由健康安全环保部部长审批通过方准新增和改建。（√）

47、事业部安全部负责本事业部起重机械作业人员档案的管理。（×）

48、空操行车走道无需踢脚挡板。（×）

49、0.5吨的折臂平衡吊属于起重机械。（×）

50、国家颁发的特种设备作业人员证书不需要年审。（×）

三、单选题

起重机械风险评估每（    ）年开展一次。B
A  1      B  2      C  3      D  4

在《起重机械安全管理制度》中，以下行为那一项属于严重违章？（ ）C
A 连续一年内受到两次书面警告的

B 强令工作人员违章冒险作业者的

C 由于没有遵从安全健康政策、管理体系或安全规定而导致死亡或残疾事故发生的

D 由于没有遵从安全健康政策、管理体系或安全规定而导致损失工时事故发生的

操作起重设备时需提醒和确认周边作业人员保持安全距离后方可启动起重机械进行作业，一般室内为（    ）米，室外为（    ）米。D
A  1m，5m      B  1m，10m       C  2m，5m       D  2m，10m

各事业部每年组织（  A  ）次对本单位起重机械作业人员（包含合同方）进行培训。

A 1    B 2    C 3    D 4

各事业部的起重机械的维护、保养、改造和安装工作由（   ）负责。C
A 安全生产管理委员会  B健康安全环保部  C事业部设备管理部门  D人力资源部

起重机械是指额定起重量大于或者等于（    ），且提升高度大于或者等于2m的起重机和承重形式固定的电动葫芦。B
A  0.5t      B  1t      C  1.5t       D  3t

以下起重机械标志不正确的是（    ）。C
A  吊钩板标识为黄黑相间条纹      B  紧急开关设置为红色      

C  轨道端部止挡设置为黄黑相间    D  作业指示灯设置在滑线端部，颜色为红黄绿

8、起重机第一次试吊，物体吊升多少m要停下？（ ）A
A、0.5m      B、 1m      C、 1.5m      D 、2m

9、以下可在柳工现场操作空操行车的是（   ）A
A、获得国家颁发的空操司机证并获得事业部授权的柳工员工

B、未获得国家颁发的空操司机证但获得事业部授权的柳工员工

C、获得国家颁发的空操司机证并获得事业部授权的合同方员工

D、未获得国家颁发的空操司机证也未获得事业部授权的合同方员工

10、所有新增、改建各类起重机械必须经过事业部总经理确认之后，由(  )审批通过方准新增和改建。B
A、事业部安全部长                      B、健康安全环保部部长

C、分厂厂长                            D、分厂安全主管

11、起重作业连续操作不得超过   小时，每   小时连续起重作业，须确保不少于   分钟的休息时间。C
A、1、1、10     B、1、1、15       C、2、2、15       D、2、2、10

12、起重机械的定期检验周期为（   ）。B
A、1年          B、2年           C、3年            D、4年

13、电梯的定期检验周期为（   ）。A
A、1年          B、2年           C、3年            D、4年

14、扫轨板距轨面应≤         mm。（    ）B
A、15            B、10            C、20             D、12mm

15、轨道间间隙不得超过         mm。（     ）D
A、15            B、10            C、5              D、2mm

16、起重机械安装、改造、 大修前    天应向当地特种设备安全监察机构送达《特种设备安装改造维修告知书》。（  ） B
A、15            B、30            C、20              D、10

17、以下哪项不是地控行车操作工必须穿戴的劳保用品？（）D
A、安全帽        B、安全鞋        C、高可见服装      D、防护眼镜

18、卷筒的终端位置至少保留          圈钢丝绳。（A ）
A、两        B、一         C、三           D、四

19、吊运炽热金属或危险品的钢丝绳，其报废断丝数取一般起重机的       。（B）
A、两倍      B、一半       C、三倍         D、一倍

新链条在使用前应试吊挂      倍极限载荷的重物      分钟，查看有无变形、裂焊现象。（B）
A、3，10       B、2，10         C、3、5            D、2，5

21、起重机械的安全色可用黄底黑道，与水平面成    角，倾斜的方向以机械的中心为对称轴。（B）
A、30°      B、45°        C、60°         D、90°

22、柳工铸造熔炼工段吊运铁水包的空操行车工除了佩戴安全帽、高可见服装、绝缘鞋外，还必须佩带什么劳保用品。（C）
A、防护眼镜     B、耳塞      C、防尘口罩      D、安全带

23以下哪项不是地控行车操作工必须穿戴劳动防护用品？（  B  ）

A、安全帽   B、防护眼镜     C、 高可见度服装   D 、安全鞋

24、以下不属于特种设备的是（ D ）

A、电梯      B、叉车           C、厂内小货车         D装载机

25、以下不属于特种设备作业人员的是（ B）

A、叉车司机      B、挖掘机司机       C、厂内小货车司机      D、空操行车司机

26、以下属于特种设备的是（A）

A、电梯       B、装载机          C、挖掘机         D、手推式平板车

27、以下不属于“十不吊”的是（）A
A  工件不规则不吊   B  斜拉歪拽工件不吊  C 指挥信号不明确和违章指挥不吊全  D工件埋在地上不吊
28、起重机械定期培训的人员不包括以下哪项（）？D
A、专职起重工       B、兼职起重工         C、合同方在柳工授权起重工    D、设备员

29、一般电动葫芦吊车的上限位应大于    米，双梁起重机应大于    米。（  ）A
A、0.3，0.5        B、0.2，0.3           C、0.3、1      D、0.5.0.3

多选题

1、空操起重机人员至少必须穿戴哪些劳动防护用品？（       ）ACD
A安全帽   B防护眼镜   C 绝缘鞋   D 高可见度服装   E 防毒口罩

公司起重机械作业人员主要包括哪些？（        ）ABCD
A 起重机械司机   B 指挥司索  C 委外维修人员  D 起重机械安全管理人员   

起重机械风险评估在以下（    ）情况下，需要再次进行开展。ABCDE
A  工艺或设备改造后    B  新工艺或设备改造后    C  大型维修工作开始前

D  重复在同一地点发生事故    E新建工厂投入使用前

5、以下属于“十不吊”的是（）ABCD
A  超载不吊   B  斜拉歪拽工件不吊  C 指挥信号不明确和违章指挥不吊全  D工件埋在地上不吊
6、地控行车操作工至少必须穿戴哪些劳动防护用品？（       ）ADE
A安全帽   B防护眼镜   C 绝缘鞋   D 高可见度服装   E 安全鞋

7、目前以下可在柳工现场操作地控行车的员工是（  ）ACD
获得国家颁发的地控行车操作证并经事业部授权操作行车的柳工员工

获得国家颁发的地控行车操作证但未获得经事业部授权操作行车的柳工员工

未获得国家颁发的地控行车操作证但经事业部授权操作行车的柳工员工

获得国家颁发的地控行车操作证并经事业部授权操作行车的合同方员工

未获得国家颁发的地控行车操作证但经事业部授权操作行车的合同方员工

8、以下什么人要需要取得国家颁发的特种设备作业人员资质证书？（   ）ABCD
A、起重工       B、指挥司索工     C、委外维修人员   D、起重机械安全管理人员

9、必须安装下限位的起重机械有（）。ABC
A吊运熔融金属   B、易燃易爆危险品     C 新安装的起重机械     

10、起重行车驾驶室照明应用          安全电压。（  ）AC
A、24V      B 、42V    C、36V        D、52V

11、空操行车需要安装门舱联锁保护装置的部位有：（  ）ABC
A、登机门     B、登桥架舱口    C、检修门        D、登驾驶室的厂房上的平台门

12、以下必须涂黄黑安全色的是（   ）BD
A、扫轨板    B、吊钩板     C、空操行车栏杆     D、地控行车地面标线

13、起重机械授权培训的培训内容主要有（     ）ABCD
   A、典型事故案例   B、起重工安全操作规程  C、起重工的维护与保养常识    D、起重工安全技术要求

14、起重机械定期培训的内容有（     ）ABCD

A起重机械安全检查         B、起重事故案例分析

C、公司起重机械安全管理制度和岗位的安全操作规程

D、急救、灭火器使用等起重机械事故应急处理措施和对策

15、起重作业岗位安全操作规程必须由（     ）及其主管制作，安全员协助.ABC
A操作者本人   B、工艺人员    C、设备管理人员     D总部安全员

16、起重机械       前应向当地特种设备安全监察机构送达《特种设备安装改造维修告知书》。ABC
A、安装             B、改造             C、大修                 D、维修

17、以下属于特种设备的是（    ）ABCD
A、双梁行车     B、叉车           C、厂内小货车            D压力容器

18、以下属于特种设备作业人员的是（    ）BC
A、油漆工       B、叉车司机       C、空操行车司机          D、电焊工

19、起重机械常见的安全装置有哪些？（    ）ABCD
A上限位限制器     B下限位限制器            C、超载限制器    D、缓冲器

20、起重机械出厂时，应当附有          。（    ）ABCDE
A、设计文件        B、产品质量合格证明       C、安装及使用维修说明                  D、监督检验证明         E、有关型式试验合格证明等文件
简答题

1、指出以下指挥手势的含义。

	指挥信号
	指挥手势
	示意图

	停止
	一手握拳
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	吊钩向上 / 下
	手心向上 / 下
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	大车向前 / 后
	手心向前 / 后
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	小车向左 / 右
	手心向左 / 右
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	吊钩小起 / 落
	小指向上 / 下
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2、地操人员必须穿戴的劳保用品有哪些？安全帽、反光衣、安全鞋。
3、空操人员必须穿戴的劳保用品有哪些？安全帽、反光衣、绝缘鞋。
4、起重机械常见的安全装置有哪些？讲出至少4种。上限位限制器、下限位限制器、超载限制器、缓冲器、终端止档器、防碰撞装置等。

5、通常讲的起重司机“十不吊”指什么？讲出至少4种。指挥信号不明不吊、吊物重量不明不吊、斜拉歪吊不吊、重物上站人不吊、照明不足不吊、工件埋地上不吊、工件捆绑吊挂不牢不吊、重物棱角处与吊绳之间未加垫衬不吊、吊索具达到报废标准或安全装置失灵不吊、钢铁水包过满不吊。

看图片找错题

1、图片一                                    2、图片二
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3、图片三                                   4、图片四
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5、图片五                                  6、图片六
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7、图片七                                  8、图片八
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9、图片九                                  10、图片十
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11、图片十一                                 12、图片十二
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13、图片十三                                 14、图片十四
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15、图片十五                                16、图片十六
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答案：
防碰撞装置失效
轴联器无防护罩
配电板无护罩、使用禁用的闸刀开关
配电柜内无供电线路图
安全色错误，黑道线应对此画45°斜线。
没戴安全帽
卷扬器钢丝绳乱股（错位）
缺少检修门，造成连锁开关失效
操作盒无牵引绳
歪拉斜吊
扫轨板变形
钢丝绳缠绕吊物
滑轮组螺帽脱落
空操行车驾驶室未使用安全电压照明 

空操行车小车舱内杂物多
行车轨道间隙大于2mm


