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塔吊操作工安全教育试题

项目名称  峰景豪苑项目   姓名                 班组                成绩          
一．是非题（每题2分，共20分）对的打√，错的打×

1．我国的安全生产方针是“安全第一、预防为主、综合治理”。                                 （    ）

2．进入施工现场必须戴好安全帽，但可不扣帽带。                                            （    ）

3．司机对任何人发出的紧急停止信号，均应服从。                                            （    ）

4．钢丝绳的绳卡的压板应压在绳头的一面。                                        （    ）

5．四级风力及其以上应停止一切吊运作业。                                                  （    ）

6．钢丝绳可以任意选用，且可超负荷使用。                                                  （    ）

7．夜间施工时，应有足够的照明，并经二级漏电保护。灯具应架空或用固定支架，离地不低于2.4米。  （    ）
8．塔式起重机的机体已经接地，其电气设备的外露可导电部分可不再与PE线连接。               （    ）

9．“十不吊”是吊装作业必须遵循的原则。                                                    （    ）
10．为了保证工程进度，对发生的事故隐瞒不报的做法，可以谅解。                                （    ）

二．选择题（每题2分，共40分）

1．塔式起重机的拆装作业必须在（    ）进行。

A、温暖季节    B、白天         C、良好的照明条件的夜间

2．当吊重超过最大起重量并小于最大起重量的110%时，（    ）应当动作，使塔机停止提升方向的运行。

A、起重力矩限制器      B、起重量限制器      C、变幅限制器

3．塔式起重机工作时，风速应低于（    ）级。 

A、5       B、6      C、7

4．风力在（    ）级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A、4       B、5      C、6

5．塔机顶升作业，必须使（    ）和平衡臂处于平衡状态。

A、配重臂       B、起重臂      C、配重

6．附着装置以上的塔身自由高度一般不得超过（    ）。

A、40m           B、35m          C、30m

7．附着框架应尽可能设置在（    ）。

A、塔身2个标准节之间       B、起重臂与塔身的连接处      C、塔身标准节的节点连接处

8．塔机的任何部位与输电线路的水平距离不得小于（    ）。

A、2.0m       B、2.5m      C、3.0m

9．（    ）能够防止塔机超载，避免由于严重超载而引起塔机的倾覆或折臂等恶性事故。

A、力矩限制器      B、吊钩保险     C、行程限制器

10．我国通常设定的火险报警电话号码是（    ）。

A、110       B、119      C、120

11．特种作业操作证，每（    ）复审一次。

A、1年       B、2年      C、3年

12．施工现场用电系统中，PE线绝缘色应是（    ）。

A、绿色      B、黄色     C、绿/黄双色

13．安全生产教育和培训范围是（    ）。

A、总包单位的职工      B、分包单位的职工      C、本企业的职工与分包单位的职工

14．《建设工程安全生产管理条例》自（    ）年2月1日开始施行。

A、2004       B、2003      C、2002

15．施工单位应当在危险部位设置安全警示标志。安全警示标志必须符合（    ）标准。

A、国家       B、行业      C、地区

16．建设工程安全生产管理的方针是（    ）。

A、管生产必须管安全       B、建立安全生产制度      C、安全第一，预防为主

17．安全交底应有书面材料，有（    ）。

A、双方的签字      B、交底日期      C、A和B

18．对（    ），必须按规定进行三级安全教育，经考核合格，方准上岗。

A、企业管理人员       B、新工人或调换工种的工人     C、新项目开工前全部工人

19．从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用（   ）。

A、劳动生产用品       B、劳动防护用品      C、劳动联系工具

20．遇有（    ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A、5级       B、6级      C、7级

三．识图题（每题4分，共20分）请将下列警示标志的正确名称填入图片下的（   ）内。
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（            ）   （            ）    （            ）    （            ）    （            ）

四．案例分析（每题10分，共20分）

1．某工地一台QTZ315水平变幅式塔机，起重臂为正三角形，臂架上无走台，变幅小车一侧设有检修栏。查使用说明书检修栏允许载荷为90㎏。一次在更换起升绳时，旧绳已拆除，新绳在滑轮上已穿好，2名作业人员将新绳绳头系在起重小车上后同时站在检修栏内。此时小车向外变幅，行走约2米时小车检修栏侧导轮突然从起重臂轨道上脱出，另一侧导轨也脱离正常位置，只剩检修栏对侧一个导向轮座将小车挂在起重臂上，2个从约30米高的高空摔下，造成2人当场死亡的安全事故。经现场勘察，作业人员未系好安全带，塔机变幅绳未断裂，起重臂和变幅小臂未发现变形，小车脱轨附近轨道未发现金属划痕，小车轮为带轮缘结构，小车上无侧导向轮，小车自重为147㎏。请判断下列事故原因分析的对错。
（1）小车上未按《塔机安全规程》要求设置小车防脱轨装置或防脱轨装置失效。                                 （   ）

A．正确                  B．错误

（2）违反使用说明书的限载规定，检修栏限载90㎏却站了2人，使小车在无吊载状态下偏载严重，极易造成小车轮脱轨，使隐患发展为事故。                                                                                          （   ）

A．正确                   B．错误

（3）小车上未按《塔机安全规程》要求设置小车行程限位装置或小车行程小车行程限位失效。                     （   ）

A．正确                   B．错误

（4）违反了高处作业人员必须系好安全带的规定。                                                           （   ）

A．正确                   B．错误

2．某工地准备安装一台ATG20塔机，此塔机无顶升系统，安装靠拔杆和自身起升卷扬系统完成。项目经理将安装任务承包给了本公司架子工班张某，张某组织了4个同乡打工人员开始安装。张某站在地面指挥，其余4人在塔机上作业。在起重臂接起到与铰点安装高度呈水平位置准备安装起重臂拉杆销轴时，塔顶上的操作人员要求继续上拉起重臂，司机重新启动卷扬机，这时钢丝绳突然断裂，起重臂前端加速下摆撞击塔身下端，致使塔身瞬间失稳，随即倒塔，将塔顶上的3名操作人员甩下，造成3人当场死亡的重大事故。经现场勘察，起升卷扬钢丝绳发现毛刺且多处有断丝现象，钢丝绳断裂处断口不齐。参与安装的张某等5人均提供不出指挥及安装操作等相关工作的上岗证。请判断下列事故原因分析的对错。

（1）所有人员均提供不出指挥及安装操作等相关工作的上岗证，违反了起重拆装作业人员必须持证上岗的规定。     （   ）

A．正确                 B．错误

（2）安装方案未经主管部门批准。                                                                         （   ）

A．正确                 B．错误

（3）进行拆装的作业人员数量太少，配合失误。                                                             （   ）

A．正确                 B．错误 

（4）钢丝绳有多处断丝且断裂处断口不齐，可以判定其安装前未进行检查。                                     （   ）

A．正确                 B．错误

