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	1、 压力容器铭牌上标注的设计压力其值可以小于最高工作压力。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	2、 对于未规定设计使用年限，但使用超过20年的压力容器，如果要继续使用，使用单位应当委托有资格的检验机构对其进行检验，经过主要负责人批准后，方可继续使用。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	3、 压力容器运行前应检查排污管、放空管是否接至安全地点。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	4、 特种设备使用单位应按照《山东省特种设备使用安全管理工作规范》要求建立特种设备使用安全管理体系，并且文件化。（ ） 
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	5、 碳钢容器在常温下非常容易产生氢腐蚀。（ ）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	6、 《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备的违法行为、严重事故隐患或者不符合能效指标的处理需要当地人民政府和有关部门的支持、配合时，特种设备安全监督管理部门应当报告当地人民政府，并通知其他有关部门。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	7、 压力容器操作规程不包括运行中重点检查的项目和部位。
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	8、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，各级质量技术监督部门应当对特种设备作业活动进行监督检查，查处违法作业行为。
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	9、 压力容器开孔部分的承压盖及其紧固件不属于压力容器的本体。（? ?）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	10、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的目录由省级特种设备安全监督管理的部门制订，报国务院批准后执行。
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	11、 断裂型安全泄压装置适用于因化学反应升压速率高或介质具有剧毒性的容器，不宜用于液化气体储罐。( )
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	12、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试程序包括考试报名、申请材料审查、考试。
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	13、 提高螺栓预紧力可以增加密封垫的密封能力，因为加大预紧力可使密封垫在正常工况下保留较大的接触面比压。( )
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	14、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证交回登记机关，予以注销。( )
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	15、 《固定式压力容器安全技术监察规程》适应的压力容器，其范围只包括压力容器本体。（? ?）
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	16、 《安全生产法》规定国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定追究生产安全事故责任人的法律责任。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	17、 与常温情况下一样，在高温情况下金属材料要发生塑性变形所施加的外力必须大于其屈服强度。( )
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	18、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了防止和减少特种设备事故发生。
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	19、 圆筒形压力容器本体是由筒体、封头、法兰、接管、支座等主要部件组成的。（? ?）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	20、 《中华人民共和国节约能源法》规定，禁止生产、进口、销售国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备；禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	21、 断裂型安全泄压装置常见的有爆破片和爆破帽，前者用于超高压容器，后者用于低压容器。( )
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	22、 一台容器，正常运行工作压力小于0.1MPa,但由于其在进料时的瞬时承受压力达到了0.3MPa,故应按《固定式压力容器安全技术监察规程》进行管理。( )
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	23、 压力容器的密封元件指可拆连接处起密封作用的元件。它放在两个法兰或封头与筒体端部的接触面之间，借助于螺栓等连接件的压紧力而起密封作用。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	24、 根据《压力容器定期检验规则》，如果在某一年度进行了压力容器的全面检验，则不必再进行该容器的年度检查。( )
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	25、 压力容器的危险性与其所盛的介质、压力、容积、以及设计压力与容积的乘积无关。
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	26、 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》自2011年5月17日起施行。
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	27、 压力容器铭牌上标注的设计温度是指容器壳体的设计温度。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	28、 快开门压力容器须安装快开门联锁保护装置，安装此装置的目的是为了防止疲劳裂纹的产生。
	判断

	正确答案： 错误

你的答案： 



	29、 固体结晶不经过液态而直接转变为气体的现象叫升华。( )
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	30、 ? 压力容器的安全管理人员应具有相应的特种设备作业人员证。（ ）
	判断

	正确答案： 正确

你的答案： 



	31、 介质对压力容器的破坏主要是由于（? ? ??）。
	单选

	A、 腐蚀

B、 易燃易爆

C、 有毒



	正确答案： A

你的答案： 



	32、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
	单选

	A、 超温、超压 

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低



	正确答案： A

你的答案： 



	33、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器需要过户的，由( )持使用登记证、登记卡和有效期内的定期检验报告到原登记机关办理使用登记证注销手续。
	单选

	A、 原使用单位；

B、 新使用单位；

C、 社会中介组织

D、 使用地检验机构



	正确答案： A

你的答案： 



	34、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。
	单选

	A、 强度

B、 压力

C、 密度



	正确答案： B

你的答案： 



	35、 发现安全阀失灵或有故障时，压力容器应( )。
	单选

	A、 降压运行

B、 停止运行

C、 监控运行



	正确答案： B

你的答案： 



	36、 《中华人民共和国节约能源法》规定，节约资源是我国的（ ）。
	单选

	A、 战略方针

B、 基本国策

C、 基本政策

D、 基本趋势



	正确答案： B

你的答案： 



	37、 反拱型爆破片受载后引起（? ?）破坏。
	单选

	A、 拉伸

B、 弯曲

C、 失稳



	正确答案： C

你的答案： 



	38、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
	单选

	A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机



	正确答案： A

你的答案： 



	39、 高耗能特种设备的使用单位应当按照国家有关法律、法规、特种设备安全技术规范等有关规范和标准的要求，履行节能义务，做好高耗能特种设备节能工作，并接受（ ）的监督检查。
	单选

	A、 国家质检总局

B、 地方各级质量技术监督部门

C、 国家质检总局和地方各级质量技术监督部门

D、 县级质量技术监督部门



	正确答案： C

你的答案： 



	40、 用于焊接容器的主要受压元件的碳素钢含碳量不应大于( )%。
	单选

	A、 0.15

B、 0.45

C、 0.25



	正确答案： C

你的答案： 



	41、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
	单选

	A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造



	正确答案： C

你的答案： 



	42、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人，对本单位的安全生产工作（ ）负责。
	单选

	A、 全面

B、 主要

C、 全部

D、 共同



	正确答案： A

你的答案： 



	43、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。
	单选

	A、 滴、漏

B、 渗液 

C、 腐蚀 

D、 跑、冒、滴、漏



	正确答案： D

你的答案： 



	44、 以水为介质产生蒸汽的压力容器，没有可靠的 不得投入运行。
	单选

	A、 环保措施

B、 水处理措施

C、 化验仪器

D、 防腐措施



	正确答案： B

你的答案： 



	45、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，设计压力小于10MPa压力容器用液位计在安装使用前，应当进行( )倍液位计公称压力的液压试验。
	单选

	A、 1

B、 1.5

C、 2

D、 2.5



	正确答案： B

你的答案： 



	46、 出厂技术资料齐全，设计、制造质量符合有关法规和标准的要求，在规定的定期检验周期内，在设计条件下能安全使用，压力容器的这种安全状况属于( )级。
	单选

	A、 1

B、 2

C、 3

D、 4



	正确答案： A

你的答案： 



	47、 真空绝热压力容器外壁局部存在严重结冰、介质压力和温度明显上升而停止运行，属于( )。
	单选

	A、 紧急停止运行

B、 正常停止运行 



	正确答案： A

你的答案： 



	48、 特种设备事故，是指（ ），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。
	单选

	A、 因特种设备的不安全状态

B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为

C、 因相关人员的不安全行为

D、 因到期未检验



	正确答案： B

你的答案： 



	49、 对于开启压力大于( )MPa 的蒸汽用安全阀或介质温度超过235 ℃ 的气体用安全阀，宜选用带散热器的安全阀。
	单选

	A、 2

B、 3

C、 4

D、 5



	正确答案： B

你的答案： 



	50、 取得（ ）级以上锅炉安装改造维修单位,可以从事压力容器的维修工作。
	单选

	A、 2

B、 1



	正确答案： A

你的答案： 



	51、 根据《超高压容器安全技术监察规程》，在苛刻条件下使用的超高压容器爆破片装置应当( )至少更换一次。
	单选

	A、 每月

B、 每季

C、 每年

D、 每二年



	正确答案： C

你的答案： 



	52、 管壳式余热锅炉属于( )。
	单选

	A、 压力容器

B、 锅炉

C、 二者皆是 

D、 二者皆非



	正确答案： A

你的答案： 



	53、 液化石油气储罐应力腐蚀主要是介质中( )含量超标。
	单选

	A、 F- 

B、 CL- 

C、 H2S

D、 HCl



	正确答案： C

你的答案： 



	54、 根据《压力容器定期检验规则》，安全阀一般每( )年至少校验一次。
	单选

	A、 半年；

B、 一年；

C、 二年；

D、 三年。



	正确答案： B

你的答案： 



	55、 微启式安全阀开启的高度（? ?? ?）。
	单选

	A、 ≥阀座喉径的1/4

B、 ≤阀座喉径的1/4?

C、 阀座喉径的1/40≤开启高度≤阀座喉径的1/20



	正确答案： C

你的答案： 



	56、 固定式压力容器的检验分为年度检查和（ ）。
	单选

	A、 气密性试验

B、 定期检验

C、 无损检测

D、 全面检验



	正确答案： B

你的答案： 



	57、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，以下情形的压力容器可以申请变更登记的是( )。
	单选

	A、 在原使用地未进行定期检验或者定期检验结论为停止运行的；

B、 在原使用地未办理使用登记的；

C、 无技术资料和铭牌的；

D、 安全状况等级为4级的；

E、 使用时间尚不足20年的。



	正确答案： E

你的答案： 



	58、 由于容器在使用中超压而使器壁应力大幅增加，超过材料的屈服极限而引起的断裂称为( )。
	单选

	A、 塑性破裂

B、 脆性破裂

C、 疲劳破裂 

D、 蠕变破裂



	正确答案： A

你的答案： 



	59、 晶间腐蚀经常发生在奥氏体不锈钢容器中这种腐蚀形态表现为（ ）
	单选

	A、 表面为针孔状

B、 仍保持金属光泽故

C、 表面形成腐蚀坑

D、 壁厚均匀减薄



	正确答案： B

你的答案： 



	60、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当制订和认真落实特种设备作业人员的考试组织工作的各项规章制度，严格按照（ ）的原则，组织实施特种设备作业人员的考试，确保考试工作质量。
	单选

	A、 公开、公正、公平

B、 安全第一

C、 质量第一

D、 信誉第一



	正确答案： A

你的答案： 



	61、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
	单选

	A、 超温、超压

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低



	正确答案： A

你的答案： 



	62、 对于盛装液化气体的容器，特别要严格控制( )，防止容器超装。
	单选

	A、 温度

B、 压力

C、 液位

D、 流速



	正确答案： C

你的答案： 



	63、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，对主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。
	单选

	A、 1000元以上5000元以下

B、 4000元以上2万元以下

C、 2000元以上2万元以下 

D、 2万元以上5万元以下 



	正确答案： B

你的答案： 



	64、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 
	单选

	A、 5

B、 4

C、 3

D、 1



	正确答案： D

你的答案： 



	65、 压力容器操作人员应了解压力容器安全状况，根据压力容器安全状况等级需进行监控使用的压力容器（ ）
	单选

	A、 1级

B、 2级

C、 3级

D、 4级



	正确答案： D

你的答案： 



	66、 《特种设备安全监察条例》规定，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施（ ）
	单选

	A、 安全检查

B、 安全监察

C、 安全管理

D、 安全监督



	正确答案： B

你的答案： 



	67、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的( )。
	单选

	A、 1/20

B、 l/15

C、 1/10 

D、 1/25



	正确答案： A

你的答案： 



	68、 以下压力容器事故具有脆性破坏的特征（ ）
	单选

	A、 容器破裂时没有明显变形且伴有碎片

B、 容器破裂时局部发生变形且没有碎片产生

C、 容器破裂时有明显变形

D、 容器器壁应力超过材料强度极限



	正确答案： A

你的答案： 



	69、 特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察，应当对每次安全监察的内容、发现的问题及处理情况，作出记录，并由参加安全监察的特种设备安全监察人员和被检查单位的（ ）签字后归档。
	单选

	A、 被检验单位人员

B、 有关负责人

C、 特种设备管理人员

D、 特种设备操作人员



	正确答案： B

你的答案： 



	70、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。
	单选

	A、 1

B、 10

C、 0.1



	正确答案： B

你的答案： 



	71、 ( )筒体常适用于超高压容器的制作。
	单选

	A、 单层卷焊机

B、 整体锻造式

C、 多层包扎形式



	正确答案： B

你的答案： 



	72、 特种设备事故，是指因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为，在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等（ ）。
	单选

	A、 治安事件

B、 刑事事件

C、 突发事件

D、 破坏事件



	正确答案： C

你的答案： 



	73、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，《特种设备作业人员考试申请表》由用人单位签署意见，明确申请人身体状况能够适应所申请考核作业项目的需要，经过( )，有3个月以上申请项目的实习经历。
	单选

	A、 操作技能培训

B、 技术培训合格

C、 安全教育

D、 安全教育和培训



	正确答案： D

你的答案： 



	74、 下列缺陷中对压力容器危害最大的缺陷是（? ?? ? ）。??
	单选

	A、 均匀腐蚀

B、 点腐蚀

C、 晶间腐蚀



	正确答案： C

你的答案： 



	75、 选用压力表时，需要保证一定数量的量程是为了（? ? ）。
	单选

	A、 指示清楚、好观察

B、 减少测量误差

C、 保证压力表的精度



	正确答案： B

你的答案： 



	76、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，直径小于400mm的简单压力容器，压力表表盘直径应当不小于( )mm。
	单选

	A、 40

B、 60

C、 80

D、 100



	正确答案： A

你的答案： 



	77、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、销售和使用单位的（ ）负有保密义务。
	单选

	A、 商业

B、 商业或者技术秘密

C、 技术秘密

D、 产品质量



	正确答案： B

你的答案： 



	78、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
	单选

	A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m



	正确答案： A

你的答案： 



	79、 工艺性能是材料的冷塑性和( )的统称。
	单选

	A、 强度

B、 耐腐蚀性能

C、 硬度 

D、 焊接性能



	正确答案： D

你的答案： 



	80、 根据《压力容器定期检验规则》，受压元件焊补深度大于( )的压力容器，全面检验合格后必须进行耐压试验。
	单选

	A、 6mm

B、 10mm

C、 12mm

D、 1/2壁厚。



	正确答案： D

你的答案： 



	81、 腐蚀对压力容器的危害主要表现在（? ?? ? ? ）。
	不定项选择

	A、 往往使压力容器发生早期失效或突然断裂、损坏，造成事故

B、 使压力容器穿孔泄漏，造成损失及引发事故；

C、 使换热设备的传热效率降低，造成能源的浪费；有的承压管子因腐蚀结垢会导致爆管，或者导致爆炸事故发生。

D、 使压力容器材料用量增加，在设计时因要考虑腐蚀裕度而增加容器壁厚，使容器的重量增加。



	正确答案： A、B、C、D

你的答案： 



	82、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，报名参加特种设备作业人员考试的人员，应当向考试机构提交下列哪种材料？
	不定项选择

	A、 《特种设备作业人员考试申请表》。

B、 身份证复印件

C、 2张1寸正面免冠照片

D、 毕业证书复印件或者学历证明

E、 工作单位证明



	正确答案： A、B、C、D

你的答案： 



	83、 根据《压力容器定期检验规则》，压力表年度检查发现下列情况时，应要求使用单位限期改正并采取有效措施确保改正期间的安全。( )
	不定项选择

	A、 选型错误；

B、 表盘封面玻璃破裂或表盘刻度模糊不清；

C、 封印损坏或超过检定有效期限；

D、 压力表指针松动。



	正确答案： A、B、C、D

你的答案： 



	84、 下列叙述哪些符合《中华人民共和国节约能源法》的规定？
	不定项选择

	A、 国家质量监督检验检疫总局（以下简称国家质检总局）负责全国高耗能特种设备的节能监督管理工作。

B、 国家鼓励、支持节能科学技术的研究、开发、示范和推广，促进节能技术创新与进步。

C、 国家鼓励高耗能特种设备的生产单位、使用单位应用新技术、新工艺、新产品，提高特种设备能效水平。对取得显著成绩的单位和个人，按照有关规定予以奖励。

D、 国家开展节能宣传和教育，将节能知识纳入国民教育和培训体系，普及节能科学知识，增强全民的节能意识，提倡节约型的消费方式。



	正确答案： B、D

你的答案： 



	85、 压力容器拟停用一年以上，下列说法正确的是（ ）。
	不定项选择

	A、 使用单位应当封存压力容器，在封存后30日内向登记机关申请报停，并将使用登记证交回登记机关保存

B、 重新启用应当经过定期检验，经检验合格的持定期检验报告向登记机关申请启用，领取登记证

C、 重新启用只需使用单位对压力容器进行检查合格，使用单位领导批准即可投入使用



	正确答案： A、B

你的答案： 



	86、 保温层的完好情况主要检查（ ）
	不定项选择

	A、 脱落

B、 破损

C、 潮湿

D、 跑冷



	正确答案： A、B、C、D

你的答案： 



	87、 为保证压力容器安全运行，操作人员应做到熟悉掌握（ ）
	不定项选择

	A、 生产工艺

B、 容器作用

C、 容器工作原理



	正确答案： A、B、C

你的答案： 



	88、 安全阀的常见故障有( )。
	不定项选择

	A、 泄漏

B、 振动

C、 安全阀启闭不灵活 



	正确答案： A、B、C

你的答案： 



	89、 圆筒体的结构型式有( )。
	不定项选择

	A、 单层卷焊式 

B、 整体锻造式

C、 多层包扎式 

D、 型槽绕带式



	正确答案： A、B、C、D

你的答案： 



	90、 下列属于不锈耐酸钢和耐热钢的有：（ ）。
	不定项选择

	A、 0Cr13 

B、 .00Cr18Ni10

C、 2Cr13 

D、 1Cr18Ni12Mo2Ti



	正确答案： A、B、C、D

你的答案： 



	


	考生姓名:李淑迟 身份证号:372832196210166939 准考证号:2012120611316 作业项目:固定式压力容器操作 未考试 的考试试卷：

	原始卷 补考试卷 


	1、 与常温情况下一样，在高温情况下金属材料要发生塑性变形所施加的外力必须大于其屈服强度。( )
	判断


	正确答案： 错误

你的答案： 


	2、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。
	判断


	正确答案： 正确

你的答案： 


	3、 压力容器的危险性与其所盛的介质、压力、容积、以及设计压力与容积的乘积无关。
	判断


	正确答案： 错误

你的答案： 


	4、 《特种设备作业人员考核规则》规定，理论知识考试和实际操作考试两项均不合格或者补考仍不合格者，应当重新申请考试。
	判断


	正确答案： 正确

你的答案： 


	5、 安全泄压装置按其结构类型可分为阀型、断裂型和组合型三种。( )
	判断


	正确答案： 错误

你的答案： 


	6、 制定《中华人民共和国节约能源法》是为了推动全社会节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展。
	判断


	正确答案： 正确

你的答案： 


	7、 球形压力容器大多数是由许多块按一定尺寸预先压制成型的球瓣到现场组焊而成的，它由极带、赤道带组成。（? ?）
	判断


	正确答案： 错误

你的答案： 


	8、 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》自2011年5月17日起施行。
	判断


	正确答案： 错误

你的答案： 


	9、 压力容器的密封元件指可拆连接处起密封作用的元件。它放在两个法兰或封头与筒体端部的接触面之间，借助于螺栓等连接件的压紧力而起密封作用。（ ）
	判断


	正确答案： 正确

你的答案： 


	10、 制定《高耗能特种设备节能监督管理办法》是为加强高耗能特种设备节能审查和监管，确保特种设备安全。
	判断


	正确答案： 错误

你的答案： 


	11、 刚度和强度是一样的，都是指抵抗变形的能力，只是叫法不同。( )
	判断


	正确答案： 错误

你的答案： 


	12、 《固定式压力容器安全技术监察规程》是对固定式压力容器的基本安全要求，有关压力容器的技术标准、管理制度等，不得低于本规程的要求。( )
	判断


	正确答案： 正确

你的答案： 


	13、 《固定式压力容器安全技术监察规程》充分考虑压力容器的危险程度，将压力容器分为第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类，以利于进行分类监督管理。（? ?）
	判断


	正确答案： 正确

你的答案： 


	14、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了防止和减少特种设备事故发生。
	判断


	正确答案： 错误

你的答案： 


	15、 压力表表盘封面玻璃破裂或表盘刻度模糊不清应及时修复或清洗，处理后可不用更换。( )
	判断


	正确答案： 错误

你的答案： 


	16、 根据《压力容器定期检验规则》，因设备使用需要，压力容器检验人员可以在报告出具前，先出具《特种设备检验意见书》，将检验初步结论书面通知使用单位。( )
	判断


	正确答案： 正确

你的答案： 


	17、 压力容器开孔处的应力分布要比不开孔处简单的得多。( )
	判断


	正确答案： 错误

你的答案： 


	18、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，使用单位不需要对简单压力容器进行安全管理。( )
	判断


	正确答案： 错误

你的答案： 


	19、 压力容器铭牌上标注的设计压力其值可以小于最高工作压力。（ ）
	判断


	正确答案： 错误

你的答案： 


	20、 热交换器内流体介质应尽量采用较高的流速。
	判断


	正确答案： 正确

你的答案： 


	21、 介质为液化气体或高温饱和水的容器，破裂时除了气体迅速膨胀以外，还包括介质急剧蒸发汽化的过程。( )
	判断


	正确答案： 正确

你的答案： 


	22、 快开门式压力容器如果快开门未关闭到位，此时罐内进行升压操作容易导致门扣松脱，发生爆炸事故。
	判断


	正确答案： 正确

你的答案： 


	23、 固定式压力容器是指安装在交通工具上、作为运输装备的压力容器。（ ） 
	判断


	正确答案： 正确

你的答案： 


	24、 选用压力表必须考虑的因素有精度、刻度极限值等。（ ）
	判断


	正确答案： 错误

你的答案： 


	25、 压力容器操作工艺参数应至少包括工作压力、最高或者最低工作温度。
	判断


	正确答案： 正确

你的答案： 


	26、 进入容器检验，检验照明用电不超过36V，引入容器内的电缆应当绝缘良好，接地可靠。（ ）
	判断


	正确答案： 错误

你的答案： 


	27、 特种设备使用单位应按照《山东省特种设备使用安全管理工作规范》要求建立特种设备使用安全管理体系，并且文件化。（ ） 
	判断


	正确答案： 正确

你的答案： 


	28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门依照本条例规定，对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施重点安全监察。
	判断


	正确答案： 错误

你的答案： 


	29、 压力容器作业人员应经考核合格取得《特种设备作业人员证》，方可从事相应的作业或者管理工作。
	判断


	正确答案： 正确

你的答案： 


	30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，应当附有《特种设备安全监察条例》的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。
	判断


	正确答案： 错误

你的答案： 


	31、 球形壳体应力是相同直径圆筒形壳体应力的( )。
	单选


	A、 1/2

B、 1/3

C、 1/4 

D、 相同


	正确答案： A

你的答案： 


	32、 需进行热紧密封的系统，应在( )同时对容器、管道、阀门、附件等进行均匀热紧。
	单选


	A、 降温

B、 升温

C、 保温


	正确答案： B

你的答案： 


	33、 特种设备使用单位未依照《特种设备安全监察条例》的规定，对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，处（ ）罚款。
	单选


	A、 1000元以上5000元以下

B、 2000元以上2万元以下 

C、 5000元以上1万元以下

D、 2万元以上5万元以下 


	正确答案： B

你的答案： 


	34、 优质碳素钢中的硫磷含量均小于( )。
	单选


	A、 0.30%

B、 0.04%

C、 0.01%

D、 0.10%


	正确答案： C

你的答案： 


	35、 反应容器操作要点熟悉并掌握容器内( )、反应过程的基本原理及工艺特点。
	单选


	A、 介质的粘度

B、 介质的特性

C、 介质的PH值

D、 介质的含水量


	正确答案： B

你的答案： 


	36、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论。检验检测结果、鉴定结论经检验检测人员签字后，由（ ）签署。
	单选


	A、 检验机构质量责任人

B、 检验检测机构负责人

C、 检验机构技术责任人

D、 检验机构检验责任人员


	正确答案： B

你的答案： 


	37、 可燃性液化气体的燃烧危险性远比易燃液体( )。
	单选


	A、 大得多

B、 小得多

C、 相等 

D、 不能比


	正确答案： A

你的答案： 


	38、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
	单选


	A、 超温、超压 

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低


	正确答案： A

你的答案： 


	39、 《中华人民共和国节约能源法》规定，国家鼓励企业制定（ ）国家标准、行业标准的企业节能标准。
	单选


	A、 宽于

B、 严于

C、 高于

D、 低于


	正确答案： B

你的答案： 


	40、 《特种设备安全监察条例》规定，( )由省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。
	单选


	A、 一般事故

B、 特别重大事故

C、 重大事故

D、 较大事故


	正确答案： D

你的答案： 


	41、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。
	单选


	A、 强度

B、 压力

C、 密度


	正确答案： B

你的答案： 


	42、 盛装( )℃ 以下介质的压力容器，应选用防霜液面计。
	单选


	A、 10

B、 20

C、 30

D、 0


	正确答案： D

你的答案： 


	43、 高耗能特种设备，是指在使用过程中能源消耗量或者转换量大，并具有较大节能空间的（ ）等特种设备。
	单选


	A、 锅炉、换热压力容器、电梯

B、 锅炉

C、 换热压力容器、电梯

D、 锅炉、换热压力容器


	正确答案： A

你的答案： 


	44、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）人以上重伤，属特别重大事故。
	单选


	A、 100

B、 50

C、 30

D、 10


	正确答案： A

你的答案： 


	45、 氯气是一种( )带有刺激性臭味的毒性气体。
	单选


	A、 黄绿色

B、 液体状态

C、 固态状态


	正确答案： A

你的答案： 


	46、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 
	单选


	A、 5

B、 4

C、 3

D、 1


	正确答案： D

你的答案： 


	47、 特种设备事故，是指（ ），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。
	单选


	A、 因特种设备的不安全状态

B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为

C、 因相关人员的不安全行为

D、 因到期未检验


	正确答案： B

你的答案： 


	48、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
	单选


	A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m


	正确答案： A

你的答案： 


	49、 依靠流体本身的力量自动启闭的阀门是（ ）。
	单选


	A、 截止阀

B、 节流阀

C、 球阀

D、 止回阀


	正确答案： D

你的答案： 


	50、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的（ ）上，设置明显的安全警示标志。
	单选


	A、 生产经营场所和有关设施、设备

B、 生产经营设施、设备

C、 生产设备

D、 设施、设备


	正确答案： A

你的答案： 


	51、 天然气中的( )气体和水是造成容器内壁腐蚀、影响容器寿命的主要因素之一。
	单选


	A、 碱性

B、 酸性

C、 中性


	正确答案： B

你的答案： 


	52、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
	单选


	A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造


	正确答案： C

你的答案： 


	53、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单式压力容器的容积小于或者等于( )升。
	单选


	A、 200

B、 500

C、 800

D、 1000


	正确答案： D

你的答案： 


	54、 低压容器所用压力表，其精度一般应不低于( )级。
	单选


	A、 1.6

B、 2

C、 2 . 5 

D、 3


	正确答案： C

你的答案： 


	55、 压力容器停用期间，由于大气的腐蚀作用，通常发生（ ）。
	单选


	A、 化学腐蚀

B、 电化学腐蚀


	正确答案： B

你的答案： 


	56、 根据《压力容器定期检验规则》，使用超过( )年，经过技术鉴定或者由检验人员确认按正常检验周期不能保证安全使用的压力容器，其全面检验周期应当适当缩短。
	单选


	A、 10

B、 15

C、 20

D、 25


	正确答案： C

你的答案： 


	57、 所承受的压力大于等于( )MPa ，小于1.6 MPa 的压力容器为低压容器。
	单选


	A、 1

B、 0.1

C、 0.2

D、 0,3


	正确答案： B

你的答案： 


	58、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。
	单选


	A、 交回登记机关

B、 使用单位保存

C、 使用单位销毁


	正确答案： A

你的答案： 


	59、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，对于通过租赁方式使用的固定式压力容器，由( )单位向使用地登记机关办理使用登记证。
	单选


	A、 使用单位

B、 产权单位

C、 社会中介组织

D、 使用地检验机构


	正确答案： B

你的答案： 


	60、 用于介质为有毒、易燃气体的是（ ）式安全阀。
	单选


	A、 全封闭

B、 半封闭

C、 开放式


	正确答案： A

你的答案： 


	61、 盛装液化气介质的压力容器，过量充装容易导致容器鼓包变形或爆炸,以下那些因素会导致过量充装（ ）
	单选


	A、 液位指示装置失灵，不能真实反映液位

B、 充装时环境温度过高

C、 充装时环境温度过低

D、 充装时气相压力不稳定，发生剧烈气化现象


	正确答案： A

你的答案： 


	62、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，需要在移动式压力容器和固定式压力容器之间进行装卸作业的，充装单位或者使用单位对装卸软管必须每( )进行1次水压试验。
	单选


	A、 三个月；

B、 半年；

C、 一年；

D、 二年。


	正确答案： B

你的答案： 


	63、 球形容器和同容积的圆筒形容积相比，可节约材料( )_。
	单选


	A、 20 %～30 %

B、 30 %～40 %

C、 10 %～20 % 

D、 25 %～30 %


	正确答案： B

你的答案： 


	64、 超温超压是压力容器爆炸事故的主要原因之一，随着容器内压力迅速升高，容器发生了显著变形最终产生破裂，这种破坏形式应为（ ）
	单选


	A、 韧性破坏

B、 疲劳破坏

C、 脆性破坏

D、 腐蚀破坏


	正确答案： A

你的答案： 


	65、 《中华人民共和国节约能源法》规定， 国家对落后的（ ）的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。
	单选


	A、 耗能高

B、 低能

C、 耗能过高

D、 不安全


	正确答案： C

你的答案： 


	66、 铁碳合金中，含碳量为( )的部分称为钢。
	单选


	A、 〈0.8％ 

B、 0.8-2％

C、 0.02-2％ 

D、 〉2％


	正确答案： C

你的答案： 


	67、 压力容器必须按规定进行( ),保证容器在有效的检验期内使用，否则不得继续使用。
	单选


	A、 年度检查

B、 定期检验

C、 耐压试验

D、 全面检验


	正确答案： B

你的答案： 


	68、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，高耗能特种设备及其系统的运行能效不符合特种设备安全技术规范等有关规范和标准要求的，使用单位应当分析原因，采取有效措施，实施整改或者节能改造。整改或者改造后仍不符合能效指标要求的，（ ）。
	单选


	A、 允许监督使用

B、 监督下使用

C、 不得继续使用

D、 处以罚款


	正确答案： C

你的答案： 


	69、 压力容器及其装置进料前要关闭所有的放空阀门，然后按规定的工艺流程，经操作人员、班组长、( )三级检查确认无误后，才能启动机泵进料。
	单选


	A、 安全员

B、 总工程师

C、 车间领导 

D、 安全科负责人


	正确答案： C

你的答案： 


	70、 若压力容器内的压力来自外部，此时压力容器发生超压时，应迅速（ ）使压力容器内部压力迅速降低。
	单选


	A、 切断外来压力源

B、 立即开启泄放阀门

C、 采取紧急停车

D、 喷淋水降温


	正确答案： A

你的答案： 


	71、 特种设备事故，是指因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为，在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等（ ）。
	单选


	A、 治安事件

B、 刑事事件

C、 突发事件

D、 破坏事件


	正确答案： C

你的答案： 


	72、 中、高压容器所用压力表，精度应不低于( )级。
	单选


	A、 1.6

B、 2.5

C、 2

D、 3


	正确答案： A

你的答案： 


	73、 快开门式压力容器的安全联锁功能应当满足，当快开门达到预定( )，方能升压运行。
	单选


	A、 压力值

B、 关闭部位

C、 安全要求


	正确答案： B

你的答案： 


	74、 《中华人民共和国安全生产法》规定，国家（ ）安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平。
	单选


	A、 鼓励和提倡

B、 鼓励和支持

C、 提倡和支持

D、 推行


	正确答案： B

你的答案： 


	75、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。
	单选


	A、 5

B、 8

C、 10

D、 15


	正确答案： C

你的答案： 


	76、 压力表刻度极限值应为最高工作压力的（ ）倍，表盘直径不应小于100mm。
	单选


	A、 1～2

B、 1.5～3

C、 3～5


	正确答案： B

你的答案： 


	77、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门收到特种设备使用者的检验检测结果或者鉴定结论异议后，应当自收到异议之日起（ ）内，委托另外的特种设备检验检测机构重新检验检测或者组织专家对原检验检测结果、鉴定结论进行鉴定。
	单选


	A、 十日

B、 五个工作日

C、 七个工作日

D、 十个工作日


	正确答案： D

你的答案： 


	78、 紧急切断阀装置，当没有外力（机械手动、油压、气压、电动操作力）作用时，主阀处于（? ??? ）位置。
	单选


	A、 常开

B、 常闭

C、 开和闭


	正确答案： B

你的答案： 


	79、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
	单选


	A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机


	正确答案： A

你的答案： 


	80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察，触犯刑律的，依照刑法关于妨害公务罪或者其他罪的规定，依法追究（ ）。
	单选


	A、 经济责任

B、 行政责任

C、 刑事责任 

D、 法律责任


	正确答案： C

你的答案： 


	81、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？
	不定项选择


	A、 特种设备检验检测机构应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。

B、 特种设备安全监督管理部门应当制定特种设备应急预案。

C、 特种设备使用单位应当制定特种设备应急预案。

D、 特种设备使用单位应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。


	正确答案： B、D

你的答案： 


	82、 下列哪些内容是在事故报告时应该报告的内容？
	不定项选择


	A、 气候状况

B、 事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类

C、 报告人姓名、联系电话

D、 已经采取的措施


	正确答案： B、C、D

你的答案： 


	83、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，以下规范适用范围内的压力容器应办理使用登记：( )
	不定项选择


	A、 《固定式压力容器安全技术监察规程》

B、 《超高压容器安全技术监察规程》

C、 《移动式压力容器安全技术监察规程》

D、 《医用氧舱安全管理规定》

E、 《简单式压力容器安全技术监察规程》


	正确答案： A、B、C、D

你的答案： 


	84、 空气压缩机缓冲罐发现鼓包，哪些问题是产生鼓包的原因.
	不定项选择


	A、 内表面腐蚀，壁厚减薄严重

B、 安全阀超期未校，且已经损坏

C、 罐底排污阀已经损坏不能开启。

D、 没有安置地脚螺栓，产生震动

E、 工作温度过高


	正确答案： A、B、C

你的答案： 


	85、 管壳式冷凝器结构简单，故为小型冷库普遍采用，同蒸发式冷凝器相比有以下缺点（ ）
	不定项选择


	A、 循环水泵电机功率大

B、 压缩机电流大

C、 用水多

D、 不是压力容器


	正确答案： A、B、C

你的答案： 


	86、 压力容器拟停用一年以上，下列说法正确的是（ ）。
	不定项选择


	A、 使用单位应当封存压力容器，在封存后30日内向登记机关申请报停，并将使用登记证交回登记机关保存

B、 重新启用应当经过定期检验，经检验合格的持定期检验报告向登记机关申请启用，领取登记证

C、 重新启用只需使用单位对压力容器进行检查合格，使用单位领导批准即可投入使用


	正确答案： A、B

你的答案： 


	87、 高级优质碳素钢含硫量小于等于_( )，含磷量小于等于( )_。
	不定项选择


	A、 0.03%

B、 0.03%

C、 0.10%

D、 0.04%


	正确答案： A、D

你的答案： 


	88、 以下介质需要用全封闭式安全阀的是( )。
	不定项选择


	A、 空气

B、 水蒸气

C、 有毒气体 

D、 易燃气体


	正确答案： C、D

你的答案： 


	89、 圆筒形压力容器在工业生产中适用的场合有（? ?? ???）。
	不定项选择


	A、 反应容器

B、 换热容器

C、 储存容器

D、 分离容器


	正确答案： A、B、C、D

你的答案： 


	90、 压力容器的主要工艺参数( )。
	不定项选择


	A、 温度 

B、 体积

C、 压力 

D、 介质


	正确答案： A、C

你的答案： 
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1、 特种设备使用单位应按照《山东省特种设备使用安全管理工作规范》要求建立特种设备使用安全管理体系，并且文件化。（ ） 
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

2、 使用压力容器的单位和个人应当按照《锅炉压力容器使用登记管理办法》的规定办理压力容器使用登记，领取《特种设备使用登记证》，未办理使用登记并领取使用登记并领取使用登记证的压力容器不得擅自使用。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

3、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，由受让单位按照国家规定办理注销登记。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

4、 压力容器局部腐蚀是指表面的区域腐蚀，是一种危害较大的腐蚀形态，破裂时无明显变形经常在突然间导致事故。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

5、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备办理停用手续后，需重新启用的，在检验有效内，可以直接启用。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

6、 压力容器与安全阀之间可以装设截止阀门。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

7、 《特种设备安全监察条例》规定，未依法取得许可、核准、登记的单位擅自从事特种设备的生产、使用或者检验检测活动的，特种设备安全监督管理部门应当依法予以处理。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

8、 压力容器用钢材的工艺性能指标主要是指碳当量。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

9、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当在现场检验检测结束后、特种设备使用前，与使用者办理检验检测结束告知手续。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

10、 由于同样的压紧力在较窄的接触面上可以产生较大的密封比压，因而要尽可能地减小密封垫接触面的宽度，可以起到减小螺栓预紧力的效果，接触面越窄越好。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

11、 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》自2011年8月1日起施行。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

12、 圆筒形压力容器的主要优点是制造容易、便于在内部设置工艺内件，因此，生产量和使用量都比球形容器、方形容器大。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

13、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了防止和减少特种设备事故发生。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

14、 压力容器安全附件不在《固定式压力容器安全技术监察规程》管辖范围内。（? ?）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

15、 制定《高耗能特种设备节能监督管理办法》是为加强高耗能特种设备节能审查和监管，提高能源利用效率，促进节能降耗。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

16、 爆破片应与容器液面以上的气相空间相连，其中普通正拱型爆破片也可安装在正常液面以下。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

17、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，压力容器的使用单位应编制本单位压力容器的年度定期检验计划。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

18、 用于焊接结构压力容器的主要受压元件的碳素钢其含碳量不应大于0.35%。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

19、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证交回登记机关，予以注销。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

20、 螺检预紧力越大越好。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

21、 根据《压力容器定期检验规则》，对于弹簧直接载荷式安全阀，当满足《压力容器定期检验规则》所规定的条件时，可以适当延长校验周期。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

22、 圆筒形压力容器应用范围比球形压力容器广，球形压力容器一般只广泛用于盛装液体或液化气体的储存压力容器。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

23、 《安全生产法》规定国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定追究生产安全事故责任人的行政责任。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

24、 液化气体的爆炸和燃烧是同时发生的。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

25、 带搅拌的压力容器，搅拌装置应运转正常，无异常的振动和杂音。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

26、 腐蚀失效不是压力容器常见失效模式之一。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

27、 年度检查是指为了确保压力容器在检验周期内的安全而实施的运行过程中的在线检查，每半年至少一次。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

28、 在临界温度下，使气体液化所必需的压力叫做临界压力。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

29、 为降低反应釜搅拌的功率损耗，可通过合理匹配搅拌设备来实现。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

30、 压力容器运行前检查应包括附属设备及安全防护设施是否完好。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

31、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。
单选

A、 1

B、 10

C、 0.1

正确答案： B

你的答案： 

32、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的( )。
单选

A、 1/20

B、 l/15

C、 1/10 

D、 1/25

正确答案： A

你的答案： 

33、 《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理方针是（ ）。
单选

A、 安全为了生产，生产必须安全

B、 安全第一、预防为主

C、 安全生产人人有责

D、 安全第一

正确答案： B

你的答案： 

34、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
单选

A、 20天

B、 3个月

C、 2个月

D、 1个月

正确答案： D

你的答案： 

35、 Ⅳ级轻度危害介质的允许浓度为大于等于( )mg / m3。
单选

A、 10

B、 15

C、 20

D、 13

正确答案： A

你的答案： 

36、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 
单选

A、 5

B、 4

C、 3

D、 1

正确答案： D

你的答案： 

37、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，安全状况等级为( )级的固定式压力容器，一般不得继续使用。使用单位无法立即更换或者修理的，应当持定期检验报告、安全等级划分证明和使用登记证，向登记机关申请临时监控使用。( )
单选

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

正确答案： C

你的答案： 

38、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
单选

A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m

正确答案： A

你的答案： 

39、 管壳式余热锅炉属于( )。
单选

A、 压力容器

B、 锅炉

C、 二者皆是 

D、 二者皆非

正确答案： A

你的答案： 

40、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，对在用国家明令淘汰的高耗能特种设备，使用单位应当在规定的期限内予以改造或者更换。到期未改造或者更换的，（ ）。
单选

A、 允许监督使用

B、 监督下使用

C、 处以罚款

D、 不得继续使用

正确答案： D

你的答案： 

41、 可燃物质和空气或氧气的混合物由引火源点燃，火焰立即从引火源处以不断扩大的同心球形式自动扩展到混合物的全部空间的燃烧现象称为( )。
单选

A、 闪燃 

B、 着火

C、 自燃 

D、 爆燃

正确答案： D

你的答案： 

42、 特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
单选

A、 30个工作日

B、 30日

C、 40日

正确答案： B

你的答案： 

43、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，压力表盘刻度极限值应当为( )的1.5-3.0倍。
单选

A、 设计压力；

B、 最大允许工作压力；

C、 安全阀整定压力；

D、 试验压力。

正确答案： B

你的答案： 

44、 油压式或气压式紧急切断阀应保证在工作压力下全开，持续放置( )h 不会引起自然关闭。
单选

A、 36

B、 42

C、 48

D、 72

正确答案： C

你的答案： 

45、 反应容器超压时采取紧急停止运行，应立即停止 。
单选

A、 升压

B、 投料

C、 升温

D、 排料

正确答案： B

你的答案： 

46、 《中华人民共和国节约能源法》规定，国家实行（ ）制度，将节能目标完成情况作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容。
单选

A、 能源许可

B、 节能考核评价

C、 节能目标责任制

D、 节能目标责任制和节能考核评价

正确答案： D

你的答案： 

47、 压力容器制造时，划分压力容器类别的压力条件指的是（ ）。
单选

A、 最高工作压力

B、 最大允许工作压力

C、 设计压力

D、 安全阀开启压力

正确答案： C

你的答案： 

48、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
单选

A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造

正确答案： C

你的答案： 

49、 根据《超高压容器安全技术监察规程》，在苛刻条件下使用的超高压容器爆破片装置应当( )至少更换一次。
单选

A、 每月

B、 每季

C、 每年

D、 每二年

正确答案： C

你的答案： 

50、 《固定式压力容器安全技术监察规程》中规定，钢制压力容器管法兰、垫片、紧固件的设计应参照行业标准（ )的规定。
单选

A、 JB4700-4707

B、 HG/T20592-20635

正确答案： B

你的答案： 

51、 系统及压力容器投运前应制订( )。 
单选

A、 应急预案

B、 开车方案

C、 防护措施

D、 安全措施

正确答案： B

你的答案： 

52、 根据《压力容器定期检验规则》，压力容器年度检查方法以( )为主。
单选

A、 测厚

B、 宏观检查

C、 表面磁粉检测

D、 壁温检查

正确答案： B

你的答案： 

53、 ( )又称防爆片，是压力容器安全附件的一种。
单选

A、 爆破片

B、 紧急切断阀

C、 安全阀

正确答案： A

你的答案： 

54、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的（ ）。
单选

A、 1/20

B、 1/15

C、 1/10

正确答案： A

你的答案： 

55、 特种设备事故，是指（ ），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。
单选

A、 因特种设备的不安全状态

B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为

C、 因相关人员的不安全行为

D、 因到期未检验

正确答案： B

你的答案： 

56、 钢中的主要杂质是指( )。
单选

A、 硫及磷

B、 碳及硅

C、 硅及锰 

D、 铬及镍

正确答案： A

你的答案： 

57、 压力容器使用单位发现容器故障或其他异常情况的压力容器须由（ ）及时进行检验消除事故隐患。
单选

A、 制造单位

B、 压力容器登记机关

C、 安装单位

D、 压力容器检验机构

正确答案： D

你的答案： 

58、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人，对本单位的安全生产工作（ ）负责。
单选

A、 全面

B、 主要

C、 全部

D、 共同

正确答案： A

你的答案： 

59、 停止运行的容器尤其是长期停用的容器，一定要将内部介质( )，清除内壁的污垢，附着物和腐蚀产物。
单选

A、 排放干净

B、 严密封存

C、 反应完毕 

D、 高压液化

正确答案： A

你的答案： 

60、 超高压水晶釜使用超过12年后，（ ）至少应当进行一次全面检验。
单选

A、 半年

B、 每年

C、 3年

正确答案： B

你的答案： 

61、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，以下情形的压力容器可以申请变更登记的是( )。
单选

A、 在原使用地未进行定期检验或者定期检验结论为停止运行的；

B、 在原使用地未办理使用登记的；

C、 无技术资料和铭牌的；

D、 安全状况等级为4级的；

E、 使用时间尚不足20年的。

正确答案： E

你的答案： 

62、 对于开启压力大于( )MPa 的蒸汽用安全阀或介质温度超过235 ℃ 的气体用安全阀，宜选用带散热器的安全阀。
单选

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

正确答案： B

你的答案： 

63、 爆破片单独用作泄压装置的，应检查爆破片和容器间截止阀是否处于( )状态。
单选

A、 全开 

B、 关闭

C、 半开

正确答案： A

你的答案： 

64、 国家鼓励高耗能特种设备使用单位应用新技术、新工艺、新产品，提高特种设备（ ）。对取得显著成绩的单位和个人，按照有关规定予以奖励。
单选

A、 安全性能

B、 节能性能

C、 环保水平

D、 能效水平

正确答案： D

你的答案： 

65、 出厂技术资料齐全，设计、制造质量符合有关法规和标准的要求，在规定的定期检验周期内，在设计条件下能安全使用，压力容器的这种安全状况属于( )级。
单选

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

正确答案： A

你的答案： 

66、 用焊接方法更换主要受压元件应当进行（ ） 。
单选

A、 外观检查

B、 耐压试验

C、 全面检验

正确答案： B

你的答案： 

67、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在收到报名材料后（ ）内完成对材料的审查。
单选

A、 15个工作日

B、 10个工作日

C、 5个工作日

D、 3个工作日

正确答案： A

你的答案： 

68、 锅炉压力容器大多数是焊接结构，其焊接质量直接影响它们的( )。
单选

A、 设备安装

B、 结构性能

C、 生产效率 

D、 安全使用

正确答案： D

你的答案： 

69、 储存液化气体的压力容器应当规定设计储存量，装量系数不得大于( )。
单选

A、 0.95

B、 0.85

C、 0.9

D、 0.8

正确答案： A

你的答案： 

70、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。
单选

A、 上一年年收入40%的

B、 上一年年收入60%的

C、 上一年年收入20%的

D、 上一年年收入30%的

正确答案： B

你的答案： 

71、 玻璃板式液位计的玻璃板，其观察区域的一侧表面通常做成纵向几条槽纹的目的是（? ? ）。
单选

A、 形成肋条，使之不易从横向断裂

B、 便于观察液位

C、 有利于抵抗介质浸蚀

正确答案： A

你的答案： 

72、 应力腐蚀是一种极危险的腐蚀形态，是在拉应力与（ ）共同作用下产生的
单选

A、 特定的腐蚀介质

B、 所有腐蚀介质

C、 所有酸性腐蚀介质

D、 所有碱性腐蚀介质

正确答案： A

你的答案： 

73、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）直接经济损失的，为重大事故。
单选

A、 1000万元以上1亿元以下

B、 500万元以上1000万元以下

C、 1亿元以上

D、 5000万元以上1亿元以下

正确答案： D

你的答案： 

74、 钢材经退火处理后，可降低硬度细化晶粒消除( )。
单选

A、 内应力

B、 变形

C、 表面缺陷 

D、 偏析

正确答案： A

你的答案： 

75、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
单选

A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机

正确答案： A

你的答案： 

76、 特种设备安全监督管理部门在办理本条例规定的有关行政审批事项时，其受理、审查、许可、核准的程序必须公开，并应当自受理申请之日起（ ）内，作出许可、核准或者不予许可、核准的决定；
单选

A、 30日

B、 60日

C、 5日

D、 10日

正确答案： A

你的答案： 

77、 在一定的温度下，易燃、可燃液体表面上的蒸气和空气的混合气与火焰接触时，闪出火花但随即熄灭的瞬间燃烧过程称为( )_。
单选

A、 着火

B、 闪燃

C、 自燃 

D、 爆燃

正确答案： B

你的答案： 

78、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。
单选

A、 滴、漏

B、 渗液 

C、 腐蚀 

D、 跑、冒、滴、漏

正确答案： D

你的答案： 

79、 特种设备事故，是指因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为，在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等（ ）。
单选

A、 治安事件

B、 刑事事件

C、 突发事件

D、 破坏事件

正确答案： C

你的答案： 

80、 特种设备安全监督管理部门根据（ ）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。
单选

A、 举报

B、 事实

C、 传言

D、 政府文件

正确答案： A

你的答案： 

81、 《特种设备安全监察条例》规定，下面哪些特种设备的制造过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。
不定项选择

A、 锅炉

B、 压力容器

C、 电梯

D、 压力管道元件

E、 起重机械

正确答案： A、B、D、E

你的答案： 

82、 根据《超高压容器安全技术监察规程》，超高压容器应当装设的安全附件包括：( )
不定项选择

A、 压力表（或压力传感器）；

B、 爆破片（帽）；

C、 测温仪表；

D、 超温或超压报警装置。

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 

83、 《中华人民共和国节约能源法》规定，节约资源是我国的（ ）。国家实施（ ）并举、把节约放在首位的能源发展战略。
不定项选择

A、 基本国策

B、 基本方针

C、 节约与开发

D、 开发与创新

正确答案： A、C

你的答案： 

84、 压力容器本体运行检查的内容包括（ ）。
不定项选择

A、 接口部位、焊接接头等

B、 外表面腐蚀 

C、 排放装置

D、 检漏孔、信号孔

E、 运行稳定情况

正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： 

85、 压力容器年度检查前，使用单位应当做好准备工作。以下正确的是（ ）。
不定项选择

A、 清理压力容器外表面和环境

B、 准备好压力容器技术档案资料

C、 准备好压力容器操作人员的资格证

D、 做好现场配合工作

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 

86、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》规定特种设备使用安全管理的的文件应包括（ ）。
不定项选择

A、 形成文件的管理方针和管理目标

B、 描述管理体系要素及其相互作用的管理手册

C、 本标准所要求的文件，包括制度、岗位责任制

D、 与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准等 

E、 本标准所要求的记录

正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： 

87、 压力容器使用过程中，各种载荷所产生的应力包括( )。
不定项选择

A、 由压力而产生的应力

B、 由重量而产生的应力

C、 由温度而引起的应力 

D、 风载荷所产生的应力

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 

88、 磷容易使钢产生( )，硫容易使钢产生( )。
不定项选择

A、 加工硬化

B、 冷脆

C、 热脆 

D、 .晶间腐蚀

正确答案： B、C

你的答案： 

89、 安全阀的缺点是（ ）。
不定项选择

A、 密封性差

B、 阀门开启有滞后现象

C、 不适用于不洁净的介质 

D、 不适用于腐蚀性介质

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 

90、 以下液化气体中，易燃的是（? ? ）
不定项选择

A、 液氨

B、 丁二烯

C、 环氧乙烷

D、 液氯

正确答案： B、C

你的答案： 
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1、 特种设备使用单位应按照《山东省特种设备使用安全管理工作规范》要求建立特种设备使用安全管理体系，并且文件化。（ ） 
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

2、 使用压力容器的单位和个人应当按照《锅炉压力容器使用登记管理办法》的规定办理压力容器使用登记，领取《特种设备使用登记证》，未办理使用登记并领取使用登记并领取使用登记证的压力容器不得擅自使用。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

3、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，转让特种设备的，由受让单位按照国家规定办理注销登记。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

4、 压力容器局部腐蚀是指表面的区域腐蚀，是一种危害较大的腐蚀形态，破裂时无明显变形经常在突然间导致事故。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

5、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备办理停用手续后，需重新启用的，在检验有效内，可以直接启用。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

6、 压力容器与安全阀之间可以装设截止阀门。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

7、 《特种设备安全监察条例》规定，未依法取得许可、核准、登记的单位擅自从事特种设备的生产、使用或者检验检测活动的，特种设备安全监督管理部门应当依法予以处理。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

8、 压力容器用钢材的工艺性能指标主要是指碳当量。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

9、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当在现场检验检测结束后、特种设备使用前，与使用者办理检验检测结束告知手续。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

10、 由于同样的压紧力在较窄的接触面上可以产生较大的密封比压，因而要尽可能地减小密封垫接触面的宽度，可以起到减小螺栓预紧力的效果，接触面越窄越好。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

11、 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》自2011年8月1日起施行。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

12、 圆筒形压力容器的主要优点是制造容易、便于在内部设置工艺内件，因此，生产量和使用量都比球形容器、方形容器大。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

13、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了防止和减少特种设备事故发生。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

14、 压力容器安全附件不在《固定式压力容器安全技术监察规程》管辖范围内。（? ?）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

15、 制定《高耗能特种设备节能监督管理办法》是为加强高耗能特种设备节能审查和监管，提高能源利用效率，促进节能降耗。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

16、 爆破片应与容器液面以上的气相空间相连，其中普通正拱型爆破片也可安装在正常液面以下。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

17、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，压力容器的使用单位应编制本单位压力容器的年度定期检验计划。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

18、 用于焊接结构压力容器的主要受压元件的碳素钢其含碳量不应大于0.35%。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

19、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证交回登记机关，予以注销。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

20、 螺检预紧力越大越好。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

21、 根据《压力容器定期检验规则》，对于弹簧直接载荷式安全阀，当满足《压力容器定期检验规则》所规定的条件时，可以适当延长校验周期。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

22、 圆筒形压力容器应用范围比球形压力容器广，球形压力容器一般只广泛用于盛装液体或液化气体的储存压力容器。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

23、 《安全生产法》规定国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定追究生产安全事故责任人的行政责任。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

24、 液化气体的爆炸和燃烧是同时发生的。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

25、 带搅拌的压力容器，搅拌装置应运转正常，无异常的振动和杂音。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

26、 腐蚀失效不是压力容器常见失效模式之一。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

27、 年度检查是指为了确保压力容器在检验周期内的安全而实施的运行过程中的在线检查，每半年至少一次。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

28、 在临界温度下，使气体液化所必需的压力叫做临界压力。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

29、 为降低反应釜搅拌的功率损耗，可通过合理匹配搅拌设备来实现。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

30、 压力容器运行前检查应包括附属设备及安全防护设施是否完好。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

31、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。
单选

A、 1

B、 10

C、 0.1

正确答案： B

你的答案： 

32、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的( )。
单选

A、 1/20

B、 l/15

C、 1/10 

D、 1/25

正确答案： A

你的答案： 

33、 《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理方针是（ ）。
单选

A、 安全为了生产，生产必须安全

B、 安全第一、预防为主

C、 安全生产人人有责

D、 安全第一

正确答案： B

你的答案： 

34、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
单选

A、 20天

B、 3个月

C、 2个月

D、 1个月

正确答案： D

你的答案： 

35、 Ⅳ级轻度危害介质的允许浓度为大于等于( )mg / m3。
单选

A、 10

B、 15

C、 20

D、 13

正确答案： A

你的答案： 

36、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 
单选

A、 5

B、 4

C、 3

D、 1

正确答案： D

你的答案： 

37、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，安全状况等级为( )级的固定式压力容器，一般不得继续使用。使用单位无法立即更换或者修理的，应当持定期检验报告、安全等级划分证明和使用登记证，向登记机关申请临时监控使用。( )
单选

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

正确答案： C

你的答案： 

38、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
单选

A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m

正确答案： A

你的答案： 

39、 管壳式余热锅炉属于( )。
单选

A、 压力容器

B、 锅炉

C、 二者皆是 

D、 二者皆非

正确答案： A

你的答案： 

40、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，对在用国家明令淘汰的高耗能特种设备，使用单位应当在规定的期限内予以改造或者更换。到期未改造或者更换的，（ ）。
单选

A、 允许监督使用

B、 监督下使用

C、 处以罚款

D、 不得继续使用

正确答案： D

你的答案： 

41、 可燃物质和空气或氧气的混合物由引火源点燃，火焰立即从引火源处以不断扩大的同心球形式自动扩展到混合物的全部空间的燃烧现象称为( )。
单选

A、 闪燃 

B、 着火

C、 自燃 

D、 爆燃

正确答案： D

你的答案： 

42、 特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
单选

A、 30个工作日

B、 30日

C、 40日

正确答案： B

你的答案： 

43、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，压力表盘刻度极限值应当为( )的1.5-3.0倍。
单选

A、 设计压力；

B、 最大允许工作压力；

C、 安全阀整定压力；

D、 试验压力。

正确答案： B

你的答案： 

44、 油压式或气压式紧急切断阀应保证在工作压力下全开，持续放置( )h 不会引起自然关闭。
单选

A、 36

B、 42

C、 48

D、 72

正确答案： C

你的答案： 

45、 反应容器超压时采取紧急停止运行，应立即停止 。
单选

A、 升压

B、 投料

C、 升温

D、 排料

正确答案： B

你的答案： 

46、 《中华人民共和国节约能源法》规定，国家实行（ ）制度，将节能目标完成情况作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容。
单选

A、 能源许可

B、 节能考核评价

C、 节能目标责任制

D、 节能目标责任制和节能考核评价

正确答案： D

你的答案： 

47、 压力容器制造时，划分压力容器类别的压力条件指的是（ ）。
单选

A、 最高工作压力

B、 最大允许工作压力

C、 设计压力

D、 安全阀开启压力

正确答案： C

你的答案： 

48、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
单选

A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造

正确答案： C

你的答案： 

49、 根据《超高压容器安全技术监察规程》，在苛刻条件下使用的超高压容器爆破片装置应当( )至少更换一次。
单选

A、 每月

B、 每季

C、 每年

D、 每二年

正确答案： C

你的答案： 

50、 《固定式压力容器安全技术监察规程》中规定，钢制压力容器管法兰、垫片、紧固件的设计应参照行业标准（ )的规定。
单选

A、 JB4700-4707

B、 HG/T20592-20635

正确答案： B

你的答案： 

51、 系统及压力容器投运前应制订( )。 
单选

A、 应急预案

B、 开车方案

C、 防护措施

D、 安全措施

正确答案： B

你的答案： 

52、 根据《压力容器定期检验规则》，压力容器年度检查方法以( )为主。
单选

A、 测厚

B、 宏观检查

C、 表面磁粉检测

D、 壁温检查

正确答案： B

你的答案： 

53、 ( )又称防爆片，是压力容器安全附件的一种。
单选

A、 爆破片

B、 紧急切断阀

C、 安全阀

正确答案： A

你的答案： 

54、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的（ ）。
单选

A、 1/20

B、 1/15

C、 1/10

正确答案： A

你的答案： 

55、 特种设备事故，是指（ ），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。
单选

A、 因特种设备的不安全状态

B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为

C、 因相关人员的不安全行为

D、 因到期未检验

正确答案： B

你的答案： 

56、 钢中的主要杂质是指( )。
单选

A、 硫及磷

B、 碳及硅

C、 硅及锰 

D、 铬及镍

正确答案： A

你的答案： 

57、 压力容器使用单位发现容器故障或其他异常情况的压力容器须由（ ）及时进行检验消除事故隐患。
单选

A、 制造单位

B、 压力容器登记机关

C、 安装单位

D、 压力容器检验机构

正确答案： D

你的答案： 

58、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人，对本单位的安全生产工作（ ）负责。
单选

A、 全面

B、 主要

C、 全部

D、 共同

正确答案： A

你的答案： 

59、 停止运行的容器尤其是长期停用的容器，一定要将内部介质( )，清除内壁的污垢，附着物和腐蚀产物。
单选

A、 排放干净

B、 严密封存

C、 反应完毕 

D、 高压液化

正确答案： A

你的答案： 

60、 超高压水晶釜使用超过12年后，（ ）至少应当进行一次全面检验。
单选

A、 半年

B、 每年

C、 3年

正确答案： B

你的答案： 

61、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，以下情形的压力容器可以申请变更登记的是( )。
单选

A、 在原使用地未进行定期检验或者定期检验结论为停止运行的；

B、 在原使用地未办理使用登记的；

C、 无技术资料和铭牌的；

D、 安全状况等级为4级的；

E、 使用时间尚不足20年的。

正确答案： E

你的答案： 

62、 对于开启压力大于( )MPa 的蒸汽用安全阀或介质温度超过235 ℃ 的气体用安全阀，宜选用带散热器的安全阀。
单选

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

正确答案： B

你的答案： 

63、 爆破片单独用作泄压装置的，应检查爆破片和容器间截止阀是否处于( )状态。
单选

A、 全开 

B、 关闭

C、 半开

正确答案： A

你的答案： 

64、 国家鼓励高耗能特种设备使用单位应用新技术、新工艺、新产品，提高特种设备（ ）。对取得显著成绩的单位和个人，按照有关规定予以奖励。
单选

A、 安全性能

B、 节能性能

C、 环保水平

D、 能效水平

正确答案： D

你的答案： 

65、 出厂技术资料齐全，设计、制造质量符合有关法规和标准的要求，在规定的定期检验周期内，在设计条件下能安全使用，压力容器的这种安全状况属于( )级。
单选

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

正确答案： A

你的答案： 

66、 用焊接方法更换主要受压元件应当进行（ ） 。
单选

A、 外观检查

B、 耐压试验

C、 全面检验

正确答案： B

你的答案： 

67、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在收到报名材料后（ ）内完成对材料的审查。
单选

A、 15个工作日

B、 10个工作日

C、 5个工作日

D、 3个工作日

正确答案： A

你的答案： 

68、 锅炉压力容器大多数是焊接结构，其焊接质量直接影响它们的( )。
单选

A、 设备安装

B、 结构性能

C、 生产效率 

D、 安全使用

正确答案： D

你的答案： 

69、 储存液化气体的压力容器应当规定设计储存量，装量系数不得大于( )。
单选

A、 0.95

B、 0.85

C、 0.9

D、 0.8

正确答案： A

你的答案： 

70、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。
单选

A、 上一年年收入40%的

B、 上一年年收入60%的

C、 上一年年收入20%的

D、 上一年年收入30%的

正确答案： B

你的答案： 

71、 玻璃板式液位计的玻璃板，其观察区域的一侧表面通常做成纵向几条槽纹的目的是（? ? ）。
单选

A、 形成肋条，使之不易从横向断裂

B、 便于观察液位

C、 有利于抵抗介质浸蚀

正确答案： A

你的答案： 

72、 应力腐蚀是一种极危险的腐蚀形态，是在拉应力与（ ）共同作用下产生的
单选

A、 特定的腐蚀介质

B、 所有腐蚀介质

C、 所有酸性腐蚀介质

D、 所有碱性腐蚀介质

正确答案： A

你的答案： 

73、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）直接经济损失的，为重大事故。
单选

A、 1000万元以上1亿元以下

B、 500万元以上1000万元以下

C、 1亿元以上

D、 5000万元以上1亿元以下

正确答案： D

你的答案： 

74、 钢材经退火处理后，可降低硬度细化晶粒消除( )。
单选

A、 内应力

B、 变形

C、 表面缺陷 

D、 偏析

正确答案： A

你的答案： 

75、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
单选

A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机

正确答案： A

你的答案： 

76、 特种设备安全监督管理部门在办理本条例规定的有关行政审批事项时，其受理、审查、许可、核准的程序必须公开，并应当自受理申请之日起（ ）内，作出许可、核准或者不予许可、核准的决定；
单选

A、 30日

B、 60日

C、 5日

D、 10日

正确答案： A

你的答案： 

77、 在一定的温度下，易燃、可燃液体表面上的蒸气和空气的混合气与火焰接触时，闪出火花但随即熄灭的瞬间燃烧过程称为( )_。
单选

A、 着火

B、 闪燃

C、 自燃 

D、 爆燃

正确答案： B

你的答案： 

78、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。
单选

A、 滴、漏

B、 渗液 

C、 腐蚀 

D、 跑、冒、滴、漏

正确答案： D

你的答案： 

79、 特种设备事故，是指因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为，在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等（ ）。
单选

A、 治安事件

B、 刑事事件

C、 突发事件

D、 破坏事件

正确答案： C

你的答案： 

80、 特种设备安全监督管理部门根据（ ）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。
单选

A、 举报

B、 事实

C、 传言

D、 政府文件

正确答案： A

你的答案： 

81、 《特种设备安全监察条例》规定，下面哪些特种设备的制造过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。
不定项选择

A、 锅炉

B、 压力容器

C、 电梯

D、 压力管道元件

E、 起重机械

正确答案： A、B、D、E

你的答案： 

82、 根据《超高压容器安全技术监察规程》，超高压容器应当装设的安全附件包括：( )
不定项选择

A、 压力表（或压力传感器）；

B、 爆破片（帽）；

C、 测温仪表；

D、 超温或超压报警装置。

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 

83、 《中华人民共和国节约能源法》规定，节约资源是我国的（ ）。国家实施（ ）并举、把节约放在首位的能源发展战略。
不定项选择

A、 基本国策

B、 基本方针

C、 节约与开发

D、 开发与创新

正确答案： A、C

你的答案： 

84、 压力容器本体运行检查的内容包括（ ）。
不定项选择

A、 接口部位、焊接接头等

B、 外表面腐蚀 

C、 排放装置

D、 检漏孔、信号孔

E、 运行稳定情况

正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： 

85、 压力容器年度检查前，使用单位应当做好准备工作。以下正确的是（ ）。
不定项选择

A、 清理压力容器外表面和环境

B、 准备好压力容器技术档案资料

C、 准备好压力容器操作人员的资格证

D、 做好现场配合工作

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 

86、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》规定特种设备使用安全管理的的文件应包括（ ）。
不定项选择

A、 形成文件的管理方针和管理目标

B、 描述管理体系要素及其相互作用的管理手册

C、 本标准所要求的文件，包括制度、岗位责任制

D、 与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准等 

E、 本标准所要求的记录

正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： 

87、 压力容器使用过程中，各种载荷所产生的应力包括( )。
不定项选择

A、 由压力而产生的应力

B、 由重量而产生的应力

C、 由温度而引起的应力 

D、 风载荷所产生的应力

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 

88、 磷容易使钢产生( )，硫容易使钢产生( )。
不定项选择

A、 加工硬化

B、 冷脆

C、 热脆 

D、 .晶间腐蚀

正确答案： B、C

你的答案： 

89、 安全阀的缺点是（ ）。
不定项选择

A、 密封性差

B、 阀门开启有滞后现象

C、 不适用于不洁净的介质 

D、 不适用于腐蚀性介质

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 

90、 以下液化气体中，易燃的是（? ? ）
不定项选择

A、 液氨

B、 丁二烯

C、 环氧乙烷

D、 液氯

正确答案： B、C

你的答案： 
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1、 安全阀与排放口间装设截止阀的，运行期间应处于半开位置并加铅封。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

2、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

3、 设备器壁等主要受压元件及管道因裂纹而产生的泄漏，可以用密封剂封堵。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

4、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的。属于国家工作人员的，依法给予处分；触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

5、 碟形封头因过渡圆半径远小于球体半径，故其受力状况较差，通常只用于压力较低，直径较大的容器。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

6、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

7、 浮子式液面计或者其他间接观察液面的测量装置的精度比玻璃管、玻壁板液面计或者直接观察液面的测量装置的精度高。（? ?）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

8、 根据《压力容器定期检验规则》，进行压力容器本体的年度检查时，一般不拆保温层。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

9、 冲击韧性是指材料在冲击载荷的作用下折断时所吸收的功。冲击韧性值αkv是指一定形状和尺寸的材料试样在冲击载荷的作用下折断时所吸收的功。（ ）?
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

10、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为辅的方针。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

11、 毒性程度为极度和高度危害介质的低压反应容器和储存容器为第二类压力容器。( ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

12、 《中华人民共和国节约能源法》规定，节约资源是我国的战略方针。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

13、 法兰密封面一般都要经过比较精密的加工，以保证足够的精度和光洁度。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

14、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》所称高耗能特种设备，是指锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设备。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

15、 半球形封头是一种在直径和承受压力相同的情况下所需厚度最小的封头。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

16、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器变更登记，原有的注册代码保持不变。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

17、 旋转管式液面计的液位显示原理与滑管式液面计相同。（? ?）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

18、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，压力容器工作压力低于压力源压力时，在通向压力容器进口的管道上应当装设减压阀。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

19、 压力容器常用钢种有碳素钢、低合金钢、耐热钢、低温钢、不锈钢等种类。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

20、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了规范特种设备事故报告和调查处理工作，及时准确查清事故原因，严格追究事故责任，防止和减少同类事故重复发生。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

21、 安全标志有禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志。（?? ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

22、 装卸软管的最小爆破压力应不小于4倍的公称压力。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

23、 当设计参数与实际情况不符，应进行强度校核。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

24、 压力容器破裂所造成的危害主要是破裂时产生的碎片。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

25、 液氧或液氮也可以充入碳钢制造的容器中。（? ?）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

26、 安全状况为4级的压力容器，其积累监控使用的时间不得超过3年，在监控使用期间，可对缺陷进行处理，提高安全状况等级，否则不得继续使用。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

27、 需要控制壁温的压力容器，应当装设测试壁温的测温仪表（或者温度计）。测温仪表应当定期校验。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

28、 使用单位根据本单位特种设备的特性和使用安全管理要求，制定特种设备使用安全管理目标，形成文件。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

29、 带有搅拌的反应釜为保证获得较好的反应速度和生产效率应尽量匹配大功率电机。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

30、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证等环节的具体规定，以及考试机构的设立、《特种设备作业人员证》的注销和复审等事项，按照国家质检总局制定的特种设备作业人员考核规则等安全技术规范执行。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

31、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
单选

A、 超温、超压 

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低

正确答案： A

你的答案： 

32、 超温超压是压力容器爆炸事故的主要原因之一，随着容器内压力迅速升高，容器发生了显著变形最终产生破裂，这种破坏形式应为（ ）
单选

A、 韧性破坏

B、 疲劳破坏

C、 脆性破坏

D、 腐蚀破坏

正确答案： A

你的答案： 

33、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款
单选

A、 10万元以上20万元

B、 2000元以上2万元以下 

C、 2万元以上5万元以下 

D、 1000元以上5000元以下

正确答案： A

你的答案： 

34、 二氧化碳是( )的气体。
单选

A、 微黄色、无臭、稍有酸味、无毒性

B、 无色、无臭、有酸味、无毒性

C、 A.微黄色、无臭、稍有酸味、无毒性 B.无色、无臭、有酸味、无毒性 C.无色、无臭、稍有酸味、有毒性 D.无色、无臭、稍有酸味、无毒性

D、 无色、无臭、稍有酸味、无毒性

正确答案： D

你的答案： 

35、 低压容器所用压力表，其精度一般应不低于( )级。
单选

A、 1.6

B、 2

C、 2 . 5 

D、 3

正确答案： C

你的答案： 

36、 《中华人民共和国安全生产法》规定，国家（ ）安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平。
单选

A、 鼓励和提倡

B、 鼓励和支持

C、 提倡和支持

D、 推行

正确答案： B

你的答案： 

37、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）死亡，为较大事故。
单选

A、 3人以下

B、 30以上

C、 10人以上30人以下

D、 3人以上10人以下

正确答案： D

你的答案： 

38、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。
单选

A、 强度

B、 压力

C、 密度

正确答案： B

你的答案： 

39、 依靠流体本身的力量自动启闭的阀门是（ ）。
单选

A、 截止阀

B、 节流阀

C、 球阀

D、 止回阀

正确答案： D

你的答案： 

40、 根据《压力容器定期检验规则》，使用超过( )年，经过技术鉴定或者由检验人员确认按正常检验周期不能保证安全使用的压力容器，其全面检验周期应当适当缩短。
单选

A、 10

B、 15

C、 20

D、 25

正确答案： C

你的答案： 

41、 《特种设备作业人员考核规则》规定，用人单位应当加强对特种设备作业人员的（ ），为特种设备作业人员的取证和复审提供客观真实的证明材料。
单选

A、 工作安排

B、 组织

C、 培训

D、 管理

正确答案： D

你的答案： 

42、 氮气是一种( )的气体。
单选

A、 有色、无味、无臭

B、 无色、有味、无臭

C、 无色、无味、有臭 

D、 无色、无味、无臭

正确答案： D

你的答案： 

43、 用于制造受压元件的材料在( ）应进行标记移植。
单选

A、 切割前

B、 切割后

正确答案： A

你的答案： 

44、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，每台压力容器在投入使用前或者投入使用后( )日内，使用单位应当向所在地的登记机关申请办理使用登记，领取使用登记证。
单选

A、 10

B、 30

C、 60

D、 90

正确答案： B

你的答案： 

45、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
单选

A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m

正确答案： A

你的答案： 

46、 低温液体储罐使用已经超过（? ?）年或停止使用超过两年的应缩短内外检验周期。
单选

A、 10

B、 20

C、 30

D、 15

正确答案： B

你的答案： 

47、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，高耗能特种设备使用单位应当（ ）特种设备，按照有关特种设备安全技术规范、标准或者出厂文件的要求配备、安装辅机设备和能效监控装置、能源计量器具，并记录相关数据。
单选

A、 安全的

B、 低耗能的

C、 使用符合能效指标要求的

D、 安全卫生的

正确答案： C

你的答案： 

48、 可燃性液化气体的燃烧危险性远比易燃液体( )。
单选

A、 大得多

B、 小得多

C、 相等 

D、 不能比

正确答案： A

你的答案： 

49、 系统联动试车时应对压力容器及其工艺管道按规定进行( )吹扫。
单选

A、 氮气

B、 蒸汽

C、 空气

D、 水

正确答案： B

你的答案： 

50、 《中华人民共和国节约能源法》规定，用能单位应当定期开展（ ）。
单选

A、 节能教育

B、 岗位节能培训

C、 节能培训

D、 节能教育和岗位节能培训

正确答案： D

你的答案： 

51、 紧急切断阀装置，当没有外力（机械手动、油压、气压、电动操作力）作用时，主阀处于（? ??? ）位置。
单选

A、 常开

B、 常闭

C、 开和闭

正确答案： B

你的答案： 

52、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
单选

A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机

正确答案： A

你的答案： 

53、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，需要在移动式压力容器和固定式压力容器之间进行装卸作业的，其装卸软管的公称压力不得小于装卸系统工作压力的( )。
单选

A、 0.5倍；

B、 1倍；

C、 1.5倍；

D、 2倍。

正确答案： D

你的答案： 

54、 焊后消除应力热处理可以提高钢的( )。
单选

A、 硬度

B、 耐腐蚀性

C、 强度 

D、 塑性及韧性

正确答案： D

你的答案： 

55、 对有腐蚀性介质的压力容器，可以通过（ ）核定其腐蚀的程度。
单选

A、 仪器测定

B、 挂片试验 

C、 比对试验

正确答案： B

你的答案： 

56、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单压力容器的设计压力小于或者等于( )Mpa。
单选

A、 0.8

B、 1.6

C、 2

D、 2.5

正确答案： B

你的答案： 

57、 所承受的压力大于等于( )MPa ，小于1.6 MPa 的压力容器为低压容器。
单选

A、 1

B、 0.1

C、 0.2

D、 0,3

正确答案： B

你的答案： 

58、 压力容器由于原料、能源供应不及时需要停止运行，属于( )。
单选

A、 紧急停止运行

B、 正常停止运行 

正确答案： B

你的答案： 

59、 特种设备事故，是指（ ），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。
单选

A、 因特种设备的不安全状态

B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为

C、 因相关人员的不安全行为

D、 因到期未检验

正确答案： B

你的答案： 

60、 压力容器的凸形封头类型，有半球形封头、（ ）、碟形封头、无折边锥形等。
单选

A、 三角形

B、 多层形

C、 椭圆形

正确答案： C

你的答案： 

61、 被检压力容器内部介质必须排放、清理干净，用（ ）从被检容器的第一道法兰处隔断所有液体、气体或者蒸汽的来源，同时设置明显的隔离标志。
单选

A、 截止阀

B、 盲板

C、 球阀

正确答案： B

你的答案： 

62、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的（ ）上，设置明显的安全警示标志。
单选

A、 生产经营场所和有关设施、设备

B、 生产经营设施、设备

C、 生产设备

D、 设施、设备

正确答案： A

你的答案： 

63、 压力容器及其装置进料前要关闭所有的放空阀门，然后按规定的工艺流程，经操作人员、班组长、( )三级检查确认无误后，才能启动机泵进料。
单选

A、 安全员

B、 总工程师

C、 车间领导 

D、 安全科负责人

正确答案： C

你的答案： 

64、 快开门式压力容器的安全联锁功能应当满足，当快开门达到预定( )，方能升压运行。
单选

A、 压力值

B、 关闭部位

C、 安全要求

正确答案： B

你的答案： 

65、 根据《压力容器定期检验规则》，使用标准抗拉强度下限大于等于540Mpa材料制造的球形储罐，投用( )后应当开罐检验。
单选

A、 半年

B、 一年

C、 二年

D、 三年

正确答案： B

你的答案： 

66、 精度为1.6级的压力表上，其允许误差为表盘刻度极限值的( )。
单选

A、 1%

B、 2%

C、 2.50%

D、 1.50%

正确答案： D

你的答案： 

67、 对低温工况下工作的压力容器，主要控制介质的最低温度，并保证壁温不低于其( )。
单选

A、 最低温度

B、 工作温度

C、 设计温度

D、 允许温度

正确答案： C

你的答案： 

68、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，对于通过租赁方式使用的固定式压力容器，由( )单位向使用地登记机关办理使用登记证。
单选

A、 使用单位

B、 产权单位

C、 社会中介组织

D、 使用地检验机构

正确答案： B

你的答案： 

69、 用于介质为有毒、易燃气体的是（ ）式安全阀。
单选

A、 全封闭

B、 半封闭

C、 开放式

正确答案： A

你的答案： 

70、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。
单选

A、 交回登记机关

B、 使用单位保存

C、 使用单位销毁

正确答案： A

你的答案： 

71、 高耗能特种设备，是指在使用过程中能源消耗量或者转换量大，并具有较大节能空间的（ ）等特种设备。
单选

A、 锅炉、换热压力容器、电梯

B、 锅炉

C、 换热压力容器、电梯

D、 锅炉、换热压力容器

正确答案： A

你的答案： 

72、 铁碳合金中，含碳量为( )的部分称为钢。
单选

A、 〈0.8％ 

B、 0.8-2％

C、 0.02-2％ 

D、 〉2％

正确答案： C

你的答案： 

73、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
单选

A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造

正确答案： C

你的答案： 

74、 特种设备安全监督管理部门根据（ ）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。
单选

A、 举报

B、 事实

C、 传言

D、 政府文件

正确答案： A

你的答案： 

75、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。
单选

A、 5

B、 8

C、 10

D、 15

正确答案： C

你的答案： 

76、 安全阀的公称工作压力应（ ）压力容器的设计压力。
单选

A、 不小于

B、 不大于

C、 必须等于

正确答案： A

你的答案： 

77、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当对涉及( )的特种设备的生产和使用环节实施重点监察。
单选

A、 公共安全

B、 国有企业

C、 私营企业

D、 学校

正确答案： A

你的答案： 

78、 球形容器和同容积的圆筒形容积相比，可节约材料( )_。
单选

A、 20 %～30 %

B、 30 %～40 %

C、 10 %～20 % 

D、 25 %～30 %

正确答案： B

你的答案： 

79、 压力容器使用单位至少( )进行一次压力容器安全检查。
单选

A、 半年

B、 半个月

C、 每月

D、 三个月

正确答案： C

你的答案： 

80、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，为方便申请人办理考核发证事项，发证部门可以将受理和发放证书的地点设在（ ）。
单选

A、 省考委会

B、 市考委会

C、 质量技术监督局

D、 考试报名地点

正确答案： D

你的答案： 

81、 《特种设备安全监察条例》规定，下列那种情形为重大事故？
不定项选择

A、 特种设备事故造成30人以上死亡。

B、 特种设备事故造成10人以上30人以下死亡

C、 特种设备事故造成50人以上100人以下重伤

D、 起重机械整体倾覆的。

E、 锅炉、压力容器、压力管道爆炸的。

正确答案： B、C

你的答案： 

82、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，以下规范适用范围内的压力容器应办理使用登记：( )
不定项选择

A、 《固定式压力容器安全技术监察规程》

B、 《超高压容器安全技术监察规程》

C、 《移动式压力容器安全技术监察规程》

D、 《医用氧舱安全管理规定》

E、 《简单式压力容器安全技术监察规程》

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 

83、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持（ ）、（ ）的方针。
不定项选择

A、 安全第一

B、 预防为主

C、 安全为了生产

D、 生产保证安全

正确答案： A、B

你的答案： 

84、 压力容器的安全操作规程应该包括（ ）
不定项选择

A、 操作工艺参数

B、 岗位操作方法

C、 运行中重点检查的项目和部位

D、 紧急情况的处置和报告程序

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 

85、 压力容器运行中工艺参数的控制主要指（ ）及投料等。
不定项选择

A、 温度

B、 压力

C、 液位

D、 介质腐蚀 

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 

86、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》规定特种设备使用安全管理的的文件应包括（ ）。
不定项选择

A、 形成文件的管理方针和管理目标

B、 描述管理体系要素及其相互作用的管理手册

C、 本标准所要求的文件，包括制度、岗位责任制

D、 与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准等 

E、 本标准所要求的记录

正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： 

87、 下列属于压力容器的主要安全附件的有( )。
不定项选择

A、 安全阀

B、 液位计

C、 压力表 

D、 爆破片

E、 温度计

正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： 

88、 脆性破裂产生的原因是( )。
不定项选择

A、 设备存在缺陷，造成局部压力过高

B、 器壁大面积腐蚀 

C、 低温使材料的韧性降低 

D、 碱脆

正确答案： A、C、D

你的答案： 

89、 高压容器中常用的封头型式有（? ?? ?）。
不定项选择

A、 平封头

B、 半球封头

C、 椭圆形封头

D、 碟形封头

正确答案： A、B、C

你的答案： 

90、 压力容器的主要工艺参数( )。
不定项选择

A、 温度 

B、 体积

C、 压力 

D、 介质

正确答案： A、C

你的答案： 
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1、 易燃介质是指与空气混合的爆炸下限＜10％或爆炸上限与下限之差≥20％的气体，以及闪点≤45％的液体。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

2、 液面计可以不必标注最高、最低安全液位。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

3、 容器名义厚度指计算厚度与腐蚀余量之和。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

4、 压力容器未经定期检验，或者检验不合格的，可以继续使用。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

5、 ? 压力容器安全状况等级为5级的，可监控使用，累计监控使用时间不超过3年。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

6、 新建冷库应选择能效比较高的制冷系统，不易选择已经淘汰的高能耗的制冷系统。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

7、 主要受压元件补焊深度大于三分之一厚度的压力容器，应当进行耐压试验。 
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

8、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员不得从事特种设备的生产、销售，可以推荐特种设备生产、销售企业。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

9、 压力容器的紧急停运必须做到“稳”、“准”、“快”。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

10、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，持有《特种设备作业人员证》的人员，即可在许可的项目范围内作业。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

11、 修理更换压力容器受压元件时，选用的材料质量应高于原设计的材料质量。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

12、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员的特种设备作业人员资格证存入使用单位人事档案，按照特种设备操作规程和安全技术规范的要求作业。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

13、 主要用来完成介质热量交换的容器称为分离容器。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

14、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，对同意受理《特种设备作业人员证》发证的申请，发证部门应当在20个工作日内完成审核批准手续。不予发证的，应当口头说明理由。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

15、 平垫密封宜用于大直径的高压容器。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

16、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》所称高耗能特种设备，是指在使用过程中能源消耗量或者转换量大，并具有较大节能空间的锅炉、换热压力容器、电梯等特种设备。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

17、 安全阀按整体结构及加载机构的形式可分为重锤杠杆式安全阀、弹簧式安全阀和脉冲式安全阀。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

18、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，液位计上最高和最低安全液位，应当作出明显的标志。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

19、 设计温度大于等于450℃的压力容器称为高温容器。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

20、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了规范特种设备事故报告和调查处理工作，及时准确查清事故原因，严格追究事故责任，防止和减少同类事故重复发生。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

21、 强度是压力容器的机械性能指标，韧性是压力容器的工艺性能指标。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

22、 事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，有关单位和个人可根据情况予以回答。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

23、 壁厚不大于容器内径的1/10的压力容器称为薄壁容器。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

24、 《中华人民共和国节约能源法》规定， 国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产业。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

25、 压力容器的密封方式主要有强制密封、自紧密封。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

26、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单式压力容器只要在其推荐使用寿命内使用，就可以不按《压力容器定期检验规则》进行定期检验。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

27、 安全阀装设位置无任何要求。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

28、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器变更登记，原有的注册代码保持不变。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

29、 绝对压力等于表压力与大气压力之和。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

30、 奥氏体不锈钢容器发生晶间腐蚀，表面仍能保持金属光泽，晶间腐蚀可导致韧性破裂。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

31、 氯气是一种( )带有刺激性臭味的毒性气体。
单选

A、 黄绿色

B、 液体状态

C、 固态状态

正确答案： A

你的答案： 

32、 校验后的压力表应贴上（ ）并铅封。
单选

A、 标签

B、 合格证

C、 标识

正确答案： B

你的答案： 

33、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的（ ）上，设置明显的安全警示标志。
单选

A、 生产经营场所和有关设施、设备

B、 生产经营设施、设备

C、 生产设备

D、 设施、设备

正确答案： A

你的答案： 

34、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
单选

A、 超温、超压 

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低

正确答案： A

你的答案： 

35、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
单选

A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机

正确答案： A

你的答案： 

36、 高耗能特种设备，是指在使用过程中能源消耗量或者转换量大，并具有较大节能空间的（ ）等特种设备。
单选

A、 锅炉、换热压力容器、电梯

B、 锅炉

C、 换热压力容器、电梯

D、 锅炉、换热压力容器

正确答案： A

你的答案： 

37、 优质碳素钢中的硫磷含量均小于( )。
单选

A、 0.30%

B、 0.04%

C、 0.01%

D、 0.10%

正确答案： C

你的答案： 

38、 需进行热紧密封的系统，应在( )同时对容器、管道、阀门、附件等进行均匀热紧。
单选

A、 降温

B、 升温

C、 保温

正确答案： B

你的答案： 

39、 根据《压力容器定期检验规则》，使用标准抗拉强度下限大于等于540Mpa材料制造的球形储罐，投用( )后应当开罐检验。
单选

A、 半年

B、 一年

C、 二年

D、 三年

正确答案： B

你的答案： 

40、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。
单选

A、 5

B、 8

C、 10

D、 15

正确答案： C

你的答案： 

41、 根据特种设备事故的可控性、严重程度和响应范围、应制定不同的（ ）
单选

A、 分项响应预案

B、 应急响应级别

C、 应急响应部门

D、 抢险方案

正确答案： B

你的答案： 

42、 特种设备事故，是指（ ），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。
单选

A、 因特种设备的不安全状态

B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为

C、 因相关人员的不安全行为

D、 因到期未检验

正确答案： B

你的答案： 

43、 用于介质为有毒、易燃气体的是（ ）式安全阀。
单选

A、 全封闭

B、 半封闭

C、 开放式

正确答案： A

你的答案： 

44、 反应容器操作要点熟悉并掌握容器内( )、反应过程的基本原理及工艺特点。
单选

A、 介质的粘度

B、 介质的特性

C、 介质的PH值

D、 介质的含水量

正确答案： B

你的答案： 

45、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，直径小于400mm的简单压力容器，压力表表盘直径应当不小于( )mm。
单选

A、 40

B、 60

C、 80

D、 100

正确答案： A

你的答案： 

46、 球形壳体应力是相同直径圆筒形壳体应力的( )。
单选

A、 1/2

B、 1/3

C、 1/4 

D、 相同

正确答案： A

你的答案： 

47、 盛装液化气介质的压力容器，过量充装容易导致容器鼓包变形或爆炸,以下那些因素会导致过量充装（ ）
单选

A、 液位指示装置失灵，不能真实反映液位

B、 充装时环境温度过高

C、 充装时环境温度过低

D、 充装时气相压力不稳定，发生剧烈气化现象

正确答案： A

你的答案： 

48、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，需要在移动式压力容器和固定式压力容器之间进行装卸作业的，充装单位或者使用单位对装卸软管必须每( )进行1次水压试验。
单选

A、 三个月；

B、 半年；

C、 一年；

D、 二年。

正确答案： B

你的答案： 

49、 盛装( )℃ 以下介质的压力容器，应选用防霜液面计。
单选

A、 10

B、 20

C、 30

D、 0

正确答案： D

你的答案： 

50、 容器器壁温度的降低会引起材料( )下降，从而导致脆性破坏事故的发生。
单选

A、 强度

B、 韧性

C、 硬度

D、 刚度

正确答案： B

你的答案： 

51、 《中华人民共和国节约能源法》规定，国家鼓励企业制定（ ）国家标准、行业标准的企业节能标准。
单选

A、 宽于

B、 严于

C、 高于

D、 低于

正确答案： B

你的答案： 

52、 压力容器及其装置进料前要关闭所有的放空阀门，然后按规定的工艺流程，经操作人员、班组长、( )三级检查确认无误后，才能启动机泵进料。
单选

A、 安全员

B、 总工程师

C、 车间领导 

D、 安全科负责人

正确答案： C

你的答案： 

53、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。
单选

A、 交回登记机关

B、 使用单位保存

C、 使用单位销毁

正确答案： A

你的答案： 

54、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，使用单位申请办理压力容器使用登记，应当逐台填写( )，交予登记机关。
单选

A、 告知书

B、 压力容器登记卡

C、 压力容器年度检查报告

正确答案： B

你的答案： 

55、 调质是钢中淬火后再进行( )的一种热处理方法。
单选

A、 正火

B、 回火

C、 高温回火 

D、 退火

正确答案： C

你的答案： 

56、 快开门式压力容器的安全联锁功能应当满足，当压力容器的内部压力( )，方能打开快开门。
单选

A、 无显示

B、 降为零

C、 完全释放

D、 降低后 

正确答案： C

你的答案： 

57、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，作业人员培训的内容按照国家质检总局制定的（ ）等安全技术规范执行。
单选

A、 作业人员培训考核大纲

B、 相关作业人员安全技术规范

C、 相关作业人员培训考核大纲

D、 相关标准

正确答案： C

你的答案： 

58、 所承受的压力大于等于( )MPa ，小于1.6 MPa 的压力容器为低压容器。
单选

A、 1

B、 0.1

C、 0.2

D、 0,3

正确答案： B

你的答案： 

59、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
单选

A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造

正确答案： C

你的答案： 

60、 《特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求（ ）进行安全性能检验和能效测试。
单选

A、 及时

B、 酌情

C、 根据计划

D、 立即

正确答案： A

你的答案： 

61、 依靠流体本身的力量自动启闭的阀门是（ ）。
单选

A、 截止阀

B、 节流阀

C、 球阀

D、 止回阀

正确答案： D

你的答案： 

62、 压力容器发生鼓包变形会使该区域材料发生大量塑性变形、壁厚减薄承载能力（ ）
单选

A、 没有显著降低

B、 提高

C、 降低

D、 不确定

正确答案： C

你的答案： 

63、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员经指定的考试机构考试合格的，持考试合格凭证向（ ）所在地的发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。
单选

A、 考试场所

B、 培训场所

C、 市级

D、 县级

正确答案： A

你的答案： 

64、 球形容器和同容积的圆筒形容积相比，可节约材料( )_。
单选

A、 20 %～30 %

B、 30 %～40 %

C、 10 %～20 % 

D、 25 %～30 %

正确答案： B

你的答案： 

65、 （ ）应当实施压力容器年度检查。
单选

A、 压力容器使用单位

B、 有资格的特种设备检验机构

C、 压力容器制造单位

正确答案： A

你的答案： 

66、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向（ ）报名参加考试。
单选

A、 省级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构

B、 省级质量技术监督部门

C、 县级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构

D、 市级质量技术监督部门

正确答案： A

你的答案： 

67、 天然气中的( )气体和水是造成容器内壁腐蚀、影响容器寿命的主要因素之一。
单选

A、 碱性

B、 酸性

C、 中性

正确答案： B

你的答案： 

68、 中、高压容器所用压力表，精度应不低于( )级。
单选

A、 1.6

B、 2.5

C、 2

D、 3

正确答案： A

你的答案： 

69、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单式压力容器的容积小于或者等于( )升。
单选

A、 200

B、 500

C、 800

D、 1000

正确答案： D

你的答案： 

70、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处（ ）罚款。
单选

A、 5万元以上20万元以下

B、 2万元以上5万元以下 

C、 1000元以上5000元以下

D、 2000元以上2万元以下 

正确答案： A

你的答案： 

71、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
单选

A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m

正确答案： A

你的答案： 

72、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
单选

A、 超温、超压

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低

正确答案： A

你的答案： 

73、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，充装单位或者使用单位对装卸软管进行水压试验的压力为其公称压力的( )倍，试验结果要有记录和试验人员的签字。
单选

A、 1倍；

B、 1.5倍；

C、 2倍；

D、 3倍。

正确答案： B

你的答案： 

74、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备已做报废处理的，所有者应当自（ ）到原注册登记的特种设备安全监督管理部门办理注销登记。
单选

A、 报废处理之日起三十日内

B、 报废前

C、 报废后

D、 报废处理之日起三十个工作日内

正确答案： A

你的答案： 

75、 温度不变时，一定质量的气体的压强跟它的体积成（ ）_。
单选

A、 等比

B、 正比

C、 反比 

D、 不能比

正确答案： C

你的答案： 

76、 焊缝金属与未熔化的母材的交界处是( )。
单选

A、 熔合区

B、 热影响区

C、 焊缝金属区

正确答案： A

你的答案： 

77、 《中华人民共和国节约能源法》规定， 国家对落后的（ ）的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。
单选

A、 耗能高

B、 低能

C、 耗能过高

D、 不安全

正确答案： C

你的答案： 

78、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。
单选

A、 强度

B、 压力

C、 密度

正确答案： B

你的答案： 

79、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 
单选

A、 5

B、 4

C、 3

D、 1

正确答案： D

你的答案： 

80、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，对于通过租赁方式使用的固定式压力容器，由( )单位向使用地登记机关办理使用登记证。
单选

A、 使用单位

B、 产权单位

C、 社会中介组织

D、 使用地检验机构

正确答案： B

你的答案： 

81、 压力容器遇到下列情况( )时应该紧急停止运行。
不定项选择

A、 容器介质温度超过允许值切无法有效控制

B、 设备进行定期检验

C、 主要承压部件出现裂纹 

D、 容器液位失去控制

正确答案： A、C、D

你的答案： 

82、 压力容器的主要工艺参数( )。
不定项选择

A、 温度 

B、 体积

C、 压力 

D、 介质

正确答案： A、C

你的答案： 

83、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试机构应当具备相应的（ ）以及健全的考试管理制度等必备条件和能力，经发证部门批准，方可承担考试工作。
不定项选择

A、 场所

B、 设备

C、 师资人员

D、 监考人员

E、 培训教师

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 

84、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单压力容器的筒体、封头和接管等主要受压元件的材料为( )。
不定项选择

A、 碳素钢

B、 低合金钢

C、 奥氏体不锈钢

正确答案： A、C

你的答案： 

85、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器发生以下变化时，使用单位应当向登记机关申请变更登记。( )
不定项选择

A、 安全状况发生变化；

B、 长期停用；

C、 移装；

D、 过户。

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 

86、 下列哪些情况需单独装设安全泄压装置和压力表 （ ） 
不定项选择

A、 压力容器内的压力是其中介质化学反应产生的

B、 介质为水蒸汽，最高许用压力小于蒸汽锅炉所产生的蒸汽压力时

C、 介质为水蒸汽，最高许用压力大于蒸汽锅炉所产生的蒸汽压力时

D、 容器内的压力会由于容器受热而升高，且与容器连接管道上装有截止阀时

正确答案： A、B、D

你的答案： 

87、 为保证压力容器安全运行，操作人员应做到熟悉掌握（ ）
不定项选择

A、 生产工艺

B、 容器作用

C、 容器工作原理

正确答案： A、B、C

你的答案： 

88、 以下液面计适用于固定式压力容器的是（ ）。
不定项选择

A、 玻璃管式液面计

B、 玻璃板式液面计

C、 浮球液面计

D、 旋转管式液面计

正确答案： A、B

你的答案： 

89、 高级优质碳素钢含硫量小于等于_( )，含磷量小于等于( )_。
不定项选择

A、 0.03%

B、 0.03%

C、 0.10%

D、 0.04%

正确答案： A、D

你的答案： 

90、 圆筒形压力容器在工业生产中适用的场合有（? ?? ???）。
不定项选择

A、 反应容器

B、 换热容器

C、 储存容器

D、 分离容器

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 
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1、 压力容器使用登记证在压力容器定期检验合格或不合格期间均有效。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

2、 压力容器运行中的液位控制主要是针对液化气体介质的容器和部分反应容器的介质比例而言。 
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

3、 依照《特种设备安全监察条例规定》实施许可、核准、登记的特种设备安全监督管理部门，应当严格依照条例规定条件和国家标准要求对有关事项进行审查；不符合要求的，不得许可、核准、登记；
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

4、 安全阀与排放口间装设截止阀的，运行期间应处于半开位置并加铅封。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

5、 《特种设备安全监察条例》规定，国家强制特种设备节能技术的研究、开发、示范和推广，促进特种设备节能技术创新和应用。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

6、 浮子式液面计或者其他间接观察液面的测量装置的精度比玻璃管、玻壁板液面计或者直接观察液面的测量装置的精度高。（? ?）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

7、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位，使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

8、 设计压力大于等于0.1MPa，小于1.6MPa的容器称为低压容器。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

9、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备使用单位应当对聘（雇）用的作业人员进行严格管理。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

10、 冲击韧性是指材料在冲击载荷的作用下折断时所吸收的功。冲击韧性值αkv是指一定形状和尺寸的材料试样在冲击载荷的作用下折断时所吸收的功。（ ）?
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

11、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为辅的方针。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

12、 设备器壁等主要受压元件及管道因裂纹而产生的泄漏，可以用密封剂封堵。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

13、 事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

14、 半球形封头是一种在直径和承受压力相同的情况下所需厚度最小的封头。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

15、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了规范特种设备事故报告和调查处理工作，及时准确查清事故原因，严格追究事故责任，防止和减少同类事故重复发生。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

16、 旋转管式液面计的液位显示原理与滑管式液面计相同。（? ?）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

17、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器变更登记，原有的注册代码保持不变。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

18、 毒性程度为极度和高度危害介质的低压反应容器和储存容器为第二类压力容器。( ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

19、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》所称高耗能特种设备，是指锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设备。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

20、 压力容器常用钢种有碳素钢、低合金钢、耐热钢、低温钢、不锈钢等种类。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

21、 《中华人民共和国节约能源法》规定，节约资源是我国的战略方针。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

22、 法兰密封面一般都要经过比较精密的加工，以保证足够的精度和光洁度。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

23、 根据《压力容器定期检验规则》，进行压力容器本体的年度检查时，一般不拆保温层。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

24、 安全标志有禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志。（?? ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

25、 带有搅拌的反应釜为保证获得较好的反应速度和生产效率应尽量匹配大功率电机。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

26、 当设计参数与实际情况不符，应进行强度校核。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

27、 压力容器作业人员发现事故隐患可以自行处置，不必报告。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

28、 液氧或液氮也可以充入碳钢制造的容器中。（? ?）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

29、 需要控制壁温的压力容器，应当装设测试壁温的测温仪表（或者温度计）。测温仪表应当定期校验。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

30、 压力容器破裂所造成的危害主要是破裂时产生的碎片。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

31、 自燃气体是在低于( )温度下与空气或氧化性气体接触即能自发燃烧的气体。
单选

A、 50℃

B、 100℃

C、 150℃ 

D、 200℃

正确答案： B

你的答案： 

32、 对于开启压力大于( )MPa 的蒸汽用安全阀或介质温度超过235 ℃ 的气体用安全阀，宜选用带散热器的安全阀。
单选

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

正确答案： B

你的答案： 

33、 根据《压力容器定期检验规则》，安全阀一般每( )年至少校验一次。
单选

A、 半年；

B、 一年；

C、 二年；

D、 三年。

正确答案： B

你的答案： 

34、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。
单选

A、 每年

B、 每季度

C、 每月

D、 每天

正确答案： C

你的答案： 

35、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。
单选

A、 1

B、 10

C、 0.1

正确答案： B

你的答案： 

36、 低碳钢的含碳量小于（? ? ）%
单选

A、 0.2

B、 0.2～0.6

C、 2

D、 0.6～2

正确答案： A

你的答案： 

37、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，高耗能特种设备节能监督管理实行（ ）的工作机制。
单选

A、 安全监察

B、 安全监察与节能监管相结合

C、 节能监管

D、 宣传与监管

正确答案： B

你的答案： 

38、 以下气体中，( )属混合气体。
单选

A、 空气

B、 氧气

C、 二氧化碳

D、 氨

正确答案： A

你的答案： 

39、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
单选

A、 超温、超压 

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低

正确答案： A

你的答案： 

40、 《中华人民共和国节约能源法》规定，用能单位应当加强能源计量管理，按照规定（ ）经依法检定合格的能源计量器具。
单选

A、 配备和使用

B、 配备

C、 使用

D、 购买

正确答案： A

你的答案： 

41、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。
单选

A、 强度

B、 压力

C、 密度

正确答案： B

你的答案： 

42、 压力容器使用单位应办理压力容器使用登记，建立( )。
单选

A、 压力容器技术档案

B、 压力容器台账

C、 压力容器数据库

D、 压力容器登记卡

正确答案： A

你的答案： 

43、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，直径小于400mm的简单压力容器，压力表表盘直径应当不小于( )mm。
单选

A、 40

B、 60

C、 80

D、 100

正确答案： A

你的答案： 

44、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的( )。
单选

A、 1/20

B、 l/15

C、 1/10 

D、 1/25

正确答案： A

你的答案： 

45、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
单选

A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机

正确答案： A

你的答案： 

46、 按照《中华人民共和国安全生产法》的规定,国务院负责安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施( )。
单选

A、 综合管理

B、 监督管理

C、 安全生产管理

D、 综合监督管理

正确答案： D

你的答案： 

47、 中碳钢的含碳量为（ ）%
单选

A、 0.2

B、 0.2～0.6

C、 2

D、 0.6～2

正确答案： B

你的答案： 

48、 对于操作压力要求绝对平稳的压力容器应选用( )。
单选

A、 先导式安全阀

B、 全启式安全阀

C、 微启式安全阀

正确答案： C

你的答案： 

49、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器拟停用( )以上的，使用单位应当封存压力容器，在封存后30日内向登记机关申请报停，并将使用登记证交回登记机关保存。
单选

A、 三年月

B、 半年；

C、 一年；

D、 二年。

正确答案： C

你的答案： 

50、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
单选

A、 超温、超压

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低

正确答案： A

你的答案： 

51、 由于容器与管道发生严重振动，危及安全运行而停止运行，属于( )。
单选

A、 紧急停止运行

B、 正常停止运行 

正确答案： A

你的答案： 

52、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，压力容器使用单位应组织开展压力容器的安全检查，至少( )进行一次自行检查，并且作出记录。
单选

A、 每周

B、 每十五天

C、 每月

D、 每季度

正确答案： C

你的答案： 

53、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 
单选

A、 5

B、 4

C、 3

D、 1

正确答案： D

你的答案： 

54、 压力容器操作人员应经过培训并经( )考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书。
单选

A、 特种设备安全监督管理部门 

B、 安全生产监督管理部门 

C、 特种设备检验部门

D、 人力资源部门 

正确答案： A

你的答案： 

55、 特种设备事故，是指（ ），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。
单选

A、 因特种设备的不安全状态

B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为

C、 因相关人员的不安全行为

D、 因到期未检验

正确答案： B

你的答案： 

56、 安全泄放装置能自动迅速地泄出压力容器内的介质，以便使压力容器始终保持在（? ?? ?）范围内。
单选

A、 工作压力

B、 最高允许工作压力

C、 设计压力

正确答案： B

你的答案： 

57、 压力容器局部腐蚀可导致突发性事故,其中磨损腐蚀的一般在（ ）部位产生
单选

A、 结构不连续

B、 容器的底部介质沉积

C、 介质冲刷和机械磨损部位

D、 介质浓度变化

正确答案： C

你的答案： 

58、 根据《压力容器定期检验规则》，安全状况等级为4级的压力容器，其累积监控使用的时间不得超过( )年。
单选

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

正确答案： C

你的答案： 

59、 ( )筒体常适用于超高压容器的制作。
单选

A、 单层卷焊机

B、 整体锻造式

C、 多层包扎形式

正确答案： B

你的答案： 

60、 压力式温度计测量范围为（ ）℃ 。
单选

A、 O～1600

B、 0 ～400

C、 O～700

D、 100～600

正确答案： B

你的答案： 

61、 高耗能特种设备的使用单位应当按照国家有关法律、法规、特种设备安全技术规范等有关规范和标准的要求，履行节能义务，做好高耗能特种设备节能工作，并接受（ ）的监督检查。
单选

A、 国家质检总局

B、 地方各级质量技术监督部门

C、 国家质检总局和地方各级质量技术监督部门

D、 县级质量技术监督部门

正确答案： C

你的答案： 

62、 依靠流体本身的力量自动启闭的阀门是（ ）。
单选

A、 截止阀

B、 节流阀

C、 球阀

D、 止回阀

正确答案： D

你的答案： 

63、 特种设备事故发生后，以下论述正确的是（ ）
单选

A、 没有造成人员伤害无需启动紧急预案

B、 事故没有人员伤害且没有造成社会影响，可以不上报

C、 启动事故应急预案并按要求上报

D、 经使用单位检测合格后可以不上报

正确答案： C

你的答案： 

64、 《中华人民共和国节约能源法》规定，国家支持节能服务机构开展（ ），提供节能信息、节能示范和其他公益性节能服务。
单选

A、 节能知识宣传和节能技术培训

B、 节能知识宣传

C、 节能技术培训

D、 安全知识宣传和安全技术培训

正确答案： A

你的答案： 

65、 低合金钢合金含量小于（? ? ）%。
单选

A、 0.2

B、 0.2～0.6

C、 2

D、 5

正确答案： D

你的答案： 

66、 反应容器要确保及( )操纵系统的正常工作。
单选

A、 阀门

B、 自动控制

C、 测温仪表

D、 联锁装置

正确答案： B

你的答案： 

67、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。
单选

A、 2万元以上5万元以下 

B、 1000元以上5000元以下

C、 5万元以上20万元以下

D、 2000元以上2万元以下 

正确答案： D

你的答案： 

68、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。
单选

A、 滴、漏

B、 渗液 

C、 腐蚀 

D、 跑、冒、滴、漏

正确答案： D

你的答案： 

69、 从事压力容器安装改造维修的单位应当是已取得相应的（ ）或者安装改造维修许可证的单位。
单选

A、 技术资格

B、 制造许可证

C、 生产许可证

D、 安全资质

正确答案： B

你的答案： 

70、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试和审核发证程序包括：（ ）。
单选

A、 考试报名、考试、领证申请、发证

B、 考试报名、考试、领证申请、受理、审核、发证

C、 考试报名、考试、发证

D、 领证申请、受理、审核、发证

正确答案： B

你的答案： 

71、 出厂技术资料齐全，设计、制造质量符合有关法规和标准的要求，在规定的定期检验周期内，在设计条件下能安全使用，压力容器的这种安全状况属于( )级。
单选

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

正确答案： A

你的答案： 

72、 真空绝热压力容器外壁局部存在严重结冰,需采取应急措施和按照规定的报告程序向有关部门报告，外壁结冰是因为（ ）
单选

A、 罐内介质温度较低

B、 真空度达不到要求

C、 罐内介质温度较高

D、 过量充装

正确答案： B

你的答案： 

73、 《特种设备安全监察条例》规定，( )由国务院特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。
单选

A、 一般事故

B、 特别重大事故

C、 重大事故

D、 较大事故

正确答案： C

你的答案： 

74、 压力表刻度极限值应为最高工作压力的( )倍，表盘直径不应小于100mm。
单选

A、 1~2

B、 1.5~3.0

C、 3~5

正确答案： B

你的答案： 

75、 ( )控制主要针对液化气体介质的容器和部分反应容器的介质比例。
单选

A、 压力 

B、 液位

C、 温度

D、 投料

正确答案： B

你的答案： 

76、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。
单选

A、 1000元以上5000元以下

B、 5万元以上20万元以下

C、 2000元以上2万元以下 

D、 2万元以上5万元以下 

正确答案： C

你的答案： 

77、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
单选

A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m

正确答案： A

你的答案： 

78、 《压力容器定期检验规则》关于缺陷的含义（ ? ? ）。
单选

A、 除材质错用和结构不合理以外，在材料冶炼、容器加工制造、包装运输及使用过程所造成的各种超差和损伤；

B、 只影响容器安全使用的损伤；

C、 包括材质错用和结构不合理在内的凡不符合现行标准，规范的所有不足之处

正确答案： A

你的答案： 

79、 特种设备事故，是指因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为，在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等（ ）。
单选

A、 治安事件

B、 刑事事件

C、 突发事件

D、 破坏事件

正确答案： C

你的答案： 

80、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，或者用人单位未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照（ ）对用人单位予以处罚。
单选

A、 《特种设备安全监察条例》第八十六条的规定

B、 按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定

C、 按照国家标准

D、 按照特种设备安全技术规范

正确答案： A

你的答案： 

81、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）的设计文件，应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定，方可用于制造。
不定项选择

A、 锅炉

B、 压力容器中的气瓶

C、 客运索道、大型游乐设施

D、 电梯

E、 高耗能特种设备

正确答案： A、B、C、E

你的答案： 

82、 根据《超高压容器安全技术监察规程》，超高压容器应当装设的安全附件包括：( )
不定项选择

A、 压力表（或压力传感器）；

B、 爆破片（帽）；

C、 测温仪表；

D、 超温或超压报警装置。

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 

83、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持（ ）、（ ）的方针。
不定项选择

A、 安全第一

B、 预防为主

C、 安全为了生产

D、 生产保证安全

正确答案： A、B

你的答案： 

84、 换热容器的操作要点是（ ）
不定项选择

A、 熟悉、掌握热(冷)载体的性质 

B、 防止结疤、结炭

C、 定期排放不凝性气体、油污

D、 热交换器内流体介质应采用较高的流速

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 

85、 正常停止运行应注意以下事项（ ）
不定项选择

A、 确定正确的停运方案

B、 停运中降温、降压速度的控制

C、 清除剩余物料

D、 杜绝火源

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 

86、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》规定特种设备使用安全管理的的文件应包括（ ）。
不定项选择

A、 形成文件的管理方针和管理目标

B、 描述管理体系要素及其相互作用的管理手册

C、 本标准所要求的文件，包括制度、岗位责任制

D、 与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准等 

E、 本标准所要求的记录

正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： 

87、 压力容器作业人员在工作中应对责任区域的压力容器及安全附件、仪器仪表等进行巡视。发现异常应及时(? ? ??)。
不定项选择

A、 立即处理

B、 按规定程序报告

C、 作记录

正确答案： A、B

你的答案： 

88、 压力容器开孔补强有( )形式。
不定项选择

A、 整体补强 

B、 局部补强

C、 厚壁短管补强

正确答案： A、B

你的答案： 

89、 压力容器运行中应该注意控制( )。
不定项选择

A、 使用压力

B、 使用温度 

C、 介质 

正确答案： A、B、C

你的答案： 

90、 压力容器发生事故的危害主要有( )。
不定项选择

A、 震动危害

B、 碎片的破坏危害

C、 冲击波危害 

D、 有毒液化气体容器破裂时的毒害 

E、 二次爆炸燃烧

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 
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1、 压力容器的选材应当考虑材料的力学性能、化学性能、物理性能和工艺性能。（? ?）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

2、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

3、 球形压力容器的主要优点是应力小、受力均匀，同体积所用的表面积少、节约材料与投资。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

4、 根据《压力容器定期检验规则》，搪玻璃压力容器的全面检验周期应当适当缩短。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

5、 物质的爆炸极限是一个固定值，它不随一些因素而变化。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

6、 压力容器一般应当于投用满3年时进行首次全面检验。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

7、 压力容器强度是指容器在确定的压力或其它外部载荷作用下，抵抗破裂的能力。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

8、 特种设备使用单位应按照《山东省特种设备使用安全管理工作规范》要求建立特种设备使用安全管理体系，并且文件化。（ ） 
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

9、 充装容器的材质、尺寸等，对物质爆炸极限均有影响。容器或管道直径越小，爆炸极限范围越小。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

10、 在化工装置设计过程中，对废热的利用是节能的有效手段之一。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

11、 压力容器维护保养不当和不按照规定要求进行定期检验是引起压力容器腐蚀破坏的原因之一。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

12、 对蒸汽、压缩空气类介质的压力容器可选用敞开式或半封闭式安全阀。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

13、 同一系统上的压力表读数不一致时，应以较高的读数为准。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

14、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案不包括特种设备运行故障和事故记录。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

15、 医用消毒柜；食品消毒罐；蒸压釜；硫化罐等这些压力容器一般都是快开门式压力容器，有的快开门必须关闭到指定位置方可送气升压，有些则不需要。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

16、 《特种设备安全监察条例》没规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

17、 我国对压力容器界限规定其工作压力大于或者等于0.1MPa。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

18、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、压力管道元件、起重机械、大型游乐设施的制造过程，必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照特种设备产品标准的要求进行监督检验；未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

19、 膨胀式温度计测量范围为-200～700℃，常用于测量易燃、有震动处的温度。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

20、 违反《山东省特种设备安全监察条例》规定，停用的特种设备，未经检验检测机构检验检测或者经检验检测不合格重新启用的，由县以上特种设备安全监督管理部门处以相应的经济处罚。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

21、 用于焊接结构压力容器的主要受压元件的碳素钢其含碳量不应大于0.35%。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

22、 根据《超高压容器安全技术监察规程》，超高压容器内部有压力时，不得进行任何维修、紧固或者拆卸工作。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

23、 压力容器的凸形封头中应用最少的是椭圆形封头。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

24、 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》规定，各级安全生产监督管理部门负责事故的调查处理工作。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

25、 由于同样的压紧力在较窄的接触面上可以产生较大的密封比压，因而要尽可能地减小密封垫接触面的宽度，可以起到减小螺栓预紧力的效果，接触面越窄越好。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

26、 压力容器的安全管理人员不属于特种设备作业人员。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

27、 工作压力0.1MPa的容器不属于压力容器。（? ?）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

28、 《中华人民共和国节约能源法》规定，节约能源就是指制止浪费，有效、合理地利用能源。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

29、 为了使操作人员能准确看清压力表指示值，压力表表盘直径不能太小，一般应大于100mm。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

30、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了防止和减少特种设备事故发生。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

31、 常用的检查泄漏方法是直观检漏法、( )、辅助工具检漏法和仪器检漏法。
单选

A、 涂皂液检漏法

B、 增大系统压力

C、 提高介质温度 

D、 用高温蒸汽

正确答案： A

你的答案： A

32、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。
单选

A、 交回登记机关

B、 使用单位保存

C、 使用单位销毁

正确答案： A

你的答案： A

33、 特种设备事故，是指（ ），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。
单选

A、 因特种设备的不安全状态

B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为

C、 因相关人员的不安全行为

D、 因到期未检验

正确答案： B

你的答案： B

34、 安全阀进行校验和压力调整时，必须有使用单位主管压力容器安全的技术人员在场，调整及校验装置所使用压力表的精度应不低于( )级。
单选

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

正确答案： A

你的答案： D

35、 压力容器爆炸事故性质分为（ ）和化学爆炸
单选

A、 超温爆炸

B、 超压爆炸

C、 物理爆炸

D、 脆性爆炸

正确答案： C

你的答案： C

36、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单式压力容器的容积小于或者等于( )升。
单选

A、 200

B、 500

C、 800

D、 1000

正确答案： D

你的答案： A

37、 自紧密封是利用压力容器内( )的压力，使密封面产生自紧力来达到密封目的的。
单选

A、 介质

B、 加压泵

C、 钢板内应力

正确答案： A

你的答案： B

38、 较高温度下使用的压力容器一般控制介质的最高温度，并保证器壁温度不高于其( )。
单选

A、 最高温度

B、 设计温度

C、 允许温度

D、 工作温度

正确答案： B

你的答案： A

39、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，高耗能特种设备使用单位应当（ ）特种设备，按照有关特种设备安全技术规范、标准或者出厂文件的要求配备、安装辅机设备和能效监控装置、能源计量器具，并记录相关数据。
单选

A、 安全的

B、 低耗能的

C、 使用符合能效指标要求的

D、 安全卫生的

正确答案： C

你的答案： C

40、 压力容器及其工艺管道需按规定经过蒸汽吹扫、贯通，并经( )试压合格，检查整体系统畅通情况和严密性。
单选

A、 水或氮气

B、 水或氧气 

C、 水或二氧化碳

正确答案： A

你的答案： C

41、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
单选

A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造

正确答案： C

你的答案： C

42、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，停止使用( )后重新复用的压力容器，使用前应当按照定期检验的有关规定进行检验，并且进行耐压试验。
单选

A、 半年

B、 一年

C、 二年

D、 三年

正确答案： C

你的答案： B

43、 GB/T6397-1986《金属拉伸试验试样》规定了各种金属产品（ ）拉伸试验用试样的一般要求。
单选

A、 低温

B、 常温

C、 高温

D、 任一温度

正确答案： B

你的答案： A

44、 压力容器事故发生后，使用单位应当立即（ ），并组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，及时向事故发生地县以上特种设备安全监督管理部门和有关部门报告。
单选

A、 启动事故应急预案

B、 紧急修复

C、 紧急撤离人员

D、 紧急停车

正确答案： A

你的答案： C

45、 根据《压力容器定期检验规则》，使用超过( )年，经过技术鉴定或者由检验人员确认按正常检验周期不能保证安全使用的压力容器，其全面检验周期应当适当缩短。
单选

A、 10

B、 15

C、 20

D、 25

正确答案： C

你的答案： A

46、 所承受的压力大于等于( )MPa ，小于1.6 MPa 的压力容器为低压容器。
单选

A、 1

B、 0.1

C、 0.2

D、 0,3

正确答案： B

你的答案： A

47、 关于液氨储罐的叙述那个是错误的（ ）
单选

A、 应防止过量充装.

B、 氨泄漏后遇明火可发生爆炸

C、 烈日下压力升高，可通过喷淋水降压。

D、 氨不是应力腐蚀敏感介质

正确答案： D

你的答案： D

48、 《特种设备作业人员考核规则》规定，持《特种设备作业人员证》的人员，应当在期满3个月前，向（ ）提出复审申请，也可以将复审申请材料提交考试机构，由考试机构统一办理。
单选

A、 政府部门

B、 质检部门

C、 发证部门

D、 用人单位

正确答案： C

你的答案： C

49、 紧急切断阀装置，当没有外力（机械手动、油压、气压、电动操作力）作用时，主阀处于（? ??? ）位置。
单选

A、 常开

B、 常闭

C、 开和闭

正确答案： B

你的答案： B

50、 压力容器由于定期检验需要停止运行，属于( )。
单选

A、 紧急停止运行

B、 正常停止运行 

正确答案： B

你的答案： B

51、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当（ ）。
单选

A、 停止使用

B、 对其进行全面检查

C、 维修

D、 采取相应措施进行整改

正确答案： D

你的答案： A

52、 爆破片装置与容器的连接管线应为直管，通道面积( )膜片的泄放面积。
单选

A、 不得小于

B、 不得大于

C、 不得等于

正确答案： A

你的答案： A

53、 压力容器运行中，操作人员除严格执行( )，严格控制工艺指标、平稳操作外，还必须坚持做好定点、定线巡回检查。
单选

A、 安全操作规程

B、 安全管理制度 

C、 岗位操作方法 

D、 操作工艺参数

正确答案： A

你的答案： A

54、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员经指定的考试机构考试合格的，持考试合格凭证向（ ）所在地的发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。
单选

A、 考试场所

B、 培训场所

C、 市级

D、 县级

正确答案： A

你的答案： C

55、 压力容器的凸形封头类型，有半球形封头、（ ）、碟形封头、无折边锥形等。
单选

A、 三角形

B、 多层形

C、 椭圆形

正确答案： C

你的答案： C

56、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
单选

A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机

正确答案： A

你的答案： A

57、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，为方便申请人办理考核发证事项，发证部门可以将受理和发放证书的地点设在（ ）。
单选

A、 省考委会

B、 市考委会

C、 质量技术监督局

D、 考试报名地点

正确答案： D

你的答案： C

58、 被密封的流体通常以穿漏、( )、扩散三种形式泄漏。
单选

A、 渗漏

B、 辐射

C、 传导 

D、 对流

正确答案： A

你的答案： A

59、 压力容器及其装置进料前要关闭所有的放空阀门，然后按规定的工艺流程，经操作人员、班组长、( )三级检查确认无误后，才能启动机泵进料。
单选

A、 安全员

B、 总工程师

C、 车间领导 

D、 安全科负责人

正确答案： C

你的答案： D

60、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单压力容器的设计压力小于或者等于( )Mpa。
单选

A、 0.8

B、 1.6

C、 2

D、 2.5

正确答案： B

你的答案： A

61、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构按照公布的（ ）、考试地点、考试时间组织考试。
单选

A、 考试内容

B、 考试单位

C、 考试科目

D、 考试思路

正确答案： C

你的答案： C

62、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。
单选

A、 强度

B、 压力

C、 密度

正确答案： B

你的答案： B

63、 GB3531-2008《低温压力容器用低合金钢板》中规定，当钢板厚度大于（ ）时，供方应逐张做超声探伤检查。
单选

A、 10mm

B、 20mm

C、 30mm

正确答案： B

你的答案： A

64、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，高耗能特种设备安装、改造、维修单位应当向使用单位移交（ ）。
单选

A、 有关节能技术资料

B、 施工技术资料

C、 烟气排放资料

D、 安全性能资料

正确答案： A

你的答案： A

65、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
单选

A、 20天

B、 3个月

C、 2个月

D、 1个月

正确答案： D

你的答案： D

66、 锅炉压力容器是生产和生活中广泛使用的( )的承压设备。
单选

A、 提供动力

B、 换热和贮运 

C、 固定式 

D、 有爆炸危险

正确答案： D

你的答案： B

67、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。
单选

A、 5

B、 8

C、 10

D、 15

正确答案： C

你的答案： C

68、 《固定式压力容器安全技术监察规程》规定：储存液化气体的压力容器，在设计时应当规定设计储存量，其装量系数不得大于( )。
单选

A、 0.75

B、 0.85

C、 0.9

D、 0.95

正确答案： D

你的答案： A

69、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
单选

A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m

正确答案： A

你的答案： C

70、 用于介质为有毒、易燃气体的是（ ）式安全阀。
单选

A、 全封闭

B、 半封闭

C、 开放式

正确答案： A

你的答案： A

71、 根据《压力容器定期检验规则》，安全状况等级为2级的压力容器，一般每（ ）年进行一次全面检验。
单选

A、 1至2年

B、 2至3年

C、 3至6年

D、 4至8年

正确答案： C

你的答案： B

72、 当爆炸下限低、爆炸上限高时气体的爆炸危险程度就( )。
单选

A、 越高

B、 越低

C、 无影响

正确答案： A

你的答案： B

73、 对于未规定设计使用年限，但使用超过（ ）年的压力容器，如果要继续使用，使用单位应当委托有资格的检验机构对其进行检验，经过主要负责人批准后，方可继续使用。
单选

A、 15

B、 20

C、 25

D、 30

正确答案： B

你的答案： A

74、 《中华人民共和国安全生产法》规定，国家实行（ ），依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。
单选

A、 生产安全事故责任追究制度

B、 安全责任制

C、 生产责任制

D、 环保责任追究制度

正确答案： A

你的答案： A

75、 GB/T4238-2007《耐热钢钢板和钢带》适用于耐热钢（ ）。
单选

A、 热轧钢板和冷轧钢板

B、 热轧钢板

C、 冷轧钢板

正确答案： A

你的答案： A

76、 在苛刻条件下使用的爆破片装置应当（ ）更换一次。
单选

A、 1年

B、 2年

C、 2～3年

D、 发现缺陷时

正确答案： A

你的答案： D

77、 《中华人民共和国节约能源法》规定，用能单位应当建立（ ）责任制，对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励。
单选

A、 安全目标

B、 环保目标

C、 节能目标

D、 节能岗位

正确答案： C

你的答案： C

78、 低温液体储罐使用已经超过（? ?）年或停止使用超过两年的应缩短内外检验周期。
单选

A、 10

B、 20

C、 30

D、 15

正确答案： B

你的答案： A

79、 压力容器使用前或者投入使用后( )日内，应当向特种设备安全监督管理部门办理注册登记。
单选

A、 10

B、 15

C、 30

D、 60

正确答案： C

你的答案： A

80、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，以下说法正确的是：( )
单选

A、 压力容器使用登记证在压力容器定期检验合格期间内有效。

B、 无论是否经检验合格，压力容器使用登记证一经颁发，在设备使用期内即为有效。

C、 无论是否经检验合格，压力容器使用登记证一经颁发，在设备设计寿命内即为有效。

正确答案： A

你的答案： A

81、 压力容器常用的防腐措施有（ ） 
不定项选择

A、 涂漆

B、 喷镀

C、 电镀

D、 搪瓷 

E、 非金属或金属衬里

正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： A、B、C、D、E

82、 含碳量在( )到( )的碳钢称为中碳钢。
不定项选择

A、 0.30%

B、 0.25%

C、 0.60%

D、 2.25%

正确答案： B、C

你的答案： B、D

83、 压力容器作业人员在工作中应对责任区域的压力容器及安全附件、仪器仪表等进行巡视。发现异常应及时(? ? ??)。
不定项选择

A、 立即处理

B、 按规定程序报告

C、 作记录

正确答案： A、B

你的答案： A、B、C

84、 压力容器运行中应该注意控制( )。
不定项选择

A、 使用压力

B、 使用温度 

C、 介质 

正确答案： A、B、C

你的答案： A、B

85、 压力容器的主要工艺参数( )。
不定项选择

A、 温度 

B、 体积

C、 压力 

D、 介质

正确答案： A、C

你的答案： A、C

86、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员进行特种设备检验检测，应当遵循（ ）原则，
不定项选择

A、 可靠

B、 诚信

C、 方便企业

D、 便捷

正确答案： B、C

你的答案： A、B

87、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持（ ）、（ ）的方针。
不定项选择

A、 安全第一

B、 预防为主

C、 安全为了生产

D、 生产保证安全

正确答案： A、B

你的答案： A、D

88、 下列哪些情形不属于特种设备事故？
不定项选择

A、 因自然灾害、战争等不可抗力引发的

B、 通过人为破坏或者利用特种设备等方式实施违法犯罪活动或者自杀的

C、 电梯轿厢滞留人员2小时以上的 

D、 特种设备作业人员、检验检测人员因劳动保护措施缺失或者保护不当而发生坠落、中毒、窒息等情形的。

正确答案： A、B、D

你的答案： A、C

89、 容器的破裂形式有（ ）
不定项选择

A、 韧性破裂

B、 脆性破裂 

C、 疲劳破裂

D、 应力腐蚀

正确答案： A、B、C、D

你的答案： A、B、C

90、 对于盛装（ ）的容器，应严格控制液位。
不定项选择

A、 液体 

B、 气体

C、 液化气体 

正确答案： A、C

你的答案： A、C
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1、 硬度是指材料抵抗局部塑性变形的能力，即材料抵抗硬物压入的能力。常用的硬度有布氏硬度（HB）；洛氏硬度（HR）；维氏硬度(HV)。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

2、 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》规定，县级以上人民政府负责事故的调查处理工作。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

3、 碟形封头因过渡圆半径远小于球体半径，故其受力状况较差，通常只用于压力较低，直径较大的容器。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

4、 根据《压力容器定期检验规则》，进行压力容器本体的年度检查时，一般不拆保温层。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

5、 易熔塞是一种温度型安全泄放装置，要求压力上升与温度上升同步，并且速率相同，这样可以有效地防止压力容器因升温而超压。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

6、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了规范特种设备事故报告和调查处理工作，及时准确查清事故原因，严格追究事故责任，防止和减少同类事故重复发生。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

7、 设备器壁等主要受压元件及管道因裂纹而产生的泄漏，可以用密封剂封堵。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

8、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法行使安全、卫生方面的权利。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

9、 毒性程度为极度和高度危害介质的低压反应容器和储存容器为第二类压力容器。( ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

10、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》所称高耗能特种设备，是指锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设备。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

11、 冲击韧性是指材料在冲击载荷的作用下折断时所吸收的功。冲击韧性值αkv是指一定形状和尺寸的材料试样在冲击载荷的作用下折断时所吸收的功。（ ）?
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

12、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器变更登记，原有的注册代码保持不变。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

13、 安全标志有禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志。（?? ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

14、 移动式压力容器和固定式压力容器之间进行装卸作业时可以使用装卸软管，有条件时可以增设防止装卸管道或者装卸软管拉脱的联锁保护装置，否则须制定装卸软管松脱事故的紧急处置措施。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

15、 当设计参数与实际情况不符，应进行强度校核。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

16、 压力表铅封损坏的应及时更换。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

17、 压力越高，气体的液化点越低。（?? ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

18、 安全状况为4级的压力容器，其积累监控使用的时间不得超过3年，在监控使用期间，可对缺陷进行处理，提高安全状况等级，否则不得继续使用。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

19、 带有搅拌的反应釜为保证获得较好的反应速度和生产效率应尽量匹配大功率电机。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

20、 压力容器作业人员发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

21、 使用单位根据本单位特种设备的特性和使用安全管理要求，制定特种设备使用安全管理目标，形成文件。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

22、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产、使用单位的分管负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

23、 盛储存液化气体的压力容器应当规定设计储存量，装量系数不得大于0.9。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

24、 军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察不适用《特种设备安全监察条例》。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

25、 压力表的极限刻度值如选得过大，会影响指示值的相对误差。（ ?）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

26、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审时，男年龄不超过60周岁，女年龄不超过55周岁；
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

27、 法兰密封面一般都要经过比较精密的加工，以保证足够的精度和光洁度。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

28、 特种设备生产单位，应当依照《特种设备安全监察条例》规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的标准的要求，进行生产活动。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

29、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，将在用压力容器安全状况等级划分为1、2、3、4、5五个等级。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

30、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单压力容器是指结构简单、危险性较小的压力容器。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

31、 安全阀的公称工作压力应( )压力容器的设计压力。
单选

A、 不小于 

B、 不大于

C、 必须等于

正确答案： A

你的答案： 

32、 压力容器使用单位至少( )进行一次压力容器安全检查。
单选

A、 半年

B、 半个月

C、 每月

D、 三个月

正确答案： C

你的答案： 

33、 特种设备事故，是指因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为，在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等（ ）。
单选

A、 治安事件

B、 刑事事件

C、 突发事件

D、 破坏事件

正确答案： C

你的答案： 

34、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
单选

A、 超温、超压 

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低

正确答案： A

你的答案： 

35、 压力容器由于技术改造需要停止运行，属于( )。
单选

A、 紧急停止运行

B、 正常停止运行 

正确答案： B

你的答案： 

36、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，用于出租、出借、转让的特种设备应当具备使用注册登记文件并且在（ ）有效期内。
单选

A、 使用

B、 注册登记

C、 检验检测

D、 保修

正确答案： C

你的答案： 

37、 焊后消除应力热处理可以提高钢的( )。
单选

A、 硬度

B、 耐腐蚀性

C、 强度 

D、 塑性及韧性

正确答案： D

你的答案： 

38、 压力容器爆炸事故性质分为（ ）和化学爆炸
单选

A、 超温爆炸

B、 超压爆炸

C、 物理爆炸

D、 脆性爆炸

正确答案： C

你的答案： 

39、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试合格的人员，（ ），向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。
单选

A、 凭考试结果通知单

B、 凭相关证明材料

C、 凭考试结果通知单和其他相关证明材料

D、 凭身分证

正确答案： C

你的答案： 

40、 球形容器和同容积的圆筒形容积相比，可节约材料( )_。
单选

A、 20 %～30 %

B、 30 %～40 %

C、 10 %～20 % 

D、 25 %～30 %

正确答案： B

你的答案： 

41、 系统联动试车时应对压力容器及其工艺管道按规定进行( )吹扫。
单选

A、 氮气

B、 蒸汽

C、 空气

D、 水

正确答案： B

你的答案： 

42、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。
单选

A、 每年

B、 每季度

C、 每月

D、 每天

正确答案： C

你的答案： 

43、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。
单选

A、 5

B、 8

C、 10

D、 15

正确答案： C

你的答案： 

44、 对低温工况下工作的压力容器，主要控制介质的最低温度，并保证壁温不低于其( )。
单选

A、 最低温度

B、 工作温度

C、 设计温度

D、 允许温度

正确答案： C

你的答案： 

45、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处（ ）罚款。
单选

A、 5万元以上20万元以下

B、 2万元以上5万元以下 

C、 1000元以上5000元以下

D、 2000元以上2万元以下 

正确答案： A

你的答案： 

46、 氨气是一种无色透明而( )的气体。
单选

A、 无刺激性气味

B、 带刺激性臭味

C、 带刺激性辣味

正确答案： B

你的答案： 

47、 用于介质为有毒、易燃气体的是（ ）式安全阀。
单选

A、 全封闭

B、 半封闭

C、 开放式

正确答案： A

你的答案： 

48、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，停止使用( )后重新复用的压力容器，使用前应当按照定期检验的有关规定进行检验，并且进行耐压试验。
单选

A、 半年

B、 一年

C、 二年

D、 三年

正确答案： C

你的答案： 

49、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备生产单位不得生产（ ）特种设备，不得生产国家产业政策明令淘汰的特种设备。
单选

A、 不符合安全性能要求的

B、 不符合能效指标的

C、 劣质的

D、 不符合安全性能要求和能效指标的

正确答案： D

你的答案： 

50、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。
单选

A、 强度

B、 压力

C、 密度

正确答案： B

你的答案： 

51、 精度为1.6级的压力表上，其允许误差为表盘刻度极限值的( )。
单选

A、 1%

B、 2%

C、 2.50%

D、 1.50%

正确答案： D

你的答案： 

52、 根据《压力容器定期检验规则》，使用超过( )年，经过技术鉴定或者由检验人员确认按正常检验周期不能保证安全使用的压力容器，其全面检验周期应当适当缩短。
单选

A、 10

B、 15

C、 20

D、 25

正确答案： C

你的答案： 

53、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当（ ），消除事故隐患后，方可重新投入使用。
单选

A、 停止使用

B、 维修

C、 对其进行全面检查

D、 更换

正确答案： C

你的答案： 

54、 氮气是一种( )的气体。
单选

A、 有色、无味、无臭

B、 无色、有味、无臭

C、 无色、无味、有臭 

D、 无色、无味、无臭

正确答案： D

你的答案： 

55、 压力容器及其工艺管道需按规定经过蒸汽吹扫、贯通，并经( )试压合格，检查整体系统畅通情况和严密性。
单选

A、 水或氮气

B、 水或氧气 

C、 水或二氧化碳

正确答案： A

你的答案： 

56、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单压力容器的设计压力小于或者等于( )Mpa。
单选

A、 0.8

B、 1.6

C、 2

D、 2.5

正确答案： B

你的答案： 

57、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
单选

A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m

正确答案： A

你的答案： 

58、 GB/T6397-1986《金属拉伸试验试样》规定了各种金属产品（ ）拉伸试验用试样的一般要求。
单选

A、 低温

B、 常温

C、 高温

D、 任一温度

正确答案： B

你的答案： 

59、 特种设备事故，是指（ ），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。
单选

A、 因特种设备的不安全状态

B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为

C、 因相关人员的不安全行为

D、 因到期未检验

正确答案： B

你的答案： 

60、 二氧化碳是( )的气体。
单选

A、 微黄色、无臭、稍有酸味、无毒性

B、 无色、无臭、有酸味、无毒性

C、 A.微黄色、无臭、稍有酸味、无毒性 B.无色、无臭、有酸味、无毒性 C.无色、无臭、稍有酸味、有毒性 D.无色、无臭、稍有酸味、无毒性

D、 无色、无臭、稍有酸味、无毒性

正确答案： D

你的答案： 

61、 完好的压力容器设备应密封性能良好，无（ ）现象。
单选

A、 超压

B、 泄漏

C、 超温

正确答案： B

你的答案： 

62、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，每台压力容器在投入使用前或者投入使用后( )日内，使用单位应当向所在地的登记机关申请办理使用登记，领取使用登记证。
单选

A、 10

B、 30

C、 60

D、 90

正确答案： B

你的答案： 

63、 压力表的量程最好为容器工作压力的( )倍。
单选

A、 1.5

B、 2

C、 2.5

D、 3

正确答案： B

你的答案： 

64、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
单选

A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造

正确答案： C

你的答案： 

65、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，高耗能特种设备使用单位应当（ ）特种设备，按照有关特种设备安全技术规范、标准或者出厂文件的要求配备、安装辅机设备和能效监控装置、能源计量器具，并记录相关数据。
单选

A、 安全的

B、 低耗能的

C、 使用符合能效指标要求的

D、 安全卫生的

正确答案： C

你的答案： 

66、 压力容器及其装置进料前要关闭所有的放空阀门，然后按规定的工艺流程，经操作人员、班组长、( )三级检查确认无误后，才能启动机泵进料。
单选

A、 安全员

B、 总工程师

C、 车间领导 

D、 安全科负责人

正确答案： C

你的答案： 

67、 关于二次爆炸论述正确的是（ ）
单选

A、 是由于容器爆炸后可燃气体泄漏产生的。

B、 爆炸的范围都非常小故危害不大

C、 是可燃气体在容器内部产生的爆炸。

D、 是由于密封垫片失效造成可燃气体泄漏所产生的。

正确答案： A

你的答案： 

68、 《中华人民共和国节约能源法》规定，用能单位应当定期开展（ ）。
单选

A、 节能教育

B、 岗位节能培训

C、 节能培训

D、 节能教育和岗位节能培训

正确答案： D

你的答案： 

69、 用于制造受压元件的材料在( ）应进行标记移植。
单选

A、 切割前

B、 切割后

正确答案： A

你的答案： 

70、 压力容器必须按规定进行( ),保证容器在有效的检验期内使用，否则不得继续使用。
单选

A、 年度检查

B、 定期检验

C、 耐压试验

D、 全面检验

正确答案： B

你的答案： 

71、 《中华人民共和国安全生产法》规定，国家（ ）安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平。
单选

A、 鼓励和提倡

B、 鼓励和支持

C、 提倡和支持

D、 推行

正确答案： B

你的答案： 

72、 压力容器的凸形封头类型，有半球形封头、（ ）、碟形封头、无折边锥形等。
单选

A、 三角形

B、 多层形

C、 椭圆形

正确答案： C

你的答案： 

73、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。
单选

A、 交回登记机关

B、 使用单位保存

C、 使用单位销毁

正确答案： A

你的答案： 

74、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，需要在移动式压力容器和固定式压力容器之间进行装卸作业的，其装卸软管的公称压力不得小于装卸系统工作压力的( )。
单选

A、 0.5倍；

B、 1倍；

C、 1.5倍；

D、 2倍。

正确答案： D

你的答案： 

75、 所承受的压力大于等于( )MPa ，小于1.6 MPa 的压力容器为低压容器。
单选

A、 1

B、 0.1

C、 0.2

D、 0,3

正确答案： B

你的答案： 

76、 爆破片装置与容器的连接管线应为直管，通道面积（ ）膜片的泄放面积。
单选

A、 不得小于

B、 不得大于

C、 不得等于

正确答案： A

你的答案： 

77、 根据《压力容器定期检验规则》，安全状况等级为2级的压力容器，一般每（ ）年进行一次全面检验。
单选

A、 1至2年

B、 2至3年

C、 3至6年

D、 4至8年

正确答案： C

你的答案： 

78、 紧急切断阀装置，当没有外力（机械手动、油压、气压、电动操作力）作用时，主阀处于（? ??? ）位置。
单选

A、 常开

B、 常闭

C、 开和闭

正确答案： B

你的答案： 

79、 常见压力容器事故有：超温超压、异常变形、异常响动、泄露、异常震动等，操作人员在处理这些事故时（ ）
单选

A、 可以自行处置 

B、 由主管部门处置

C、 启动事故预案或专项处置程序

D、 由指定人员处置

正确答案： C

你的答案： 

80、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单式压力容器的容积小于或者等于( )升。
单选

A、 200

B、 500

C、 800

D、 1000

正确答案： D

你的答案： 

81、 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》规定，事故的报告应当（ ）、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（ ）、漏报、谎报或者瞒报。
不定项选择

A、 立即

B、 及时

C、 迟报

D、 不报

正确答案： B、C

你的答案： 

82、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，压力容器用液位计，应当根据压力容器的( )选用。
不定项选择

A、 介质

B、 设计压力

C、 最大允许工作压力；

D、 工作温度。

正确答案： A、C、D

你的答案： 

83、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》规定特种设备使用安全管理的的文件应包括（ ）。
不定项选择

A、 形成文件的管理方针和管理目标

B、 描述管理体系要素及其相互作用的管理手册

C、 本标准所要求的文件，包括制度、岗位责任制

D、 与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准等 

E、 本标准所要求的记录

正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： 

84、 反应容器超压时，应立即停止投料，迅速开启（ ）
不定项选择

A、 放空阀

B、 安全阀

C、 卸料阀 

D、 排污阀

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 

85、 新建化工装置中以下哪些是与特种设备节能要求不相符（ ）
不定项选择

A、 提高容器的安全性选择较高的设计压力

B、 设计寿命40年

C、 选择了余热发电设备

D、 降低保温厚度使制冷负荷增加但厂方能够承受

正确答案： A、B、D

你的答案： 

86、 压力容器运行期间检查的内容包括( )。
不定项选择

A、 工艺条件 

B、 设备状况

C、 安全装置 

D、 交变载荷

正确答案： A、B、C

你的答案： 

87、 卧式容器的支座型式有( ）_。
不定项选择

A、 悬挂式

B、 鞍式

C、 圈座式 

D、 支撑式

正确答案： B、C、D

你的答案： 

88、 按照在生成过程中的作用原理分类，将压力容器分为( )。
不定项选择

A、 反应压力容器

B、 换热压力容器

C、 分离压力容器 

D、 储存压力容器

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 

89、 压力容器的主要工艺参数( )。
不定项选择

A、 温度 

B、 体积

C、 压力 

D、 介质

正确答案： A、C

你的答案： 

90、 《特种设备作业人员考核规则》规定， 考试机构应当在收到报名材料后15个工作日内完成对材料的审查。对符合要求的，通知申请人按时（ ）；对不符合要求的，通知申请人及时（ ）或者说明不符合要求的理由。
不定项选择

A、 参加考试

B、 参加培训

C、 补正材料

D、 重新申报材料

正确答案： A、C

你的答案： 
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1、 压力容器设备法兰和接管法兰由于弹性变形过大而导致密封泄漏，是因强度不足而使密封结构失效。（? ?）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

2、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证交回登记机关，予以注销。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

3、 压力容器用钢材的工艺性能指标主要是指碳当量。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

4、 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》自2011年8月1日起施行。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

5、 断裂型安全泄压装置常见的有内置式安全阀和爆破片。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

6、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了防止和减少特种设备事故发生。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

7、 螺检预紧力越大越好。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

8、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，未取得相应的安装改造维修许可证的单位一律不得从事压力容器的安装改造维修工作。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

9、 《固定式压力容器安全技术监察规程》适应的压力容器，其范围只包括压力容器本体。（? ?）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

10、 《中华人民共和国节约能源法》所称能源，是指煤炭、石油、天然气、生物质能。 
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

11、 腐蚀失效不是压力容器常见失效模式之一。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

12、 为降低反应釜搅拌的功率损耗，可通过合理匹配搅拌设备来实现。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

13、 燃烧现象按形成的条件和瞬间发生的特点，分为闪燃、着火、爆燃三种。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

14、 使用压力容器的单位和个人应当按照《锅炉压力容器使用登记管理办法》的规定办理压力容器使用登记，领取《特种设备使用登记证》，未办理使用登记并领取使用登记并领取使用登记证的压力容器不得擅自使用。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

15、 压力容器铭牌上标注的设计温度是指容器壳体的设计温度。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

16、 断裂型安全泄压装置适用于因化学反应升压速率高，介质黏性大、腐蚀性强、有毒等的容器，宜用于液化气体储罐。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

17、 特种设备使用单位应按照《山东省特种设备使用安全管理工作规范》要求建立特种设备使用安全管理体系，并且文件化。（ ） 
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

18、 压力容器事故紧急预案是在风险分析与评估的基础上，预先制订的计划或方案。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

19、 压力容器操作规程应包括运行中可能出现的异常现象和防止措施，以及紧急情况的处置和报告程序。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

20、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位未设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的；由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处2000元以上2万元以下罚款：
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

21、 工作压力超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制，容器应当紧急停运。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

22、 《特种设备安全监察条例》规定，国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

23、 用于焊接结构压力容器的主要受压元件的碳素钢其含碳量不应大于0.35%。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

24、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

25、 压力容器必须装设安全阀，可以铅直，可以卧放，向空间排放压力。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

26、 《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备的违法行为、严重事故隐患或者不符合能效指标的处理需要当地人民政府和有关部门的支持、配合时，特种设备安全监察人员应当报告当地人民政府，并通知其他有关部门。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

27、 提高螺栓预紧力可以增加密封垫的密封能力，因为加大预紧力可使密封垫在正常工况下保留较大的接触面比压。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

28、 《安全生产法》规定国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定追究生产安全事故责任人的行政责任。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

29、 压力容器安全附件不在《固定式压力容器安全技术监察规程》管辖范围内。（? ?）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

30、 根据《压力容器定期检验规则》，对于弹簧直接载荷式安全阀，当满足《压力容器定期检验规则》所规定的条件时，可以适当延长校验周期。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

31、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的( )。
单选

A、 1/20

B、 l/15

C、 1/10 

D、 1/25

正确答案： A

你的答案： D

32、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
单选

A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造

正确答案： C

你的答案： B

33、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器拟停用( )以上的，使用单位应当封存压力容器，在封存后30日内向登记机关申请报停，并将使用登记证交回登记机关保存。
单选

A、 三年月

B、 半年；

C、 一年；

D、 二年。

正确答案： C

你的答案： B

34、 安全泄放装置能自动迅速地泄出压力容器内的介质，以便使压力容器始终保持在（? ?? ?）范围内。
单选

A、 工作压力

B、 最高允许工作压力

C、 设计压力

正确答案： B

你的答案： A

35、 固定式压力容器的检验分为年度检查和（ ）。
单选

A、 气密性试验

B、 定期检验

C、 无损检测

D、 全面检验

正确答案： B

你的答案： B

36、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单式压力容器的容积小于或者等于( )升。
单选

A、 200

B、 500

C、 800

D、 1000

正确答案： D

你的答案： A

37、 出厂技术资料齐全，设计、制造质量符合有关法规和标准的要求，在规定的定期检验周期内，在设计条件下能安全使用，压力容器的这种安全状况属于( )级。
单选

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

正确答案： A

你的答案： A

38、 安全阀与排放口间装设截止阀的，运行期间应处于( )位置并加铅封。
单选

A、 关闭

B、 全开 

C、 半开

正确答案： B

你的答案： A

39、 《山东省特种设备安全监察条例》规定， 特种设备检验检测机构和检验检测人员进行检验检测时，（ ）从事特种设备的生产、销售，或者以其名义推荐、监制、监销特种设备。
单选

A、 允许

B、 应当

C、 不得

D、 不宜

正确答案： C

你的答案： A

40、 由于容器在使用中超压而使器壁应力大幅增加，超过材料的屈服极限而引起的断裂称为( )。
单选

A、 塑性破裂

B、 脆性破裂

C、 疲劳破裂 

D、 蠕变破裂

正确答案： A

你的答案： B

41、 由于容器与管道发生严重振动，危及安全运行而停止运行，属于( )。
单选

A、 紧急停止运行

B、 正常停止运行 

正确答案： A

你的答案： A

42、 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和（ ）报告。
单选

A、 单位分管负责人

B、 单位安全负责人

C、 单位主要负责人

D、 单位有关负责人

正确答案： D

你的答案： B

43、 管壳式余热锅炉属于( )。
单选

A、 压力容器

B、 锅炉

C、 二者皆是 

D、 二者皆非

正确答案： A

你的答案： A

44、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
单选

A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机

正确答案： A

你的答案： A

45、 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门（ ），取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。
单选

A、 培训

B、 培训合格

C、 考核 

D、 考核合格

正确答案： D

你的答案： D

46、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。
单选

A、 滴、漏

B、 渗液 

C、 腐蚀 

D、 跑、冒、滴、漏

正确答案： D

你的答案： A

47、 取得（ ）级压力容器安装改造维修单位，可以从事压力容器安装、改造和维修工作。
单选

A、 2

B、 1

C、 3

正确答案： B

你的答案： A

48、 《特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求（ ）进行安全性能检验和能效测试。
单选

A、 及时

B、 酌情

C、 根据计划

D、 立即

正确答案： A

你的答案： C

49、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
单选

A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m

正确答案： A

你的答案： A

50、 依靠流体本身的力量自动启闭的阀门是（ ）。
单选

A、 截止阀

B、 节流阀

C、 球阀

D、 止回阀

正确答案： D

你的答案： B

51、 特种设备事故，是指因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为，在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等（ ）。
单选

A、 治安事件

B、 刑事事件

C、 突发事件

D、 破坏事件

正确答案： C

你的答案： C

52、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在收到报名材料后（ ）内完成对材料的审查。
单选

A、 15个工作日

B、 10个工作日

C、 5个工作日

D、 3个工作日

正确答案： A

你的答案： A

53、 液化石油气属于（ ? ???）液化气体
单选

A、 有毒

B、 易燃易爆

C、 非易燃、有毒

D、 可燃

正确答案： B

你的答案： B

54、 微启式安全阀开启的高度（? ?? ?）。
单选

A、 ≥阀座喉径的1/4

B、 ≤阀座喉径的1/4?

C、 阀座喉径的1/40≤开启高度≤阀座喉径的1/20

正确答案： C

你的答案： C

55、 《中华人民共和国节约能源法》规定，用能单位应当加强能源计量管理，按照规定（ ）经依法检定合格的能源计量器具。
单选

A、 配备和使用

B、 配备

C、 使用

D、 购买

正确答案： A

你的答案： B

56、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，发证部门应当对考试机构进行（ ），发现问题及时处理。
单选

A、 监督

B、 管理

C、 考核

D、 培训

正确答案： A

你的答案： C

57、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。
单选

A、 1

B、 10

C、 0.1

正确答案： B

你的答案： A

58、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。
单选

A、 5

B、 8

C、 10

D、 15

正确答案： C

你的答案： B

59、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器需要过户的，由( )持使用登记证、登记卡和有效期内的定期检验报告到原登记机关办理使用登记证注销手续。
单选

A、 原使用单位；

B、 新使用单位；

C、 社会中介组织

D、 使用地检验机构

正确答案： A

你的答案： D

60、 压力高于2.94MPa的压缩氧气与( )接触，能发生异常激烈的氧化反应，即发生燃烧甚至爆炸。
单选

A、 石棉

B、 油脂

C、 碱液 

D、 易燃物

正确答案： B

你的答案： B

61、 中碳钢的含碳量为（ ）%
单选

A、 0.2

B、 0.2～0.6

C、 2

D、 0.6～2

正确答案： B

你的答案： A

62、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，直径小于400mm的简单压力容器，压力表表盘直径应当不小于( )mm。
单选

A、 40

B、 60

C、 80

D、 100

正确答案： A

你的答案： A

63、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。
单选

A、 强度

B、 压力

C、 密度

正确答案： B

你的答案： B

64、 压力容器操作人员应经过培训并经( )考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书。
单选

A、 特种设备安全监督管理部门 

B、 安全生产监督管理部门 

C、 特种设备检验部门

D、 人力资源部门 

正确答案： A

你的答案： A

65、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，安全阀的整定压力一般不小于该压力容器的( )。
单选

A、 设计压力；

B、 最高允许工作压力；

C、 试验压力

正确答案： A

你的答案： B

66、 全启式安全阀开启的高度（? ??? ）。
单选

A、 ≥阀座喉径的1/4

B、 ≤阀座喉径的1/4

C、 阀座喉径的1/20

正确答案： A

你的答案： A

67、 特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
单选

A、 30个工作日

B、 30日

C、 40日

正确答案： B

你的答案： A

68、 高耗能特种设备的使用单位应当按照国家有关法律、法规、特种设备安全技术规范等有关规范和标准的要求，履行节能义务，做好高耗能特种设备节能工作，并接受（ ）的监督检查。
单选

A、 国家质检总局

B、 地方各级质量技术监督部门

C、 国家质检总局和地方各级质量技术监督部门

D、 县级质量技术监督部门

正确答案： C

你的答案： C

69、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 
单选

A、 5

B、 4

C、 3

D、 1

正确答案： D

你的答案： A

70、 压力容器使用单位应办理压力容器使用登记，建立( )。
单选

A、 压力容器技术档案

B、 压力容器台账

C、 压力容器数据库

D、 压力容器登记卡

正确答案： A

你的答案： A

71、 按照《中华人民共和国安全生产法》的规定,国务院负责安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施( )。
单选

A、 综合管理

B、 监督管理

C、 安全生产管理

D、 综合监督管理

正确答案： D

你的答案： D

72、 低合金钢合金含量小于（? ? ）%。
单选

A、 0.2

B、 0.2～0.6

C、 2

D、 5

正确答案： D

你的答案： A

73、 盛装易燃介质的压力容器发生爆炸或者泄漏事故，在抢险救援时应当区分介质特性，严格按照相关应急预案的程序处理，防止（ ）
单选

A、 火灾

B、 二次爆炸

C、 对环境污染

D、 泄露

正确答案： B

你的答案： B

74、 根据《压力容器定期检验规则》，安全阀一般每( )年至少校验一次。
单选

A、 半年；

B、 一年；

C、 二年；

D、 三年。

正确答案： B

你的答案： B

75、 ( )筒体常适用于超高压容器的制作。
单选

A、 单层卷焊机

B、 整体锻造式

C、 多层包扎形式

正确答案： B

你的答案： B

76、 以下压力容器事故具有脆性破坏的特征（ ）
单选

A、 容器破裂时没有明显变形且伴有碎片

B、 容器破裂时局部发生变形且没有碎片产生

C、 容器破裂时有明显变形

D、 容器器壁应力超过材料强度极限

正确答案： A

你的答案： B

77、 特种设备事故，是指（ ），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。
单选

A、 因特种设备的不安全状态

B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为

C、 因相关人员的不安全行为

D、 因到期未检验

正确答案： B

你的答案： B

78、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
单选

A、 超温、超压

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低

正确答案： A

你的答案： A

79、 压力容器局部腐蚀可导致突发性事故,其中磨损腐蚀的一般在（ ）部位产生
单选

A、 结构不连续

B、 容器的底部介质沉积

C、 介质冲刷和机械磨损部位

D、 介质浓度变化

正确答案： C

你的答案： C

80、 《中华人民共和国节约能源法》规定，节约资源是我国的（ ）。
单选

A、 战略方针

B、 基本国策

C、 基本政策

D、 基本趋势

正确答案： B

你的答案： A

81、 根据《压力容器定期检验规则》，压力容器本体及运行状况年度检查的主要内容包括以下内容：( )。
不定项选择

A、 喷涂的使用证号码是否符合有关规定；

B、 保温层有无破损、脱落；

C、 检漏孔有无漏液、漏气，是否畅通；

D、 紧固螺栓是否齐全、完好；

正确答案： A、B、C、D

你的答案： C、D

82、 压力容器的岗位操作方法包括（ ）
不定项选择

A、 开车操作程序 

B、 停车操作程序

C、 相关注意事项

正确答案： A、B、C

你的答案： A、B、C

83、 反应容器控制反应温度应注意（ ）
不定项选择

A、 控制反应热

B、 防止搅拌中断

C、 投料量

D、 投料速度及顺序

正确答案： A、B、C、D

你的答案： A、B、C、D

84、 造成压力容器泄漏事故的原因（ ）
不定项选择

A、 震动导致的开裂

B、 胀接管口松动

C、 局部腐蚀穿孔

D、 密封面失效

正确答案： A、B、C、D

你的答案： A、B

85、 含碳量在( )到( )的碳钢称为中碳钢。
不定项选择

A、 0.30%

B、 0.25%

C、 0.60%

D、 2.25%

正确答案： B、C

你的答案： A、B

86、 圆筒形压力容器在工业生产中适用的场合有（? ?? ???）。
不定项选择

A、 反应容器

B、 换热容器

C、 储存容器

D、 分离容器

正确答案： A、B、C、D

你的答案： B、C

87、 压力容器遇到下列情况( )时应该紧急停止运行。
不定项选择

A、 容器介质温度超过允许值切无法有效控制

B、 设备进行定期检验

C、 主要承压部件出现裂纹 

D、 容器液位失去控制

正确答案： A、C、D

你的答案： A、C

88、 压力容器的主要工艺参数( )。
不定项选择

A、 温度 

B、 体积

C、 压力 

D、 介质

正确答案： A、C

你的答案： C、D

89、 《特种设备安全监察条例》适应于特种设备的生产（含（ ）、制造、安装、改造、维修）、使用、（ ）及其监督检查。
不定项选择

A、 合同制定

B、 设计

C、 检验检测

D、 稽查

正确答案： B、C

你的答案： B、C

90、 下列哪些事故不适用《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》？
不定项选择

A、 生产厂房火灾。

B、 煤矿瓦斯爆炸。

C、 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成15万人以上转移的

D、 特种设备事故造成3人以下死亡

正确答案： C、D

你的答案： A、B
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1、 绝对压力等于表压力与大气压力之和。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

2、 分离容器的过滤介质、滤网应定期清理。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

3、 使用单位根据本单位特种设备的特性和使用安全管理要求，制定特种设备使用安全管理目标，形成文件。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

4、 压力容器未经定期检验，或者检验不合格的，可以继续使用。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

5、 余热锅炉，煤气发生炉水夹套是以水为介质受高温加热的压力容器，与锅炉不同，并不要求一定要进行水处理和对水质进行化验，有条件的使用单位可以使用锅炉的水处理设备进行水质处理。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

6、 《特种设备安全监察条例》规定， 特种设备安全监督管理部门的安全监察人员，要经国务院特种设备安全监督管理部门考核，取得特种设备安全监察人员证书。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

7、 由于水能溶解多种介质而形成电解质溶液，从而导致化学腐蚀的产生。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

8、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的监督检验、定期检验、型式试验和无损检测应当由依照本条例经核准的特种设备检验检测机构进行。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

9、 设计温度大于等于450℃的压力容器称为高温容器。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

10、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考核工作包括考试、审核、发证和复审。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

11、 主要用来完成介质热量交换的容器称为分离容器。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

12、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

13、 修理更换压力容器受压元件时，选用的材料质量应高于原设计的材料质量。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

14、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

15、 压力容器一个连接口上装设两个或者两个以上的安全阀时，则该连接口入口的截面积，应当至少小于这些安全阀的进口截面积总和。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

16、 根据《压力容器定期检验规则》，年度检查是指为了确保压力容器在检验周期内的安全而实施的运行过程中的在线检查，每半年至少一次。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

17、 压力容器的密封方式主要有强制密封、自紧密封。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

18、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了规范特种设备事故报告和调查处理工作，及时准确查清事故原因，严格追究事故责任，防止和减少同类事故重复发生。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

19、 设计温度小于等于-20℃的压力容器称为低温容器。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

20、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单式压力容器只要在其推荐使用寿命内使用，就可以不按《压力容器定期检验规则》进行定期检验。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

21、 壁厚不大于容器内径的1/10的压力容器称为薄壁容器。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

22、 事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，有关单位和个人可根据情况予以回答。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

23、 强度是压力容器的机械性能指标，韧性是压力容器的工艺性能指标。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

24、 《中华人民共和国节约能源法》规定， 国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，禁止发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产业。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

25、 安全阀按整体结构及加载机构的形式可分为重锤杠杆式安全阀、弹簧式安全阀和脉冲式安全阀。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

26、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，用于水蒸汽介质的压力表，在压力表与压力容器之间应当装有存水弯管。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

27、 容器名义厚度指计算厚度与腐蚀余量之和。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

28、 奥氏体不锈钢容器发生晶间腐蚀，表面仍能保持金属光泽，晶间腐蚀可导致韧性破裂。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

29、 爆炸下限是指可燃蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物遇火源即能发生爆炸的最低浓度。（? ?）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

30、 主要受压元件补焊深度大于三分之一厚度的压力容器，应当进行耐压试验。 
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

31、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。
单选

A、 强度

B、 压力

C、 密度

正确答案： B

你的答案： B

32、 在苛刻条件下使用的爆破片装置应当( )更换一次。
单选

A、 1年

B、 2年

C、 2～3年 

D、 发现缺陷时

正确答案： A

你的答案： A

33、 非金属衬里层完好的安全状况等级为1、2级的压力容器，其全面检验周期最长可以延长至( )年。
单选

A、 6

B、 9

C、 10

D、 12

正确答案： B

你的答案： A

34、 压强不变时，一定质量的气体的体积跟热力学温度成( )。
单选

A、 等比

B、 正比

C、 反比 

D、 不能比

正确答案： B

你的答案： B

35、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
单选

A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机

正确答案： A

你的答案： A

36、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，压力容器一般应当于投用后( )内进行首次定期检验。
单选

A、 半年；

B、 一年；

C、 二年；

D、 三年。

正确答案： D

你的答案： B

37、 无折边锥形封头仅适用于压力较低且锥体半顶角小于( )的场合。
单选

A、 45°

B、 25

C、 40° 

D、 30

正确答案： D

你的答案： B

38、 对于反应容器来说，( )是关系安全运行的重要因素。
单选

A、 控制压力

B、 投料控制

C、 控制温度 

D、 控制液位

正确答案： B

你的答案： C

39、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，使用单位申请办理压力容器使用登记，应当逐台填写( )，交予登记机关。
单选

A、 告知书

B、 压力容器登记卡

C、 压力容器年度检查报告

正确答案： B

你的答案： A

40、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
单选

A、 超温、超压 

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低

正确答案： A

你的答案： A

41、 压力容器一般应当于投用后（ ）内进行首次定期检验。
单选

A、 一年

B、 六年

C、 三年

正确答案： C

你的答案： C

42、 《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少( ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。
单选

A、 火灾、交通事故

B、 重大、特大事故

C、 生产安全事故

D、 特种设备事故

正确答案： C

你的答案： C

43、 安全阀一般为每（ ）年校验一次，拆卸进行校验有困难时应采取现场校验。
单选

A、 一

B、 二

C、 三

正确答案： A

你的答案： A

44、 压力容器的金属材料在外力的作用下引起变形和破坏的过程分为三个阶段，即弹性变形阶段、弹塑性变形阶段和断裂阶段,这种破坏形式属于（ ）
单选

A、 疲劳破坏

B、 脆性破坏 

C、 韧性破坏 

D、 蠕变破坏

正确答案： C

你的答案： C

45、 特种设备事故，是指（ ），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。
单选

A、 因特种设备的不安全状态

B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为

C、 因相关人员的不安全行为

D、 因到期未检验

正确答案： B

你的答案： B

46、 奥氏体不锈钢固定式压力容器水压试验水的氯离子含量不得超过（ ） g/m3
单选

A、 40

B、 50

C、 25

D、 30

正确答案： C

你的答案： C

47、 中、高压容器所用压力表，精度应不低于（ ）级。
单选

A、 1.6

B、 2.5

C、 2

D、 3

正确答案： A

你的答案： B

48、 《中华人民共和国节约能源法》规定，国家支持节能服务机构开展（ ），提供节能信息、节能示范和其他公益性节能服务。
单选

A、 节能知识宣传和节能技术培训

B、 节能知识宣传

C、 节能技术培训

D、 安全知识宣传和安全技术培训

正确答案： A

你的答案： A

49、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。
单选

A、 5

B、 8

C、 10

D、 15

正确答案： C

你的答案： C

50、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
单选

A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造

正确答案： C

你的答案： B

51、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，高耗能特种设备节能监督管理实行（ ）的工作机制。
单选

A、 安全监察

B、 安全监察与节能监管相结合

C、 节能监管

D、 宣传与监管

正确答案： B

你的答案： C

52、 依靠流体本身的力量自动启闭的阀门是（ ）。
单选

A、 截止阀

B、 节流阀

C、 球阀

D、 止回阀

正确答案： D

你的答案： B

53、 对高压容器、大型容器以及安全泄放量较大的中低压容器安全阀最好选用( )。
单选

A、 先导式安全阀

B、 全启式安全阀

C、 微启式安全阀

正确答案： B

你的答案： B

54、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，直径小于400mm的简单压力容器，压力表表盘直径应当不小于( )mm。
单选

A、 40

B、 60

C、 80

D、 100

正确答案： A

你的答案： D

55、 《压力容器定期检验规则》关于缺陷的含义（ ? ? ）。
单选

A、 除材质错用和结构不合理以外，在材料冶炼、容器加工制造、包装运输及使用过程所造成的各种超差和损伤；

B、 只影响容器安全使用的损伤；

C、 包括材质错用和结构不合理在内的凡不符合现行标准，规范的所有不足之处

正确答案： A

你的答案： C

56、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。
单选

A、 交回登记机关

B、 使用单位保存

C、 使用单位销毁

正确答案： A

你的答案： A

57、 根据《压力容器定期检验规则》，安全状况等级为4级的压力容器，其累积监控使用的时间不得超过( )年。
单选

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

正确答案： C

你的答案： A

58、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
单选

A、 超温、超压

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低

正确答案： A

你的答案： C

59、 压力容器应在明显部位悬挂( )。
单选

A、 《出厂铭牌》

B、 《压力容器注册铭牌》

C、 《特种设备注册铭牌》

正确答案： B

你的答案： C

60、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、销售和使用单位的（ ）负有保密义务。
单选

A、 商业

B、 商业或者技术秘密

C、 技术秘密

D、 产品质量

正确答案： B

你的答案： C

61、 对于新安全阀，若未经调试，则( )安装使用。
单选

A、 不准

B、 随意

C、 安装后再调试 

正确答案： A

你的答案： A

62、 压力容器作业人员应当持有相应的( )，方可从事相应的作业或者管理工作。
单选

A、 压力容器操作人员证

B、 压力容器作业人员证

C、 特种设备作业人员证

D、 特种设备操作人员证

正确答案： C

你的答案： B

63、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试合格的人员，（ ），向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。
单选

A、 凭考试结果通知单

B、 凭相关证明材料

C、 凭考试结果通知单和其他相关证明材料

D、 凭身分证

正确答案： C

你的答案： A

64、 S30408奥氏体不锈钢中含铬为（? ?） %
单选

A、 40

B、 18

C、 25

D、 30

正确答案： B

你的答案： C

65、 特种设备事故发生后，事故发生单位应当立即（ ）
单选

A、 启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失

B、 进行紧急抢救和人员疏散

C、 报告当地特种设备检验机构，并由指定的技术机构提供支持

D、 报告当地特种设备检验机构，并由检验单位提供救援设备

正确答案： A

你的答案： A

66、 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门（ ），取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。
单选

A、 培训

B、 培训合格

C、 考核 

D、 考核合格

正确答案： D

你的答案： D

67、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 
单选

A、 5

B、 4

C、 3

D、 1

正确答案： D

你的答案： C

68、 压力容器由于液位失去控制不能有效控制而停止运行，属于( )。
单选

A、 紧急停止运行

B、 正常停止运行 

正确答案： A

你的答案： A

69、 《特种设备安全监察条例》规定，发生特种设备事故，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。
单选

A、 2000元以上2万元以下 

B、 2万元以上5万元以下 

C、 1000元以上5000元以下

D、 4000元以上2万元以下

正确答案： D

你的答案： B

70、 氧气的化学性质特别( )。
单选

A、 无反应

B、 活泼

C、 不活泼

正确答案： B

你的答案： B

71、 用于介质为有毒、易燃气体的是（ ）式安全阀。
单选

A、 全封闭

B、 半封闭

C、 开放式

正确答案： A

你的答案： A

72、 《中华人民共和国节约能源法》规定，禁止使用伪造的（ ）。
单选

A、 节能产品认证标志

B、 冒用节能产品认证标志

C、 计量认证标志

D、 节能产品认证标志或者冒用节能产品认证标志

正确答案： D

你的答案： D

73、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对检验检测结果或者鉴定结论有异议的，可以自收到检验检测结果或者鉴定结论之日起（ ）内以书面形式向原检验检测机构提出。
单选

A、 五个工作日

B、 七日

C、 七个工作日

D、 五日

正确答案： C

你的答案： A

74、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
单选

A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m

正确答案： A

你的答案： D

75、 球形壳体应力是相同直径圆筒形壳体应力的( )。
单选

A、 1/2

B、 1/3

C、 1/4 

D、 相同

正确答案： A

你的答案： A

76、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，高耗能特种设备及其系统的运行能效不符合特种设备安全技术规范等有关规范和标准要求的，使用单位应当分析原因，采取有效措施，实施整改或者节能改造。整改或者改造后仍不符合能效指标要求的，（ ）。
单选

A、 允许监督使用

B、 监督下使用

C、 不得继续使用

D、 处以罚款

正确答案： C

你的答案： C

77、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试组织工作要严格执行保密、监考等各项规章制度，确保考试工作的（ ），确保考试工作的质量。
单选

A、 便民、公正、公平、规范

B、 公开、便民、公平、规范

C、 公开、公正、公平、便民

D、 公开、公正、公平、规范

正确答案： D

你的答案： D

78、 液化石油气在常温下都以( )存在。
单选

A、 气体状态

B、 液体状态

C、 固体状态

正确答案： A

你的答案： A

79、 压力容器及其装置进料前要关闭所有的放空阀门，然后按规定的工艺流程，经操作人员、班组长、( )三级检查确认无误后，才能启动机泵进料。
单选

A、 安全员

B、 总工程师

C、 车间领导 

D、 安全科负责人

正确答案： C

你的答案： D

80、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单式压力容器的容积小于或者等于( )升。
单选

A、 200

B、 500

C、 800

D、 1000

正确答案： D

你的答案： A

81、 以下液化气体中，易燃的是（? ? ）
不定项选择

A、 液氨

B、 丁二烯

C、 环氧乙烷

D、 液氯

正确答案： B、C

你的答案： B、C

82、 特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的( )、压力容器（含气瓶，下同）、( )、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。
不定项选择

A、 锅炉

B、 压缩机

C、 压力管道

D、 电动机

正确答案： A、C

你的答案： A、C

83、 根据《压力容器定期检验规则》，以下( )情况的压力容器，全面检验合格后必须进行耐压试验。
不定项选择

A、 用焊接方法更换受压元件的；

B、 改变使用条件，超过原设计参数并且经过强度校核合格的；

C、 需要更换衬里的；

D、 从外单位移装的。

正确答案： A、B、C、D

你的答案： A、B

84、 《中华人民共和国节约能源法》规定，节约资源是我国的（ ）。国家实施（ ）并举、把节约放在首位的能源发展战略。
不定项选择

A、 基本国策

B、 基本方针

C、 节约与开发

D、 开发与创新

正确答案： A、C

你的答案： A、C

85、 压力容器年度检查前，使用单位应当做好准备工作。以下正确的是（ ）。
不定项选择

A、 清理压力容器外表面和环境

B、 准备好压力容器技术档案资料

C、 准备好压力容器操作人员的资格证

D、 做好现场配合工作

正确答案： A、B、C、D

你的答案： B、C

86、 安全阀的进出口管道一般不允许设置截断阀，必须设置截断阀时，（ ）。
不定项选择

A、 需要加铅封，并且需要锁定在全开状态，

B、 截断阀的压力等级需要与安全阀进出口管道的压力等级一致，

C、 截断阀进出口的公称通径不小于安全阀进出口法兰的公称通径。

D、 三者均不对

正确答案： A、B、C

你的答案： A、B

87、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》规定特种设备使用安全管理的的文件应包括（ ）。
不定项选择

A、 形成文件的管理方针和管理目标

B、 描述管理体系要素及其相互作用的管理手册

C、 本标准所要求的文件，包括制度、岗位责任制

D、 与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准等 

E、 本标准所要求的记录

正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： C、D

88、 压力容器使用过程中，各种载荷所产生的应力包括( )。
不定项选择

A、 由压力而产生的应力

B、 由重量而产生的应力

C、 由温度而引起的应力 

D、 风载荷所产生的应力

正确答案： A、B、C、D

你的答案： A、C

89、 疲劳破裂的特征是( )。
不定项选择

A、 裂成一个口

B、 破裂总在反复加压、降压之后

C、 往往在应力集中的部位 

D、 断口呈暗灰色纤维状

正确答案： A、B、C

你的答案： A、B、C

90、 压力表有( )时，应停止使用并更换。
不定项选择

A、 超过检验有效期限

B、 表盘封面玻璃破裂

C、 压力表指针松动

正确答案： A、B、C

你的答案： A、C
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1、 压力容器的密封元件指可拆连接处起密封作用的元件。它放在两个法兰或封头与筒体端部的接触面之间，借助于螺栓等连接件的压紧力而起密封作用。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

2、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了防止和减少特种设备事故发生。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

3、 《固定式压力容器安全技术监察规程》充分考虑压力容器的危险程度，将压力容器分为第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类，以利于进行分类监督管理。（? ?）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

4、 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》自2011年5月17日起施行。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

5、 压力表安装前必须进行校验，并且要注明下次校验的日期。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

6、 制定《高耗能特种设备节能监督管理办法》是为加强高耗能特种设备节能审查和监管，确保特种设备安全。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

7、 压力容器开孔处的应力分布要比不开孔处简单的得多。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

8、 根据《压力容器定期检验规则》，因设备使用需要，压力容器检验人员可以在报告出具前，先出具《特种设备检验意见书》，将检验初步结论书面通知使用单位。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

9、 断面收缩率指试样在拉断后的断口面积的缩小同原断面面积比值的百分率。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

10、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，使用单位不需要对简单压力容器进行安全管理。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

11、 刚度大的法兰不仅变形小，还可将螺栓预紧力均匀地传递给密封垫，故可提高密封性能。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

12、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证交回登记机关，予以注销。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

13、 压力容器按在生产工艺过程的作用原理分为：反应压力容器（代号R）、换热压力容器（代号E）、分离压力容器（代号S）、储存压力容器（代号C、其中球罐代号B）。（?? ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

14、 制定《中华人民共和国节约能源法》是为了推动全社会节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

15、 盛装液化气体的容器过量充装，易引起压力容器的塑性破裂。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

16、 压力容器操作工艺参数应至少包括工作压力、最高或者最低工作温度。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

17、 压力容器是指盛装气体或液体，承载一定压力的密闭设备。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

18、 使用压力容器的单位和个人应当按照《锅炉压力容器使用登记管理办法》的规定办理压力容器使用登记，领取《特种设备使用登记证》，未办理使用登记并领取使用登记并领取使用登记证的压力容器不得擅自使用。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

19、 容器破裂时，气体膨胀所释放的能量与气体压力、容器容积、介质的物态有关。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

20、 制冷设备可以采取增大保温层厚度实现节能的目的。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

21、 对易爆介质或者毒性程度极度、高度或者中毒危害介质的压力容器，可以在安全阀或者爆破片的排出口不装设导管，直接将介质排入大气。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

22、 在制冷设备中氨液分离器属于高压侧压力容器。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

23、 压力容器使用前或者投入使用后30工作日内，应当向特种设备安全监督管理部门办理注册登记。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

24、 《特种设备安全监察条例》规定，压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等（简称压力管道元件）的制造单位，应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的活动。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

25、 压力容器运行前，操作人员应对压力容器本体、附属设备、安全装置进行必要的检查。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

26、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业中应当服从领导指挥。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

27、 球形压力容器大多数是由许多块按一定尺寸预先压制成型的球瓣到现场组焊而成的，它由极带、赤道带组成。（? ?）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，并处相应的经济处罚。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

29、 刚度和强度是一样的，都是指抵抗变形的能力，只是叫法不同。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

30、 特种设备安全监督管理部门在办理《特种设备安全监察条例》规定的有关行政审批事项时，不予许可、核准的，应当书面向申请人说明理由。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

31、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
单选

A、 超温、超压

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低

正确答案： A

你的答案： A

32、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
单选

A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造

正确答案： C

你的答案： B

33、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位应当做好现场（ ）登高设施等现场检验检测前的准备工作，并积极配合现场检验检测工作。
单选

A、 内外清理、介质置换、通风、降温、

B、 内外清理、介质置换、通风、

C、 内外清理、介质置换、

D、 内外清理、

正确答案： A

你的答案： A

34、 工艺性能是材料的冷塑性和( )的统称。
单选

A、 强度

B、 耐腐蚀性能

C、 硬度 

D、 焊接性能

正确答案： D

你的答案： A

35、 对于压力来自器外的容器紧急停运，应迅速切断( )。
单选

A、 紧急停止运行

B、 正常停止运行 

正确答案： A

你的答案： B

36、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门收到特种设备使用者的检验检测结果或者鉴定结论异议后，应当自收到异议之日起（ ）内，委托另外的特种设备检验检测机构重新检验检测或者组织专家对原检验检测结果、鉴定结论进行鉴定。
单选

A、 十日

B、 五个工作日

C、 七个工作日

D、 十个工作日

正确答案： D

你的答案： A

37、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 
单选

A、 5

B、 4

C、 3

D、 1

正确答案： D

你的答案： D

38、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
单选

A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机

正确答案： A

你的答案： A

39、 《特种设备作业人员考核规则》规定，用人单位应当加强对特种设备作业人员的（ ），为特种设备作业人员的取证和复审提供客观真实的证明材料。
单选

A、 工作安排

B、 组织

C、 培训

D、 管理

正确答案： D

你的答案： C

40、 管壳式余热锅炉属于( )。
单选

A、 压力容器

B、 锅炉

C、 二者皆是 

D、 二者皆非

正确答案： A

你的答案： C

41、 以下是对盛装可燃气体压力容器发生泄漏操作人员不可控制时的论述，不正确的是（ ）
单选

A、 立即启动事故应急预案

B、 操作人员可自行撤离岗位。

C、 开启放散阀，罐内气体送到火炬上烧掉

D、 应杜绝和避免明火

正确答案： B

你的答案： B

42、 锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称（ ）。
单选

A、 特种设备作业人员。

B、 特种设备操作人员

C、 特种设备人员

D、 特种设备管理人员

正确答案： A

你的答案： B

43、 晶间腐蚀通常是指（? ??? ）。
单选

A、 奥氏体不锈钢在腐蚀介质中沿晶粒边界发生的腐蚀? ?

B、 碳钢在水蒸气等介质中发生得腐蚀

C、 低合金钢在含湿H2S的液化石油气中产生的腐蚀。

正确答案： A

你的答案： C

44、 选用压力表时，需要保证一定数量的量程是为了（? ? ）。
单选

A、 指示清楚、好观察

B、 减少测量误差

C、 保证压力表的精度

正确答案： B

你的答案： B

45、 根据《超高压容器安全技术监察规程》，在苛刻条件下使用的超高压容器爆破片装置应当( )至少更换一次。
单选

A、 每月

B、 每季

C、 每年

D、 每二年

正确答案： C

你的答案： C

46、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）的设计文件，应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定，方可用于制造。
单选

A、 电梯

B、 起重机械

C、 锅炉

D、 场（厂）专用机动车辆

正确答案： C

你的答案： D

47、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。
单选

A、 1

B、 10

C、 0.1

正确答案： B

你的答案： A

48、 依靠流体本身的力量自动启闭的阀门是（ ）。
单选

A、 截止阀

B、 节流阀

C、 球阀

D、 止回阀

正确答案： D

你的答案： A

49、 根据《压力容器定期检验规则》，受压元件焊补深度大于( )的压力容器，全面检验合格后必须进行耐压试验。
单选

A、 6mm

B、 10mm

C、 12mm

D、 1/2壁厚。

正确答案： D

你的答案： C

50、 《特种设备安全监察条例》规定，地方各级特种设备安全监督管理部门不得以任何形式进行（ ）。
单选

A、 变相罚款

B、 地区封锁

C、 地方保护

D、 地方保护和地区封锁

正确答案： D

你的答案： A

51、 进行压力容器内部检验或检修时，要求工作空间空气中的氧含量（体积比）为（? ? ）。
单选

A、 15～25%

B、 ≥20%

C、 18～23%

正确答案： C

你的答案： B

52、 停止运行的容器尤其是长期停用的容器，一定要将内部介质( )，清除内壁的污垢，附着物和腐蚀产物。
单选

A、 排放干净

B、 严密封存

C、 反应完毕 

D、 高压液化

正确答案： A

你的答案： A

53、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，设计压力小于1.6MPa压力容器使用的压力表的精度不得低于( )。
单选

A、 1.0级；

B、 1.6级；

C、 2.5级；

正确答案： B

你的答案： B

54、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
单选

A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m

正确答案： A

你的答案： A

55、 用于焊接容器的主要受压元件的碳素钢含碳量不应大于( )%。
单选

A、 0.15

B、 0.45

C、 0.25

正确答案： C

你的答案： B

56、 国家鼓励高耗能特种设备使用单位应用新技术、新工艺、新产品，提高特种设备（ ）。对取得显著成绩的单位和个人，按照有关规定予以奖励。
单选

A、 安全性能

B、 节能性能

C、 环保水平

D、 能效水平

正确答案： D

你的答案： A

57、 在用压力容器的各种腐蚀破坏形式中，最危险的是（? ??? ）。
单选

A、 均匀腐蚀

B、 点腐蚀

C、 晶间腐蚀

D、 应力腐蚀

正确答案： D

你的答案： A

58、 特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
单选

A、 30个工作日

B、 30日

C、 40日

正确答案： B

你的答案： B

59、 特种设备事故，是指因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为，在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等（ ）。
单选

A、 治安事件

B、 刑事事件

C、 突发事件

D、 破坏事件

正确答案： C

你的答案： C

60、 对于开启压力大于( )MPa 的蒸汽用安全阀或介质温度超过235 ℃ 的气体用安全阀，宜选用带散热器的安全阀。
单选

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

正确答案： B

你的答案： A

61、 以水为介质直接受火焰加热且连续操作的压力容器包括管壳式余热锅炉，其水质（ ）
单选

A、 须符合工业锅炉水质标准的要求

B、 可不用对水质进行处理但必须定期对水质化验

C、 选用城市自来水时可不用进行水处理

D、 严格按照说明书要求在水中加入阻垢剂

正确答案： A

你的答案： A

62、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人，对本单位的安全生产工作（ ）负责。
单选

A、 全面

B、 主要

C、 全部

D、 共同

正确答案： A

你的答案： C

63、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。
单选

A、 滴、漏

B、 渗液 

C、 腐蚀 

D、 跑、冒、滴、漏

正确答案： D

你的答案： D

64、 液氨系统用压力表（ ）。
单选

A、 可以是普通压力表

B、 必须是氨用压力表

C、 可以用氧用压力表

D、 应用抗震压力表

正确答案： B

你的答案： B

65、 《中华人民共和国节约能源法》规定，国家实施节约与开发并举、把（ ）放在首位的能源发展战略。
单选

A、 开发

B、 创新

C、 节约

D、 低碳经济

正确答案： C

你的答案： B

66、 在选用压力容器钢材时，应重点考虑钢材的力学性能、( )_和耐腐蚀性能。
单选

A、 延伸率

B、 工艺性能

C、 冷脆性 

D、 热脆性

正确答案： B

你的答案： A

67、 液化石油气储罐应力腐蚀主要是介质中( )含量超标。
单选

A、 F- 

B、 CL- 

C、 H2S

D、 HCl

正确答案： C

你的答案： D

68、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，以下情形的压力容器可以申请变更登记的是( )。
单选

A、 在原使用地未进行定期检验或者定期检验结论为停止运行的；

B、 在原使用地未办理使用登记的；

C、 无技术资料和铭牌的；

D、 安全状况等级为4级的；

E、 使用时间尚不足20年的。

正确答案： E

你的答案： B

69、 出厂技术资料齐全，设计、制造质量符合有关法规和标准的要求，在规定的定期检验周期内，在设计条件下能安全使用，压力容器的这种安全状况属于( )级。
单选

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

正确答案： A

你的答案： B

70、 容器操作人员应严格遵守压力容器安全操作规程，做到( )。
单选

A、 平稳操作

B、 无故障

C、 无泄漏

D、 满负荷运行

正确答案： A

你的答案： B

71、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，直径小于400mm的简单压力容器，压力表表盘直径应当不小于( )mm。
单选

A、 40

B、 60

C、 80

D、 100

正确答案： A

你的答案： B

72、 锅炉压力容器大多数是焊接结构，其焊接质量直接影响它们的( )。
单选

A、 设备安装

B、 结构性能

C、 生产效率 

D、 安全使用

正确答案： D

你的答案： C

73、 对于盛装液化气体的容器，特别要严格控制( )，防止容器超装。
单选

A、 温度

B、 压力

C、 液位

D、 流速

正确答案： C

你的答案： B

74、 根据《压力容器定期检验规则》，压力容器年度检查方法以( )为主。
单选

A、 测厚

B、 宏观检查

C、 表面磁粉检测

D、 壁温检查

正确答案： B

你的答案： A

75、 压力表的指针只能在90°范围内转动的是（? ???）。
单选

A、 杠杆式单圈弹簧管式压力表

B、 扇形齿式单圈弹簧管式压力表

C、 保证压力表的精度

正确答案： A

你的答案： C

76、 压力容器改造、重大维修须经过具有相应资格的检验检测机构（ ），未经监督检验合格的压力容器不得投入使用。
单选

A、 全面检验

B、 监督检验

C、 外部检验

正确答案： B

你的答案： B

77、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，关于安全阀的动作机构，以下表述正确的是：( )
单选

A、 杠杆式安全阀应当有防止重片飞脱的装置；

B、 弹簧式安全阀应当有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置；

C、 静重式安全阀应当有防止重锤自由移动的装置。

正确答案： B

你的答案： B

78、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的( )。
单选

A、 1/20

B、 l/15

C、 1/10 

D、 1/25

正确答案： A

你的答案： C

79、 以水为介质产生蒸汽的压力容器，没有可靠的 不得投入运行。
单选

A、 环保措施

B、 水处理措施

C、 化验仪器

D、 防腐措施

正确答案： B

你的答案： A

80、 高耗能特种设备的使用单位应当按照国家有关法律、法规、特种设备安全技术规范等有关规范和标准的要求，履行节能义务，做好高耗能特种设备节能工作，并接受（ ）的监督检查。
单选

A、 国家质检总局

B、 地方各级质量技术监督部门

C、 国家质检总局和地方各级质量技术监督部门

D、 县级质量技术监督部门

正确答案： C

你的答案： C

81、 《特种设备作业人员考核规则》规定， 特种设备作业人员复审，复审不合格的持证人员应当（ ）。逾期未申请复审或重新考试不合格的，其《特种设备作业人员证》失效，由（ ）予以注销。
不定项选择

A、 重新参加考试

B、 重新参加培训

C、 发证部门

D、 考试机构

正确答案： A、C

你的答案： B、C

82、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器发生以下变化时，使用单位应当向登记机关申请变更登记。( )
不定项选择

A、 安全状况发生变化；

B、 长期停用；

C、 移装；

D、 过户。

正确答案： A、B、C、D

你的答案： B

83、 根据《压力容器定期检验规则》，压力容器年度检查，可以根据实际检查情况做出以下结论：( )。
不定项选择

A、 允许运行；

B、 监督运行；

C、 暂停运行；

D、 停止运行。

正确答案： A、B、C、D

你的答案： C

84、 带有夹套的反应釜，釜内压力为常压，毒性程度为轻度危害介质与氢气，夹套压力为0.25MPa、介质为110℃蒸汽。以下说法不正确的是（ ）
不定项选择

A、 容器类别划分应该按照危害最大的介质等级划分

B、 制定事故紧急处置程序时只考虑危害最大的介质特性

C、 制定事故紧急处置程序时应包括全部介质特性

D、 需要考虑釜内介质。

正确答案： A、C

你的答案： B

85、 新建化工装置中以下哪些是与特种设备节能要求不相符（ ）
不定项选择

A、 提高容器的安全性选择较高的设计压力

B、 设计寿命40年

C、 选择了余热发电设备

D、 降低保温厚度使制冷负荷增加但厂方能够承受

正确答案： A、B、D

你的答案： D

86、 疲劳破裂的特征是（ ）
不定项选择

A、 裂成一个口

B、 破裂总是在反复加压、降压之后形成的

C、 往往在应力集中的部位

D、 断口呈暗灰色纤维状

正确答案： A、B、C

你的答案： B

87、 压力式温度计适用于测量( ）_。
不定项选择

A、 腐蚀性气体

B、 非腐蚀性气体

C、 蒸汽 

D、 液体

正确答案： B、C、D

你的答案： D

88、 用于压力容器的钢材主要强调机械性能指标为( )。
不定项选择

A、 强度

B、 塑性

C、 刚度 

D、 韧性

正确答案： A、B、D

你的答案： A

89、 压力容器运行期间检查的内容包括( )。
不定项选择

A、 工艺条件 

B、 设备状况

C、 安全装置 

D、 交变载荷

正确答案： A、B、C

你的答案： B

90、 液化石油气的主要成分是( )。
不定项选择

A、 甲烷 

B、 乙烷

C、 丙烷 

D、 丁烷

正确答案： C、D

你的答案： C
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1、 饱和蒸气压的大小只与液体的温度高低有关。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

2、 压力表铅封损坏的应及时更换。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

3、 压力越高，气体的液化点越低。（?? ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

4、 压力容器使用登记证在压力容器定期检验合格或不合格期间均有效。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

5、 压力容器作业人员发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

6、 移动式压力容器和固定式压力容器之间进行装卸作业时可以使用装卸软管，有条件时可以增设防止装卸管道或者装卸软管拉脱的联锁保护装置，否则须制定装卸软管松脱事故的紧急处置措施。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

7、 为了使操作人员能准确看清压力表指示值，压力表表盘直径不能太小，一般应不大于100mm。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

8、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

9、 压力容器的压力表、安全阀等逾期未校验，不得投入使用。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

10、 国务院《特种设备安全监察条例》规定，乡（镇）人民政府、街道办事处应当协助特种设备安全监督管理部门，做好特种设备安全监察工作。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

11、 硬度是指材料抵抗局部塑性变形的能力，即材料抵抗硬物压入的能力。常用的硬度有布氏硬度（HB）；洛氏硬度（HR）；维氏硬度(HV)。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

12、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，《特种设备作业人员证》每3年复审一次。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

13、 爆破片的设计爆破压力一般大于压力容器的设计压力。（? ?）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

14、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，各级质量技术监督部门应当对特种设备作业活动进行监督检查，查处违法作业行为。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

15、 毒性程度为极度和高度危害介质的低压反应容器和储存容器为第二类压力容器。( ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

16、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器变更登记，原有的注册代码保持不变。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

17、 法兰连接是由开孔补强、法兰、密封元件组成的密封连接件。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

18、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，要求液面指示平衡的压力容器，应采用浮子式液位计。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

19、 设备器壁等主要受压元件及管道因裂纹而产生的泄漏，可以用密封剂封堵。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

20、 根据《压力容器定期检验规则》，年度检查是指为了确保压力容器在检验周期内的安全而实施的运行过程中的在线检查，每半年至少一次。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

21、 冲击韧性是指材料在冲击载荷的作用下折断时所吸收的功。冲击韧性值αkv是指一定形状和尺寸的材料试样在冲击载荷的作用下折断时所吸收的功。（ ）?
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

22、 《中华人民共和国节约能源法》规定， 国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产业。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

23、 易熔塞是一种温度型安全泄放装置，要求压力上升与温度上升同步，并且速率相同，这样可以有效地防止压力容器因升温而超压。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

24、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了规范特种设备事故报告和调查处理工作，及时准确查清事故原因，严格追究事故责任，防止和减少同类事故重复发生。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

25、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，将在用压力容器安全状况等级划分为1、2、3、4、5五个等级。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

26、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单式压力容器只要在其推荐使用寿命内使用，就可以不按《压力容器定期检验规则》进行定期检验。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

27、 碟形封头因过渡圆半径远小于球体半径，故其受力状况较差，通常只用于压力较低，直径较大的容器。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

28、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

29、 物质气态密度小，可压缩性大。（? ?）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

30、 带有搅拌的反应釜为保证获得较好的反应速度和生产效率应尽量匹配大功率电机。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

31、 以下气体中，( )属混合气体。
单选

A、 空气

B、 氧气

C、 二氧化碳

D、 氨

正确答案： A

你的答案： C

32、 在安装使用前，高压容器用的液面计应进行（ ）倍液面计公称压力的水压试验。
单选

A、 1

B、 2

C、 1.25

D、 2.5

正确答案： C

你的答案： C

33、 《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少( ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。
单选

A、 火灾、交通事故

B、 重大、特大事故

C、 生产安全事故

D、 特种设备事故

正确答案： C

你的答案： C

34、 安全阀与排放口之间装设截止阀的，运行期间必须处于( )并加铅封。
单选

A、 开启

B、 全开

C、 关闭

正确答案： B

你的答案： B

35、 装卸软管必须（ ）进行1次水压试验。
单选

A、 每年 

B、 半年

C、 两年

正确答案： B

你的答案： C

36、 《中华人民共和国节约能源法》规定，国家支持节能服务机构开展（ ），提供节能信息、节能示范和其他公益性节能服务。
单选

A、 节能知识宣传和节能技术培训

B、 节能知识宣传

C、 节能技术培训

D、 安全知识宣传和安全技术培训

正确答案： A

你的答案： A

37、 低碳钢的含碳量小于（? ? ）%
单选

A、 0.2

B、 0.2～0.6

C、 2

D、 0.6～2

正确答案： A

你的答案： C

38、 疲劳破坏往往从( )区开始，这就影响容器的使用寿命，削弱了其安全性能。
单选

A、 高应力 

B、 低应力

C、 薄弱

D、 热影响

正确答案： A

你的答案： C

39、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，压力容器安全状况等级为1、2级的，一般每( )年进行一次定期检验。
单选

A、 二年；

B、 三年；

C、 六年；

D、 十年；

正确答案： C

你的答案： C

40、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
单选

A、 超温、超压

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低

正确答案： A

你的答案： A

41、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
单选

A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机

正确答案： A

你的答案： C

42、 特种设备事故，是指因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为，在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等（ ）。
单选

A、 治安事件

B、 刑事事件

C、 突发事件

D、 破坏事件

正确答案： C

你的答案： C

43、 《压力容器定期检验规则》关于缺陷的含义（ ? ? ）。
单选

A、 除材质错用和结构不合理以外，在材料冶炼、容器加工制造、包装运输及使用过程所造成的各种超差和损伤；

B、 只影响容器安全使用的损伤；

C、 包括材质错用和结构不合理在内的凡不符合现行标准，规范的所有不足之处

正确答案： A

你的答案： C

44、 真空绝热压力容器外壁局部存在严重结冰,需采取应急措施和按照规定的报告程序向有关部门报告，外壁结冰是因为（ ）
单选

A、 罐内介质温度较低

B、 真空度达不到要求

C、 罐内介质温度较高

D、 过量充装

正确答案： B

你的答案： A

45、 非金属衬里层完好的安全状况等级为1、2级的压力容器，其全面检验周期最长可以延长至( )年。
单选

A、 6

B、 9

C、 10

D、 12

正确答案： B

你的答案： C

46、 依靠流体本身的力量自动启闭的阀门是（ ）。
单选

A、 截止阀

B、 节流阀

C、 球阀

D、 止回阀

正确答案： D

你的答案： C

47、 特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
单选

A、 30个工作日

B、 30日

C、 40日

正确答案： B

你的答案： B

48、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，高耗能特种设备及其系统的运行能效不符合特种设备安全技术规范等有关规范和标准要求的，使用单位应当分析原因，采取有效措施，实施整改或者节能改造。整改或者改造后仍不符合能效指标要求的，（ ）。
单选

A、 允许监督使用

B、 监督下使用

C、 不得继续使用

D、 处以罚款

正确答案： C

你的答案： C

49、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 
单选

A、 5

B、 4

C、 3

D、 1

正确答案： D

你的答案： C

50、 压力容器的金属材料在外力的作用下引起变形和破坏的过程分为三个阶段，即弹性变形阶段、弹塑性变形阶段和断裂阶段,这种破坏形式属于（ ）
单选

A、 疲劳破坏

B、 脆性破坏 

C、 韧性破坏 

D、 蠕变破坏

正确答案： C

你的答案： C

51、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单式压力容器的容积小于或者等于( )升。
单选

A、 200

B、 500

C、 800

D、 1000

正确答案： D

你的答案： C

52、 压力表刻度极限值应为最高工作压力的( )倍，表盘直径不应小于100mm。
单选

A、 1~2

B、 1.5~3.0

C、 3~5

正确答案： B

你的答案： B

53、 对于操作压力要求绝对平稳的压力容器应选用( )。
单选

A、 先导式安全阀

B、 全启式安全阀

C、 微启式安全阀

正确答案： C

你的答案： C

54、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，使用单位申请办理压力容器使用登记，应当逐台填写( )，交予登记机关。
单选

A、 告知书

B、 压力容器登记卡

C、 压力容器年度检查报告

正确答案： B

你的答案： B

55、 S30408奥氏体不锈钢中含铬为（? ?） %
单选

A、 40

B、 18

C、 25

D、 30

正确答案： B

你的答案： C

56、 压力容器由于接管、紧固件损坏而停止运行，属于( )。
单选

A、 紧急停止运行

B、 正常停止运行 

正确答案： A

你的答案： A

57、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察，触犯刑律的，依照刑法关于妨害公务罪或者其他罪的规定，依法追究（ ）。
单选

A、 经济责任

B、 行政责任

C、 刑事责任 

D、 法律责任

正确答案： C

你的答案： C

58、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
单选

A、 超温、超压 

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低

正确答案： A

你的答案： A

59、 对瞒报、迟报、漏报、谎报、误报特种设备事故由所在单位或上级主管部门给予（ ）
单选

A、 批评

B、 责任追究或行政处分

C、 经济处罚

D、 刑事追究

正确答案： B

你的答案： B

60、 《特种设备安全监察条例》规定，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施（ ）
单选

A、 安全检查

B、 安全监察

C、 安全管理

D、 安全监督

正确答案： B

你的答案： B

61、 ( )筒体常适用于超高压容器的制作。
单选

A、 单层卷焊机

B、 整体锻造式

C、 多层包扎形式

正确答案： B

你的答案： B

62、 压力容器的安全状况分为5 级，（ ）级的安全状况最好。
单选

A、 5

B、 4

C、 3

D、 1

E、 2

正确答案： D

你的答案： C

63、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。
单选

A、 每年

B、 每季度

C、 每月

D、 每天

正确答案： C

你的答案： C

64、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的( )。
单选

A、 1/20

B、 l/15

C、 1/10 

D、 1/25

正确答案： A

你的答案： C

65、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
单选

A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造

正确答案： C

你的答案： C

66、 特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，( )分合格。
单选

A、 50

B、 60

C、 70

D、 90

正确答案： B

你的答案： B

67、 一定质量的气体若体积不变，则其压强与热力学温度成_( )。
单选

A、 等比

B、 正比

C、 反比 

D、 不能比

正确答案： B

你的答案： C

68、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。
单选

A、 5

B、 8

C、 10

D、 15

正确答案： C

你的答案： C

69、 根据《压力容器定期检验规则》，安全状况等级为4级的压力容器，其累积监控使用的时间不得超过( )年。
单选

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

正确答案： C

你的答案： C

70、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向（ ）报名参加考试。
单选

A、 省级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构

B、 省级质量技术监督部门

C、 县级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构

D、 市级质量技术监督部门

正确答案： A

你的答案： C

71、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
单选

A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m

正确答案： A

你的答案： C

72、 在苛刻条件下使用的爆破片装置应当( )更换一次。
单选

A、 1年

B、 2年

C、 2～3年 

D、 发现缺陷时

正确答案： A

你的答案： C

73、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，高耗能特种设备节能监督管理实行（ ）的工作机制。
单选

A、 安全监察

B、 安全监察与节能监管相结合

C、 节能监管

D、 宣传与监管

正确答案： B

你的答案： B

74、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》规定，国家质检总局负责全国特种设备作业人员的监督管理，县以上质量技术监督部门负责（ ）的特种设备作业人员的监督管理。
单选

A、 全省

B、 全市

C、 本辖区内

D、 县级以上

正确答案： C

你的答案： C

75、 液态氢具有质量轻、( )的优点。
单选

A、 发热量高

B、 发热量低

C、 不发热

正确答案： A

你的答案： C

76、 中碳钢的含碳量为（ ）%
单选

A、 0.2

B、 0.2～0.6

C、 2

D、 0.6～2

正确答案： B

你的答案： B

77、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，直径小于400mm的简单压力容器，压力表表盘直径应当不小于( )mm。
单选

A、 40

B、 60

C、 80

D、 100

正确答案： A

你的答案： D

78、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。
单选

A、 1

B、 10

C、 0.1

正确答案： B

你的答案： C

79、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。
单选

A、 滴、漏

B、 渗液 

C、 腐蚀 

D、 跑、冒、滴、漏

正确答案： D

你的答案： B

80、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器拟停用( )以上的，使用单位应当封存压力容器，在封存后30日内向登记机关申请报停，并将使用登记证交回登记机关保存。
单选

A、 三年月

B、 半年；

C、 一年；

D、 二年。

正确答案： C

你的答案： C

81、 压力容器运行期间检查的内容包括( )。
不定项选择

A、 工艺条件 

B、 设备状况

C、 安全装置 

D、 交变载荷

正确答案： A、B、C

你的答案： C

82、 自然界中物质的形态有( )等三种。
不定项选择

A、 固态

B、 液态

C、 临界状态 

D、 气态

正确答案： A、B、D

你的答案： C

83、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，下列条件哪条是申请《特种设备作业人员证》的人员应当符合的条件？
不定项选择

A、 年龄在18周岁以上。

B、 有与申请作业种类相适应的文化程度。

C、 具有相应的安全技术知识与技能。

D、 身体健康并满足申请从事的作业种类对身体的特殊要求

E、 有正式的工作单位

正确答案： A、B、C、D

你的答案： C

84、 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》规定，事故的报告应当（ ）、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（ ）、漏报、谎报或者瞒报。
不定项选择

A、 立即

B、 及时

C、 迟报

D、 不报

正确答案： B、C

你的答案： B

85、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单压力容器的筒体、封头和接管等主要受压元件的材料为( )。
不定项选择

A、 碳素钢

B、 低合金钢

C、 奥氏体不锈钢

正确答案： A、C

你的答案： B

86、 压力容器的紧急停运必须做到（ ）
不定项选择

A、 稳 

B、 准

C、 好 

D、 快

正确答案： A、B、D

你的答案： D

87、 反应容器控制压力的控制通过以下方法来实现（ ）
不定项选择

A、 控制投料量

B、 投料速度

C、 投料顺序

D、 反应温度

正确答案： A、B、C、D

你的答案： D

88、 容器修理或技术改造前应先仔细检查缺陷的（ ）及产生的原因。
不定项选择

A、 性质

B、 特征

C、 范围

正确答案： A、B、C

你的答案： C

89、 爆破片适用于以下场合( )。
不定项选择

A、 工作介质不洁净

B、 物料的化学反应使容器压力迅速升高 

C、 工作介质为剧毒气体 

D、 强腐蚀性介质

正确答案： A、B、C、D

你的答案： B

90、 磷使钢的强度、硬度( )，塑性( )。
不定项选择

A、 增加 

B、 不变

C、 减小 

D、 不确定

正确答案： A、B

你的答案： C
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1、 用于水蒸气介质的压力表，在压力表与压力容器之间不应当装有存水弯管。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

2、 《中华人民共和国节约能源法》规定， 国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产业。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

3、 强度是压力容器的机械性能指标，韧性是压力容器的工艺性能指标。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

4、 根据《压力容器定期检验规则》，年度检查是指为了确保压力容器在检验周期内的安全而实施的运行过程中的在线检查，每半年至少一次。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

5、 压力容器的工作条件一般比较恶劣，容易发生各种事故。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

6、 安全阀泄漏可以通过加载的方法来消除。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

7、 容器名义厚度指计算厚度与腐蚀余量之和。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

8、 ? 快开门式压力容器的安全联锁装置失灵可以监控使用，直至安全联锁装置修复。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

9、 防止易爆介质燃烧爆炸的火源控制主要有：燃烧炉火、反应热、电火花、维修用火、机械摩擦、撞击火花、控制电器火花以及吸烟等。（? ?）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

10、 带压密封作业人员应当经过专业培训考核并且持证上岗。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

11、 投料控制包括投料量、投料速度、投料顺序及物料配比等因素。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

12、 压力容器使用登记证在压力容器定期检验合格或不合格期间均有效。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

13、 余热锅炉，煤气发生炉水夹套是以水为介质受高温加热的压力容器，与锅炉不同，并不要求一定要进行水处理和对水质进行化验，有条件的使用单位可以使用锅炉的水处理设备进行水质处理。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

14、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，持《特种设备作业人员证》人员应当在复审期届满3个月前，向发证部门提出复审申请。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

15、 新建冷库应选择能效比较高的制冷系统，不易选择已经淘汰的高能耗的制冷系统。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

16、 《特种设备安全监察条例》规定，情况紧急时，特种设备的安全管理人员应报告本单位有关负责人后，才能决定停止使用特种设备。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

17、 设计温度小于等于-20℃的压力容器称为低温容器。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

18、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全技术档案应当包括特种设备运行故障和事故记录。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

19、 壁厚不大于容器内径的1/10的压力容器称为薄壁容器。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

20、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的检验分为监督检验、定期检验、型式试验。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

21、 安全阀装设位置无任何要求。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

22、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单式压力容器只要在其推荐使用寿命内使用，就可以不按《压力容器定期检验规则》进行定期检验。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

23、 修理更换压力容器受压元件时，选用的材料质量应高于原设计的材料质量。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

24、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器变更登记，原有的注册代码保持不变。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

25、 压力容器的密封方式主要有强制密封、自紧密封。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

26、 事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，有关单位和个人可根据情况予以回答。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

27、 设计温度大于等于450℃的压力容器称为高温容器。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

28、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

29、 球形容器球壳体应力是相同直径圆筒形壳体应力的1/2。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

30、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》所称高耗能特种设备，是指在使用过程中能源消耗量或者转换量大，并具有较大节能空间的锅炉、换热压力容器、电梯等特种设备。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

31、 ( )又称防爆片，是压力容器安全附件的一种。
单选

A、 爆破片

B、 紧急切断阀

C、 安全阀

正确答案： A

你的答案： A

32、 反应容器超压时采取紧急停止运行，应立即停止 。
单选

A、 升压

B、 投料

C、 升温

D、 排料

正确答案： B

你的答案： D

33、 根据《压力容器定期检验规则》，压力容器年度检查方法以( )为主。
单选

A、 测厚

B、 宏观检查

C、 表面磁粉检测

D、 壁温检查

正确答案： B

你的答案： B

34、 钢中的主要杂质是指( )。
单选

A、 硫及磷

B、 碳及硅

C、 硅及锰 

D、 铬及镍

正确答案： A

你的答案： A

35、 特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
单选

A、 30个工作日

B、 30日

C、 40日

正确答案： B

你的答案： A

36、 特种设备事故，是指（ ），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。
单选

A、 因特种设备的不安全状态

B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为

C、 因相关人员的不安全行为

D、 因到期未检验

正确答案： B

你的答案： C

37、 油压式或气压式紧急切断阀应保证在工作压力下全开，持续放置( )h 不会引起自然关闭。
单选

A、 36

B、 42

C、 48

D、 72

正确答案： C

你的答案： C

38、 某些空气压缩机选用低闪点压缩机油可能造成缓冲罐内着火或爆炸这种爆炸属于（ ）
单选

A、 物理爆炸

B、 化学爆炸

C、 物理和化学爆炸

D、 其他爆炸

正确答案： B

你的答案： C

39、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，压力表盘刻度极限值应当为( )的1.5-3.0倍。
单选

A、 设计压力；

B、 最大允许工作压力；

C、 安全阀整定压力；

D、 试验压力。

正确答案： B

你的答案： B

40、 停止运行的容器尤其是长期停用的容器，一定要将内部介质( )，清除内壁的污垢，附着物和腐蚀产物。
单选

A、 排放干净

B、 严密封存

C、 反应完毕 

D、 高压液化

正确答案： A

你的答案： C

41、 系统及压力容器投运前应制订( )。 
单选

A、 应急预案

B、 开车方案

C、 防护措施

D、 安全措施

正确答案： B

你的答案： D

42、 《中华人民共和国节约能源法》规定，国家实施节约与开发并举、把（ ）放在首位的能源发展战略。
单选

A、 开发

B、 创新

C、 节约

D、 低碳经济

正确答案： C

你的答案： C

43、 出厂技术资料齐全，设计、制造质量符合有关法规和标准的要求，在规定的定期检验周期内，在设计条件下能安全使用，压力容器的这种安全状况属于( )级。
单选

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

正确答案： A

你的答案： C

44、 主要受压元件补焊深度大于（ ）厚度的压力容器，应当进行耐压试验。耐压试验。
单选

A、 0.5

B、 0.25

C、 0.33333333333

正确答案： B

你的答案： C

45、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，以下情形的压力容器可以申请变更登记的是( )。
单选

A、 在原使用地未进行定期检验或者定期检验结论为停止运行的；

B、 在原使用地未办理使用登记的；

C、 无技术资料和铭牌的；

D、 安全状况等级为4级的；

E、 使用时间尚不足20年的。

正确答案： E

你的答案： C

46、 锅炉压力容器大多数是焊接结构，其焊接质量直接影响它们的( )。
单选

A、 设备安装

B、 结构性能

C、 生产效率 

D、 安全使用

正确答案： D

你的答案： B

47、 压力容器的焊缝存在未焊透、夹渣、气孔等缺陷，这些缺陷是（ ）
单选

A、 使用过程中产生的缺陷

B、 运输过程中产生的缺陷

C、 不正确的维护造成的

D、 制造和安装修理时产生的缺陷

正确答案： D

你的答案： D

48、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（ ）的特种设备。
单选

A、 国家标准

B、 安全技术规范

C、 国家规定

D、 法律法规

正确答案： B

你的答案： C

49、 玻璃板式液位计的玻璃板，其观察区域的一侧表面通常做成纵向几条槽纹的目的是（? ? ）。
单选

A、 形成肋条，使之不易从横向断裂

B、 便于观察液位

C、 有利于抵抗介质浸蚀

正确答案： A

你的答案： C

50、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的（ ）。
单选

A、 1/20

B、 1/15

C、 1/10

正确答案： A

你的答案： B

51、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）的设计文件，应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定，方可用于制造。
单选

A、 电梯

B、 起重机械

C、 锅炉

D、 场（厂）专用机动车辆

正确答案： C

你的答案： C

52、 钢材经退火处理后，可降低硬度细化晶粒消除( )。
单选

A、 内应力

B、 变形

C、 表面缺陷 

D、 偏析

正确答案： A

你的答案： A

53、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
单选

A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造

正确答案： C

你的答案： C

54、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，或者用人单位未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照（ ）对用人单位予以处罚。
单选

A、 《特种设备安全监察条例》第八十六条的规定

B、 按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定

C、 按照国家标准

D、 按照特种设备安全技术规范

正确答案： A

你的答案： C

55、 对于开启压力大于( )MPa 的蒸汽用安全阀或介质温度超过235 ℃ 的气体用安全阀，宜选用带散热器的安全阀。
单选

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

正确答案： B

你的答案： C

56、 压力容器作业人员应经用人单位( )雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。
单选

A、 技术负责人

B、 法定代表人

C、 设备负责人

D、 安全负责人

正确答案： B

你的答案： A

57、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款
单选

A、 10万元以上20万元

B、 2000元以上2万元以下 

C、 2万元以上5万元以下 

D、 1000元以上5000元以下

正确答案： A

你的答案： D

58、 在一定的温度下，易燃、可燃液体表面上的蒸气和空气的混合气与火焰接触时，闪出火花但随即熄灭的瞬间燃烧过程称为( )_。
单选

A、 着火

B、 闪燃

C、 自燃 

D、 爆燃

正确答案： B

你的答案： B

59、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。
单选

A、 滴、漏

B、 渗液 

C、 腐蚀 

D、 跑、冒、滴、漏

正确答案： D

你的答案： D

60、 特种设备事故，是指因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为，在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等（ ）。
单选

A、 治安事件

B、 刑事事件

C、 突发事件

D、 破坏事件

正确答案： C

你的答案： C

61、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构按照（ ）考试科目、考试地点、考试时间组织考试。
单选

A、 自定的

B、 商定的

C、 公布的

D、 现定的

正确答案： C

你的答案： C

62、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。
单选

A、 1

B、 10

C、 0.1

正确答案： B

你的答案： A

63、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 
单选

A、 5

B、 4

C、 3

D、 1

正确答案： D

你的答案： D

64、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，压力容器所选用的压力表，其表盘直径不得小于( )。
单选

A、 100mm；

B、 150mm；

C、 200mm；

D、 250mm。

正确答案： A

你的答案： C

65、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题的应当立即处理；情况紧急时，可以决定（ ）特种设备并及时报告本单位有关负责人。
单选

A、 保养

B、 修理

C、 更换

D、 停止使用

正确答案： D

你的答案： D

66、 可燃物质和空气或氧气的混合物由引火源点燃，火焰立即从引火源处以不断扩大的同心球形式自动扩展到混合物的全部空间的燃烧现象称为( )。
单选

A、 闪燃 

B、 着火

C、 自燃 

D、 爆燃

正确答案： D

你的答案： C

67、 管壳式余热锅炉属于( )。
单选

A、 压力容器

B、 锅炉

C、 二者皆是 

D、 二者皆非

正确答案： A

你的答案： C

68、 《中华人民共和国节约能源法》规定，国家实行（ ）制度，将节能目标完成情况作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容。
单选

A、 能源许可

B、 节能考核评价

C、 节能目标责任制

D、 节能目标责任制和节能考核评价

正确答案： D

你的答案： D

69、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
单选

A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m

正确答案： A

你的答案： A

70、 液面计的精度指的是( )。
单选

A、 测量示值与实际液面的比值，用百分比表示

B、 测量示值减去实际液面值，然后与全量程值的比值，用百分比表示

C、 测量示值减去实际液面值，然后与全量程值的比值，用扩大100倍的数值的绝对值表示。

正确答案： C

你的答案： C

71、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，安全状况等级为( )级的固定式压力容器，一般不得继续使用。使用单位无法立即更换或者修理的，应当持定期检验报告、安全等级划分证明和使用登记证，向登记机关申请临时监控使用。( )
单选

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

正确答案： C

你的答案： C

72、 Ⅳ级轻度危害介质的允许浓度为大于等于( )mg / m3。
单选

A、 10

B、 15

C、 20

D、 13

正确答案： A

你的答案： B

73、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
单选

A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机

正确答案： A

你的答案： C

74、 根据《超高压容器安全技术监察规程》，在苛刻条件下使用的超高压容器爆破片装置应当( )至少更换一次。
单选

A、 每月

B、 每季

C、 每年

D、 每二年

正确答案： C

你的答案： C

75、 压力容器制造时，划分压力容器类别的压力条件指的是（ ）。
单选

A、 最高工作压力

B、 最大允许工作压力

C、 设计压力

D、 安全阀开启压力

正确答案： C

你的答案： B

76、 超高压水晶釜使用超过12年后，（ ）至少应当进行一次全面检验。
单选

A、 半年

B、 每年

C、 3年

正确答案： B

你的答案： B

77、 《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理方针是（ ）。
单选

A、 安全为了生产，生产必须安全

B、 安全第一、预防为主

C、 安全生产人人有责

D、 安全第一

正确答案： B

你的答案： B

78、 《固定式压力容器安全技术监察规程》中规定，钢制压力容器管法兰、垫片、紧固件的设计应参照行业标准（ )的规定。
单选

A、 JB4700-4707

B、 HG/T20592-20635

正确答案： B

你的答案： B

79、 爆破片单独用作泄压装置的，应检查爆破片和容器间截止阀是否处于( )状态。
单选

A、 全开 

B、 关闭

C、 半开

正确答案： A

你的答案： C

80、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，对在用国家明令淘汰的高耗能特种设备，使用单位应当在规定的期限内予以改造或者更换。到期未改造或者更换的，（ ）。
单选

A、 允许监督使用

B、 监督下使用

C、 处以罚款

D、 不得继续使用

正确答案： D

你的答案： D

81、 新建化工装置中以下哪些是与特种设备节能要求不相符（ ）
不定项选择

A、 提高容器的安全性选择较高的设计压力

B、 设计寿命40年

C、 选择了余热发电设备

D、 降低保温厚度使制冷负荷增加但厂方能够承受

正确答案： A、B、D

你的答案： B、D

82、 压力容器上常用的温度计有( )_。
不定项选择

A、 玻璃温度计

B、 压力式温度计

C、 热电偶温度计

正确答案： A、B、C

你的答案： A、B

83、 热处理由( )三个阶段组成。
不定项选择

A、 加热

B、 冷却

C、 保温 

D、 重结晶

正确答案： A、B、C

你的答案： A、B、C

84、 压力容器运行期间检查的内容包括( )。
不定项选择

A、 工艺条件 

B、 设备状况

C、 安全装置 

D、 交变载荷

正确答案： A、B、C

你的答案： B、C

85、 压力容器的主要工艺参数( )。
不定项选择

A、 温度 

B、 体积

C、 压力 

D、 介质

正确答案： A、C

你的答案： A、C

86、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业中应当严格执行（ ）。
不定项选择

A、 特种设备的操作规程

B、 特种设备有关的安全规章制度

C、 特种设备标准

D、 特种设备安全技术规范

正确答案： A、B

你的答案： A、B、D

87、 《特种设备事故报告和调查处理规定》规定，任何单位和个人不得阻挠和干涉特种设备事故（ ）、（ ）和（ ）工作。
不定项选择

A、 报告

B、 调查

C、 处理

D、 采访

正确答案： A、B、C

你的答案： A、B、C

88、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，压力容器用液位计，应当根据压力容器的( )选用。
不定项选择

A、 介质

B、 设计压力

C、 最大允许工作压力；

D、 工作温度。

正确答案： A、C、D

你的答案： A、B、C

89、 投料控制包括（ ）及物料配比等控制。
不定项选择

A、 投料量

B、 投料速度

C、 投料顺序

正确答案： A、B、C

你的答案： A、C

90、 下列那种情况可以采采用堆焊方法进行消除（ ）
不定项选择

A、 局部壁厚减薄 

B、 表面机械损伤 

C、 流体冲刷形成的沟槽

D、 严重鼓包

正确答案： A、B、C

你的答案： A、C
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1、 压力容器的工作压力是指在正常操作情况下，容器底部可能出现的最高压力（表压力）。（? ?）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

2、 压力容器作业人员应掌握操作规程及事故应急措施，按章作业。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

3、 充装容器的材质、尺寸等，对物质爆炸极限均有影响。容器或管道直径越小，爆炸极限范围越小。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

4、 全封闭式安全阀排气时，气体全部通过排气管排放，介质不能向外泄漏，主要用于无毒、不易燃介质的容器。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

5、 压力容器强度是指容器在确定的压力或其它外部载荷作用下，抵抗破裂的能力。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

6、 较高温度下使用的压力容器一般控制介质的最高温度，并保证器壁温度不高于其设计温度。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

7、 为降低反应釜搅拌的功率损耗，可通过合理匹配搅拌设备来实现。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

8、 压力容器维护保养不当和不按照规定要求进行定期检验是引起压力容器腐蚀破坏的原因之一。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

9、 均匀腐蚀也叫全面腐蚀，遭受腐蚀的容器是以厚度逐步减薄的形式导致最后破坏，破坏时应力低于材料的屈服极限。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

10、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试合格的人员，凭考试结果通知单和其他相关证明材料，向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

11、 医用消毒柜；食品消毒罐；蒸压釜；硫化罐等这些压力容器一般都是快开门式压力容器，有的快开门必须关闭到指定位置方可送气升压，有些则不需要。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

12、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审时，男年龄不超过65周岁，女年龄不超过60周岁；
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

13、 我国对压力容器界限规定其工作压力大于或者等于0.1MPa。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

14、 《特种设备安全监察条例》未规定，压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等（简称压力管道元件）的制造单位，需实施制造许可。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

15、 膨胀式温度计测量范围为-200～700℃，常用于测量易燃、有震动处的温度。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

16、 违反《山东省特种设备安全监察条例》规定，使用单位转让特种设备，原使用单位未办理注销登记或者受让单位未按规定办理使用注册登记的，由县以上特种设备安全监督管理部门处以相应的经济处罚。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

17、 用于焊接结构压力容器的主要受压元件的碳素钢其含碳量不应大于0.35%。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

18、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了防止和减少特种设备事故发生。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

19、 圆筒形压力容器的主要优点是制造容易、便于在内部设置工艺内件，因此，生产量和使用量都比球形容器、方形容器大。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

20、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

21、 由于同样的压紧力在较窄的接触面上可以产生较大的密封比压，因而要尽可能地减小密封垫接触面的宽度，可以起到减小螺栓预紧力的效果，接触面越窄越好。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

22、 根据《压力容器定期检验规则》，搪玻璃压力容器的全面检验周期应当适当缩短。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

23、 工作压力0.1MPa的容器不属于压力容器。（? ?）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

24、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，压力容器维修和技术改造的方案、图样、材料质量证明书、施工质量证明文件等技术资料应当存入压力容器技术档案中。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

25、 为了使操作人员能准确看清压力表指示值，压力表表盘直径不能太小，一般应大于100mm。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

26、 制定《高耗能特种设备节能监督管理办法》是为加强高耗能特种设备节能审查和监管，提高能源利用效率，促进节能降耗。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

27、 压力容器的选材应当考虑材料的力学性能、化学性能、物理性能和工艺性能。（? ?）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

28、 《中华人民共和国节约能源法》规定，节约能源就是指制止浪费，有效、合理地利用能源。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 

29、 球形压力容器的主要优点是应力小、受力均匀，同体积所用的表面积少、节约材料与投资。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

30、 根据《超高压容器安全技术监察规程》，超高压容器内部有压力时，不得进行任何维修、紧固或者拆卸工作。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 

31、 GB3531-2008《低温压力容器用低合金钢板》中规定，当钢板厚度大于（ ）时，供方应逐张做超声探伤检查。
单选

A、 10mm

B、 20mm

C、 30mm

正确答案： B

你的答案： 

32、 压力容器事故发生后，使用单位应当立即（ ），并组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，及时向事故发生地县以上特种设备安全监督管理部门和有关部门报告。
单选

A、 启动事故应急预案

B、 紧急修复

C、 紧急撤离人员

D、 紧急停车

正确答案： A

你的答案： 

33、 《中华人民共和国节约能源法》规定，用能单位应当建立（ ）责任制，对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励。
单选

A、 安全目标

B、 环保目标

C、 节能目标

D、 节能岗位

正确答案： C

你的答案： 

34、 低温液体储罐使用已经超过（? ?）年或停止使用超过两年的应缩短内外检验周期。
单选

A、 10

B、 20

C、 30

D、 15

正确答案： B

你的答案： 

35、 对于未规定设计使用年限，但使用超过（ ）年的压力容器，如果要继续使用，使用单位应当委托有资格的检验机构对其进行检验，经过主要负责人批准后，方可继续使用。
单选

A、 15

B、 20

C、 25

D、 30

正确答案： B

你的答案： 

36、 根据《压力容器定期检验规则》，安全状况等级为2级的压力容器，一般每（ ）年进行一次全面检验。
单选

A、 1至2年

B、 2至3年

C、 3至6年

D、 4至8年

正确答案： C

你的答案： 

37、 安全阀进行校验和压力调整时，必须有使用单位主管压力容器安全的技术人员在场，调整及校验装置所使用压力表的精度应不低于( )级。
单选

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

正确答案： A

你的答案： 

38、 热交换器内流体介质应尽量采用( )的流速。
单选

A、 较低 

B、 较高

C、 平稳 

正确答案： B

你的答案： 

39、 《固定式压力容器安全技术监察规程》规定：储存液化气体的压力容器，在设计时应当规定设计储存量，其装量系数不得大于( )。
单选

A、 0.75

B、 0.85

C、 0.9

D、 0.95

正确答案： D

你的答案： 

40、 压力容器及其工艺管道需按规定经过蒸汽吹扫、贯通，并经( )试压合格，检查整体系统畅通情况和严密性。
单选

A、 水或氮气

B、 水或氧气 

C、 水或二氧化碳

正确答案： A

你的答案： 

41、 较高温度下使用的压力容器一般控制介质的最高温度，并保证器壁温度不高于其( )。
单选

A、 最高温度

B、 设计温度

C、 允许温度

D、 工作温度

正确答案： B

你的答案： 

42、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单式压力容器的容积小于或者等于( )升。
单选

A、 200

B、 500

C、 800

D、 1000

正确答案： D

你的答案： 

43、 自紧密封是利用压力容器内( )的压力，使密封面产生自紧力来达到密封目的的。
单选

A、 介质

B、 加压泵

C、 钢板内应力

正确答案： A

你的答案： 

44、 未经定期检验或检验不合格的压力容器（ ）。
单选

A、 可以继续使用

B、 可以监督使用

C、 不得继续使用

D、 应予以报废

正确答案： C

你的答案： 

45、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，高耗能特种设备使用单位应当（ ）特种设备，按照有关特种设备安全技术规范、标准或者出厂文件的要求配备、安装辅机设备和能效监控装置、能源计量器具，并记录相关数据。
单选

A、 安全的

B、 低耗能的

C、 使用符合能效指标要求的

D、 安全卫生的

正确答案： C

你的答案： 

46、 常用的检查泄漏方法是直观检漏法、( )、辅助工具检漏法和仪器检漏法。
单选

A、 涂皂液检漏法

B、 增大系统压力

C、 提高介质温度 

D、 用高温蒸汽

正确答案： A

你的答案： 

47、 压力容器使用前或者投入使用后( )日内，应当向特种设备安全监督管理部门办理注册登记。
单选

A、 10

B、 15

C、 30

D、 60

正确答案： C

你的答案： 

48、 特种设备事故，是指因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为，在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等（ ）。
单选

A、 治安事件

B、 刑事事件

C、 突发事件

D、 破坏事件

正确答案： C

你的答案： 

49、 GB/T4238-2007《耐热钢钢板和钢带》适用于耐热钢（ ）。
单选

A、 热轧钢板和冷轧钢板

B、 热轧钢板

C、 冷轧钢板

正确答案： A

你的答案： 

50、 压力容器由于定期检验需要停止运行，属于( )。
单选

A、 紧急停止运行

B、 正常停止运行 

正确答案： B

你的答案： 

51、 《中华人民共和国安全生产法》规定，国家（ ）安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平。
单选

A、 鼓励和提倡

B、 鼓励和支持

C、 提倡和支持

D、 推行

正确答案： B

你的答案： 

52、 所承受的压力大于等于( )MPa ，小于1.6 MPa 的压力容器为低压容器。
单选

A、 1

B、 0.1

C、 0.2

D、 0,3

正确答案： B

你的答案： 

53、 新安装的压力容器必须经( )及试车合格。
单选

A、 验收

B、 耐压试验

C、 泄露试验

正确答案： A

你的答案： 

54、 《特种设备作业人员考核规则》规定，参加国家质检总局确定的考试机构统一考试的，由考试机构或者考试合格人员向设备所在地的（ ）发证部门申请审核、发证。
单选

A、 政府部门

B、 市级

C、 省级

D、 县级

正确答案： C

你的答案： 

55、 爆破片装置与容器的连接管线应为直管，通道面积( )膜片的泄放面积。
单选

A、 不得小于

B、 不得大于

C、 不得等于

正确答案： A

你的答案： 

56、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
单选

A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机

正确答案： A

你的答案： 

57、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行（ ）、检修，并作出记录。
单选

A、 定期检查

B、 定期校验

C、 定期更换

D、 定期修理

正确答案： B

你的答案： 

58、 压力容器及其装置进料前要关闭所有的放空阀门，然后按规定的工艺流程，经操作人员、班组长、( )三级检查确认无误后，才能启动机泵进料。
单选

A、 安全员

B、 总工程师

C、 车间领导 

D、 安全科负责人

正确答案： C

你的答案： 

59、 在苛刻条件下使用的爆破片装置应当（ ）更换一次。
单选

A、 1年

B、 2年

C、 2～3年

D、 发现缺陷时

正确答案： A

你的答案： 

60、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，检验检测机构应当（ ）立即与使用者办理检验检测结束告知手续。
单选

A、 在现场检验检测结束前

B、 在现场检验检测结束后

C、 在现场检验检测过程中

D、 在投入使用前

正确答案： B

你的答案： 

61、 压力容器的凸形封头类型，有半球形封头、（ ）、碟形封头、无折边锥形等。
单选

A、 三角形

B、 多层形

C、 椭圆形

正确答案： C

你的答案： 

62、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
单选

A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造

正确答案： C

你的答案： 

63、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工（ ）未将有关技术资料移交使用单位的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2000元以上1万元以下罚款。
单选

A、 验收前

B、 验收后30日内

C、 验收当日

D、 验收后60日内

正确答案： B

你的答案： 

64、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。
单选

A、 强度

B、 压力

C、 密度

正确答案： B

你的答案： 

65、 紧急切断阀装置，当没有外力（机械手动、油压、气压、电动操作力）作用时，主阀处于（? ??? ）位置。
单选

A、 常开

B、 常闭

C、 开和闭

正确答案： B

你的答案： 

66、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单压力容器的设计压力小于或者等于( )Mpa。
单选

A、 0.8

B、 1.6

C、 2

D、 2.5

正确答案： B

你的答案： 

67、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，（ ）应当在5个工作日内对复审材料进行审查，或者告知申请人补正申请材料，并且作出是否受理的决定。能够当场审查的，应当当场办理。
单选

A、 发证部门

B、 质监部门

C、 考试机构

D、 检验机构

正确答案： A

你的答案： 

68、 被密封的流体通常以穿漏、( )、扩散三种形式泄漏。
单选

A、 渗漏

B、 辐射

C、 传导 

D、 对流

正确答案： A

你的答案： 

69、 GB/T6397-1986《金属拉伸试验试样》规定了各种金属产品（ ）拉伸试验用试样的一般要求。
单选

A、 低温

B、 常温

C、 高温

D、 任一温度

正确答案： B

你的答案： 

70、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，高耗能特种设备安装、改造、维修单位应当向使用单位移交（ ）。
单选

A、 有关节能技术资料

B、 施工技术资料

C、 烟气排放资料

D、 安全性能资料

正确答案： A

你的答案： 

71、 《特种设备安全监察条例》规定，发生重大事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。
单选

A、 上一年年收入40%的

B、 上一年年收入60%的

C、 上一年年收入20%的

D、 上一年年收入30%的

正确答案： B

你的答案： 

72、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
单选

A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m

正确答案： A

你的答案： 

73、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。
单选

A、 5

B、 8

C、 10

D、 15

正确答案： C

你的答案： 

74、 特种设备事故，是指（ ），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。
单选

A、 因特种设备的不安全状态

B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为

C、 因相关人员的不安全行为

D、 因到期未检验

正确答案： B

你的答案： 

75、 锅炉压力容器是生产和生活中广泛使用的( )的承压设备。
单选

A、 提供动力

B、 换热和贮运 

C、 固定式 

D、 有爆炸危险

正确答案： D

你的答案： 

76、 安全阀的公称工作压力应( )压力容器的设计压力。
单选

A、 不小于 

B、 不大于

C、 必须等于

正确答案： A

你的答案： 

77、 《中华人民共和国安全生产法》规定，国家实行（ ），依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。
单选

A、 生产安全事故责任追究制度

B、 安全责任制

C、 生产责任制

D、 环保责任追究制度

正确答案： A

你的答案： 

78、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。
单选

A、 1

B、 10

C、 0.1

正确答案： B

你的答案： 

79、 压力容器运行中，操作人员除严格执行( )，严格控制工艺指标、平稳操作外，还必须坚持做好定点、定线巡回检查。
单选

A、 安全操作规程

B、 安全管理制度 

C、 岗位操作方法 

D、 操作工艺参数

正确答案： A

你的答案： 

80、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，以下说法正确的是：( )
单选

A、 压力容器使用登记证在压力容器定期检验合格期间内有效。

B、 无论是否经检验合格，压力容器使用登记证一经颁发，在设备使用期内即为有效。

C、 无论是否经检验合格，压力容器使用登记证一经颁发，在设备设计寿命内即为有效。

正确答案： A

你的答案： 

81、 压力容器的主要组成部件包括( )
不定项选择

A、 壳体 

B、 连接件

C、 密封元件 

D、 支座

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 

82、 压力容器运行中应该注意控制( )。
不定项选择

A、 使用压力

B、 使用温度 

C、 介质 

正确答案： A、B、C

你的答案： 

83、 压力容器的主要工艺参数( )。
不定项选择

A、 温度 

B、 体积

C、 压力 

D、 介质

正确答案： A、C

你的答案： 

84、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员进行特种设备检验检测，应当遵循（ ）原则，
不定项选择

A、 可靠

B、 诚信

C、 方便企业

D、 便捷

正确答案： B、C

你的答案： 

85、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，以下规范适用范围内的压力容器应办理使用登记：( )
不定项选择

A、 《固定式压力容器安全技术监察规程》

B、 《超高压容器安全技术监察规程》

C、 《移动式压力容器安全技术监察规程》

D、 《医用氧舱安全管理规定》

E、 《简单式压力容器安全技术监察规程》

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 

86、 下列哪些事故不适用《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》？
不定项选择

A、 生产厂房火灾。

B、 煤矿瓦斯爆炸。

C、 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成15万人以上转移的

D、 特种设备事故造成3人以下死亡

正确答案： C、D

你的答案： 

87、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》规定特种设备使用安全管理的的文件应包括（ ）。
不定项选择

A、 形成文件的管理方针和管理目标

B、 描述管理体系要素及其相互作用的管理手册

C、 本标准所要求的文件，包括制度、岗位责任制

D、 与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准等 

E、 本标准所要求的记录

正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： 

88、 年度检查时，根据现场需要，做好（ ）。
不定项选择

A、 现场照明

B、 登高防护

C、 局部拆除保温层

D、 必要时配备防尘、防有毒有害气体等防护用品

正确答案： A、B、C、D

你的答案： 

89、 压力容器常用的防腐措施有（ ） 
不定项选择

A、 涂漆

B、 喷镀

C、 电镀

D、 搪瓷 

E、 非金属或金属衬里

正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： 

90、 安全阀主要是由( )组成。
不定项选择

A、 阀座

B、 阀瓣

C、 阀杆 

D、 加载装置

正确答案： A、B、D

你的答案： 
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1、 爆破片破裂后的泄放面积可以小于安全阀进口面积，同时应保证爆破片破裂的碎片不影响安全阀的正常动作。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

2、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证交回登记机关，予以注销。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

3、 螺检预紧力越大越好。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

4、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了防止和减少特种设备事故发生。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

5、 压力容器安全附件不在《固定式压力容器安全技术监察规程》管辖范围内。（? ?）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

6、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

7、 用于焊接结构压力容器的主要受压元件的碳素钢其含碳量不应大于0.35%。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

8、 《中华人民共和国节约能源法》所称能源，是指煤炭、石油、天然气、生物质能和电力、热力以及其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源。 
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

9、 圆筒形压力容器的主要优点是制造容易、便于在内部设置工艺内件，因此，生产量和使用量都比球形容器、方形容器大。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

10、 根据《超高压容器安全技术监察规程》，超高压容器内部有压力时，不得进行任何维修、紧固或者拆卸工作。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

11、 爆破片应与容器液面以上的气相空间相连，其中普通正拱型爆破片也可安装在正常液面以下。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

12、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，压力容器使用单位应制定事故救援预案并且组织演练。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

13、 由于同样的压紧力在较窄的接触面上可以产生较大的密封比压，因而要尽可能地减小密封垫接触面的宽度，可以起到减小螺栓预紧力的效果，接触面越窄越好。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

14、 制定《高耗能特种设备节能监督管理办法》是为加强高耗能特种设备节能审查和监管，提高能源利用效率，促进节能降耗。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

15、 液化气体的爆炸和燃烧是同时发生的。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

16、 发现压力容器器壁被严重腐蚀以至产生明显塑性变形时应立即停止使用。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

17、 腐蚀失效不是压力容器常见失效模式之一。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

18、 液氨过量充装会导致压力容器的压力急剧升高，液氨也是对应力腐蚀敏感的介质所以在对液氨储罐定期检验时表面裂纹检测是检验重点之一。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

19、 在临界温度下，使气体液化所必需的压力叫做临界压力。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

20、 安全附件的运行检查主要是指压力表、安全阀。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

21、 压力容器运行中必须保证器壁温度在工作温度的范围内。 
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

22、 为降低反应釜搅拌的功率损耗，可通过合理匹配搅拌设备来实现。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

23、 特种设备使用单位应按照《山东省特种设备使用安全管理工作规范》要求建立特种设备使用安全管理体系，并且文件化。（ ） 
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

24、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试合格的人员，凭考试结果通知单和其他相关证明材料，向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

25、 压力容器局部腐蚀是指表面的区域腐蚀，是一种危害较大的腐蚀形态，破裂时无明显变形经常在突然间导致事故。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

26、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备使用单位应当聘（雇）用取得《特种设备作业人员证》的人员从事相关管理和作业工作。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

27、 压力容器的选材应当考虑材料的力学性能、化学性能、物理性能和工艺性能。（? ?）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

28、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的监督检验、定期检验、型式试验（不含无损检测）应当由依照本条例经核准的特种设备检验检测机构进行。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

29、 圆筒形压力容器应用范围比球形压力容器广，球形压力容器一般只广泛用于盛装液体或液化气体的储存压力容器。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备检验检测机构责令限期改正；逾期未改正的，处5万元以上20万元以下罚款。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

31、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的( )。
单选

A、 1/20

B、 l/15

C、 1/10 

D、 1/25

正确答案： A

你的答案： A

32、 以水为介质产生蒸汽的压力容器，没有可靠的 不得投入运行。
单选

A、 环保措施

B、 水处理措施

C、 化验仪器

D、 防腐措施

正确答案： B

你的答案： B

33、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向（ ）特种设备安全监督管理部门登记。
单选

A、 国务院

B、 省

C、 县级

D、 直辖市或者设区的市的

正确答案： D

你的答案： D

34、 工艺性能是材料的冷塑性和( )的统称。
单选

A、 强度

B、 耐腐蚀性能

C、 硬度 

D、 焊接性能

正确答案： D

你的答案： B

35、 压力容器（ ）是指改变主要受压元件的结构或者改变压力容器运行参数、盛装介质、用途等。
单选

A、 改造

B、 重大维修

正确答案： A

你的答案： A

36、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行（ ）、检修，并作出记录。
单选

A、 定期检查

B、 定期校验

C、 定期更换

D、 定期修理

正确答案： B

你的答案： B

37、 ( )筒体常适用于超高压容器的制作。
单选

A、 单层卷焊机

B、 整体锻造式

C、 多层包扎形式

正确答案： B

你的答案： B

38、 晶间腐蚀经常发生在奥氏体不锈钢容器中这种腐蚀形态表现为（ ）
单选

A、 表面为针孔状

B、 仍保持金属光泽故

C、 表面形成腐蚀坑

D、 壁厚均匀减薄

正确答案： B

你的答案： B

39、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试合格的人员，（ ），向发证部门申请办理《特种设备作业人员证》。
单选

A、 凭考试结果通知单

B、 凭相关证明材料

C、 凭考试结果通知单和其他相关证明材料

D、 凭身分证

正确答案： C

你的答案： C

40、 选用压力表时，需要保证一定数量的量程是为了（? ? ）。
单选

A、 指示清楚、好观察

B、 减少测量误差

C、 保证压力表的精度

正确答案： B

你的答案： C

41、 液化石油气储罐应力腐蚀主要是介质中( )含量超标。
单选

A、 F- 

B、 CL- 

C、 H2S

D、 HCl

正确答案： C

你的答案： C

42、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向（ ）报名参加考试。
单选

A、 省级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构

B、 省级质量技术监督部门

C、 县级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构

D、 市级质量技术监督部门

正确答案： A

你的答案： C

43、 下列缺陷中对压力容器危害最大的缺陷是（? ?? ? ）。??
单选

A、 均匀腐蚀

B、 点腐蚀

C、 晶间腐蚀

正确答案： C

你的答案： A

44、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
单选

A、 超温、超压

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低

正确答案： A

你的答案： A

45、 《中华人民共和国节约能源法》规定，节约资源是我国的（ ）。
单选

A、 战略方针

B、 基本国策

C、 基本政策

D、 基本趋势

正确答案： B

你的答案： B

46、 《特种设备安全监察条例》规定，事故调查报告应当由负责组织事故调查的( )的所在地人民政府批复，并报上一级特种设备安全监督管理部门备案。
单选

A、 安全监督管理部门

B、 特种设备安全监督管理部门

C、 共安消防部门

D、 行政执法部门

正确答案： B

你的答案： B

47、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。
单选

A、 1

B、 10

C、 0.1

正确答案： B

你的答案： B

48、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。
单选

A、 5

B、 8

C、 10

D、 15

正确答案： C

你的答案： C

49、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，直径小于400mm的简单压力容器，压力表表盘直径应当不小于( )mm。
单选

A、 40

B、 60

C、 80

D、 100

正确答案： A

你的答案： A

50、 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和（ ）报告。
单选

A、 单位分管负责人

B、 单位安全负责人

C、 单位主要负责人

D、 单位有关负责人

正确答案： D

你的答案： C

51、 在用压力容器的各种腐蚀破坏形式中，最危险的是（? ??? ）。
单选

A、 均匀腐蚀

B、 点腐蚀

C、 晶间腐蚀

D、 应力腐蚀

正确答案： D

你的答案： A

52、 依靠流体本身的力量自动启闭的阀门是（ ）。
单选

A、 截止阀

B、 节流阀

C、 球阀

D、 止回阀

正确答案： D

你的答案： D

53、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，关于安全阀的动作机构，以下表述正确的是：( )
单选

A、 杠杆式安全阀应当有防止重片飞脱的装置；

B、 弹簧式安全阀应当有防止随便拧动调整螺钉的铅封装置；

C、 静重式安全阀应当有防止重锤自由移动的装置。

正确答案： B

你的答案： B

54、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
单选

A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m

正确答案： A

你的答案： A

55、 由于容器在使用中超压而使器壁应力大幅增加，超过材料的屈服极限而引起的断裂称为( )。
单选

A、 塑性破裂

B、 脆性破裂

C、 疲劳破裂 

D、 蠕变破裂

正确答案： A

你的答案： C

56、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人，对本单位的安全生产工作（ ）负责。
单选

A、 全面

B、 主要

C、 全部

D、 共同

正确答案： A

你的答案： A

57、 介质对压力容器的破坏主要是由于（? ? ??）。
单选

A、 腐蚀

B、 易燃易爆

C、 有毒

正确答案： A

你的答案： A

58、 发现安全阀失灵或有故障时，压力容器应( )。
单选

A、 降压运行

B、 停止运行

C、 监控运行

正确答案： B

你的答案： B

59、 根据《压力容器定期检验规则》，受压元件焊补深度大于( )的压力容器，全面检验合格后必须进行耐压试验。
单选

A、 6mm

B、 10mm

C、 12mm

D、 1/2壁厚。

正确答案： D

你的答案： D

60、 出厂技术资料齐全，设计、制造质量符合有关法规和标准的要求，在规定的定期检验周期内，在设计条件下能安全使用，压力容器的这种安全状况属于( )级。
单选

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

正确答案： A

你的答案： A

61、 以下压力容器事故具有脆性破坏的特征（ ）
单选

A、 容器破裂时没有明显变形且伴有碎片

B、 容器破裂时局部发生变形且没有碎片产生

C、 容器破裂时有明显变形

D、 容器器壁应力超过材料强度极限

正确答案： A

你的答案： A

62、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器需要过户的，由( )持使用登记证、登记卡和有效期内的定期检验报告到原登记机关办理使用登记证注销手续。
单选

A、 原使用单位；

B、 新使用单位；

C、 社会中介组织

D、 使用地检验机构

正确答案： A

你的答案： A

63、 对于开启压力大于( )MPa 的蒸汽用安全阀或介质温度超过235 ℃ 的气体用安全阀，宜选用带散热器的安全阀。
单选

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

正确答案： B

你的答案： D

64、 压力表在刻度盘上刻有的红线是表示（ ）。
单选

A、 最低工作压力

B、 最高工作压力

C、 中间工作压力

正确答案： B

你的答案： A

65、 特种设备事故，是指因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为，在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等（ ）。
单选

A、 治安事件

B、 刑事事件

C、 突发事件

D、 破坏事件

正确答案： C

你的答案： C

66、 用于焊接容器的主要受压元件的碳素钢含碳量不应大于( )%。
单选

A、 0.15

B、 0.45

C、 0.25

正确答案： C

你的答案： C

67、 压力容器操作人员应了解压力容器安全状况，根据压力容器安全状况等级需进行监控使用的压力容器（ ）
单选

A、 1级

B、 2级

C、 3级

D、 4级

正确答案： D

你的答案： C

68、 高耗能特种设备的使用单位应当按照国家有关法律、法规、特种设备安全技术规范等有关规范和标准的要求，履行节能义务，做好高耗能特种设备节能工作，并接受（ ）的监督检查。
单选

A、 国家质检总局

B、 地方各级质量技术监督部门

C、 国家质检总局和地方各级质量技术监督部门

D、 县级质量技术监督部门

正确答案： C

你的答案： C

69、 管壳式余热锅炉属于( )。
单选

A、 压力容器

B、 锅炉

C、 二者皆是 

D、 二者皆非

正确答案： A

你的答案： A

70、 真空绝热压力容器外壁局部存在严重结冰、介质压力和温度明显上升而停止运行，属于( )。
单选

A、 紧急停止运行

B、 正常停止运行 

正确答案： A

你的答案： A

71、 《中华人民共和国节约能源法》规定，用能单位应当加强能源计量管理，按照规定（ ）经依法检定合格的能源计量器具。
单选

A、 配备和使用

B、 配备

C、 使用

D、 购买

正确答案： A

你的答案： A

72、 反拱型爆破片受载后引起（? ?）破坏。
单选

A、 拉伸

B、 弯曲

C、 失稳

正确答案： C

你的答案： C

73、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
单选

A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机

正确答案： A

你的答案： A

74、 根据《超高压容器安全技术监察规程》，在苛刻条件下使用的超高压容器爆破片装置应当( )至少更换一次。
单选

A、 每月

B、 每季

C、 每年

D、 每二年

正确答案： C

你的答案： C

75、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。
单选

A、 滴、漏

B、 渗液 

C、 腐蚀 

D、 跑、冒、滴、漏

正确答案： D

你的答案： D

76、 特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
单选

A、 30个工作日

B、 30日

C、 40日

正确答案： B

你的答案： A

77、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，设计压力小于10MPa压力容器用液位计在安装使用前，应当进行( )倍液位计公称压力的液压试验。
单选

A、 1

B、 1.5

C、 2

D、 2.5

正确答案： B

你的答案： C

78、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 
单选

A、 5

B、 4

C、 3

D、 1

正确答案： D

你的答案： D

79、 固定式压力容器的检验分为年度检查和（ ）。
单选

A、 气密性试验

B、 定期检验

C、 无损检测

D、 全面检验

正确答案： B

你的答案： C

80、 按照《中华人民共和国安全生产法》的规定,国务院负责安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施( )。
单选

A、 综合管理

B、 监督管理

C、 安全生产管理

D、 综合监督管理

正确答案： D

你的答案： D

81、 《特种设备安全监察条例》规定， 特种设备的使用单位，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察的，由特种设备安全监督管理部门（ ）；触犯刑律的，依照刑法关于妨害公务罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。
不定项选择

A、 责令限期改正；

B、 逾期未改正的，责令停产停业整顿，处2万元以上10万元以下罚款

C、 追究刑事责任

D、 逾期未改正的，责令停产停业整顿，

正确答案： A、B

你的答案： B、C、D

82、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持（ ）、（ ）的方针。
不定项选择

A、 安全第一

B、 预防为主

C、 安全为了生产

D、 生产保证安全

正确答案： A、B

你的答案： A、B

83、 《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，盛装以下( )介质的压力容器，其管法兰应当至少应用高颈对焊法兰、带加强圈的金属缠绕垫片和专用级高强度螺栓组合。
不定项选择

A、 液化石油气

B、 毒性程度为极度危害介质

C、 毒性程度为高度危害介质

D、 强渗透性中度危害介质

正确答案： A、B、C、D

你的答案： A、B、C、D

84、 废热锅炉产生鼓包的原因（ ）
不定项选择

A、 给水未处理造成锅内结垢严重

B、 曾经发生缺水事故

C、 蒸汽利用率低多余蒸汽排空

D、 安全附件未校验

正确答案： A、B

你的答案： A、B、D

85、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》规定特种设备使用安全管理的的文件应包括（ ）。
不定项选择

A、 形成文件的管理方针和管理目标

B、 描述管理体系要素及其相互作用的管理手册

C、 本标准所要求的文件，包括制度、岗位责任制

D、 与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准等 

E、 本标准所要求的记录

正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： A、B、C、D、E

86、 正常停止运行应注意以下事项（ ）
不定项选择

A、 确定正确的停运方案

B、 停运中降温、降压速度的控制

C、 清除剩余物料

D、 杜绝火源

正确答案： A、B、C、D

你的答案： A、B、C、D

87、 压力容器的主要组成部件包括( )
不定项选择

A、 壳体 

B、 连接件

C、 密封元件 

D、 支座

正确答案： A、B、C、D

你的答案： A、B、C、D

88、 安全阀的缺点是（ ）。
不定项选择

A、 密封性差

B、 阀门开启有滞后现象

C、 不适用于不洁净的介质 

D、 不适用于腐蚀性介质

正确答案： A、B、C、D

你的答案： A、B、C、D

89、 磷容易使钢产生( )，硫容易使钢产生( )。
不定项选择

A、 加工硬化

B、 冷脆

C、 热脆 

D、 .晶间腐蚀

正确答案： B、C

你的答案： A、B

90、 压力容器的主要工艺参数( )。
不定项选择

A、 温度 

B、 体积

C、 压力 

D、 介质

正确答案： A、C

你的答案： A、C
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1、 使用压力容器的单位和个人应当按照《锅炉压力容器使用登记管理办法》的规定办理压力容器使用登记，领取《特种设备使用登记证》，未办理使用登记并领取使用登记并领取使用登记证的压力容器不得擅自使用。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

2、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即处理，然后向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

3、 在任何工况条件下都能保证绝对密封的结构是不存在的，因此应针对不同的使用条件和要求提出不同的合理的泄漏量要求，作为密封结构设计的依据。( ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

4、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的测量调控装置进行定期更换，并作出记录。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

5、 工作压力1.2MPa的压力容器是高压容器。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

6、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

7、 蒸压釜是一种最常见的快开门式压力容器，其对釜盖与釜体的开关有严格地关门送汽、排汽开门的安全联锁要求，以保证压力容器的运行安全。（ ??）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

8、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了防止和减少特种设备事故发生。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

9、 压力容器的选材应当考虑材料的力学性能、化学性能、物理性能和工艺性能。（? ?）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

10、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

11、 减压阀必须在产品限定的工作压力、工作温度范围内工作，减压阀的进出口必须有一定的压力差。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

12、 根据《压力容器定期检验规则》，搪玻璃压力容器的全面检验周期应当适当缩短。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

13、 在高温作用下，法兰、螺栓及密封垫的材质可能发生蠕变和应力松驰，造成接触面的密封比压下降，可能导致密封失效。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

14、 根据《超高压容器安全技术监察规程》，超高压容器的压力表，应当装有防护罩，防止爆破伤人。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

15、 我国对压力容器界限规定其工作压力大于或者等于0.1MPa。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

16、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，压力容器使用单位应当实施压力容器的年度检查。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

17、 压力容器的凸形封头中应用最少的是椭圆形封头。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

18、 《中华人民共和国节约能源法》规定，节约能源是指加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，从能源生产到消费的各个环节，降低消耗、减少损失和污染物排放、制止浪费，有效、合理地利用能源。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

19、 压力容器用钢材的塑性指延伸率和断面收缩率。它表示金属材料在受力条件下塑性变形的能力。其值是表示试样受拉力状态时的塑性变形能力。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

20、 制定《高耗能特种设备节能监督管理办法》是为加强高耗能特种设备节能审查和监管，提高能源利用效率，促进节能降耗。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

21、 燃烧发生的三个必须具备的条件是可燃物、助燃物和着火源。（? ?）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

22、 压力容器的安全阀、爆破片、易熔塞、温度计及压力表等应定期校验和更换。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

23、 压力容器的工作压力是指在正常操作情况下，容器底部可能出现的最高压力（表压力）。（? ?）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

24、 在化工装置设计过程中，对废热的利用是节能的有效手段之一。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

25、 缓蚀剂按化学成分可分为有机缓蚀剂和无机缓蚀剂两大类。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

26、 低温下工作的压力容器，主要控制介质的最低温度，并保证壁温不高于设计温度。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

27、 移装的压力容器安装后，不必进行耐压试验可投用。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

28、 压力容器作业人员有权拒绝操作没有安全保障的压力容器。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

29、 容器爆炸时气体爆炸的能量除少部分消耗于进一步撕裂容器或将碎片抛出外，大部分产生冲击波，除直接造成人员伤害外还能摧毁波及范围内的设备与建筑物。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

30、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员的考试包括理论知识考试和实际操作考试两个科目。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

31、 依靠流体本身的力量自动启闭的阀门是（ ）。
单选

A、 截止阀

B、 节流阀

C、 球阀

D、 止回阀

正确答案： D

你的答案： C

32、 易熔塞的易熔合金熔融温度应为（ ）℃ 。
单选

A、 80±5 

B、 75±5

C、 90±5

D、 70±5

正确答案： D

你的答案： C

33、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备已做报废处理的，所有者应当自（ ）到原注册登记的特种设备安全监督管理部门办理注销登记。
单选

A、 报废处理之日起三十日内

B、 报废前

C、 报废后

D、 报废处理之日起三十个工作日内

正确答案： A

你的答案： D

34、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
单选

A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m

正确答案： A

你的答案： A

35、 低合金钢合金含量小于（? ? ）%。
单选

A、 0.2

B、 0.2～0.6

C、 2

D、 5

正确答案： D

你的答案： A

36、 特种设备事故，是指因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为，在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等（ ）。
单选

A、 治安事件

B、 刑事事件

C、 突发事件

D、 破坏事件

正确答案： C

你的答案： B

37、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员有（ ）文化程度
单选

A、 初中

B、 高中

C、 与申请作业种类相适应的

D、 专科以上

正确答案： C

你的答案： C

38、 液化石油气属于（ ? ???）液化气体
单选

A、 有毒

B、 易燃易爆

C、 非易燃、有毒

D、 可燃

正确答案： B

你的答案： B

39、 《压力容器定期检验规则》关于缺陷的含义（ ? ? ）。
单选

A、 除材质错用和结构不合理以外，在材料冶炼、容器加工制造、包装运输及使用过程所造成的各种超差和损伤；

B、 只影响容器安全使用的损伤；

C、 包括材质错用和结构不合理在内的凡不符合现行标准，规范的所有不足之处

正确答案： A

你的答案： A

40、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，安全阀的整定压力一般不小于该压力容器的( )。
单选

A、 设计压力；

B、 最高允许工作压力；

C、 试验压力

正确答案： A

你的答案： A

41、 《特种设备作业人员考核规则》规定，参加国家质检总局确定的考试机构统一考试的，由考试机构或者考试合格人员向设备所在地的（ ）发证部门申请审核、发证。
单选

A、 政府部门

B、 市级

C、 省级

D、 县级

正确答案： C

你的答案： A

42、 1MPa≈( )Kgf/cm2（按照整数填写）。
单选

A、 1

B、 10

C、 0.1

正确答案： B

你的答案： B

43、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
单选

A、 超温、超压 

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低

正确答案： A

你的答案： A

44、 高耗能特种设备的使用单位应当按照国家有关法律、法规、特种设备安全技术规范等有关规范和标准的要求，履行节能义务，做好高耗能特种设备节能工作，并接受（ ）的监督检查。
单选

A、 国家质检总局

B、 地方各级质量技术监督部门

C、 国家质检总局和地方各级质量技术监督部门

D、 县级质量技术监督部门

正确答案： C

你的答案： C

45、 压力高于2.94MPa的压缩氧气与( )接触，能发生异常激烈的氧化反应，即发生燃烧甚至爆炸。
单选

A、 石棉

B、 油脂

C、 碱液 

D、 易燃物

正确答案： B

你的答案： B

46、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。
单选

A、 5

B、 8

C、 10

D、 15

正确答案： C

你的答案： C

47、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，直径小于400mm的简单压力容器，压力表表盘直径应当不小于( )mm。
单选

A、 40

B、 60

C、 80

D、 100

正确答案： A

你的答案： D

48、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。
单选

A、 强度

B、 压力

C、 密度

正确答案： B

你的答案： C

49、 压力容器操作人员应经过培训并经( )考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书。
单选

A、 特种设备安全监督管理部门 

B、 安全生产监督管理部门 

C、 特种设备检验部门

D、 人力资源部门 

正确答案： A

你的答案： A

50、 按照《中华人民共和国安全生产法》的规定,国务院负责安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施( )。
单选

A、 综合管理

B、 监督管理

C、 安全生产管理

D、 综合监督管理

正确答案： D

你的答案： D

51、 ( )筒体常适用于超高压容器的制作。
单选

A、 单层卷焊机

B、 整体锻造式

C、 多层包扎形式

正确答案： B

你的答案： C

52、 特种设备在投入使用前或者投入使用后______内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监察管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
单选

A、 30个工作日

B、 30日

C、 40日

正确答案： B

你的答案： A

53、 《中华人民共和国节约能源法》规定，用能单位应当加强能源计量管理，按照规定（ ）经依法检定合格的能源计量器具。
单选

A、 配备和使用

B、 配备

C、 使用

D、 购买

正确答案： A

你的答案： A

54、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
单选

A、 超温、超压

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低

正确答案： A

你的答案： A

55、 盛装易燃介质的压力容器发生爆炸或者泄漏事故，在抢险救援时应当区分介质特性，严格按照相关应急预案的程序处理，防止（ ）
单选

A、 火灾

B、 二次爆炸

C、 对环境污染

D、 泄露

正确答案： B

你的答案： C

56、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器需要过户的，由( )持使用登记证、登记卡和有效期内的定期检验报告到原登记机关办理使用登记证注销手续。
单选

A、 原使用单位；

B、 新使用单位；

C、 社会中介组织

D、 使用地检验机构

正确答案： A

你的答案： A

57、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 
单选

A、 5

B、 4

C、 3

D、 1

正确答案： D

你的答案： D

58、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
单选

A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造

正确答案： C

你的答案： C

59、 根据《压力容器定期检验规则》，安全阀一般每( )年至少校验一次。
单选

A、 半年；

B、 一年；

C、 二年；

D、 三年。

正确答案： B

你的答案： B

60、 全启式安全阀开启的高度（? ??? ）。
单选

A、 ≥阀座喉径的1/4

B、 ≤阀座喉径的1/4

C、 阀座喉径的1/20

正确答案： A

你的答案： A

61、 压力容器由于发生火灾而停止运行，属于( )。
单选

A、 紧急停止运行

B、 正常停止运行 

正确答案： A

你的答案： A

62、 特种设备事故，是指（ ），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。
单选

A、 因特种设备的不安全状态

B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为

C、 因相关人员的不安全行为

D、 因到期未检验

正确答案： B

你的答案： B

63、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的( )。
单选

A、 1/20

B、 l/15

C、 1/10 

D、 1/25

正确答案： A

你的答案： C

64、 以下压力容器事故具有脆性破坏的特征（ ）
单选

A、 容器破裂时没有明显变形且伴有碎片

B、 容器破裂时局部发生变形且没有碎片产生

C、 容器破裂时有明显变形

D、 容器器壁应力超过材料强度极限

正确答案： A

你的答案： A

65、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，设计压力小于10MPa压力容器用液位计在安装使用前，应当进行( )倍液位计公称压力的液压试验。
单选

A、 1

B、 1.5

C、 2

D、 2.5

正确答案： B

你的答案： B

66、 由于容器在使用中超压而使器壁应力大幅增加，超过材料的屈服极限而引起的断裂称为( )。
单选

A、 塑性破裂

B、 脆性破裂

C、 疲劳破裂 

D、 蠕变破裂

正确答案： A

你的答案： A

67、 安全阀与排放口间装设截止阀的，运行期间应处于( )位置并加铅封。
单选

A、 关闭

B、 全开 

C、 半开

正确答案： B

你的答案： C

68、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，高耗能特种设备节能监督管理实行（ ）的工作机制。
单选

A、 安全监察

B、 安全监察与节能监管相结合

C、 节能监管

D、 宣传与监管

正确答案： B

你的答案： B

69、 管壳式余热锅炉属于( )。
单选

A、 压力容器

B、 锅炉

C、 二者皆是 

D、 二者皆非

正确答案： A

你的答案： A

70、 反应容器要确保及( )操纵系统的正常工作。
单选

A、 阀门

B、 自动控制

C、 测温仪表

D、 联锁装置

正确答案： B

你的答案： B

71、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单式压力容器的容积小于或者等于( )升。
单选

A、 200

B、 500

C、 800

D、 1000

正确答案： D

你的答案： C

72、 由于磨损、连接不良或密封面损坏，压力容器的连接部位及密封部位经常会发生( )现象。
单选

A、 滴、漏

B、 渗液 

C、 腐蚀 

D、 跑、冒、滴、漏

正确答案： D

你的答案： D

73、 压力容器使用单位应办理压力容器使用登记，建立( )。
单选

A、 压力容器技术档案

B、 压力容器台账

C、 压力容器数据库

D、 压力容器登记卡

正确答案： A

你的答案： A

74、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。
单选

A、 上一年年收入40%的

B、 上一年年收入60%的

C、 上一年年收入20%的

D、 上一年年收入30%的

正确答案： D

你的答案： D

75、 出厂技术资料齐全，设计、制造质量符合有关法规和标准的要求，在规定的定期检验周期内，在设计条件下能安全使用，压力容器的这种安全状况属于( )级。
单选

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

正确答案： A

你的答案： A

76、 取得（ ）级压力容器安装改造维修单位，可以从事压力容器安装、改造和维修工作。
单选

A、 2

B、 1

C、 3

正确答案： B

你的答案： B

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察时，发现有违反本条例规定和安全技术规范要求的行为或者在用的特种设备存在事故隐患、不符合能效指标的，应当（ ），责令有关单位及时采取措施，予以改正或者消除事故隐患。
单选

A、 当面责令

B、 以书面形式发出特种设备安全监察指令

C、 书面责令

D、 口头责令

正确答案： B

你的答案： B

78、 微启式安全阀开启的高度（? ?? ?）。
单选

A、 ≥阀座喉径的1/4

B、 ≤阀座喉径的1/4?

C、 阀座喉径的1/40≤开启高度≤阀座喉径的1/20

正确答案： C

你的答案： C

79、 固定式压力容器的检验分为年度检查和（ ）。
单选

A、 气密性试验

B、 定期检验

C、 无损检测

D、 全面检验

正确答案： B

你的答案： B

80、 特种设备作业人员理论知识考试和实际操作考试均实行百分制，( )分合格。
单选

A、 50

B、 60

C、 70

D、 90

正确答案： B

你的答案： B

81、 军事装备、核设施、（ ）、铁路机车、海上设施和船舶以及（ ）、民用机场专用设备的安全监察不适用《特种设备安全监察条例》。
不定项选择

A、 航空航天器

B、 特种设备的生产

C、 特种设备的检验检测

D、 矿山井下使用的特种设备

正确答案： A、D

你的答案： A、D

82、 根据《压力容器定期检验规则》，安全阀年度检查发现下列情况时，应要求使用单位限期改正并采取有效措施确保改正期间的安全。( )
不定项选择

A、 选型错误；

B、 超过校验有效期；

C、 铅封损坏；

D、 安全阀泄漏。

正确答案： A、B、C、D

你的答案： A、B、C、D

83、 《中华人民共和国节约能源法》规定， 国家实行（ ）和节能考核评价制度，将（ ）作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容。
不定项选择

A、 节能目标责任制

B、 节能计划

C、 考核结果

D、 节能目标完成情况

正确答案： A、D

你的答案： A、D

84、 快开门式压力容器联锁保护的目的是（ ）
不定项选择

A、 防止门关不到位时送气使门上卡口松脱.

B、 防止误操作将门打开。

C、 节能

D、 为了延长快开门的使用寿命

正确答案： A、B

你的答案： A、B、C

85、 压力容器定期检验的目的是（ ）。
不定项选择

A、 检查安全附件

B、 了解容器的安全状况

C、 检查容器设计的结构型式是否合理 

D、 及时发现运行管理中的问题

正确答案： B、C、D

你的答案： B、C、D

86、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》规定特种设备使用安全管理的的文件应包括（ ）。
不定项选择

A、 形成文件的管理方针和管理目标

B、 描述管理体系要素及其相互作用的管理手册

C、 本标准所要求的文件，包括制度、岗位责任制

D、 与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准等 

E、 本标准所要求的记录

正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： A、B、C、D、E

87、 压力容器上常用的温度计有( )_。
不定项选择

A、 玻璃温度计

B、 压力式温度计

C、 热电偶温度计

正确答案： A、B、C

你的答案： A、B、C

88、 按照在生成过程中的作用原理分类，将压力容器分为( )。
不定项选择

A、 反应压力容器

B、 换热压力容器

C、 分离压力容器 

D、 储存压力容器

正确答案： A、B、C、D

你的答案： A、B、C、D

89、 压力容器运行期间检查的内容包括( )。
不定项选择

A、 工艺条件 

B、 设备状况

C、 安全装置 

D、 交变载荷

正确答案： A、B、C

你的答案： A、B、C、D

90、 压力容器的主要工艺参数( )。
不定项选择

A、 温度 

B、 体积

C、 压力 

D、 介质

正确答案： A、C

你的答案： A、B、C、D
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1、 燃烧发生的三个必须具备的条件是可燃物、助燃物和着火源。（? ?）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

2、 压力容器出现过量充装，容器应紧急停运。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

3、 压力容器的工作压力是指在正常操作情况下，容器底部可能出现的最高压力（表压力）。（? ?）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

4、 安全阀的阀瓣振动是由于安全阀进口面积太小或阻力大，使安全阀的排气量供应不足。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

5、 压力容器一般应当于投用满3年时进行首次全面检验。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

6、 在化工装置设计过程中，对废热的利用是节能的有效手段之一。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

7、 对于换热容器来说，投料控制是关系安全运行的重要因素。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

8、 《特种设备安全监察条例》规定，未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

9、 使用压力容器的单位和个人应当按照《锅炉压力容器使用登记管理办法》的规定办理压力容器使用登记，领取《特种设备使用登记证》，未办理使用登记并领取使用登记并领取使用登记证的压力容器不得擅自使用。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

10、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试成绩有效期为2年。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

11、 压力容器的选材应当考虑材料的力学性能、化学性能、物理性能和工艺性能。（? ?）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

12、 国务院制定《特种设备安全监察条例》是为了加快经济发展。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

13、 安全阀与排放口之间装设截止阀的，运行期间必须处于全开位置并加铅封。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

14、 《特种设备安全监察条例》规定，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施安全监察。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

15、 压力容器的凸形封头中应用最少的是椭圆形封头。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

16、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了防止和减少特种设备事故发生。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

17、 工作压力1.2MPa的压力容器是高压容器。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

18、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证交回登记机关，予以注销。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

19、 在高温作用下，法兰、螺栓及密封垫的材质可能发生蠕变和应力松驰，造成接触面的密封比压下降，可能导致密封失效。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

20、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，压力容器的年度检查工作必须委托有资格的特种设备检验机构进行。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

21、 压力容器用钢材的塑性指延伸率和断面收缩率。它表示金属材料在受力条件下塑性变形的能力。其值是表示试样受拉力状态时的塑性变形能力。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

22、 根据《超高压容器安全技术监察规程》，超高压容器的压力表，应当装有防护罩，防止爆破伤人。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

23、 减压阀必须在产品限定的工作压力、工作温度范围内工作，减压阀的进出口必须有一定的压力差。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

24、 制定《高耗能特种设备节能监督管理办法》是为加强高耗能特种设备节能审查和监管，提高能源利用效率，促进节能降耗。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

25、 蒸压釜是一种最常见的快开门式压力容器，其对釜盖与釜体的开关有严格地关门送汽、排汽开门的安全联锁要求，以保证压力容器的运行安全。（ ??）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

26、 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》规定，各级安全生产监督管理部门负责事故的调查处理工作。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

27、 我国对压力容器界限规定其工作压力大于或者等于0.1MPa。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

28、 《中华人民共和国节约能源法》规定，节约能源是指加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，从能源生产到消费的各个环节，降低消耗、减少损失和污染物排放、制止浪费，有效、合理地利用能源。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

29、 压力容器工作温度是指在规定的正常工作情况下，容器内物料的温度。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

30、 特种设备使用单位应按照《山东省特种设备使用安全管理工作规范》要求建立特种设备使用安全管理体系，并且文件化。（ ） 
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

31、 烟雾或烟气，是指悬浮在空气中的烟状固体微粒，其直径小于( )μm 。
单选

A、 1

B、 2

C、 0.1

D、 0.2

正确答案： C

你的答案： D

32、 对奥氏体不锈钢容器应严格控制氯离子含量其目的是防止（ ）
单选

A、 光洁度降低

B、 机械性能下降

C、 表面钝化

D、 腐蚀破坏

正确答案： D

你的答案： D

33、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单压力容器的设计压力小于或者等于( )Mpa。
单选

A、 0.8

B、 1.6

C、 2

D、 2.5

正确答案： B

你的答案： B

34、 低温液体储罐使用已经超过（? ?）年或停止使用超过两年的应缩短内外检验周期。
单选

A、 10

B、 20

C、 30

D、 15

正确答案： B

你的答案： A

35、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
单选

A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造

正确答案： C

你的答案： C

36、 《中华人民共和国安全生产法》规定，国家实行（ ），依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。
单选

A、 生产安全事故责任追究制度

B、 安全责任制

C、 生产责任制

D、 环保责任追究制度

正确答案： A

你的答案： B

37、 设计温度小于等于( )℃ 的压力容器称为低温容器。
单选

A、 0

B、 -10

C、 -20

D、 -15

正确答案： C

你的答案： B

38、 压力容器爆炸事故危害主要表现在碎片的危害（ ）、介质毒性的危害、二次爆炸的危害。 
单选

A、 冲击波的危害

B、 大面积着火危害

C、 经济损失

D、 环境的危害

正确答案： A

你的答案： A

39、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，高耗能特种设备安装、改造、维修单位应当向使用单位移交（ ）。
单选

A、 有关节能技术资料

B、 施工技术资料

C、 烟气排放资料

D、 安全性能资料

正确答案： A

你的答案： D

40、 玻璃板式液面计有( )或已经破碎的应停止使用。
单选

A、 裂纹

B、 气泡

C、 泄漏 

正确答案： A

你的答案： A

41、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。
单选

A、 交回登记机关

B、 使用单位保存

C、 使用单位销毁

正确答案： A

你的答案： A

42、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，以下说法正确的是：( )
单选

A、 压力容器使用登记证在压力容器定期检验合格期间内有效。

B、 无论是否经检验合格，压力容器使用登记证一经颁发，在设备使用期内即为有效。

C、 无论是否经检验合格，压力容器使用登记证一经颁发，在设备设计寿命内即为有效。

正确答案： A

你的答案： A

43、 GB/T699-1999《优质碳素结构钢》中规定：优质钢的S、P含量为（ ）
单选

A、 S≤0.035%，P≤0.035%

B、 S≤0.030%，P≤0.035%

C、 S≤0.035%，P≤0.030%

D、 S≤0.030%，P≤0.030%

正确答案： A

你的答案： B

44、 新安装的压力容器必须经( )及试车合格。
单选

A、 验收

B、 耐压试验

C、 泄露试验

正确答案： A

你的答案： B

45、 特种设备事故，是指因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为，在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等（ ）。
单选

A、 治安事件

B、 刑事事件

C、 突发事件

D、 破坏事件

正确答案： C

你的答案： C

46、 常用的检查泄漏方法是直观检漏法、( )、辅助工具检漏法和仪器检漏法。
单选

A、 涂皂液检漏法

B、 增大系统压力

C、 提高介质温度 

D、 用高温蒸汽

正确答案： A

你的答案： A

47、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
单选

A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机

正确答案： A

你的答案： A

48、 根据《压力容器定期检验规则》，安全状况等级为2级的压力容器，一般每（ ）年进行一次全面检验。
单选

A、 1至2年

B、 2至3年

C、 3至6年

D、 4至8年

正确答案： C

你的答案： C

49、 压力容器及其工艺管道需按规定经过蒸汽吹扫、贯通，并经( )试压合格，检查整体系统畅通情况和严密性。
单选

A、 水或氮气

B、 水或氧气 

C、 水或二氧化碳

正确答案： A

你的答案： A

50、 安全附件的装设位置，应便于（ ）、检验和维修。
单选

A、 改造

B、 排放

C、 观察

正确答案： C

你的答案： C

51、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，使用单位如委托设计压力容器，应以( )形式向设计单位提出压力容器设计条件下。
单选

A、 口头

B、 草图

C、 正式书面

正确答案： C

你的答案： C

52、 所承受的压力大于等于( )MPa ，小于1.6 MPa 的压力容器为低压容器。
单选

A、 1

B、 0.1

C、 0.2

D、 0,3

正确答案： B

你的答案： B

53、 热交换器内流体介质应尽量采用( )的流速。
单选

A、 较低 

B、 较高

C、 平稳 

正确答案： B

你的答案： C

54、 《中华人民共和国节约能源法》规定，用能单位应当建立（ ）责任制，对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励。
单选

A、 安全目标

B、 环保目标

C、 节能目标

D、 节能岗位

正确答案： C

你的答案： A

55、 自紧密封是利用压力容器内( )的压力，使密封面产生自紧力来达到密封目的的。
单选

A、 介质

B、 加压泵

C、 钢板内应力

正确答案： A

你的答案： A

56、 压力容器使用前或者投入使用后( )日内，应当向特种设备安全监督管理部门办理注册登记。
单选

A、 10

B、 15

C、 30

D、 60

正确答案： C

你的答案： C

57、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员的考试报名时间、考试科目、考试地点、考试时间等具体考试计划事项，应当在举行考试之日（ ）公布。
单选

A、 1个月前

B、 3个月前

C、 15天前

D、 2个月前

正确答案： D

你的答案： A

58、 在一般情况下，安全阀的开启压力应调整为容器工作压力的( )倍。
单选

A、 0.9 ～ 1.0 

B、 1.0 ～ 1.1

C、 1.05 ～ 1.10 

D、 0.8 ～ 1.1 

正确答案： C

你的答案： C

59、 对存在严重事故隐患，无改造、维修价值的压力容器，应当及时予以报废，并且办理（ ）手续。
单选

A、 登记

B、 注销

C、 检验

正确答案： B

你的答案： B

60、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》规定，国家质检总局负责全国特种设备作业人员的监督管理，县以上质量技术监督部门负责（ ）的特种设备作业人员的监督管理。
单选

A、 全省

B、 全市

C、 本辖区内

D、 县级以上

正确答案： C

你的答案： C

61、 低碳钢（HG20581-2011《钢制化工容器材料选规定》：一般系指含C量≤（ ）的碳素钢
单选

A、 0.03%

B、 0.20%

C、 0.25%

D、 0.30%

正确答案： C

你的答案： C

62、 容器运行必须保证器壁温度在( )的范围内。
单选

A、 设计温度

B、 最高温度

C、 允许温度

D、 工作温度

正确答案： A

你的答案： A

63、 锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称（ ）。
单选

A、 特种设备作业人员。

B、 特种设备操作人员

C、 特种设备人员

D、 特种设备管理人员

正确答案： A

你的答案： B

64、 紧急切断阀装置，当没有外力（机械手动、油压、气压、电动操作力）作用时，主阀处于（? ??? ）位置。
单选

A、 常开

B、 常闭

C、 开和闭

正确答案： B

你的答案： B

65、 压力容器停运中应严格控制降温、降压速度，以免造成过大的( )。
单选

A、 变形

B、 温度应力

C、 泄露

D、 真空

正确答案： B

你的答案： A

66、 特种设备安全监督管理部门在办理本条例规定的有关行政审批事项时，其受理、审查、许可、核准的程序必须公开，并应当自受理申请之日起（ ）内，作出许可、核准或者不予许可、核准的决定；
单选

A、 30日

B、 60日

C、 5日

D、 10日

正确答案： A

你的答案： D

67、 临界温度小于( )的气体称为永久气体。
单选

A、 -10 ℃

B、 -20 ℃

C、 -15 ℃ 

D、 -25 ℃ 

正确答案： A

你的答案： C

68、 压力容器及其装置进料前要关闭所有的放空阀门，然后按规定的工艺流程，经操作人员、班组长、( )三级检查确认无误后，才能启动机泵进料。
单选

A、 安全员

B、 总工程师

C、 车间领导 

D、 安全科负责人

正确答案： C

你的答案： C

69、 特种设备事故，是指（ ），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。
单选

A、 因特种设备的不安全状态

B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为

C、 因相关人员的不安全行为

D、 因到期未检验

正确答案： B

你的答案： B

70、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
单选

A、 20天

B、 3个月

C、 2个月

D、 1个月

正确答案： D

你的答案： D

71、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。
单选

A、 强度

B、 压力

C、 密度

正确答案： B

你的答案： B

72、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。
单选

A、 5

B、 8

C、 10

D、 15

正确答案： C

你的答案： C

73、 根据《压力容器定期检验规则》，全面检验是指压力容器停机时的检验，应当由以下单位进行。( )
单选

A、 设计单位

B、 制造单位

C、 检验机构

D、 使用单位

正确答案： C

你的答案： C

74、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位应当做好现场（ ）登高设施等现场检验检测前的准备工作，并积极配合现场检验检测工作。
单选

A、 内外清理、介质置换、通风、降温、

B、 内外清理、介质置换、通风、

C、 内外清理、介质置换、

D、 内外清理、

正确答案： A

你的答案： A

75、 临界温度在( )的气体称为高压液化气体。
单选

A、 -15 ～ 60 ℃ 

B、 -5 ～ 50 ℃

C、 -20 ～ 50 ℃ 

D、 -10 ～70 ℃

正确答案： D

你的答案： C

76、 压力容器的凸形封头类型，有半球形封头、（ ）、碟形封头、无折边锥形等。
单选

A、 三角形

B、 多层形

C、 椭圆形

正确答案： C

你的答案： C

77、 《固定式压力容器安全技术监察规程》规定：工作压力是指压力容器在正常工作情况下，其( )。
单选

A、 容器顶部压力表上显示的正常压力

B、 容器顶部压力表上显示的正常压力与液柱静压力之和；

C、 容器顶部可能达到最高压力；

正确答案： C

你的答案： A

78、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
单选

A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m

正确答案： A

你的答案： D

79、 安全附件的装设位置，应便于( )、检验和维修。
单选

A、 改造

B、 排放

C、 观察

正确答案： C

你的答案： C

80、 《中华人民共和国节约能源法》规定，用能单位应当按照（ ）的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。
单选

A、 节约用能

B、 合理用能

C、 节约第一

D、 低碳经济

正确答案： B

你的答案： B

81、 压力容器遇到下列情况( )时应该紧急停止运行。
不定项选择

A、 容器介质温度超过允许值切无法有效控制

B、 设备进行定期检验

C、 主要承压部件出现裂纹 

D、 容器液位失去控制

正确答案： A、C、D

你的答案： A、C、D

82、 压力容器的主要工艺参数( )。
不定项选择

A、 温度 

B、 体积

C、 压力 

D、 介质

正确答案： A、C

你的答案： A、C、D

83、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备存在（ ），特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处5万元以上20万元以下罚款。
不定项选择

A、 超期未定期检验

B、 严重事故隐患

C、 无改造、维修价值，

D、 或者超过安全技术规范规定的使用年限

正确答案： B、C、D

你的答案： B、C、D

84、 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》规定，事故的报告应当（ ）、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（ ）、漏报、谎报或者瞒报。
不定项选择

A、 立即

B、 及时

C、 迟报

D、 不报

正确答案： B、C

你的答案： B、C

85、 下列叙述哪些符合《中华人民共和国节约能源法》的规定？
不定项选择

A、 高耗能特种设备使用单位应当建立健全经济运行、能效计量监控与统计、能效考核等节能管理制度和岗位责任制度。

B、 特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。

C、 国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。

D、 对高耗能的特种设备，按照国务院的规定实行节能审查和监管。

正确答案： C、D

你的答案： A、B、C、D

86、 介质腐蚀性的控制主要是控（ ）。
不定项选择

A、 杂质含量

B、 PH值

C、 含水量

D、 Ca+

正确答案： A、C

你的答案： A、B

87、 为保证压力容器安全运行，操作人员应做到熟悉掌握（ ）
不定项选择

A、 生产工艺

B、 容器作用

C、 容器工作原理

正确答案： A、B、C

你的答案： A、B、C

88、 反应容器控制主要工艺参数指（ ）及物料配比。
不定项选择

A、 温度

B、 压力

C、 流量

D、 液位

E、 流速

正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： A、B、C、D

89、 圆筒体的结构型式有( )。
不定项选择

A、 单层卷焊式 

B、 整体锻造式

C、 多层包扎式 

D、 型槽绕带式

正确答案： A、B、C、D

你的答案： A、B、C

90、 圆筒形压力容器在工业生产中适用的场合有（? ?? ???）。
不定项选择

A、 反应容器

B、 换热容器

C、 储存容器

D、 分离容器

正确答案： A、B、C、D

你的答案： A、B、C、D
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1、 法兰密封面一般都要经过比较精密的加工，以保证足够的精度和光洁度。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

2、 《特种设备安全监察条例》规定，从事特种设备的监督检验、定期检验、型式试验和无损检测的特种设备检验检测人员应当经省级特种设备安全监督管理部门组织考核合格，取得检验检测人员证书，方可从事检验检测工作。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

3、 压力容器常用钢种有碳素钢、低合金钢、耐热钢、低温钢、不锈钢等种类。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

4、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，使用单位应当建立特种设备安全管理、维护保养和自行检查制度，按照使用单位规定进行自行检查和日常维护保养并作出记录
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

5、 压力表的精度等级是以它的允许误差占表盘刻度值的百分数来划分的，其精度等级数越大允许误差占表盘刻度极限值的百分数就越大。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

6、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，压力容器与安全阀之间的连接管和管件的通孔，其截面积不得小于安全阀的进口截面积。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

7、 余热锅炉、冷凝器都是换热压力容器。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

8、 事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

9、 设计压力大于等于10MPa，小于100MPa的容器称为超高压容器。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

10、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了规范特种设备事故报告和调查处理工作，及时准确查清事故原因，严格追究事故责任，防止和减少同类事故重复发生。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

11、 法兰在容器与管道中起连接与密封作用。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

12、 达到推荐使用寿命的压力容器，如经特种设备检验检测机构按《压力容器定期检验规则》进行定期检验合格，可以继续使用。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

13、 用于压力容器的碳素钢和低合金钢钢材，C≤0.35%、P≤0.035%、 S≤0.035%。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

14、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单式压力容器不需要办理使用登记手续。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

15、 压力表的量程越大，同样精度等级的压力表，它测得压力值的绝对值允许误差越小。（ ??）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

16、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器变更登记，原有的注册代码保持不变。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

17、 支撑式支座适用于大型卧式容器。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

18、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》所称高耗能特种设备，是指在使用过程中能源消耗量或者转换量大，并具有较大节能空间的锅炉、换热压力容器、电梯等特种设备。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

19、 在相同的容积内，工作介质是气体的要比工作介质为液体（非液化气体）的爆炸能量大数百倍至数万倍。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

20、 超高压容器的定期检验分为全面检验和耐压试验。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

21、 标准大气压、工程大气压、毫米汞柱和毫米水柱、兆帕都是国际通用的压力计量单位。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

22、 压力容器作业人员应熟悉和掌握设备的生产工艺及主要作用原理。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

23、 在相同的容积、压力条件下，盛装高温饱和液体时的爆炸能量要比盛装饱和蒸汽时的爆炸能量小得多。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

24、 尽量减少压力容器的开停次数，并保证平稳操作，是为防止应力腐蚀裂纹的产生。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

25、 压力容器使用登记证在压力容器定期检验合格或不合格期间均有效。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

26、 压力容器试运行中应无跑、冒、滴、漏，不窜气，不瞥压。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

27、 反应容器有时需要通过控制液位来实现控制反应速度。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

28、 国家质检总局《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员考试程序包括考试报名、申请材料审查、考试。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

29、 分离压力容器应特别控制温度、压力、液位、明火、电火花及静电。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

30、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的目录由省级特种设备安全监督管理的部门制订，报国务院批准后执行。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

31、 依靠流体本身的力量自动启闭的阀门是（ ）。
单选

A、 截止阀

B、 节流阀

C、 球阀

D、 止回阀

正确答案： D

你的答案： A

32、 反应容器操作要点熟悉并掌握容器内( )、反应过程的基本原理及工艺特点。
单选

A、 介质的粘度

B、 介质的特性

C、 介质的PH值

D、 介质的含水量

正确答案： B

你的答案： B

33、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试组织工作要严格执行保密、监考等各项规章制度，确保考试工作的（ ），确保考试工作的质量。
单选

A、 便民、公正、公平、规范

B、 公开、便民、公平、规范

C、 公开、公正、公平、便民

D、 公开、公正、公平、规范

正确答案： D

你的答案： D

34、 调质是钢中淬火后再进行( )的一种热处理方法。
单选

A、 正火

B、 回火

C、 高温回火 

D、 退火

正确答案： C

你的答案： C

35、 （ ）应当实施压力容器年度检查。
单选

A、 压力容器使用单位

B、 有资格的特种设备检验机构

C、 压力容器制造单位

正确答案： A

你的答案： B

36、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、（ ）、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。
单选

A、 质量证明书

B、 产品质量合格证明

C、 材料合格证

D、 检验检测证明

正确答案： B

你的答案： C

37、 天然气中的( )气体和水是造成容器内壁腐蚀、影响容器寿命的主要因素之一。
单选

A、 碱性

B、 酸性

C、 中性

正确答案： B

你的答案： B

38、 压力容器及其装置进料前要关闭所有的放空阀门，然后按规定的工艺流程，经操作人员、班组长、( )三级检查确认无误后，才能启动机泵进料。
单选

A、 安全员

B、 总工程师

C、 车间领导 

D、 安全科负责人

正确答案： C

你的答案： C

39、 高耗能特种设备，是指在使用过程中能源消耗量或者转换量大，并具有较大节能空间的（ ）等特种设备。
单选

A、 锅炉、换热压力容器、电梯

B、 锅炉

C、 换热压力容器、电梯

D、 锅炉、换热压力容器

正确答案： A

你的答案： D

40、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、销售和使用单位的（ ）负有保密义务。
单选

A、 商业

B、 商业或者技术秘密

C、 技术秘密

D、 产品质量

正确答案： B

你的答案： B

41、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
单选

A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m

正确答案： A

你的答案： B

42、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 
单选

A、 5

B、 4

C、 3

D、 1

正确答案： D

你的答案： D

43、 特种设备事故，是指（ ），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。
单选

A、 因特种设备的不安全状态

B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为

C、 因相关人员的不安全行为

D、 因到期未检验

正确答案： B

你的答案： B

44、 特种设备安全监督管理部门根据（ ）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。
单选

A、 举报

B、 事实

C、 传言

D、 政府文件

正确答案： A

你的答案： A

45、 温度不变时，一定质量的气体的压强跟它的体积成（ ）_。
单选

A、 等比

B、 正比

C、 反比 

D、 不能比

正确答案： C

你的答案： B

46、 在安装使用前，低、中压容器用液面计应进行( )倍液面计公称压力的水压试验。 。
单选

A、 2

B、 1.5

C、 2.5

D、 O.5

正确答案： B

你的答案： C

47、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单式压力容器的容积小于或者等于( )升。
单选

A、 200

B、 500

C、 800

D、 1000

正确答案： D

你的答案： D

48、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。
单选

A、 强度

B、 压力

C、 密度

正确答案： B

你的答案： B

49、 无折边锥形封头仅适用于压力较低且锥体半顶角小于( )的场合。
单选

A、 45°

B、 25

C、 40° 

D、 30

正确答案： D

你的答案： D

50、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的（ ）上，设置明显的安全警示标志。
单选

A、 生产经营场所和有关设施、设备

B、 生产经营设施、设备

C、 生产设备

D、 设施、设备

正确答案： A

你的答案： D

51、 物质从气态变为液态的过程叫做( )。
单选

A、 液化

B、 气化

C、 凝固 

D、 蒸发

正确答案： A

你的答案： A

52、 校验后的压力表应贴上（ ）并铅封。
单选

A、 标签

B、 合格证

C、 标识

正确答案： B

你的答案： A

53、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，充装单位或者使用单位对装卸软管进行水压试验的压力为其公称压力的( )倍，试验结果要有记录和试验人员的签字。
单选

A、 1倍；

B、 1.5倍；

C、 2倍；

D、 3倍。

正确答案： B

你的答案： D

54、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。
单选

A、 5

B、 8

C、 10

D、 15

正确答案： C

你的答案： C

55、 快开门式压力容器的安全联锁功能应当满足，当压力容器的内部压力( )，方能打开快开门。
单选

A、 无显示

B、 降为零

C、 完全释放

D、 降低后 

正确答案： C

你的答案： D

56、 根据《压力容器定期检验规则》，使用标准抗拉强度下限大于等于540Mpa材料制造的球形储罐，投用( )后应当开罐检验。
单选

A、 半年

B、 一年

C、 二年

D、 三年

正确答案： B

你的答案： B

57、 盛装( )℃ 以下介质的压力容器，应选用防霜液面计。
单选

A、 10

B、 20

C、 30

D、 0

正确答案： D

你的答案： D

58、 盛装液化气介质的压力容器，过量充装容易导致容器鼓包变形或爆炸,以下那些因素会导致过量充装（ ）
单选

A、 液位指示装置失灵，不能真实反映液位

B、 充装时环境温度过高

C、 充装时环境温度过低

D、 充装时气相压力不稳定，发生剧烈气化现象

正确答案： A

你的答案： A

59、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，对于通过租赁方式使用的固定式压力容器，由( )单位向使用地登记机关办理使用登记证。
单选

A、 使用单位

B、 产权单位

C、 社会中介组织

D、 使用地检验机构

正确答案： B

你的答案： A

60、 球形壳体应力是相同直径圆筒形壳体应力的( )。
单选

A、 1/2

B、 1/3

C、 1/4 

D、 相同

正确答案： A

你的答案： B

61、 压力容器由于工艺需要采用间歇式操作方法停止运行，属于( )。
单选

A、 紧急停止运行

B、 正常停止运行 

正确答案： B

你的答案： B

62、 《中华人民共和国节约能源法》规定， 国家对落后的（ ）的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。
单选

A、 耗能高

B、 低能

C、 耗能过高

D、 不安全

正确答案： C

你的答案： C

63、 用于介质为有毒、易燃气体的是（ ）式安全阀。
单选

A、 全封闭

B、 半封闭

C、 开放式

正确答案： A

你的答案： A

64、 压力容器发生鼓包变形会使该区域材料发生大量塑性变形、壁厚减薄承载能力（ ）
单选

A、 没有显著降低

B、 提高

C、 降低

D、 不确定

正确答案： C

你的答案： B

65、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，高耗能特种设备及其系统的运行能效不符合特种设备安全技术规范等有关规范和标准要求的，使用单位应当分析原因，采取有效措施，实施整改或者节能改造。整改或者改造后仍不符合能效指标要求的，（ ）。
单选

A、 允许监督使用

B、 监督下使用

C、 不得继续使用

D、 处以罚款

正确答案： C

你的答案： C

66、 优质碳素钢中的硫磷含量均小于( )。
单选

A、 0.30%

B、 0.04%

C、 0.01%

D、 0.10%

正确答案： C

你的答案： A

67、 需进行热紧密封的系统，应在( )同时对容器、管道、阀门、附件等进行均匀热紧。
单选

A、 降温

B、 升温

C、 保温

正确答案： B

你的答案： C

68、 特种设备事故，是指因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为，在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等（ ）。
单选

A、 治安事件

B、 刑事事件

C、 突发事件

D、 破坏事件

正确答案： C

你的答案： D

69、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
单选

A、 超温、超压 

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低

正确答案： A

你的答案： A

70、 压力容器作业人员应当持有相应的( )，方可从事相应的作业或者管理工作。
单选

A、 压力容器操作人员证

B、 压力容器作业人员证

C、 特种设备作业人员证

D、 特种设备操作人员证

正确答案： C

你的答案： B

71、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，直径小于400mm的简单压力容器，压力表表盘直径应当不小于( )mm。
单选

A、 40

B、 60

C、 80

D、 100

正确答案： A

你的答案： D

72、 所承受的压力大于等于( )MPa ，小于1.6 MPa 的压力容器为低压容器。
单选

A、 1

B、 0.1

C、 0.2

D、 0,3

正确答案： B

你的答案： B

73、 容器器壁温度的降低会引起材料( )下降，从而导致脆性破坏事故的发生。
单选

A、 强度

B、 韧性

C、 硬度

D、 刚度

正确答案： B

你的答案： B

74、 《中华人民共和国安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理,防止和减少( ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。
单选

A、 火灾、交通事故

B、 重大、特大事故

C、 生产安全事故

D、 特种设备事故

正确答案： C

你的答案： C

75、 中、高压容器所用压力表，精度应不低于( )级。
单选

A、 1.6

B、 2.5

C、 2

D、 3

正确答案： A

你的答案： B

76、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。
单选

A、 交回登记机关

B、 使用单位保存

C、 使用单位销毁

正确答案： A

你的答案： A

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当（ ）。
单选

A、 停止使用

B、 对其进行全面检查

C、 维修

D、 采取相应措施进行整改

正确答案： D

你的答案： D

78、 球形容器和同容积的圆筒形容积相比，可节约材料( )_。
单选

A、 20 %～30 %

B、 30 %～40 %

C、 10 %～20 % 

D、 25 %～30 %

正确答案： B

你的答案： B

79、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
单选

A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造

正确答案： C

你的答案： C

80、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行（ ）、检修，并作出记录。
单选

A、 定期检查

B、 定期更换

C、 定期校验

D、 定期修理

正确答案： C

你的答案： C

81、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试机构应当具备相应的（ ）以及健全的考试管理制度等必备条件和能力，经发证部门批准，方可承担考试工作。
不定项选择

A、 场所

B、 设备

C、 师资人员

D、 监考人员

E、 培训教师

正确答案： A、B、C、D

你的答案： A、B、C

82、 下列哪些内容是在事故报告时应该报告的内容？
不定项选择

A、 气候状况

B、 事故发生的时间、地点、单位概况以及特种设备种类

C、 报告人姓名、联系电话

D、 已经采取的措施

正确答案： B、C、D

你的答案： B、C、D

83、 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》规定，事故的报告应当（ ）、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（ ）、漏报、谎报或者瞒报。
不定项选择

A、 立即

B、 及时

C、 迟报

D、 不报

正确答案： B、C

你的答案： B、C

84、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》规定特种设备使用安全管理的的文件应包括（ ）。
不定项选择

A、 形成文件的管理方针和管理目标

B、 描述管理体系要素及其相互作用的管理手册

C、 本标准所要求的文件，包括制度、岗位责任制

D、 与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准等 

E、 本标准所要求的记录

正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： A、B、C、D、E

85、 设计化工装置时以下哪些方法能够实现节能的目的（ ）
不定项选择

A、 合理选择换热设备

B、 合理确定压力容器的设计参数

C、 保温可靠兼顾材料成本和环保

D、 合理配型风电等设备

正确答案： A、B、C、D

你的答案： A、B、C、D

86、 以下液面计适用于固定式压力容器的是（ ）。
不定项选择

A、 玻璃管式液面计

B、 玻璃板式液面计

C、 浮球液面计

D、 旋转管式液面计

正确答案： A、B

你的答案： A、B、C、D

87、 圆筒体的结构型式有( )。
不定项选择

A、 单层卷焊式 

B、 整体锻造式

C、 多层包扎式 

D、 型槽绕带式

正确答案： A、B、C、D

你的答案： A、B、C、D

88、 以下介质需要用全封闭式安全阀的是( )。
不定项选择

A、 空气

B、 水蒸气

C、 有毒气体 

D、 易燃气体

正确答案： C、D

你的答案： C、D

89、 高级优质碳素钢含硫量小于等于_( )，含磷量小于等于( )_。
不定项选择

A、 0.03%

B、 0.03%

C、 0.10%

D、 0.04%

正确答案： A、D

你的答案： A、C

90、 腐蚀对压力容器的危害主要表现在（? ?? ? ? ）。
不定项选择

A、 往往使压力容器发生早期失效或突然断裂、损坏，造成事故

B、 使压力容器穿孔泄漏，造成损失及引发事故；

C、 使换热设备的传热效率降低，造成能源的浪费；有的承压管子因腐蚀结垢会导致爆管，或者导致爆炸事故发生。

D、 使压力容器材料用量增加，在设计时因要考虑腐蚀裕度而增加容器壁厚，使容器的重量增加。

正确答案： A、B、C、D

你的答案： A、B、C、D
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1、 当设计参数与实际情况不符，应进行强度校核。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

2、 安全状况为4级的压力容器，其积累监控使用的时间不得超过3年，在监控使用期间，可对缺陷进行处理，提高安全状况等级，否则不得继续使用。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

3、 装卸软管的最小爆破压力应不小于4倍的公称压力。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

4、 带有搅拌的反应釜为保证获得较好的反应速度和生产效率应尽量匹配大功率电机。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

5、 小型制冷装置是由冷凝器、氨液分离器、油分离器，低压循环储氨器等压力容器组成的制冷循环系统。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

6、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行定期更换，并作出记录。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

7、 安全阀与排放口间装设截止阀的，运行期间应处于半开位置并加铅封。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

8、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员经过使用单位上岗培训合格，具备相应作业或者管理能力，即可从事作业或者管理工作。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

9、 碟形封头因过渡圆半径远小于球体半径，故其受力状况较差，通常只用于压力较低，直径较大的容器。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

10、 《特种设备作业人员考核规则》规定，考试成绩有效期为2年。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

11、 浮子式液面计或者其他间接观察液面的测量装置的精度比玻璃管、玻壁板液面计或者直接观察液面的测量装置的精度高。（? ?）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

12、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

13、 冲击韧性是指材料在冲击载荷的作用下折断时所吸收的功。冲击韧性值αkv是指一定形状和尺寸的材料试样在冲击载荷的作用下折断时所吸收的功。（ ）?
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

14、 根据《固定式压力容器安全技术监察规程》，压力容器工作压力低于压力源压力时，在通向压力容器进口的管道上应当装设减压阀。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

15、 设备器壁等主要受压元件及管道因裂纹而产生的泄漏，可以用密封剂封堵。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

16、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了规范特种设备事故报告和调查处理工作，及时准确查清事故原因，严格追究事故责任，防止和减少同类事故重复发生。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

17、 毒性程度为极度和高度危害介质的低压反应容器和储存容器为第二类压力容器。( ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

18、 事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

19、 半球形封头是一种在直径和承受压力相同的情况下所需厚度最小的封头。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

20、 根据《压力容器定期检验规则》，进行压力容器本体的年度检查时，一般不拆保温层。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

21、 旋转管式液面计的液位显示原理与滑管式液面计相同。（? ?）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

22、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器变更登记，原有的注册代码保持不变。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

23、 压力容器常用钢种有碳素钢、低合金钢、耐热钢、低温钢、不锈钢等种类。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

24、 《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产管理，坚持安全第一、预防为辅的方针。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

25、 法兰密封面一般都要经过比较精密的加工，以保证足够的精度和光洁度。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

26、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》所称高耗能特种设备，是指锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设备。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

27、 人们通常所说的容器压力是指表压力。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

28、 使用单位根据本单位特种设备的特性和使用安全管理要求，制定特种设备使用安全管理目标，形成文件。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

29、 液氧或液氮也可以充入碳钢制造的容器中。（? ?）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

30、 对于特种设备事故危害已经减轻和消除，不会进一步扩散，可逐级上报上一级政府，相应降低或解除预警相应级别。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

31、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。
单选

A、 强度

B、 压力

C、 密度

正确答案： B

你的答案： B

32、 压力容器及其装置进料前要关闭所有的放空阀门，然后按规定的工艺流程，经操作人员、班组长、( )三级检查确认无误后，才能启动机泵进料。
单选

A、 安全员

B、 总工程师

C、 车间领导 

D、 安全科负责人

正确答案： C

你的答案： D

33、 非金属衬里层完好的安全状况等级为1、2级的压力容器，其全面检验周期最长可以延长至( )年。
单选

A、 6

B、 9

C、 10

D、 12

正确答案： B

你的答案： C

34、 压强不变时，一定质量的气体的体积跟热力学温度成( )。
单选

A、 等比

B、 正比

C、 反比 

D、 不能比

正确答案： B

你的答案： B

35、 压力容器事故应急预案须组织定期演练， 演练前应制定包扩（ ）在内的详细的演练方案.
单选

A、 演练对象、地点、参加人员、操作规程、使用设备

B、 各种可能发生的危害

C、 不同压力容器介质特性

D、 各级职能人员

正确答案： A

你的答案： A

36、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，高耗能特种设备及其系统的运行能效不符合特种设备安全技术规范等有关规范和标准要求的，使用单位应当分析原因，采取有效措施，实施整改或者节能改造。整改或者改造后仍不符合能效指标要求的，（ ）。
单选

A、 允许监督使用

B、 监督下使用

C、 不得继续使用

D、 处以罚款

正确答案： C

你的答案： C

37、 用于介质为有毒、易燃气体的是（ ）式安全阀。
单选

A、 全封闭

B、 半封闭

C、 开放式

正确答案： A

你的答案： C

38、 压力容器作业人员应当持有相应的( )，方可从事相应的作业或者管理工作。
单选

A、 压力容器操作人员证

B、 压力容器作业人员证

C、 特种设备作业人员证

D、 特种设备操作人员证

正确答案： C

你的答案： A

39、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，使用单位应当于压力容器定期检验有效期届满前( )向特种设备检验机构提出定期检验要求。
单选

A、 半个月；

B、 1个月；

C、 2个月；

D、 3个月。

正确答案： B

你的答案： B

40、 焊缝金属与未熔化的母材的交界处是( )。
单选

A、 熔合区

B、 热影响区

C、 焊缝金属区

正确答案： A

你的答案： C

41、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
单选

A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机

正确答案： A

你的答案： A

42、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的（ ）上，设置明显的安全警示标志。
单选

A、 生产经营场所和有关设施、设备

B、 生产经营设施、设备

C、 生产设备

D、 设施、设备

正确答案： A

你的答案： A

43、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
单选

A、 超温、超压 

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低

正确答案： A

你的答案： A

44、 反应容器操作要点熟悉并掌握容器内( )、反应过程的基本原理及工艺特点。
单选

A、 介质的粘度

B、 介质的特性

C、 介质的PH值

D、 介质的含水量

正确答案： B

你的答案： B

45、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，使用单位申请办理压力容器使用登记，应当逐台填写( )，交予登记机关。
单选

A、 告知书

B、 压力容器登记卡

C、 压力容器年度检查报告

正确答案： B

你的答案： B

46、 在安装使用前，高压容器用的液面计应进行( )倍液面计公称压力的水压试验。
单选

A、 1

B、 2

C、 1.25

D、 2.5

正确答案： C

你的答案： C

47、 压力容器出厂铭牌上标明了最高工作压力，容器在运行中应严格控制操作压力不得超过( )。
单选

A、 设计压力

B、 试验压力 

C、 最高工作压力

D、 最大允许工作压力

正确答案： C

你的答案： D

48、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，直径小于400mm的简单压力容器，压力表表盘直径应当不小于( )mm。
单选

A、 40

B、 60

C、 80

D、 100

正确答案： A

你的答案： A

49、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。
单选

A、 5

B、 8

C、 10

D、 15

正确答案： C

你的答案： C

50、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
单选

A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造

正确答案： C

你的答案： C

51、 特种设备事故，是指因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为，在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等（ ）。
单选

A、 治安事件

B、 刑事事件

C、 突发事件

D、 破坏事件

正确答案： C

你的答案： C

52、 球形壳体应力是相同直径圆筒形壳体应力的( )。
单选

A、 1/2

B、 1/3

C、 1/4 

D、 相同

正确答案： A

你的答案： A

53、 压力容器年度检查报告应当有检查、审批两级签字，审批人为使用单位（ ）。
单选

A、 压力容器质量负责人

B、 压力容器技术负责人

C、 分管压力容器的副厂长（或副经理）

正确答案： B

你的答案： B

54、 《中华人民共和国节约能源法》规定，禁止使用伪造的（ ）。
单选

A、 节能产品认证标志

B、 冒用节能产品认证标志

C、 计量认证标志

D、 节能产品认证标志或者冒用节能产品认证标志

正确答案： D

你的答案： D

55、 依靠流体本身的力量自动启闭的阀门是（ ）。
单选

A、 截止阀

B、 节流阀

C、 球阀

D、 止回阀

正确答案： D

你的答案： D

56、 容器内介质的压力会由于容器内部或外部受热而显著升高，且容器与其他设备的连接管道上装有截止阀者，容器应（ ）装设安全泄压装置和压力表。
单选

A、 单独

B、 系统

C、 视情况

正确答案： A

你的答案： A

57、 根据《压力容器定期检验规则》，使用标准抗拉强度下限大于等于540Mpa材料制造的球形储罐，投用( )后应当开罐检验。
单选

A、 半年

B、 一年

C、 二年

D、 三年

正确答案： B

你的答案： B

58、 下列哪种材料不适合制造压力容器（ ）。
单选

A、 Q235

B、 16MnR

C、 15MnVR 

D、 45号钢

正确答案： D

你的答案： A

59、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。
单选

A、 交回登记机关

B、 使用单位保存

C、 使用单位销毁

正确答案： A

你的答案： A

60、 特种设备安全监督管理部门根据（ ）或者取得的涉嫌违法证据，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处。
单选

A、 举报

B、 事实

C、 传言

D、 政府文件

正确答案： A

你的答案： B

61、 压力容器运行中防止( )和介质泄漏，是防止事故发生的根本措施。
单选

A、 超温、超压

B、 充装过量

C、 介质流量过大 

D、 温度过低

正确答案： A

你的答案： A

62、 压力容器运行中应检查安全状况等级为( )级的压力容器的监控措施落实情况。
单选

A、 5

B、 4

C、 3

正确答案： B

你的答案： B

63、 特种设备生产单位，应当依照《特种设备安全监察条例》规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制订并公布的( )的要求，进行生产活动。
单选

A、 安全技术规范

B、 标准

C、 规程

D、 规定

正确答案： A

你的答案： A

64、 对于新安全阀，若未经调试，则( )安装使用。
单选

A、 不准

B、 随意

C、 安装后再调试 

正确答案： A

你的答案： A

65、 工作压力、介质温度或者壁温超过规定值，采取措施仍不能得到有效控制；此时须采取（ ）措施。
单选

A、 立即打开排空阀或其他泄放装置进行泄压

B、 用冷却水降温并排放降压

C、 由专职人员分析原因采取措施

D、 采取紧急情况的处置措施和报告程序

正确答案： D

你的答案： D

66、 《特种设备作业人员考核规则》规定，持《特种设备作业人员证》的人员，应当在期满（ ），向发证部门提出复审申请，也可以将复审申请材料提交考试机构，由考试机构统一办理。
单选

A、 3个月前

B、 6个月前

C、 前

D、 后

正确答案： A

你的答案： A

67、 压力容器的安全状况分为5 级，( )级的安全状况最好。 
单选

A、 5

B、 4

C、 3

D、 1

正确答案： D

你的答案： D

68、 油压式或气压式紧急切断阀应保证在工作压力下全开，持续放置（ ）h 不会引起自然关闭。
单选

A、 36

B、 42

C、 48

D、 72

正确答案： C

你的答案： C

69、 国家质检总局《特种设备作业人员监督管理办法》规定，申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向（ ）报名参加考试。
单选

A、 省级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构

B、 省级质量技术监督部门

C、 县级质量技术监督部门指定的特种设备作业人员考试机构

D、 市级质量技术监督部门

正确答案： A

你的答案： A

70、 物质从液态转变为气态的过程叫做( )。
单选

A、 液化

B、 气化

C、 凝固 

D、 蒸发

正确答案： B

你的答案： D

71、 无折边锥形封头仅适用于压力较低且锥体半顶角小于( )的场合。
单选

A、 45°

B、 25

C、 40° 

D、 30

正确答案： D

你的答案： A

72、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单式压力容器的容积小于或者等于( )升。
单选

A、 200

B、 500

C、 800

D、 1000

正确答案： D

你的答案： A

73、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告，情节严重的，（ ）。
单选

A、 撤销特种设备作业人员资格

B、 给予行政处分

C、 依法追究刑事责任

D、 处2000元以上2万元以下罚款

正确答案： A

你的答案： C

74、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
单选

A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m

正确答案： A

你的答案： A

75、 微启式安全阀的开启高度较小，一般都达不到孔径的( )。
单选

A、 1/20

B、 l/15

C、 1/10 

D、 1/25

正确答案： A

你的答案： A

76、 特种设备事故，是指（ ），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。
单选

A、 因特种设备的不安全状态

B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为

C、 因相关人员的不安全行为

D、 因到期未检验

正确答案： B

你的答案： B

77、 国家质检总局制定《特种设备作业人员监督管理办法》规定，国家质检总局负责全国特种设备作业人员的监督管理，县以上质量技术监督部门负责（ ）的特种设备作业人员的监督管理。
单选

A、 全省

B、 全市

C、 本辖区内

D、 县级以上

正确答案： C

你的答案： C

78、 物质从气态变为液态的过程叫做( )。
单选

A、 液化

B、 气化

C、 凝固 

D、 蒸发

正确答案： A

你的答案： A

79、 调质是钢中淬火后再进行( )的一种热处理方法。
单选

A、 正火

B、 回火

C、 高温回火 

D、 退火

正确答案： C

你的答案： C

80、 《中华人民共和国节约能源法》规定， 国家对落后的（ ）的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。
单选

A、 耗能高

B、 低能

C、 耗能过高

D、 不安全

正确答案： C

你的答案： C

81、 压力容器的主要工艺参数( )。
不定项选择

A、 温度 

B、 体积

C、 压力 

D、 介质

正确答案： A、C

你的答案： A、C

82、 《特种设备作业人员考核规则》规定，特种设备作业人员复审申请时，发证部门应当在5个工作日内对复审材料进行（ ），或者告知申请人（ ），并且作出( )。能够当场审查的，应当当场办理。
不定项选择

A、 补正申请材料

B、 审查

C、 是否受理的决定

D、 决定

正确答案： A、B、C

你的答案： A、B、C

83、 下列叙述哪些符合《中华人民共和国节约能源法》的规定？
不定项选择

A、 高耗能特种设备使用单位应当建立健全经济运行、能效计量监控与统计、能效考核等节能管理制度和岗位责任制度。

B、 特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。

C、 国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。

D、 对高耗能的特种设备，按照国务院的规定实行节能审查和监管。

正确答案： C、D

你的答案： A、B、C、D

84、 下列叙述哪些符合《高耗能特种设备节能监督管理办法》的规定？
不定项选择

A、 高耗能特种设备使用单位应当坚持节约第一的原则。

B、 高耗能特种设备使用单位应当开展节能教育和培训，提高作业人员的节能意识和操作水平，确保特种设备安全、经济运行。

C、 高耗能特种设备的作业人员应当履行节约。

D、 高耗能特种设备的作业人员应当严格执行操作规程和节能管理制度。

正确答案： B、D

你的答案： A、B、C、D

85、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》规定特种设备使用安全管理的的文件应包括（ ）。
不定项选择

A、 形成文件的管理方针和管理目标

B、 描述管理体系要素及其相互作用的管理手册

C、 本标准所要求的文件，包括制度、岗位责任制

D、 与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准等 

E、 本标准所要求的记录

正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： A、B、C、D、E

86、 安全附件的运行检查主要是指（ ）
不定项选择

A、 压力表

B、 安全阀

C、 爆破片

D、 液面计

正确答案： A、B、C、D

你的答案： A、B、C、D

87、 反应容器控制主要工艺参数指（ ）及物料配比。
不定项选择

A、 温度

B、 压力

C、 流量

D、 液位

E、 流速

正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： A、B、C、D

88、 安全阀的常见故障有( )。
不定项选择

A、 泄漏

B、 振动

C、 安全阀启闭不灵活 

正确答案： A、B、C

你的答案： A、B、C

89、 压力容器遇到下列情况( )时应该紧急停止运行。
不定项选择

A、 容器介质温度超过允许值切无法有效控制

B、 设备进行定期检验

C、 主要承压部件出现裂纹 

D、 容器液位失去控制

正确答案： A、C、D

你的答案： A、C、D

90、 圆筒形压力容器在工业生产中适用的场合有（? ?? ???）。
不定项选择

A、 反应容器

B、 换热容器

C、 储存容器

D、 分离容器

正确答案： A、B、C、D

你的答案： A、B、C、D
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1、 安全阀与排放口之间装设截止阀的，运行期间必须处于全开位置并加铅封。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

2、 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法行使安全、卫生方面的权利。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

3、 球形容器受力状况较好，但不如相同容积的圆筒形容器节约钢材。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

4、 根据《压力容器定期检验规则》，压力容器停机后的技术性处理和检验前的安全检查工作由使用单位负责。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

5、 压力容器用钢材的塑性指延伸率和断面收缩率。它表示金属材料在受力条件下塑性变形的能力。其值是表示试样受拉力状态时的塑性变形能力。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

6、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，压力容器变更登记，原有的注册代码保持不变。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

7、 在任何工况条件下都能保证绝对密封的结构是不存在的，因此应针对不同的使用条件和要求提出不同的合理的泄漏量要求，作为密封结构设计的依据。( ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

8、 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》规定，县级以上人民政府负责事故的调查处理工作。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

9、 工作压力1.2MPa的压力容器是高压容器。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

10、 制定《特种设备事故报告和调查处理规定》是为了规范特种设备事故报告和调查处理工作，及时准确查清事故原因，严格追究事故责任，防止和减少同类事故重复发生。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

11、 爆破片已超过使用期限，但没有损坏，可以继续使用。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

12、 根据《超高压容器安全技术监察规程》，超高压容器的压力表，应当装有防护罩，防止爆破伤人。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

13、 蒸压釜是一种最常见的快开门式压力容器，其对釜盖与釜体的开关有严格地关门送汽、排汽开门的安全联锁要求，以保证压力容器的运行安全。（ ??）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

14、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，对于达到设计使用年限的压力容器，无论其安全状况如何，使用单位均不得继续使用。( )
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

15、 压力容器的工作压力是指在正常操作情况下，容器底部可能出现的最高压力（表压力）。（? ?）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

16、 压力容器液位失去控制时，应当紧急停止运行。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

17、 液化石油气主要成分是丙烷、丙烯、丁烷、丁烯。（?? ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

18、 脉动载荷或压力大幅度频繁波动的容器，最好选用反拱型或弯曲型爆破片。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

19、 压力容器工作温度是指在规定的正常工作情况下，容器内物料的温度。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 错误

20、 低温压力容器会因为器壁温度的降低会引起材料韧性上升，导致脆性破坏事故的发生。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 错误

21、 搅拌器的压力容器应防止搅拌器叶片与器壁碰撞。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

22、 压力容器作业人员有权拒绝操作没有安全保障的压力容器。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

23、 充装可燃液化气体的压力容器，如液化石油气压力容器等破裂时，液化气体大量蒸发，与周围空气混合，遇到火源和达到爆炸极限，会在容器外发生二次爆炸。（ ）
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

24、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，各级质量技术监督部门应当对特种设备作业活动进行监督检查，查处违法作业行为。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

25、 全面检验是指压力容器停机时的检验，其检验周期分为：安全状况等级为1，2级的，一般每8年至少一次；安全状况等级为3级的，一般2～4年一次；安全状况等级为4级的，其检验周期可由使用单位自行确定。（ ）
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

26、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当对在用特种设备的有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

27、 在高温作用下，法兰、螺栓及密封垫的材质可能发生蠕变和应力松驰，造成接触面的密封比压下降，可能导致密封失效。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

28、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，应当设置专门或兼职的特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职安全管理人员和作业人员。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

29、 我国对压力容器界限规定其工作压力大于或者等于0.1MPa。( )
判断

正确答案： 正确

你的答案： 正确

30、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，对出借《特种设备作业人员证》的、或者使用借用的《特种设备作业人员证》的，处50000元以上罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
判断

正确答案： 错误

你的答案： 正确

31、 GB3531-2008《低温压力容器用低合金钢板》中规定，当钢板厚度大于（ ）时，供方应逐张做超声探伤检查。
单选

A、 10mm

B、 20mm

C、 30mm

正确答案： B

你的答案： B

32、 全启式安全阀适用于排放（ ）介质。
单选

A、 气体

B、 蒸汽

C、 液体

D、 三者均适用

正确答案： D

你的答案： D

33、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ），应当严格执行条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。
单选

A、 特种设备使用单位

B、 特种设备检验检测机构

C、 特种设备监督管理部门

D、 安全生产管理部门

正确答案： A

你的答案： A

34、 所承受的压力大于等于( )MPa ，小于1.6 MPa 的压力容器为低压容器。
单选

A、 1

B、 0.1

C、 0.2

D、 0,3

正确答案： B

你的答案： B

35、 热交换器内流体介质应尽量采用( )的流速。
单选

A、 较低 

B、 较高

C、 平稳 

正确答案： B

你的答案： C

36、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，考试机构应当制订和认真落实特种设备作业人员的考试组织工作的各项规章制度，严格按照（ ）的原则，组织实施特种设备作业人员的考试，确保考试工作质量。
单选

A、 公开、公正、公平

B、 安全第一

C、 质量第一

D、 信誉第一

正确答案： A

你的答案： A

37、 压力容器及其装置进料前要关闭所有的放空阀门，然后按规定的工艺流程，经操作人员、班组长、( )三级检查确认无误后，才能启动机泵进料。
单选

A、 安全员

B、 总工程师

C、 车间领导 

D、 安全科负责人

正确答案： C

你的答案： A

38、 压力容器爆炸事故危害主要表现在碎片的危害（ ）、介质毒性的危害、二次爆炸的危害。 
单选

A、 冲击波的危害

B、 大面积着火危害

C、 经济损失

D、 环境的危害

正确答案： A

你的答案： B

39、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（ ）应当在办公处所公布本办法、考试和审核发证程序、考试作业人员种类、报考具体条件、收费依据和标准、考试机构名称及地点、考试计划等事项。
单选

A、 发证部门

B、 考试机构

C、 发证部门和考试机构

D、 质监部门

正确答案： C

你的答案： D

40、 玻璃板式液面计有( )或已经破碎的应停止使用。
单选

A、 裂纹

B、 气泡

C、 泄漏 

正确答案： A

你的答案： B

41、 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验检测机构提出定期检验的要求。
单选

A、 30个工作日

B、 30日

C、 一个月

正确答案： C

你的答案： A

42、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。
单选

A、 5万元以上20万元以下

B、 2000元以上2万元以下 

C、 2万元以上5万元以下 

D、 2万元以上10万元以下 

正确答案： A

你的答案： A

43、 临界温度在( )的气体称为高压液化气体。
单选

A、 -15 ～ 60 ℃ 

B、 -5 ～ 50 ℃

C、 -20 ～ 50 ℃ 

D、 -10 ～70 ℃

正确答案： D

你的答案： B

44、 紧急切断阀装置，当没有外力（机械手动、油压、气压、电动操作力）作用时，主阀处于（? ??? ）位置。
单选

A、 常开

B、 常闭

C、 开和闭

正确答案： B

你的答案： A

45、 特种设备事故，是指（ ），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。
单选

A、 因特种设备的不安全状态

B、 因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为

C、 因相关人员的不安全行为

D、 因到期未检验

正确答案： B

你的答案： B

46、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员应当应当遵守的规定有（ ）。
单选

A、 制订特种设备操作规程和有关安全管理制度

B、 发现事故隐患或者不安全因素应当立即向现场管理人员和单位有关负责人报告

C、 提供必要的安全作业条件

D、 确保持证上岗和按章操作

正确答案： B

你的答案： D

47、 运行中工艺参数是指( )、温度、流量、液位及物料配比等。
单选

A、 强度

B、 压力

C、 密度

正确答案： B

你的答案： B

48、 压力容器的凸形封头类型，有半球形封头、（ ）、碟形封头、无折边锥形等。
单选

A、 三角形

B、 多层形

C、 椭圆形

正确答案： C

你的答案： C

49、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单压力容器的设计压力小于或者等于( )Mpa。
单选

A、 0.8

B、 1.6

C、 2

D、 2.5

正确答案： B

你的答案： D

50、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工前未将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况（ ）直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门即行施工的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；
单选

A、 书面告知

B、 书面申请

C、 书面申报

D、 当面申报

正确答案： A

你的答案： C

51、 烟雾或烟气，是指悬浮在空气中的烟状固体微粒，其直径小于( )μm 。
单选

A、 1

B、 2

C、 0.1

D、 0.2

正确答案： C

你的答案： C

52、 GB/T4238-2007《耐热钢钢板和钢带》适用于耐热钢（ ）。
单选

A、 热轧钢板和冷轧钢板

B、 热轧钢板

C、 冷轧钢板

正确答案： A

你的答案： B

53、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，高耗能特种设备安装、改造、维修单位应当向使用单位移交（ ）。
单选

A、 有关节能技术资料

B、 施工技术资料

C、 烟气排放资料

D、 安全性能资料

正确答案： A

你的答案： D

54、 1Kgf/cm2=( )水柱高度。
单选

A、 10m

B、 100m

C、 0.1m 

D、 1m

正确答案： A

你的答案： A

55、 所承受的压力大于等于1.6 MPa ，小于( )MPa 的压力容器为中压容器。
单选

A、 5

B、 8

C、 10

D、 15

正确答案： C

你的答案： C

56、 根据《压力容器定期检验规则》，全面检验是指压力容器停机时的检验，应当由以下单位进行。( )
单选

A、 设计单位

B、 制造单位

C、 检验机构

D、 使用单位

正确答案： C

你的答案： D

57、 被密封的流体通常以穿漏、( )、扩散三种形式泄漏。
单选

A、 渗漏

B、 辐射

C、 传导 

D、 对流

正确答案： A

你的答案： A

58、 压力容器运行中的检查，除对压力容器本体进行检查外，还应同时检查 。 
单选

A、 腐蚀情况

B、 支座

C、 安全附件

D、 排放装置

正确答案： C

你的答案： C

59、 根据《锅炉压力容器使用登记管理办法》，以下说法正确的是：( )
单选

A、 压力容器使用登记证在压力容器定期检验合格期间内有效。

B、 无论是否经检验合格，压力容器使用登记证一经颁发，在设备使用期内即为有效。

C、 无论是否经检验合格，压力容器使用登记证一经颁发，在设备设计寿命内即为有效。

正确答案： A

你的答案： A

60、 设计温度小于等于( )℃ 的压力容器称为低温容器。
单选

A、 0

B、 -10

C、 -20

D、 -15

正确答案： C

你的答案： D

61、 关于液氨储罐的叙述那个是错误的（ ）
单选

A、 应防止过量充装.

B、 氨泄漏后遇明火可发生爆炸

C、 烈日下压力升高，可通过喷淋水降压。

D、 氨不是应力腐蚀敏感介质

正确答案： D

你的答案： D

62、 《中华人民共和国安全生产法》规定，国家实行（ ），依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。
单选

A、 生产安全事故责任追究制度

B、 安全责任制

C、 生产责任制

D、 环保责任追究制度

正确答案： A

你的答案： A

63、 低碳钢（HG20581-2011《钢制化工容器材料选规定》：一般系指含C量≤（ ）的碳素钢
单选

A、 0.03%

B、 0.20%

C、 0.25%

D、 0.30%

正确答案： C

你的答案： C

64、 特种设备使用单位应当制定压力容器事故应急专项预案，并定期进行（ ）。
单选

A、 完善和修订

B、 学习

C、 安全检查

D、 事故应急演练

正确答案： D

你的答案： C

65、 《中华人民共和国节约能源法》规定，用能单位应当按照（ ）的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。
单选

A、 节约用能

B、 合理用能

C、 节约第一

D、 低碳经济

正确答案： B

你的答案： B

66、 低温液体储罐使用已经超过（? ?）年或停止使用超过两年的应缩短内外检验周期。
单选

A、 10

B、 20

C、 30

D、 15

正确答案： B

你的答案： A

67、 压力容器使用前或者投入使用后( )日内，应当向特种设备安全监督管理部门办理注册登记。
单选

A、 10

B、 15

C、 30

D、 60

正确答案： C

你的答案： C

68、 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》规定，使用单位如委托设计压力容器，应以( )形式向设计单位提出压力容器设计条件下。
单选

A、 口头

B、 草图

C、 正式书面

正确答案： C

你的答案： C

69、 压力容器及其工艺管道需按规定经过蒸汽吹扫、贯通，并经( )试压合格，检查整体系统畅通情况和严密性。
单选

A、 水或氮气

B、 水或氧气 

C、 水或二氧化碳

正确答案： A

你的答案： C

70、 容器运行必须保证器壁温度在( )的范围内。
单选

A、 设计温度

B、 最高温度

C、 允许温度

D、 工作温度

正确答案： A

你的答案： A

71、 特种设备事故，是指因特种设备的不安全状态或者相关人员的不安全行为，在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等（ ）。
单选

A、 治安事件

B、 刑事事件

C、 突发事件

D、 破坏事件

正确答案： C

你的答案： C

72、 在一般情况下，安全阀的开启压力应调整为容器工作压力的( )倍。
单选

A、 0.9 ～ 1.0 

B、 1.0 ～ 1.1

C、 1.05 ～ 1.10 

D、 0.8 ～ 1.1 

正确答案： C

你的答案： C

73、 在化工装置中对风机、水泵等能耗大的设备采用（ ）技术节能降耗效果最好。
单选

A、 变频调速

B、 双速电机

C、 液力耦合

D、 多级减速机

正确答案： A

你的答案： A

74、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单式压力容器的容积小于或者等于( )升。
单选

A、 200

B、 500

C、 800

D、 1000

正确答案： D

你的答案： B

75、 常用的检查泄漏方法是直观检漏法、( )、辅助工具检漏法和仪器检漏法。
单选

A、 涂皂液检漏法

B、 增大系统压力

C、 提高介质温度 

D、 用高温蒸汽

正确答案： A

你的答案： A

76、 压力容器报废时，使用单位应当将使用登记证（ ），予以注销。
单选

A、 交回登记机关

B、 使用单位保存

C、 使用单位销毁

正确答案： A

你的答案： A

77、 《高耗能特种设备节能监督管理办法》规定，高耗能特种设备使用单位应当（ ）特种设备，按照有关特种设备安全技术规范、标准或者出厂文件的要求配备、安装辅机设备和能效监控装置、能源计量器具，并记录相关数据。
单选

A、 安全的

B、 低耗能的

C、 使用符合能效指标要求的

D、 安全卫生的

正确答案： C

你的答案： C

78、 自紧密封是利用压力容器内( )的压力，使密封面产生自紧力来达到密封目的的。
单选

A、 介质

B、 加压泵

C、 钢板内应力

正确答案： A

你的答案： A

79、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》适用于山东省境内特种设备（ ）。
单选

A、 设计

B、 制造

C、 使用

D、 维修改造

正确答案： C

你的答案： C

80、 根据《压力容器定期检验规则》，安全状况等级为2级的压力容器，一般每（ ）年进行一次全面检验。
单选

A、 1至2年

B、 2至3年

C、 3至6年

D、 4至8年

正确答案： C

你的答案： B

81、 从事特种设备作业的人员应当按照《特种设备作业人员监督管理办法》的规定，经（ ）取得《特种设备作业人员证》，方可从事相应的（ ）。
不定项选择

A、 培训合格

B、 考核合格

C、 作业或者管理工作

D、 作业工作

E、 管理工作

正确答案： B、C

你的答案： B、C

82、 按照《简单压力容器安全技术监察规程》，简单压力容器的筒体、封头和接管等主要受压元件的材料为( )。
不定项选择

A、 碳素钢

B、 低合金钢

C、 奥氏体不锈钢

正确答案： A、C

你的答案： A

83、 对在用国家明令淘汰的高耗能特种设备，（ ）应当在规定的期限内予以改造或者更换。到期未改造或者更换的，（ ）。
不定项选择

A、 质量技术监督部门

B、 由质量技术监督部门强制执行。

C、 使用单位

D、 不得继续使用

正确答案： C、D

你的答案： C、D

84、 压力容器爆炸所造成的危害程度与那些因素有关（ ）
不定项选择

A、 工作介质危害组别

B、 工作压力

C、 容器的容积

D、 工作温度

正确答案： A、B、C

你的答案： A、B、C、D

85、 压力容器的紧急停运必须做到（ ）
不定项选择

A、 稳 

B、 准

C、 好 

D、 快

正确答案： A、B、D

你的答案： A、B、D

86、 《山东省特种设备使用安全管理工作规范》规定特种设备使用安全管理的的文件应包括（ ）。
不定项选择

A、 形成文件的管理方针和管理目标

B、 描述管理体系要素及其相互作用的管理手册

C、 本标准所要求的文件，包括制度、岗位责任制

D、 与特种设备相关的法律、法规、安全技术规范、标准等 

E、 本标准所要求的记录

正确答案： A、B、C、D、E

你的答案： A、B、C、D、E

87、 以下封头形式属于凸形封头的是( )。
不定项选择

A、 半球形

B、 蝶形 

C、 无折边锥形 

D、 椭圆形

正确答案： A、B、D

你的答案： A、B、C、D

88、 按照在生成过程中的作用原理分类，将压力容器分为( )。
不定项选择

A、 反应压力容器

B、 换热压力容器

C、 分离压力容器 

D、 储存压力容器

正确答案： A、B、C、D

你的答案： A、B、C、D

89、 磷使钢材在常温下产生( )，硫使刚在常温下产生( )。
不定项选择

A、 蠕变

B、 脆化

C、 冷脆 

D、 热脆性

正确答案： C、D

你的答案： A、C

90、 压力容器的主要工艺参数( )。
不定项选择

A、 温度 

B、 体积

C、 压力 

D、 介质

正确答案： A、C

你的答案： A、C、D

考生签名:

    

  

    





