行车工安全操作规程考试题 

车间：                     姓名：                                    得分：       

一、填空题（每个空格2分，共50分）

l、行车工须经专门（          ）考试，并持有（          ）方能独立操作，否则不得单独操作。 

2、开车前应认真检查（          ）、电气部分和（          ）是否完好、灵敏可靠。控制器、制动器、限位器、电铃、紧急开关等主要附件失灵，严禁吊运。 

3、必须听从挂钩起重人员（          ）指挥。正常吊运时（          ）多人指挥，但对任何人发出的紧急停车信号，都应（          ）。 

4、行车工必须在得到（          ）后方能进行操作，行车起动时应先鸣铃。 

5、操作控制器手柄时，应先从“零”位转到第一档，然后（               ）。换向时，必须先转回（          ）位。

 6、当接近卷扬限位器，大小车临近终端与邻近车相遇时，速度要（          ）。不准用倒车代替制动、（          ）代替停车，（          ）代替普通开关。 

7、工作停歇时，不准将起重物（               ）。

8、严禁吊物在（          ）、（          ）、（          ）上越过，。 

8、运行时，行车与行车之间要（             ），严禁撞车。 

9、检修行车应停靠在安全地点，切断电源挂上（          ）的警示牌。地面要设（          ），并挂（          ）的标志。 

10、重吨位物件起吊时，应先稍离地试吊，确认（          ）、（          ），然后升高，缓慢运行。不准同时操作三只控制手柄。 

11、运行中发生突然停电，必须将开关手柄放置到（          ）位。起吊件末放下或吊具末脱钩，操作员（          ）离开。 

二、判断题 （每题2分，共12分）
1、在熟悉的场地，夜间只要稍有照明，就可操作行车。 （  ） 

2、行车运行时，严禁有人上下。也不准在运行时进行检修和调整机件。（  ） 

3、两台行车同时起吊一物件时，要听“一个人”指挥，步调一致。 （  ）
4、应在规定的安全走道、专用站台或扶梯上行走和上下。严禁在轨道上行走，更不准从一台行车跨越到另一台行车。 （  ）
5、工作完毕，行车应停在规定位置，升起吊钩，小车开到轨道两端，并将控制手柄放置“零”位，切断电源。（  ）

6、新安装、改装、大修后未经验收的行车，禁止使用。（  ）

三、简单题（20分）

1、行车工必须认真做到“十不吊”，请简答“十不吊”的内容。
答：

 

四、论述题（18分）

1、结合车间实际情况，请简单论述行车启动前的检查项目（至少6项）。

答：

行车工安全操作规程考试题 

车间：                     姓名：                                    得分：       

一、填空题（每个空格2分，共50分）

l、行车工须经专门安全技术训练考试，并持有操作证方能独立操作，否则不得单独操作。 

2、开车前应认真检查设备机械、电气部分和防护保险装置是否完好、灵敏可靠。控制器、制动器、限位器、电铃、紧急开关等主要附件失灵，严禁吊运。 

3、必须听从挂钩起重人员一人指挥。正常吊运时不准多人指挥，但对任何人发出的紧急停车信号，都应立即停车。 

4、行车工必须在得到指挥信号后方能进行操作，行车起动时应先鸣铃。 

5、操作控制器手柄时，应先从“零”位转到第一档，然后逐级增减速度。换向时，必须先转回“零”位。

 6、当接近卷扬限位器，大小车临近终端与邻近车相遇时，速度要缓慢。不准用倒车代替制动、限位代替停车，紧急开关代替普通开关。 

7、工作停歇时，不准将起重物悬在空中停留。

8、严禁吊物在人头、车头、设备上越过，。 

8、运行时，行车与行车之间要保持一定的距离，严禁撞车。 

9、检修行车应停靠在安全地点，切断电源挂上“禁止合闸”的警示牌。地面要设围栏，并挂“禁止通行”的标志。 

10、重吨位物件起吊时，应先稍离地试吊，确认吊挂平稳、制动良好，然后升高，缓慢运行。不准同时操作三只控制手柄。 

11、运行中发生突然停电，必须将开关手柄放置到“零”位。起吊件末放下或吊具末脱钩，操作员不准离开。 

二、判断题 （每题2分，共12分）
1、在熟悉的场地，夜间只要稍有照明，就可操作行车。 （  ） 

2、行车运行时，严禁有人上下。也不准在运行时进行检修和调整机件。（  ） 

3、两台行车同时起吊一物件时，要听“一个人”指挥，步调一致。 （  ）
4、应在规定的安全走道、专用站台或扶梯上行走和上下。严禁在轨道上行走，更不准从一台行车跨越到另一台行车。 （  ）
5、工作完毕，行车应停在规定位置，升起吊钩，小车开到轨道两端，并将控制手柄放置“零”位，切断电源。（  ）

6、新安装、改装、大修后未经验收的行车，禁止使用。（  ）

三、简单题（20分）

1、行车工必须认真做到“十不吊”，请简答“十不吊”的内容。
答：(1)超过额定负荷不吊； 

(2)指挥信号不明，重量不明，光线暗淡不吊；

(3)吊绳和附件捆缚不牢，不符合安全要求不吊； 

(4)行车吊挂重物直接进行加工的不吊；

(5)歪拉斜挂不吊； 

(6)工件上站人或工件上浮放有活动物的不吊；

(7)氧气瓶、乙炔瓶等具有爆炸性物不吊； 

(8)带棱角块口末垫好不吊； 

(9)埋在地下的物件不吊； 

(10)管理人员违章指挥不吊。 

四、论述题（18分）

1、结合车间实际情况，请简单论述行车启动前的检查项目（至少6项）。

