行车操作工（初级）应知考核（题库）试卷

一、 判断题（判断下列说法是否正确，将判断结果填表入题后的括号内，正确的打“√”，错误的打“×”，每题1分，）

1．起重机取物装置本身的重量一般都不包括在额额定定起重量中（×）

2．起重机的吊钩通常有铸造吊钩、锻造吊钩和板钩三种（×）

3．吊钩开口度比原尺寸增加15%时，吊钩应该报废（√）

4．吊钩危险断面或吊钩颈部产生塑性变形吊钩应该报废（√）

5．车轮轮缘磨损量超过原厚度的10%时，车轮应该报废（×）

6．起重机轨道接头的缝隙一般为5-10mm（×）

7．滑轮有裂纹或轮缘破损应该报废（√）

8．滑轮槽不均匀磨损3mm应报废（√）

9．新更换的钢丝绳应与原安装的钢丝绳同类型、同规格（√）

10．起重机扫轨板距轨面不应大于20-30mm（×）

11．司机室位于大车滑线端时，能向司机室的梯子和走台与滑线间应设置安全防护板（√）

12．露天工作的起重机，其电气设备应设置防雨罩（√）

13．目前葫芦式起重机的控制回路多采用低压电路（一般为36或24V）（√）

14．葫芦式起重机正常作业中可使用缓冲器与止挡器冲撞，以达到停车目的（×）

15．主梁上拱度应为S/800（×）

16．桥式起重机司机室应设在导电滑线一侧（×）

17．金属结构的主要受力构件，如主梁等失去整体稳定性时应报废（√）

18．金属结构的主要受力构件断面腐蚀达原厚度的10%时，如不能修复应报废（√）

19．集中驱动形式的大车运行机构只适用于大跨度的桥式起重机上（×）

20．将主梁制面一定的上拱度，其目的是增强主梁的承载能力（√）

21．在紧急处理生产事故时可以不安操作规程操作（×）

22．在吊运过程中，重物离地面高度越低越好，这样有利于提高生产效率（×）

23．流动式轮胎起重机可以吊载行驶，汽车起重机不许吊运行驶（√）

24．吊运作业中如发生突然停电，只要切断电源就可离去（×）

25．葫芦式起重机当运行速度＞4.5m/min时应采用地面操作形式（×）

26．葫芦式起重机的安全运行，很大程度上决定于起重机的安全装置（√）

27．锥形制动电机是电动机和锥形抽动器二者融为一体的机构（√）

28．电动葫芦在吊钩处于最低处时，卷筒上的钢丝绳必须保证有不少于1圈的安全圈（×）

29．吊钩的危险断面出现磨损沟槽时，应补焊后使用（×）

30．起重机的吊钩应定期检查，至少每一年检查一次（×）

31．吊运炽热金属或易燃、易爆等危险品的起升机构应设置两套上升极限位置限制器（√）

32．钢丝绳尾端在卷筒上固定，单层缠绕时通常采用压板（√）

33．齿轮减速器在使用中主要损坏形式的齿轮的失效（√）

34．运行机构的制动装置失效后，可采用反制动来实现停车（×）

35．起重机械的起升机构经常使用的是同向捻结构钢丝绳（×）

36．在非正常使用状态下，超载是钢丝绳破断的主要原因（√）

37．在正常使用状态下钢丝绳绳股中钢丝断裂是逐渐产生的（√）

38．滑轮卷筒直径越小，钢丝绳的曲率半径也越小，绳的内部磨损也越小（×）

39．减速机正常工作时，箱体内必须装满润滑油（×）

40．钢丝绳绳芯中含有油脂，当绳受力时起润滑钢丝的作用（√）

41．一般情况下，起重机的后方稳定性好于侧面的稳定性（√）

42．起重机吊起额定起重量时，可采用重力下降的方法提高工效（×）

43．保护配电盘上的三相闸刀可以带负荷拉合（×）

44．在起重机桥架或脚手板上检修，必须佩戴安全带，安全带应高挂低用（√）

45．违规操作是发生起重伤害事故的主要原因（√）

46．起重机工作结束后，抓斗、料箱、电磁吸盘等取物装置放置在地面上（√）

47．如触电地点附近没有电源开关或插销，可用其它利器（如斧头、刀具等）将电源切断（×）

48．起重机发生为灾的原因主要是由于电气设备在运行中超过额定负荷造成线短路过热或打火花造成（√）

49．制动轮的制动面不得沾有油染（√）

50．交互捻钢丝绳由于有不会松散和不易扭结的优点，所以在起重机中使用广泛（√）
51.《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全，危险性较大锅炉，压力容器（含气瓶），压力管道，电梯，起重机械，客运索道，大型游乐设施。（√）

52.司机每天工作前应进行负荷试吊，检验起升制动器的可靠性。( √  )
53.严禁吊运的货物从人头上方通过或停留，应使货物沿吊运安全通道移动。（  √ ）

54.起重机在吊运过程中设备发生故障时应发出警告信号（√ ）

55.吊运过程中当吊物向前游摆时，可采用向前跟车一次地方法消除游摆（√）

56.车轮轮缘磨损或崩裂将造成起重机出轨的危险。( √   )
57.起重机工作完毕后，吊钩应升至1.5米以上的高度，不准挂吊物，只允许吊挂钓具。( √   )
58.违规操作是发生起重伤害事故的主要原因。（ √  ）

59.轨道上有油或冰霜时车轮将会发生打滑现象。（ √）

60.起重机械允许使用铸造吊钩。（ X ）
 二、选择题（每题目只有一个正确答案，把正确答案的序号字母填入括号内，每题1分）

1．起重机工作级别划分依据是（A）。

A．额定起重量的大小      B．使用场所和服务对象     C．使用繁忙程序

2．在用起重机的吊钩应定期检查，至少每（A）年检查一次。

A．0．5     B．1       C．2

3. 电磁吸盘起重机工作完毕之后，应将（ C   ）放在地面上不得悬挂在空中。

A．重物 B.吊钩   C.吸盘   D.抓斗
4．卷筒壁磨损至原壁厚度的（C）%时卷筒应报废。

A．5     B．10     C．20

5．常闭式制动器在制动装置静态时处于（B）状态。

A．打开  B．制动  C．任意

5．起升机构的制动器必须是。（B）

A．常开  B．常闭  C．任意

7．在有腐蚀性的环境中工作时应选用（B）钢丝绳。

A．镀铅  B．镀锌 C．任选

8．稳钩操作是吊钩游摆到（B）幅度时，把车跟向吊钩游摆的方向。

A．最大     B．最小     C．任意状态位置

9．起重机轨道及起重机上任何一点的接地电阻不得大于（B）Ω。

A．10   B．4  C．8

10．起重机桥架上的走台应用防滑性能好的（B）制造。

A．优质木板   B．网纹钢板   

11．端梁和走台的防护栏高度不应小于（A）mm。

A．1050   B．800   C．1000

12.减速机在桥架上震动的原因之一是，减速机底座（ A ）不足，工作时产生变形而引起的减速机震动。

A.刚度   B.强度   C.高度    D.硬度

13.箱形起重机（ C   ）的下绕，旁弯，腹板波浪等几种变形同时出现，相互关联，严重影响起重机的使用性能。

A.走台   B.小车架 C.主梁   D.端梁
14．桥式起重机各机构中应用最广泛的是（B）异步电动机。

A．鼠笼式    B．绕线式    

15．起重机的搞倾翻能力称为起重机的（B）性。

A．安全     B．稳定

16．超重机械不得使用（B）吊钩。

A．板钩    B．铸造

17.桥式起重机重要受力构件为（ A   ）.
A.主梁 B.栏杆    C.司机室 D.滑线防护架

18．（   B ）是起重机的核心机构

A.运行机构 B.起升机构 C.司机室   D.操纵台
19．按行业沿用标准制造的吊钩，危险断面磨损量不应大于原尺寸的（B）%

A．5   B．10   C．15

20．按GB10051．2制造的吊钩，危险断面磨损量不应大于原尺寸的（A）% 

A．5   B．10   C．15

21．钢丝绳在使用过程中如发生扭结、部分压扁变形时应（A）。

A．报废     B．修理后再用    

22．起重机吊钩的开口度比原尺寸增加（B）%吊钩应报废。

A．10   B．15   C．20

23．起重机吊钩的扭转变形超过（B）时，应报废。

A．5°B．10°C．20°

24．通常使用环境下，在卷筒上单层排列时，采用（A）钢丝绳。

A．纤维芯    B．石棉芯    C．金属芯

25．当吊钩处于工作位最低点时，缠绕在卷筒上的钢丝绳除绳尾外，还必须有不少于（B）圈的安全圈。

A．1    B．2    C．3

26．金属铸造滑轮轮槽不均匀磨损达（C）mm时，应报废。

A．10    B．5    C．3

27．金属铸造滑轮轮槽槽壁厚达到原壁厚的（C）%时，应报废。

A．10    B．15    C．20

28．起升机构的制动滑轮轮缘达原厚度的（A）%时，制动轮报废。

A．40    B．30    C．20

29．制动摩擦片磨损的厚超过原厚度的（A）%时应更换。

A．50    B．40    C．30

30．高温环境下使用的钢丝绳，采用（B）钢丝绳。

A．纤维芯    B．石棉芯    C．金属芯

31.<<起重机械监督检验规定》》规定，钢丝绳端固定应牢固，可靠。压板固定时，压板不少于（   C ）个。

A.4   B.3    C.2    D.1
32..起重机工作完毕后，所有（   A   ）应回零位。

A.控制手柄 B.起升机构 C.大车 D.小车

33..桥式起重机的跨度是指（   A   ）。

A.大车轨道中心线之间的距离   B.小车轨道中心线之间的距离C.两轨道外侧之间的距离D.两轨道内测中间的距离

34..弹簧缓冲器结构简单，使用可靠，维修方便，环境温度对其工作性能影响（ C   ）。

A.无   B.很大   C.不大    D.有一定的影响
35．起升机构（A）使用编结接长的钢丝绳。

A．不得    B．可以

36．作翻转吊载时，操作者必须站在翻转方向的（B）侧。

A．同    B．反    C．旁

37．载荷制动器在吊额定载荷时抽动，载荷下滑量超过额定提升速度的（A）时，应进行检修。

A．1/100    B．1/80    C．1/50

38．桥式起重机箱形主梁拱度为（C）。

A．1/1500    B．1/700    C．1/1000

39．双梁桥式起重机在主梁跨中起吊额定负载后，其向下变形量不得大于（A）。

A．S/700   B．S/600    C．S/300

40．桥式起重机司机室照明、信号的电压应为（C）V。

A．22V    B．36V    C．220V

41．地面操作的起重机手电门的电压为（B）。

A．220V    B．36V    C．380V

423．在吊重状态下，吊车操作人员（A）操作岗位。

A．不准离开    B．可以离开

43．液压起重机在冬季，应延长空运转时间、保证液压油在（B）以上方可工作。

A．0℃    B．15℃    C．30℃
44．桥式起重机的箱式主梁承载时允许有一定的变形，箱式主梁的变形（A）。

A．不能向里弯     B．可以向里弯    C．不能上下弯

45．多机合吊限定使用（A）合吊，并选用超重性能与技术参数接近的起重机。

A．两机     B．三机     C．四机

46．对日常使用的钢丝绳，特别是对端部的固定连接、平衡轮处应（A）进行检查。

A．每日     B．每周     C．每月

47．扑救起重机电气火灾时，要使用（A）等不导电的灭火器材。

A．干粉或二氧化碳    B．泡沫灭火机

48．在操作过程中如发现设备有异常现象或故障应（C）。

A．赶快吊到位置    B．边吊边请求     C．立即停止工作并查明原因

49．起重机吊壁或钢丝绳碰挂架空电源线时，操作人员一定要从起重机上（B）下来。

A．通过阶梯一步一步走下来    B．跳下来

 50.起重作业中突然停电，司机应首先（   B   ）。

A.锚定住起重机   B.将所有的控制器置零   C.鸣铃或警示    D.关闭所有电源

三、简答题

1．“三违”的含义是什么？
三违是指违章指挥、违规操作和违反劳动力纪律。

2．吊物准备上吊时，起重操作人员应注意什么？

应使重物缓慢离地，避免突然起升产生惯性力。

     3. 限位器的作用是什么？

答：是限制机构运行时通行范围的。一是保证起生机构安全运行的上升极限位置和下降极限位置，二是限制运行机构的运行机构的运行极限。
4. 天车起生机构由哪些机构组成？

答：1-电动机 2-齿轮联轴器 3-传动轴 4-制动轮联轴器   5-减速机   6-齿盘接手   7-卷筒组    8-定滑轮组   9-钢丝绳   10-吊钩组   11-制动轮 
5. 现场安全生产十二字方针的内容？

答：先确认，稳操作，能互保，不伤害，
6. 桥式起重机.桥式起重机的电气设备由哪几部分组成？

答：各机构电动机，推动器，操作电器，保护电器等。
7. 桥式起重机安全操作规程对司机的基本要求是什么？

答： 稳    准    快    安全    合理
8.什么是坠落事故？
答：坠落事故主要是指从事起重作业的人员，从起重机，机体等高空处发生向下坠落至地面的摔伤事故。
9. 制动器的作用是什么？
答：使各机构准确而可靠地停在所需的位置上。
10.什么是三不伤害？

答：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。
11. “打反车”是指什么？

答指起重机的大车或小车在进行正向行驶时，将该机构的凸轮控制器快速切换至反向运行的档位，使起重机在极短的时间内停止或反向运行的操作动作。
四．问答题
1.起升作业时，“十不吊”指的是什么？（10分）

答：指挥信号不明或违章指挥不吊， 重量超负荷重量不轻不吊， 重物捆绑不牢或偏斜不吊，吊物上有人或有浮动物不吊， 安全装置不灵不吊， 工件埋在地下不吊， 光线阴暗或视线不清不吊， 菱角物体没有防护措施不吊， 歪拉斜拽任何物体不吊， 刚铁水包过满不吊
另：  超负荷不吊；歪拉斜拽不吊；埋在地下、质量不明、信号不清的不吊；吊物上有浮动物不吊；结构、零部件及安全装置有影响安全工作的缺陷或损伤不吊；有棱角的物体没有防护措施不吊；危险物品没有防范措施不吊；带电物体不吊；物体捆绑不牢不吊；违章指挥不吊（不使用损坏的工具）
2，交接班过程控制的内容有哪些？

答：戴好劳保防护用品班前会听明白安全交底交接班上车先与司机联系好等车停稳后方可上车上车后先到司机室询问上一个班的情况然后带工具上车进行交接班检查检查前与交班司机交代清楚检查中注意站位和路线检查完试完车作好记录签名接班。
   3.天车付钩为什么不能斜拉歪掉？
答：因为斜拉歪掉时付钩卷筒上的钢丝受力方向改变，很容易损坏付钩的导绳器而发生事故，所以不能斜拉歪掉。

4. 天车工“三不过”
答：吊物不从人头上过。吊物不从设备或成品部件上过。吊物不从易燃易爆物品上过。

5.天车操作“四注意”

答：注意来往行人；注意吊物摆放平稳、整齐，不要碰到伤人；注意吊物不要碰撞设备和其它物体；注意吊运时让周围人员躲开，同时注意自己周围的障碍物
6. 制动器突然失灵时，应如何处理？
答：制动失灵，切勿慌张；能落则落，难落则上。点车启动，越过险方；安全着陆，牢记心上。

7. 简述凸轮控制器的作用。
答：凸轮控制器在天车各机构中的作用有：
①控制相应电动机的启动、制动和停止；

②控制相应电动机的换相，实现电动机的正、反转；

③通过接入或切除电动机转子回路中的电阻，实现电动机的平稳启动和调速；

④与保护柜中主接触器相配合，实现对天车的零位保护和各机构限位保护。

 8. 起重机为什么不允许反转急刹车？
答：反转急刹车主要有以下危害：
①反复频繁启动，定、转子里较长时间内流过额定电流几倍的启动电流。此时，转速较低，散热条件不好，温升很快升高，最终烧毁电动机。

②起重机在高速运行时具有很大的动能。在进行“打反车”操作时，起重机的车体将承受极大能量的冲击。

③在经常性的冲击下，金属结构的应力集中部位将出现裂纹，结构的联结部位会出现松动现象。

④大、小车机构的减速器、联轴器、键等在很短时间内因磨损而报废；严重时传动轴会因扭断而自空中坠落，并进一步造成二次事故。

9. 天车不能启动的原因有哪些？
答：天车不能启动的原因有以下七点：
①无电压；②机构控制器的手柄不在零位；

③紧急开关未闭合；④舱口门、端梁门、司机室门的联锁开关未闭合。

⑤主接触器线圈断路；⑥控制回路熔断器熔丝烧断；

⑦过电流继电器常闭触点未闭合。 
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