乙炔管理人员试题1
单位：                     姓名：                    岗位：         
1、 填空题（每题5分，共30分）

1、乙炔气体在水中的溶解度随温度      而        。      

5、乙炔发生器总加水量与电石用量之称为           。

6、乙炔发生后，发生器排掉的渣水主要成分是     ，分子式     。    

7、乙炔发生需要电石破碎粒度在         范围内。

8、电石粒愈小,与水接触面积     ;水解速度     。
9、乙炔发生器胶圈爆破,主要原因有     ,     。、

二、选择题（每题5分，共30分）
1、105、乙炔单元发生火灾，选用（     ）作为灭火器材。

A、水；  B、 泡沫灭火器；  

C、四氯化碳；  D、二氧化碳。

2、乙炔单元不允许使用铜制的设备、阀门、管件及其工具。乙炔与铜生成的乙炔铜为（     ）。

A、砖红色爆炸物；  B、银白色爆炸物 ； 

C、灰黑色爆炸物 ； D、褐黄色爆炸物。

3、乙炔输送压力决定于（   ）

A、气柜压力；  B、发爆压力；   

C、HCL压力； D、水循环出口压力。

4、乙炔清净塔采用（   ）溶液作为清净剂。

A 、NaOH；   B、 NaClO；   

C、 Ca(OH)2；   D、 H2SO4。

5、电石加入发生器的温度控制在（    ）。

A、 ＜100℃；   B、＜95℃；   

C、＜90℃；   D、＜80℃。

6、乙炔气柜的作用是（   ）

A、暂存和系统压力缓冲； B、炔储存量； 

C、控制乙炔压力；       D、控制含氧量。

7、标准状态下，一摩尔乙炔的体积为（    ）

A、50升；   B、280升；    

C、300升；  D、22.4升。
8、电石渣含有大量的Ca2(OH)2成分，具有强烈的（    ）

A、酸性；   B、碱性；    

C、中性；   D、腐蚀性。

9、引起乙炔气自然爆炸的硫化物、磷化物的极限含量是（       ）。

   A、 H2S≤0.08％  PH3≤0.15％ ；    B 、H2S≤0.008％  PH3≤0.015％； 

   C、 H2S≤0.15％  PH3≤0.08％。   

10、乙炔清净塔采用（      ）溶液作为清净剂。

A 、NaOH；   B、 NaClO；   

C、 Ca(OH)2；   D、 H2SO4。

三、简答题：

为避免乙炔发生器温度偏高，应注意什么？

答案：一填空1：上升；降低；2、水比；3、氢氧化钙；Ca（OH）2 7、50-80mm；4、愈大;愈快；5、发生器压力过高;  胶圈使用周期长(老化)
二、选择1、D 2、A3、D 4、B 5、C  6、A 7、D  8、B  9、C   10、  B
三、简答：答：⑴.严格控制电石粒度在工艺规定范围之内。

    ⑵.加料速度适中。

    ⑶．保证发生器有足够的加水量。

    ⑷．定期检查加水管线和溢流管线，防止堵塞。

    ⑸．定期校对温度表。

    ⑹．注意搅拌设备的运转，保证搅拌效率良好。

