乙炔管理人员试题1
安全常识测试B卷（乙炔站）
单位：                     姓名：                    岗位：         
1、 填空题（每题5分，共30分）

1、、乙炔发生器胶圈爆破,主要原因有     ,     。
2、电石粉未水解速度     ,水解反应     ,热量不能及时移出容易发生________。

3、造成发生器耙齿损坏的原因有     ,     ,和     。

4、造成水封液位经常升高的原因是     ,     。

5、 发生器突然没有溢流的主要原因是     ,     和     。

6、影响电石分解速度的因素有     ，     ，     ，     。  
二：选择题（每题5分，共30分）
1、电石水解反应是（        ）反应。

A、吸热；          B、放热；  

C、无热量变化；    D、不确定。

2、电石在常温下呈（    ）。

A、气态；        B、液态；  

C、固态          D、不确定。

3、电石粒度与水解速度的关系为（   ）

A、电石粒度愈小，水解速度愈快；  

B、电石粒度愈小，水解速度愈慢；

C、电石粒度与水解速度无关。

4、乙炔发生反应是（     ）。

A、固、液相反应；  B、液相反应； 

C、气、固相反应；  D、气相反应。

5、电石的杂质成分有（     ）。

A、氧化钙、氧化镁；  B、碳、氧化钙；

C、硫化钙、磷化钙、氧化钙、碳、氧化镁；

6、电石与水反应后的渣浆水呈（    ）。

A、酸性；  B、中性；  C、碱性。

7、发生器反应温度与乙炔损失的关系 （  ）。

Ａ、温度越高损失越多;　Ｂ、温度越高损失越少;

Ｃ、温度与损失无关;

8、为防止静电，干燥的乙炔气极限流速为（  ）

Ａ、≤８m/s;           B、≤9m/s;         C、≤10m/s;

9、乙炔清净塔采用（    ）溶液做为清净剂。

Ａ、NaOH;         B、 NaClO;   

C、 Ca(OH)2 ;      D 、H2SO4。

10、乙炔中和塔采取（）溶液做为中和剂。

Ａ、 NaClO; 　 Ｂ、Ca(OH)2；   

C、 ＮaOH;　    Ｄ、Ｎa2CO3。

三、简答题（共40分）
为什么乙炔气柜前设置缓冲罐并定期放水？

答案：一、答案： 1、发生器压力过高;  胶圈使用周期长(老化)；2、过快;过激;分解爆炸；3、使用周期长; 发生器液面低; 电石块大有或矽铁等硬物；4、乙炔气温度高; 水洗塔液位高;5、发生器液位低; 溢流管堵塞; 发生器加不进水；6、电石纯度；电石粒度；水的温度；水的纯度；

二、选择题： 1B   2C   3A   4A  5C   6C  7B   8A  9B  10C
三  答：一般情况下，进气柜前都要有缓冲罐的设置，其作用就是将乙炔气中带有的饱和水通过缓冲罐冷却分离出来。如果不定期放水，会造成液封系统压力波动较大，严重时会影响遗乙炔气进入气柜困难。故气柜气相管线及缓冲罐要定期放水。

