安全常识测试A卷（储存易燃液体类）

单位：                     姓名：                    岗位：         

一、填空题（每题5分，共30分）
1、电气设备着火时，严禁用（    ）和（         ）灭火。
2、在易燃易爆区作业，必须使用（         ）照明。
3、在管道收油过程中，需要换罐收油时，必须严格执行（         ）的操作原则。
4、从检尺点至罐底的垂直距离称为（              ）。
5、呼吸的作用是使罐内的正负压（                    ）。
6、“三级安全教育”是指（           ）、车间教育、（           ）。
二、单选题（每题3分，共30分）
1、为了降低油品损耗，应尽量减少（   ）。
A、罐内油品
B、油罐体积
C、罐内油气空间
D、以上都对
2、提高汽油的辛烷值是为了提高汽油的（   ）。
A、挥发性
B、减阻性
C、燃烧性
D、抗爆性
3、特种劳动防护用品的“三证一标志”中的标志指（  ）。
A、产品标志
B、安全标签
C、安全标志
D、警示标志
4、采样时，应先用（   ）将取样设备至少冲洗一次。
A清洁水
B、酒精
C、同一制备的溶液
D、被采取的油样
5、当采取上部样、中部样和下部样时，操作中应注意按（   ）的顺序进行。
A、从下到上
B、从中部、下部到上部
C、从上到下
D、从上部、下部到中部
6、1000kg/m3等于g/L（   ）
A、1000     B、100     C、10       D、1
7.如何选择阀门。（   ）
A、根据介质的温度、压力、流量
B、根据价格
C、根据设计要求
D、根据施工要求
8.用蒸汽扫线时，应先（   ），然后在开汽。
A、排净冷凝水
B、关闭蒸汽入口阀
C、关闭蒸汽出口阀
D、关闭导淋阀
9.柴油的主要质量指标是（    ）闪点及凝固点。
A、十六烷值
B、抗爆指数
C、流程
D、氧化沉渣
10.进入压力容器内检查或检修前测氧，是为了防止进入容器前发生缺氧事故，一般规定容器内氧含量应在（    ）以上。
A、10%      B、20%     C、30%     D、50%
三、简答题（共40分）
请写出您所在的岗位名称，并简述该岗位的安全操作规程。

安全常识测试A卷答案（储存易燃液体类）
一、填空题（每题5分，共30分）
1、水     泡沫
2、防爆
3、先开后关
4、检尺总高
5、正负压都不超过允许值
6、厂级教育   班组教育
二、单选题（每题3分，共30分）
CDCDC     AAAAB

