安全常识测试C卷（乙炔站）

单位：                     姓名：                    岗位：         

一、填空题（每题5分，共30分）
1、发生温度在85℃时，由于水的大量蒸发气化，使粗乙炔带走大量的水蒸气。一般水蒸气：乙炔=         。
2、物质燃烧必须具备条件有         、         、         。
3、电石加料前，氮排乙炔时间为         。加料后氮排空气时间为         。
4、要求破碎的电石粒度要小于         。
5、乙炔系统氮排空，含氧要小于         。
6、“三级安全教育”是指           、车间教育、           。
二、单选题（每题3分，共30分）
1. 特种劳动防护用品的“三证一标志”中的标志指（  ）。
A、产品标志                    B、安全标签
C、安全标志                    D、警示标志
2、乙炔单元不允许使用铜制的设备、阀门、管件及其工具。乙炔与铜生成乙炔铜（   ）。 
A、砖红色爆炸物；B、银白色爆炸物；C、灰黑色爆炸物；D、褐黄色爆炸物；
3、乙炔气中硫、磷等杂质消除不彻底可能导致（  ）。
中和塔负荷的增大；     B、氯乙烯触媒中毒；    C、聚氯乙烯杂质增加；
4、清净塔的效率主要取决于（    ）。
A、塔的高度；   B、塔的直径；   C、填料管高度；   D、气液充分接触；
5、清净塔的效率主要取决于（   ）。 
A、 塔的高度；    B、塔的直径；    C、填料管高度；    D、气液充分接触；
6、压缩机是把电动机的（    ）转度为气体的（    ）的机械。
A、机械能 、动能；  B、动能 、机械能；  C、静压能、动能；  D、动能、静压能；
7、清净系统采取（   ）清净。 
A、常压      B、高压      C、加压       D、低压
8、乙炔与氧气的爆炸范围是2.5-93%，其中含乙炔（  ）时爆炸能力最强。
A、30%      B、10%       C、50%
9、85℃时，由于水的气化，粗乙炔中带有大量的水蒸气，一般水蒸气：乙炔=（  ） 
A、1:2         B、1:3          C、1:1
10、乙炔用以下气体稀释后爆炸能力会降低，如N2（1:1）时、CH4(甲烷)、CO2、CO、
H2O（水蒸气）等，效果最好是（） 
A、N2       B、CO2        C、H2O
三、问答题（共40分）
请问您所在的岗位名称是什么？简述该岗位的安全操作规程。








安全常识测试C卷答案（乙炔站）
一、填空题（每题5分，共30分）
1、1:1；2、可燃物、助燃物、火源；3、5分、4分；4、50mm；5、3%；
6、厂级教育   班组教育
二、单选题（每题3分，共30分）
1.C；2. A；3. B；4. D ；5.D ；6. A 、A；7. C ；8.A；9. C； 10.A
三、问答题（共40分）
请问您所在的岗位名称是什么？简述该岗位的安全操作规程。
充装岗位：
1、准备工作 
1.1检查并确保充装管路、阀门、安全装置及各连接部位均处于无泄漏完好状态。
1.2检查并确保充装管路中的乙炔质量符合GB6819的要求。
1.3计算每台乙炔压缩机对应的最少充装乙炔瓶数
1.4将经检查合格并挂有可充瓶标识的乙炔瓶放置到充装排上，将乙炔瓶与软管接头连接，检查充装软管接头与乙炔瓶口连接是否密封良好。
1.5打开乙炔瓶阀及与充装排连接的支阀。
1.6通知压缩机岗位操作人员开启乙炔压缩机。
2、充装操作
2.1乙炔压缩机开始送气时，打开各充装排总阀。
2.2打开冷却水阀，确保冷却水喷淋到每个乙炔瓶壁。
3、充装中的检查 
3.1检查喷淋冷却水，水量应均匀、稳定。
3.2检查瓶壁温度不得超过40℃。
3.3充装中，每小时至少检查一次瓶阀和易熔合金塞密封部位是否有泄漏。
3.4分次充装时，每次充装后的静置时间不小于8h，并应关闭瓶阀。
3.5乙炔瓶的充装压力，任何情况下不得大于2.5 MPa。
3.6抽取3～5只气瓶进行称重检查。
4、停止充装 
4.1当充装排管路上的乙炔压力表达到规定充装压力时，通知乙炔压缩机操作员停机。 
4.2关闭充装排总阀及冷却水阀。
4.3关闭各瓶瓶阀。
4.4缓缓打开回气阀，回收充装排管内的乙炔气。
4.5关闭充装排上各支管阀。
5注意事项
5.1按乙炔压缩机排气量合理匹配充瓶数量。
5.2保持整个工艺系统内乙炔纯度≥98%，才能充装。 
5.3开启或关闭乙炔充装排的阀门、乙炔瓶阀时，操作动作要轻缓。
5.4 间断充装过程中，静置时应将瓶阀关闭。
5.5要注意对剩余压力较高的气瓶进行抽查称重，防止超装。
5.6充装开始或停止、转换充装排、回流乙炔气体等操作，要防止系统憋压。 
5.8操作时严禁用铁器敲击管路、设备和瓶体。搬动气瓶动作要轻缓。
6填写充装记录表。



