安全常识测试C卷（危险化学品）

单位：                 姓名：                岗位：           

一、填空题（每题5分，共30分）
1.生产使用危险化学物品时，必须有（             ）和（             ）。
2.化工生产中，为了（             ），宜将生产设备布置在露天、敞开或半敞开式的建筑物、构筑物中。
3.遇湿易燃物品系指遇（             ）或受（             ）时，发生剧烈化学反应，放出大量的易燃气体和热量的物品。
4.危险化学品贮存方式分为（             ）、隔开贮存、（             ）三种。
5.为防止容器内的易燃易爆品发生燃烧或爆炸,动火检修前应对容器内的易燃易爆品（          ）、吹扫、（          ）。
6.“三级安全教育”是指（           ）、车间教育、（           ）。
二、单选题（每题3分，共30分）
1.易燃易爆场所不能穿（  ）。
A.纯棉工作服
B.化纤工作服
C防静电工作服
2.在装卸易燃易爆品操作中,不能使用（  ）工具。
A.铁制
B.木制
C.铜制
3.特种劳动防护用品的“三证一标志”中的标志指（）。
A.产品标志
B.安全标签
C.安全标志
4.化工厂的防爆车间采取通风措施的目的是（  ）。
A.消除氧化剂
B.控制可燃物
C.降低车间温度
5.有爆炸危险工房内照明灯具和电开关，应选用防爆型。电开关应安装在（  ）。
A.室内门旁
B.室外门旁
C.室内明灯附近
6.有爆炸危险的场所使用的电器必须为（  ）。
A.普通电器
B.防爆电器
C.精密电器
7.塑料安全帽的使用期限为不超过（  ）。
A.两年
B.两年半
C.三年半
8.危险性作业场所，必须设置安全通道，入口不少于两个，通道和出入口应保持畅通。门窗应采用（  ）。
A.推拉式
B.向内开启式
C.向外开启式
9.防止静电的主要措施是（  ）。
A.接地
B.通风
C.防潮
10.生产、储存和使用危险化学品的单位，应当在生产、储存和使用场所设置（  ）装置。
A.通风防爆
B.通讯报警
C.通讯防潮
三、简答题（共40分）
请写出您所在的岗位名称，并简述该岗位的安全操作规程。

安全常识测试C卷答案（危险化学品）
一、填空题（每题6分，共30分）
1.安全防护措施   用具
2. 防火防爆
3.水    潮
4.隔离贮存    分离贮存
5.置换      清洗
6. 厂级教育   班组教育
二、单选题（每题3分，共30分）
BACBB    BBCAB

